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重大项目进展之三
 “十五”863计划项目“高温气冷实验堆氦气透平

发电系统”通过科技部验收

我校核研院承担的“十五”863计划项目“高温气冷实验堆氦气透平发电系统”于2003年3月1日通过了由国家“863”计划能源技术领域后续能源技术主题专家组组织、“863”计划能源技术领域办公室主持的第一期合同验收。

高温气冷堆氦气透平发电技术是一种处于核能发展国际前沿的先进技术，它用高温气冷堆产生的热氦气直接推动氦气透平发电，商业规模电站发电效率45%。

第一期合同目标为：10兆瓦高温气冷实验堆满功率连续运行72小时；新生产球形包覆颗粒燃料元件5000个，并进行8万兆瓦日/吨铀辐照考验；完成10兆瓦高温气冷堆氦气透平发电系统的初步设计。10兆瓦高温气冷堆于2003年1月27日通过了由教育部主持的鉴定。“10兆瓦高温气冷堆氦气直接循环能量转换系统初步设计”和“10兆瓦高温气冷堆氦气直接循环能量转换系统的电磁轴承设计和实验”于2002年12月通过了专家评审。

验收委员会由以中核集团科技委赵仁恺院士为主任的12位专家组成，与会专家现场考察了正在进行满功率运行的10兆瓦高温气冷实验堆，听取了项目执行单位清华大学核研院的项目执行情况汇报，经过充分讨论，认真质疑，一致认为：

1．10兆瓦高温气冷堆经过一系列调试和部分安全验证以后，在国家核安全局根据法规进行的严格的现场监督下，于2003年1月26日至1月29日在10兆瓦满功率条件下稳定运行72小时，各项参数达到设计指标，实现了“863”计划预期目标。

2．在2001年和2002年期间，清华大学核研院新生产球型包覆颗粒燃料元件8802个，各项指标达到设计要求。燃料元件在俄罗斯进行了辐照考验，燃耗已经达到10万兆瓦日/吨铀。

3．清华大学核研院本着以我为主广泛开展国际合作的方针，联合俄罗斯OKBM研究院开展并完成了10兆瓦高温气冷堆氦气透平发电系统的初步设计。与此同时，组织国内多家相关科研和制造单位进行了设计跟踪和国内加工生产可行性的研究工作。在清华大学建造电磁轴承的小型实验台架，实现了转子的电磁轴承支撑。10兆瓦高温气冷堆氦气透平发电系统的初步设计方案充分借鉴国际上已有的研究成果，方案基本可行，达到预期设计目标，可以作为进一步开展详细设计和制造加工的基础。

4．对提供的有关财务报告进行了审查，课题专项经费的使用情况符合“863”计划管理的有关规定。课题承担单位较大幅度地增加了配套经费，保证了课题的顺利完成。

5．课题承担单位提供的验收资料完整，数据可信，符合验收要求。验收专家委员会认为，高温气冷堆氦气透平发电系统课题已经圆满完成合同规定的任务，各项指标均达到或超过合同要求，取得了突出的成果，一致同意通过课题验收。

目前，该项课题的第二期合同已经签定合同经费5400万元，研究周期为三年，课题组将继续努力，争取早日完成承担的“十五”863计划预定任务。
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