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重大项目进展之六 （总17期）
国内首台CDMA移动通信用高温超导滤波器系统

入网试验成功并投入实际运行
我国高温超导应用研究取得重大进展，高温超导第一次得到实际应用。2004年3月26日，我国首台移动通信用高温超导滤波器系统在中国联通唐山分公司正在运营中的“五农场”CDMA移动通信基站进行了现场通信试验，获得了圆满成功，并已安装于该基站长期实际运行。此项研究是我校承担的“863”计划项目的重要研究成果，标志着我国继美国之后，已掌握了此项技术，并享有自主知识产权，为我国移动通信技术的进一步发展提供了有利条件。

2002年，“863”计划新材料技术领域启动超导材料与技术专项，我校承担其中重点课题“移动通信用超导滤波器系统的研制和应用示范”，合同经费700万元。该项目研究小组1997年开始超导滤波器研究，2001年底研制成功我国第一台用于移动通信的高温超导滤波器系统，经专家鉴定其性能达到国际先进水平，2003年将研究范围扩展至CDMA移动通信领域。除了基础材料研究之外，研究小组成功攻克了许多应用难题，包括超导滤波器和前置放大器的设计、研制、结点制备、真空技术、低温封装集成等十多项关键技术，先后申请了十多项专利，系统地拥有了自主知识产权。

本次超导滤波器系统的现场通信试验是由我校物理系和中国联通唐山分公司联合进行的。试验中将我校研制的两套高温超导滤波器系统安装于正在运营中的“五农场”基站，分别替换基站第三扇区主链路和分集接收链路的两个常规金属滤波器。在基站使用常规金属滤波器和使用超导滤波器两种情况下，分别用专业路测设备在第三扇区覆盖区域内的不同地点对通信性能实时进行测量，测试过程中共收集数据1万多个。试验结果表明，超导滤波器安装于基站后，基站的各项运行指标正常；在超导滤波器所在扇区的服务区域内用CDMA手机通话，话音清晰，效果良好；改用超导滤波器后，反映移动通信性能提高的关键技术指标——手机发射功率，降低3分贝左右（降低为原来的一半），表明利用超导滤波器可以显著提高基站的灵敏度，改善通话质量，扩大基站覆盖范围，提高通信容量。超导滤波器系统设计合理，操作简便，性能稳定可靠，完全符合CDMA移动通信基站应用的需要。

下阶段将建立一个完全使用超导滤波器系统的移动通信小区，使用数十套超导滤波器系统，使覆盖面积进一步扩大，以充分展示超导滤波器应用于移动通信的优越性，同时也充分揭示该系统在应用规模扩大后存在的问题，研究技术对策，争取为高温超导滤波器走向大规模实际应用建立一个示范基地，以此加快高温超导技术走向市场和实现产业化的步伐。 

注：未经许可  请勿转载

报送发：本校正、副书记、正、副校长、三长、校长助理；校学术委员会正、副主任；各有关部处、各院院长、各系系主任、主管科研副院长、副系主任。
本期稿件由物理系提供             编辑：华 琳  杨安临            责任编辑：高策理

联系电话：62794718               E-mail：kyc-xmb@tsinghua.edu.cn

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








_977297347.doc
[image: image1.png]






_977754044.doc
[image: image1.png]






