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	序号
	项目名称
	企业名称
	上报单位
	联系方式
	项目内容
	行业

类别

	1
	低压甲醇脱硫系统综合治理
	巨化股份公司合成氨厂
	巨化集团公司
	0570-3094568
	1.彻底解决脱硫飞泡问题，通过单项验收 2.硫回收率从20%提高到90%，每月回收硫磺同比增加20吨以上3.脱硫系统能满足双机稳定生产
	化工

	2
	甲醛提浓
	巨化股份公司合成氨厂
	巨化集团公司
	0570-3094568
	甲醛产品浓度提高到50%左右
	化工

	3
	全氟聚醚合成技术开发
	巨化集团技术中心
	巨化集团公司
	0570-3096296
	全氟聚醚，简称为PFPE，是一种高分子聚合物，常温下为无色、无味、透明液体，并具有耐热、耐氧化，化学及生物惰性、耐辐照、耐腐蚀、低挥发性、不燃，可与塑料、弹性体、金属相容、只溶于全氟有机溶剂等良好的综合性能，广泛应用于化工、电子、电气、机械、核工业、航天、磁介质等领域。希望开发出具有国际先进水平的全氟聚醚合成技术。
	化工

	4
	全氟烷基碘的调聚
	巨化集团技术中心
	巨化集团公司
	0570-3096296
	全氟烷基碘化物是氢原子被氟原子完全取代的单碘代全氟烷烃化合物，是生产氟精细化学品的关键中间体，以五氟碘乙烷为调聚剂、四氟乙烯为调聚单体进行调聚反应制得，希望国内科研院校进行专题攻关，开发出具有国际先进水平的制备全氟烷基碘化物调聚技术。
	化工

	5
	布洛芬生产工艺的优化
	巨化集团公司制药厂
	巨化集团公司
	0570-3096548
	磺胺新工艺生产过程中，有大量的氨基苯磺胺产生，一方面影响磺胺质量，另一方面影响磺胺的正常生产。寻求减少或消除磺胺生产系统中的氨基苯磺胺的技术。
	化工
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	6
	磺胺生产系统中对氨基苯磺胺的消除
	巨化集团公司制药厂
	巨化集团公司
	0570-3096548
	布洛芬结晶溶剂的调整。现用熔剂为石油醚，存在的主要问题：颗粒度、堆密度比较难达到客户要求，需寻找此溶剂的替代品。
	化工

	7
	土壤测定、配方制肥、农化服务
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂
	巨化集团公司
	0570-3097009
	对选定田亩进行养分测定；根据养分测定结果及农作物市场情况选定播种品种；根据品种进行配方；根据配方配合厂试验室进行试制。
	化工

	8
	2000吨/年超净高纯试剂生产技术
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂
	巨化集团公司
	0570-3097009
	氢氟酸、硫酸、盐酸、磷酸的提纯技术，这是工艺装置的最主要的技术；无离子水制备技术，水的杂质含量会影响产品的技术规格；包装物的清洁技术，包装容器需要特殊的净化处理；
	化工

	9
	200吨/年六氟磷酸锂生产技术
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂
	巨化集团公司
	0570-3097009
	提供成熟的六氟磷酸锂工艺生产路线；提供配套的主要生产设备；提供六氟磷酸锂电解液的配方。
	化工

	10
	5000吨/年气相法氯化亚砜生产技术
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂
	巨化集团公司
	0570-3097009
	提供成熟的氯化亚砜气相法生产工艺
	化工

	11
	新型混配制冷剂的开发
	浙江衢化氟化学有限公司
	巨化集团公司
	0570-3615149
	由于对臭氧层的破坏作用，我国将于2007年停止生产F11、F12，而单工质的制冷剂替代品又存在着各种各样的不足，目前我国市场上混配制冷剂鱼龙混杂，进口的混配制冷剂价格过高，因此开发一种效果良好可完全替代F11、F12等ODS物质的新型混配制冷剂已成当务之急。
	化工

	12
	尿素作粘结剂的石灰氮造粒技术
	浙江巨化电石有限公司
	巨化集团公司
	0570-3614006
	开发尿素作为粘结剂石灰氮造粒技术，用于高效农业。保留石灰氮独有的肥效长、能调节土壤结构及杀菌除虫的特性，而同时又方便使用。
	化工

	13
	酞菁蓝废水处理技术
	浙江巨化新联化工有限公司
	巨化集团公司
	0570-3098579
	采用先进污水处理技术，对烘焙法酞菁蓝生产中酸煮压滤废液进行处理。
	化工

	14
	四氯化碳下游精细化工产品
	衢州市九洲化工有限公司
	柯城区科技局
	0570-3099838
	 寻求四氯化碳下游精细化工产品及生产工艺。本公司具有原料四氯化碳优势，欲寻求有市场前景、经济效益好的下游精细化工产品。
	化工

	15
	副产氧化锰的综和利用
	衢州市九洲化工有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	寻求高锰酸钾生成的副产氧化锰的综和利用途径，氧化锰以二氧化锰计含量70%左右。
	化工

	16
	碳酸甲乙酯生产技术
	衢州天源有机硅有限公司
	衢江区科技局
	0570—2933395
	以碳酸二甲酯等为原料，采用酯交换等新技术，高效率地合成碳酸甲乙酯，要求催化剂可回收使用棰产技术、工艺中试成功。
	化工

	17
	对苯二甲酰氯（TPC）生产技术
	浙江衢州方达化工有限公司
	衢江区科技局
	0570—2932608
	1、色谱纯度（聚合级）含量：≥99.8%；
      2、熔点：≥82℃；
      3、外观：白色结晶。
	化工

	18
	氢气回收制备双氧水技术
	浙江龙游绿得农药化工有限公司
	龙游县科技局
	0570-7855890
	对现草甘膦脱氢工段放空的氢气进行回收，制备双氧水，用于草甘膦合成。达到以下技术指标：双氧水含量≥27.5%；游离酸（以H2SO4计）≤0.05%；不挥发物≤0.1%；稳定度≥97%。
	化工

	19
	1- 乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐 的生产工艺流程 
	浙江普康化工有限公司
	开化县科技局
	0570-6032555
	1．1- 乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐 的生产工艺流程 ；2.  生产工艺的控制要点 ， 其产品 的含量>98%，水分<0.3%.；3. 操作运行说明书 .技术服务人员到现场进行技术交底、积极参与生产工艺的制定、配合生产部完善生产工艺、制定工艺要求，直到产品合格。；4.根据实验的收率，在中试生产中必须达到小试收率的90%。
	化工

	20
	有机硅单体合成中的渣浆分离方案
	浙江开化合成材料有限公司
	开化县科技局
	 13906703195
	在有机硅单体合成过程中会产生一些渣浆，渣浆由沸点超过70℃的高沸物和细微硅粉组成。我们希望能将其中的固液成份分别分离进行处理。由于物料的特殊性，而无法采用普通装置分离，故此征求分离方案。各参数如下：
日处理量：约3立方米，物料温度：60～70℃，固含量：约30%，粒径：120～300目。
高沸物易燃易爆，在操作温度下有一定挥发度，且可与空气中水蒸气反应，产生HCl气体；硅粉也属于易燃物质。
要求：1、分离手段安全可靠，无燃、爆危险，不对周围设施产生危害；2、成本尽量低；3、分离效果好。
	化工
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	21
	解决细长轴钻深盲孔工艺问题
	衢州富强工业有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	 需大批量加工某种零件，该零件外径6.5-9，长度130-200。要求在零件一端钻4—5.5，深度110-170的盲孔；另一端钻1.5小孔，小孔直径公差为0.014, 与外圆同轴要求为0.01,零件材质为45号钢,表面需高频淬火。
	机械

	22
	螺杆空压机
	浙江开山股份有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	优化的齿型设计和精密的磨削加工，齿面接触均匀、相对泄漏量小，确保空压机优越的性能。
	机械

	23
	PP、OPP塑料薄膜多功能电脑热切制袋机
	衢州市明利塑料薄膜机械福利厂
	柯城区科技局
	0570－3044391
	高、低压聚乙稀、聚丙稀薄膜、OPP薄膜在热切制袋折边从一次性一只改变在电脑跟踪热切折边一次性出两只塑袋。
	机械

	24
	一种新型弹簧操动机构
	衢州市申光电器有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	 设计一种新型操动机构，用以操作10KV真空负荷开关。
	机械

	25
	CT□弹簧操动机构
	衢州市申光电器有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	1、图样设计（含总装图、零部件图）
2、样机制作（5台）
3、样机试验。
	机械

	26
	聚四氟乙烯及填充四氟乙烯模压成型生产工艺技术
	衢州坤力塑料厂
	衢江区科技局 
	013705709558
	将聚四氟乙烯树脂在常温下用模压成型后再经高温烧结而成各种密封垫圈和衬垫等其他绝缘零件,在聚四氟乙烯与定量的填充剂经高速混合均匀后用模压成型经高烧结制成耐磨耗、导热、抗蠕变、无润滑的密封零件和导向件。
	机械

	27
	自动包果机塑料袋封口技术
	浙江龙游林海果蔬机械有限公司
	龙游县科技局
	0570-7855378
	解决自动包果机包果时，塑料袋封口的速度和牢固度难以统一的问题。
	机械

	28
	利用天然饲料添加剂增加鸡肉风味
	衢州市不老神食品有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	在养殖过程中加入天然的饲料添加剂，使鸡肉风味增加，增强。
	农业

	29
	“菊米药枕”的开发
	衢州三冠名优特产有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	以野菊米为主要药料，加相应草药，配制加工成菊米药枕，目的以“药枕料法”防病健身。
	农业

	30
	香瓜杂交优势综合利用
	衢州市特种蔬菜研究所
	柯城区科技局
	0570－3044391
	香瓜生产已成为我市农业结构调整新品种之一，深受广大农户欢迎，但目前市场品种供应名目繁多，优劣难辩，为确保香瓜生产良性快速发展，急需与有关部门合作开发香瓜杂交一代种子，并在我市加以大面积推广。
	农业

	31
	食用栝楼的优质高产新品种选育
	衢州市柯城区人民政府蔬菜办公室
	柯城区科技局
	0570－3044391
	食用栝楼是一种近年发展非常迅速的经济作物，具有很高的经济效益，但目前市场上的食用栝楼的品种存在果实偏小，产量低、种子小等不良特性。针对这一生产上的突出问题，急需与有关部门合作，通过诱变技术获得大量多倍体，选育出食用栝楼的优质高产新品种。
	农业

	32
	《蔗扁蛾防治对策研究》
	衢州市柯城区林业局
	柯城区科技局
	0570－3044391
	蔗扁蛾是去年传入我区的一种检疫性害虫，在我区各大苗圃都有发生，主要危害发财树和巴西木，并造成了较大危害。在防治方面也采取了一些措施，但效果不明显。欲寻求病虫专家合作，共同研究蔗扁蛾防治对策。
	农业

	33
	枇杷大棚栽培配套技术
	柯城区农业综合开发办公室
	柯城区科技局
	0570－3044391
	1、枇杷大棚栽培品种选择，提供优良品种；
2、大棚栽培配套技术，包括提早成熟，高品质绿色果品生产技术等。
	农业

	34
	利用天然提取生物制剂改善禽类风味
	浙江不老神食品有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	运用天然提取生物制剂,添加到绿色饲料中,有效改善禽类风味物质,增强禽类免疫能力,解决养殖过程中无药物残留的世界性难题。
	农业

	35
	樱叶保鲜技术
	衢江区双峰樱叶有限公司
	衢江区科技局
	0570—2800190
	经加工后的樱叶称樱叶渍，是专供出口的保健食品。现预采用护绿、保脆、保鲜等技术，使加工后的樱叶产品达到出口要求。
	农业
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	36
	多彩甘薯优良品种选育及高产栽培技术
	衢州市天裕农产品有限公司
	衢江区科技局
	0570-2833080
	要求在品种选育上解决甘薯遗传改良进度缓慢、茎尖培养脱毒的问题，针对不同用途方向选育出加工专用特色新品种，应用现代生物技术；在栽培方面，根据本地地理条件气候等，针对多彩甘薯特性的脱毒甘薯高产栽培及配套技术
	农业


	37
	纳米氧化硅保鲜果蜡在椪柑上的应用技术
	衢州市天裕农产品有限公司
	衢江区科技局
	0570-2833080
	要求涂蜡后外观色泽鲜亮；延长果品贮藏期，货架期达40天以上；果实腐烂指数低于0.2，内质基本保持原风味；对O2和CO2调控能力提高20个百分点以上。另外在纳米果蜡调配比例、生产添加涂抹工艺改进、生产设备技术参数、果品打蜡后储运保鲜技术等方面达到国内领先水平。
	农业

	38
	江山白菇病虫害防治技术
	江山市农科所
	江山市科技局
	0570—4448450
	细菌斑点病综合防治技术，胡桃肉状菌综合防治技术，虫害综合防治技术，以上技术如采用药物防治其产品药物残留必须符合国际食用菌安全标准。
	农业

	39
	蜂花粉精粉制备技术的研究
	江山天宝蜂业科技开发有限公司
	江山市科技局
	0570-4014871
	采用新的技术，将蜂花粉破壁，获取较多的有效成分，并把花粉中的蛋白质降解为肽、糖肽，把不溶性纤维素降解为可溶性多糖，制得蜂花粉精粉。要求花粉的提取率达到60%以上
	农业

	40
	应用生物等高新技术开发生产鹅肥肝技术
	江山市红盖头食品厂
	江山市科技局
	0570-4550130
	应用生物等高新技术开发生产鹅肥肝技术
江山市是“中国白鹅之乡”，年产江山白鹅800万羽，白鹅产业已成为当地农民创收的支柱产业。现需求用生物技术等高新技术开发生产鹅肥肝，能达到批量、工厂化生产。1、鹅肥肝平均重量达到700克以上；2、鹅肥肝符合出口标准（优质）的占80%；3、鹅肝料比在1:20左右（属国际先进水平）。
	农业

	41
	山茶油冬化处理
	常山东茶分公司
	常山县科技局
	0570-5288336
	根据现有工艺，山茶油冬化过滤损失油脂约2%左右，且5℃以下超过一个月有析出物。   技术指标要求：冬化得率99%；  5℃以下三个月无析出物
	农业

	42
	培育江郎山白鹅二系
	江山市兴旺种鹅场
	江山市科技局
	0570-4221332
	1、蛋肉兼用型鹅种，年产蛋量为70枚/羽，8周龄体重为3.5kg以上，种蛋受精率90％以上，孵化率为90％以上。2、肉肝兼用型鹅种，填肥后肉用仔鹅净重达10-11千克，填肥后肉用仔鹅肥肝重量达700-800克。
	农业

	43
	小区自动化中央平台
	荣利达电子有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	MC-51系列，远距离多机通讯（1-2KM）建议串行口。
	电子

	44
	放大音频助音装置技术项目
	衢州市荣利达电子有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	   1、声道音响系列：微型、经济型、实用型、豪华型、影院型的研究；1、5.1声道音响系列（前左、前右、环绕左、环绕右、中置、超重低音）经济型、实用型、豪华型、影院型的研究；3、总输出率在10W∽100W（有效值）之间的多扬声器有源音响的研究；4、音响外型搭样的研究；5、音响外型设计、电路设计。
	电子

	45
	公交车下车铃的新设计改进
	衢江区科技信息中心
	衢江区科技局
	0570-2831680
	1、需要在每两个座位中间（或吊拉手杆上1个/米）设计一种新式提醒铃2、要求整辆车的所有改装成本（包括按钮）不超过100元；3、外型小巧、美观、牢固，不容易损坏；4、不会给乘客造成损害；5、其中一个按钮坏的话不影响其它按钮的使用；6、无论何种设计方式最重要的是体现方便原则。
	电子

	46
	防盗报警器的技术改进
	衢江区科技信息中心
	衢江区科技局
	0570-2831680
	目前的市场上的红外感应式防盗报警器不能穿透玻璃，容易被小偷攻破，需要加强防卫能力。
	电子

	47
	镭射铝箔衬纸开发
	衢州八达纸业有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	公司欲开发镭射铝箔衬纸，现寻国内有意合作开发该项目的单位或个人。希有意者能提供该产品的可行性分析报告和相关的技术工艺。
	轻工食品

	48
	苦叶菜护绿保鲜加工技术
	浙江衢江区明果野生食品厂
	衢江区科技局
	0570—2917078
	采用本地野生(山野菜)苦叶菜为原料,采用护绿、保脆、保鲜技术；运用无毒，且有营养作用的复合剂，将苦叶菜加工成系列产品，使加工后的苦叶菜达到出口标准要求
	轻工食品

	49
	甘薯南瓜糕制作技术
	衢州市衢江区野风食品厂
	衢江区科技局
	0570—2914114
	以甘薯和南瓜为原料，制作成甘薯南瓜糕提供甘薯与南瓜等的配比、生产技术、生产工艺、机械设备图纸或采购方法等。  要求成品色泽橙红，风味独特，香甜酥脆，营养丰富，达到绿色保健食品标准，达到食品卫生要求
	轻工食品

	50
	软包装食用菌罐头出口工艺
	常山宝新果蔬菌有限公司
	常山县科技局
	0570—5013250
	要求：不沾袋，不变质，符合出口要求
	轻工食品
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	51
	有机氟毒物毒性和急性中毒早期诊断、急救方法
	浙江衢化医院
	巨化集团公司
	0570—3096081
	1.明确我公司F22、TFE裂解气及裂解气处理过程中的精制气和残液气中八氟异丁烯的含量。同时明确生产过程中不同位点的裂解气、残液气的毒性的大小，最好明确吸入大约多少量可引起急性中毒（满足国标规定的中毒中毒标准）。2.寻求有机氟急性中毒早期诊断指标和早期抢救治疗方法。
	医药

	52
	二类中药新药平心颗粒的研究
	衢州天昊药业有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	1. 二类中药新药平心颗粒各中药材提取的工艺的研究。2. 二类中药新药平心颗粒工艺正交试验研究。3. 二类中药新药平心颗粒质量标准体系的（含HPLC）及稳定性试验研究。4. 二类中药新药平心颗粒动物急性毒性的研究。5. 二类中药新药平心颗粒动物长期毒性的研究。6. 二类中药新药平心颗粒药效学研究。
	医药

	53
	香丹注射液
	浙江泰康制药有限公司
	开化县科技局
	 0570—6013942
	1、规格：20ml；2、合作开发；a、本公司将开发生产产品：香丹注射液20ml，由合作方负责按《药品注册管理方法》(试行)要求进行实验研究工作及申报资料的整理工作。b、合作方负责提供生产工艺资料，并负责能取得该品种的生产批文。c、本项目生产能力要求达到年生产2000万支。
	医药

	54
	克林霉素磷酸脂注射液
	 浙江泰康制药有限公司
	开化县科技局
	 0570—6013942
	克林霉素磷酸脂注射液:1、规格：0.3g、0.6g、0.9g。2、合作开发. a、本公司将开发化学药品6类：克林霉素磷酸脂注射液，由合作方负责按《药品注册管理办法》(试行)要求进行实验研究工作及申报资料的整理工作，并取得该品种的生产批文。b、由合作方提供生产工艺资料，并负责试生产的技术指导。c、本项目的年生产能力达到：6000万支。
	医药

	55
	激光打印机的新技术开发
	衢江区科技信息中心
	衢江区科技局
	0570—2831680
	1、采用全新设计完全不用更换硒鼓或极少更换。2、平时耗材只需更换墨粉或其它着色材料；3、生产成本控制在同等功能激光打印机的130%之内；4、所需要的墨粉或其它着色材料成本不超过市场上激光打印机墨粉。5、更换墨粉或其它着色材料的过程方便快捷。6、去除夹纸故障方便快捷，不破损纸张；7、外型大小不超过目前市售激光打印机。
	计算机及网络

	56
	化工企业废气处理技术
	衢江区科技信息中心
	衢江区科技局
	0570-2831680
	目前化工生产企业的空气污染情况日益严重，迫切需要一种较经济的废气排放处理技术和相关处理设备。
	环保能源

	57
	非气相法生产超细白炭黑的制备技术及工艺
	江山市工业科技信息服务中心
	江山市科技局
	0570-4023110
	研制出非气相法生产超细白炭黑的制备技术并提出相应的生产工艺。主要技术指标：1.平均粒度小于5微米；2.PH值：6.5-7.5
	新材料

	58
	巨化水厂流量、水压远方采集系统
	巨化集团公司公用分公司
	巨化集团公司
	0570-3093000
	采集和传输部分。选择或开发前置信号接收、处理单元,解决前置单元在具有较好性价比的同时,如何用较少的信号传输线实现远距离多节点联网,并将压力、流量传感器输出的4-20mA电流信号采集、处理、集中、上传到监控中心。数据分析处理。对信息进行接收、加工、存储,对一时还没有4-20mA电流信号的测量点的地方提供手工输入接口,建立基于Web技术的管理信息系统和数据库信息服务平台和应用系统等。
	其它

	59
	污水处理厂B类水PH控制
	巨化集团公司公用分公司
	巨化集团公司
	0570-3090143
	目前处理工艺，将废水收集到配水槽，进初步混合后进入均质池，在通过溢流的方式进入混合池，然后经过管道、静态混合器、最后进入吸水池。因进来水质复杂,通过多种方法难以控制,主要表现在1、水质变化大无法预测。2、缺少性能先进的控制系统。
	其它

	60
	大型吸尘装置
	衢州市巨桑家私有限公司
	柯城区科技局
	0570－3044391
	本公司木工、油漆工两车间在生产中有大量粉尘产生，公司经过自行改造，但效果不好。公司的目的是想通过投资少，见效快的装置，来改善员工的工作条件。
	其它


备注：  如与企业联系不上，请与上报单位联系。
衢州市科技局：0570—3021360林金辉；              衢州经济开发区管委会：0570—3087905朱德文；      

巨化集团公司：0570—3096783王斌；                衢江区科技局：0570—2831684柴小成； 

龙游县科技局：0570—7014697祝凯；                江山市科技局：0570—4022936李江；     
常山县科技局：0570—5013250章仕诚；              开化县科技局：0570—6014743叶芹玲。
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