化工、材料

2-js-nt-lyg001-hg/cl001

难题名称: 石英玻璃原料提纯技术和工艺
难题内容：石英玻璃所具有优良的理化性能，与石英玻璃的纯度密切相关。根据理论研究和实验证明，石英玻璃中的杂质，尤其是 Al、Fe、 OH-的含量，对石英玻璃热变色、热稳定及使用范围都有极大的影响。我国目前石英玻璃原料加工后 SiO2的纯度，最大可达到99.99％， OH-的含量10ppm，远远不能达到电子工业半导体技术、光导纤维和特种气体放电灯所要求的纯度。这除了与我国石英玻璃原料的天然杂质含量有关外，同石英玻璃原料处理的技术和工艺也有很大的关系。目前国内石英原料一般的处理方法是在加工时将它破碎为一定形状的颗粒，用化学和物理的方法去除其内部包含的杂质，通常使用盐酸、氢氟酸和除铁器。这种方法和工艺对提高石英玻璃原料的纯度效果不够理想，因此如何提高石英玻璃原料的纯度，是提高国内石英玻璃品质的一个关键因素，也是急待解决的共性关键技术之一。

连云港福东正佑照明电器有限公司：黄春雨0518-7872003

dhquartz@pub.lyg.jsinfo.net
2-js-nt-lyg002-hg/cl002
难题名称:超细微粉的表面改性降低化学合成球型硅微粉的比表面积
难题内容：1.目前，由于对超细硅微粉表面进行改性，结果会改变其粒度分布，以即中位粒径。2、由于球型硅微粉制备过程中，采用化学合成法，其比表面积波动性很大，在下游产品使用中，表现流动性很差。要求：表面改性率达到：90%以上，无结团，D50小于2μm，无粗颗粒。1.6---5m2/g 

连云港东海硅微粉有限责任公司：王松宪 0518- 7452111
2-js-nt-lyg004-hg/cl003
难题名称: 石英中铝、锂、硼等杂质元素的去除技术

难题内容：  石英中的有害元素在半导体用石英玻璃和光导纤维中微量的铝会促进光导石英玻璃纤维析晶，铝和硼结合也大力增强石英玻璃的析晶作用。重金属和扩散系数大的碱金属能降低半导体的使用寿命，影响石英玻璃的热学特性和光学特性，降低石英玻璃的使用温度，增大石英玻璃的介电系数和介电损失，降低石英玻璃的机械强度和光的传播速度等。

我国现石英中有害杂质元素如下表：单位（ppm）

  Al    B    Ca  Cr   Cu    Fe   K   Li   Mg  Mn    Na    Ni 

  20   1.5    5    1    0.5   10   10   3      1     1      10     1

要求达到指标如下：单位（ppm）

  Al   B    Ca   Cr     Cu    Fe    K   Li   Mg    Mn   Na    Ni

8 0.1  0.5  0.05  0.05  0.2  0.1  0.2  0.05  0.05  0.1  0.05
连云港金达石英宝石制品有限公司：鲁    军   0518—7693693  dhjdsy@163.com
2-js-nt- lyg005
难题名称: 用硅石生产超纯石英砂（粉）杂质提纯工艺技术
难题内容：用普通硅石生产中低档石英砂（粉）产品，经杂质提纯后，其内含杂质仍在≤50ppm，仅能应用普通石英玻璃管生产。如采用一种更为科学先进的生产工艺，将石英砂（粉）中的杂质降低或减少到≤15ppm，则可生产高品质石英管，应用范围将扩展到电光源、半导体及其他高新技术行业。用普通硅石生产高等级石英砂（粉），其杂质降低或减少的技术指标       为≤15ppm。拟投资金：200万元人民币。

东海县海王石英制品有限公司：尹保文  0518-7213260   7217018

Yinbaowen@sina.com 
2-js-nt-- lyg006
难题名称: 大口径石英玻璃管提高纯度和加厚
难题内容：我公司生产大口径石英玻璃管，由于原料质量问题，管面较差。由于立式连熔炉手工操作控制管壁厚度难度很大，东海的石英高纯粉在处理上存在很大问题，亟待解决。管壁加厚问题也同样需要解决。拟投资金：200万元人民币

东海县宝盛石英制品有限公司  徐胜利  0518-7220330
2-js-nt-- lyg007

难题名称:生产光纤预制棒用原料纯化技术

难题内容：光导纤维作为现代通讯的基础材料，在国内外市场广阔，而生产光纤必须使用光纤预制棒，光纤预制棒的原料为高纯SiCl4，高纯SiCl4的纯化技术正是本公司所急需的。

主要技术参数要求：Fe≤3.0ppb       SiHCl3＜1.0ppm；Cr≤3.0ppb；Cu≤3.0ppb

东海县太平洋石英制品有限公司  丁帮太  0518-7523808  newsundh@public.lyg.js.cn 
2-js-nt- lyg012 
难题名称: 制碱废渣综合利用
难题内容：我碱厂每年大约有30万吨制碱固体废渣长期堆在渣场，悬浮液1000万吨每年用于渣场投资超过1000万元。碱渣干基成分：

	CaCO3 
	CaSO4
	CaCl2
	CaO
	NaCl
	Al2O3
	Fe2O3
	SiO2
	MgOH
	结合水

	4.6
	3.9
	10.5
	10.3
	2.7
	3.0
	0.7
	7.8
	9.0
	6.3


主要技术参数要求：1 碱渣综合利用2 有一定的经济效益

中石化集团南化有限公司连云港碱厂  姜先波  0518-2310301-3287

Jxb800@hotmail.com
2-js-nt- lyg013
难题名称:减缓蒸溜塔运行中的结疤

难题内容：制碱工序中由于蒸溜塔的结疤严重制越纯碱的生产，目前运行周期为60天，如果减缓蒸溜塔运行中的结疤，减少停塔次数，减少损失提高纯碱的生产能力。蒸溜塔的结疤主要成分是碳酸钙和硫酸钙。介质的成分CaCl2 111g/l NaCl 43g/l SO42-3g/l温度98 0C。

主要技术参数要求：蒸溜塔运行周期提高到超过90天

中石化集团南化公司连云港碱厂 姜先波  0518-2310301-3287

Jxb800@hotmail.com
2-js-nt- lyg015
难题名称:液态农药包装膜用复合胶

难题内容：因液态农药中含有一定量的强渗透剂或溶剂，这些成份破坏了包装膜的阻隔层与内层用胶，严重时使阻隔层与内层的复合剥离力降为零。因此开发一种不破坏液态农药包装膜的复合胶是当前的技术难题。

1、 主要技术参数要求：该胶种为溶剂型胶，适合网线辊涂布。

2、 该胶能与铝箔、聚丙烯膜、尼龙膜、聚酯膜、线型低密度聚乙烯膜有较强的粘接能力。

该胶复合制膜后，剥离强度≥6N/15mm，加速试验后剥离强度≥2N/15mm。

拟投资金：概算投资500万元

连云港中金医药包装有限公司  庄铁华  0518-2342792

zth@zhong-jin.com
2-js-nt- lyg016
难题名称:溴甲烷废液治理

难题内容：在合成反应釜中，SBr6与CH3OH在相应的温度和压力条件下反应制得CH3Br，该反应为放热反应，付产物为H2SO4。反应生成的混合气体CH3Br、CH3OH 、H2SO4、HBr、Br2通过一座精馏塔进行传质交换和精馏提纯。每座反应釜批投料量为SBr6750kg, CH3OH375kg,得到 CH3Br820kg,投料时间为6个小时。反应釜为1000L搪瓷釜，精馏塔为φ400×5800搪瓷塔，分成3节，填料为瓷质拉锡环。目前反应釜温度为60℃，回流温度为15℃，精馏塔回流分布不均，精馏效率不高。难题为采用何种填料和分布器以及塔的规格，反应温度为多少才能够达到节约能耗、提高产量及产品质量。

主要技术参数：尽可能提高产品收率，塔顶产品含有的杂质气体尽可能少，减少净化岗位的压力，提高产品质量。

拟投资金：10 万元人民币

连云港死海溴化物有限公司  孔庆良  0518-2323651  

lygdsbg@pub.lyg.jsinfo.net

2-js-nt- lyg017

难题名称: 溴甲烷净化
难题内容：由溴甲烷反应岗位产出的气体除了含有CH3Br外，还夹杂着大量的杂质，如酸性气体H2S,SBr,H2SO4等，以及水份和甲醇，醚类，净化的目的便是去除其中的杂质，以得到纯净的CH3Br气体。混合物先经过2座碱塔洗涤后再经过2座酸塔洗涤。酸性气体H2S,SBr,H2SO4等由碱性液体洗涤，我们使用10%-15%的氢氧化钠溶液与上述酸性气体中和；对水和少量的甲醇，醚类采用98%的浓硫酸溶液吸收氧化。循环槽为1000L搪瓷釜；洗涤塔规格为Φ600×5600搪瓷塔；填料为瓷质拉锡环；循环泵出口流量为16m3/h；每小时混合气体流量约为 200000L。难题为泵的出口流量、塔的直径分别为多大及洗涤液温度为多少才能够达到我们的净化要求。

主要技术参数要求：净化后的气体应符合其中游离酸≤4ppm，水份≤100ppm，外观色度≤2（GARDNER比色法）的要求。

拟投资金：10 万元人民币

连云港死海溴化物有限公司  孔庆良  0518-2323651

lygdsbg@pub.lyg.jsinfo.net

2-js-nt- lyg018

难题名称: 溴甲烷废液治理
难题内容：CH3Br生产过程中产生的废液具酸性或碱性，故采用的治理方法为酸碱中和。反应岗位产生的废料中含有硫酸，甲醇，溴素，硫磺及少许有机物，为酸性,每批排出量为750kg，酸度为27.77N；净化岗位产生的废料主要为氢氧化钠，以及净化过程中产生的混合物如SO42-,SO32-,Br-以及甲醇等，为碱性,每批排出量为500kg，碱度为1.71N。现采取将酸性废料先排入中和釜，再向其中边搅拌边加入废碱液进行中和的方法治理废液，但是治理不能完全达标。难题为采用何种方法可以将废液进行无害化处理后排放。

主要技术参数要求：废液中和治理后，废液的COD,SS含量及PH值符合国家排放要求。 

拟投资金：30 万元人民币

连云港死海溴化物有限公司  孔庆良  0518-2323651

lygdsbg@pub.lyg.jsinfo.net

2-js-nt- lyg019

难题名称: 超大、超细粒度稀土氧化物的制备
难题内容：一般稀土氧化物的粒度在5-8μｍ之间，目前客户对稀土氧化物粒度提出一些特殊的要求，如大颗粒稀土氧化物或超细颗粒稀土氧化物，这些产品国内外客户都大量需要。虽然我们也针对这些问题进行多方面的研究在实验也可以得到小量样品，但是在规模工业生产中，很难稳定得到所需的产品，无法满足客户要求，所以希望有这方面技术的单位与我公司共同合作，提供技术报务，解决工业生产中稳定性的问题。本公司生产所需设备齐全，只需提供技术服务。

连云港市丽港稀土实业有限公司  张丽萍  0518-2801187 2800688
2-js-nt- lyg022
难题名称:原料掺杂技术，拓展石英玻璃的功能和应用领域

难题内容：开发高光效蓝色石英玻璃管，该产品在保持石英玻璃原有优良理化性能的基础上，可滤除190 nm--320 nm波段的紫外线，表面呈蓝色，可提高电光源产品的光效30％，完全替代目前国内的石英玻璃管镀膜工艺，减少镀膜对环境造成的污染，提高产品的使用寿命。企业拥有四个生产分厂，厂房约11000平方米，2002年新建石英管生产车间4380平方米，研究中心1916平方米，现有9条连熔炉生产线，一台目前国内容量最大的真空脱羟炉、3台计算机程控自动石英玻璃泡壳成形机，30条JC、JD、H系列灯生产线，1万伏双回路供电系统，同时自备350KW发电机，25M3液氮贮罐，150M3循环水池，检测设备有紫外分光光度仪、红外分光光度仪、原子吸收光谱分析仪、激光测径仪、测光积分球、应力检测仪、电位差仪等。

连云港福东正佑照明电器有限公司 王广林  0518-7872003  dhquartz@pub.lyg.jsinfo.net
2-js-nt-nt010
难题名称:  利用萘磺化合成高纯度1，6-萘二磺酸钠

难题内容:  目前可以利用萘磺化合成1，6-萘二磺酸钠，但产品纯度低，达不到95%收率较低。1、收率达80%以上；2、产品纯度95          以上（HPLC面积法）；3、尽量减少污染。

合作方式：双方互利互惠，我方可提供中试设备、费用及原料等。

联系方式：南通柏盛化工有限公司

2-js-nt-nt011  

难题名称:  水溶性磨削液的皮肤刺激性问题

难题内容:  碱性水溶性磨削液中由于含有醇胺类碱性物质，加上表面活性剂的脱酯作用，对皮肤具有刺激作用，引发皮肤炎，但如果降低碱性，则会导致细菌快速繁殖，如何平衡皮肤刺激性和耐腐蚀性是难点所在。1、既要解决皮肤过敏问题，又要使磨削液具有良好的抗菌性能；2、希望能提供一套好的皮肤刺激性评价方法。

合作方式：解决问题的思路、评价方法。

联系方式：启东尤希路化学工业有限公司

2-js-nt-nt012

难题名称: 乳胶制品的防静电

难题内容: 防静电配方，无粉指套生产工艺。

联系方式：启东市乳胶制品有限公司

2-js-nt-nt015

难题名称: 皮芯型功能化纤维

难题内容: 企业已具备了复合彩丝丽生产技术以及皮芯型彩丝丽关键设备。与目前的皮芯型产品亦作了初步的调研，希望开发用于特种领域的功能性纤维新产品，但对具体的产品和生产技术目前仍在研究之中。希望通过引进特殊的生产技术，选用不同的原料开发生产功能化纤维形或批量生产。

合作方式：技术转让或合资合作。国内技术领先并相对成熟，从产品开发后道应用提供技术支撑，并形成批量生产。

联系方式：南通华通化纤有限公司

2-js-nt-nt018

难题名称: 3.5—二氯苯胺颜色保持白色

难题内容:  3.5—二氯苯胺抗氧化，保持白色。

 合作方式：提供技术资料。

联系方式：如东县光荣合成化工厂

2-js-nt-nt022

难题名称:  酚醛格栅及型材拉挤成型

难题内容:难以成型，表面质量欠佳，设备难以制备。

合作方式：共同开发

联系方式：南通时瑞塑胶制品有限公司

2-js-nt-nt027

难题名称:  PHB与其它材料复配生产可降解塑料制品。

难题内容:  聚β羟基丁酸酯（PHB）是一种由微生物产生的生物可解塑料，由于其具有生物全降解性、良好的生物祖客性，对细胞毒性程度为O级等许多独特的优点，可用于一次包装物、医用材料、组织工程材料等方面，但由于PHB本身结晶度较高，脆性大，因此限制了它的应用。如能将PHB与其它材料复配，以改善PHB的力学性能，将极大地推动PHB的应用，工业化规模生产前景较好。

合作方式：希望合作方能提供现成的实验室小试技术，与委托合作方进行中试攻关试验，或合作方能提供中试技术，共同进行工业化生产。

联系方式：江苏南天集团股份有限公司

2-js-nt-nt028

难题名称: 纳米高精度轴承钢球

难题内容:  钢球表面经过纳米化处理后，用常规气体氮化处理，即可获得10μm厚的氮化物层，所需温度下降200℃以上，处理时间也缩短到9个小时。而目前要高达500℃以上，耗时数10小时，方可基本达到要求。解决钢球批量处理表面纳米材料技术。

合作方式：现场指导及检验、检测方法。

联系方式：江苏省滚动体工程技术研究中心

2-js-nt-nt029

难题名称: 橡胶、塑料挤塑配比及外观质量

难题内容:  橡酸与塑料经配比后，其外观质量难以控制。柔软性能得不到解决。疲劳耐久性能欠。解决产品的外观质量，不出现凹凸不平或汽泡。柔软性好，易干弯曲。

合作方式：技术指导、培训，橡胶与塑料的合成配比，外观产品质量的改良，柔软性的改良。

联系方式：南通海讯实业有限公司

2-js-nt-nt035

难题名称:邻氯苯甲酸、柔软剂

难题内容:邻氯苯甲酸，工艺：氧化法，（目前本人掌握的工艺不太成熟），指标：含量：99%。开发前景：相当广阔。生产能力：400T/年。经济效益：纯利100万元左右/年。柔软剂。工艺：不成熟。

开发前景：相当广阔。生产能力：1000T/年。

经济效益：150万元左右/年。

联系方式：如东县县石屏助剂厂

2-js-nt-nt036

难题名称:不含多氯联苯的新工艺溶剂法铜酞菁。

难题内容:本厂年生产酞菁颜料3000T。都是以固相法铜酞菁为母体，乡当不同工艺生产而成。目前对酞菁颜料要求，色光鲜艳、分散性好，为此要求母体的色光鲜艳，纯度高达到17%以上。年生产能力达1000T，如能提供这方面的技术，经过我们的论证，可产生明显的经济效益。  合作方式：技术转让。

联系方式：如东振新化工厂

2-js-nt-nt038

难题名称:去除甲醇在甘氨酸生产中的利用

难题内容:本公司年产工业级cty3000T，采用CH3OH醇折法将cty与水NH4D及其它物质分离，这样不仅在生产中增加了醇折、洗料，回收等配套装置及岗位，而且对大气造成一定污染，为解决该难题本公司于2000年7月开始进行CH3OH法生产CLY工艺，若能取得成功，生产量将会大幅度提高，成本大幅降低，且减少污染，以年产10000T计算，每吨节约甲醇费用（含能耗，人工，设备折旧）900-1000元。则每年可在CH3OH环节少支900-1000万元。合作方式：合作开发。

联系方式：南通市东昌化工有限公司

nt046

    46、全自动三槽式絮凝剂制备装置、环保领域中的新产品、高新技术产品

项目内容：替代进口产品，提高我厂产品的知名度，扩大竞争力，增强企业后劲，

          减少用户设备投资。

合作方式：可投资金50万元

nt063

    63、机（车）用润滑油生产及其技术

项目内容：缺少车用润滑油的生产技术，准备接产。

合作方式：

联系方式：启东市华宇精细化工有限公司

nt064

    64、2-萘酚-3，5，7-三磺酸钠

项目内容：合作者最好利用本公司产品2-萘酚-3，5，7-三磺酸钠为原料来合成或者

          另选他法。

合作方式：可投资金200万元

联系方式：南通柏盛化工有限公司

nt065

    65、3，5-二羟基甲醛（3，5-dihydroxybenzaldehyde）

项目内容：希望合作者能与公司尽早达成合作意向，便于及时启动小试及后续工作。

合作方式：可投资金300万元

nt066

    66、1-甲酸-5-萘满酮，1，2，3，4-Tertahydro-1-oxo-5-Naphthoic

项目内容：此产品为一药中间体，希望合作单位（者）先进行前期工作。

合作方式：可投资金500万元

联系方式：南通柏盛化工有限公司

nt067

    67、替代“溶解乙炔”的产品

项目内容：目前局部替代“溶解乙炔”产品有不少，但是真正能完全替代乙炔的产

品尚未形成。

联系方式：启东市溶解乙炔厂

nt068

    68、新型高分子材料

项目内容：企业希望与国内外的高等院校和科研院所合作，通过引进技术，开发国

内技术领先的高分子材料领域的新型纤维或材料，或者是其他领域的新

产品、新技术，填补国内空白，引导市场消费。

合作方式：多样

nt071

71、聚酯胺树脂及其它化工油酯产品

项目内容：聚酯树脂年扩产5000吨，投资需求资金200万元。该产品具有出口量70%

以上质量和技术含量达国际标准，无污染产品。

合作方式：股份合作

联系方式：南通兴鑫有机化工厂

nt079

79、PHB等生物聚酯的工业化应用

项目内容：聚β羟基丁酸酯作为一种生物全降解塑料，具有良好的生物相容性，对

细胞毒性程度为O级等许多独特的优点，可用于一次性包装物、医用材

料、组织工程材料等方面，诚征合作方共同投资开发PHB及其它生物聚

酯的工业化应用。

合作方式：股份合作、其它方式

联系方式：江苏南天集团股份有限公司

nt081

    81、碳纤维技术产品

项目内容：利用碳纤维为原料，通过其优越性能来生产出具有很高强度、寿命长的

相关产品，如碳纤维电热管、碳纤维电热线、电缆等。目前，缺碳纤维

方面的技术人才。

合作方式：股份合作、其它方式

联系方式：南通海迅实业有限公司

nt085

    85、RT倍司工艺路线研制开发

项目内容：采用二苯胺法研制开发、生产RT倍司产品。

合作方式：面议

联系方式：海安县飞亚化学工业有限公司

nt104

    104、BG3流动度的改进
项目内容：能提高流动度的表面活性剂。
合作方式：技术转让
联系方式：如东县振新化工厂
nt105

    105、异丁腈世界先进技术、丙二腈管道化技术
项目内容：世界先进水平，管道化无污染新技术。
合作方式：技术入股或技术转让
联系方式：如东县通园精细化工厂
nt112

    112、异丁腈、丙二腈
项目内容：该产品由异丁腈氨制得异丁腈，属国家“九五”攻关项目，需达到eqstman

水平（成本），质量与其同步；丙二腈需要瑞士龙河公司技术水平，以降
低成本。合作方式：服务合作        联系方式：如东县通园精细化工厂
nt119

119、阳离子松香胶生产技术
项目内容：现有不锈钢反应釜，加热设备齐全，拟生产阳离松香胶。
合作方式：技术转让
联系方式：如皋市京都化工厂
nt121

121、耐高温纤维
项目内容：此耐高温纤维可耐高温500℃以上，纤维尺寸约1.5D×38mm。

联系方式：南通新源特种纤维材料厂（海安）
nt125

125、3,5—二羟基苯甲醛与3,5—二苄醚苯醛    
项目内容：1、寻找合理的工艺路线（无剧毒原料、三废少），合成上述产品，产品质量与收率

均要达到国际领先水平。2、最少服务到中试结束，最好做到大生产。 3、时间要求在半年之内完成。
合作方式：委托开发
联系方式：南通柏盛化工有限公司
nt126

    126、机车用润滑油生产技术    
项目内容：需要利用现有在用防冻液的设备，准备接产车用润滑油项目。
合作方式：面谈
联系方式：启东市华宇精细化工有限公司
nt129    
129、甘氨酸衍生产品、对/邻氯甲苯下游产品、蚕蛹复合氨基酸系列产品，食品添加剂、水产品

保  鲜剂、医药中间体等

项目内容：1、成熟的小试生产技术。 2、小试技术与本公司合作中试及工业化生产。合作方式：共同开发、技术转让、技术参股
联系方式：南通市东昌化工有限公司
nt131

    131、年产1000吨乙二醛生产技术；2、碳酸二甲酯生产技术；3、3万吨/年乙苯负压脱氧制苯乙烯 业化试验；4、强化蒸馏提高减压蜡油拔出率技术。

项目内容：本公司希望能在化工生产领域达成合作，尤其是对苯骈三氮唑，甲基苯骈三氮唑项目

进一步研究与开发，并在原有基础上能开发出更新的产品。
合作方式：技术引进、共同合作开发
联系方式：南通玉兔集团有限公司（如皋）
sq013
	单位名称
	沭阳县兴旺塑料厂

	单位地址
	宿迁市沭阳县
	邮政编码
	223612

	电话号码
	0527-3545411
	传真号码
	0527-3545411

	联 系 人
	仲伟健
	E-mail
	

	难题名称
	可降解聚乙烯

	内容说明

（300字内）


	1、 诱导期可控，降解效果显著；

2、 理化指标全部达到现有塑料的标准；

3、 产品价格低于一般塑料。

	主要技术参数要求
	1、用途：吹膜、送塑、压延拉片、中空成型；

2、粒度：2-5mm
3、密度≥g/cm3(23℃)
1、 无毒性；

2、 熔融指数0.8-10g/10mimn;

3、 降解诱导期30天—1年可控。

	前景预测
	    塑料产品递增速度很快，但由于它的不可降解性，给地带来了严重的污染，本项目可解决“白色污染”，保护地球新纪元。

	拟投资金
	60万元

	         备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq014
	企业基本信息
	企业名称
	沭阳县兴旺塑料厂

	
	注册地址
	宿迁市沭阳县

	
	法定代表人
	仲跻发

	
	联 系 人
	仲伟健
	电话
	0527-33545411

	
	传    真
	0527-3545411
	E-mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属□  □建工建材  □航空航天  □环保□节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年内

	
	
	投资回收期
	1.5年

	
	
	投资年回报率
	66%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省沭阳县

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	 企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	1、 厂房400平方米；

2、 2200-75吹塑机。

	       备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq018

	企业基本信息
	企业名称
	沭阳县联沂树脂材料厂

	
	注册地址
	宿迁市沭阳县

	
	法定代表人
	茆印月

	
	联 系 人
	茆印月
	电话
	0527-3351146

	
	传    真
	0527-3351142
	E-mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	· 机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保

□节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年内

	
	
	投资回收期
	1-2年

	
	
	投资年回报率
	60%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省沭阳县

	
	投资总额
	80万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	 企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有厂房3000平方米，有一些化工生产设备。

	       备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq019

	单位名称
	宿迁市昌泰尼龙化工厂

	单位地址
	宿迁市沭阳县
	邮政编码
	223612

	电话号码
	0527-3542055
	传真号码
	0527-3542088

	联 系 人
	宋金成
	E-mail
	Sqct55@21cn.com

	难题名称
	尼龙牙刷质量提高

	内容说明

（300字内）


	    采用新型工艺,使生产尼龙丝硬度增大，回弹率增强，耐温、抗菌等四项技术指标，达到国际出口标准。

	主要技术参数要求


	

	前景预测


	    牙刷丝用途广泛，市场用量大，市场前景广，若能出口，将更具有广阔市场。

	拟投资金
	60万元

	         备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq020

	企业基本信息
	企业名称
	宿迁市昌泰尼龙化工厂

	
	注册地址
	宿迁市沭阳县

	
	法定代表人
	郑立桐

	
	联 系 人
	宋金成
	电话
	0527-3542055

	
	传    真
	0527-3542088
	E-mail
	Sqct55@21cn.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属□  □建工建材  □航空航天  □环保□节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年内

	
	
	投资回收期
	1-2年

	
	
	投资年回报率
	60%以上

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省沭阳县

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	 企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本厂是从事化工产品生产的企业，主产品是尼龙丝，现有各类厂房车间达3000平方米，有反应釜、聚合釜、拉丝机等机械设备。

	       备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq024

	单位名称
	泗阳县生物工程有限责任公司

	单位地址
	宿迁市泗阳县
	邮政编码
	223721

	电话号码
	0527-5701578
	传真号码
	

	联系人
	张旭东
	E-mail
	

	难题名称
	MS培养基稳定剂

	内容说明

（300字内）
	植物组培用MS培养基在培养室温度达到或超过30℃时，影响组培养分的稳定，更影响组培植物对养分的吸收，从而影响其正常生长。



	主要技术参数要求
	35℃左右时能保证MS培养基稳定。



	前景预测
	能有效降低生产成本，提高组培技术在生产上应用范围。



	拟投资金
	10万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq026

	单位名称
	江苏太平洋玻璃有限公司

	单位地址
	宿迁市宿豫县生产力促进中心
	邮政编码
	223800

	电话号码
	4463542
	传真号码
	05274463542

	联系人
	          丁冠真
	E—mail
	

	难题名称
	瓷土矿的综合开发利用
	
	

	内容说明

（300字内）
	我县瓷土矿和石英砂资源主要有白泥、绿泥、白石、红泥、红石、白砂矿等矿物组合。



	主要技术参数要求
	1、 将白石中的铁质选除使之成为优质瓷土矿石矿。

2、白砂矿中的长石选除。

3、白泥和绿泥中的铁质和荼脱选出，成为优质瓷土和多用途的膨润土。

	前景预测
	市场前景良好



	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq027

	单位名称
	宿迁市秀强玻璃有限公司

	单位地址
	宿迁市宿豫县工业园区
	邮政编码
	223800

	电话号码
	05274461392
	传真号码
	05274461392

	联系人
	          张友泽
	E—mail
	

	难题名称
	水族箱热弯上玻璃标准化定型
	
	

	内容说明

（300字内）
	现水族箱玻璃热弯定型角度与标准有差距误差±1°左右，要求与标准基本一致，误差15—30秒。



	主要技术参数要求
	

	前景预测
	市场前景良好



	拟投资金
	                         800万



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq028

	单位名称
	宿迁市秀强玻璃有限公司

	单位地址
	宿迁市宿豫县工业园区
	邮政编码
	223800

	电话号码
	05274461392
	传真号码
	05274461392

	联系人
	          张友泽
	E—mail
	

	难题名称
	热弯与钢化玻璃的自爆
	
	

	内容说明

（300字内）
	玻璃与热弯后有自爆现象发生，自爆率万分之一，要求协助攻关，达到不自爆。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	市场前景良好



	拟投资金
	                         500万




sq032

	单位名称
	宿迁市禾友化肥有限公司

	单位地址
	宿迁市宿豫县宿兴路1号
	邮政编码
	223800

	电话号码
	05274463300
	传真号码
	

	联系人
	          张银成
	E—mail
	

	难题名称
	PVC塑料异型材配方
	
	

	内容说明

（300字内）
	1、 耐低温落锤冲击，受损率由20%——30%，控制在5%以内。

2、提高型材表面的光亮度。

3、改善PVC型材色泽的配方。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	市场前景广阔



	拟投资金
	                         800万



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq034

	单位名称
	江苏亿宏特种漆有限公司

	单位地址
	宿迁市泗洪县工业园区1号
	邮政编码
	223900

	电话号码
	0527-6201088
	传真号码
	6201088

	联系人
	荀定宇
	E-mail
	

	难题名称
	（1）怎样提高丙烯酸乳胶漆的耐沾污性，耐候性。（2）怎样降低溶剂型家具涂料的VOC含量。

	内容说明

（300字内）
	（1）丙烯酸乳液的玻璃化温度对耐沾污性和耐候性的影响。（2）不同的PVC对乳胶漆的耐沾污性、耐候性的影响。（3）各种不同的颜填料对乳胶漆耐沾污性、耐候性的影响。（4）怎样才能降低家具漆的VOC含量，达到真正环保的目的。（5）超低VOC或“零”VOC涂料的生产技术。

	主要技术参数要求
	（1）耐沾污性满足国家外墙丙烯酸涂料优等品标准

（白色和浅色）反射光下降率≤15%（2）耐人工气候老化性，满足优等品标准600h不起泡，不脱落，无裂纹。未分化≤1级，变色≤2级。（3）VOC含量≤100g/l（家具涂料）

	前景预测
	中国正处于建筑行业高速发展的时期，高性能、高环保、低VOC的高档装饰涂料前景看好，如果以上这些问题解决一定会创造可观的经济效益。

	拟投资金
	20万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq043

	企业基本信息
	企业名称
	泗阳县绿环胶业有限公司

	
	注册地址
	宿迁市泗阳县新袁镇

	
	法定代表人
	侯建波

	
	联系人
	侯建波
	电话
	0527-5621108

	
	传  真
	5621037
	E-mail
	

	投资项目要求
	投  资

领  域
	□机械■农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进□国内领先■国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	2005

	
	
	投资回收期
	2007

	
	
	投资年回报率
	15%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏泗阳县新袁镇

	
	投资总额
	200万元

	
	投资方式
	□一次性买断 ■股份合作 □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	泗阳县绿环胶业有限公司座落于泗阳县新袁镇新吴路东首北侧。投资200万元，现有厂房11间、锅炉、反应   、储存罐等固定资产。企业现有职工30名，其中技术管理人员3名。目前企业生产的产品有普通胶和环保E2胶，主要用于胶合板，且产销两旺。宿迁为意杨之乡，板材企业在宿迁大地星罗其布，板材业已成为宿迁市的支柱产业。随着国内外市场对板的档次越来越高，要求木业胶的质量也愈高，开发环保E0、E1胶大有前途。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq045

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏省太平洋玻璃有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	

	
	联系人
	丁冠真
	电话
	

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2005年

	
	
	投资回收期
	二年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	宿迁市宿豫县晓店镇

	
	投资总额
	4000万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	1、 将白石中的铁质选除使之成为优质瓷土矿厂矿。

2、 白砂矿中的长石选除。

3、 白泥和绿泥中的铁质和荼脱选出，成为优质瓷土和多用途的膨润土，公司占地

7平方米，建筑面积48000㎡，现有职工1200余人。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




sq046

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	宿迁市秀强玻璃有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	卢秀强

	
	联系人
	张友泽
	电话
	05274461392

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	宿豫县工业园区内

	
	投资总额
	800万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	   水族箱玻璃热弯定型角度与标准有差距，误差±1°左右，要求与标准基本一致，误差15——30秒，公司占地100000平方米，员工600余人，通过ISO9000认证，生产钢化、热弯、整体固边注塑冰箱玻璃，高级水族箱等七大系列240多种品种。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




sq047

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	宿迁市秀强玻璃工艺有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	卢秀强

	
	联系人
	张友泽
	电话
	05274212493

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	宿豫县工业园区

	
	投资总额
	     500万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	     玻璃与热弯后有自爆现象发生，自爆率万分之一，要求协助攻关，达到不自爆，公司占地100万平方米，员工600人，通过ISO9002认证，生产钢化、热弯、整体固边注塑玻璃、高级水族箱等七大系列240多个品种。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




sq048

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏禾友化肥有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	卜启芳

	
	联系人
	张银成
	电话
	05274463300

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	宿迁市宿豫县工业园区

	
	投资总额
	800万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	 1、耐低湿、落锤冲击受损率由20%——30%控制在5%以内。

2、 提高型材表面的光亮度。

3、 改善PVC型材色泽的配方。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




sq049

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏禾友化肥有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	卜启芳

	
	联系人
	张银成
	电话
	05274463300

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	宿豫县工业园区

	
	投资总额
	1000万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	1、 提高多排孔砌块的强度。

2、 协助解决煤渣砌块使用后缩裂问题和吸潮问题。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




sq053

	企业基本信息
	企业名称
	江苏亿宏特种漆有限公司

	
	注册地址
	宿迁市泗洪县工业园区1号

	
	法定代表人
	荀定宇

	
	联系人
	周靖
	电话
	0527-6201088

	
	传  真
	
	E-mail
	

	投资项目要求
	投  资

领  域
	□机械 □农业 □电子 ■化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进□国内领先■国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	二年

	
	
	投资年回报率
	100％

	拟投资计划
	投资地域
	江苏泗洪工业园区1号

	
	投资总额
	200万元

	
	投资方式
	□一次性买断 ■股份合作 □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业座落在风景秀丽的洪泽湖东岸，距宁宿徐高速公路泗洪出口处仅300米，南邻古汴河，水陆交通极为便利，公司占地24500m2，总投资130万美元，是泗洪粮油总公司和香港亿华国际有限公司于1992年共同投资兴办，全套引进国际上先进的水泥漆生产设备、技术、专业生产当今最理想、最流行的建筑物墙面装饰材料---“彩雅”牌水泥漆，公司现有厂房3000 m2，厂区道路宽阔，花草成荫，办公区建筑物漂亮，水、电、道路通畅。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


xz002

	单位名称
	江苏利华能源有限公司

	单位地址
	徐州市沛县外环东路
	邮政编码
	221600

	电话号码
	0516-4658681
	传真号码
	0516-4658780

	联 系 人
	张明全
	E－mail
	

	难题名称
	一步法生产燃料甲醇二甲醚

	内容说明

（300字内）


	我公司拟在江苏能源开发区新建一套200千吨燃料甲醇及二甲醚生产装置。

	主要技术参数要求


	燃料甲醇含量98%（不准含水）

	前景预测


	作为石油替代能源，燃料甲醇因其资源丰富，价格低廉，环保清洁，政策性指导推广，市场前景乐观。

	拟投资金
	引进外资，规模投资20亿元


xz016

	单位名称
	江苏国润乳业有限公司

	单位地址
	徐州市丰县
	邮政编码
	221700

	电话号码
	0516-4181888
	传真号码
	

	联系人
	刘金亮
	E-MAIL
	

	难题名称
	芦荟奶防腐

	内容说明

（300字内）
	解决芦荟奶的保质期及芦荟粒悬浮问题。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测
	市场广阔，供不应求。

	拟投资金
	500万元


xz017

	单位名称
	源通麦一（徐州）生物工程有限公司

	单位地址
	徐州市丰县
	邮政编码
	221700

	电话号码
	0516-4489666
	传真号码
	

	联系人
	邱慧麟
	E-MAIL
	

	难题名称
	果汁功能成份的提取

	内容说明

（300字内）
	提取果胶果香，用于食品添加及医药中间体。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测
	市场前景广阔。

	拟投资金
	500万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


xz029

	单位名称
	徐州宏武纳米材料有限公司

	单位地址
	徐州市贾汪区紫庄镇常庄村
	邮政编码
	221133

	电话号码
	7359231
	传真号码
	

	联 系 人
	吕清稳
	E－mail
	

	难题名称
	Sic纳米系列产品提存与分离

	内容说明

（300字内）
	　生产sic钠米系列产品分离时出现凝团，分离不完全。


xz031
	单位名称
	江苏天能集团公司

	单位地址
	徐州市淮海西路182#
	邮政编码
	221002

	电话号码
	0516-5735500-6217
	传真号码
	0516-5738067

	联系人
	韦有传
	E-MAIL
	Kiteven2000@yahoo.com.cn

	难题名称
	IC塑封材料

	内容说明
	就塑封料的技术水平而言，它直接取决于封装类型的演进。目前，国际上TO、DIP封装类型的市场份额正在逐年削减，已经低于20%；SO、PLCC、QFP、TAB等封装类型已经占据主导地位，市场份额超过60%；而CSP、BGA等新兴封装类型正在逐步增长，预计到2010年将增长到30%，到2020年成为主流封装类型。因此，国际上以SO、PLCC、QFP、TAB用塑封料为主。

	主要技术参数要求
	封装基板的制造，有两大突出的特点：其一，生产周期是跟随着半导体封装的生产特点--周期短、多样化。其二，生产技术贴近常规印制电路板。所涉及的主要生产厂商一般是从事PCB业的企业。但封装基板与常规印制电路板还存在着一定的差异：如它要求线路间距要小、层间对位精度要高，并要求具有高精密的成孔电镀 / 填充孔（塞孔）技术以及凸块形成的制造技术。随着封装系统产品的发热效率的不断提升，特别是高频、多引脚需求的增加，使得原有传统的导线架形式已不再能适应，于是这样含有先进技术的封装基板，在市场上应运而生。在世纪之交的之时，封装基板的出现，给本来已发展趋缓的印制电路板业又注入了一般活力。

	前景预测
	我国ＩＣ封装量每年按30％左右递增。在经济全球化、国内国际市场逐渐融合的环境下，我国半导体特别是集成电路近年来以惊人的速度向前发展。作为半导体产业中一个重要组成部分，即半导体封装业同样形成了良好的产业基础。引线框架铜带作为半导体塑料封装必不可少的材料，随着半导体器件的发展而呈现出无限商机。

	拟投资金
	3000万元人民币


xz032

	企业基本信息
	企业名称
	江苏天能集团公司

	
	注册地址
	徐州市

	
	法定代表人
	李乃钊

	
	联系人
	韦有传
	电话
	0516-5735500-6217

	
	传真
	0516-5738067
	E-MAIL
	Kiteven2000@yahoo.com.cn

	投资项目要求
	投资领域
	电子

	
	项目技术水平
	国际先进

	
	项目

投资

汇报
	何时产生效益
	投产1年后

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	33%

	拟投资计划
	投资地域
	徐州市

	
	投资总额
	3000万元

	
	投资方式
	股份合作

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备概况）

	产品包括标准型(二极管、三极管、低脚数集成电路用)、高导热型和低应力型(MOS、高脚数集成电路用)、最新薄型封装用塑封料。现有新建标准厂房2000平方米，水电气设施齐全。主要需求是购买生产线、引进该项目的国际生产技术。希望通过合作共同开发市场，重点是国际市场。


xz033

	单位名称
	江苏省新沂农药有限公司

	单位地址
	徐州市 新沂市新安路120号         
	邮政编码
	221400

	电话号码
	0516-8983480
	传真号码
	0516-

8924384

	联 系 人
	陈弘祥
	E－mail
	xynypl@sina.com

	难题名称
	灭草松合成中相转移催化剂的筛选

	内容说明

（300字内）


	灭草松是一种重要的除草剂，市场前景乐观。灭草松合成第二步过程中，需要一种相转移催化剂，提高反应速度和收率。

	主要技术参数要求


	溶剂：甲苯；反应时间约3小时；反应温度50-60℃；收率>92%；N-异丙基磺酰基邻氨基苯甲酸甲酯含量≥95%。


	前景预测


	本品为一种触杀性苗后除草剂，可有效防除莎草科杂草和阔叶杂草，价格合理，为一种新剂型，高效，省时，可使农业高产、稳产。随着农业现代化的不断发展，除草剂特别像灭草松这类适用较大除草面积的产品，将有更大的需求量。

	拟投资金
	180万元


xz034

	企业基本信息
	企业名称
	江苏省新沂农药有限公司

	
	注册地址
	   徐州市  新沂市新安路120号      

	
	法定代表人
	梁华中

	
	联 系 人
	陈弘祥
	电话
	0516-8983480

	
	传    真
	0516-8924384
	E－mail
	xynypl@sina.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  √环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年8月

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省新沂市  

	
	投资总额
	200万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏省新沂农药有限公司为国家大型农药生产企业，生产废水的处理一直是本公司十分关注的问题。近几年来，随着人们对生态环境的要求不断增强，公司急需一种能够较好处理工业生产废水的适用技术，以满足企业规模生产和经济发展的需要。公司生产的农药原药主要有甲基硫菌灵、多菌灵、环嗪酮、霜霉威及各种光气化产品，其废水中含有苯的衍生物等物质最难处理，目前缺少该类实用经济之技术。


xz035

	单位名称
	新沂市凯达石英有限责任公司

	单位地址
	徐州市新沂市新郯路       
	邮政编码
	221400

	电话号码
	0516-8923311
	传真号码
	0516-8924919

	联 系 人
	陈勇
	E－mail
	kaidags@pub.xz.jsinfo.net

	难题名称
	硅微粉的沉淀及提纯

	内容说明

（300字内）


	湿法生产硅微粉过程的超细粉体难以沉淀，不仅浪费原料而且造成环境污染，另湿法生产过程中有杂质污染，目前，国际通用粉体（结晶型）K2O含量需求小于20ppm ，而且国内生产仅可达到50ppm以内。

	主要技术参数要求


	湿法生产沉淀后，除掉的粉浆中粉体的浓度小于2%，K2O含量要求20ppm以内，且必须是湿法生产。

	前景预测


	上述问题解决后，可将公司销售增加30%。

	拟投资金
	5-20万元


xz036

	企业基本信息
	企业名称
	新沂市凯达石英有限责任公司

	
	注册地址
	  徐州 市 新沂市新郯路

	
	法定代表人
	张鹤清

	
	联 系 人
	陈勇
	电话
	0516-8923311

	
	传    真
	0516-8924919
	E－mail
	kaidags@pub.xz.jsinfo.net

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  √金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省新沂市  

	
	投资总额
	200万元人民币  

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	新沂市凯达石英有限责任公司现有厂房面积8000平方米，球磨机10台（湿法），高纯度硅砂自动化生产线1条，拟投资生产硅微粉，要求产品超细、低粘度、高纯度，能满足大规模集成电路封装的要求。




xz041

	单位名称
	利民化工有限责任公司

	单位地址
	徐州市

新沂市       
	邮政编码
	221400

	电话号码
	0516-8984590
	传真号码
	0516-8984575

	联 系 人
	于秀霞
	E－mail
	txj@limin-chamical.com.cn

	难题名称
	丙二胺的合成

	内容说明

（300字内）


	丙二胺目前国内无工业化生产，全部依赖进口，被德国“拜耳”、“巴斯夫”等少数公司垄断，造成丙森锌原药成本居高不下，成为国内丙森锌生产的主要障碍。

	主要技术参数要求


	含量：70-99%。

	前景预测


	预计每年需求量达1000吨以上。

	拟投资金
	1000万元


xz042

	企业基本信息
	企业名称
	利民化工有限责任公司

	
	注册地址
	     徐州 市 新沂市

	
	法定代表人
	李明

	
	联 系 人
	于秀霞
	电话
	0516-8927350

	
	传    真
	0516-8984575
	E－mail
	txj@limin-chamical.com.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	当年产生效益

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟投资计划
	投资地域
	  新沂市

	
	投资总额
	  2800万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有一所专业的科研机构，有一整套用于丙二胺实验的设备。目前唯一的需求就是：丙二胺的合成工艺技术。




sz001

	单位名称
	张家港市东升涂料厂

	单位地址
	苏州市张家港市兆丰镇东沙办事处
	邮政编码
	215619

	电话号码
	58630178
	传真号码
	58630178

	联系人
	邓丽华
	E-mail
	 

	难题名称
	1、玻璃上高温烘烤涂料。2、卷钢涂料。3、各种塑料涂料。

	内容说明
（300字）
	我厂生产的主要产品是丙烯酸聚脂汽车涂料，现在根据市场的需求，要生产上述三种产品，技术上有些难题，希能得到“两院两校”的帮助。

	主要技术参数要求
	玻璃上高温烘烤涂料要有油光和哑光，烘烤温度180度左右，时间20分钟。

	前景预测
	 

	拟投资金
	10万元

	
	
	
	
	
	


 

sz010

	单位名称
	江苏常余化工有限公司

	单位地址
	张家港市乐余镇五干河闸边
	邮政编码
	215621

	电话号码
	0512-58661312
	传真号码
	0512-58661312

	联系人
	陆建伟
	E-mail
	

	难题名称
	降低1-苯基-3-甲基吡唑酮的吸光率

	内容说明
(300字内)
	  本公司生产1-苯基-3-甲基吡唑酮【5】已多年，生产的产品含量、水份、熔点等指标均能满足客户要求，但随身客户要求的提高，客户提出了吸光率指标，并要求在0.06以内,而实际在0.11～0.2之间。

	主要技术
参数要求
	  产品含量≥99%,干燥失重≤0.5%,熔点为127～130℃,吸光率≤0.06,外观为浅黄色结晶粉沫。

	前景预测
	  如能达到所提的技术要求，将会增加该产品的出口量,适当提高价格

	拟投资金
	200万元


sz011

	单位名称
	张家港金冠化工有限公司(张家港市金鑫树脂厂)

	单位地址
	张家港市西张镇
	邮政编码
	215614

	电话号码
	0512-58458675
	传真号码
	0512-58450340

	联 系 人
	许崇根
	E－mail
	

	难题名称
	聚丙烯酰胺(PAM)技术配方

	内容说明

（300字内）


	   聚丙烯酰胺需具有絮凝粘合、降阻、增稠、悬浮、成膜等多种功能。可用于石油开采、水处理、造纸、高吸水性树脂、冶金和洗煤等领域。

	主要技术参数要求


	纯度    大于99﹪

外观    清澈透明液体(粉末)

分子量  500-1500

沸点    186℃(760m ml/g)

	前景预测


	保护环境造福子孙后代，环境保护越来越被人们重视，此产品属环保产品，为此前景比较乐观。

	拟投资金
	2000万元。


z012

	企业基本信息
	企业名称
	张家港金冠化工有限公司(张家港市金鑫树脂厂)

	
	注册地址
	      张家港市西张镇

	
	法定代表人
	邓金刚

	
	联 系 人
	许崇根
	电话
	0512-58458675

	
	传    真
	0512-58450340
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	  国际先进   

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	第二年

	
	
	投资回收期
	三年

	
	
	投资年回报率
	30﹪

	拟投资计划
	投资地域
	张家港市西张镇

	
	投资总额
	2000万元

	
	投资方式
	股份合作

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有厂房4800平方米，设备有6T反应釜6只，2T反应釜3只，4T反应釜1只，锅炉、热煤炉一只，发电机组2套，一套化验仪器和实验反应釜。现需求开发环保方面的新产品项目


sz024

	企业基本信息
	企业名称
	常熟铁红厂有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	钱仁晋

	
	联系人
	宗毅
	电话
	0512-52485988

	
	传真
	0512-52486582
	E-MAIL
	Thc@cspigment.com

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  √金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进 □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	面议

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	氧化铁颜料伸加工、应用开发
1、氧化铁颜料加工工艺、设备改造；

2、比公司现有氧化铁具有先进指标的颜料，如：透明氧化铁、纳米氧化铁；

3、适合于应用的氧化铁产品，如铁蓝、陶瓷釉用氧化铁、药用氧化铁、使用氧化铁等。


sz025

	企业基本信息
	企业名称
	常熟橡胶厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	叶震

	
	联系人
	陶建国
	电话
	0512-52882653

	
	传真
	0512-52882141
	E-MAIL
	C2882141@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  √建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	√一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	粘滞阻尼器
1、硅油的粘滞特性（有试验）；

2、大吨位油缸的中高压无泄露密封技术。


sz027

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市金城化工厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	陆昌元

	
	联系人
	陆昌元
	电话
	0512-52681768

	
	传真
	0512-52681067
	E-MAIL
	Info@jchg.com

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	√一次性买断  √股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	医药原料、原料药、食品添加剂新品的开发和工业化生产
1、技术国际或国内领先；

2、生产符合环保要求。


sz031

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市阻燃化工厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	朱惠良

	
	联系人
	陆伟元
	电话
	0512-52551841

	
	传真
	
	E-MAIL
	

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	√一次性买断  √股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	新型高效环保阻燃剂、精细化工小型项目


sz037

	单位名称
	太仓塑料助剂厂有限公司

	单位地址
	太仓市城厢镇南门街2-1号
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53523045-837
	传真号码
	53529748

	联系人
	黄熹
	E-mail
	

	难题名称
	高浓度有机含酚，高硫化物废水

	内容说明
	我厂系生产过氧化二异丙苯工厂，废水排放量50吨/天，挥发酚8000-10000mg/L,COD20000-30000,
PH10-14,石油类2200，硫化物未测定，寻求有效的，可操作的治理方法。

	主要技术

参数要求
	要求：按国家(GB8978-1996)一级标准合格排放。


sz042

	单位名称
	太仓市兰燕甲板敷料涂料有限公司

	单位地址
	太仓市璜泾镇
	邮政编码
	215427

	电话号码
	0512-53816450
	传真号码
	0512-53811534

	联系人
	倪建平
	E-mail
	

	难题名称
	乳胶水泥的开裂

	内容说明
	目前国内外造船行业中应用的不易着火甲板基层敷料大都为乳胶水泥制品，而该产品在自然养护中常出现裂缝，从而导至起壳。


sz045

	单位名称
	太仓市宝马密封材料有限公司

	单位地址
	太仓市
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53411998
	传真号码
	0512-53411999

	联系人
	马志刚
	E-mail
	bmc@mybmc.com.cn

	难题名称
	膨化聚四氟乙烯材料

	内容说明
	膨化聚四氟乙烯材料

	主要技术

参数要求
	显微结构呈纤维状

	前景预测
	

	拟投资金
	10万元


sz047
	单位名称
	江苏太仓市华鼎塑料有限公司

	单位地址
	太仓市浏河镇北市梢
	邮政编码
	215431

	电话号码
	0512-53615699
	传真号码
	0512-53613999

	联系人
	石建国
	E-mail
	SZHDP@163.COM

	难题名称
	高填充高抗冲汽车内饰件用改性PP

	内容说明
	材料要求：共聚物PP+30%的矿物质填充，此材料为汽车内饰件专用料，采用滑石粉等作为填充，填充量很高，但对材料的抗冲击耐低温性要求很高，又要有很好的加工流动性，由于是用于汽车内饰件，气味实验≤3级。

	主要技术

参数要求
	密度：1.10-1.15g/cm3       弯曲强度＞40Mpa

球压痕硬度：＞64N/mm2     弯曲模量＞2300Mpa
拉伸强度：＞24Mpa        无缺口冲击强度：不断

断裂伸长率＞20%          缺口冲击强度＞7kg/m2
熔体流动速率5-7g/10min    热变形温度＞65℃

(全部测试方法采用ISO标准)

	前景预测
	此种高填充高抗冲改性PP材料，可用于中高档汽车内饰件的生产，这种改性PP有很高的冲击强度且加工流动性好，另一优点就是散发气味较小，如能开发成功，投入市场，可代替现有的汽车内饰件用塑料，降低成本。

	拟投资金
	20万元


sz048

	单位名称
	江苏德威新材料股份有限公司

	单位地址
	太仓市沙溪镇

沙南东路99号
	邮政编码
	215421

	电话号码
	0512-53219997
	传真号码
	0512-53211998

	联系人
	李静
	E-mail
	LiJing@chinadewei.com

	难题名称
	新一代无卤无烟热塑性阻燃材料

	内容说明
	该种材料为符合环保要求的新一代无卤阻燃热塑性材料，克服了以前的无卤材料较硬，易开裂的缺点，具有弹性，同时又具有较好的耐热变形性及阻燃特性，主要应用于电线电缆绝缘护套。

	主要技术

参数要求
	主要物理性能指标如下：1、密度＜1.35g/cm3，2、具有一定弹性、柔韧性，拉伸弧度≥10Mpa，挂断伸长率≥280%，3、具有较高阻燃性氧指数(DI)≥35%，4、耐热变形(90℃×6h)≤50%，5、无卤低烟(或无烟)，6、加工工艺性要好，7、不含有重金属、无毒，8、耐水浸泡，9、热老化性能(110℃×240h)强度伸长率残留率≥80%。

	前景预测
	该种材料符合环保要求，具有较好的市场前景，预计年用量在2万吨左右/年。

	拟投资金
	15-30万元


sz049

	单位名称
	太仓市宝马油脂设备有限公司

	单位地址
	太仓市
	邮政编码
	215415

	电话号码
	0512-53413167
	传真号码
	53413168

	联系人
	马志强
	E-mail
	bmcyz@mybmc.com.cn

	难题名称
	油脂成套设备的自动化控制技术

	内容说明
	为提高现代油脂加工企业的生产技术，提高成套设备的性能和附加值，与国际油脂行业技术相接轨，  我公司现有生产条件下，投入和引进该技术方面的资金和人才，以满足市场需要。

	主要技术

参数要求
	整个工艺流程均采用PLC计算机控制，有关工艺在线控制。

	前景预测
	该技术目前在国内仅有一、二家公司拥有，全国总有大、小油脂生产企业约有10000家，根据这些企业的自身条件的接受能力，预计前景较广。

	拟投资金
	约人民币壹佰万元


sz059

	单位名称
	永鼎集团公司

	单位地址
	苏州市 吴江市芦墟镇    
	邮政编码
	215211

	电话号码
	0512－63257001
	传真号码
	

	联 系 人
	张洪森
	E－mail
	Chinayd@sina.com

	难题名称
	光纤预制棒制造技术（含拉丝）

	内容说明

（300字内）
	合股研制生产，含技术投入。

新型炼棒技术（成熟），联合设计、设备造型、工艺试验，要求提供可行性报告。

	主要技术参数要求
	产品达到ITU－TG652，G655标准。

	前景预测


	年产量100万芯公里，并留有扩容余地，产品成本低于300元/芯公里，回收期3－5年（投产后）。


sz065

	单位名称
	江苏永鼎股份有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市汾湖经济开发区 
	邮政编码
	215211

	电话号码
	0512－63270370
	传真号码
	

	联 系 人
	郁万康
	E－mail
	

	难题名称
	4×4微机械（MEMS）光开关产品的研制

	内容说明

（300字内）
	采用MEMS技术，从小端口数的MEMS光开关做起，掌握MEMS光开关的设计、制造、封闭等工艺。可应用于OXC、OADM及光纤系统测试和光网络监测保护。

	主要技术参数要求
	（最大值＠1550nm）开关时间：12ms;揷入损耗:3.0db;回波损耗:50db;串扰－45db;重复性:0.5db;PDL：0.4db;驱动电压:5V


sz072

	企业基本信息
	企业名称
	中科纳米

	
	注册地址
	      苏州市工业园区

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	· 机械  □农业 □ 电子  X化学  X医药  □金属与非金属 

X建工建材  □航空航天  □环保  □节能  X轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  X国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    X股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	中科纳米将在园区投资如下项目：

1) 中科纳米高弹材料有限公司---生产纳米塑胶跑道、医用走道

2) 中科纳米超双疏双亲有限公司—生产纳米印染业

3) 中科纳米建材有限公司—生产纳米瓷砖、地砖和玻璃

4) 中科纳米涂料有限公司—生产纳米涂料和粉体涂料

5）中科纳米药业有限公司—生产纳米药业


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



sz072

	企业基本信息
	企业名称
	中科纳米

	
	注册地址
	      苏州市工业园区

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	· 机械  □农业 □ 电子  X化学  X医药  □金属与非金属 

X建工建材  □航空航天  □环保  □节能  X轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  X国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    X股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	中科纳米将在园区投资如下项目：

5) 中科纳米高弹材料有限公司---生产纳米塑胶跑道、医用走道

6) 中科纳米超双疏双亲有限公司—生产纳米印染业

7) 中科纳米建材有限公司—生产纳米瓷砖、地砖和玻璃

8) 中科纳米涂料有限公司—生产纳米涂料和粉体涂料

5）中科纳米药业有限公司—生产纳米药业


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



sz080

	单位名称
	苏州市相城区光明化工有限责任公司

	单位地址
	苏州市相城区元和镇
	邮政编码
	215131

	电话号码
	0512-65491440
	传真号码
	0512-65491854

	联 系 人
	李春泉
	E-mail
	www.sz_gm.com

	难题名称
	甲苯氯化邻对比例

	内容说明

（300字内）
	现行生产为甲苯通过催化剂氯化产生对邻氯甲苯，比例为48∶52，因国内市场对氯甲苯需求比较大，价位相对高，所以是否可通过改变催化剂或工艺条件使其氯化产生的邻，对比为30∶70，从而适应市场需要，增加经济效益。

	主要技术

参数要求
	邻氯甲苯∶对氯甲苯=30∶70

	前景预测
	市场空间需求大，经济效益明显。


sz085

	单位名称
	苏州市黄桥酚醛树脂厂

	单位地址
	苏州市相城区黄桥镇
	邮政编码
	215132

	电话号码
	0512-65461571
	传真号码
	0512-65461571

	联 系 人
	朱三男
	E-mail
	

	难题名称
	含酚废水的处理

	内容说明

（300字内）
	在生产过程中（原材料苯酚）已采用真空系统处理，废水中仍含有一定量挥发酚，PH值不达标、COD等各种物质，效果不理想。

	主要技术

参数要求
	挥发酚≤700mg/L

PH值=7-9

COD≈60000 mg/L

	前景预测
	

	拟投资金
	20万-30万


sz090

	企业基本信息
	企业名称
	苏州嘉乐威企业发展有限公司

	
	注册地址
	苏州市盘门外杨家浜桥100号

	
	法定代表人
	蔡建新

	
	联 系 人
	方正
	电话
	0512-68202880

	
	传    真
	0512-68203354
	E－mail
	Szslfwyw@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  ■化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  ■国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	投产即可产生效益

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	50%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省、苏州

	
	投资总额
	100.00万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	我公司是涂料专业生产企业，具有合成树脂生产车间，油漆生产车间，喷漆生产车间，乳胶漆生产车间，如开发生产水性道路标线涂料只需对部分设备加以改造即可形成生产能力。

我公司希望能引进技术或共同合作开发。


sz098

	单位名称
	苏州染料厂

	单位地址
	苏州市苏嘉公路4号           
	邮政编码
	215007

	电话号码
	0512-65258884
	传真号码
	0512-65255234

	联 系 人
	郑喜民
	E－mail
	Sdye@public1.sz.js.cn

	难题名称
	分散染料新型扩散剂



	内容说明

（300字内）


	为提升分散染料产品质量，降低成本，寻求高性能低成本扩散剂配套使用。工厂已有年产1000吨扩散剂MF生产装置一套，与分散染料产品配套自用。


sz099

	企业基本信息
	企业名称
	苏州染料厂

	
	注册地址
	苏州市苏嘉公路4 号    

	
	法定代表人
	夏云平

	
	联 系 人
	郑喜民
	电话
	0512-65258884

	
	传    真
	0512-65255234
	E－mail
	Sdye@public1.sz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	苏州市  

	
	投资总额
	产品确定后定  

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	为提升分散染料产品质量，降低成本，寻求高性能低成本扩散剂配套使用。工厂已有年产1000吨扩散剂MF生产装置一套，独立厂房，建筑面积                        260平方米，层高15米，与分散染料产品配套自用。


sz0100

	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	溴虫腈

	内容说明

（300字内）


	溴虫腈（又名除尽），系新型吡咯定杀虫杀螨剂，对各种害虫具有胃毒和触杀作用，具有对作物安全、药效高、持效期长，用药量低等优点，制剂为10g悬浮剂。

需溴虫腈原药合成的小试技术。

	主要技术参数要求
	技术指标：原药含量≥95%


sz102

	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	唑嘧磺草胺

	内容说明

（300字内）


	唑嘧磺草胺的合成工艺技术。

唑嘧磺草胺又名阔叶清，英文通用名：Flumetsulam;wxip;化学名称：2-(2、6-二氟苯磺酰胺基)-5-甲基(1、2、4)三唑-（1、5、2）嘧啶。

该品系内吸性除草剂，对多数阔叶杂草、本科及莎草科均有高的除草活性。

	主要技术参数要求
	技术指标：唑嘧磺草胺原药含量≥95%


sz103

	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	吡螨胺

	内容说明

（300字内）


	吡螨胺的合成工艺技术。

吡螨胺英文名称：pyranica,fenpyrad,massai,化学名称:N-(4-特丁基甲基)-4~氯-3-乙基-1-甲基5-吡唑甲酰胺。

该品是一种快速高效的新型杀螨剂。



	主要技术参数要求
	技术指标：吡螨胺原药含量≥95%


sz104

	单位名称
	昆山市超微粉碎机厂

	单位地址
	昆山市昆太路738号      
	邮政编码
	215316

	电话号码
	0520-7790822，7790006
	传真号码
	

	联 系 人
	吴建明
	E－mail
	

	难题名称
	粉碎机新技术

	内容说明

（300字内）


	干洗粉碎分级一体化



	主要技术参数要求
	技术指标：以碳酸钙为例，精度要求d90=2μm


sz107

	单位名称
	昆山耐火材料厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路7-8号      
	邮政编码
	215335

	电话号码
	0520-57302219
	传真号码
	

	联 系 人
	赵健
	E－mail
	ksncsale@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	钢包永久层自流浇注料

	内容说明

（300字内）


	随着转炉、电炉的发展、连铸比率的增加和炉外精炼的扩大，致使钢包处于容量大、钢种多、温度高、时间长等日益苛刻的使用条件下，因此急需改进型钢包永久层用自流浇注料预计在2001年投入批量生产，以满足钢厂进一步降低生产成本，提高使用寿命的要求。

	主要技术参数要求
	常温耐压强度≥50Mpa，导热原数≤1.06w/m.k

高温（1400°Cx3h）耐压强度46Mpa、气孔率18%，体积密度2.70g/cm3

使用寿命提高3倍，耐火材料单耗降低40%，费用减少30%，减轻劳动强度，改善工作环境，推广前景十分广阔。


sz108

	单位名称
	昆山耐火材料厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路7-8号      
	邮政编码
	215335

	电话号码
	0520-57302219
	传真号码
	

	联 系 人
	赵健
	E－mail
	ksncsale@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	大型钢包用新型透气砖

	内容说明

（300字内）


	用于钢铁企业大型钢包新型透气砖，透气率CGS1.2-1.5,并且有较好的抗侵蚀性和抗热震性。

	主要技术参数要求
	显气孔率15%，体积密度2.96g/cm3，常温耐压强度920kg/cm2,抗折强度180kg/cm3，残变化±0.16%，AL2O391%,MGO7.5%

使用寿命提高3倍，耐火材料单耗降低40%，费用减少30%，减轻劳动强度，改善工作环境，推广前景十分广阔。
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	单位名称
	苏州瑞红电子化学品有限公司

	单位地址
	苏州 市 吴中区 
	邮政编码
	215128

	电话号码
	0512-65652283
	传真号码
	0512-65279925

	联 系 人
	常磊
	E－mail
	ruihong@szruihong.com

	难题名称
	正性光刻胶用线型酚醛树脂

	内容说明
300字内


	1） 形酚醛树脂的分子量分布可控；

2） 碱溶速率可控；

3）  超低金属离子含量

	主要技术参数要求


	1） 组成：①间甲酚+对甲酚，比例根据光刻胶性能要求调 节。②间甲酚+对甲酚+邻甲酚，比例根据光刻胶产品性能要求调节。

2） 分子量（Mw）5000～10000，能够实现预定分子量的产品。

3） 分子量分布Mw/Mn< 5

4） 外观：淡黄色片状或小块固体

5） 水分：≤0.05%
6） 金属：Na、K、Fe各≤0.2ppm
碱溶速率可控，能实现预计碱溶速率的产品

	前景预测
	生产规模在100吨/年

	拟投资金
	100万
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	单位名称
	苏州瑞红电子化学品有限公司

	单位地址
	苏州 市 吴中区 
	邮政编码
	215128

	电话号码
	0512-65652283
	传真号码
	0512-65279925

	联 系 人
	常磊
	E－mail
	ruihong@szruihong.com

	难题名称
	液晶专用系列清洗剂

	内容说明
300字内


	液晶显示器的生产过程中，从镀膜玻璃的净化到灌装液晶后的处理等各步骤都需要清洗，原来大多数使用氟利昂、三氯乙烯、异丙醇等ODS物质清洗，现在逐渐变为ODS水清洗剂。为了配合国际上近年来的统一要求及我国政府对环境保护作出的承诺，及时开发出替代清洗剂是当务之急。

	主要技术参数要求


	1） 适用与电子行业的各种工序，包括玻璃、液晶等。

2） 对大气环境无影响（不含氟氯烃等），处理后排放无污染。

3） 清洗效果与原来替代品相当。

4） 对器件表面及粘结部分无腐蚀。

	前景预测
	生产规模在100~500吨/年之间。

	拟投资金
	100万
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州华源农用生物化学品有限公司

	
	注册地址
	苏州市吴中区木渎镇

	
	法定代表人
	孙  莹

	
	联 系 人
	郑海根
	电话
	13906217733

	
	传    真
	0512-66261664
	E－mail
	Jssz6@pub.sz.jsinfo.net

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  √化学  √医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	1、光气化精细化工中间体制造；2、农药新剂型开发。

	
	投资总额
	500-1000万元

	
	投资方式
	√一次性买断    √股份合作    √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是上海华源股份有限公司的全资子公司，是国家定点农药生产企业，主林生产化学合成农药和化工中间体，主要品种有：多菌灵、苯菌灵、吡虫啉、异丙隆、敌草隆、喹硫磷等原药和各类剂型，本公司还是国家光气定点生产企业，本公司现有上百套化学合成装置，比较先进的高效液相色谱，气相色谱分析装置，规模较大的光气发生装置，农药粉剂、乳油、悬浮剂加工装置。

目前，公司在生产厂房、设备、光气发生能力均有较大富余，本公司的发展方向为利用光气这一独特资源，开发污染少，附加值高的光气化精细产品和农药新剂型、新配方的开发，热忱欢迎来本公司进行合作、开发。
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	企业基本信息
	企 业 名 称
	张家港市三汇香科化工制造有限公司

	
	注 册 地 址
	苏州市张家港市

	
	法 定 代 表 人
	李益军

	
	联  系  人
	李益军
	电      话
	58938099

	
	传      真
	58938098
	E-mail
	sales@sanhui-cn.com

	投资项目要求
	 投     资

 领     域
	□机械   □农业   □电子   √化学   □医药   □金属与非金属   □建工建材   □航空航天   □环保   □节能   □轻工   □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先   □国际先进   √国内领先   □国内先进

	
	 项    目

 投    资

 回    报
	何时产生效益
	三年内

	
	
	投资回收期
	三至五年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资计划
	投 资 地 域
	本企业或开发区

	
	投 资 总 额
	200万元

	
	投 资 方 式
	□一次性买断  √股份合作   □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本司系生产香料及医药化工的综合型股份制企业，企业有建筑面积8000m2，生产用房6000m2，主要设备有：4T锅炉、冷冻机、导电油炉、400KV变压器、各种搪瓷或不锈钢反应锅若干、真空泵若干，累计固定资产约1200万元。公司现有意与“两院两校”进行科技合作，生产研究开发香料或医药中间体，对有前景较好的产品，却环保污染不大的项目进行生产投资。
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	企业基本信息
	企业名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	
	注册地址
	     苏州  市  张家港  市 

	
	法定代表人
	施建刚

	
	联 系 人
	缪惠平
	电话
	0512-58497010

	
	传    真
	58490130
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子 √ 化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 √国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年内

	
	
	投资回收期
	4年以内

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏飞翔化工股份有限公司区内

	
	投资总额
	50000万元

	
	投资方式
	  □一次性买断   √ 股份合作    □其它方式


	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司始创于1970年，注册资本3000万元。公司占地面积113334平方米，建筑面积26744平方米，现有职工512人，其中专业技术人员97人。目前公司总资产为22000万元.2002年公司实现35000万元产值.公司主要生产叔胺、脂肪胺、染料扩散剂、表面活性剂及有机中间体。产品广泛应用于纺织、印染、采矿、日化、精细化工、石油化工等领域。产品销往全国各地并出口到台湾、日本、韩国、澳大利亚和欧美地区。

主要装备：10万吨胺化装置；5万吨乙氧基化装置；800立方米/小时制氢装置；10万吨高压合成装置；2万吨季铵化装置；2万吨复配装置；10万吨甲胺装置；2万吨甲纤装置；10万吨脂肪酸醇装置；3万吨喷粉装置；10多套先进分析仪器等

合作领域: 表面活性剂 、功能性助剂、生物医药中间体


sz142

	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	溴虫腈

	内容说明

（300字内）


	溴虫腈（又名除尽），系新型吡咯定杀虫杀螨剂，对各种害虫具有胃毒和触杀作用，具有对作物安全、药效高、持效期长，用药量低等优点，制剂为10g悬浮剂。

需溴虫腈原药合成的小试技术。

	主要技术参数要求


	技术指标：原药含量≥95%
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	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	唑嘧磺草胺

	内容说明

（300字内）


	唑嘧磺草胺的合成工艺技术。

唑嘧磺草胺又名阔叶清，英文通用名：Flumetsulam;wxip;化学名称：2-(2、6-二氟苯磺酰胺基)-5-甲基(1、2、4)三唑-（1、5、2）嘧啶。

该品系内吸性除草剂，对多数阔叶杂草、本科及莎草科均有高的除草活性。

	主要技术参数要求
	技术指标：唑嘧磺草胺原药含量≥95%
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	单位名称
	江苏绿利来股份有限公司

	单位地址
	昆山市朝阳支路21号      
	邮政编码
	215300


	电话号码
	0520-57302401
	传真号码
	

	联 系 人
	汤沈毅
	E－mail
	Kh306764@public1.sz.js.cn

	难题名称
	吡螨胺

	内容说明

（300字内）


	吡螨胺的合成工艺技术。

吡螨胺英文名称：pyranica,fenpyrad,massai,化学名称:N-(4-特丁基甲基)-4~氯-3-乙基-1-甲基5-吡唑甲酰胺。

该品是一种快速高效的新型杀螨剂。



	主要技术参数要求


	技术指标：吡螨胺原药含量≥95%
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	单位名称
	昆山双鹤药业有限责任公司


	单位地址
	昆山市虹蜞20号      
	邮政编码
	215315

	电话号码
	0520-7794214
	传真号码
	

	联 系 人
	凌俊
	E－mail
	

	难题名称
	一氯丙酮新合成方法的研究

	内容说明

（300字内）


	1、 一氯丙酮是合成氧氟沙新的重要原料之一，需求量较大，目前的合成成本较高。

2、 拟采用先进方法制造一氯丙酮，以降低成本。


	主要技术参数要求


	要求成本指标：8000-10000元/吨，质量指标：含量≥98.0%
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	单位名称
	昆山耐火材料厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路7-8号      
	邮政编码
	215335

	电话号码
	0520-57302219
	传真号码
	

	联 系 人
	赵健
	E－mail
	ksncsale@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	钢包永久层自流浇注料

	内容说明

（300字内）


	随着转炉、电炉的发展、连铸比率的增加和炉外精炼的扩大，致使钢包处于容量大、钢种多、温度高、时间长等日益苛刻的使用条件下，因此急需改进型钢包永久层用自流浇注料预计在2001年投入批量生产，以满足钢厂进一步降低生产成本，提高使用寿命的要求。

	主要技术参数要求


	常温耐压强度≥50Mpa，导热原数≤1.06w/m.k

高温（1400°Cx3h）耐压强度46Mpa、气孔率18%，体积密度2.70g/cm3

使用寿命提高3倍，耐火材料单耗降低40%，费用减少30%，减轻劳动强度，改善工作环境，推广前景十分广阔。
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	单位名称
	昆山耐火材料厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路7-8号      
	邮政编码
	215335

	电话号码
	0520-57302219
	传真号码
	

	联 系 人
	赵健
	E－mail
	ksncsale@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	大型钢包用新型透气砖

	内容说明

（300字内）


	用于钢铁企业大型钢包新型透气砖，透气率CGS1.2-1.5,并且有较好的抗侵蚀性和抗热震性。

	主要技术参数要求


	显气孔率15%，体积密度2.96g/cm3，常温耐压强度920kg/cm2,抗折强度180kg/cm3，残变化±0.16%，AL2O391%,MGO7.5%

使用寿命提高3倍，耐火材料单耗降低40%，费用减少30%，减轻劳动强度，改善工作环境，推广前景十分广阔。
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	单位名称
	昆山同心电镀厂

	单位地址
	昆太路736号
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57780888
	传真号码
	57791031

	联 系 人
	
	E－mail
	

	难题名称
	电镀技术

	内容说明

（300字内）


	本企业主要产品有二极管镀锡、电脑接插件（铜+镍或者镍+镍）、线路伴镀金和合金电镀。

目前正在研发“无氰电镀”，急需这方面技术。
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	 企  

 业

 基      

 本

 信

 息
	企业名称
	苏州远东砂轮有限公司

	
	注册地址
	苏州 市          县

	
	法定代表人
	吴志坚

	
	联系人
	陈保恒
	  电话
	0512-68286390

	
	传真
	0512-68289962
	网址
	Sanquanabrasives.com

	 投

 资

 项

 目

 要

 求
	投资领域
	□机械□农业□电子□化学□医药■金属与非金属□建工建材□航空航天□环保□节能□仪器仪表□轻工□其他

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	    项目

    投资

    回报
	何时产生效益
	第3年

	
	
	投资回收期
	5年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟投资

计划
	投资地域
	苏州市

	
	投资总额
	50

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其他方式  ■委托开发

	企业需求简介（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是生产陶瓷砂轮和树脂砂轮、金刚石滚轮的专业企业，设备齐全。现需求与高校合作开低温烧结技术。要求开发的技术具有以下特点：具有优化的陶瓷结合剂配方；具有相适宜的烧成工艺；提供合理的工艺参数（温度、时间、压力、气氛等）

技术指标：烧成温度900~950度，回转强度（空载）不小于60m/S.
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	单位名称
	苏州市天使生化制品有限公司

	单位地址
	苏州市十梓街387号沧浪科技园
	邮政编码
	215006

	电话号码
	0512-65249017
	传真号码
	

	联系人
	金铁国
	E-mail
	cpa95@vip.sina.com

	难题名称
	等离子体法大规模制备纳米级陶瓷粉体材料工程

	内容说明

（300字内）
	纳米材料的制备方法中，等离子体法可以说是独树一帜，是实现工业大规模制备的一种成熟的方法。工业化的国家对该技术都有着广泛的学术研究兴趣和浓厚的商业兴趣。陶瓷粉体材料是我们日常应用最广泛的粉体材料，它渗透到我们生活的各个领域。它的应用取决于粉体的不同性能：电性能、热性能、耐腐蚀性能、力学性能、光学性能、磁性能等。而纳米粉体为我们现有产品提高档次、升级换代可带来划时代的意义。拟开发等离子体法大规模制备纳米级陶瓷粉体材料工程。

	主要技术

参数要求
	待研究

	前景预测
	据预测，纳米粉体、纳米复合陶瓷以及其他纳米复合材料市场容量将达到5454亿美元，纳米加工技术市场容量将达到442亿美元，纳米材料的评价技术的市场容量将达到27.2亿美元。纳米材料的应用在机械方面约占40.3%，热能方面约占34.6%，电磁约占12.9%，生物医学约占8.9%，光学约占2.4%，其他约占0.9%左右。预测表明，到2010年，全球纳米技术创造的年产值将达到14400亿美元。纳米粉体材料在工业生产中有着广阔的应用前景及可观的经济效益。

	拟投资金
	根据实际情况确定
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	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	对乙基苄基氯的生产工艺

	内容说明

（300字内）


	乙苯氯甲基化后，存在邻位和对位的产物生成，而两种产物几乎无法分离，现欲寻求抑制邻位产物生成的方法，使对、邻位产物生成比例达到90：10%及以上.

	主要技术参数要求


	生产成本小于1.5万元；

对、邻位产物生成比例达到90：10%及以上.



	前景预测


	可形成5000吨产品的生产规模，除了部分出口创汇外，可合成其他产品

	拟投资金
	200万元


sz178

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	不稳定胺的快速脱水工艺

	内容说明

（300字内）


	低碳胺（沸点150℃）在生产过程中搀杂水分（大约50%），由于产品在水中受热时存在明显的脱胺倾向（生成仲胺等产品，高温长时间受热有利于脱胺，60℃以上脱胺不明显），现欲寻求脱除水分的工艺和设备，可以分两步：1.快速脱水至3~5%2.精脱水分至0.3%以下.

	主要技术参数要求


	水分要求小于0.3%；

主物料损失小于5%.



	前景预测


	可充分降低生产成本，并进一步满足外商要求.

	拟投资金
	250万元


sz179

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	CTA中1，3-二氯丙醇与环氧氯丙烷含量的控制

	内容说明

（300字内）
	在环氧氯丙烷与三甲胺溶液反应生产CTA的过程中，通常会产生1，3-二氯丙醇与残余的环氧氯丙烷，，现欲寻求控制1，3-二氯丙醇与环氧氯丙烷含量的方法.

	主要技术参数要求


	CTA含量：大于69%；

1，3-二氯丙醇含量：小于5PPM；

环氧氯丙烷含量：小于5PPM；

晶点：小于0℃.

	前景预测


	作为阳离子醚化剂的重要原料，在造纸、印染等领域应用广泛.

	拟投资金
	150万元


sz180

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	羟乙基磺酸钠的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	环氧乙烷与亚硫酸氢钠反应，生产羟乙基磺酸钠溶液，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	1. 产品含量：56~58%；

2. 含固量与活性物含量的差值小于等于0.5%；

3.乙二醇含量小于等于0.5%

	前景预测


	可形成10000吨产品的生产规模，配套生产特殊规格的阴离子产品和复配产品.

	拟投资金
	100万元


sz181

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	1.2丙二胺的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	1.2丙二醇和氨在催化作用下，胺化合成，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	1.产品含量：大于99%；

3. 水分：小于小于等于0.5%；

3.原料成本小于2万元。

	前景预测


	可形成5000吨产品的生产规模，配套生产特殊规格的外贸产品.

	拟投资金
	300万元


sz182

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	N，N二仲丁基对苯二胺的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	以对苯二胺与仲丁5为原料，在催化作用下，胺化生成N，N二仲丁基对苯二胺，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	1.产品含量：大于99%；

2.产品得率：大于90%.

	前景预测
	可配套生产出口产品和合成特殊规格的产品.

	拟投资金
	150万元


技术难题发布信息表

	单位名称
	高邮市新型塑料添加剂厂

	单位地址
	扬州市高邮县
	邮政编码
	225600

	电话号码
	0514－4302268、13013734336
	传真号码
	

	联 系 人
	聂春武
	E－mail
	

	难题名称
	塑料添加剂的有关问题

	内容说明

（300字内）


	1、 分散剂在塑料中的耐温性不高，易挥发；

2、 着色剂在塑料中出现耐温色差；

3、 颜料在塑料中出现迁移现象。


2-js-nt-cz007

难题名称: 锌尾气回收再利用技术研发
难题内容: 目前，我厂生产的化学炭主要采用氯化锌法催化工艺，生产设备是间歇式双层炭活化平板炉，生产以木屑为原料，用60%左右波美浓度的氯化锌溶液浸渍，经低温炭化、高温活化制成半制品活性炭，在生产过程中有大量的锌尾气挥发。半制品活化料中含有80-90%的氧化锌和含锌的氯化合物，需用工业盐酸和循环氯化锌溶液进行萃取回收，回收过程中由于高温活化料与工业盐酸、循环氯化锌溶液起剧烈的放热反应，产生大量的水蒸汽、酸雾及锌尾气，造成一定的环境污染，为治理环境污染，本厂对活化、回收二工段所产生的锌尾气采用水喷淋及碱吸收技术设备进行尾气处理排放，但回收的废液不能再利用且仍然存在排放问题。为此，我厂设想研发一项锌尾气回收再利用的新技术，来取代目前所用的单纯性治理设备，不但能解决环境治理的问题，同时又能把锌尾气回收并再利用来降低生产成本，真正达到二全其美之目的，鉴此，企业意欲将此设想与愿望提请两院两校，并望急企业所急，想企业所想，为活性炭行业化学法生产普遍存在的尾气治理技术难题“锌尾气回收再利用技术开发”而携手同心合作，共同攻关。
主要技术参数要求: 将生产过程中产生的含锌气体，经技术工艺（设备）有效回收处理后浓缩成大于50%锌含量的溶剂，再投放生产中使用。
拟投资金: 计划5—10万元用于技术设备开发改造

中国林科院林产化工研究所江苏省溧阳市活性炭联合工厂
陈浩勤   王金才   葛华林   0519-7700279、7700386  ghl@hi2000.com
-js-nt-cz012

难题名称: 汽车，工程机械钢丝管制造用包塑工艺代替包铅工艺
难题内容: 为汽车、工程机械配套用的钢丝管制造，国内生产均用包铅工艺，因铅中毒，给工人劳动保护带来很多问题。现国外采用包塑工艺。现清华大学已成立研究组，进入中试阶段，既防止铅中毒，又可节约材料成本。提高工艺水平及产品质量。
拟投资金: 1200万元
江苏省常州市南海橡胶制造有限公司   孙全兴   6648622   13915037008
2-js-nt-cz015

难题名称: 怎样使纳米材料同时改进聚烯烃土工合成材料的多项性能（如提高模量、抗蠕变、抗紫外、韧性等）？
难题内容: 土工材料的改性剂有增强剂、增韧剂、抗紫剂等，一种改性材料一般只能改进它的一种性能，通过理论和部分试验，我们认为通过纳米材料的加入，可以同时改进土工材料的多种性能，这样不仅便于生产，而且节约成本。

目前难题是：

1、 们必须通过大量的试验来找到最佳的配比

2、 配比确定后如何实现产业化

主要技术参数要求：与普通钙塑改性塑料相比，抗拉强度提高15%，冲击强度提高50%, 模量提高18%

抗紫性能：人工加速老化实验中光照144小时后，强度保持率达70%以上。此外产品还具有良好的抗蠕变性和加工稳定性

拟投资金：200万

常州市生富公路材料有限公司    杨良伟   0519-5331193，5332877

zjccyyy@sina.com
2-js-nt-cz016

难题名称: 软式盲沟管

难题内容: 普通聚丙烯盲沟管一般较硬，弯曲时容易断裂，达不

到某些工程的要求。我们希望通过纳米材料的加入或其他方法，在不影响盲沟管抗压强度的前题下，提高它的柔软性，使它易于弯曲，最大限度地满足工程需要。

主要技术参数要求：例如：SF13中空型，抗压强度  10  31（t/m2）,                    变形量  0.1  0.73（cm）, 通水量42 （m3/h）, 孔隙率（86%以上）。测试条件：水位差2米，管长10米。

弯曲程度：1.5米长的盲沟管可弯曲成圆形

拟投资金：150万

常州市生富公路材料有限公司    杨良伟   0519-5331193，5332877

zjccyyy@sina.com
2-js-nt-cz037

难题名称: 聚脂复合材料的抗老化性和稳定性

难题内容: 本公司生产各种塑料花盆、玻璃钢套复合材料。

拟投资金：200万元

金坛市明月春花盆有限公司  曹树青   0519-2592305

2-js-nt-cz038

难题名称: 树脂合成简易终点控制方法

难题内容: 在树脂的合成中，高分子的分子量及均匀分布难以较为科学的得到控制，具体表现在成品粘度不稳定，性能有差异。

主要技术参数要求：以旋转粘度计测粘度值波动范围较大

常州海华化工有限公司  廖波  0519-2631026

2-js-nt-cz039

难题名称: 如何解决滚动轴承的振动异音

难题内容: 滚动轴承的振动异常声大小已成为轴承质量优劣的重要指标之一，各轴承工业发达国无不给予高度重视，进行了大量、深入与系统的研究，并取得了十分丰富的成果。其水平以日本NSK等著名轴承公司的产品为代表，现已推出了静音和超静音轴承。

主要技术参数要求：振动值：速度型达V3组  加速度型达Z4组、峰值因子＜6、脉冲数≤200

拟投资金：500万元

金坛市天驰轴承有限公司   沈建平  0519-2631588
2-js-nt-cz045

难题名称: 间苯氧基氰醇高收率三正丁基膦合成

难题内容: 间苯氧基氰醇是众多拟除虫菊中间过渡态之一，也是医药中间体之一，目前国内尚无厂家专业生产此类系列化工产品。三正丁膦作为有机膦化合物，其原始合成工艺，不仅复杂，难于工业化生产，其最大缺点是收率低下。

主要技术参数要求：间苯氧基氰的含量≥99%。三正丁基膦含量≥99%

拟投资金：300-500万元

金坛市西南化工研究所   0519-2828128   李罗钊

2-js-nt-cz049

难题名称: 蒸煮胶  环保型复合胶

难题内容: 蒸煮胶使用于铝塑复合，耐135度水煮1小时不脱胶

环保型复合胶不使用化学溶剂制造。

金坛市华帮化工有限公司    0519-2890676   王华琴

2-js-nt-cz052

难题名称: 中国农化网

难题内容: 中国农化网创建于1998年至今有700多个登载信息，7个网站友情连接，为了将网站进一步推向世界，请求网站策划及技术专业人才。

拟投资金：60万元

华通常州生化有限公司     王泽华    0519-2893539

2-js-nt-cz053

难题名称: 3．5-二羟基苯甲醇，3。5-二羟基苯甲醛等

难题内容: 解决产品技术合成问题

主要技术参数要求：3．5-二羟基苯甲醇

含量：98%

拟投资金：50万元

江苏省金坛市宝成化工技术研究所   0519-2836042  唐保清

2-js-nt-cz055

难题名称: 反式功尖菊酸转成顺式菊酸

难题内容: 反式功尖菊酸在拟除虫菊酯的合成中是无效体，而在菊酸的合成中，反式菊酸总占有一定比率（约25%）若能将E

金坛市春江化工厂  0519-2441708    庄夕华

2-js-nt-cz057

难题名称: 解决金属清洗剂的再生再用技术
难题内容: 是否能把清洗下来的废水回收处理复制后再利用技术。
金坛市涑渎化工助剂厂   0519-2731923  蒋晓成

2-js-nt-cz058
难题名称: 氟西汀及其中间体的开发
难题内容: 氟西汀盐酸的成本控在200元以内，要求达到药典标准。拟投资金：5万元

金坛市城南化工厂     0519-2731357  史卫民

2-js-nt-cz059
难题名称: γ-（甲基丙烯酰氧）丙基三甲氧基  烷

难题内容: 其中主要原料为甲基丙烯酸烯丙酯与三甲氧基硅烷合成制得，难度在于反应的控制和提纯工艺，国办目前生产的产品含量较低，一般为96%，与国外同类产品的98.5%以上相比有一定差距，需求解决的是合成制备工业化生产技术及操作。

主要技术参数要求：产品外观：无色透明液体    分子量：248.4
含量：98%以上      沸点：255度

折光率：1.4290

密度：  1.04
拟投资金：60万元

金坛市华东偶联剂厂   汤新华   0519-2523168
2-js-nt-cz060
难题名称: 胺类产品脱水及过量甲醛气体吸收

难题内容: 我厂生产的五甲基二乙烯三胺，N-甲基胺，苄胺糠胺等产品与水的互溶解性较好，厂以前采用氢氧化钠脱水，污染大，且精确时得到含微量水产品的难度大，请求解决。

生产的五甲基二乙烯三胺过程中有大量过量甲醛气体逸出，请求回收解决。

主要技术参数要求：能得到含水0.3%以内的产品

无甲醛气体释放

拟投资金：20万元

金坛市华阳化工厂    张炳庚    0519-2521156
2-js-nt-cz062
难题名称: 氯丁橡胶接枝型遇水膨胀树脂

难题内容: 目前，国内外遇水膨胀树脂种类较多，主要以聚丙烯酸钠高分子树脂，接枝淀粉高分子树脂，丙烯酰胺丙烯酸丙烯腈三元共聚物等吸水材料居多，其吸水倍率多在400-2000倍左右，大量用于保水性材料和卫生洁具等方面，但其最致命的弱点是在吸-放水的同时，树脂的溶出性很大，大大地缩短了产品的使用寿命。一种全新的接枝型氯丁橡胶遇水膨胀树脂，以其独特的吸水-放水-再收水，其重量变化很小，与其它高分子材料相容性达到化学和离子结合和程度，从而保证了吸水溶出性和保水的稳定性。目前，国内尚属空白，而国外又进行技术封锁，资料很难查阅，请予以合作。

主要技术参数要求：吸收膨胀率≥500%

溶出性（23

江苏省金坛密封件厂     0519-2310552     王曙光  闫高发  jsjtm@public.cz.js.cn
wx118 HY001项目名称：寻求消毒药剂新技术

需求单位：无锡市禾田生物技术有限公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇       邮编：214062

法人代表（或联系人）：赵兴华        电话：0510-5809439

要达到的主要技术指标：对污水、食品的杀菌、消毒且无污染。

拟投入资金：面议             合作方式：其他
wx119  HY002

项目名称：引进高弹性活性高分子材料的合成技术

需求单位：大愚涂层新技术开发公司

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇      邮编：214071

法人代表（或联系人）：顾珉         电话：0510-5129100

要达到的主要技术指标：成膜有一定弹性，成品乳液有一定的细度，乳液稳定。

拟投入资金：10万      合作方式：委托开发或其他

wx120  HY003

项目名称：寻求新型橡胶脱模剂及技术

需求单位：无锡市德源橡胶制品有限公司

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇     邮编：214128

法人代表（或联系人）：陆克健      电话：0510-5952802

要达到的主要技术指标：要达到使力车外胎脱模后表面光亮，无泡。

拟投入资金：5万元    合作方式：委托开发

wx121   HY004

项目名称：引进可降解材料制背心袋技术

需求单位：无锡市朝惠包装厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇     邮编：214062

法人代表（或联系人）：王素仁      电话：0510-5804905

要达到的主要技术指标：能快速降解，价格便宜。

拟投入资金：面议      合作方式：其他

wx122  HY005

项目名称；快干滚动油墨技术开发

需求单位：无锡市梅园机械厂

单位地址：无锡市滨湖区梅园      邮编：214064

法人代表（或联系人）：蒋淼       电话：0510-5512147

要达到的主要技术指标：同化时间：3-5分钟；同化温度≤180℃

拟投入资金：面议      合作方式：其他

wx123  HY006

项目名称：引进新一代阳离子絮凝剂新技术、新工艺

需求单位：无锡新宇化工有限公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇       邮编：214192

法人代表（或联系人）：吴建洪        电话：0510-3787888

要达到的主要技术指标：能适应各种污水处理的要求，且成本较低。

拟投入资金：500万元    合作方式：股份合作

wx124  HY007

项目名称：引进珍珠镍电镀再进行阴极电泳漆处理新技术

需求单位：无锡比尔西锁业有限公司

单位地址：无锡市锡山区安镇工业园       邮编：214105

法人代表（或联系人）：郑圣峰、车健生    电话：0510-8785208

要达到的主要技术指标：质量符合国家有关标准、无污染。

拟投入资金：10万元    合作方式：成果转让

wx125  HY008

项目名称：寻求镀黄铜再进行阴极电泳漆处理新技术

需求单位：无锡比尔西锁业有限公司

单位地址：无锡市锡山区安镇工业园     邮编：214105

法人代表（或联系人）：郑圣峰、车健生  电话：0510-8785208

要达到的主要技术指标：质量符合国家有关标准、无污染。

拟投入资金：10万元     合作方式：成果转让

wx126  HY009

项目名称：寻求环保型双组份聚氨酯快速固化胶新技术成果

需求单位：无锡市中原化工涂料厂

单位地址：无锡市锡山区港下镇         邮编：214199

法人代表（或联系人）：查忠源          电话：0150-8772839

要达到的主要技术指标：要求：低毒、无特殊气味、不易燃烧、适用温度宽，即使在-20℃低温状态下亦能快速固化并保持良好的粘结性能，可替代进口产品。

拟投入资金：面议      合作方式：委托开发、成果转让

wx127  HY010

项目名称：寻求环保型双组份丙烯酸快速固化结构胶新技术成果

需求单位：无锡市中原化工涂料厂

单位地址：无锡市锡山区港下镇     邮编：214199

法人代表（或联系人）：查忠源      电话：0510-8772839

要达到的主要技术指标：要求：施工方便、低毒、阻燃，适应温度-60℃-120℃，在常温下5-10分钟即能快速固化并保持良好的粘结性能。

拟投入资金：面议       合作方式：委托开发、成果转让

wx128  HY011

项目名称：采用新型添加剂，改进钢材镀硬铬工艺

需求单位：无锡市兴德电泳涂装有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥山河村     邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱维德        电话：0510-8711607

要达到的主要技术指标：采用新型添加剂和新工艺、使硬铬与钢材基体结合率达到理想效果。

拟投入资金：面议       合作方式：其他

wx129  HY012

项目名称：引进玻璃纤维复合环氧树脂新技术成果

需求单位：无锡华能电缆有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥镇           邮编：214104

法人代表（或联系人）：叶胜平、包继东    电话：0510-8717900

要达到的主要技术指标：抗拉强度1200-1800Mpa，拉伸模量≤50Gpa，抗弯强度1200mpa，线胀系数Yc6.5×10-6；并能降低导线自重、耐腐蚀、使用寿命长。

拟投入资金：2000-3000万元     合作方式：委托开发

wx130  HY013
项目名称：引进绿色环保溶剂丙二醇甲醚醋酸酯新技术
需求单位：江苏天音化工股份有限公司
单位地址：宜兴市周铁镇                     邮编：214262
法人代表（或联系人）：秦怡生、马达飞        电话：0510-7551666
要达到的主要技术指标：在同分异构体中，提高无毒产品的含量，降低副产物。
拟投入资金：1600万元                  合作方式：其他
wx131  HY014
项目名称：寻求水性聚氨酯涂料用树脂新技术
需求单位：江苏三木集团公司
单位地址：宜兴市官林镇都山村                 邮编：214258
法人代表（或联系人）：刘洪林、薛中群          电话：0510-7231685
要达到的主要技术指标：（1）可用水稀释；（2）有害物限量符合国际有关标准；（3）涂膜性能与干固速度接近或达到油性聚脂漆。
拟投入资金：100万元以上               合作方式：成果转让、其他

wx132  HY015
项目名称：开发微生态制剂新技术
需求单位：宜兴市南方生物化工厂
单位地址：宜兴市官林镇凌霞南路142号        邮编：214251
法人代表（或联系人）：史伯良                 电话：0510-7201831
要达到的主要技术指标：高新技术、工艺领先、产品能达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发、成果转让

wx133  HY016
项目名称：引进甘草甜素新技术
需求单位：江苏万杰机械制造有限公司
单位地址：宜兴市丁蜀镇陶都大桥             邮编：214221
法人代表（或联系人）：殷俊杰                电话：13901539812

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进、产品能达到国家标准。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

wx134  HY017
项目名称：开发纳米碳酸钙活性剂技术、二氧化硅制备技术
需求单位：宜兴市天力建材化工有限公司
单位地址：宜兴市张渚镇            邮编：214231
法人代表（或联系人）：薛汉平       电话：13901530468
要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进、产品能达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx135  HY018

项目名称：开发三次釉工业表面活性剂新技术

需求单位：宜兴市弘育化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路              邮编：214252
法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤         电话：0510-7291024
要达到的主要技术指标：技术领先、产品能达到国家标准。
拟投入资金：                     合作方式：

wx136  HY019

项目名称：开发水溶性丙烯酸盐新技术
需求单位：无锡市宾王化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇                邮编：214252
法人代表（或联系人）：骆顺和           电话：0510-7293019
要达到的主要技术指标：变多组份为双组份。
拟投入资金：50万元                     合作方式：委托开发
wx137  HY020

项目名称：引进多功能切削液新技术
需求单位：宜兴市弘育化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路          邮编：214252
法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤     电话：0510-7291024
要达到的主要技术指标：产品能超过国家标准，达到国内领先水平。
拟投入资金：1000万元                     合作方式：其他
wx138  HY021

项目名称：引进废润滑油脱色精制新工艺
需求单位：宜兴市墙地砖厂
单位地址：宜兴市伏东镇伏东村                邮编：214224
法人代表（或联系人）：史志军                 电话：0510-7462399
要达到的主要技术指标：应用新工艺、变废为宝，扩大应用范围。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx139  HY022

项目名称：寻求酸化油生产脂肪酸甲酯新技术
需求单位：宜兴丁山油脂有限公司
单位地址：宜兴市丁蜀镇西望村             邮编：214221
法人代表（或联系人）：袁玉宝              电话：0510-7432856
要达到的主要技术指标：以油脚、皂脚为原料，采用综合利用新技术进行深加工。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他

wx140  HY023

项目名称：引进双乙酸钠新技术成果
需求单位：宜兴市化工三厂
单位地址：宜兴市和桥镇                 邮编：214211
法人代表（或联系人）：蒋发华            电话：0510-7801507
要达到的主要技术指标：产品在国内领先，达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx141  HY024

项目名称：开发双乙酸纳新技术
需求单位：宜兴市天石饲料有限公司
单位地址：宜兴市官林镇                 邮编：214258
法人代表（或联系人）：邹三元            电话：13706150730
要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx142  HY025

项目名称：减水剂技术难题攻关
需求单位：宜兴市宏伟化工有限公司
单位地址：宜兴市杨巷镇邮电路                  邮编：214255
法人代表（或联系人）：蒋国平                  电话：13701750918
要达到的主要技术指标：（1）萘系与三聚氰胺系列减水剂之间的复合；（2）萘系减水剂含固量偏低。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx143  HY026

项目名称：引进污水处理用水处理药剂新技术
需求单位：凯米沃特（宜兴）净化剂有限公司
单位地址：宜兴市环科园南岳村                邮编：214200
法人代表（或联系人）：冯茗经                 电话：0510-7062090-809
要达到的主要技术指标：技术先进，产品应用范围广且达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx144  HY027

项目名称：寻求聚氨脂弹性体及聚氨脂生产新技术
需求单位：宜兴市中东机电有限公司
单位地址：宜兴市周铁镇                   邮编：214261
法人代表（或联系人）：周修君              电话：0510-7501288
要达到的主要技术指标：技术领先、产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让、合作开发
wx145  HY028

项目名称：引进精细化工新技术成果
需求单位：宜兴市创新精细化工有限公司
单位地址：宜兴环科园陶都路71号         邮编：214222
法人代表（或联系人）：罗敏毅             电话：0510-7496518
要达到的主要技术指标：成果新颖，技术领先，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发
wx146  HY029

项目名称：开发防磨涂料生产新技术
需求单位：宜兴市宏达实业公司
单位地址：宜兴市大浦镇                 邮编：214255
法人代表（或联系人）：周益民     电话：0510-7445185  136016158158
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议               合作方式：合作开发
wx147  HY030

项目名称：引进二氧化氯发生器新技术成果
需求单位：宜兴市思圣环保设备有限公司
单位地址：宜兴市高塍镇南                  邮编：214214
法人代表（或联系人）：周顺忠               电话：0510-7893966
要达到的主要技术指标：成果技术领先，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让
wx148  HY031

项目名称：引进金属化学清洗剂新技术成果
需求单位：宜兴市过滤设备厂
单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路             邮编：214261
法人代表（或联系人）：牟小明              电话：0510-7501891
要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
wx149  HY032

项目名称：引进固色剂F生产新技术
需求单位：无锡开来化工有限公司
单位地址：宜兴市芳桥镇南              邮编：214264
法人代表（或联系人）：徐洪强             电话：0510-7581078
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx150  HY033 
项目名称：引进高效减水剂新技术成果
需求单位：宜兴市盛兴化工厂
单位地址：宜兴市宜城阳泉东路78号        邮编：214200
法人代表（或联系人）：吴玉良              电话：0510-7933487
要达到的主要技术指标：技术先进、效果良好，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让
wx151  HY034

项目名称：寻求叔丁胺生产新技术
需求单位：宜兴市申光化工厂
单位地址：宜兴市芳桥镇                   邮编：214265
法人代表（或联系人）：蒋学军              电话：0510-7541371
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进且产品达国家标准。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
wx152  HY035

项目名称：引进纺织用高活力纤维素酶生产新技术
需求单位：宜兴市华盛化工设备厂
单位地址：宜兴市芳桥镇南                 邮编：214264
法人代表（或联系人）：徐洪强              电话：0510-7581078
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺水平，达国家有关标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx153  HY036

项目名称：寻求水溶性环氧树脂新技术成果
需求单位：江苏光华处理设备厂
单位地址：宜兴市高塍镇北                 邮编：214214
法人代表（或联系人）：姜治平              电话：0510-7891295
要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让
wx154  HY037

项目名称：寻求耐高温防腐蚀涂料新技术
需求单位：无锡华电炉料工程有限公司
单位地址：宜兴市大浦镇北塘村             邮编：214225
法人代表（或联系人）：顾炳荣              电话：13601536111
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx155  HY038

项目名称：引进催化剂生产新工艺
需求单位：宜兴市芳桥兴达化工厂
单位地址：宜兴市芳桥镇                 邮编：214263
法人代表（或联系人）：吴国民            电话：0510-7581875
要达到的主要技术指标：要求：溴化烷新工艺，以降低成本和污染。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
wx156  HY039

项目名称：寻求单组份聚氨脂密封胶新技术
需求单位：宜兴市地理供热管有限公司
单位地址：宜兴市大浦镇张泽           邮编：214255
法人代表（或联系人）：钱国平          电话：0510-7441654
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：成果转让
wx157  HY040

项目名称：引进电玉粉、谷胺粉生产技术
需求单位：宜兴市运通化工实业公司
单位地址：宜兴市范道镇                 邮编：214257
法人代表（或联系人）：杨伯民、邱红才    电话：0510-7244688
要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让
wx158  HY041

项目名称：开发氢化丁腈橡胶多楔带新技术成果
需求单位：无锡市贝尔特胶带有限公司
单位地址：无锡市新惠路7号         邮编：214037
法人代表（或联系人）：沈裕才        电话：0510-3704330
要达到的主要技术指标：耐热指标达150℃以上,使用寿命达30万公里,且能满足汽车尾气排放达到欧洲Ⅱ标准,符合环保要求.
拟投入资金：478万元                合作方式：合作开发
wx159  HY042
项目名称：开发造粒新技术和新设备
需求单位：无锡市美华化工有限公司
单位地址：无锡市锡山市港下镇              邮编：214199
法人代表（或联系人）：严振坤  严君      电话：0510-8761426  

传真:0510-8351558  E-mail:sales@china-hydantoin.com

要达到的主要技术指标：技术先进,将粉末加工成颗粒和块状,设备具有抗腐蚀性.
拟投入资金：面议               合作方式：合作开发
wx160  HY043
项目名称：开发合成树脂新技术
需求单位：无锡市锡山区胶粘剂厂
单位地址：无锡市锡山区后宅镇                 邮编：214145
法人代表（或联系人）：俞铮   电话：0510-8990075  传真：0510-8995419
要达到的主要技术指标：技术先进，能通过树脂从废液中吸附柠檬酸。
拟投入资金：面议         合作方式：合作开发
wx161  HY044
项目名称：开发月桂酸生产新技术
需求单位：无锡市锡山区康盈科技实验厂
单位地址：无锡市锡山区后宅镇石家桥        邮编：214145
法人代表（或联系人）：陆惠康              电话：0510-8990649
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
wx162  HY045
项目名称：开发CS系列化纤助剂
需求单位：无锡市锡山区后宅文教助剂厂
单位地址：无锡市锡山区后宅荡东村              邮编：214145
法人代表（或联系人）：杨建林              电话：0510-8990996
要达到的主要技术指标：技术先进，属非离子型油剂。产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx163  HY046

项目名称：寻求民用、工业涂料新技术成果
需求单位：无锡市锡山区宏达化工厂
单位地址：无锡市锡山区港下镇陈巷村        邮编：214199
法人代表（或联系人）：司云凡   电话：0510-8762287  传真：0510-8761219
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且无污染。
拟投入资金：面议                     合作方式：股份合作
wx164  HY047
项目名称：开发球形氢氧化镍生产技术
需求单位：无锡市柯文化学有限公司
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村           邮编：214117
法人代表（或联系人）：顾文彬    电话：0510-8758538  传真：0510-8758538
要达到的主要技术指标：技术领先，能生产高密度、高活性球形氢氧化镍，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                    合作方式：合作开发
wx165  HY048
项目名称：开发生化试剂、高纯试剂新技术成果
需求单位：无锡市锡山区东风化工厂
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村        邮编：214117
法人代表（或联系人）：王明  曹瑜  电话：0510-8751604  传真：0510-8751604
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进、产品纯度高，达到或超过国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
wx166  HY049
项目名称：开发香料产品蒸馏新技术
需求单位：无锡市锡山区甘露东风化工厂
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村            邮编：214117
法人代表（或联系人）：吕惠民            电话：0510-8751813
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖、产品纯度高，复率脱色指标达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
wx167  HY050
项目名称：开发油溶溶剂染料新产品
需求单位：明辉化工（无锡）有限公司
单位地址：无锡市锡山区八士镇               邮编：214192
法人代表（或联系人）：俞明群 华国初         电话：0510-3781033
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进、产品达国家标准且生产中无污染产生。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发
wx168  HY051
项目名称：引进聚酯多元醇生产新工艺
需求单位：无锡市锡山区新鑫聚氨酯有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇                  邮编：214194
法人代表（或联系人）：金锡明            电话：0510-3792630
要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发，成果转让
wx169  HY052
项目名称：寻求ACR助剂新技术
需求单位：无锡市锡山区长盛塑化有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇               邮编：214194
法人代表（或联系人）：周振环 王秋英         电话：0510-3793886
要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他

wx170  HY053
项目名称：寻求粘合剂生产新技术
需求单位：无锡市锡山区长盛粘合剂厂
单位地址：无锡市锡山区张泾镇                  邮编：214194
法人代表（或联系人）：徐建清 顾林娣            电话：0510-3791268
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
wx171  HY054
项目名称：显影剂高分子树脂产品应用开发
需求单位：无锡市佳腾磁性粉有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇               邮编：214101
法人代表（或联系人）：周学良           电话：0510-8701937
要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准且应用范围较广。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx172  HY055

项目名称：开发可发性聚苯乙稀生产新技术
需求单位：无锡兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇              邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中               电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进且能提高发泡率，产品达国家标准。
拟投入资金：面议             合作方式：合作开发

wx173  HY056
项目名称：开发阻燃型可发性聚苯乙烯新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                  邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中            电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：采用先进工艺技术，使可发性聚苯乙烯材料的阻燃性能升级。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx174  HY057
项目名称：开发六溴十二烷阻烯剂生产新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                 邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中              电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品超过国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx175  HY058
项目名称：开发可发性聚苯乙烯墙体平板生产新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                 邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中              电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：开发成型收缩技术，进一步提高产品的性能和质量。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx176  HY059
项目名称：开发新型胶粘剂新产品
需求单位：无锡市盛意合成材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区厚桥镇              邮编：214106
法人代表（或联系人）：匡建钢               电话：0510-8721551
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖，性能优于同类产品。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx177  HY060
项目名称：开发染料中间体生产新工艺
需求单位：无锡市锡山区裕华化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区安镇                 邮编：214105
法人代表（或联系人）：朱华            电话：05108781501
要达到的主要技术指标：工艺先进，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx178  HY061
项目名称：开发柳酸甲酯合成新工艺
需求单位：无锡华贸化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区查桥镇                 邮编：214104
法人代表（或联系人）：蔡泉根 杨镐余           电话：0510-8711220转
要达到的主要技术指标：工艺先进、能提高水杨酸甲酯产出率，降低成本。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

wx179  HY062
项目名称：开发水溶性复膜酸（单组份）生产新技术
需求单位：无锡市锡山区荡口新红胶水厂
单位地址：无锡市锡山区荡口镇            邮编：214116
法人代表（或联系人）：金才元             电话：0510-8743707

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，进一步提高初粉率、光亮度。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx180  HY063
项目名称：开发环保型橡胶助剂、涂料新技术
需求单位：东升助剂厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇          邮编：214196
法人代表（或联系人）：孙云寿             电话：0510-8791491

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且符合环保要求。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx181  HY064
项目名称：阻燃剂（TCEP）酸值技术难题攻关
需求单位：东湖红聚氨脂材料厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇            邮编：214196
法人代表（或联系人）：朱文华               电话：0510-8793060

要达到的主要技术指标：采用新工艺，解决酸值问题，使产品达到国际标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发、其他
wx182  HY065

项目名称：引进针织用粘用剂生产新技术
需求单位名称：江阴市凯利针织助剂有限公司
注册地址：江阴市华士镇龙河工业区
联系人：史利钢            联系电话：0510-6211388

传真：0510-6211388 

拟投入资金：30万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
Wx183  HY066

项目名称：喷雾细度技术难题攻关
需求单位名称：江阴市顾山东风合成化工厂
注册地址：江阴市顾山镇南曹庄村
联系人：周大春            联系电话：0510-6321284

传真：0510-6321854 

拟投入资金：面议          投资方式：委托开发
要达到的主要技术制标：在高温裂解反应中，喷雾细度要达到80-100目。
Wx184  HY067

项目名称：寻求化工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市申达化工厂
注册地址：江阴市璜瑭镇
联系人：张全兴                            联系电话：0510-6531206

传真：0510-6539608                        E-mail:shenda@sd-chemical.com  

拟投入资金：200万元                      投资方式：一次性买断    

现有生产条件或需求：现有帮房面积1800平方米，反应釜等设备能满足生产需要。
Wx185  HY068

项目名称：引进橡塑制品新技术成果
需求单位名称：江阴市海达橡塑制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇海达路
联系人：钱胡寿、王群恺                        联系电话：0510-6221467

传真：0510-6221405   

拟投入资金：500万元                          投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：厂房设备能满足生产需要。
Wx186  HY069

项目名称：引进新型漆技术成果
需求单位名称：江阴市飞达造漆有限公司
注册地址：江阴市华士镇陆富路
联系人：赵雪芳  沈亚宏                       联系电话：0510-6371079

传真：0510-6371321   

拟投入资金：50万元                           投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：现有厂房面积2900平方米，设备先进，符合化工产品安全要求。
Wx187  HY070

项目名称：寻求特种油墨新产品
需求单位名称：江阴市兴隆特种油墨有限公司
注册地址：江阴市华士镇大河村
联系人：张龙                            联系电话：0510-6201497

传真：0510-6202126   

拟投入资金：160万元                                 投资方式：商洽    

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
Wx188  HY071

项目名称：寻求化工新技术成果
需求单位名称：江阴市利华化工有限公司
注册地址：江阴市利港镇南
联系人：缪铁桥、黄尧华                       联系电话：0510-6631929

传真：0510-6631929   

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
Wx189  HY072

项目名称：寻求化工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市怡达化工有限公司
注册地址：江阴市西石桥球庄1号
联系人：刘杏元、蔡国庆                 联系电话：0510-6600660、6601707

传真：0510-6601779                     E-mail:Yidaclem.com  

拟投入资金：商洽 

现有生产条件或需求：有满足生产需要的厂房和设备。
Wx190  HY073

项目名称：引进环保、节能新技术、新产品
需求单位名称：江阴市三杰实业有限公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅71号
联系人：薛自力、谢国平                       联系电话：0510-6635088

传真：0510-6631846                      E-mail:sjcom@pub.wx.jsinfo.net  

拟投入资金：380万元                              投资方式：股份合作 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积20000平方米，拥有先进的专用生产设备，如弯管机，自动焊机等。
Wx191  HY074

项目名称：寻求环保新技术成果
需求单位名称：江阴市克林净化工程有限公司
注册地址：江阴市利港兴利居委
联系人：朱孝洪、朱孝平                           联系电话：0510-6636666

传真：0510-6630868                           E-mail:dean@clean.cn.com  

拟投入资金：商洽
现有生产条件或需求：厂房、设备能满足项目生产的需要。
Wx192  HY075

难题名称：提高气嘴与丁基橡胶的粘合力
需求单位名称：江阴市创新气门嘴有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐进良 徐建龙                    联系电话：0510-6201873

传真：0510-6204926

拟投入资金：商洽 

需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    调整橡胶配方、提高适应性，使气门嘴（黄铜）能与丁基橡胶100%粘合。
Wx193  HY076

难题名称：解决印花涂料、JF1038绝缘漆的技术难题
需求单位名称：江阴市繁丰化工涂料厂
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐永芳、赵彩法                   联系电话：0510-6203340

传真：0510-6203340                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

解决印花添料的色光、力份（上海“天鹅”牌技术）；及JF1038绝缘漆的储存时间。

Wx194  HY077

项目名称：L-二羟基甲苯生产中技术难题攻关
需求单位：无锡市盛意合成材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区厚桥镇       邮编：214106
法人代表（或联系人）：匡建钢 朱军 电话：0510-8721551 传真：0510-8725281

要达到的主要技术指标：采用新技术、新工艺，解决技术难题，使产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发、其他
wx195  HY078

项目名称：开发PE导电膜、透气膜及农业上所需的防雾膜
需求单位：无锡市中欣塑料厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇工业园          邮编：214196
法人代表（或联系人）：陆晓青   电话：0510-8792892  传真：0510-8790892

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                合作方式：合作开发
wx196  HY079

项目名称：高纯度TIPP、TBEP技术攻关
需求单位：无锡市红星化工厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇         邮编：214196
法人代表（或联系人）：姚国良  电话：0510-8791145  传真：0510-8796813

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品纯度高，质量超过同类产品。
拟投入资金：面议               合作方式：其他
wx197  HY080

项目名称：开发气相法白炭黑新技术成果
需求单位：无锡恒亨白炭黑有限责任公司
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇       邮编：214196
法人代表（或联系人）：阙伟东  电话：0510-8791658  传真：0510-8791475

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准，且在同行中具一流水平。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发、其他
wx198  HY081

项目名称：开发玻璃纤维复合环氧树脂新技术成果
需求单位：无锡华能电缆有限公司
单位地址：无锡市锡山区查桥镇        邮编：214104
法人代表（或联系人）：包继东   电话：13861771707  传真：0510-8718000

要达到的主要技术指标：技术领先，需开发的玻璃纤维复合环氧树脂可取代钢芯。
拟投入资金：面议                合作方式：合作开发
wx199  HY082

项目名称：超细纤维合成皮技术难题攻关
需求单位：江苏双象集团有限公司
单位地址：无锡市锡山区后宅镇后宅中路        邮编：214145
法人代表（或联系人）：沈铭  电话：0510-8993888   传真：0510-8990983

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品性能优良，在国内具一流水平。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
wx200  HY083

项目名称：聚氯乙烯抗冲型ACR助剂的技术难题攻关
需求单位：无锡科锋化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇红旗工业区        邮编：214194
法人代表（或联系人）：朱炳兴  电话：0510-3795199  传真：0510-3791511

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且抗冲性能更强。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
wx201  HY084

项目名称：汽车修补漆配方上光技术攻关
需求单位：无锡泽蓉汽车涂料有限公司
单位地址：无锡市锡山区安镇锡沪路47号       邮编：214105
法人代表（或联系人）：林在强   电话：0510-8782672  传真：0510-8782672

要达到的主要技术指标：工艺先进，配方合理，汽车修补后色泽与光亮度及其他性能都达到国家标准。
拟投入资金：面议        合作方式：其他
wx202  HY085

项目名称：开发高分子新材料环保膜新技术
需求单位：无锡阿科力化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭科技工业园C区10号       邮编：214101
法人代表（或联系人）：唐国生  电话：0510-8262786  传真：0510-8262666

要达到的主要技术指标：技术领先、材料新颖，产品达国家标准且易于降解，利于环境保护。
拟投入资金：面议              合作方式：合作开发
wx203  HY086

项目名称：开发高档涂料用水性丙烯酸树脂新技术
需求单位：无锡阿科力化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭科技工业园C区10号        邮编：214101
法人代表（或联系人）：唐国生  电话：0510-8262786  传真：0510-8262666  

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，用于火车漆，产品达国家标准，能填补国内空白。
拟投入资金：面议              合作方式：合作开发
wx204  HY087

项目名称：可发性聚苯乙烯树脂（EPS）技术难题攻关
需求单位：无锡兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山经济技术开发区         邮编：214101
法人代表（或联系人）：许铭  电话：0510-8201775  传真：0510-8701598

要达到的主要技术指标：采用新工艺和新溶剂，解决使用有机分散剂后，反应体系不稳定，发泡部率低，质量性能差，资源利用率低等技术难题。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
wx206  HY089

项目名称：寻求多功能调温棚膜

需求单位：江苏米可多农膜发展公司

单位地址：无锡市惠山区钱荣路309号      邮编：214151

法人代表（或联系人）：于基潞  钱维均     电话：0510-3204043

传真：0510-3204043       E-mail:gwj@jsmkd.com

要达到的主要技术指标：通过温度来控制透过薄膜的红外线量，使棚温在一定范围内。

拟投入资金：面议           合作方式：其他

wx303  CL001

项目名称：寻求超细二氧化钛基复合氧化物新材料

需求单位：无锡市锡宝钛业有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇       邮编：214106

法人代表（或联系人）：吕萍          电话： 0510-8721769

要达到的主要技术指标：外观：白色粉末；氧化物含量：≥95%；干燥减量≤1.5%；平均粒径：≤50mm；紫外光透过率：3%（波长190-400nm）

拟投入资金：525万元        合作方式：委托开发、其他

wx304  CL002

项目名称：开发功能陶瓷、换能器、压电陶瓷新技术

需求单位：宜兴丰义科学仪器厂

单位地址：宜兴市丰义镇北堰114号       邮编：214252

法人代表（或联系人）：吴才林            电话：0510-7291300

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx305  CL003

项目名称：寻求超细重钙粉生产新技术

需求单位：宜兴鲸塘烟山采石矿

单位地址：宜兴市鲸塘镇         邮编：214244

法人代表（或联系人）：侯小平    电话：0510-7686040

要达到的主要技术指标：技术领先、要求达2万吨/年生产能力，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：成果转让

wx306  CL004

项目名称：寻求筛分与粉碎新技术成果

需求单位：宜兴市磁通探伤材料有限公司

单位地址：宜兴市和桥镇          邮编：214211

法人代表（或联系人）：张南云     电话：0510-7802987

要达到的主要技术指标：技术领先，粒径在10um以下，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx306  CL005

项目名称：引进超细粉加工新技术

需求单位：江苏万杰机械制造有限公司

单位地址：宜兴市丁蜀镇陶都大桥堍       邮编：214221

法人代表（或联系人）：殷俊杰、朱德平    电话：0510-7403902

要达到的主要技术指标：技术领先，能对金属、矿石、化工材料进行超细粉碎加工，细度≥1500目

拟投入资金：80万元        合作方式：委托开发、成果转让

wx307  CL006

项目名称：开发超细粉碎新技术

需求单位：宜兴市明兴粉体机械有限公司

单位地址：宜兴市环科园南岳        邮编：214205

法人代表（或联系人）：邰亚平       电话：0510-7067261

要达到的主要技术指标：技术领先，超细粉加工细度≥1500目。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx308  CL007

项目名称：寻求陶瓷微珠超细粉碎新技术

需求单位：无锡市陶都锡阳实业公司

单位地址：宜兴市川埠镇              邮编：214222

法人代表（或联系人）：李锡春         电话：0510-7497189

要达到的主要技术指标：要求：非金属矿及金属矿湿法超细加工。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx309  CL008

项目名称：寻求陶瓷内衬复合钢管新技术

需求单位：宜兴市工福钢陶厂

单位地址：宜兴市东庙乡177号501室         邮编：214200

法人代表（或联系人）：徐翠英                电话：

要达到的主要技术指标：技术领先，复合牢固，产品达国内标准。

拟投入资金：面议        合作方式：成果转让

wx310  CL009

项目名称：引进铝塑复合管新技术

需求单位：宜兴市光化压缩机厂

单位地址：宜兴市万石镇南漕下巴         邮编：214217

法人代表（或联系人）：张国良            电话：0510-7852156

要达到的主要技术指标：技术领先，复合牢固，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx311  CL010

项目名称：寻求超细氧化钇生产技术

需求单位：宜兴新威集团有限公司

单位地址：宜兴市大浦镇洋氵葛村              邮编：214226

法人代表（或联系人）：庄建能               电话：0510-7455213

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：成果转让

wx312  CL011

项目名称：开发纳米二氧化钛新技术

需求单位：无锡锡宝钛业有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇           邮编：214106

法人代表（或联系人）：李建锋   电话：0510-8721894

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx313  CL012

项目名称：开发氧化锆产品新技术

需求单位：无锡市天宇陶瓷有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇         邮编：214191

法人代表（或联系人）：朱洪卿 吴宜汉   电话：0510-3771414

要达到的主要技术指标：球状成型技术在国内领先，热压注成型氧化锆产品达国家标准。

拟投入资金：面议      合作方式：合作开发

wx314  CL013

项目名称：寻求高性能结构陶瓷材料生产技术

需求单位：无锡市天宇陶瓷有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇         邮编：214191

法人代表（或联系人）：朱洪卿 吴宜汉   电话：0510-3771414

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx315  CL014

项目名称：引进真空离子镀彩不锈钢新技术

需求单位：华美不锈钢有限公司

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇         邮编：214071

法人代表（或联系人）：王敬纶     电话：0510-5105109-831  

要达到的主要技术指标：用真空离子镀方式在不锈钢板材上涂上各种颜色，如氢化钛、碳化钛等。

拟投入资金：800万       合作方式：成果转让，股份合作
yz003

	单位名称
	江苏亚宝绝缘材料有限公司

	单位地址
	扬州市宝应县柳堡镇工业园区       
	邮政编码
	225828

	电话号码
	0514-8771027
	传真号码
	8775163

	联 系 人
	宋成根
	E－mail
	By.ybjy@public.yz.js.cn

	难题名称
	年产100T定向拉伸幅宽1000毫米聚酰亚胺薄模流延法生产线

	内容说明

（300字内）


	  该产品采用流延嘴和环形钢带紧密配合微调所需厚度，运转进行树脂流延成膜，进烘干道，过度再进亚胺化炉高温处理后收卷。成品检测主要薄膜厚度不均匀，收缩率过大（具体指标见下技术参数）

	主要技术参数要求


	 目前现状：

1、 薄膜厚度不均匀：

纵向+5um-4um
横向+5um-4um

2、 薄膜收缩率过大

150℃纵向≤0.3%
 横向≤0.3%

400℃纵向≤2.0%
 横向≤0.3%
	欲实现的目标

1、薄膜厚度不均匀：

要求±公差：纵向±2um
横向±1um

2、薄膜收缩率

150℃纵向≤0.01%
 横向≤0.0%

400℃纵向≤0.02%
     横向≤0.04%

	前景预测
	如果解决了以上两项技术难题，聚酰亚胺薄膜产品出口销售量将会成倍增加

	拟投资金
	50万元


yz004

	企业基本信息
	企业名称
	扬州保来得工业有限公司

	
	注册地址
	    扬州市经济开发区祥和路9号

	
	法定代表人
	刘文雄

	
	联 系 人
	叶桂斌
	电话
	0514-7880887-8065

	
	传    真
	7880884
	E－mail
	pyc.kuban@pub.yz.jsinfo.net

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	<1年

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟投资计划
	投资地域
	扬州

	
	投资总额
	200万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本司为高新技术企业，现有各种粉末冶金专用设备400余台套，检测手段齐备，拥有较强的研发能力。现寻求技术支援，技术支援方可优先向本项目提供生产所需原料或设备。


yz009

	单位名称
	仪征海天铝业有限公司

	单位地址
	扬州市仪征长江路
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3453346
	传真号码
	3453346

	联 系 人
	郭  强
	E－mail
	

	难题名称
	
汽车空调用无缝铝管

	内容说明

（300字内）


	
该管用于轿车冷却器和空调，外径小，壁薄厚

	主要技术参数要求


	
提高成材率，合格率达95%

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


yz017

	企业基本信息
	企业名称
	扬州天辰精细化工有限公司

	
	注册地址
	     扬州市邗江区

	
	法定代表人
	陈国云

	
	联 系 人
	刘润兴
	电话
	0514－7502310

	
	传    真
	0514－7501215
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 √国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2005年

	
	
	投资回收期
	1－4年


	
	
	投资年回报率
	30%以上

	拟投资计划
	投资地域
	  江苏省扬州市邗江区

	
	投资总额
	  3000万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司成立于1997年，主要从事农药中间体、医药中间体的研制开发和销售的高新技术企业。公司拥有年产500吨2，6－二氯苯腈及其氯化芳香型腈基类系列延伸产品和3，5－二甲基苯甲酸及其苯甲酸系列产品的生产线。公司意向在四个方面进行合作开发，一是腈基类产品，二是苯甲酸系列产品，三是手性化合物，四是工程塑料，主要为聚芳醚腈工程塑料。




yz023

	单位名称
	仪征双环活塞环有限公司

	单位地址
	扬州市仪征双环活塞环公司
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3450572
	传真号码
	3463749

	联 系 人
	钱正进
	E－mail
	

	难题名称
	
合金铸铁环的割片加工

	内容说明

（300字内）


	
如何解决合金铸铁环在割片加工时环体容易断裂的问题。

	主要技术参数要求


	
消除加工时环体断裂的现象，设计一套适用快速的割片夹具，既要能夹紧环体，又不使环体受力较大；割片效率达到球墨铸铁环的水平。

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


yz025

	单位名称
	仪征双环活塞环有限公司

	单位地址
	扬州市仪征长江路176号
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3450537
	传真号码
	3453958

	联 系 人
	李培中
	E－mail
	cypr@public.yz.js.cn

	难题名称
	
球铁活塞环端面孔洞的原因分析与防止

	内容说明

（300字内）


	
在成品车间进行成品检验时，经常发现一些批次的球铁环两个端面均有许多小孔洞而造成批量报废，孔洞小而数量密集。环的本体球化质量没有问题。经试验发现，球铁环加工到成品在磷化处理过程中，经常产生此问题。

	主要技术参数要求


	
①解决球铁环端面孔洞问题

②研究形成机理。

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


ha002

	企业基本信息
	企业名称
	江苏安邦电化有限公司

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	令 海
	电话
	0517-3556027

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）



	江苏安邦电化有限公司是集氯碱、农药、精细化工、热电四个系列三十余个产品的国家大型化工企业。现有职工2600人，各类科技人员650人，其中工程技术人员370人。  公司烧碱生产能力10万吨/年，液氯7万吨/年，居江苏省12家重点氯碱企业第四位，农药产量在省内58家企业中列第五位。主要氯碱化工产品有：烧碱、液氯、盐酸、三氯化磷、六氯环戊二烯、邻甲苯胺等十余种；农药产品有乙烯利、扑虱灵、杀虫单、杀虫双、敌百虫、敌敌畏、吡呀酮、醚磺隆、硫丹等二十余种，产品按国际标准生产，1998年通过ISO9002质量体系认证。农药扑虱灵为化工部“七五”攻关项目，获得国家科技进步二等奖、化工部一等奖；高品质乙烯利生产工艺为国内首创，产品出口西欧、澳大利亚等发达国家；六氯环戊二烯规模国内第一，全卤制碱冷冻法脱硝项目获得江苏省科技进步三等奖。公司拥有省级企业技术中心，是江苏省化工系统四家中心之一，拥有省石化系统一类质监科，拥有1000吨/日废水生化处理和5吨/日废渣焚烧处理的环保设施。
公司先后获得“省十佳环保企业”、“化工部清洁文明工厂”、“重合同守信用”、“AAA”资信企业等多项光荣称号，多种产品在国家、省、市获奖。2001年企业完成工业总产值5亿，销售收入4亿，利税3168万元，技改投入6457万元。10万吨/年聚氯乙烯项目基础工作：目前正在进行项目调研工作；性能指标：产品质量、原料消耗达国内先进水平；项目投资：总投资4亿元；合作形式：以技术、资金方式合作。引进招聘人才：化工与生物技术专业4名，有机化工、精细化工及高分子专业4名，电子网络类4名，男女不限，年龄35周岁以下，有特殊贡献的条件可放宽，视具体情况，本公司将提供优惠的条件及工作岗位。


ha0008

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市利民家化厂

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	王健民
	电话
	0517-3941697  

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业是轻工部定点生产牙膏厂家，职工232人，其中专业技术人员40名，固定资产1200万元，牙膏年生产能力1亿支。主要生产利民牌系列牙膏和护肤洗 发及鞋油等日化产品，是省AAA信用企业。企业从88年开始与上海牙膏厂联营，生产“中华”、“白玉”牌牙膏。目前为多家外贸单位生产定牌牙膏，产品出口美国、澳洲及非洲等国家。目前市场上中草药牙膏较多，但大多是消炎、止痛的，尚无牙齿增白类，企业急需与高校院所挂靠，共同合作开发中草药增白牙膏，填补国内空白。中草药牙齿美白牙膏的开发技术要点：①牙膏配方的配作性；②美白效果；③对牙齿口腔安全、有效去除牙齿色斑、菌斑等；协作内容：负责膏体配方的试验、筛选、制定和考核等，合作方负责中草药的筛选及对口腔、牙齿的安全性；性能指标：①牙膏理化指标符合GB8372-1995标准；②美白效果明显、不损伤牙由质、牙齿及口腔；进度要求或已合作的进度情况：2002年底完成并进入临床阶段；项目投资：5-6万元；可利用的条件和提供的服务：牙膏的小试与中试；合作形式：①可一次性支付中草药配方的技术费用；②可购买中草药提取的有效成份。 


ha009

	企业基本信息
	企业名称
	江苏涟水县阳光塑胶有限公司 

	
	注册地址
	淮安  市涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	徐贞仁
	电话
	0517-2388161

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司2001年改制为私营企业，现有职工162人，其中工程技术人员58人。主要生产“五岛”牌薄膜和“宗意”牌压敏胶带两大系列产品，薄膜年生产能力10000吨，压敏胶带年生产能力500万平方米，为国家农膜生产定点厂，压敏胶带一直是国内大的制冷企业的重点配套产品。本公司是省级文明单位和“AAA”企业。公司现有吹塑机组17台，进口压敏胶带生产线一条，国产生产线两条，压敏胶带生产在国内同行业中处于领先地位。目前已开发的胶带有二十多个品种，但在无衬纸铝箔胶带研究方面尚未取得突破性进展，急需引进先进技术，当前需要解决的问题是背面处理剂的配制及生产工艺等关键问题。基础工作：已组成专门的班子，并已拿出试制样品；技术要点：解决铝箔胶带无衬纸问题，提高产品性能；协作内容：共同组织力量，进行技术攻关；性能指标：要求产品180°剥离力≥16N/25mm，持粘力≥3600S，铝箔背面同发泡剂粘接面≥95%；进度要求或已合作的进度情况：2002年元月-3月前期准备阶段；4-5月设备选型、改造，组织人员培训；6-8月材料准备阶段；9月专家进厂；10月试车；项目投资：总投资100万元，其中申请省拨款10万元，企业自筹60万元，地方匹配30万元；可利用的条件和提供的服务：有完备的厂房、先进的涂布设备和熟练的操作人员、工程技术人员等；报酬与支付方式：可采用利润分成或一次性支付现金等方式。


ha010

	企业基本信息
	企业名称
	涟水宏兴化工有限责任公司       

	
	注册地址
	      市 涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	万柏芳
	电话
	0517-2870418

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	涟水宏兴化工有限责任公司，拥有固定资产1200万元，拥有职工76人，主要生产对氯甲笨、邻氯甲笨，年产量近2000吨，该公司2001年实现销售收入近1800万元，入库税收48万元。2002年拟开发生产间氯甲笨新产品，进一步提高现有产品产量进一步开拓外贸市场。对氯甲苯、邻氯甲笨工艺改进基础工作：现有系统是利用甲笨与氯气反应；协作内容：引用工艺、技术，努力降低成本。 




ha011

	企业基本信息
	企业名称
	江苏淮阴光华化学厂    

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	沈殿荣
	电话
	0517-3975726

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	


	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏淮阴光华化学厂是以日用洗涤用品为主导产品的国有企业，固定资产2529万元，在职员工900多人。具有3万吨/年皂类产品的生产规模。洗衣皂、半透明洗衣皂、皂粒产品的质量和生产技术水平已居于国内同行业领先水平。2001年皂类产品的年生产量达2万吨，居国内同行业前5名。5万吨/年油脂连续皂化技术和装置协作内容：5万吨/年油脂连续皂化技术和装置的引进；项目投资：项目投资额为800万元人民币；合作形式：合资、合作、租赁或对方独资。




ha012

	企业基本信息
	企业名称
	淮安汇康生物化学有限公司

	
	注册地址
	      市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	江西慧
	电话
	0517-3918068

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业创立于1997年，由淮阴市生物制品研究所与香港汇联国贸合资创办，是集科、工、贸为一体的中外合资企业，主要从事生化制品的研究，开发和销售。公司注重新品研发，从初期的1-2个产品发展到现在的肝素钠为主的17个产品，其中SOD透明质酸，脂质体、大黄酸、硫酸软骨素等的研究，开发均取得明显成效，肝素钠等系列产品已打入国际市场，截止2001年累计销售收入2.3亿元，创汇2700万美元，上交税收1380万元。该企业准备2002年进行技改投入1000万元，重新在民营工业园区新建厂房，投设备、对肝素钠产品进行深加工，如：精品肝素钠，针剂肝素钠等新产品投入、开发。引进招聘人才：应届毕业生，药分、药管专业各2名，男女不限，办公室主任1名(综合性人才)。




     ha014

	企业基本信息
	企业名称
	江苏华鼎精细化工有限公司分厂—金湖县永兴福利化工厂    

	
	注册地址
	      市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	王永秋
	电话
	0517-6800181

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司为专业生产农药、医药中间体、阻燃剂及粘合剂的股份制市级高新技术企业。占地20000多平方米，拥有固定资产2520万元，职工216人，其中工程技术人员58人，中级以上职称8人。产品90%以上外销，拥有自营出口权，为中国贸促会会员，省、市优秀校办企业。拥有研发中心配套试验和检测设施，具有一定研发能力，并且通过了ISO9000认证。目前公司采用复配方式生产废聚苯乙烯（EPS）生产防水粘合剂及涂料。此涂料耐候性及弹性尚有缺陷，耐老化性能还有待进一步提高。希望通过接枝、复配等方式达到废物利用的目的，实现资源良性循环。




   ha015

	企业基本信息
	企业名称
	江苏华鼎精细化工有限公司分厂—金湖县永兴福利化工厂

	
	注册地址
	      市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	王永秋
	电话
	0517-6800181

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司为专业生产农药、医药中间体、阻燃剂及粘合剂的股份制市级高新技术企业。占地20000多平方米，拥有固定资产2520万元，职工216人，其中工程技术人员58人，中级以上职称8人。产品90%以上外销，拥有自营出口权，为中国贸促会会员，省、市优秀校办企业。拥有研发中心配套试验和检测设施，具有一定研发能力，并且通过了ISO9000认证。目前公司生产的水性脲醛树脂产品因含有大量甲醛，经使用在胶合板上特别是室内装潢中挥发出的甲醛有害气体超过9mg/100g，比EO级（1mg/100g) 高得多。当使用甲醛和尿素比例低于1.2:1以下，虽然游离甲醛降低，但胶合强度也随之大幅下降，且固化时间延长。采用三聚氰胺等改性剂后成本大幅提高。期望能开发替代品，最好不含甲醛，且低成本。



  ha016

	企业基本信息
	企业名称
	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司

	
	注册地址
	      市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	何惠
	电话
	0517——4563463   

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	

	公司是由上海焦化有限公司、江苏淮阴白玫糖业有限公司、上海白猫（集团）有限公司等三家国资企业共同兴建的股份制企业。公司现有固定资产1.2亿元，拥有两套具有国内领先水平的DCS系统控制的元明粉装置，在国内同行业中首开DCS技术应用之先河，元明粉各项技术指标一直领先于国内同行业。

公司现有员工151人，其中大、中专文化的技术人员52人，占公司员工人数的35%以上。主产品元明粉现具20万吨/年生产规模，2002年度实现利税名列淮安市第9名。

公司生产的主产品“白源”牌元明粉（无水硫酸钠）符合GB6009-92标准，获得市场信息工业产品二级质量检验证书和ICAS英格尔国际认证机构颁发的ISO9001质量管理认证证书。公司进行ISO14000环境管理体系贯证工作，进一步提高和完善企业环境管理水平，绿化面积达15%以上。

技术合作：技术咨询和服务、技术攻关


ha019

	企业基本信息
	企业名称
	锡光科教工贸有限公司

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	张 耀  
	电话
	0517-5660001

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司拥有建筑面积7000m2的七层大厦一栋，固定资产800万元。企业生产设备先进，检测设备齐全，主产品液晶投影仪。目前迫切需要解决的是改进电光源解决投影图象清晰度问题。要求指标达到分辨率800×1000，解象度360电视线。计划投资400万元；合作形式：我方独资；
报酬与支付方式：与专家当面商洽。 

 


ha025

	企业基本信息
	企业名称
	江苏金湖输油泵有限公司                     

	
	注册地址
	      淮安  市金湖  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	孙晓顺
	电话
	0517-6886761

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该公司是原机械工业部重点企业，产品多次获“省优”、“部优”称号，已通过ISO9000质量体系（2000版）认证，新上了ERP管理体系，现有职工616人，总资产8132万元，年销售收入7182万元，年利税1091万元。 技术难点：1、减少产品内部气孔、缩松；2、使产品内、外部硬度接近；3、改善铸件外表质量；4、改进铸件金相组织，提高强度。

 


ha045

	企业基本信息
	企业名称
	涟水县阳光塑胶有限公司

	
	注册地址
	      淮安 市涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	唐文波
	电话
	0517-2307119

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有职工218人，其中：工程技术人员35人，固定资产净值1040万元，占地面积4万平方米，主产品有农业用棚膜、农膜、地膜、微膜、长寿无滴膜、转光膜、降解膜双幅度0.5~5m的多种规格；工业用各种包装膜、覆盖膜、盐膜等，年生产能力近万吨。二是压敏胶带系列产品，铝箔膜带、PE膜胶带、特种膜胶带、BOPP胶带、牛皮纸胶带、双面胶带、标签胶带、布基胶带、透气胶带、无纺布胶带等二十多个品种100多种规格。有日本进口和国产压敏胶带生产线3条，各种先进的吹塑机组17台套。有“宗意”和“五岛”两个注册商标，是淮安市政府授予的“诚信”先进企业和AA级企业，拟生产的聚乙烯高效长寿纳米膜已纳入江苏发展高新技术项目计划，本公司已通过ISO9002国际质量体系认证，本公司有三十年的塑料薄膜生产历史。“五岛”牌薄膜荣获市“信得过产品”称号，压敏胶带国产化研究方面被省政府授予一等功，铝薄胶带和BOPP胶带分别获“金奖”和“金牛奖”。公司目前存在的问题是资金缺口较大，当前迫切需要解决的问题是聚乙烯高效长寿纳米膜的生产过程中存在的透明度较差和分散性不好等问题。


ha051

	企业基本信息
	企业名称
	江苏民康油脂有限公司    

	
	注册地址
	      淮安市 淮阴  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	赵加家
	电话
	  0517—4920601

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	增加烘干机的蒸脱层的花盘脱溶及一个热风去水，利用热能的对流交换以提高热源的利用率。豆粕尿素酶0.02—0.25，可溶性蛋白：60—80%，水份：12—14%.




zj009

	单位名称
	扬中市江岛化工有限公司



	单位地址
	镇江市  扬中县


	邮政编码
	212200

	电话号码
	0511—8223667

	传真号码
	0511—8223667

	联系人
	张峰
	E-mail
	

	难题名称
	羧甲基淀粉

	内容说明（300字内）
	羧甲基淀粉在造纸工业中应用，具有助留、助滤等作用，在实际应用中，该产品需具有高取代度、低粘度的特性。我公司经过几年的实践，很难达到这一目标，只能生产出高取代度，高粘度或低取代度，低粘度产品，在造纸工业的应用中遇到了一定的难题。


zj013

	单位名称
	句容市兴春化工有限公司


	单位地址
	镇江市  句容县


	邮政编码
	212400

	电话号码
	0511-7871122-800

	传真号码
	0511-7873985

	联系人
	许其民、胥成功

	E-mail
	Xcchem@hi2000.com

	难题名称
	甲醇与三甲氧基硅烷的分离


	内容说明（300字内）
	在硅粉与甲醇反应含成三甲氧基硅烷的项目中，有大量的未反应的甲醇与目标产物三甲氧基硅烷形成共沸很难分离，且甲醇很容易与三甲反应生成四甲氧基硅烷，使目标产品流失，征求有效分离方法。


zj018

	名称
	丹阳市白鹤化工助剂厂


	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-6802207

	传真号码
	0511-6802077

	联系人
	吴吉林

	E-mail
	

	难题名称
	喷水织机浆料和复合面料胶


	内容说明（300字内）
	1、 喷水织机浆料适合于喷水织机制织锦纶，织造时有耐水性（即不落浆）以及良好的退浆性。

2、 复合面料胶能用于涤纶于丙纶面料复合，涤纶与涤纶面料复合，具有防水性。




zj026

	单位名称
	丹阳市塑料七厂



	单位地址
	镇江市   丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6523686


	传真号码
	0511—6522177

	联系人
	赵月笑
	E-mail
	web@wan-le.com

	难题名称
	免熏蒸托盘增加牢度和韧型



	内容说明（300字内）
	原先使用废旧塑料和木屑生产的托盘出口国外需熏蒸杀虫，使用免熏蒸材料制作托盘，其材料主体也是废旧塑料和木屑混合。       现该产品韧性不稳定，承重不强，解决韧性是技术关键。


zj027

	单位名称
	丹阳市塑料七厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6523686


	传真号码
	0511-6522177

	联系人
	李小勇

	E-mail
	web@wan-le.com

	难题名称
	新型长效无雾滴PE大棚膜



	内容说明（300字内）
	现PE大棚膜防雾滴有效期短，一般只有4个月左右的寿命，希望有关专家能解决无雾滴时效短的难题。




zj028

	单位名称
	丹阳市塑料七厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511—6523686


	传真号码
	0511—6522177

	联系人
	李小勇
	E-mail
	web@wan-le.com

	难题名称
	环保性压纹纯纸袋



	内容说明（300字内）
	生产塑料内衬网孔压纹纯纸袋，以增大与塑料袋表层的摩擦系数，但内衬纸袋压纹网孔不能打通。


zj029

	单位名称
	丹阳市嘉华化工厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6476686

	传真号码
	0511-6479686

	联系人
	邱宗洋

	E-mail
	danyangjiahua@hotmail.com

	难题名称
	水性木器漆



	内容说明（300字内）
	以水为主要溶剂和稀释剂的木制品装饰用漆，涵盖水性PU及其它水乳分散体的各种木器漆。

	主要技术参数要求
	其技术指标为：要求符合国家标准“水性染料（环境标志产品）技术要求12—2001”。其明显技术指标如下：

TVOC（有机挥发性化合物总含量）  ≤100g／L

重金属含量（总量）：≤285mg／L



zj030

	单位名称
	丹阳市腌制厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511—6664080


	传真号码
	0511—6662480

	联系人
	黄国平

	E-mail
	

	难题名称
	高品质木器油漆



	内容说明（300字内）
	木器油漆加工及出口，要求解决木器油漆中的一切玼点达到高标准。


zj036

	单位名称
	镇江江南化工厂



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-5513024-80699

	传真号码
	0511-5511726

	联系人
	郡君

	E-mail
	jamarket@pub.zj.jsifo.net

	难题名称
	双甘磷氧化制草甘磷新工艺



	内容说明（300字内）
	双甘磷空气氧化制草甘磷技术。要求技术领先，能在工业中大规模生产，并且无知识产权纠纷。




zj037

	单位名称
	镇江环流橡胶有限责任公司



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-5487707


	传真号码
	5487707

	联系人
	蒋建国

	E-mail
	zjrubber@pub.zj.jsinfo.net

	难题名称
	橡胶履带用铁齿自动侵胶装置



	内容说明（300字内）
	橡胶履带用铁齿经啧砂处理后，需侵溶剂为丙酮、丁酮、二甲苯底胶和面胶两层，期间需要经烘干处理。需求该设备浸胶过程自动化、密封无污染。


zj045

	单位名称
	镇江市丹徒化肥厂


	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-8781820


	传真号码
	0511-8786268

	联系人
	祝九庚
	E-mail
	Dtchempl@pub.zj.jsinfo.net

	难题名称
	防尘2、3酸的生产工艺


	内容说明（300字内）
	2、3 酸是重要的有机染料和颜料中间体，近年来，国内外需求大幅度增长，但随着全球环保意识的加强，传统工艺生产的产品在使用时粉尘较大。

开发经防尘处理的防尘2、3酸产品。

	主要技术参数要求
	技术要求在贮存期两个月内防尘效果不失效，同时，不影响产品的化学性质。


zj046

	单位名称
	镇江市丹徒化肥厂



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-8781820

	传真号码
	0511-8786268

	联系人
	祝九庚

	E-mail
	Dtchempl@pub.zj.jsinfo.cnt

	难题名称
	酯交换法生产水杨酸苯酯新工艺


	内容说明（300字内）
	水杨酸苯酯是重要的精细化工中间体，广泛应用于医药、香料和塑料工业，传统工艺是用水杨酸与苯酚在三氧化磷作用下缩合而成，此工艺不仅成本高，而且三废污染严重。而水杨酸甲酯与苯酚交换法生产水杨酸苯酯有其独特优势，但工艺技术有待继续研究完善。
 

	主要技术参数要求
	产品质量要求符合USP24版标准。



	1 
	姜堰市苏泰摩擦材料厂
	开发陶瓷离合器面片
	技术水平达到国际标准，能彻底取代原以石棉为主要生产原料的技术配方，且性能达到高强度、高耐磨、无污染的标准。
	


	2 
	江苏双登电源有限公司
	超级电容器、燃料电池
	比能量：3-5wh/kg；比功率：800-1000w/kg；循环寿命：104-105次；远期目标为比功率1500w/kg；比能量15wh/kg。
	


	3 
	姜堰市塑料四厂
	塑软管
	塑布拉力每米达20吨，耐酸、耐腐，材质为PVC。
	


	4 
	江苏河海纳米科技股份有限公司
	白色抗静电剂（无机）
	与高分子材料具有较好的相容性及抗静电性能，可广泛用于各类塑料及化纤，主要技术指标：粒径≤0.3um   体电阻≤50Ω

高分子制品表面电阻：106≤Ω表面≤108
	


	5 
	泰兴市化工印染机械厂
	圆筒布丝光机
	适应圆筒针织布的丝光处理过程的需要，填补国内（境内）市场的空白。
	


	6 
	江苏黑松林粘合剂厂
	HSL－丙烯酸酯环保型多用接着剂
	以乙醇为溶剂，无色、无毒、不污染环境，不含甲醛和其他有毒溶剂，不危害人体健康也不污染空气。可粘接木材、塑料、皮革、水泥、织物、金属、防火板、低密度板、亚麻板、泡沫塑料等材料，外观微黄色透明液体；固含25－35%，粘度2000－5000厘泊；剥离强度25N/cm；剪切力大于150N/cm2。
	


	7 
	靖江市欣塑复合材料有限公司
	无毒液体复合稳定剂（包括有机锡系列）
	本公司准备投产一条年产500T的液体复合稳定剂的生产线，急需各类生产、检测、设备流程的工艺参数等资料
	


	1 
	姜堰市苏泰摩擦材料厂
	高强度无污染离合器面片、无污染安全型盘式刹车片
	300
	500
	培植亿元企业，扩充规模，寻求市场。
	软件资料、厂房、土地、设备、现有生产技术。
	


	2 
	姜堰市金鸡密封保温制品集团公司
	密封、保温材料
	500
	800-

1000
	通过合资、合作、挂靠培植亿元企业。
	现有生产能力、超亿元的厂房、设备及各类辅助设施。
	


	3 
	姜堰市环球化工厂
	化工新产品
	200
	300
	合资、合作规模达500万元以上化工产品。
	厂房、土地、人员及相应辅助设施。
	


	4 
	江苏河海纳米科技股份有限公司
	纳米多功能涂料
	300
	950
	双方共同组建涂料公司，具备年生产10000吨纳米功能涂料生产线及一定研发小试和中试规模的能力。
	企业提供技术、人员、设备、场地
	


	5 
	江苏河海纳米科技股份有限公司
	导电（抗静电）母粒
	200
	800
	拟建成年生产能力1000吨导电（抗静电）母粒生产线。
	企业提供技术、人员、设备、场地。
	


	6 
	泰兴市茂尧聚氨酯塑料制品厂
	接着剂
	200
	300
	合资开发涂层接着剂，年生产量5000吨
	厂房、设备、电力
	


	7 
	泰州延龄精细化工有限公司
	医药中间体
	1500
	500
	合作开发新型医药中间体
	有充足的场地及闲置厂房、有富余的化工设备
	


	8 
	泰兴市化工印染机械厂
	染整设备制造、扩产设备、工装等
	50
	200
	新增厂房1000m2，设备若干，总投资约250万元左右，可新增染整设备产值1000万元以上
	现有厂房设备及企业无形资产入股
	


	9 
	泰兴市锦鸡染料公司
	扩建无污染环保型染料、新建医药、农药中间体生产线。
	800
	1500
	企业有闲置土地66000平方米，供投资者扩建无污染环保型染料、新建医药、农药中间体生产线。
	提供最优惠的政策和帮助办理有关入场、动工、生产、经营等相关证照手续。
	


	10 
	泰兴市染料化工总厂
	扩建无污染环保型染料、新建医药、农药中间体生产线
	800
	1500
	利用现有闲置设备——冷冻车间、喷胶棉生产车间和其他化工生产车间、设备，由投资者扩建无污染环保型染料、新建医药、农药中间体生产线。
	提供最优惠的政策和帮助办理有关入场、动工、生产、经营等相关证照手续。
	


	11 
	泰兴市聚成精细化工有限公司
	甲荃丙烯酸二甲胺荃乙脂（DM）
	100
	100
	合作生产DM，年产300吨，产值1500万元，利税450万元
	水、电、汽公用设施及部分厂房设备
	


	12 
	泰兴市试剂化工厂
	DCP扩产
	
	150
	将现有装置500T/a扩大至1000T/a
	现有500T/a生产装置及四通一平
	


	13 
	大垛镇企管站
	氧化锌的深加工技术
	150
	150
	以氧化锌为原料进行深加工
	厂房、设备
	


	14 
	泰州市化学纤维厂
	系列无纺布（非织造布、不织布）
	
	
	合作开发系列无纺布及延伸产品，根据双方意愿，可扩大生产规模或开发相关产品，建议投资总额200万美元以上或双方根据需要确定
	可提供部分资金、土地、厂房、品牌
	


	15 
	泰州市旺灵绝缘材料厂
	聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔层压板
	2000
	2000
	建成该产品自动化流水线2条，年生产能力500吨1.5销售亿元
	现有生产技术及国内外市场
	


	16 
	江苏省泰州德林装饰材料有限公司
	塑料装饰异型材、窗帘制品
	150
	100
	外部可带技术资金参股
	厂房、设备、资金、技术
	


	1 
	姜堰市金鸡密封保温制品集团公司
	丁晴橡胶溶解剂
	甲苯溶解剂有害健康
	丁晴的溶解剂既对健康无害又达到理想效果。
	


	2 
	江苏苏东化工机械有限公司
	增强聚丙烯配方
	目前，市场上大量需要高过滤压X的聚丙烯板压滤机，但其对滤板材质要求较高。现在我公司仅能做到滤压X≤1.6MPs。
	需达到2.5---3 MPs。
	


	3 
	江苏黑松林粘合剂厂
	环保胶粘剂
	雨花石与尼龙网进行粘接
	无色透明，无毒无味，单组份，干速快，3－5分钟达到粘接强度。
	


	4 
	江苏河海纳米科技股份有限公司
	原位聚合SiO2/PET复合材料
	纳米SiO2加入到PET单体中聚合，加快了PET的结晶，使复合材料存在不易透明，且脆性加大的困难。
	通过对SiO2表面处理或聚合过程中加入其他物质，以改进材料性能，使含1% SiO2的SiO2/PET薄膜保持透明，且其力学性能较普通PET性能有所提高。
	


	5 
	泰兴市化工印染机械厂
	不锈钢板自动焊
	不锈钢中板的纵缝、环缝的氩气保护自动焊，国内尚无成功的装备。
	达到GB150-98，GB151-99（压力容器制造规程）的要求。
	


	6 
	泰兴市胶粘剂厂
	双组份环氧树脂灌封胶的固化期
	目前环氧树脂灌封胶的固化期一般在45分钟以内固化
	要求环氧树脂灌封胶的固化在10分钟内快速固化或者在48小时内不干。
	


	7 
	泰州延龄精细化工有限公司
	г－丁内酯扩产到3000吨/年
	下列三项未达到生产需要：1、高效蒸发器2、固定床反应器3、专用催化剂。
	4－丁二醇转化率≥99.8%

г－丁内酯选择性≥99.5%

纯度≥99.8%


	


	8 
	泰兴市茂尧聚氨酯塑料制品厂
	聚酯多元醇
	聚酯多元醇有时反应不稳定，活性差，用户反应不理想
	达到反应稳定、活性好的效果
	


	9 
	靖江市汇源化工有限公司
	提高石油树脂的存放稳定性
	现存放时间仅为三个月，变质主要表现为树脂的油溶性变差等
	要求存放时间提升至6个月以上
	


	10 
	大垛镇企管站
	降低氧化锌中含铅量的难题
	以锌渣为原料生产的氧化锌含铅量的标准的2-5倍。锌渣为热镀锌厂的底渣，主要含铁和少量铅
	寻求一种工艺方法能降低氧化锌中的铅含量
	


	11 
	泰州市科创超微细粉有限公司
	超薄超细鳞片状锌粉亮度、色质的改进
	我公司鳞片状锌粉具有粒度细、纯度高、强活性等优点，但产品的色质、亮度较暗，呈黑色。
	需要向浅灰黑色方向发展
	


	12 
	泰州市化学纤维厂
	无纺布用粘合剂
	粘合剂中含有甲醛，不符合环保要求；粘合剂与纤维的粘合效果达不到设计的软度或硬度
	粘合剂原料配比不能含有甲醛；粘合剂与纤维的粘合效果达到企业设计要求
	


	13 
	泰州市天源化工有限公司
	消毒、洗涤合成
	合成工艺难以达到预期效果
	合成后，消毒、洗涤合成液要适用家庭、饭店，有84消毒等消毒液应有作用，又有洗涤的功能
	


	14 
	江苏省泰州德林装饰材料有限公司
	塑钢共挤
	重点是塑料型材和钢片收缩比的问题
	要求彻底解决收缩比的问题
	


Yc001

项目名称：三氯新生产技术
简要说明：2，4，4’-三氯-2’-羟基二苯醚简称三氯新，寻求使用2，5-二氯硝基苯和2，4-二氯苯酚为原料，采用催化加氢还原工艺的小试技术或工业化生产技术。
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号


邮  编：224003

法人代表：曾少行






联系人：葛书明
电    话：0515-8550175-8507    13004476916

E-mail：yclyhg@pub.yc.jsinfo.net   cngsm@ public.yc.js.cn
Yc002

项目名称：500t/a氯甲苯生产技术
简要说明：氯甲苯有三种异构体，寻求先进的精馏分离技术和高效结晶装置，生产高纯度的氯甲苯系列产品。
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号   邮  编：224003

法人代表：曾少行                 联系人：葛书明 

电    话：0515-8550175-8507

E-mail：yclyhg@pub.yc.lsinfo.net cngsm@public.yc.jc.cn
Yc003

项目名称：原乙酸三乙酯
简要说明：采用乙氰、乙醇和氯化氢为原料的工业化生产技术
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号   邮  编：224003

法人代表：曾少行





联系人：葛书明
电    话：0515-8550175-8507

E-mail：yclyhg@pub.yc.jsinfo.net <mailto:yclyhg@pub.yc.jsinfo.net>  cngsm@public.yc.js.cn
yc005

项目名称：长链二元酸合成的PA1212的工业化技术
简要说明：现有年产450T发酵法长链一元酸能力，寻求进一步合成长链二元酸及其产品的工业化技术，要求工艺先进可靠、产品性能优于进口产品（PA11、PA12），经济效益好的工业化成熟的高、新技术。
单    位：盐城市联孚石化有限公司   邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号     联系人：顾行为 张德怀
法人代表：李旭光





  电  话：0515-8553768

yc006

项目名称：寻求精细化工高档产品开发
简要说明：现有生产邻氨基苯磺酸及间氨基苯磺酸钠的成套设备。寻求引进市场前景广阔的、投入产出比大，经济效益好的工业化成熟的高、新技术产品。
单    位：盐城市联孚石化有限公司

邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号       联系人：顾行为 张德怀
电    话：0515-8553768

yc007

项目名称：植物脂肪酸精馏分离产品的颜色控制技术（现在与盐城工学院合作）
简要说明：植物脂肪酸利用填料塔精馏分离的油酸和脂肪酸颜色过深，油酸达4#（铁钴法）。要求能提供降低到2#左右的技术。硬脂酸颜色回深，要求能不回深。
单    位：盐城市永林油脂化工有限公司   邮  编：224741

地    址：建湖县钟庄南华





联系人：王万庭
法人代表：徐永林







电  话：0515-6337199

yc011

项目名称：年产5000吨PU浆料项目
简要说明：该项目投资1000万元人民币，购置化工反应釜等设备，生产销售聚氨酯浆料系列产品，年销售收入7500万元，利税2000万元；该项目于2001年7月份投产以来，运行良好，产品质量稳定，市场行情看好，具有广阔的发展前景。目前，为了进一步开拓市场，计划开发透性TPU涂层浆料。计划引进TPU浆料的具体生产工艺路线、工艺配方等技术性文件。
单    位：江苏振阳集团





邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号 
联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
yc027

项目名称：水性甲壳素处理技术
简要说明：传统的甲壳素生产工艺是采取强碱氢氧化钠和盐酸进行去脂漂白而得。而此工艺是由一位博士经过25年潜心研究，发明了水性甲壳素处理技术，成本大幅下降。而使用甲壳素材料成本降为原来的1/190。
单    位：盐都县北龙港农工商总公司
地    址：盐都县北龙港镇龙潭中路
法人代表：何扣成




联系人：王厚根
邮    编：224033




电  话：0515-8670121

Yc034

项目名称：万能油压机五孔缸的材料送用
简要说明：五孔缸筒材料无缝管材，内径φ20，外径φ24，内壁粗糙度确保 0.4-0.2，一次成型。
单    位：盐城市晨龙机械厂

地  址：盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
江苏省两院校科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
	单位名称
	连云港市天明机械有限公司

	单位地址
	连云港市连云开发区经六路八号
	邮政编码
	222043

	电话号码
	0518-2801666
	传真号码
	0518-2800168

	联系人
	李德春
	E-mail:
	lygtm@chinatmco.com

	难题名称
	芳纶纺丝机及喷丝组件的耐腐蚀性及使用寿命

	 内容说明

（300字内）
	在芳纶纺丝过程中，首先将PPTA溶解在浓硫酸等混合溶液中制成浓度20%的溶液。在80℃～100℃左右转变为列型液晶态地异性溶液，通过由不锈钢材料制成的喷丝组件、喷丝凝固成型、凝固溶液为含硫酸约25%的水溶液。纺丝速度400～600m/mm。因此在此种工作状态下材料的耐腐蚀性及由此对组件各部分精度的影响和使用寿命，是对芳纶喷丝、纺丝定量定性的关键保证，这也是我们开发芳纶纺丝机及喷丝组件遇到的最大困难。

	主要技术    参数要求
	喷丝孔直径   0.10－0.30mm

喷丝组件形式 16END

喷丝压力     5－10Mpa

	前景预测
	芳纶纺丝机喷丝组件是近年开发研制的热点，市场前景巨大

	拟投资金
	500万元人民币

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院校科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
	单位名称
	连云港恒恒鑫塑木有限公司

	单位地址
	连云港市连云经济技术开发区科技路
	邮政编码
	222043

	电话号码
	0518-2801898、2800899
	传真号码
	0518-2801898

	联系人
	金绍培
	E-mail:
	

	难题名称
	聚烯烃树脂/粘土纳米复合材料性

	 内容说明

（300字内）
	以废旧塑料制品的聚烯烃树脂为基体（PE、PP混杂成分），采用熔融共混的工艺，用聚烯烃低聚物作为高聚剂制取聚烯烃/粘土复合材料，将研究结构  纳米微粒组装排列所产生的协同增强效应，从而建立聚烯烃/粘土纳米复合材料的结构与性能的非线性理论模型，研究复合材料的电子结构、表面机构，晶体及超晶格结构。

	主要技术    参数要求
	储能模量/Gpa   20℃：3Gpa       80℃：1-1.2Gpa



	前景预测
	以废旧塑料制取聚烯烃/粘土纳米复合材料成本低，结构性能高，尤其是抗压抗弯模量大，市场需求量约10万吨/年，可创汇2-3亿元/年。

	拟投资金
	50万元人民币

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会
企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港金龙树脂厂

	
	注册地址
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	法定代表人
	胡浩平

	
	联 系 人
	张从斌
	电 话
	0518-6365196

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □√化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工    □仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □√国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	投产后即产生效益

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	46%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	投资总额
	 100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □√股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该企业占地面积4000平方米，厂房面积1200平方米，固定资产80万元人民币，主业技术工人10名，工人50名。主要设备有：反应釜、冷却塔、真空泵、冷凝器、导热油炉、化验设备等。由于该产品属于刚开发新产品，在技术上还有许多难点，现需投入资金，在技术上予以扶持，帮助解决技术难题。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会
企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港新龙珠化工厂

	
	注册地址
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	法定代表人
	柳洪良

	
	联 系 人
	柳洪良
	电 话
	0518-6361132

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □√化学  □医药  □金属与非金属
□建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工
□仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□√国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	投产后即产生效益

	
	
	投资回收期
	2.3年

	
	
	投资年回报率
	52%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	投资总额
	800万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □√股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该企业建于1995年2月，2000年进行技术改造并扩建，占地面积8000m2，厂房面积1500m2，固定资产600万元人民币，专业技术工人30名，工人80名，拥有国际先进的西咪替丁生产车间。现需投入资金，增添设备，进一步扩大规模，增加产量，以满足市场需求。


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港市海棠化工厂

	
	注册地址
	连云港市

	
	法定代表人
	苏立春

	
	联 系 人
	陈志军
	电 话
	0518-2311959

	
	传    真
	0518-2311959
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  ■化学  □医药  □金属与非金属
□建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工
□仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  ■国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年内

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	33%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市墟沟

	
	投资总额
	1000万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本企业主要生产磷化铝系列产品，现有厂房2000平方米，设备有压片机、混合器等，厂内现有闲置空地24亩，寻求的项目主要为化学、医药领域产品，投资为1200万元左右。目前我厂生产的磷化铝产品在市场不太景气，需求的项目能以扩大产品市场或替代该产品的项目，市场潜力大，投资回报率较高的产品。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港市墟沟化工有限公司

	
	注册地址
	连云港市连云区

	
	法定代表人
	陈学好

	
	联 系 人
	陈学好
	电 话
	0518-2310405

	
	传    真
	0518-2313657
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  ■化学  ■医药  □金属与非金属
□建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工
□仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  ■国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003.11

	
	
	投资回收期
	6年

	
	
	投资年回报率
	88%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市墟沟大港路西首

	
	投资总额
	500万元

	
	投资方式
	  ■一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本企业需求800万元，厂房2000平方米，氯化苄设备肆组年生产量为4000吨，年创产值2500万元，年销售利润200万元。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市明月春花盆有限公司

	单位地址
	      市  金坛  县
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2592305
	传真号码
	0519-3582939

	联 系 人
	曹树青
	E－mail
	

	难题名称
	聚脂复合材料的抗老化性和稳定性

	内容说明

（300字内）


	本公司生产各种塑料花盆、玻璃钢套复合材料。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测


	

	拟投资金
	200万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	常州海华化工有限公司

	单位地址
	      市  金坛  县西岗镇
	邮政编码
	213242

	电话号码
	0519-2631026
	传真号码
	0519-2631031

	联 系 人
	廖波
	E－mail
	

	难题名称
	树脂合成简易终点控制方法

	内容说明

（300字内）


	在树脂的合成中，高分子的分子量及均匀分布难以较为科学的得到控制，具体表现在成品粘度不稳定，性能有差异。

	主要技术

参数要求
	以旋转粘度计测粘度值波动范围较大

	前景预测
	

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市西南化工研究所

	单位地址
	      市    县金城镇
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2828128
	传真号码
	0519-2828128

	联 系 人
	李罗钊
	E－mail
	

	难题名称
	间苯氧基氰醇高收率三正丁基膦合成

	内容说明

（300字内）


	间苯氧基氰醇是众多拟除虫菊中间过渡态之一，也是医药中间体之一，目前国内尚无厂家专业生产此类系列化工产品。三正丁膦作为有机膦化合物，其原始合成工艺，不仅复杂，难于工业化生产，其最大缺点是收率低下。

	主要技术

参数要求


	间苯氧基氰的含量≥99%

三正丁基膦含量≥99%

	前景预测


	一只作为农药、医药中间体具有十分实用且广阔的前景

一只作为合成优秀季膦盐的原料前景很看好

	拟投资金
	300-500万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市胶粘剂厂

	单位地址
	      市    县西门大街
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2824062
	传真号码
	0519-2820724

	联 系 人
	范伟强
	E－mail
	

	难题名称
	无溶剂耐高温蒸煮胶

	内容说明

（300字内）


	用于尼龙、铝薄、CPP等材料的复合，做高温杀菌袋，包装肉类食品

	主要技术

参数要求


	1、 耐高温135度以上

2、 剥离强度10N/15mm（蒸煮后不下降强度）

3、 无毒性

	前景预测


	1、 节省能源

2、 减少环境污染

	拟投资金
	1000万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市华帮化工有限公司

	单位地址
	      市    县金城镇
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2890676
	传真号码
	0519-2898397

	联 系 人
	王华琴
	E－mail
	

	难题名称
	蒸煮胶  环保型复合胶

	内容说明

（300字内）


	蒸煮胶使用于铝塑复合，耐135度水煮1小时不脱胶

环保型复合胶不使用化学溶剂制造。

	主要技术

参数要求


	

	前景预测


	

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏省金坛市宝成化工技术研究所

	单位地址
	      市    县江南路36号
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2836042
	传真号码
	2822597

	联 系 人
	唐保清
	E－mail
	

	难题名称
	3．5-二羟基苯甲醇，3。5-二羟基苯甲醛等

	内容说明

（300字内）


	解决产品技术合成问题

	主要技术

参数要求


	3．5-二羟基苯甲醇

含量：98%



	前景预测


	预计今后二至三年销路十分好

	拟投资金
	50万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市春江化工厂

	单位地址
	      市    县直溪镇
	邮政编码
	213251

	电话号码
	0519-2441708
	传真号码
	0519-2442866

	联 系 人
	庄夕华
	E－mail
	

	难题名称
	反式功尖菊酸转成顺式菊酸

	内容说明

（300字内）


	反式功尖菊酸在拟除虫菊酯的合成中是无效体，而在菊酸的合成中，反式菊酸总占有一定比率（约25%）若能将E-

	主要技术

参数要求


	

	前景预测


	此项技术投入大生产后，将大大降低功尖菊酸下游产品拟除虫菊酯的成本，效益巨大。

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市涑渎化工助剂厂

	单位地址
	      市    县
	邮政编码
	213232

	电话号码
	0519-2731923
	传真号码
	

	联 系 人
	蒋晓成
	E－mail
	

	难题名称
	解决金属清洗剂的再生再用技术

	内容说明

（300字内）


	是否能把清洗下来的废水回收处理复制后再利用技术。

	主要技术

参数要求


	

	前景预测


	该技术的成功使用，将进一步减少金属清洗液的生产成本，同时减少金属洗液对环境的污染

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市城南化工厂

	单位地址
	      市    县金坛市
	邮政编码
	213232

	电话号码
	0519-2731357
	传真号码
	0519-2731720

	联 系 人
	史卫民
	E－mail
	

	难题名称
	氟西汀及其中间体的开发

	内容说明

（300字内）


	氟西汀盐酸的成本控在200元以内

	主要技术

参数要求


	达到药典标准

	前景预测


	

	拟投资金
	5万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市华东偶联剂厂

	单位地址
	      市    县河头镇
	邮政编码
	213212

	电话号码
	0519-2523168
	传真号码
	2523268

	联 系 人
	汤新华
	E－mail
	

	难题名称
	γ-（甲基丙烯酰氧）丙基三甲氧基  烷

	内容说明

（300字内）


	其中主要原料为甲基丙烯酸烯丙酯与三甲氧基硅烷合成制得，难度在于反应的控制和提纯工艺，国办目前生产的产品含量较低，一般为96%，与国外同类产品的98.5%以上相比有一定差距，需求解决的是合成制备工业化生产技术及操作。

	主要技术

参数要求
	产品外观：无色透明液体    分子量：248.4
含量：98%以上      沸点：255度

折光率：1.4290

密度：  1.04

	前景预测


	主要用于改善有机材料和无机材料的粘接性能，特别是适用于游离基交联的聚酯橡胶，聚烯烃，聚苯乙烯和在光敏材料中作为助剂，仅玻璃纤维行业中年使用量为400吨，如产品质量达国外标准，市场前景较好。

	拟投资金
	60万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市华阳化工厂

	单位地址
	      市    县河头镇
	邮政编码
	213212

	电话号码
	0519-2521156
	传真号码
	0519-2521118

	联 系 人
	张炳庚
	E－mail
	

	难题名称
	胺类产品脱水及过量甲醛气体吸收

	内容说明

（300字内）


	我厂生产的五甲基二乙烯三胺，N-甲基胺，苄胺糠胺等产品与水的互溶解性较好，厂以前采用氢氧化钠脱水，污染大，且精确时得到含微量水产品的难度大，请求解决。

生产的五甲基二乙烯三胺过程中有大量过量甲醛气体逸出，请求回收解决。

	主要技术

参数要求


	能得到含水0.3%以内的产品

无甲醛气体释放

	前景预测


	

	拟投资金
	20万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏省金坛密封件厂

	单位地址
	      市    县
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2310552
	传真号码
	0519-2310768

	联 系 人
	王曙光  闫高发
	E－mail
	jsjtm@public.cz.js.cn

	难题名称
	氯丁橡胶接枝型遇水膨胀树脂

	内容说明

（300字内）


	目前，国内外遇水膨胀树脂种类较多，主要以聚丙烯酸钠高分子树脂，接枝淀粉高分子树脂，丙烯酰胺丙烯酸丙烯腈三元共聚物等吸水材料居多，其吸水倍率多在400-2000倍左右，大量用于保水性材料和卫生洁具等方面，但其最致命的弱点是在吸-放水的同时，树脂的溶出性很大，大大地缩短了产品的使用寿命。一种全新的接枝型氯丁橡胶遇水膨胀树脂，以其独特的吸水-放水-再收水，其重量变化很小，与其它高分子材料相容性达到化学和离子结合和程度，从而保证了吸水溶出性和保水的稳定性。目前，国内尚属空白，而国外又进行技术封锁，资料很难查阅，请予以合作。

	主要技术

参数要求
	吸收膨胀率≥500%

溶出性（23

	前景预测
	在各项防护过程中用量很大，市场前景看好。

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会
技术难题发布信息表
	单位名称
	金坛市塑料厂

	单位地址
	金坛市金城镇晨风路40号
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2332492、2338857
	传真号码
	0519-2331011

	联 系 人
	于秋江
	E－mail
	jtpls@public.cz.js.cn

	难题名称
	城市污水处理微孔曝气系统新技术开发

	内容说明
（300字内）

	  目前污水处理微孔曝气系统种类繁多，诸如盘式、拱式、管式、网恒式等各种曝气器应运而生，但大多能耗高、效率一般、结构耐用性较差、寿命周期短，拟探讨高效率、低能耗、使用寿命周期较长、便于维护检修的新技术开发项目。

	主要技术参数要求

	充氧能力≥0.25kg/n(气量1.0立方米/n、m或个)

氧利用率≥60%（同上）

理论动力效率≥12kg/kw.h(同上)

阻力损失≤3000pa(同上)

气压0.092-0.094mpa
水温24.2℃
测试条件：水深5m

服务面积：1.0平方米/个

标准气量：1.35-2.76立方米/n、m

气温：24.5℃

	前景预测
	  由于环境污染对人类的危害日益严重，水资源的流失和浪费引起国家高度重视，各地新建污水处理厂站，前景可观，如能研究开发出高效能的污水处理曝气系统，则有广阔的市场前景，全国2000多个县和几百个大中城市的污水处理加上工业废水处理，前景可观

	拟投资金
	2000万元（人民币）


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市春江化工厂

	
	注册地址
	          市        县直溪镇

	
	法定代表人
	张和平

	
	联 系 人
	庄夕华
	电话
	2441708

	
	传    真
	0442866
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004．5

	
	
	投资回收期
	2007

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市春江化工厂

	
	投资总额
	  100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本厂现有厂房6500平方米，占地面积1500平方米，现有4吨锅炉1台，各种反应设备100多台，冷冻总量达25万大卡，水、电等基础设施齐全。“三废”处理设施能处理现有产品产生的“三废”量。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市聚源化工厂

	
	注册地址
	          市  金坛      县

	
	法定代表人
	孙国政

	
	联 系 人
	于文华
	电话
	2593183

	
	传    真
	2593606
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003．12

	
	
	投资回收期
	1年

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市尧塘镇

	
	投资总额
	  300万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有厂房2000平方米，现有设施4吨锅炉1台，变压器2台，因资金短缺，拟寻股份合作。同时寻求院所、高校进行技术协作，解决生产过程中遇到的技术难题，也可以技术入股。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	常州金浩绝缘材料有限公司

	
	注册地址
	          市   金坛     县

	
	法定代表人
	徐国平

	
	联 系 人
	徐冬兔
	电话
	2461198

	
	传    真
	2461204
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004．10

	
	
	投资回收期
	1年半

	
	
	投资年回报率
	50%以上

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市建昌镇

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业需国内领先的秤太阳能真空管技术，和新型太阳能系列产品，现寻求合作伙伴，本公司现有厂房5000平方米，准备在工业园区征地20亩，新世界太阳能真空管项目。（大专院校技术参股，或来投资均可）



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市西南化工研究所

	
	注册地址
	          市     金坛   县

	
	法定代表人
	魏晓廷

	
	联 系 人
	杨阿庚
	电话
	0519-2827426

	
	传    真
	0519-2828128
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  不限

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业是一家科研生产型企业，在现有开发、生产过程中经常遇到这样或那样的难题，因此十分需要与相关科研院校建立正常业务联系，共同发展。

目前企业面临搬迁，拟建企业将占地30亩左右，厂房建筑面积将达3000余平方米，设备（现有）从中试到正常大生产设备已具备，尚可根据项目需求给予增添。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市涑渎化工助剂厂

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	万晓茂

	
	联 系 人
	万晓茂
	电话
	0519-2731923

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004．1

	
	
	投资回收期
	1年


	
	
	投资年回报率
	100%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  江苏省金坛市洮西工业园

	
	投资总额
	  2000万元人民币

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有厂房2000平方米，设备新购置，现有资金200万元



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市城南化工厂

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	史卫民

	
	联 系 人
	史卫民
	电话
	0519-2731357

	
	传    真
	0519-2731720
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	24个月

	
	
	投资年回报率
	50%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  800万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有厂房2000平方米，办公实验楼500平方米

锅炉1台，冷冻机1台。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	金坛市华阳化工厂

	
	注册地址
	          市        县河头镇薛庄开发区

	
	法定代表人
	张炳庚

	
	联 系 人
	张炳庚
	电话
	0519-2521156

	
	传    真
	0519-2521118
	E－mail
	

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	半年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	90%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  金坛市华阳化工厂

	
	投资总额
	  100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	我厂现有占地面积15000平方米，建筑面积3000平方米，固定资产700万元，年产值5000万元，一套加氢设备。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	江苏省金坛市河头有机化工厂

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	樊中华

	
	联 系 人
	樊中华
	电话
	0519-2521687

	
	传    真
	0519-6672266
	E－mail
	

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	6个月

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	本市  

	
	投资总额
	  100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	我厂地处江苏省华罗庚科技成东首，紧邻沪宁高速，交流便捷，是一家集有机硅新材料研发，生产，销售于一体的综合性化工企业。

本厂占地近一万平方米，建筑面积有6000余平方米，拥有先进的反应  ，精馏  等相关设备十余台套，两套先进的气相色谱仪。

本产品品种齐全，质量高，价格低。新世纪，面对机遇与挑战，我厂愿意与社会各界紧密合作。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	对乙基苄基氯的生产工艺

	内容说明

（300字内）


	乙苯氯甲基化后，存在邻位和对位的产物生成，而两种产物几乎无法分离，现欲寻求抑制邻位产物生成的方法，使对、邻位产物生成比例达到90：10%及以上.

	主要技术参数要求


	生产成本小于1.5万元；

对、邻位产物生成比例达到90：10%及以上.



	前景预测


	可形成5000吨产品的生产规模，除了部分出口创汇外，可合成其他产品

	拟投资金
	200万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	不稳定胺的快速脱水工艺

	内容说明

（300字内）


	低碳胺（沸点150℃）在生产过程中搀杂水分（大约50%），由于产品在水中受热时存在明显的脱胺倾向（生成仲胺等产品，高温长时间受热有利于脱胺，60℃以上脱胺不明显），现欲寻求脱除水分的工艺和设备，可以分两步：1.快速脱水至3~5%2.精脱水分至0.3%以下.

	主要技术参数要求


	水分要求小于0.3%；

主物料损失小于5%.



	前景预测


	可充分降低生产成本，并进一步满足外商要求.

	拟投资金
	250万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	CTA中1，3-二氯丙醇与环氧氯丙烷含量的控制

	内容说明

（300字内）
	在环氧氯丙烷与三甲胺溶液反应生产CTA的过程中，通常会产生1，3-二氯丙醇与残余的环氧氯丙烷，，现欲寻求控制1，3-二氯丙醇与环氧氯丙烷含量的方法.

	主要技术参数要求


	CTA含量：大于69%；

1，3-二氯丙醇含量：小于5PPM；

环氧氯丙烷含量：小于5PPM；

晶点：小于0℃.

	前景预测


	作为阳离子醚化剂的重要原料，在造纸、印染等领域应用广泛.

	拟投资金
	150万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	羟乙基磺酸钠的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	环氧乙烷与亚硫酸氢钠反应，生产羟乙基磺酸钠溶液，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	4. 产品含量：56~58%；

5. 含固量与活性物含量的差值小于等于0.5%；

3.乙二醇含量小于等于0.5%

	前景预测


	可形成10000吨产品的生产规模，配套生产特殊规格的阴离子产品和复配产品.

	拟投资金
	100万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	1.2丙二胺的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	1.2丙二醇和氨在催化作用下，胺化合成，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	1.产品含量：大于99%；

6. 水分：小于小于等于0.5%；

3.原料成本小于2万元。

	前景预测


	可形成5000吨产品的生产规模，配套生产特殊规格的外贸产品.

	拟投资金
	300万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏飞翔化工股份有限公司

	单位地址
	苏州  市  张家港  市       
	邮政编码
	215613

	电话号码
	0512-58497010
	传真号码
	58490103

	联 系 人
	缪惠平
	E－mail
	mhp@vip.163.com

	难题名称
	N，N二仲丁基对苯二胺的生产工艺

	内容说明

（300字内）
	以对苯二胺与仲丁5为原料，在催化作用下，胺化生成N，N二仲丁基对苯二胺，也可采用其他工艺。

	主要技术参数要求


	1.产品含量：大于99%；

2.产品得率：大于90%.

	前景预测


	可配套生产出口产品和合成特殊规格的产品.

	拟投资金
	150万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


HY002

项目名称：引进高弹性活性高分子材料的合成技术

需求单位：大愚涂层新技术开发公司

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇      邮编：214071

法人代表（或联系人）：顾珉         电话：0510-5129100

要达到的主要技术指标：成膜有一定弹性，成品乳液有一定的细度，乳液稳定。

拟投入资金：10万      合作方式：委托开发或其他

HY003

项目名称：寻求新型橡胶脱模剂及技术

需求单位：无锡市德源橡胶制品有限公司

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇     邮编：214128

法人代表（或联系人）：陆克健      电话：0510-5952802

要达到的主要技术指标：要达到使力车外胎脱模后表面光亮，无泡。

拟投入资金：5万元    合作方式：委托开发

HY004

项目名称：引进可降解材料制背心袋技术

需求单位：无锡市朝惠包装厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇     邮编：214062

法人代表（或联系人）：王素仁      电话：0510-5804905

要达到的主要技术指标：能快速降解，价格便宜。

拟投入资金：面议      合作方式：其他

HY005

项目名称；快干滚动油墨技术开发

需求单位：无锡市梅园机械厂

单位地址：无锡市滨湖区梅园      邮编：214064

法人代表（或联系人）：蒋淼       电话：0510-5512147

要达到的主要技术指标：同化时间：3-5分钟；同化温度≤180℃

拟投入资金：面议      合作方式：其他

HY006

项目名称：引进新一代阳离子絮凝剂新技术、新工艺

需求单位：无锡新宇化工有限公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇       邮编：214192

法人代表（或联系人）：吴建洪        电话：0510-3787888

要达到的主要技术指标：能适应各种污水处理的要求，且成本较低。

拟投入资金：500万元    合作方式：股份合作

HY007

项目名称：引进珍珠镍电镀再进行阴极电泳漆处理新技术

需求单位：无锡比尔西锁业有限公司

单位地址：无锡市锡山区安镇工业园       邮编：214105

法人代表（或联系人）：郑圣峰、车健生    电话：0510-8785208

要达到的主要技术指标：质量符合国家有关标准、无污染。

拟投入资金：10万元    合作方式：成果转让

HY008

项目名称：寻求镀黄铜再进行阴极电泳漆处理新技术

需求单位：无锡比尔西锁业有限公司

单位地址：无锡市锡山区安镇工业园     邮编：214105

法人代表（或联系人）：郑圣峰、车健生  电话：0510-8785208

要达到的主要技术指标：质量符合国家有关标准、无污染。

拟投入资金：10万元     合作方式：成果转让

HY009

项目名称：寻求环保型双组份聚氨酯快速固化胶新技术成果

需求单位：无锡市中原化工涂料厂

单位地址：无锡市锡山区港下镇         邮编：214199

法人代表（或联系人）：查忠源          电话：0150-8772839

要达到的主要技术指标：要求：低毒、无特殊气味、不易燃烧、适用温度宽，即使在-20℃低温状态下亦能快速固化并保持良好的粘结性能，可替代进口产品。

拟投入资金：面议      合作方式：委托开发、成果转让

HY010

项目名称：寻求环保型双组份丙烯酸快速固化结构胶新技术成果

需求单位：无锡市中原化工涂料厂

单位地址：无锡市锡山区港下镇     邮编：214199

法人代表（或联系人）：查忠源      电话：0510-8772839

要达到的主要技术指标：要求：施工方便、低毒、阻燃，适应温度-60℃-120℃，在常温下5-10分钟即能快速固化并保持良好的粘结性能。

拟投入资金：面议       合作方式：委托开发、成果转让

HY011

项目名称：采用新型添加剂，改进钢材镀硬铬工艺

需求单位：无锡市兴德电泳涂装有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥山河村     邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱维德        电话：0510-8711607

要达到的主要技术指标：采用新型添加剂和新工艺、使硬铬与钢材基体结合率达到理想效果。

拟投入资金：面议       合作方式：其他

HY012

项目名称：引进玻璃纤维复合环氧树脂新技术成果

需求单位：无锡华能电缆有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥镇           邮编：214104

法人代表（或联系人）：叶胜平、包继东    电话：0510-8717900

要达到的主要技术指标：抗拉强度1200-1800Mpa，拉伸模量≤50Gpa，抗弯强度1200mpa，线胀系数Yc6.5×10-6；并能降低导线自重、耐腐蚀、使用寿命长。

拟投入资金：2000-3000万元     合作方式：委托开发

HY013
项目名称：引进绿色环保溶剂丙二醇甲醚醋酸酯新技术
需求单位：江苏天音化工股份有限公司
单位地址：宜兴市周铁镇                     邮编：214262
法人代表（或联系人）：秦怡生、马达飞        电话：0510-7551666
要达到的主要技术指标：在同分异构体中，提高无毒产品的含量，降低副产物。
拟投入资金：1600万元                  合作方式：其他
HY014
项目名称：寻求水性聚氨酯涂料用树脂新技术
需求单位：江苏三木集团公司
单位地址：宜兴市官林镇都山村                 邮编：214258
法人代表（或联系人）：刘洪林、薛中群          电话：0510-7231685
要达到的主要技术指标：（1）可用水稀释；（2）有害物限量符合国际有关标准；（3）涂膜性能与干固速度接近或达到油性聚脂漆。
拟投入资金：100万元以上               合作方式：成果转让、其他

HY015
项目名称：开发微生态制剂新技术
需求单位：宜兴市南方生物化工厂
单位地址：宜兴市官林镇凌霞南路142号        邮编：214251
法人代表（或联系人）：史伯良                 电话：0510-7201831
要达到的主要技术指标：高新技术、工艺领先、产品能达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发、成果转让

HY016
项目名称：引进甘草甜素新技术
需求单位：江苏万杰机械制造有限公司
单位地址：宜兴市丁蜀镇陶都大桥             邮编：214221
法人代表（或联系人）：殷俊杰                电话：13901539812

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进、产品能达到国家标准。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

HY017
项目名称：开发纳米碳酸钙活性剂技术、二氧化硅制备技术
需求单位：宜兴市天力建材化工有限公司
单位地址：宜兴市张渚镇            邮编：214231
法人代表（或联系人）：薛汉平       电话：13901530468
要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进、产品能达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY018

项目名称：开发三次釉工业表面活性剂新技术

需求单位：宜兴市弘育化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路              邮编：214252
法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤         电话：0510-7291024
要达到的主要技术指标：技术领先、产品能达到国家标准。
拟投入资金：                     合作方式：

HY019

项目名称：开发水溶性丙烯酸盐新技术
需求单位：无锡市宾王化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇                邮编：214252
法人代表（或联系人）：骆顺和           电话：0510-7293019
要达到的主要技术指标：变多组份为双组份。
拟投入资金：50万元                     合作方式：委托开发
HY020

项目名称：引进多功能切削液新技术
需求单位：宜兴市弘育化工厂
单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路          邮编：214252
法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤     电话：0510-7291024
要达到的主要技术指标：产品能超过国家标准，达到国内领先水平。
拟投入资金：1000万元                     合作方式：其他
HY021

项目名称：引进废润滑油脱色精制新工艺
需求单位：宜兴市墙地砖厂
单位地址：宜兴市伏东镇伏东村                邮编：214224
法人代表（或联系人）：史志军                 电话：0510-7462399
要达到的主要技术指标：应用新工艺、变废为宝，扩大应用范围。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY022

项目名称：寻求酸化油生产脂肪酸甲酯新技术
需求单位：宜兴丁山油脂有限公司
单位地址：宜兴市丁蜀镇西望村             邮编：214221
法人代表（或联系人）：袁玉宝              电话：0510-7432856
要达到的主要技术指标：以油脚、皂脚为原料，采用综合利用新技术进行深加工。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他

HY023

项目名称：引进双乙酸钠新技术成果
需求单位：宜兴市化工三厂
单位地址：宜兴市和桥镇                 邮编：214211
法人代表（或联系人）：蒋发华            电话：0510-7801507
要达到的主要技术指标：产品在国内领先，达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY024

项目名称：开发双乙酸纳新技术
需求单位：宜兴市天石饲料有限公司
单位地址：宜兴市官林镇                 邮编：214258
法人代表（或联系人）：邹三元            电话：13706150730
要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY025

项目名称：减水剂技术难题攻关
需求单位：宜兴市宏伟化工有限公司
单位地址：宜兴市杨巷镇邮电路                  邮编：214255
法人代表（或联系人）：蒋国平                  电话：13701750918
要达到的主要技术指标：（1）萘系与三聚氰胺系列减水剂之间的复合；（2）萘系减水剂含固量偏低。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY026

项目名称：引进污水处理用水处理药剂新技术
需求单位：凯米沃特（宜兴）净化剂有限公司
单位地址：宜兴市环科园南岳村                邮编：214200
法人代表（或联系人）：冯茗经                 电话：0510-7062090-809
要达到的主要技术指标：技术先进，产品应用范围广且达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY027

项目名称：寻求聚氨脂弹性体及聚氨脂生产新技术
需求单位：宜兴市中东机电有限公司
单位地址：宜兴市周铁镇                   邮编：214261
法人代表（或联系人）：周修君              电话：0510-7501288
要达到的主要技术指标：技术领先、产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让、合作开发
HY028

项目名称：引进精细化工新技术成果
需求单位：宜兴市创新精细化工有限公司
单位地址：宜兴环科园陶都路71号         邮编：214222
法人代表（或联系人）：罗敏毅             电话：0510-7496518
要达到的主要技术指标：成果新颖，技术领先，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发
HY029

项目名称：开发防磨涂料生产新技术
需求单位：宜兴市宏达实业公司
单位地址：宜兴市大浦镇                 邮编：214255
法人代表（或联系人）：周益民     电话：0510-7445185  136016158158
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议               合作方式：合作开发
HY030

项目名称：引进二氧化氯发生器新技术成果
需求单位：宜兴市思圣环保设备有限公司
单位地址：宜兴市高塍镇南                  邮编：214214
法人代表（或联系人）：周顺忠               电话：0510-7893966
要达到的主要技术指标：成果技术领先，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让
HY031

项目名称：引进金属化学清洗剂新技术成果
需求单位：宜兴市过滤设备厂
单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路             邮编：214261
法人代表（或联系人）：牟小明              电话：0510-7501891
要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
HY032

项目名称：引进固色剂F生产新技术
需求单位：无锡开来化工有限公司
单位地址：宜兴市芳桥镇南              邮编：214264
法人代表（或联系人）：徐洪强             电话：0510-7581078
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY033 
项目名称：引进高效减水剂新技术成果
需求单位：宜兴市盛兴化工厂
单位地址：宜兴市宜城阳泉东路78号        邮编：214200
法人代表（或联系人）：吴玉良              电话：0510-7933487
要达到的主要技术指标：技术先进、效果良好，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让
HY034

项目名称：寻求叔丁胺生产新技术
需求单位：宜兴市申光化工厂
单位地址：宜兴市芳桥镇                   邮编：214265
法人代表（或联系人）：蒋学军              电话：0510-7541371
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进且产品达国家标准。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
HY035

项目名称：引进纺织用高活力纤维素酶生产新技术
需求单位：宜兴市华盛化工设备厂
单位地址：宜兴市芳桥镇南                 邮编：214264
法人代表（或联系人）：徐洪强              电话：0510-7581078
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺水平，达国家有关标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY036

项目名称：寻求水溶性环氧树脂新技术成果
需求单位：江苏光华处理设备厂
单位地址：宜兴市高塍镇北                 邮编：214214
法人代表（或联系人）：姜治平              电话：0510-7891295
要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让
HY037

项目名称：寻求耐高温防腐蚀涂料新技术
需求单位：无锡华电炉料工程有限公司
单位地址：宜兴市大浦镇北塘村             邮编：214225
法人代表（或联系人）：顾炳荣              电话：13601536111
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY038

项目名称：引进催化剂生产新工艺
需求单位：宜兴市芳桥兴达化工厂
单位地址：宜兴市芳桥镇                 邮编：214263
法人代表（或联系人）：吴国民            电话：0510-7581875
要达到的主要技术指标：要求：溴化烷新工艺，以降低成本和污染。
拟投入资金：面议                合作方式：成果转让
HY039

项目名称：寻求单组份聚氨脂密封胶新技术
需求单位：宜兴市地理供热管有限公司
单位地址：宜兴市大浦镇张泽           邮编：214255
法人代表（或联系人）：钱国平          电话：0510-7441654
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：成果转让
HY040

项目名称：引进电玉粉、谷胺粉生产技术
需求单位：宜兴市运通化工实业公司
单位地址：宜兴市范道镇                 邮编：214257
法人代表（或联系人）：杨伯民、邱红才    电话：0510-7244688
要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：成果转让
HY041

项目名称：开发氢化丁腈橡胶多楔带新技术成果
需求单位：无锡市贝尔特胶带有限公司
单位地址：无锡市新惠路7号         邮编：214037
法人代表（或联系人）：沈裕才        电话：0510-3704330
要达到的主要技术指标：耐热指标达150℃以上,使用寿命达30万公里,且能满足汽车尾气排放达到欧洲Ⅱ标准,符合环保要求.
拟投入资金：478万元                合作方式：合作开发
HY042
项目名称：开发造粒新技术和新设备
需求单位：无锡市美华化工有限公司
单位地址：无锡市锡山市港下镇              邮编：214199
法人代表（或联系人）：严振坤  严君      电话：0510-8761426  

传真:0510-8351558  E-mail:sales@china-hydantoin.com

要达到的主要技术指标：技术先进,将粉末加工成颗粒和块状,设备具有抗腐蚀性.
拟投入资金：面议               合作方式：合作开发
HY043
项目名称：开发合成树脂新技术
需求单位：无锡市锡山区胶粘剂厂
单位地址：无锡市锡山区后宅镇                 邮编：214145
法人代表（或联系人）：俞铮   电话：0510-8990075  传真：0510-8995419
要达到的主要技术指标：技术先进，能通过树脂从废液中吸附柠檬酸。
拟投入资金：面议         合作方式：合作开发
HY044
项目名称：开发月桂酸生产新技术
需求单位：无锡市锡山区康盈科技实验厂
单位地址：无锡市锡山区后宅镇石家桥        邮编：214145
法人代表（或联系人）：陆惠康              电话：0510-8990649
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
HY045
项目名称：开发CS系列化纤助剂
需求单位：无锡市锡山区后宅文教助剂厂
单位地址：无锡市锡山区后宅荡东村              邮编：214145
法人代表（或联系人）：杨建林              电话：0510-8990996
要达到的主要技术指标：技术先进，属非离子型油剂。产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY046

项目名称：寻求民用、工业涂料新技术成果
需求单位：无锡市锡山区宏达化工厂
单位地址：无锡市锡山区港下镇陈巷村        邮编：214199
法人代表（或联系人）：司云凡   电话：0510-8762287  传真：0510-8761219
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且无污染。
拟投入资金：面议                     合作方式：股份合作
HY047
项目名称：开发球形氢氧化镍生产技术
需求单位：无锡市柯文化学有限公司
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村           邮编：214117
法人代表（或联系人）：顾文彬    电话：0510-8758538  传真：0510-8758538
要达到的主要技术指标：技术领先，能生产高密度、高活性球形氢氧化镍，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                    合作方式：合作开发
HY048
项目名称：开发生化试剂、高纯试剂新技术成果
需求单位：无锡市锡山区东风化工厂
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村        邮编：214117
法人代表（或联系人）：王明  曹瑜  电话：0510-8751604  传真：0510-8751604
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进、产品纯度高，达到或超过国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
HY049
项目名称：开发香料产品蒸馏新技术
需求单位：无锡市锡山区甘露东风化工厂
单位地址：无锡市锡山区甘露镇汶上村            邮编：214117
法人代表（或联系人）：吕惠民            电话：0510-8751813
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖、产品纯度高，复率脱色指标达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发
HY050
项目名称：开发油溶溶剂染料新产品
需求单位：明辉化工（无锡）有限公司
单位地址：无锡市锡山区八士镇               邮编：214192
法人代表（或联系人）：俞明群 华国初         电话：0510-3781033
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进、产品达国家标准且生产中无污染产生。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发
HY051
项目名称：引进聚酯多元醇生产新工艺
需求单位：无锡市锡山区新鑫聚氨酯有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇                  邮编：214194
法人代表（或联系人）：金锡明            电话：0510-3792630
要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                 合作方式：合作开发，成果转让
HY052
项目名称：寻求ACR助剂新技术
需求单位：无锡市锡山区长盛塑化有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇               邮编：214194
法人代表（或联系人）：周振环 王秋英         电话：0510-3793886
要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他

HY053
项目名称：寻求粘合剂生产新技术
需求单位：无锡市锡山区长盛粘合剂厂
单位地址：无锡市锡山区张泾镇                  邮编：214194
法人代表（或联系人）：徐建清 顾林娣            电话：0510-3791268
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达到国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：其他
HY054
项目名称：显影剂高分子树脂产品应用开发
需求单位：无锡市佳腾磁性粉有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇               邮编：214101
法人代表（或联系人）：周学良           电话：0510-8701937
要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准且应用范围较广。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY055

项目名称：开发可发性聚苯乙稀生产新技术
需求单位：无锡兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇              邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中               电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进且能提高发泡率，产品达国家标准。
拟投入资金：面议             合作方式：合作开发

HY056
项目名称：开发阻燃型可发性聚苯乙烯新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                  邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中            电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：采用先进工艺技术，使可发性聚苯乙烯材料的阻燃性能升级。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY057
项目名称：开发六溴十二烷阻烯剂生产新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                 邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中              电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品超过国家标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY058
项目名称：开发可发性聚苯乙烯墙体平板生产新技术
需求单位：无锡市兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭镇                 邮编：214101
法人代表（或联系人）：华若中              电话：0510-8701849
要达到的主要技术指标：开发成型收缩技术，进一步提高产品的性能和质量。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY059
项目名称：开发新型胶粘剂新产品
需求单位：无锡市盛意合成材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区厚桥镇              邮编：214106
法人代表（或联系人）：匡建钢               电话：0510-8721551
要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖，性能优于同类产品。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY060
项目名称：开发染料中间体生产新工艺
需求单位：无锡市锡山区裕华化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区安镇                 邮编：214105
法人代表（或联系人）：朱华            电话：05108781501
要达到的主要技术指标：工艺先进，产品达国家标准且应用范围广。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY061
项目名称：开发柳酸甲酯合成新工艺
需求单位：无锡华贸化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区查桥镇                 邮编：214104
法人代表（或联系人）：蔡泉根 杨镐余           电话：0510-8711220转
要达到的主要技术指标：工艺先进、能提高水杨酸甲酯产出率，降低成本。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

HY062
项目名称：开发水溶性复膜酸（单组份）生产新技术
需求单位：无锡市锡山区荡口新红胶水厂
单位地址：无锡市锡山区荡口镇            邮编：214116
法人代表（或联系人）：金才元             电话：0510-8743707

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，进一步提高初粉率、光亮度。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY063
项目名称：开发环保型橡胶助剂、涂料新技术
需求单位：东升助剂厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇          邮编：214196
法人代表（或联系人）：孙云寿             电话：0510-8791491

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且符合环保要求。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
HY064
项目名称：阻燃剂（TCEP）酸值技术难题攻关
需求单位：东湖红聚氨脂材料厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇            邮编：214196
法人代表（或联系人）：朱文华               电话：0510-8793060

要达到的主要技术指标：采用新工艺，解决酸值问题，使产品达到国际标准。
拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发、其他
HY065

项目名称：引进针织用粘用剂生产新技术
需求单位名称：江阴市凯利针织助剂有限公司
注册地址：江阴市华士镇龙河工业区
联系人：史利钢            联系电话：0510-6211388

传真：0510-6211388 

拟投入资金：30万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
HY066

项目名称：喷雾细度技术难题攻关
需求单位名称：江阴市顾山东风合成化工厂
注册地址：江阴市顾山镇南曹庄村
联系人：周大春            联系电话：0510-6321284

传真：0510-6321854 

拟投入资金：面议          投资方式：委托开发
要达到的主要技术制标：在高温裂解反应中，喷雾细度要达到80-100目。
HY067

项目名称：寻求化工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市申达化工厂
注册地址：江阴市璜瑭镇
联系人：张全兴                            联系电话：0510-6531206

传真：0510-6539608                        E-mail:shenda@sd-chemical.com  

拟投入资金：200万元                      投资方式：一次性买断    

现有生产条件或需求：现有帮房面积1800平方米，反应釜等设备能满足生产需要。
HY068

项目名称：引进橡塑制品新技术成果
需求单位名称：江阴市海达橡塑制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇海达路
联系人：钱胡寿、王群恺                        联系电话：0510-6221467

传真：0510-6221405   

拟投入资金：500万元                          投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：厂房设备能满足生产需要。
HY069

项目名称：引进新型漆技术成果
需求单位名称：江阴市飞达造漆有限公司
注册地址：江阴市华士镇陆富路
联系人：赵雪芳  沈亚宏                       联系电话：0510-6371079

传真：0510-6371321   

拟投入资金：50万元                           投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：现有厂房面积2900平方米，设备先进，符合化工产品安全要求。
HY070

项目名称：寻求特种油墨新产品
需求单位名称：江阴市兴隆特种油墨有限公司
注册地址：江阴市华士镇大河村
联系人：张龙                            联系电话：0510-6201497

传真：0510-6202126   

拟投入资金：160万元                                 投资方式：商洽    

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
HY071

项目名称：寻求化工新技术成果
需求单位名称：江阴市利华化工有限公司
注册地址：江阴市利港镇南
联系人：缪铁桥、黄尧华                       联系电话：0510-6631929

传真：0510-6631929   

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
HY072

项目名称：寻求化工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市怡达化工有限公司
注册地址：江阴市西石桥球庄1号
联系人：刘杏元、蔡国庆                 联系电话：0510-6600660、6601707

传真：0510-6601779                     E-mail:Yidaclem.com  

拟投入资金：商洽 

现有生产条件或需求：有满足生产需要的厂房和设备。
HY073

项目名称：引进环保、节能新技术、新产品
需求单位名称：江阴市三杰实业有限公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅71号
联系人：薛自力、谢国平                       联系电话：0510-6635088

传真：0510-6631846                      E-mail:sjcom@pub.wx.jsinfo.net  

拟投入资金：380万元                              投资方式：股份合作 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积20000平方米，拥有先进的专用生产设备，如弯管机，自动焊机等。
HY074

项目名称：寻求环保新技术成果
需求单位名称：江阴市克林净化工程有限公司
注册地址：江阴市利港兴利居委
联系人：朱孝洪、朱孝平                           联系电话：0510-6636666

传真：0510-6630868                           E-mail:dean@clean.cn.com  

拟投入资金：商洽
现有生产条件或需求：厂房、设备能满足项目生产的需要。
HY075

难题名称：提高气嘴与丁基橡胶的粘合力
需求单位名称：江阴市创新气门嘴有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐进良 徐建龙                    联系电话：0510-6201873

传真：0510-6204926

拟投入资金：商洽 

需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    调整橡胶配方、提高适应性，使气门嘴（黄铜）能与丁基橡胶100%粘合。
HY076

难题名称：解决印花涂料、JF1038绝缘漆的技术难题
需求单位名称：江阴市繁丰化工涂料厂
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐永芳、赵彩法                   联系电话：0510-6203340

传真：0510-6203340                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

解决印花添料的色光、力份（上海“天鹅”牌技术）；及JF1038绝缘漆的储存时间。

HY077

项目名称：L-二羟基甲苯生产中技术难题攻关
需求单位：无锡市盛意合成材料有限公司
单位地址：无锡市锡山区厚桥镇       邮编：214106
法人代表（或联系人）：匡建钢 朱军 电话：0510-8721551 传真：0510-8725281

要达到的主要技术指标：采用新技术、新工艺，解决技术难题，使产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发、其他
HY078

项目名称：开发PE导电膜、透气膜及农业上所需的防雾膜
需求单位：无锡市中欣塑料厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇工业园          邮编：214196
法人代表（或联系人）：陆晓青   电话：0510-8792892  传真：0510-8790892

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                合作方式：合作开发
HY079

项目名称：高纯度TIPP、TBEP技术攻关
需求单位：无锡市红星化工厂
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇         邮编：214196
法人代表（或联系人）：姚国良  电话：0510-8791145  传真：0510-8796813

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品纯度高，质量超过同类产品。
拟投入资金：面议               合作方式：其他
HY080

项目名称：开发气相法白炭黑新技术成果
需求单位：无锡恒亨白炭黑有限责任公司
单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇       邮编：214196
法人代表（或联系人）：阙伟东  电话：0510-8791658  传真：0510-8791475

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准，且在同行中具一流水平。
拟投入资金：面议                  合作方式：合作开发、其他
HY081

项目名称：开发玻璃纤维复合环氧树脂新技术成果
需求单位：无锡华能电缆有限公司
单位地址：无锡市锡山区查桥镇        邮编：214104
法人代表（或联系人）：包继东   电话：13861771707  传真：0510-8718000

要达到的主要技术指标：技术领先，需开发的玻璃纤维复合环氧树脂可取代钢芯。
拟投入资金：面议                合作方式：合作开发
HY082

项目名称：超细纤维合成皮技术难题攻关
需求单位：江苏双象集团有限公司
单位地址：无锡市锡山区后宅镇后宅中路        邮编：214145
法人代表（或联系人）：沈铭  电话：0510-8993888   传真：0510-8990983

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，产品性能优良，在国内具一流水平。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
HY083

项目名称：聚氯乙烯抗冲型ACR助剂的技术难题攻关
需求单位：无锡科锋化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区张泾镇红旗工业区        邮编：214194
法人代表（或联系人）：朱炳兴  电话：0510-3795199  传真：0510-3791511

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且抗冲性能更强。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
HY084

项目名称：汽车修补漆配方上光技术攻关
需求单位：无锡泽蓉汽车涂料有限公司
单位地址：无锡市锡山区安镇锡沪路47号       邮编：214105
法人代表（或联系人）：林在强   电话：0510-8782672  传真：0510-8782672

要达到的主要技术指标：工艺先进，配方合理，汽车修补后色泽与光亮度及其他性能都达到国家标准。
拟投入资金：面议        合作方式：其他
HY085

项目名称：开发高分子新材料环保膜新技术
需求单位：无锡阿科力化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭科技工业园C区10号       邮编：214101
法人代表（或联系人）：唐国生  电话：0510-8262786  传真：0510-8262666

要达到的主要技术指标：技术领先、材料新颖，产品达国家标准且易于降解，利于环境保护。
拟投入资金：面议              合作方式：合作开发
HY086

项目名称：开发高档涂料用水性丙烯酸树脂新技术
需求单位：无锡阿科力化工有限公司
单位地址：无锡市锡山区东亭科技工业园C区10号        邮编：214101
法人代表（或联系人）：唐国生  电话：0510-8262786  传真：0510-8262666  

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，用于火车漆，产品达国家标准，能填补国内空白。
拟投入资金：面议              合作方式：合作开发
HY087

项目名称：可发性聚苯乙烯树脂（EPS）技术难题攻关
需求单位：无锡兴达泡塑新材料有限公司
单位地址：无锡市锡山经济技术开发区         邮编：214101
法人代表（或联系人）：许铭  电话：0510-8201775  传真：0510-8701598

要达到的主要技术指标：采用新工艺和新溶剂，解决使用有机分散剂后，反应体系不稳定，发泡部率低，质量性能差，资源利用率低等技术难题。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
HY088

项目名称：开发环保型绿色化工新产品

需求单位：无锡市钱桥橡胶助剂厂

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇西漳村      邮编：214152

法人代表（或联系人）：张家平  钱洪泉     电话：0510-3231018

传真：0510-3231018

要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准，且无污染产生，有效保护环境。

拟投入资金：面议           合作方式：成果转让

HY089

项目名称：寻求多功能调温棚膜

需求单位：江苏米可多农膜发展公司

单位地址：无锡市惠山区钱荣路309号      邮编：214151

法人代表（或联系人）：于基潞  钱维均     电话：0510-3204043

传真：0510-3204043       E-mail:gwj@jsmkd.com

要达到的主要技术指标：通过温度来控制透过薄膜的红外线量，使棚温在一定范围内。拟投入资金：面议           合作方式：其他

化工
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	南京市高淳消防药剂有限公司
	南京市高淳县古柏镇
	211316
	025-7356262
	025-7356263
	姜炳松
	　
	磷酸铵盐干粉灭火剂防潮防湿处理工艺
	我国虽然对于磷酸铵盐干粉灭火剂经过了二十年的研究和生产，生产工艺经过了几次的改进，其品质全国各生产厂家基本都能符合我国现行标准。我国现行标准现以采用了ISO国际标准，也就是说我国现有产品质量以达到了国际通用水平，但和国际上先进国家和地区标准，还存在着一定的差距，特别是产品的存放“时效性”其吸湿率指标较高。
	磷酸二氢铵含量，%          ≥50,厂方公布值±3.0 吸湿率， g                 ≤2.00斥水性                     无明显吸水，不结块
	目前，国内磷酸铵盐干粉灭火剂每年市场需求量为20万吨，国外进口商每年从我国进口量为15万吨。随着低效能灭火器和“哈龙”灭火器的逐步淘汰及人们日益对消防工作的重视，磷酸铵盐的市场需求量每年以20-30%的速度率增长。
	20万元


	37
	南京红宝丽股份有限公司
	南京市高淳县
	211300
	025-7327122
	025-7327122
	邢益辉
	renli@hongbaoli.com
	低成本聚氨酯泡末稳定剂的研发应用
	聚氨酯发泡所用的泡末稳定剂价格较高（30元/ Kg左右），使组合聚醚产品的成本控制压力大，降价空间较小，因此开发一种低价格并能适应需要的泡末稳定剂，能提高产品竞争力，且应用推广速度很快。
	粘度：300—1000cpPH值：5—7发泡要求：PU泡末、泡孔细腻、流动性好，使物料相容性好
	低价格的原材料，只要性能符合指标及应用性能要求，市场前景广阔。
	50万


	38
	南京红宝丽股份有限公司
	南京市高淳县
	211300
	025-7327122
	025-7327122
	邢益辉
	renli@hongbaoli.com
	难燃型组合聚醚的研发应用
	在建筑上应用的泡末材料，需要很高的阻燃性，这在聚氨酯领域是一大难题，作为此种泡末塑料的原料，需含P、Br等阻燃元素。
	羟值  200——400mgKOH/g粘度适中，要便于加工
	可用于建筑保温、绝热场合，特别是制作空调风管等原料，因制作较方便，市场前景广阔。
	50万元


	39
	南京博臣农化有限公司
	南京市高淳县
	211316
	7354064
	7354128
	李鸿治
	www.bochen@njbochen.com
	植物源农药速效、防效性较差
	我公司研发的2.5%苦参总碱微乳剂生物农药，经田间药效试验，对多种农业害虫防效仅达70% ～75%；持效期约4d，防效、持效性不理想，且工艺提取存在收率差等缺陷，导致生产成本高，提广困难。
	苦参总碱含量  ≥2.5%水分 ≤ 1.0稳定性（稀释20倍）  合格； 防效  ＞85%持效  ＞7d
	该项目产品无论在剂型选择或有效成份选择上均符合国家产业政策和国内外农药发展趋势。该产品如研发成功，各项技术参数达到设计要求，产品市场前景将十分乐观。
	研发资金120万元人民币


	40
	南京化建产业（集团）有限公司
	　
	210018
	025-4542424
	025-4542424
	李岗
	Lighjcn@hotmail.com
	废旧橡胶、轮胎的地成本物化法或化学处理技术
	随着半钢、全钢轮胎的大量应用，废旧轮胎的处理成为一大难题，如何把帘子布与高分子材料分离出来，常规的处理方法有液氮深冷法，高温裂解，常温溶剂法，低压常温裂解法等，但成本较高，我集团将废旧轮胎的颗粒化处理作为一种高燃值的燃料，需要一种低成本分解技术。
	分解最终物料可以是颗粒物或流体，最小颗粒粒径4 ～5日。综合分解成本低于600元/吨。
	  据不完全统计，我国的废旧轮胎的年产生量为4500万条，出去400万条的废旧胎翻新再用外，90%以上的废胎弃置于各类环境中，难以降解。并对环境产生危害：堆放的轮胎是滋生蚊子的温床，台湾发生的流行性传染病登革热病就是由滋生在轮胎中蚊子传播的；在夏秋干燥季节，堆放的轮胎极易燃烧，产生有毒气体，废旧轮胎的燃料化即充分利用轮胎的几万大卡的热值，用于工业生产，提供必要的热能，减少对新鲜化石燃料的消耗。该技术符合国家产业技术政策，项目有十分丰富的原料和应用条件。具有交好的市场前景。
	200万元


	41
	南京金陵化工厂
	　
	210028
	025-5313792-8040
	025-5313678
	唐赢
	tangying@eyou.com
	塑料门窗型稀土多功能稳定剂
	  稀土稳定剂是多组分的复合物，分为低毒和五毒两类，低毒复合物中有一定的铅盐，以补充有机稀土耐热性不足；另一类是稀土与钙锌或有机锡复合，属于完全无铅化绿色环保型稳定剂。目前，企业组织研发低含铅的塑料门窗型稀土多功能稳定剂，现在急需解决的问题：物料在高温条件下10分钟后着色较重；在 氙灯实验里，光照3小时试样表面颜色不理想。
	  该产品的性能优劣主要体现杂器型材上：米重1.0kg以上框类主型材焊角强度达到5000N以上，主型材各项物理力学性能指标全部达到或超过GB/8814-98规定。详见下表。
	稀土多功能稳定剂具有传统稳定剂难以比拟的优点，其效能价格优于现有的各种稳定剂，属新一代绿色环保产品。它即可以满足我国大力发展绿色环保化学建材的需要，也完全符合国际上大力发展五毒稳定剂产品的潮流，值得一提的是，我国稀土资源十分丰富，存量约占世界的80%，生产分离能力也居世界首位。可以预料，鉴于稀土资源问题，国外今后也难以发展这类产品，因此，在我国PVC加工行业，特别是在塑料门窗异型材生产厂家中积极推广应用稀土复合稳定剂，必将对发展具有中国特色的塑钢窗型材配方体系、提高产品性能质量和市场竞争能力起积极推动作用。因此具有较好的市场前景。
	150万元


	43
	南京石油化工有限公司
	南京鼓楼桥北工业区
	210031
	8855999-2318
	8855000
	　
	dzqin@263.net
	常温常压合成聚异烯胺新工艺研究
	采用常温常压合成聚异丁烯胺，产品中不含氯、氟。要求合成路线成熟可行，产品性能接近国外同类产品。合作开发或技术转让。
	外观：清澈透明液体密度：0.80（20度）粘度45mm2/ s(20 度)开口闪点：大于70度氯＜10ppm氟＜10ppm
	汽油清净剂的主要成人，降低汽车尾气排放污染，具有较高的社会效益与经济效益。
	10000000RMB


	44
	南京石油化工有限公司
	南京鼓楼桥北工业区
	210031
	8855999-2318
	8855000
	秦敦忠
	dzqin@263.net
	炼油装置催化剂的生产与废催化剂的再生利用
	建立生产炼油高效催化剂的综合系列产品装置，解决扩大我国催化裂化、加氢精制、润滑油加氢装置等的催化剂供应，同时具备炼油厂废催化剂的再生利用，提高炼油产品质量。以及节约资源，降低成本，成分利用资源。
	对催化剂本身要求：（1）高活性（2）高选择性（3）高强度催化裂化催化剂达到：汽油烯烃含量不大于35%，芳烃含量不大于40%，硫含量不大于0.08%，辛烷值80以上，抗氧化 安定性520分钟以上；柴油十六烷值大于50。加氢裂化催化剂：对渣油、馏分油、原由加氢脱氮50%以上，脱硫70%以上，适应加工进口而后国产高硫原油加工。加氢精制催化剂：使用催化剂使汽油柴油达到欧洲Ⅱ-Ⅲ类标准，特别柴油十六烷值达到50以上，冷滤点达2℃以下。润滑油加氢及运行HVI（90以上）基础油。废催化剂再生达到规定使用要求。
	我国加工原油2.5亿吨/年，而二次加工不断扩大米需迅速提高产品质量，以便与国际接轨。而我国用高校催化剂改善产品质量，前景看好。故拟建10000t/a规模装置。
	5亿RMB 


	47
	南京力源强磁股份有限公司
	南京市溧水县城小西门街152号
	211200
	025-7212509
	025-7213990
	徐斌
	lslygs@jlonline.com
	永磁铁氧体产品质量
	大弓高永磁铁氧体磁瓦产品的模具、成型、烧结工艺。2永磁铁氧体超细粒度的湿法成型工艺,Y38牌号永磁铁氧体的生产工艺
	扇角大于120度大弓高磁瓦产品合格率达到85%2、粒度≤0.6um湿法成型工艺的产品合格率达到85%3Y38牌号性能值为Br:440~460mT;   Hcb:285~305KAm;Hcj:294~310KAm   [BH]m:36.6~40.6KJ/m3永磁铁氧体生产工艺。
	二十一世纪随着信息技术、电子产品以及轿车、家用电器等行业的迅猛发展，必将促使永磁铁氧体市场需求量不断增加，市场前景十分光明，2003市场需求量为65万吨/年
	1000万元


	52
	金陵石化公司
	
	210046
	025—5095208
	025—5095000
	许艺
	Xuyi@jlpec.com
	用于生产直链烷基苯的固体酸催化剂及工艺
	         洗涤剂的主原料直链烷基苯的生产多年来是用长链烃与苯在HF的催化下完成，HF的高腐蚀性对生产设备的要求很高，给安全生产及人身安全造成潜在的危险，同时会对环境保护造成一定的危害。近年来国内外众多的公司和研究机构着手开发新型的无腐蚀性的固体酸来取代强腐蚀性的HF酸催化剂，取得了显著的成效。其中美国UOP公司开发的使用固体酸催化剂的DETAIL工艺已成功地实现了工业化，取的了良好的经济效益和社会效益。       金陵石化公司与清华大学合作在开发固体酸催化剂及工艺方面做了大量的工作，取得了可喜的进展，合作完成的研究项目《长链烯烃与苯烷基化固体酸催化剂及工艺》2002年通过了中石化总公司的鉴定，并申请了相关的专利。
	反应的转化率：＞99%；选择性：＞95%；催化剂剂使用寿命：＞5年；
	该项目从经济及技术上都是可行的，目前国内有5套烷基苯生产装置，如果该项目开发成功，完全取代HF生产工艺，将会取得巨大的经济效益和社会效益。
	180万元


	58
	南京华源非金属粉体材料有限公司
	南京市六合区
	211500
	025—7172452
	025—7172451
	石柏生
	sbc@shizhul
	细粉产量低、铁质污染、水分超标、球形硅微粉
	一、干法生产硅微粉主要设备振动磨、分级机  1、进料300—400目生产800目以细产品，产量偏低200KG/小时；2、生产过程中分级机管道对产品有铁质污染，降低了产品的纯度和白度；3、雨水季节生产800目以细产品水分超标。二、湿法生产硅粉设备有5吨球磨机，400目、600目产品细粉偏少。三、如何开发生产球形硅微粉。
	800目以细产品：1、产量400——450KG/小时；2、铁质污染控制在80—100PPM；3、含水率控制小于0.1%；球磨机400目、600目，5UM以细含量为12—15%；
	高纯超细硅微粉可作为陶瓷、耐火材料、电子及微电子；像胶；油漆及高档涂料等行业的优质功能性填料，前景较为广阔
	850万元


	59
	中石化集团南京化学工业有限公司
	南京市六合区
	210048
	025—7791654
	025—7792812
	吴红兵
	nhjkc@sohu.com
	大化肥氧气降压问题
	氧气从60KG降压至40KG
	氧气从60KG降压至40KG
	经济效益良好
	


	61
	中石化集团南京化学工业有限公司
	南京市六合区
	210048
	025—7791654
	025—7792812
	吴红兵
	nhjkc@sohu.com
	生产粒状无水氯化钙
	氯化钙是纯碱的附属产品，碱厂现有一套2万吨/年的生产装置，正在进行扩建成4万吨/年，但其规格是72%，扩产部分为74%；76%以上无水氯化钙在国外市场广阔；由于氯化钙的特殊性，在74%基础上进一步脱水干燥，技术难度很大，国内尚无大规模生产。
	
	显著的社会效益和经济效益


	62
	中石化集团南京化学工业有限公司
	南京市六合区
	210048
	025—7791654
	025—7792812
	吴红兵
	nhjkc@sohu.com
	化金属时尽可能减少NOX的产生
	催化剂厂生产所需的硝酸盐，多数都是由金属与硝酸反应，生成相应的盐类。化金属时，由于反应剧烈，产生大量的NOX废气，严重污染环境。希望采用新的工艺方法尽可能减少NOX的产生，对企业的持续发展有重大意义。
	
	显著的社会效益和经济效益


	63
	中石化集团南京化学工业有限公司
	南京市六合区
	210048
	025—7791654
	025—7792812
	吴红兵
	nhjkc@sohu.com
	氨氮废水处理
	尿素生产装置会产生大量的氨氮废水，其氨氮含量高，不可以直接排放；其氨氮含量一般为：4000-6000mg/L，有时甚至达到27000mg/L。而国家允许排放标准为：一级15mg/L，二级50mg/L。在现有的几种氨氮废水处理技术中，常用的为气提法，但其消耗空气动力太大，且很难达标；若采用生化法，则需要特殊的菌种，且处理过的污水很难达到一级指标；离子交换法也有不可克服的缺点。
	废水氨氮含量由4000-6000mg/L，甚至27000mg/L。处理后要求达到国家允许排放标准为：50mg/L。
	显著的社会效益和经济效益


	64
	中石化集团南京化学工业有限公司
	南京市六合区
	210048
	025—7791654
	025—7792812
	吴红兵
	nhjkc@sohu.com
	低投资锅炉烟道气脱硫除尘的问题
	碱厂目前有4台130吨/小时燃煤中压锅炉，排放烟道气38.7万NM3/H，其中SO2约252KG/H，NOX约336KG/H，烟尘重约608KG/H。由于环保过不了关，经常被罚款。烟道气脱硫比除尘难，投资更大，因此需要寻找一种投资少的锅炉烟道气脱硫处理方法。
	
	显著的社会效益和经济效益
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	南京市化学工业研究设计院
	南京市秦淮区钓鱼台119号
	210006
	025—2209724
	025—2896200
	木文字
	njmwy@sohu.com
	耐高冲击阻燃母粒（主要用于PS）
	目前电视机后壳用料采用HIPS性能可满足需要，随着安全性能的提高，要求阻燃处理，但HIPS全用双螺杆改性，势必造成资源浪费，若能开发出高冲击性阻燃母粒，市场前景可观
	将母粒按比例HIPS混合后材料性能达到：缺口冲击强度 10KJ/M2；弯曲强度  40MPA；拉伸强度  28MPA；
	按全国34万台/年电视机计算，若后壳全用阻燃PS则母粒年产可形成1.2万吨的生产能力。
	50万元
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	南京市化学工业研究设计院
	南京市秦淮区钓鱼台119号
	210006
	025—2209724
	025—2896200
	朱晓定
	njmwy@sohu.com
	聚丙烯胶粘剂
	主要用于聚丙烯编织袋粘结及聚丙烯和其他材质的粘接
	溶剂类胶粘剂：固含量（%）    18—20；粘度（25℃ MPA·S）     1500—3000；剥离强度（IV）      ≥100  
	技术领先于胶粘剂行业，用途极为广泛。
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	南京兰埔成实业有限公司
	南京市栖霞区
	210028
	025—5312142
	025—5312142
	徐海英
	njshuangsheng@jsmail.com.cn
	国产大型PET专用挤出机的开发与应用
	目前国内BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）生产线基本上依赖进口，价格昂贵，我司在消化吸收进口生产线的基础上，联合相关单位成功地对万吨级以下生产线进行了国产化，在对万吨级以上生产线国产化过程中，大产量的PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）用挤出机是一大难题，目前全部依赖进口，国产ф200㎜的挤出机产量仅为1000kg/h左右，且塑化效果不理想，远远不能满足年产万吨级以上BOPET生产线的要求。
	1、正常生产产量2500kg/h；2、塑化效果好，无气泡，无焦料。；3、压力稳定，波动小于±0.05Mpa。
	随着BOPET薄膜用途的扩大，BOPET生产线也会大量国产化，因此大产量的PET用挤出机市场前景应是看好的。
	


	68
	南京兰埔成实业有限公司
	南京市栖霞区
	210028
	025—5312142
	025—5312142
	徐海英
	njshuangsheng@jsmail.com.cn
	如何提高国产拉幅机的速度
	目前国内BOPET（双向拉伸聚酯薄膜）生产线基本上依赖进口，价格昂贵，我司在消化吸收进口生产线的基础上，联合相关单位成功地对万吨级以下生产线进行了国产化，要进一步提高生产线的产量，就必须提高生产线的速度，其中横向拉幅机是一个关键，如连续轨道的加工等都是难点。
	1、生产速度280m/min以上。；2、运行平稳无跳动；
	随着BOPET薄膜用途的扩大，BOPET生产线也会大幅增加，国产化生产线价格不到进口线的一半，而产品质量却不相上下，所以BOPET生产线实行国产化是大势所趋，前景是光明的。
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	南京博臣农化有限公司
	南京市高淳县
	陶淳安
	李鸿治
	025-7354064
	025-7354128
	www.bochen@njbochen.com
	化学
	国际先进
	2005年
	2年
	45%
	南京
	500万
	　
	公司为国家定点农药生产企业，南京市高新技术企业，江苏省民营科技企业。公司占地面积1.67万平方米，建有办公楼及计乳剂生产、分装车间、粉剂加工、分装车间及框架式合成车间，拥有国内较先进的生产设备和检测仪器等。
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	南京金陵化工厂
	南京
	李纪国
	唐赢
	025-5313792-8040
	025-5313678
	tangying@eyou.com
	化学、建工建材
	国际先进
	2004年6月
	5年
	10%
	南京
	5000万
	一次性买断、股份合作
	公司创建于1958年，是国内最大的生产塑料稳定剂、电子化工助剂的厂家之一。我厂以有铅盐类、硬脂酸盐类、无尘复合盐系列、药业中间体系列等多种精细化工产品。其质量居同行业领先水平，产品畅销全国各地，并远销东南亚、日本、欧洲等国际市场。企业已通过ISO9001：2000质量体系认证。 
 经过多年努力，企业完全具备承担任何一个新项目生产的能力：水、电、汽等基础设施完全满足生产需要：电负荷：960千瓦，目前仅用500千瓦，余460千瓦。并有自备发电机两台（75千瓦）。锅炉三台，计14吨/小时，目前生产仅开两台，完全能满足要求。水：8英寸口径水管，项目用水量完全满足要求。
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	南京石油化工有限公司
	南京鼓楼桥北工业区
	郭金东
	秦敦忠
	025-855999-2318
	025-8855000
	tech@nsh.com.cn
	化学、医药、其它
	国内领先
	2005年
	2.5年
	40%
	化学工业园
	5亿
	股份合作、其它方式
	炼油装置催化剂的生产与废催化剂的再生利用技术，我公司工业占地282亩，现有以下设备装置：5000t/a无灰分散剂装置、5000t/a油品添加剂和炼油助剂综合装置、1000t/a润滑油和燃料油抗氧剂装置、10000t/a清净剂、复合剂、抗痒剂综合装置、1000t/a化纤助剂综合装置。
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	 南京凯友化工有限公司
	 南京市溧水县和凤镇
	 曹钟华
	 曹晓华
	 025-7460619
	　
	　
	化学
	　
	　
	　
	　
	南京
	 70万元
	　
	企业概况：厂房面积：700平方米。职工人数15人。主要设备：电加热、锅炉加热系统反应釜、蒸锅釜等。需求：适应环保的高新化工产品，替代进口的化工产品
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	溧水县玉海精干麻厂
	 溧水县石湫镇
	 周玉海
	 周玉海
	025-7270032     13805148782
	7270208
	　
	化学龄前
	　
	　
	　
	　
	南京
	 100万元
	　
	 企业概况：厂房面积：4000平方米。职工人数200人。主要设备：锅炉4T  1台  烘干机2台。需求：需求化工类项目（轻工污染或无污染


	28
	 南京红焰锶业化工有限公司
	 溧水县永阳镇小西门街94号
	张庆雳
	 丁溧
	 025-7291385
	7212146
	HONGYANS@publil.ptt.js.cn
	化学
	　
	　
	　
	　
	 南京
	　
	　
	 企业概况：厂房面积：3000平方米。职工人数358人。主要设备：1.培烧转窑 2.碳化塔 3.石灰窑  4.造粒设备。需求：生产高纯度超细胞碳酸锶


	35
	南京诚盟化工机械有限公司
	南京市浦口区浦珠北路57——1号
	马宏
	　
	025—8871190
	025—8871190
	mhong@njcmsj,com
	化工
	国内领先
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	技术要求：力学性能达到现有使用水平有90%以上塑料可降解。经加工后需达到耐水、耐油、无毒无害可生物降解，满足一次性餐饮具的使用要求。
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	南京化学试剂一厂
	南京市燕尧路18号
	张宪伟
	王志刚
	025—5321262
	025—5316982
	　
	化工
	国内领先
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1、用于预防和疾病控制的生物化学试剂；2、消毒效果较好，但毒性及负作用较小的消毒剂类新产品；
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	南京乌江化工有限公司
	南京市浦口区乌江镇
	林其楠
	林苏勇
	025—8291399
	　
	　
	化工
	国内领先
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	南京博臣农化有限公司
	南京市高淳县
	陶淳安
	李鸿治
	025-7354064
	025-7354128
	www.bochen@njbochen.com
	化学
	其他
	1. 安排住房
2. 工资待遇不底于南京市同行业人才待遇
3. 社会福利、养老保险按南京市相关规定执行
4. 末尽事宜待面议
	目前公司新产品研发主要通过和国内科研院所合作或购买技术、制约了公司的快速发展。公司现阶段紧缺化工专业高学历人才，尤其是新产品的研发开发人才。
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	南京金陵化工厂
	南京
	李纪国
	唐赢
	025-5313792-8040
	025-5313678
	tangying@eyou.com
	化学、建工建材
	学科带头人
	1. 年薪10-20万元
2. 新产品形成批量生产后，第一、二年奖励销售收入的20%；第三年15%；第四年10%；第五年及以后每年按销售额的5%提成。
3. 产品成功申报专利或荣获市级以上科技进步奖，另有奖励 。
	企业具有优越的研发及实验条件：
1. 研发及检测设备：RM-200转矩流变仪一台（哈尔滨理工大学）：粒径分布检测仪一台（美国）；SJZ-65A型锥型双螺杆塑料挤出机（上海金湖）；XJJ系列简支梁冲击试验机；XQZ-1缺口制样机；XXZ-型才制样机；XHD系列数显式角强度测定仪；`XLD-10电子拉力试验机；XJC-10B落锤冲击试验机；XYZ-12哑铃型制样机。
2.  具有小实验室、中试车间完全能够为小、中试提供充足完备的实验条件。
另外，公司法人代表李纪国博士曾先后在南京大学攻读有机化学硕士和北京大学无机化学博士，后到美国哈佛大学做博士后研究，有很强的科研、市场开拓能力和很高的经营管理水平。
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	南京石油化工有限公司
	南京鼓楼桥北工业区
	郭金东
	秦敦忠
	025-855999-2318
	025-8855000
	tech@nsh.com.cn
	化学、医药、其它
	院士、学科带头人、其他
	两院、两校的高级人才，凡来南京石油化工有限公司工作的，均以适当的年薪，适当的股权，适当的福利，让其有用武之地。
	公司拟定人才为中心的公司长远发展战略，我们有实力，有信心，有配的管理制度，让各类人才发扬光大。
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	南京锗厂有限责任公司
	
	赵立明
	黄和明
	025—2752514
	025—2752524
	hhm@nange.com
	化学
	其他
	对自愿来我厂的高级专业技术人员在政治上经济上给予较高的待遇；对工厂确实需要的人才视贡献大小给予物质奖励及期股和股份奖励；对于贡献特别大的可以给予住房及汽车奖励。
	光学冷加工专业技术人员；化学和机械抛光专业技术人员；晶体拉制专业技术人员；
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	南京市化学工业研究设计院
	南京市秦淮区钓鱼台119号
	牛正发
	邢苏翔
	025—2896200
	025—2896200
	njxsx@163.com
	化学
	学科带头人
	待遇面议
	需高分子材料研究人员；精细化工（胶粘剂）人才


