环保
nt059

    59、污水治理

项目内容：解决污水色废、COD浓度、净化悬浮物。

合作方式：可投资金50万元

联系方式：启东市久新印染厂

nt128

 128、全自动絮凝剂制备装置及环保高新技术产品
项目内容：全自动絮凝剂制备装置，元件国产地，价格底廉，实用性好。
合作方式：合资
联系方式：启东市环境工程设备厂

nt134

134、1、工业锅炉成套设备；2、锅炉烟气脱硫装置等。
项目内容：本厂系南通锅炉厂，上海锅炉厂等锅炉辅机配套企业，工业锅炉烟气脱硫装置是目前环保上必须解决的实际问题，我厂产品要在这一领域求突破，引进或开发这一技术。合作方式：技术合作、其他合作
联系方式：南通中意锅炉成套设备厂
nt138

 138、高效、超高效过滤器生产设备及要求

项目内容：空气、水洁净技术日益重要，我国目前仍在医药、电子等领域有所采用，其洁净度只能达10级以下，且10级以上很不成熟可靠，随着电子、医药的发展，更高级别的净化要求越来越多，相信生产设备及滤材市场前景广阔。合作方式：各种方式均可
联系方式：南通长城净化工程公司

sq003
	单位名称
	宿迁市水务局

	单位地址
	宿迁  市     县
	邮政编码
	223800

	电话号码
	0527—4362375
	传真号码
	4388533

	联 系 人
	王 飞
	E—mail
	

	难题名称
	宿迁市水生态建设研究与对策

	内容说明
	主要研究内容：(1)研究河流两岸挺水植物和水生植物对污染物质的吸附规律和净化效应；

(2) 在对照试验中设置只种植挺水植物河段、挺水植物再附以浮水和沉水植物河段，进行净水效果比较；

(3) 选择不同的挺水植物种类进行对照试验，考察环境主控因子净化的优势物种；

(4) 通过对比河段试验研究，探讨城市内河防洪护坡工程对水生植物的危害和对污染物净化能力的削弱程度。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测
	本项目的研究内容涉及到水利工程、水环境、水生态等多个学科，具有较多的新视点，有一定的难度。然而，该项目研究又是水利工程建设、水环境保护和水生态修复研究中一定遇到的重要问题。项目组成员具有多年相关的工作经验，并积累了相关的技术和知识；在相关课题研究中具有丰富的经验；在水利工程建设、水环境保护和生态修复等方面已有充分的基础；在水量水质模拟计算、水功能区划、生态系统模拟及污染物总量控制等方面拥有系列软件；在典型区试验、计算机模拟等方面积累了丰富经验；在城市水生态系统建设方面也进行过探索。同时，宿迁市内典型河道和河段选择容易，而且监测、管理方便，可以为野外试验提供可靠保障。因此，实现本项目研究目标是完全可行和可靠的。

	拟投资金
	9万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq008

	单位名称
	宿迁市水务勘测设计院

	单位地址
	宿迁市太湖路121号
	邮政编码
	223800

	电话号码
	0527-4357630
	传真号码
	

	联系人
	郭小冬
	E-mail
	Goxud_61905@163.com

	难题名称
	供排水管道大跨度稳定设计与安全运行

	内容说明
	宿迁市城南污水处理厂尾水北送工程项目污水输送管道需跨越中运河,拟采用斜拉桥方案。设计两根内径1米的钢管通过，单管流量0.6m3/s，桥面设计宽4.24米，桥底净空11.0m，桥基础采用钻孔灌注桩，直径1.5m，长30m。主塔地面上高度39.0m，本工程技术难题有：1、桥梁跨度较大（中跨130m），主塔高度较高，而桥面宽度较小，确保工程安全运行的设计；2、尾水过高架后到地面落差10.3m，污水处理厂流量的不稳定性如何保证不发生气蚀，水锤等有害水流现象。

	主要技术参数要求
	1、地震烈度按8级设防；

2、泵站扬程11.2m；

3、钢架基本结构为400mm槽钢与250mm工字钢组合钢梁。

	前景预测
	满足供排水设施结合城市建设的需要，经类设计将广泛应用

	拟投资金
	1100万元


sz040

	单位名称
	太仓创造电子公司

	单位地址
	太仓市上海路6号

登创大厦
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53568690
	传真号码
	0512-53562299

	联系人
	季长仲
	E-mail
	create@dengchuang.com.cn

	难题名称
	开发管道式超声流量计，在线COD测量仪等仪器仪表

	内容说明
	主要用于环保领域，对污水排放指标进行实时检测。

	主要技术

参数要求
	要求国内先进水平。

	前景预测
	由于环保产业方兴未艾，产业市场广阔前景非常好。


sz044

	单位名称
	太仓市宝马环境工程有限公司

	单位地址
	太仓市
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53520099
	传真号码
	0512-53521992

	联系人
	马志刚
	E-mail
	bmc@mybmc.com.cn

	难题名称
	水系统水处理剂

	内容说明
	主要针对冷却水系统、空调水系统等水系统的处理药剂，起到保证水质、阻碍结垢、抑制腐蚀的作用及不停车情况的用途。

	主要技术

参数要求
	    在效果、稳定性、环保、材质适应性等方面都应优于国内同类产品，成本低于或与国内同类产品持平，整体水平应有绝对优势。

	前景预测
	

	拟投资金
	5万元


sz086

	单位名称
	苏州红卫蓄电池有限公司

	单位地址
	苏州市相城区望亭镇何家角村
	邮政编码
	215155

	电话号码
	0512-65381283
	传真号码
	0512-66700622

	联 系 人
	沈立新
	E-mail
	imfo@Szhongnlei.com

	难题名称
	铁路客车大小便消毒收集设备

	内容说明

（300字内）
	现阶段铁路客车每天全国至少开行1000次，乘客至少300万人次，每天直排铁道上的粪便大约1500余吨，直接影响大气和沿线环境，容易传播疾病，并且对铁路设施也有腐蚀性等较大危害，严重影响了铁路工人的日常养护工作。能否设计一套对大小便液体部分消毒后排放，固体废渣部分袋装，到站后集中处理的环保马桶（可否参考日本新于线和法国城际高速铁路的收集装置）。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测
	有较好的社会效益和经济效益。

	拟投资金
	200万元整


sz165

	单位名称
	江苏苏净集团有限公司

	单位地址
	苏州市虎秋路一号桥
	邮政编码
	215008

	电话号码
	0512-65314106
	传真号码
	0512-65338132

	联系人
	陆起瑞
	e-mail
	Sjjt@public1.sz.js.cn

	难题名称
	无涡壳页片后倾离心风机

	内容说明
	空气净化设备向小型化、精密化发展，需要解决配套的超薄型离心风机

	主要技术参数
	规格￠430mm          ￠280mm

厚度30 mm            30mm

风量500立方米/小时  300立方米/小时

转速900转/min        900转/min

静压>350pa            >300pa

    配直线式内转子电机



	前景预测
	年用量10000~15000台


2-js-nt-cz046

难题名称: 无溶剂耐高温蒸煮胶

难题内容: 用于尼龙、铝薄、CPP等材料的复合，做高温杀菌袋，包装肉类食品

主要技术参数要求：

1、 耐高温135度以上

2、 剥离强度10N/15mm（蒸煮后不下降强度）

3、 无毒性
拟投资金：1000万元

金坛市胶粘剂厂   范伟强   0519-2824062

2-js-nt-cz063
难题名称: 城市污水处理微孔曝气系统新技术开发

难题内容: 目前污水处理微孔曝气系统种类繁多，诸如盘式、拱式、管式、网恒式等各种曝气器应运而生，但大多能耗高、效率一般、结构耐用性较差、寿命周期短，拟探讨高效率、低能耗、使用寿命周期较长、便于维护检修的新技术开发项目。

主要技术参数要求：充氧能力≥0.25kg/n(气量1.0立方米/n、m或个)

氧利用率≥60%（同上）

理论动力效率≥12kg/kw.h(同上)

阻力损失≤3000pa(同上)

气压0.092-0.094mpa
水温24.2℃
测试条件：水深5m

服务面积：1.0平方米/个

标准气量：1.35-2.76立方米/n、m

气温：24.5℃

拟投资金：2000万元

金坛市塑料厂   0519-2332492、2338857     于秋江  jtpls@public.cz.js.cn
项目名称：开发、研制高浓度除尘器

需求单位：无锡市新能电力辅机厂

单位地址：无锡市滨湖区青龙山村对安嘴63号   邮编：214064

法人代表（或联系人）：查伟良                 电话：0510-5501340

要达到的主要技术指标：要求：除尘后无二次污染

拟投入资金：10万元           合作方式：委托开发

项目名称：引进纺织工厂高空除尘器新技术成果

需求单位：无锡市河埒空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇           邮编：214063

法人代表（或联系人）：蔡记平、徐顺源    电话：0510-5801934

要达到的主要技术指标：要求除尘器结构简单，技术参数为吸尘风量10M3/分，全压1000-1200P。吸尘效果好，能耗少，噪声低，使用单相电源，便于单人操作。在纺织业有推广应用价值。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

wx263  JW003

项目名称：寻求防爆电加热器、防爆电热带、防爆电加热棒新技术成果

需求单位：无锡市盛源电热电器厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇    邮编：214071

法人代表（或联系人）：王建安     电话：0510-5111364

要达到的主要技术指标：通过技术改造，增加投资，提高产品质量。

拟投入资金：60万     合作方式：委托开发、股份合作

wx265  JW005

项目名称：寻求电厂环保新技术成果

需求单位：宜兴市侨兴环保设备厂

单位地址：宜兴市环科园山门工业区1号    邮编：214206

法人代表（或联系人）：曹凤英             电话：0510-7992329

要达到的主要技术指标：拟与东南大学合作开发

拟投入资金：面议                合作方式：合作开发

wx267  JW007
项目名称：寻求废水处理新技术

需求单位：江苏博大环保股份有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇东工业区           邮编：214214

法人代表（或联系人）：钟华                电话：0510-7891860

要达到的主要技术指标：包括：钢铁工业废水处理新技术，MBR（反应器），化纤、印染、废水处理新技术。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

wx268  JW008
项目名称：引进水处理新技术、新成果

需求单位：宜兴市瑞盛水处理设备有限公司

单位地址：宜兴市和桥镇南新人民南路1号           邮编：214215

法人代表（或联系人）：季亦强                      电话：0510-7872518

要达到的主要技术指标：要求：高效、节能，应用范围广。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让、合作开发

wx269  JW009
项目名称：引进DSTE型新颖城市中水处理系统

需求单位：宜兴市环发设备制造公司

单位地址：宜兴高塍镇人民西路175号            邮编：214214

法人代表（或联系人）：邵伟清、沈万生           电话：0510-7898679

要达到的主要技术指标：达到国家中水，回用水技术指标参数，BOP5≤mg/l COPor≤50mg/l SS≤10mg/l
拟投入资金：280万元              合作方式：成果转让

wx270  JW010
项目名称：引进废水处理新技术

需求单位：宜兴市芳桥兴达化工厂

单位地址：宜兴市芳桥镇华阳村             邮编：214264

法人代表（或联系人）：吴国民              电话：0510-7581875

要达到的主要技术指标：废水经处理，符合环保要求达标排放。

拟投入资金：面议                合作方式：成果转让

wx271  JW011
项目名称：开发、研制高浊废水净化装置

需求单位：宜兴市思圣环保设备有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇                       邮编：214214

法人代表（或联系人）：周顺忠                  电话：0510-7893966

要达到的主要技术指标：对高浊度废水净化处理后，能达标排入。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

wx272  JW012
项目名称：开发、研制高浊度废水净化装置

需求单位：宜兴市过滤设备厂

单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路            邮编：214261

法人代表（或联系人）：牟小明             电话：0510-7501891

要达到的主要技术指标：对高浊度废水净化处理后，能达标排入。

拟投入资金：面议                合作方式：合作开发、成果转让

wx273 

项目名称：开发工业污水处理新技术

需求单位：宜兴市高塍水气净化设备厂

单位地址：宜兴市高塍镇东               邮编：214214

法人代表（或联系人）： 徐建平            电话：0510-7891331

要达到的主要技术指标：以生物技术（菌）处理工业污水，达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

wx274  JW014

项目名称：寻求工程菌处理工业污水新技术

需求单位：江苏博大环保股份有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇东工业区          邮编：214214

法人代表（或联系人）：钟华               电话：0510-7891860

要达到的主要技术指标：该菌种能广泛用于化工废水，印染废水的处理，达标排放。

拟投入资金：面议        合作方式：成果转让

wx275  JW015

项目名称：引进水处理及各种助剂新技术

需求单位：无锡市宜兴弘育化工厂

单位地址：宜兴市丰义镇锦半西路             邮编：214252

法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤        电话：0510-7291024

要达到的主要技术指标：高效、低耗，经处理使废水达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

wx277  JW017

项目名称：开发窑炉除烟尘脱硫新技术

需求单位：宜兴市氵伏东镇人民政府

单位地址：宜兴市氵伏东镇                    邮编：214224

法人代表（或联系人）：营林生               电话：0510-7462224

要达到的主要技术指标：林格曼排放达Ⅰ级

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
wx278  JW018

项目名称：寻求电厂烟尘脱硫技术

需求单位：江苏金久电力工程有限公司

单位地址：宜兴环科园东河路西首                  邮编：214205

法人代表（或联系人）：王荣良                     电话：0510-7061388

要达到的主要技术指标：在300T/h的条件下效果好，使烟气达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

wx279  JW019
项目名称：寻求印染废水处理新技术成果

需求单位：无锡市德发印染有限公司

单位地址：无锡市丽新路53号          邮编：214044

法人代表（或联系人）：钱德山 刘林根   电话：0510-2624027 

要达到的主要技术指标：技术领先、高效节能，达标排放。

拟投入资金：500万元                合作方式：委托开发，股份合作

wx280  JW020
项目名称：引进空气型臭氧发生器新技术成果

需求单位：中淼科技发展有限公司

单位地址：无锡市通惠东路425号           邮编：214043

法人代表（或联系人）：候传林   电话：0510-2607087  传真：0510-2603225

要达到的主要技术指标：技术领先、成果新颖，可连续24小时工作，寿命180天以上，发生量衰减20%以内。

拟投入资金：30万元                 合作方式：成果转让，股份合作

wx281  JW021
项目名称：寻求水煤浆生产新技术

需求单位：江苏金久电力工程有限公司

单位地址：宜兴市环科园东河路            邮编：214205

法人代表（或联系人）：王荣良             电话：0510-7061388

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进、高效节能。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

wx282  JW022
项目名称：开发声波吹灰器新技术成果

需求单位：宜兴市宏达实业公司

单位地址：宜兴市大浦镇张泽             邮编：214225

法人代表（或联系人）：周益民              电话：0510-7445185

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且应用范围广。

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

wx283  JW023

项目名称：引进环保产品新技术成果

需求单位：江苏金羊集团

单位地址：无锡市锡山区羊尖镇             邮编：214107

法人代表（或联系人）：巫伟  电话：0510-8731337-313 传真：0510-8731797

要达到的主要技术指标：高新技术、高效节能，产品在国内具领先水平。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

wx205  HY088

项目名称：开发环保型绿色化工新产品

需求单位：无锡市钱桥橡胶助剂厂

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇西漳村      邮编：214152

法人代表（或联系人）：张家平  钱洪泉     电话：0510-3231018

传真：0510-3231018

要达到的主要技术指标：技术先进，产品达国家标准，且无污染产生，有效保护环境。

拟投入资金：面议           合作方式：成果转让

yz021

	单位名称
	扬州澄露环境工程有限公司

	单位地址
	江都市富民镇      
	邮政编码
	225252

	电话号码
	0514-6655868
	传真号码
	6651600

	联 系 人
	韩德松
	E－mail
	jd@cnchenglu.com

	难题名称
	大型臭氧发生器配套中频电源（含变压器制造）

	内容说明

（300字内）


	我公司研制开发的大型（臭氧产量公斤以上）臭氧发生器其关键技术之一，大型中频电源的设计与制造已取得了一定的进展，但未能达到与臭氧发生器非玻璃介质放电管的理想匹配，而且变压器体积过大，造成整体设备体积增大。这些因素影响了大型臭氧发生器预期的低电压、高产率、低能耗目标的实现。因此急需研制出大功率、性能稳定，体积小、散热性能好的中频电源及变压器 

	主要技术参数要求


	电源变压器主要技术指标

1．频率：400HZ，800HZ，1000HZ；

2．工作电压：8000V；

3．电源方波驱动，输出波形为正弦调磁波；

4．其它具体参数需与发生器做匹配试验后确定。

5．功率：5KW-120KW 

6．变压器具有体积小，散热效果好，并适用于连续工作的工况。

	前景预测


	由于国内大型臭氧发生器主要是用玻璃管作为放电介质的传统技术，具有能耗高、体积大、臭氧产率低、不易维护等缺陷。国外进口产品又以其高性能及高昂的售价在国内难以大面积推广。本项目研制成功后，可以高性能、低成本、低运行费用、方便快捷的售后服务满足国内市场需求。由于国内对环境污染治理的不断加强及人们对高质量饮用水的要求，臭氧发生器有着广阔的市场前景。

	拟投资金
	预计前期投入资金100万元


058

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市南闸镇人民政府                         

	
	注册地址
	      淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	许振华
	电话
	   0517-5700005  

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	南闸镇地处的湖畔，生态环境优良，是省级无公害水产品生产基地，盛产无公害“白湖牌”螃蟹和青虾。近年来，由于大规模养殖，原始生态植被人为破坏，螃蟹发生大面积颤抖病，导致生产效益下降。




zj039

	单位名称
	镇江江华电气设备制造厂



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	8885817

8887862
	传真号码
	8887862

	联系人
	王红欣
	E-mail
	

	难题名称
	城市有机生活垃圾减量机



	内容说明（300字内）
	1、 菌种（现减量效果不明显）

2、 机内温度如何升高到60℃左右
3、 臭味排除方式


zj047

	单位名称
	江苏北固水泥有限责任公司


	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-5687572

	传真号码
	0511-5681988

	联系人
	魏竣
	E-mail
	

	难题名称
	机立窑废气污染治理技术


	内容说明（300字内）
	机立窑废气污染治理是所有机立窑水泥企业面临的一大难题，现今污染已成为机立窑水泥企业生存和发展的制约因素，而目前尚无能够完全适应机立窑操作能耗低的治理技术和设备，为此诚邀各界有识之士共同研究和开发机立窑废气污染治理技术和设备并能满足要求。

技术和设备必需保证机立窑达标排放，
出口浓度＜100mg／Nm



	主要技术参数要求
	必需适应机立窑的操作，保证不减产，不增加额外能耗。


	1 
	泰州绿康农业发展有限公司
	高温期间大棚降温保温
	为确保出口菌棒的均衡供应，拟建1500平方米转色棚2座。
	要求低造价降温，确保温度17-24℃。
	


	2 
	泰州市圣洁达水处理工程有限公司
	不锈钢罐体焊缝预防渗透（漏）方法及措施
	焊缝有渗漏现象
	适合并适用于本公司产品质量的改进与提高，以达到改善外观及内在质量的目的
	


yc009

项目名称：废氢氟酸、废硫酸的综合利用技术
简要说明：1、废氢氟酸的回收利用；氟苯生产过程中排出的废酸，其中主要含有70%的氢氟酸，10%的水份，其余为氟化钠及焦油类物质。2、废硫酸的综合利用：废硫酸中主要含有50H2SO4，20%H2O，25%N4HSO4及焦油类有机物。
单    位：射阳县氟都化工有限公司


   邮  编：224300

地    址：江苏射阳县合德镇合兴街兴庆路9# 
联系人：戴  华
法人代表：薛春林
电    话：0515-2301013

yc028

项目名称：先进的电镀废水处理技术
简要说明：由于环境保护意识的增强，对电镀行业的要求愈来愈严格，原来所采用的电镀废水的处理方法已满足不了现代化的要求，且占地面积大、效率低、运行成本高，现需引进的能成为一套废水处理的整套设备、自动化程度高、运行成本低，可根据不同要求形成系列化的产品。
单    位：盐城市电镀机械厂
地    址：盐都县义丰镇朝阳东路75号
法人代表：何  坤
 



联系人：王再明
邮    编：224022




电  话：0515-8661464
环保、节能

JW001

项目名称：开发、研制高浓度除尘器

需求单位：无锡市新能电力辅机厂

单位地址：无锡市滨湖区青龙山村对安嘴63号   邮编：214064

法人代表（或联系人）：查伟良                 电话：0510-5501340

要达到的主要技术指标：要求：除尘后无二次污染

拟投入资金：10万元           合作方式：委托开发

JW002

项目名称：引进纺织工厂高空除尘器新技术成果

需求单位：无锡市河埒空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇           邮编：214063

法人代表（或联系人）：蔡记平、徐顺源    电话：0510-5801934

要达到的主要技术指标：要求除尘器结构简单，技术参数为吸尘风量10M3/分，全压1000-1200P。吸尘效果好，能耗少，噪声低，使用单相电源，便于单人操作。在纺织业有推广应用价值。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

JW003

项目名称：寻求防爆电加热器、防爆电热带、防爆电加热棒新技术成果

需求单位：无锡市盛源电热电器厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇    邮编：214071

法人代表（或联系人）：王建安     电话：0510-5111364

要达到的主要技术指标：通过技术改造，增加投资，提高产品质量。

拟投入资金：60万     合作方式：委托开发、股份合作

JW004

项目名称：电极式电热元件技术难题攻关

需求单位：无锡市锡源锅炉有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇    邮编：214191

法人代表（或联系人）：胡志毅       电话：0510-3770383

要达到的主要技术指标：将电热锅炉、蓄热锅炉的电阻式电热元件改为电极式发热元件，提高产品质量和市场竞争力。

拟投入资金：100万元     合作方式：委托开发、其他

JW005

项目名称：寻求电厂环保新技术成果

需求单位：宜兴市侨兴环保设备厂

单位地址：宜兴市环科园山门工业区1号    邮编：214206

法人代表（或联系人）：曹凤英             电话：0510-7992329

要达到的主要技术指标：拟与东南大学合作开发

拟投入资金：面议                合作方式：合作开发

JW006
项目名称：寻求[Ca(OH)2]废渣综合利用新技术

需求单位：宜兴市侨兴环保设备厂

单位地址：宜兴市环科园山门工业区1号          邮编：214206

法人代表（或联系人）：曹凤英                   电话：0510-7992329

要达到的主要技术指标：能变废为宝，综合利用。

拟投入资金：面议                  合作方式：其他

JW007
项目名称：寻求废水处理新技术

需求单位：江苏博大环保股份有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇东工业区           邮编：214214

法人代表（或联系人）：钟华                电话：0510-7891860

要达到的主要技术指标：包括：钢铁工业废水处理新技术，MBR（反应器），化纤、印染、废水处理新技术。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

JW008
项目名称：引进水处理新技术、新成果

需求单位：宜兴市瑞盛水处理设备有限公司

单位地址：宜兴市和桥镇南新人民南路1号           邮编：214215

法人代表（或联系人）：季亦强                      电话：0510-7872518

要达到的主要技术指标：要求：高效、节能，应用范围广。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让、合作开发

JW009
项目名称：引进DSTE型新颖城市中水处理系统

需求单位：宜兴市环发设备制造公司

单位地址：宜兴高塍镇人民西路175号            邮编：214214

法人代表（或联系人）：邵伟清、沈万生           电话：0510-7898679

要达到的主要技术指标：达到国家中水，回用水技术指标参数，BOP5≤mg/l COPor≤50mg/l SS≤10mg/l
拟投入资金：280万元              合作方式：成果转让

JW010
项目名称：引进废水处理新技术

需求单位：宜兴市芳桥兴达化工厂

单位地址：宜兴市芳桥镇华阳村             邮编：214264

法人代表（或联系人）：吴国民              电话：0510-7581875

要达到的主要技术指标：废水经处理，符合环保要求达标排放。

拟投入资金：面议                合作方式：成果转让

JW011
项目名称：开发、研制高浊废水净化装置

需求单位：宜兴市思圣环保设备有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇                       邮编：214214

法人代表（或联系人）：周顺忠                  电话：0510-7893966

要达到的主要技术指标：对高浊度废水净化处理后，能达标排入。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

JW012
项目名称：开发、研制高浊度废水净化装置

需求单位：宜兴市过滤设备厂

单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路            邮编：214261

法人代表（或联系人）：牟小明             电话：0510-7501891

要达到的主要技术指标：对高浊度废水净化处理后，能达标排入。

拟投入资金：面议                合作方式：合作开发、成果转让

JW013

项目名称：开发工业污水处理新技术

需求单位：宜兴市高塍水气净化设备厂

单位地址：宜兴市高塍镇东               邮编：214214

法人代表（或联系人）： 徐建平            电话：0510-7891331

要达到的主要技术指标：以生物技术（菌）处理工业污水，达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

JW014

项目名称：寻求工程菌处理工业污水新技术

需求单位：江苏博大环保股份有限公司

单位地址：宜兴市高塍镇东工业区          邮编：214214

法人代表（或联系人）：钟华               电话：0510-7891860

要达到的主要技术指标：该菌种能广泛用于化工废水，印染废水的处理，达标排放。

拟投入资金：面议        合作方式：成果转让

JW015

项目名称：引进水处理及各种助剂新技术

需求单位：无锡市宜兴弘育化工厂

单位地址：宜兴市丰义镇锦半西路             邮编：214252

法人代表（或联系人）：张永宽、李小凤        电话：0510-7291024

要达到的主要技术指标：高效、低耗，经处理使废水达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

JW016
项目名称：寻求废旧电线、电缆综合利用技术

需求单位：江苏晨峰电缆有限公司

单位地址：宜兴市丰义镇东尧村              邮编：214252

法人代表（或联系人）：何建荣               电话：0510-7296645

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺合理、综合利用、变废为宝。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

JW017

项目名称：开发窑炉除烟尘脱硫新技术

需求单位：宜兴市氵伏东镇人民政府

单位地址：宜兴市氵伏东镇                    邮编：214224

法人代表（或联系人）：营林生               电话：0510-7462224

要达到的主要技术指标：林格曼排放达Ⅰ级

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发
JW018

项目名称：寻求电厂烟尘脱硫技术

需求单位：江苏金久电力工程有限公司

单位地址：宜兴环科园东河路西首                  邮编：214205

法人代表（或联系人）：王荣良                     电话：0510-7061388

要达到的主要技术指标：在300T/h的条件下效果好，使烟气达标排放。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

JW019
项目名称：寻求印染废水处理新技术成果

需求单位：无锡市德发印染有限公司

单位地址：无锡市丽新路53号          邮编：214044

法人代表（或联系人）：钱德山 刘林根   电话：0510-2624027 

要达到的主要技术指标：技术领先、高效节能，达标排放。

拟投入资金：500万元                合作方式：委托开发，股份合作

JW020
项目名称：引进空气型臭氧发生器新技术成果

需求单位：中淼科技发展有限公司

单位地址：无锡市通惠东路425号           邮编：214043

法人代表（或联系人）：候传林   电话：0510-2607087  传真：0510-2603225

要达到的主要技术指标：技术领先、成果新颖，可连续24小时工作，寿命180天以上，发生量衰减20%以内。

拟投入资金：30万元                 合作方式：成果转让，股份合作

JW021
项目名称：寻求水煤浆生产新技术

需求单位：江苏金久电力工程有限公司

单位地址：宜兴市环科园东河路            邮编：214205

法人代表（或联系人）：王荣良             电话：0510-7061388

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进、高效节能。

拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让

JW022
项目名称：开发声波吹灰器新技术成果

需求单位：宜兴市宏达实业公司

单位地址：宜兴市大浦镇张泽             邮编：214225

法人代表（或联系人）：周益民              电话：0510-7445185

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达国家标准且应用范围广。

拟投入资金：面议                     合作方式：合作开发

JW023

项目名称：引进环保产品新技术成果

需求单位：江苏金羊集团

单位地址：无锡市锡山区羊尖镇             邮编：214107

法人代表（或联系人）：巫伟  电话：0510-8731337-313 传真：0510-8731797

要达到的主要技术指标：高新技术、高效节能，产品在国内具领先水平。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏正昌集团有限公司

	单位地址
	溧阳市昆仓开发区正昌路28号
	邮政编码
	213300

	电话号码
	0519-7309863
	传真号码
	7309881

	联 系 人
	许志刚
	E－mail
	webmaster@zhengchang.com

	难题名称
	垃圾焚烧产生的收集及安全处置技术

	内容说明

（300字内）
	垃圾焚烧过程中会产生的飞灰富集重金属、二恶英等有害物质，属于危险固体废弃物类，如处理不当，会对环境和人类健康带来严重影响，因此必须采用合适的安全处理处置技术。

	主要技术

参数要求
	1、处理量：与日处理300吨城市生活垃圾焚烧系统相匹配

2、处理处置过程及最终产物不产生二次污染

	前景预测
	目前垃圾焚烧逐渐成为城市生活垃圾处理的主流技术和今后的发展方向，而焚烧必然会产生飞灰，以往飞灰都是采取回炉焚烧和直接填埋的方式，没有从根本上解决问题，因此研究一种安全、无二次污染的飞灰处理技术是今后垃圾自理技术研究的重点，具有广阔的前景。

	拟投资金
	1000万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	江苏南大紫金智能科技有限公司

	
	注册地址
	 常州 市白云路

	
	法定代表人
	刘建平

	
	联 系 人
	李维群
	电话
	0519-3271404

	
	传    真
	0519-3270497
	E－mail
	cwk@NDZ.com.cn

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	■机械  □农业  ■电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  ■环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 ■国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	2004-2005

	
	
	投资回收期
	2．5年

	
	
	投资年回报率
	40%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  常州市白云路

	
	投资总额
	  1000万----2000万

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	  公司拥有生产厂房近20000m2，技术装备先进配有先进的各类工程设计软件、项目管理软件、CAD工作站，以及各类机械、机电生产设备、电子产品生产线和检测设备。公司设计专业齐全，包括粉体工程电气、结构、自动控制、设备、工艺、计算机软件等专业。要求在以下方面合作：工业控制系统、环保设备、优工粉体机电一体化装备、成套工程技术等。对市场前景好、技术有一定领先性的其他项目，也可合作。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	武进区太湖镀膜玻璃厂

	
	注册地址
	 常州 市 武进区

	
	法定代表人
	朱玉明

	
	联 系 人
	沈  琪
	电话
	0519-6543165

	
	传    真
	0519-6541176
	E－mail
	taihuO@163.com

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  ■电子  □化学  □医药  □金属与非金属 ■建工建材  □航空航天  ■环保  ■节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	2004.7

	
	
	投资回收期
	3年


	
	
	投资年回报率
	35%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  常州市武进区潘家镇

	
	投资总额
	  1000万----2000万

	
	投资方式
	  ■一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	  本厂专业生产磁控溅射热反射玻璃，现有厂房2000m2，大型自动化磁控溅射镀膜生产线两条，其它真空镀膜设备3套，产品光学测试，理化试验设备齐全，小型镀膜实验设备壹套，具有二十多年的真空镀膜产品的生产经验，现需寻求低幅射玻璃的磁控溅射镀膜工艺的技术合作。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称：连云港神仙紫菜有限公司

	
	注册地址：海头镇南朱皋村

	
	法定代表人：白羽清

	
	联系人：王申永

	
	传真：6897866

	投

资

项

目

要

求
	投资

领域
	□机  械    □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材

□航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益：2004年便产生效益。

	
	
	投资回收期：3-4年

	
	
	投资年回报率：25%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	海头镇辖区内

	
	投资总额
	1500万元

	
	投资方式
	□一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	“连云港神仙紫菜有限公司”属中日合资企业，占地面积45亩，现有加工间、仓储等建筑物15000M2，一次紫菜加工机组7台套，二次紫菜加工机组二台套。为扩大生产规模，提高企业的经济效益，现需扩大投资1500万元，新上16帘紫菜一次加工机组2台套。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企业基本信息
	名称：连云港鸿美食品有限公司

	
	注册地址：连云港赣榆县墩尚镇驻地

	
	法定代表人：陈敏正

	
	联系人：郭瑜

	
	传真：0518-6411001

	投资项目要求
	投资领域
	□机  械  □农业□电子□化学□医药□金属与非金属□建工建材

	
	
	□航空航天√环保□节能□轻工□仪器仪表□其它

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进√国内领先□国内先进

	
	项目

投资

回报
	何时产生效益：从建成投产即产生效益

	
	
	投资回收期：三年

	
	
	投资年回报率：35%

	拟投资计划
	投资地域
	公司生产车间

	
	投资总额
	60万

	
	投资方式
	√一次性买断□股份合作□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	连云港鸿美食品有限公司系台商陈敏正先生在墩尚镇兴办的独资企业，项目总投资380万美元，公司占地面积67.6亩，建筑面积18000平方米，经过两年多的建设，现拥有2000平方米、800吨容量的高低温库，现代化生产车间、5000平方米的加工车间、化验室，配套设施齐全，分别从日本、台湾引进国际先进的米果加工设备16台（套）。该公司的主要产品为米果及高档休闲食品，其产品100%外销欧美等国家。公司具有日加工糯米20吨的生产能力，年可加工米果7000吨。主要在生产过程中产生淘米水，COD指标偏高。

	备注：请用word文本方式，以软盘形式提交。


环境保护

	45
	南京市澄海呢（控股）有限公司
	南京市中央路256号五楼
	210009
	025-3712647
	025-3712647
	马云桥
	myq0814@sohu.com
	秦淮河环境综合整治水质改善研究
	秦淮河环境综合整治是一项系统的环境治水工程，课题拟在流域水质和污染源现状调查的基础上，围绕规划的水质目标，提出多种工程及管理措施，包括生活污水截流、工业点源治理、农业面源控制、污染企业搬迁、码头沿岸码头拆除、引水增加流量、建坝提高水位等，改善水质，实现工程“流动的河、美丽的河、繁华的河”的治理目标。
	水质近期达到V类，消除黑臭，满足基本景观要求；远期达到IV类，满足景观娱乐用水要求。
	水是城市的灵魂，开展水环境治理研究环保的重要性，以逐步越来越多得人所认识，根据国内外的经验，开展水环境治理，改善人居环境，将是政府工作的一个重点，21世纪，环保、生态将成为发展的主题，因此本课题的研究前景广阔，有着巨大的经济和社会效益。
	工程资金约5～8亿人民币


	8
	南京市城市建设（控股）有限公司
	南京市鼓楼区
	张大强
	马云桥
	025-3712647
	025-3712647
	Myq0814@sohu.com
	环保
	国内领先
	2005年
	　
	　
	南京市秦淮河
	30亿元
	其它方式
	本工程是南京市政府为迎接“十运会”的重点工程，工程将在2005年5月完成，目前为确保工程目标的实现，指导工程建设，拟和愿意提供技术支持的单位共同进行水质改善研究。
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√





√








