附件1：

欧盟指令的基本内容

欧盟议会及欧盟委员会于2003年2月13日在其《官方公报》上发布了《废旧电子电气》设备指令（以下简称《WEEE指令》）和《电子电气功设备中限制使用某些有害物质指令》（以下简称《RoHS指令》）

表1  RoHS和WEEE管理的产品表

	序号
	产品类别
	产品名称

	1
	大型家用电器
	大型制冷器具、冰箱、冷冻箱、其它用于食品制冷、保鲜和储存的大型器具、洗衣机、干衣机、洗碗机、电饭锅、电炉灶、电热板、微波炉、其它用于食品烹饪和加工的大型器具、电加热器、电暖气、其它用于加热房间、床和座椅的大型器具、电风扇、空调器具、其它吹风、换气通风和空调设备

	2
	小型家用电器
	真空吸尘器、地毯清扫机、其它清洁器具、用于缝纫、编织及其它织物加工的器具、熨斗和衣服熨烫、压平和其它衣物护理器具、烤面包机、电煎锅、研磨机、咖啡机和开启或密封容器或包装的设备、电刀、剪发、吹发、刷牙、剃须、按摩和其它身体护理器具、电钟、电子表和其它测量、显示或记录时间的设备、电子秤

	3
	信息和通讯设备
	中央数据处理器、个人计算机、打印机、复印设备、电气电子打字机、台式和袖珍计算器、利用电子方式对信息进行采集、储存、处理、显示或传输的其它产品和设备；用户终端和系统；传真机；电报机；电话；收费电话；无绳电话；移动电话；应答系统；通过电信息传输声音、图象或其它信息的产品或设备

	4
	消费类产品
	收音机、电视机、录象机；录音机；高保真录音机；攻放机；音乐仪器；其他记录或复制声音或图象的产品或设备

	5
	照明设备
	荧光灯具（家用的照明设备除外）；直型荧光灯；紧凑型荧光灯；高亮度放电灯，包括压力钠灯和金属卤素灯；低压力钠灯；其它用于传播或控制光的照明设备（细丝灯泡除外）

	6
	电气电子工具
	电钻；电锯；缝纫机；对木材、金属或其它材料进行车削、铣、砂磨、研磨、锯削、切割、剪切、钻孔、冲孔、折叠、弯曲或类似加工的设备；用于打铆钉、钉子或螺钉或用于去除铆钉、钉子或螺钉的工具；用于焊接或类似用途的工具；对于液体或气体进行喷射、传播、分散或其它处理的设备；用于割草或其它园艺操作的工具

	（7）
	玩具、休闲和运动设备
	电动火车或赛车；手持电子游戏机；电子游戏机；用于骑自行车、潜水、跑步、划船等的测算装置；带有电子或电气元件的运动设备；投币机

	（8）
	医用设备（被植入或被感染的产品除外）
	放射治疗设备；心脏用设备；透视装置；肺呼吸机；核医疗设备；玻璃容器内诊断用实验室设备；分析仪；冷冻机；生殖试验设备；其它用于探察、预防、监控、处理、缓解疾病、伤痛的设备

	9
	监测和控制仪器
	烟雾探测器；发热调节器；温控器；家用或实验室设备用测量、称重或调节器具；工业安装（如在控制板上）中所用的其它监控仪器

	10
	自动售卖机
	热饮料自动售卖机；瓶装或罐装热或冷饮料自动售卖机；固体产品自动售卖机；钱票自动售卖机；所有自动送出各类产品的器具


说明：（7）、（8）序号被置括号之中，表示该项目暂不受RoHS指令限制；

表2   RoHS指令限制使用的六类有害物质

	序号
	指令限制的物质
	使用该物质的例子
	指令规定的免除

	1
	水银（汞）
	温控器、传感器、开关和继电器、灯泡
	含汞量不超过规定值（5、8或10mg ）的紧凑型和通用直型荧光灯、特殊用途直型荧光灯等

	2
	铅
	焊料、玻璃、PVC稳定剂
	—CRT、电子元件和荧光管玻璃

合金钢中铅<0.35%、合金铝中铅<0.4%、合金铜中铅<4%

—服务器、存储器等焊料（2010年止）、网络基础设备用焊料、电子陶瓷

	3
	镉
	开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池
	

	4
	铬（六价）
	金属附腐蚀涂层
	吸收型冰箱制冷系统

	5
	多溴联苯（PBB）
	阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳
	

	6
	多溴二苯醚（PBDE）
	阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳
	


《RoHS指令》和《WEEE指令》规定纳入有害物质限制管理和报废回收管理的有十大类102种产品，前七类产品都是我国主要的出口电器产品。

《WEEE指令》要求在2006年12月31日前生产制造商应实现下列目标：

（1） 对第1类和第10类的WEEE：

 回收率为每件器具平均重量的80%。

元件、材料和物质再利用率和再循环率为每件器具平均重量75%。

（2） 对第3类和第4类的WEEE：

回收率为每件器具平均重量的75%。

元件、材料和物质再利用率和再循环率为每件器具平均重量65%。

（3） 对第2、5、6、7和9类的WEEE：

回收率为每件器具平均重量的70%。

元件、材料和物质再利用率和再循环率为每件器具平均重量50%。

（4） 对于气体放电灯、元件、材料和物质的利用率和再循环率为每件器具平均重量的80%。

另外，WEEE管理的对象，不仅包括废旧设备整机，也包括整机电器的所有元件、部

件和消耗材料。

2004年8月13日前，要求欧盟各成员国建立监视《WEEE》指令目标的程序细则，

并将必要的法律、规则和行政规定生效立即通知欧盟委员会。

2005年8月13日前，确保生产者提供为回收各环节所需的资金。

2005年8月13日后，投放市场的产品生产者有责任为自己产品的回收处理提供资金。

《RoHS》指令的基本内容是从2006年7月1日起，在新投放市场的电气电子设备产

品中，禁止或限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚（PBDE）和多溴联苯（PBB）等六种有害物质。

