电子、机械

2-ntbc -003
项目名称: 220kV新型组合式光电互感器
内容说明：220kV新型组合式光电互感器是江苏省科技厅下达给我公司的科技攻关项目，是集晶体物理、光电子技术、光纤技术、高电压技术与计算机技术一体化的高新技术产品。研制开发过程中，有两大难点尚未彻底解决。
    一、温度对系统稳定性的影响
    在诸多影响“系统稳定性”的因素中，温度这个因素尤为突出，它影响传感器（光电晶体）的固有参数，使通光波长发生改变，同时对二次信号处理电路的输出也产生漂移。虽然我们采取了一些措施来削弱其影响，如采用双光路温度补偿方案，在二次电路机箱里增加了温控装置，使机箱恒温在31.5℃±1℃，但这些措施有一定的局限性，难以保证在环境温度剧变时系统输出信号不发生畸变，由于国家到目前为止对光电互感器尚无有效的检测手段，以致温度对光电互感器系统稳定性的影响一直没有进行深入的研究和解决。
    二、接口问题
    虽然新型光电互感器带有与继电保护和计量装置的连接接口，其输出信号（弱电信号）可直接进入继电保护或计量装置的A/D模数转换器，省去电量变送器（强电与弱电之间的变换）及相应的调理电路，既经济又方便，但现有的继电保护和计量装置的信号采集部件都是针对传统的互感器设计的，要让生产厂家或用户改变，重新调整程序和输入接口，有一定的难度，因此要将光电互感器产业化，与之配套的计量、保护装置同样需要开发。
最高工作电压：252kV
额定一次电流：300－600A，125～2500A
准确级次：电流单元0.2/5P20
          电压单元0.2/3P
局部放电水平：<5PC
环境条件：－30℃～+40℃
额定绝缘水平：252/460/1050kV
额定短时热稳定电流：50kA，3s
额定动稳定电流：125kA  
拟投资资金（万元）：300
联系企业：如皋高压电器有限公司    毛立新  夏跃建   7512292   7531599
2-ntbc -007

项目名称：高电压设备中新型温度在线监测和报警装置
内容说明：  随着电力系统自动化程度的提高，对电力设备运行的可靠性有更高的要求，在带电的情况下，为及早发现、预防设备中故障，如连接处和其它部位过热故障，需红外线在线监测和报警，并可供高电压（10KV，35KV）设备等电器部件的带电监测。
1、红外线多机通信进行多点温度测量，监测点数目不限
2、软硬件系统配套，报警温度值由软件人为设定
3、具备抗电磁干扰和误动作的防范措施
4、安装方便，测温范围20℃~120℃。
    本装置在电气设备（变压器，电抗器，高压设备等成套设备）行业内，尚无类似产品，它属国内领先水平。本装置特别适于金属封闭式开关柜，箱式变电站中带电主回路固定点的温度监测。投资回报率可达成本一倍以上
拟投资资金（万元）：

联系企业：南通市通城仪表有限公司   丁同余  洪  建   0513-7529288
2-ntbc –008

项目名称：9Cr18高强度不锈钢球
内容说明：9Cr18高强度不锈钢球是采用9Cr18不锈钢为原材料，经过镦压成型、光削加工、高温热处理改变内在组织性能和研磨等十几道工序加工而成。产品具有高可靠性、高稳定性、高精度、低噪声、耐腐蚀、耐磨损、抗击打、长寿命等性能特点，填补了国内空白，达到了国际产品的先进水平。属于为化工、石油、冶炼勘测机械工业配套的新一代机械基础关键部件，是一个依靠高科技生产的尖端机械基础件。

球形误差                    ΔSph≤0.04μm

球直径变动量                VDWS≤0.04μm

批直径变动量                VDWL≤0.08μm

硬度单粒差                  ≤0.8HRC

硬     度                   HRC≥62

显微组织                   500倍级显针状马氏体

单粒振动值                  ≤30dB

可靠寿命                    ≥K12

    9Cr18高强度不锈钢球属于国内空白产品，也是“朝阳产品”。根据中国轴承协会的统计，我国每年从国外进口的该品种钢球约20亿粒达人民币40亿人民币元以上，所以9Cr18高强度不锈钢球一旦开发成功，将替代进口节约外汇。因此就国内目前的市场分析，是十分广阔的，也是现实的。
拟投资资金（万元）：2500
联系企业：江苏力星钢球有限公司  刘  建  0513-7513793

2-ntbc –009

项目名称：水基砂轮研磨液
内容说明：水基砂轮研磨液是化工领域中的一项重大突破成果。改变了传统的砂轮研磨油以废油为基础原料的老工艺，以水为基础原科，添加复合聚乙二醇和其它表面非离子活性剂配置而成，它具有透明、无味、无害、高效、安全、可靠等优良特点，是钢球、轴承加工中新型配套产品。由于具有很强的润滑、防锈、散热、一定洗涤效果和沉淀性，它与6000#树脂砂轮配套使用后，能够确保钢球表面无划条、无碰伤，使钢球的振动无异音达到“静音”要求，而且大大缩短加工时间提高生产效率，是一种高科技产品。

    外观：透明；

    气味：无味：

    PH值：8-10：

    水溶性：速溶：

    粘度：不低于3.5厘斯，（400C）：

    防锈性：单片≥24小时，选片≥4小时：

    腐蚀性：≥24小时：

    消泡性：≤2毫升
拟投资资金（万元）：800

联系企业：江苏省滚动工程技术研究中心  刘  建  缪小勇  0513-7513339  
2-ntbc –010
项目名称：深孔加工
内容说明：阀门密封面需要堆焊硬质合金后再金加工，由于所处位置较深，加工后密封面的圆度难以达到设计要求，严重地影响阀门的质量。  圆度φ0.2
拟投资资金（万元）：5

联系企业：南通市电阀门有限公司

2-ntbc –012
项目名称：钻床钻盒的制造与装配的制造与装配
内容说明：1、钻盒中龄轮加工：要求齿轮耐高温、耐冲击、高速运转。

2、钻轴与钻体的加工：要求精度高。

精度高、质量稳定、热处理质量稳定。
拟投资资金（万元）：50-80
联系企业：南通国全木工机械制造有限公司  陈节群   0513-5575672

2-ntbc –015
项目名称：需机械、环保类产品开发
内容说明：企业简介：高效节能油气锅炉，能达到国内先进水平并有较好的市场前景。公司目前有压力容器设计制造许可证，锅炉O级证，公司有生产厂房近600平方米，压力容器和锅炉的相关加工设备和操作能力，设计和制造技术人员10人
拟投资资金（万元）：视项目情况确定股份合作
联系企业：南通中洲工程设备有限公司  周建国  0513-5690118
2-ntbc –019
项目名称：铸铁气缸套内孔表面整体火工艺
内容说明：我公司从事铸铁气缸套内孔表面整体淬火工艺的攻关研究已多年，其间曾与上海、江苏等多家科研院校、专业加工企业合作，至今仍未成功。该工艺要解决关键问题是：

    1、若采用成品气缸套内孔表面整体淬火，如何淬火并控制变形。

    2、若采用半成品气缸套内孔表面整体淬火，如何淬火并解决淬火后加工工艺。

以上两种方法均要满足大批量生产需要。机体硬度210HB以上；

淬火区要求：硬度HRC40—55、深度1.2mm。产品使用寿命大幅提高，应用前景广阔。
拟投资资金（万元）：

联系企业：江苏新象股份有限公司  张卫兵  0513-4541304
2-ntbc –027

项目名称：大型船体自动焊接系统
内容说明：有5000平方米厂房和专业生产焊接机械设备，拟开发大型船体自动焊接系统。
联系企业：南通金宇焊接设备有限公司  杨  飞  0513-3516576

2-ntbc –029

项目名称：开发自动记费、远程控制、新颖结构水表
内容说明：本厂为生产水表的专业厂家，厂房2000平方米，生产设备齐全，现需寻找高新技术新产品。
联系企业：南通市水表厂  杨  燕   13706297266
2-czbc –001
	单位名称
	常州市金宏电子有限公司

	  单位地址
	常州市劳动西路胡家场81号
	邮政编码
	213001

	  电话号码
	0519-6898176
	传真号码
	6899835

	  联 系 人
	滕 伟
	E-mail
	JHTW0610@sina.com

	  难题名称
	按钮式定点设备

	内容说明

（300字内）


	按钮式定点设备，其作用类似于PS/2鼠标。主要适用于高精度，防水，防尘等特殊场合。特别适用于军队的一些装备中。目前，国内尚没有产品，主要依靠进口。

该设备采用四只双极型霍尔电路，表示上，下，左，右四个方向。在四只电路的中心位置放置一磁性小物体。当磁性小物体的位置复化时，感应到相应的霍尔电路输出电压的微弱复化。该微弱信号经处理后，就可确定磁性小物体移动的方向和移动的速度。磁性小物体通过连接件由人手控制，从而控制屏幕上的光标。霍尔电路大小约为2×2mm。磁性小物体为一圆φ4mm。在开发过程中遇到的难题是：

1． 怎样精确地控制磁性小物体移动的方向及移动的速度？

2． 经了解和试验，霍尔电路的一致性较差。（即同型号同批次霍尔电路，对磁场的感应电压输出差异较大）。若批量生产，如何保证霍尔电路的一致性？



	  主要技术

参数要求


	对应到屏幕上，能控制以象素为单位移动光标。

	前景预测


	市场需求量很大

	  拟投资金


	    10万


2-czbc –002
	单位名称
	常州市金宏电子有限公司

	  单位地址
	常州市劳动西路胡家场81号
	邮政编码
	213001

	  电话号码
	0519-6898176
	传真号码
	6899835

	  联 系 人
	戴白刃
	E-mail
	

	  难题名称
	电机驱动电路

	内容说明

（300字内）


	直流永磁无刷可调速电机具有效率高、节能、噪声低、可控等优点。国内还没有真正的成熟产品，主要依赖进口，但价格高，国内一般用户接受不了。经我们对小型直流永磁无刷电机的分析和试验，除电机本身的成本外（包括定子、转子及磁钢），控制电路的成本占了相当大的比重，而驱动电路成本又占了整个控制电路的一半。因此若能开发出廉价的驱动电路，对降低该类电机的成本具有极大的意义。从而我们可以生产价格较低的直流永磁无刷可调速电机。



	  主要技术

参数要求


	该驱动电路能驱动四只大功率场效应管，输出驱动电压15伏，电流50~80mA。驱动电路尽量的小，面积在10×10mm以内。此外，价格在10元人民币以内。

	前景预测


	市场需求量很大

	  拟投资金


	     10万


