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2005’中俄高新技术合作研讨会

俄方代表团发布项目清单

第一类  医学与药学(47项)

	No.
	项目简介
	研发人（单位）

	A1 
	BM 3-25-60 “RELMA-2”高转速、小型手握钻牙机
	KULIKOV, SUKHOV,

SAVENKOV, KULIKOVA

	A2 
	“RELMA-3” 医用钻牙机,直流无电刷电动机40伏，1000-40000转/分
	KULIKOV, SUKHOV, KHRUPACHEV, SUKHONOV, SAVENKOV

	A3 
	固定式自动灭菌机 ST-IK-“RELMA” 利用瞬时强光及强热作用，可保证将医疗器械快速消毒
	“RELMA”公司

	A4 
	SCANAR治疗仪（能治疗多种疾病的多功能治疗仪，其原理为人体神经纤维的自控激活功能）
	“RITM”公司

	A5 
	医用多层毛毯 OLM-01，保证患者始终处于良好的心理状态，改良睡眠质量，消除肌肉疲劳
	“RITM”公司

	A6 
	“RISTA-EPD”  最新电脑控制的多功能多种疾病治疗监控仪
	“RITM”公司

	A7 
	稳定性分析仪（专门用于分析人体稳定性的仪器），电脑控制用于诊断及治疗人体平衡功能紊乱
	“RITM”公司

	A8 
	GRV-治疗箱  在有毒气体环境中，可用于记录治疗过程中患者身体物理场的变化
	ITMO公司

	A9 
	人造心脏瓣膜 “MIX” （单门）
	ROSKARDIOINVEST公司

	A10 
	利用彩色聚合透镜制造的个人电脑使用保护镜 KOM系列
	LORNET-M公司

	A11 
	利用彩色聚合透镜制造的太阳镜“OZON”
	LORNET-M公司

	A12 
	利用彩色聚合透镜为驾驶员专门研制的安全保护镜
	LORNET-M公司

	A13 
	新药 “GIPOKSEN” 供肺病、心脏病、病毒性肝炎患者及其他疾病患者调节新陈代谢过程用
	OLIFEN 公司

	A14 
	最新人造心脏瓣膜 “ROSKARDIKS” （双门）
	ROSKARDIOINVEST公司

	A15 
	治疗肠道疾病用的支撑环
	ROSKARDIOINVEST公司

	A16 
	用于安装假牙的离子植入工艺
	ROSKARDIOINVEST公司

	A17 
	诊断治疗仪 “ASU-VISION”，根据中医传统疗法及空气离子疗法改进的电针刺疗法，用于检测及治疗人体器官
	AVAKIAN R., TEPPONE, AVAKIAN M.

	A18 
	“EHF-1”  不使用针的极高频针刺疗法
	AVAKIAN R., TEPPONE, AVAKIAN M.

	A19 
	新药 “PEPTIDY” 是一种自动免疫新药，供人体器官移植时及人体器官免疫系统康复中使用
	DEIGIN

	A20 
	人体微血管激光分析工艺，用于测定血液中氧的含量（糖尿病、肿瘤、心脏病等）
	“ASTROFIZIKA”公司

	A21 
	眼病治疗仪，用于治疗斜视及视网膜损伤等
	“ASTROFIZIKA”公司

	A22 
	激光仪，用测量人体外围血管脉搏、血流以及氧浓度的方法，对肿瘤及心血管疾病进行诊断
	“ASTROFIZIKA”公司

	A23 
	“POTOK” 心脏脉搏诊断系统，用来诊断人体内部器官疾病及肿瘤
	USPENSKY

	A24 
	刷式电动刺激仪,用它将富含银离子的化妆品和药物,涂抹在头部皮肤上,治疗脱发及皮肤病
	“SILEN”公司

	A25 
	“远程医院”，利用安装在电脑线路中的特种诊断及治疗仪，实现“医生-患者”远程互动
	“SILEN”公司

	A26 
	二合一医用注射器（溶剂+粉剂），在注射器内获得制剂的溶液
	克拉斯诺亚尔斯克市-17

	A27 
	医用正电子发射断层摄影发电机Sr/R6-82
	核物理研究所

	A28 
	LUMF技术放射疗法
	核物理研究所

	A29 
	Er-YAG激光外科手术仪
	核物理研究所

	A30 
	离子控制器，用于分析快速粒子光束横断面（医用及其他弱电频道）
	核物理研究所

	A31 
	LUE 8/5医疗用及工业用放射诊断成套设备
	核物理研究所

	A32 
	超高频辐射检测仪
	核物理研究所

	A33 
	供微血管血液动力学研究用的激光摄影仪
	“ASTROFIZIKA”公司

	A34 
	人体内部外科手术用微光学仪
	“ASTROFIZIKA”公司

	A35 
	血液中葡萄糖含量激光测量法（精确度不低于±10mg）
	“ASTROFIZIKA”公司

	A36 
	微血管激光观察系统（利用电视摄像仪PZS）
	“ASTROFIZIKA”公司

	A37 
	“Aist”短波诊断仪，利用微谐振作用于患者生物活动区的方法进行治疗
	“START”公司

	A38 
	人体（腿）假肢:电膝盖、智能腿
	俄罗斯核工业部

	A39 
	高能离子植入假肢：TIIUS-700/3,

TIIUS-1500/1.5
	俄罗斯核工业部

	A40 
	“Intex”练习器，训练人体适应恶劣环境的设备
	“RITM”公司

	A41 
	“Ekho-X1”系列听力计，实施屏蔽测听及判断人的听觉临界值的仪器
	“RITM”公司

	A42 
	“Ekho-X2”系列临床诊断听力计，全面检查听力的仪器
	“RITM”公司

	A43 
	“Antel-1 ”诊断程序，依据该程序可在患者身上测出其导电点，按Nakatani诊断法，此乃不可缺少的步骤
	Avakian R., Teppone M.,

Avakian M.

	A44 
	PTM-01-RES成套诊断仪，用于诊断乳腺癌及其他内部器官疾病
	Avakian R., Teppone M.,

Avakian M.

	A45 
	辅酶浓度激光测量仪NAD/NAD-H——用于监控蛋白合成，在心脏外科、器官移植及肿瘤治疗中使用
	“ASTROFIZIKA”公司

	A46 
	术后初期检测患者肠接缝对腹腔排水适应性的最新检测法
	“FIPS”公司

	A47 
	瓦斯过滤器，将瓦斯中的固体及液体杂质清除可广泛应用于多种工业领域，如石油工业、化学工业、电力加工、天然气工业、食品工业等
	“FIPS”公司


第二类  机械制造、建筑、矿业（66项）

	No.
	项目简介
	研发人（单位）

	B1 
	真空等离子多用途涂层工艺及设备
	“EVATON”公司

	B2 
	真空工艺与设备，在真空中将金属有机化合物的蒸汽进行热分解，用此法将若干大吨位金属层沉淀在模具上面而制出产品
	“EVATON”公司

	B3 
	修复SS-45型陶瓷过滤器的成套设备
	“ALEXANDRA-PLUS”公司

	B4 
	超声金属线及金属带去污装置
	“ALEXANDRA-PLUS”公司

	B5 
	超声热交换器，大部件（需去污部分达1500*2000*4000MM）去污装置
	“ALEXANDRA-PLUS”公司

	B6 
	零部件超声去污作业用工作台
	“ALEXANDRA-PLUS”公司

	B7 
	“GEORADAR” 探测仪，用于探测土体及搜寻埋在地下的市政通讯设备（管道、电缆等）
	“GEOLOGORAZVEDKA”公司

	B8 
	液压开沟机（HRS）定向将岩石或水泥路面挖开，其作用力与普通设备相比，高5-10倍以上，而其电力消耗却不到其1%，作业时既无噪音，又无扬尘污染
	“SILEN”公司

	B9 
	框式碎石机，用于单块石料定向粉碎，其作用力高达630吨，石块面积1500*600MM
	“SILEN”公司

	B10 
	小型液压机，其作用力由300至5000吨不等
	“SILEN”公司

	B11 
	MAG均质机  用于生产低热量不含胆固醇的豆制品 （全部生产过程均由一台机器完成）
	“催化剂工厂”公司

	B12 
	研磨机，将供医药用及食品工业用的植物性原料进行研磨加工，（原料直径2-3MM，最终产品直径为10微米以下），其工作原理为涡流式磨碎机，可用于+2℃至-200℃温度环境中
	“MESSO”公司

	B13 
	高密度氧气储存及运输用瓶，氧气的运输费用与汽油相比，低1.5-2倍，而且无发生爆炸的危险
	“TEKHNOKAPITAL”公司


	B14 
	转子挤压式烘干机，供加工有粘性的食品及其原材料使用
	“ECOLOGY”公司

	B15 
	高温脉冲金属加固法，利用高温脉冲等离子将零件及工具加固，其原理为：将金属零件厚度为5-80微米的表层瞬间高温融化，随后再将融化层进行高温淬火
	“TRINITY”公司

	B16 
	小型激光光谱计
	核物理研究所

	B17 
	金刚石CVD合成仪，以精确辉光放电为原理而制成
	核物理研究所

	B18 
	介质、物质及材料的无损探伤检测器（用核物理方法进行检测）
	核物理研究所

	B19 
	正电子工艺综合计，用于微电子、冶金、化学工业及医学等领域
	核物理研究所

	B20 
	卧式石油泵组NGPNA 3600-120
	“ENERGOMASH”公司

	B21 
	带硬聚合物电解质的电解槽（EL TPE）
	俄罗斯核工业部

	B22 
	电缆防火涂层OVKP-2
	俄罗斯核工业部

	B23 
	低电阻高强度导线
	俄罗斯核工业部

	B24 
	生产高强度刀头切削工具的工艺
	俄罗斯核工业部

	B25 
	高温电阻炉
	俄罗斯核工业部

	B26 
	一次性凿岩机，模块型<PMI 90SK>
	俄罗斯核工业部

	B27 
	高效能炸药粉熔剂，用于各种不同材料的经济焊接
	“SILEN”公司

	B28 
	铝合金板翘式热交换器焊接法
	“FIPS”公司

	B29 
	高合金展开环状坯料生产法
	“FIPS”公司

	B30 
	医疗器械表面变性处理的方法
	“FIPS”公司

	B31 
	钛及钛合金镀镍用电解质
	“FIPS”公司

	B32 
	氧化物铸件制造法
	“FIPS”公司

	B33 
	零件表面个别部位保护法，零件个别部位需要进行耐高温、耐腐蚀表面保护时，采用此法
	“FIPS”公司

	B34 
	防冻液用缓蚀剂，内燃机冷却系统及热交换器传热剂用
	“FIPS”公司

	B35 
	生产整体式隔热泡沫混凝土用造型混合物
	“FIPS”公司

	B36 
	低密度陶瓷件原材料混合物及其制造方法，可用于建筑材料，降低材料成本，提高材料防热性能
	“FIPS”公司

	B37 
	利用蛋白质泡沫剂获取泡沫混凝土的方法
	“FIPS”公司

	B38 
	框架大楼与框架大楼建造法，降低劳动力成本缩短建楼工期，提高隔热隔音质量，可广泛用于工业领域
	“FIPS”公司

	B39 
	危急情况发生时从高层建筑物营救人员的装置
	“FIPS”公司

	B40 
	海底表面沉积取样器
	“FIPS”公司

	B41 
	纳米粒子获取法及含有纳米粒子的材料与设备的制造
	“FIPS”公司

	B42 
	凿岩废物埋藏法
	“FIPS”公司

	B43 
	防暴装置，开矿业及煤矿发生火灾时用于防爆及防火的装置
	“FIPS”公司

	B44 
	缓倾岩层开采法
	“FIPS”公司

	B45 
	开发油气田用钻井用液，也可用于钻探及开发岩层
	“FIPS”公司

	B46 
	石蜡族氢去氢法催化剂
	“FIPS”公司

	B47 
	润滑——冷却介质浓缩物
	“FIPS”公司

	B48 
	热交换器管内壁去污机
	“SPLAVY”公司

	B49 
	容器内液体介质监控的方法与设备
	“有色金属自动化”公司

	B50 
	铬柔皮革加工法
	喀山市技术大学

	B51 
	下套管过程中对套管组螺丝结合进行压力实验的方法
	北高加索山天然气研究所

	B52 
	“燃烧器”，用于点燃锅炉燃烧室中的液体燃料，将其势能变为其他形式的热能，可降低燃油消耗，提高作业经济性
	远东国立海洋研究院

	B53 
	蒸汽锅炉自动保护器，锅炉供水突然发生故障时可自动起保护作用，本发明曾在海参崴国际展览会上展出
	远东国立海洋研究院

	B54 
	管道焊接内壁防腐蚀的工艺，用提高管道焊接密闭性及对其密闭性进行监控的方法，达到增强其防腐的可靠性
	国立石油天然气学院



	B55 
	木材烘干炉，供木材加工的中小型企业使用，烘干过程的多个数据均为可调数据，以达到不同的目的
	“GRANAT”公司

	B56 
	传送零部件及工具的机械手，应用于车辆及机器维修与保养作业，可显著提高工效，简化传动设备，增加作业精度
	“FIPS”公司

	B57 
	盐酸抑制剂获取法，制取盐酸过程中，因盐酸内生成酸性腐蚀抑制剂而成，可用于石油工业，也可用于电力工业清洗锅炉，以及酸洗黑色金属
	“FIPS”公司

	B58 
	以镁为基础的合金及其制品，广泛应用于航空工业，可以制壳体、仪表盘架、支架及滚筒等，以镁为基础的合金中含有锌、锘，还有铌、钛及稀土金属，此种合金制品可在任何天气条件下正常作业
	“FIPS”公司

	B59 
	用于制造泡沫铝的铝合金，以及用铝合金制造泡沫铝的方法，广泛应用于航空工业及汽车制造业
	“FIPS”公司

	B60 
	盐涂料，该涂料中不含过敏成分，可广泛应用于住宅及医院的墙壁，达到预防和治疗支气管哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎以及其他呼吸道疾病的目的，居住在用盐涂料粉刷墙壁的房间里，可获得预防及治疗疾病的效果
	“FIPS”公司

	B61 
	石油开采及运输过程中对地沥青、焦油石蜡沉积物有综合性作用的药剂
	“FIPS”公司

	B62 
	万能木材加工机，小型工厂用于加工木材，可代替10部以上工具机，占地面积小，节省能源25-30%
	“FIPS”公司

	B63 
	有机织物涂花加工工艺，在喷流打印机和激光打印机上进行印刷，在塑料、木材、金属板表面上涂花纹，在布匹、皮革、人造革上涂彩色
	“FIPS”公司

	B64 
	金属件在假气体液化层镀硼镍的方法，此方法可在机械制造业中广泛应用，可降低涂层的脆度，提高产品的品质
	“FIPS”公司

	B65 
	寻找矿产地的新方法，是一种利用大气地质化工法找矿，尤其是找碳氢化合物矿，利用此法可在交通十分不便的密林深处找矿，可降低费用，减少体力消耗
	“FIPS”公司

	B66 
	建筑新合成材料, 使用该材料生产的铁轨夹板、连接网绝缘子、接线端、电线杆、围墙、栅栏、排水槽等都拥有如下优点：重量轻、强度高、不腐蚀。该产品色彩艳丽、安装简便、无须维修上色
	“APATECH”公司


第三类  生态学、生物工程、消防（47项）

	No.
	项目简介
	研发人（单位）

	C1 
	固定式 “SILVA” 纯水机，用银离子对流动中的水进行消毒
	“D & D”公司

	C2 
	小型“SILVA” 纯水机，用银离子将水消毒（每分钟产生3升净水）
	“D & D”公司

	C3 
	“MEGRAN” 家用高级纯水机，采用特种膜片及吸湿剂，将自来水过滤成可饮用的高品质纯净水（不含重金属盐，无菌），连续使用过滤50000-75000升水无需更换滤芯
	“MEGRAN”公司

	C4 
	便携式无烟热源“大地太阳”，利用金属氧化物催化剂产生热（作业温度达200-680℃）
	“SILEN”公司

	C5 
	环保用纸“绿色信笺”，用厚度为0.8-1.5MM的聚苯乙烯制成，擦去铅笔、碳素笔、腊笔、油画颜料等书写或画图痕迹后，可多次使用
	PLOTNIKOV

	C6 
	酒精直接蒸馏工艺，将粮食加工成酒精及农用牲畜的饲料，无残渣，对环境无污染（利用含有大量干料的特种发酵原汁）
	“ECOLOGY”公司

	C7 
	液体培养基磁加工仪 “AMO-10”，经加工后生成的磁化水极易为人体吸收，更有促进农作物生长，提高单位面积产量的作用
	“EKOLOGY”公司

	C8 
	特种消防头盔，头盔上配有专门系统，借助红外线，保证高能见度，可在浓烟、大雾及扬尘的环境中使用，其基础为新型聚合晶体材料
	“CYCLON”公司

与 “SILEN-OPTIK”公司

	C9 
	新工艺，加工及回收电解生产过程中产生的电解泥的工艺
	下格勒市国立建筑工程大学

	C10 
	移动式水处理设备，可用于紧急状态
	下格勒市国立建筑工程大学

	C11 
	热电站化学水处理设备的废料加工工艺及回收酸性蓄电池的产生的酸废物的工艺
	下格勒市国立建筑工程大学

	C12 
	“SOJLEKS”生物工艺，利用该工艺将石油、农药、酚类、重金属中的碳氢化合物造成的污染从水、土壤里及工业建筑物地表消除，以达到环保目的
	“POLYINFORM”公司

	C13 
	“BIOSORB”生物净水器，用于污水净化
	下格勒市国立建筑工程大学

	C14 
	模块机动系统，以气体动力工艺为原理研发出的灭火系统，该系统可安装在消防车、快艇及火车上，是一种独立的组件。在36000伏高压下，无需切断火灾现场的电源，可顺利灭火
	“SILEN-JET”公司

	C15 
	以气体动力工艺为原理研发出的个人灭火系统，其外形好似一个背包，供一名消防队员使用，其水流喷射距离为15米，在36000伏高压下，无需切断火灾现场的电源，可顺利灭火
	“SILEN-JET”公司

	C16 
	固定式灭火系统，在极为危险的环境（油田、工厂、木材加工企业等）消防灭火，原理为气体动力工艺，水流射程150米，在36000伏高压下，无需切断火灾现场的电源，可顺利灭火
	“SILEN-JET”公司

	C17 
	直升机（如KA-32AI）用消防灭火系统，原理为气体动力工艺，水流射程150米，在36000伏高压下，无需切断火灾现场的电源，可顺利灭火
	“SILEN-JET”公司

与 “KAMOV” 公司

	C18 
	新工艺新设备，工业与市政净水厂沉淀物及污泥消毒的工艺与设备
	下格勒市国立建筑工程大学

	C19 
	酸性柏油加工工艺，将酸性柏油制成火炉燃料及建筑材料
	下格勒市国立建筑工程大学

	C20 
	新一代环保型吸湿剂，最新科研成果，保证每年可生产5千吨
	下格勒市国立建筑工程大学

	C21 
	环保型无害皮革加工工艺，采用最新工艺加工皮革，污水净化，形成封闭式水循环，回收生产过程中的废料加以利用
	下格勒市国立建筑工程大学

	C22 
	消防员及潜水员生态监控法及防辐射器材的研究与制造
	核物理研究所

	C23 
	测量室内Rn222含量用的空气离子监测仓
	核物理研究所

	C24 
	测量大型石块表面α放射性的空气离子监测仓
	核物理研究所

	C25 
	超临界CO2环境条件下清除零部件碳氢化合物污染的装置
	核物理研究所

	C26 
	碳化硅制成的核废料罐，用于在埋葬场长期保存及埋葬核废料及高放射性废弃物
	俄罗斯核工业部

	C27 
	新工艺新设备，用于鉴定放射性废弃物，清除储存罐内残留的放射性废弃物的方法，将储存罐报废的方法
	俄罗斯核工业部

	C28 
	集体回收再利用水电站及热电站灰渣废物的方法
	“SILEN”公司

	C29 
	将四氯化碳加工成氯仿和液体氯代烷氢的工艺
	“NEYROK KATALIZATORY”公司

	C30 
	硫化氢直接氧化用催化剂
	“NEYROK KATALIZATORY”公司

	C31 
	用催化氢化法加工高沸点有机氯废料的工艺
	“RIVKNOROS”公司

	C32 
	硝化纤维火药、燃料及产生煤气的物质的稳定化处理
	“FIPS”公司

	C33 
	测量大量污染废弃物对周边环境影响程度的方法及进行此类测量的成套设备，可用于公益环保监控
	“FIPS”公司

	C34 
	牛羊皮涂油剂，利用该涂油剂可使皮革柔软、富有弹性，涂油剂使用植物油加工的下脚料，在降低涂油剂成本同时还回收利用了废料
	“FIPS”公司

	C35 
	粗梳毛纱生产法，可用于纺织工业，生产出来的粗梳毛纱品质优良，其线密度为50泰克斯以下
	“FIPS”公司

	C36 
	用于消除石油及石油产品对水及土壤污染的生物制剂
	

	C37 
	水消毒法，用于热电站及其他地方的锅炉水的脱碳作用，使用此法可极大地提高热电站及锅炉的可靠性，显著降低能耗（达50%），极大地减小对大气的污染
	“FIPS”公司

	C38 
	急救呼吸机及利用该机保护呼吸道的方法，可用于船只、潜艇、高层宾馆及地铁
	<技术与实践>科研中心公司

	C39 
	检测柴油中是否含有减压添加剂的方法
	国防部第25研究所

	C40 
	用于获取抗原的ASPERGILLUS FUMIGATUS No.6菌株，用于制造治疗家畜及家禽曲霉病的免疫药剂，可用来制造生产家畜用防曲霉病疫苗
	“FIPS”公司

	C41 
	利用苯酚为基础清除来自地下污染的方法，是一种生物去污法，利用苯酚去除地下污染，无需挖开地面，无需将地下污染物翻至地面，在65天内可将地下污染清除99%以上
	“FIPS”公司

	C42 
	废润滑油再生机，从事废润滑油再生的工厂可利用这种设备制出基础油，加入添加剂之后，可供重新投入使用
	“FIPS”公司

	C43 
	袋装或瓶装食品冷冻机，可用于小企业或个体农场进行食品生产时，如袋装或瓶装牛奶，能减低电耗达30%，同时还节约用水及其他耗材，可将食品长期储存不变质
	“FIPS”公司

	C44 
	有毒的含磷有机化合物的回收利用法，化学武器去毒过程中产生的废气（如沙林及棱曼等）回收加工的方法，利用此法回收有毒废物不会对人体健康造成危险，而且可利用废物生产复合有机肥或磷酸
	“FIPS”公司

	C45 
	清除水中的油污的方法，可用于化工、石油化工、食品及机械制造业
	“FIPS”公司

	C46 
	清除水中液体石油制品污染的方法及清污装置，可用于轮船、石油加工企业，使用石油的企业、铁路车库、污水处理厂，以及海上石油泄漏事故中
	“FIPS”公司

	C47 
	被工业企业污染物污染之后的土地重新耕作的方法及实现重新耕作的机具，该机具可进行被污染土层的耕作、除草、激活种子发芽，该机具还可用于坡地以防水土流失
	“FIPS”公司


第四类  通讯、电子、交通运输（88项）

	No.
	项目简介
	研发人（单位）

	D1 
	“SINAR-T”仪，防电脑、电视对人体电磁辐射的保护装置
	“OLEVDA”公司

	D2 
	“AURASHCHIT”仪，电容器式防电脑、手机、电视对人体电磁辐射的保护装置
	VILDANOV L., “SILEN”公司

	D3 
	快速电诊断仪，该仪器只有自来水笔大小，可用于进行人体疾病诊断，对个人进行药物和食品耐受性诊断
	VILDANOV L., “SILEN”公司

	D4 
	“球形闪电”点火装置，用于汽车发动机借助微型定向爆炸点燃燃油，可节省燃油15-30%，节省机油10%，发动机排出的废气大为减少
	BUGAETZ

	D5 
	特种混合型添加剂“FORSAN”，将该添加剂加入汽车用机油或其他机油中，以降低发动机元件、轮船发动机、工业机床等设备的摩擦，保持运动部件表面光滑（复合材料——以特种矿物一次石墨为基础），机油耗量下降，发动机功率提高15%，噪音下降5-10分贝，轴承使用寿命延长1-2.5倍
	“FORSAN”公司

	D6 
	飞艇，用于巡逻、广告、旅游、航柏等活动（9人，氦气容积5000立方米，飞行速度120公里/时）
	“AVGUR飞行器中心”公司

	D7 
	轻型水陆两用飞机，无需跑道，可直升起飞及降落（7人，飞行距离1000公里，时速400公里）
	莫斯科航空大学

	D8 
	折叠式轻便电动摩托车、电动自行车（使用新一代发动机及新一代电源）
	“SILEN”公司

	D9 
	低压、低惯性直流电动机，电枢为耐高温薄片（供5千瓦以下小型发电站、发电机、电动工具、汽车车窗升降器）
	“NAVIGATOR-XXI”研发中心

	D10 
	“MESSO-2005”金属表面加工剂，以天然材料亚微米细化为基础而制成，金属表面摩擦力下降3-4倍，摩擦温度下降20-30度
	“MESSO”公司

	D11 
	新工艺新设备，用于获取燃油乳胶，从而节约30%的重油燃料，热电站发电机组效率不变
	“MESSO”公司

	D12 
	汽车发动机燃油混合液调节器，以弱电磁场为理论基础研制，可节省汽油20%，柴油30%
	“OLEVDA”公司

	D13 
	“MG-05”生物刺激仪，人在体力负担过重或疲劳时使用，刺激仪由两个带有特殊天线的金属片构成，与人体生物场相互作用
	“VALKON”公司

	D14 
	“LOZA TK”计，用于监测防护电磁辐射的设备
	“VALKON ”公司

	D15 
	“中性计MG-04”个人用于防护电脑、电视及其他家用电器电磁辐射的设备
	“VALKON”公司

	D16 
	“中性计MG-03”个人用于防护手机电磁辐射的设备
	“VALKON”公司

	D17 
	“SKENAR”仪，可加装在手机及电脑上，用于长期分析人体的医疗数据，并将获取的数据通过手机传输给医疗中心（遥控医疗）
	“RITM”公司与
“SILEN”公司

	D18 
	“HKRONOS” 多频道数字综合记录仪，用于记录、存储、复制音频、视频及数字信息
	“MAGMA” 公司

	D19 
	履带式悬浮汽车SB-2P，双功能供15人乘坐的越野车（该车对地面的比压小于人脚的压强）
	“BASHTERRA-TEKHNIKA”公司

	D20 
	马达油及齿轮油添加剂“FORUM”（粒子尺寸小于1微米），以泰氟隆为基础，降低摩擦，延长使用寿命
	“TEKHNOPRO”公司

	D21 
	“微型激光器”，世界上最小的激光器，有效系数为65%，以激光晶体为基础，用于记录及显示图像，可增大记录量10倍，用于水下通讯，定位系统，机器人技术、医疗、纳米技术等领域，比世界上任何一个外国的微型激光器性能都好很多
	“SILEN”公司

	D22 
	最新超短波法：用于分析记录及电脑动态模拟，复杂数据分层系统的自我组织与演化
	谢幕诺夫化学物理研究所

	D23 
	半导体多频段检波器，带内部信号放大（光电探测器——检波器）
	核物理研究所

	D24 
	扁平式电阻箱（RPC）- 检波器PET
	核物理研究所

	D25 
	分裂材料无损检测检波器
	核物理研究所

	D26 
	快中子高灵敏度轻便剂量计
	核物理研究所

	D27 
	医学与工业用高品质辐射探测器
	核物理研究所

	D28 
	开关——电流制幅器
	核物理研究所

	D29 
	保护信号设备的技术器材系统RIF-PK
	“START”公司

	D30 
	保护技术器材的监控与管理系统KONTUR
	“START”公司

	D31 
	信息防护装置SMOG
	“START”公司

	D32 
	双位雷达探测器PROTVA
	“START”公司

	D33 
	内燃机车电动控制用统一型微处理系统USTA
	“START”公司

	D34 
	内燃机车控制、调整及监测用微处理系统MSU-T
	“START”公司

	D35 
	干扰显示仪——用于与恐怖主义作斗争的设备
	俄罗斯核工业部

	D36 
	人体防护功能用技术器材、材料统计与控制设备
	俄罗斯核工业部

	D37 
	视频液面计
	俄罗斯核工业部

	D38 
	平面坐标视频传感器
	俄罗斯核工业部

	D39 
	公路及铁路用信号灯（用超辉度光辐射二极管制成）
	俄罗斯核工业部

	D40 
	手机电子短信抽彩
	“SILEN”公司

	D41 
	波浪推运器——用海浪能推动船只前进的潜水帆
	“SILEN”公司

	D42 
	自由活塞式内燃机——该发动机可用来驱动线性水流发电机，油耗降低，废弃物减少，发动机体积重量及成本下降，从而提高发动机效率及可靠性
	Pinsky F.,Pinsky T.

	D43 
	内燃机尾气催化中和剂研制法，利用此法可获取汽车尾气催化剂，可有效清除尾气中的毒素，尤其是在发动机空转及低速运转时排放的尾气
	克麦罗沃国立大学

	D44 
	内燃机燃料添加氢气的装置，为车船内燃机燃料添加氢气，提高其经济与环保指数，内燃机寿命延长，功率加大，油耗降低，尾气污染减少
	楚瓦什国立大学

	D45 
	矩形活塞带燃室火花塞的内燃机，此项发明可提高内燃机效率，降低污染排放，减少活塞摩擦，该发明在德国大众、美国福特及戴姆勒克莱斯勒等公司进行检验
	Persidsky S.

	D46 
	将柴油机改装成的天然气发动机，其动力性能及经济性能良好，污染排放低
	俄罗斯天然气研究所

	D47 
	新型内燃机，这是一台四冲程柴油发动机，由于改变了冲程顺序，燃油的混合及燃烧室的型式等，发动机功率提高，节省燃油，减少污染
	Bakanev A.

	D48 
	汽车车厢可改变大小的新工艺，该新工艺在世界其他国家尚无类似发明，汽车司机利用此项工艺可以不借助任何气动、液压或机械装置，仅只用手动的方式即可在15-20分钟内将汽车车厢改大或变小2-3倍，装有此种车厢的货车与普通货车相比，在运输农产品、工业产品时，可代替2-3辆货车，生产此种车厢无需专门设备，无需稀有材料，该发明曾多次在国际博览会上展出，获得金奖
	Milay Y.

	D49 
	离心式离合器，是一种无极脉冲式变速器，设计结构十分简便（仅15个零件），高效利用离心机与液压件的结合，使发动机扭矩平稳地传给车辆变速箱，设计紧凑，很方便地便可装在现有的汽车上，与现有汽车相比，可省去上万个零件
	“RODIZ”公司

	D50 
	汽车车厢内部防腐剂，用此剂可对车厢地板及内部四壁进行防腐，与芬兰、瑞士等国所产的防腐剂相比品质不相上下，价格低、毒性少，耐热又耐寒
	“VIKA”公司

	D51 
	中性剂，用于高温隔热，净化空气、水、工业废气、汽车轮船及飞机尾气、汽油与柴油
	Ivanchenkova L.

	D52 
	铝合金零件耐磨面，在滑动面形成宏观起伏及显微起伏，从而保证铝合金零件摩擦面的耐磨性，其吸油率、硬度及显微不平度达到理想水平
	“AVTOVAZ”公司

	D53 
	能量回收机，应用于汽车制造业，当汽车刹车时将能量储存以备重新启动时使用，利用该工艺不仅可提高汽车的效率，也可能提高能量回收机的效率，同时降低汽车排放污染，只需6个月即可收回安装能量回收机成本
	Gulevsky A.

	D54 
	环片式压缩机，应用于各种机械中的气体压缩及减压，也可应用于汽车能量回收机，结构紧凑，节省钢材，可将转子转速提高至6000转/分以上
	Gulevsky A.

	D55 
	活塞环加工工艺及其制造，用钢材代替铸铁可节省铸造过程及刀锋加工过程，将磨削余量减少5倍，活塞径直宽度的精确性提高3倍，活塞环形状精度及压力分布稳定性明显提高，镀铬条件改善
	Nemecz R., Stolyarova E.,Kartashov L.

	D56 
	“装载机”，该机在运输状态时结构十分紧凑，并有良好的照明装置，可在黑夜进行作业，装载机体积小、高效、机动性强，可靠性高，便于维修与操作，可向任何方向移动货物
	“URALTERMINALMASH”及“AVIAAGREGAT”公司

	D57 
	“摩擦片”，主要用于载重汽车和公共汽车，鼓式制动机中，该摩擦片不含石棉，而是采用高品质有机与矿物型纤维加固物料，现代聚合物粘合剂，牢固耐磨，其性能符合“欧2”标准
	“TIIR”公司

	D58 
	“摩擦件”，用于多种摩擦机构， 因吸收聚合物及水分解物增强，而改进使用性能，提高摩擦机构的工作效率
	“TIIR”公司

	D59 
	“摩擦件”，用于多种摩擦机构，因降低填充物的催化性而提高摩擦机构的使用寿命及作业性能
	“TIIR”公司

	D60 
	“废机油再生机”，多级过滤及真空蒸馏保证再生废机油的性能可靠
	克拉斯诺亚尔斯克国立工业大学

	D61 
	“防冻液腐蚀抑制剂”，本项发明可应用于化学工业，内燃机冷却系统
	“BULGAR-SINTEZ”公司

	D62 
	新电脑程序完整性的保护与监控系统
	“FIPS”公司

	D63 
	“飞行器驾驶舱与客舱保暖设备”，用于飞行器内旅客座椅和地面的保暖，使旅途更加人性化，同时还能减

少油耗
	“FIPS”公司

	D64 
	飞行事故发生后保护“黑匣子”完整性的仪器与方法。发生火灾时，能自动将飞行器上的“黑匣子”弹出100

米以外
	“FIPS”公司

	D65 
	集装箱装卸工作的电脑控制系统
	“FIPS”公司

	D66 
	“破冰机”，用机械方法破除冰面，减少冰对水利工程设施的压力，能快速解除水面及港口的冰
	“FIPS”公司

	D67 
	多方位固定移动两用汽车行驶监控系统
	“PROMINFORM”公司

	D68 
	移动式汽车行驶监控器，利用此装置可对行驶中的汽车及主要公路干线进行监控，必要时还可对受监控区的汽车进行检查
	“PROMINFORM”公司

	D69 
	汽车用多回路液压或气动制动系统，当汽车中的一条回路的密闭性遭到破坏时，该制动系统将故障回路关闭，同时保证其他回路正常作业
	Kolesnikov A.

	D70 
	“氮气消防车”，用于城镇救火。城镇内有大量的化工工业、能源工业企业、发电站、石油加工企业、仓库及各式文化娱乐设施。此种消防车有大量的氮气（可达4吨）。用这种方法灭火，对环境无污染，不损伤设备
	“GRANAT”公司

	D71 
	汽车水箱冷却法及使水箱冷却的设备。本发明能使汽车更经济，性能更可靠，更舒适
	“ELMAS”公司

	D72 
	“多层过滤材料”，本材料主要性能（透气性，粒子滞留性等）不次于外国进口的材料，而且使用寿命较其长25——30%
	“NIINM”公司

	D73 
	“转子式内燃机”，全新设计理念，其功率较现有的各式内燃机高数倍，其热动有效系数较传统的活塞式内燃机高8——10%
	Laptev E., Laptev D.

	D74 
	“内燃机新工作法”，该法可应用于汽车制造业及机械制造业。利用该法可获得稳定的涡流燃烧，减少尾气排放污染，降低发生爆震的可能性，扩大可用油品的种类，因为热耗减少，故可提高热动有效系数
	化学物理研究所

	D75 
	“柴油去蜡法”，利用此法可降低柴油混浊温度及固化温度
	“KUBANGAZPROM”公司

	D76 
	“机械密封工艺”，本发明可解决一系列密封技术问题。在污染液体中压力变化巨大条件下接头的密封性，中心不定的接头以及磨损的接头的密闭性（如钻泵、杆泵、轴流式及径向活塞泵、阀门、内燃机、压缩机及其他液压机械）
	Zakharov B.

	D77 
	“联接器”，本联接器造价低——较国际价低25——30%，减振性能好，曾获2000年比利时国际博览会“EVRIKA”金奖
	“KAMAZ”公司

	D78 
	“内燃机用电磁喷油嘴”，用于汽油机，设计简便，喷油性能良好
	“PRECIZIKA-SERRIS”公司

	D79 
	“等离子堆焊法”，用于内燃机排气门活门斜面的配合面，一次堆焊焊层加宽，堆焊质量有保证
	“AVTOVAZ”公司

	D80 
	“发动机用机油性能鉴定仪”，用于鉴定内燃机机油的热氧化稳定性以及判断需要换油的时间。该仪器还可用于食品工业，测量植物油的热安全性
	克拉斯诺亚尔斯克国立工业大学

	D81 
	“柴油是否含有减压添加剂的测试法”，该法不仅可测出柴油中是否含有减压添加剂，更能降低测试成本
	国防部25研究所

	D82 
	“防磨损、抗摩擦并含有摩擦调节剂的添加剂、润滑油及获取摩擦调节剂的方法”。使润滑油摩擦性能改进，可用于多式内燃机及汽车拖拉机的变速箱
	“摩擦工艺实验室”公司

	D83 
	偏心式高力矩接合器。用于大功率高转速轴与轴联接，也可用于高力矩变速器中作为逆转安全接合器
	“FIPS”公司

	D84 
	电磁离合器，可用于机械制造业，遥控或自动控制金属切削车床等，尤其是用于自动变速箱、变速箱、送料机械，辅助车间，做制动器用，或用作连接装置、启动装置
	“FIPS”公司

	D85 
	调整压缩机导向轮叶或燃气轮机涡轮位置的装置，可减少机组磨损，减少轴承故障，避免零件振动
	“AVIADVIGATEL”公司

	D86 
	燃气轮机环形燃烧室，降低燃油管路温度，减少燃油管路及喷油嘴内的积碳，达到延长燃烧室使用寿命的目的
	“AVIADVIGATEL”公司

	D87 
	铁轨夹板新组合材料,2002年在法国巴黎市JEC COMPOSITES国际展览上获得了“运输领域大奖”
	“APATECH”公司

	D88 
	石油产品抑制剂
	“FIPS”公司


第五类  动力工程、新材料、纳米工艺（52项）

	No.
	项目简介
	研发人（单位）

	E1 
	空气铝蓄电瓶VAKSIT，使用此种电源的多为小型发电站及照明灯，当海水或盐水进入蓄电瓶后，该电源开始工作，发电站工作时间2000小时，最大功率40瓦，净重（带盐）4公斤，12节电元件构成蓄电瓶，总电容为每小时250瓦
	SEROPIAN V.

	E2 
	电动汽车用牵引式超级容电器，可重复充电5万次以上，充电时间15分钟以内，绿色环保型
	“ESMA”公司

	E3 
	内燃机、脉冲激光器等用启动超级容电器，可重复充电5万次以上，绿色环保型
	“ESMA”公司

	E4 
	用超级容电器制成的高品质电源，可用做电子计算机线路及高精确度仪表等的应急电源
	“ESMA”公司

	E5 
	快中子锂（锂-7）反应堆，高温环保型电源，其燃料为低浓缩铀，包括铀-238
	“LIDING”公司

	E6 
	以泰氟隆为基础的新型复合涂层“ADGELAST”，用于石油开采设备、轴承、铰链、厨具等
	“ADGELAST”公司

	E7 
	生产超分散纤维的新工艺，用于制造多种化学成分的金属纤维，直径20-100微米，长度由3-5MM至数米不等，可用于生产热电站再生过滤器、油井、汽车尾气排放清除系统，以及复合材料的加固等方面
	MILIN与SEROV（莫斯科航空技术研究所）

	E8 
	生产聚晶体光学材料的设备与工艺，以硒化锌（ZnSe）与硫化锌（ZnS）为基础制成，用于大雾、浓烟及扬尘中进行观测，不分白昼与黑夜均可进行工作
	“SILEN-OPTIC”公司

	E9 
	UGLESITAL——独一无二的复合材料，用于生产人体器官不排斥的医用弥补物
	“ROSKARDIOINVEST”公司

	E10 
	新设备新工艺，用热固定法将多种不同性质的加固材料结合在一起，制成不同形状，不同强度的新材料，用于航空、汽车、日用品等领域，使用的全都是无污染的纯塑料材料
	莫斯科航空技术研究所

	E11 
	高耐火性充水聚氨酯泡沫塑料，是一种高效绝缘材料，其性能由单位容积材料中的水分子数调整
	下格勒市国立建筑工程大学

	E12 
	以铬为基础材料制成的耐热涂层，可将刀具温度提高200度，刀具使用寿命增加数倍
	“PLASTNEFTEKHIM”公司

	E13 
	现代交通工具制动器用新型碳材料，可使制动器寿命延长5-6倍，用于航空、铁路等交通部门
	“SILEN”公司

	E14 
	最新型的人造毛线“KAPRANIT”用来代替羊毛制造毛毯、地毯、服装等，其优点为：该人工羊毛的容积、柔软性能、耐磨性能均能使人产生100%的错觉，以为它与合成羊毛一样
	纺织大学

	E15 
	成套仪表与软件，用于分析液体中的生物活性物质，可用于生物化学分析、商品品质的环保性能监控，以及医药及食品工业等领域
	“TEKHNOKAPITAL”公司

	E16 
	新工艺，用于生产金属、陶瓷及含碳的超小粒子，达到0.001-0.005微米
	“TEKHNOKAPITAL”公司

	E17 
	新工艺新设备，生产有防护层的新型碳纤维过滤及隔热材料，用于核电站反应堆、航天器、潜水艇及建材业，可隔热达450度
	下格勒市国立建筑工程大学

	E18 
	新材料“KONTOUR”一种泡沫玻璃-陶瓷结构隔热材料，与普通泡沫混凝土不同，它不需要添加如铝粉等其它物质，是绿色环保型建材
	“TEKHNOKAPITAL”公司

	E19 
	供医疗工业用放射性同位素的生产工艺
	核物理研究所

	E20 
	天然水库再生能源的冬季发电站
	核物理研究所

	E21 
	复合材料与固定性能涂料的冷气体动力生成法
	莫斯科航空学院

	E22 
	生产与使用能量时的动力介质（蒸汽、水、煤气、冷凝气）消耗量的统计与监控自动化系统
	“START”公司

	E23 
	铷-钛-硼磁版，用于批量生产的工艺材料
	“GRADIENT”公司

	E24 
	新一代安全经济型核电站用模块式氦冷反应堆，该反应堆用燃气轮机
	俄罗斯核工业部

	E25 
	锂盐粒化工艺（粒化氯化锂）
	俄罗斯核工业部

	E26 
	固体聚合物电解质电源
	俄罗斯核工业部

	E27 
	金属-空气电源
	俄罗斯核工业部

	E28 
	核工业用锆合金（E635与E110）
	俄罗斯核工业部

	E29 
	核反应堆部件的激光焊接工艺
	俄罗斯核工业部

	E30 
	交通工具、住房及生产车间取暖用高效电阻式电加热器
	“SILEN”公司

	E31 
	冷固化高温胶
	“SILEN”公司

	E32 
	“Silen-1700”耐火玻璃钢
	“SILEN”公司

	E33 
	“Silen-vollastonit”高温维修层——能有效保护金属结构不受火灾侵袭
	“SILEN”公司

	E34 
	生成硬异氰基泡沫塑料的混合材料，可用于生产高隔热性涂层及物件
	“FIPS”公司

	E35 
	“泡沫苯乙烯混凝土生产工艺”，应用于建筑业，可造墙体及隔热材料
	“FIPS”公司

	E36 
	“细粒燃料热加工的方法与设备”，可广泛应用于需要活性炭的工业领域
	“FIPS”公司

	E37 
	“碳氢化合物原料加工供锅炉供热用的方法”，可用于人烟稀少的北部寒冷地带，这是一种安全高效又简便的供热工艺
	“FIPS”公司

	E38 
	“海浪能发电机组”，建立在海岸上，利用海浪的能量带动发电机转动达到发电的目的
	“FIPS”公司

	E39 
	“风力发电机组”，投入少，能产生50%以上商品电能
	“FIPS”公司

	E40 
	搜索埋藏在地下的爆炸物的装置，本装置可保证以每分钟8平米的速度对雷区进行搜索，其搜索深度可达50厘米，利用该装置可缩短搜索时间（达300-600倍），提高搜索精确度（达99.6%）
	“FIPS”公司

	E41 
	生活固体废弃物的处理系统，生活固体废物收集及运输过程做到环保无污染，是本系统的主要功能
	“FIPS”公司

	E42 
	柴油发动机混合燃料供应系统
	“FIPS”公司

	E43 
	民航飞机避免因驾驶失误而导致失事的防护系统
	“FIPS”公司

	E44 
	大型建筑物环境（声子）预警法，利用该法收集信息，用于监控桥梁、海岸平台、水利设施、发电站、楼房及大型建筑物等建造、维修、使用过程中的状态，可以避免事故的发生，延长建筑物的使用寿命，降低维修成本
	“FIPS”公司

	E45 
	电缆外皮绝缘物，可用于不含卤素的聚合物生产电缆外皮及其绝缘层
	“FIPS”公司

	E46 
	安全信号装置，当突然有人进入室内，或受保护的房舍内有人走动时，该装置即可报警，同时也可用来记录体育比赛的成绩，记录交通车辆的行驶速度
	“FIPS”公司

	E47 
	电热器，生活中、医院里以及农村使用的电加热器
	“FIPS”公司

	E48 
	“餐巾纸”，可多次反复使用，其吸湿性为500-700%，其坚固性——可擦用500-900次不等，因使用功能不同，该餐巾纸可能是硬纸，也可能是软纸
	“无纺布研究所”公司

	E49 
	石油焦炭燃烧法，用煤作燃料的锅炉中，用石油焦炭作燃料，会明显降低氮氧化物废弃的排放
	“URALTEKHENERGO”公司

	E50 
	钢管内壁防腐层用细粒混合物，温度经常发生变化的供热网路中钢管内壁可用该物质进行防腐处理，该物质使用寿命在50年以上
	国防部26研究所

	E51 
	有机硅复合材料，应用该材料可制成耐热、有弹性的材料，用于极冷或极热地带，可在300-350度，短时间可在400度高温下使用，电绝缘性、坚固性及黏附性良好
	“FIPS”公司

	E52 
	酒精——空气电瓶，是一种新型环保电源
	“FIPS”公司
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