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附录二：推广项目书写模版

最新浆内施胶剂――中性松香胶

1成果简介

施胶是造纸的一道重要工序，它的目的是使纸或纸板具有抗拒液体（特别是水和水溶液）扩散和渗透性能。施胶的方法可分为浆内施胶和表面施胶，根据施胶的分类方法，施胶剂可分为浆内施胶剂和表面施胶剂。根据施胶时纸浆pH值的不同，施胶又分为酸性施胶和中性施胶。由于酸性抄纸在强度、耐久性方面较中性抄纸差，并且在设备腐蚀和废水处理方面都存在难解决的问题，因此国内外造纸企业已经逐步由原来的酸性施胶转向中性施胶，国内外浆内施胶剂的发展历程如下：

	时间
	类型
	说明

	1955年以前
	皂化松香胶
	褐色或白色皂化松香胶，均为造纸厂自制

	1955年
	强化松香胶
	以顺酐或富马酸改性的松香，应用较广泛

	1960年
	合成施胶剂AKD
	应用较广泛

	1975年
	酸性阴离子松香胶
	由美国Hercules公司首先研制开发

	1982年
	合成施胶剂ASA
	在美国的大型纸厂中使用较多

	1984年
	阳离子乳液松香胶
	由美国Hercules公司首先研制开发，1988年开始应用

	1991年
	中性松香胶
	由日本荒川、播磨化成、奥地利Krems公司开发，在日本、欧洲开始应用


我国是造纸大国，产量和需求量都位居世界第三位，2001年我国纸和纸板总产量为3200万吨，较2000年3050万吨的总产量同比增加4.9％。2001年的消费总量为3683万吨，较2000年3575万吨的消费量同比增长3％。并且在今后的10年内，仍将保持着5％～10％的增长率。我国造纸企业对浆内施胶剂的年需求量在15万吨以上，市场容量在8亿元。目前所用的中性施胶剂多为AKD和ASA反应型施胶剂，中性松香胶尚没有厂家生产。

2应用说明

清大华创的科研人员在借鉴国外先进经验的基础上，结合国内造纸行业的实际情况，开发出了以中性松香胶为主的二元四层施胶系统， 在提高纸张质量的同时，降低纸张的成本，该产品的主要特点如下：

抄纸时的pH在7～7.5；

在纸机干燥部即取得充分的施胶效果，不象AKD那样需要熟化时间；

不存在AKD、ASA施胶后的纸面打滑问题和施胶剂的水解问题；

乳液的稳定性好，造纸系统由酸性向中性转换容易。

在保证纸张匀度的同时，显著提高细小组分留着率，降低浆耗和白水浓度。原有施胶系统变为中性松香施胶系统后，每吨纸可降低10元以上成本。

该项技术不但已经实现产业化，而且已经获得多家造纸企业的实际使用认可，是成熟的大生产技术。
3效益分析

年产2000吨中性松香胶的设备投资100万元，项目达产后年销售额为1560万元，年利润420万元，投资回收期为1.5年，既可以作为传统造纸助剂生产企业产品的更新换代，也可以作为其他化工企业新上项目，是企业投资的好选择。
4合作方式
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