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                                                               新材料

经编土工格栅结点强度
企业名称：海宁市天星产业用布有限公司
主要内容和技术经济指标：经编土工格栅在应用中碰到结点强度太弱的问题，由于经编捆绑纱线属于普通强度的聚脂纱线，经常会出现结点断裂问题影响使用效果，以及技术质量上的不认同感。这是一个全国性的问题，希望得到解决。
拟提供资金： 30万元            

企业简介：公司创建于1997年7月，座落于海宁市南北大道旁，交通十分便利。公司不断增加技改投入，现有德国进口的双轴向经编织机10台，以生产产业用布为主导，产品畅销广东、江苏等地。98、99年连续被评为“先进私营企业”。
通讯地址：海宁市天星产业用布有限公司               

邮编：314402    

联系人：管昆明
联系电话：0573-7989767
传真：0573-7989767
E-mail：jjg@haining.info
超磁致伸缩材料
企业名称：嘉兴智能电气有限公司
主要内容和技术经济指标：我们需要能够大量生产，并且成本是市场可以接受的超磁致伸缩材料，要求磁致型变系数大于2000PPM。该材料将用于低压电器的超低功耗驱动器产品中，市场前景非常看好，希望能得到这方面专家的协助。
拟提供资金：120万元              

企业简介：本公司主要从事的工作是为电力公司、工矿企业提供先进的智能电器装备和优良的服务。公司现有厂房建筑面积800平方米，主要经营电气监控系统、电气脱扣器、自动化高低压成套装置的研发、制造和销售。目前公司正在开展智能脱扣器的开发与生产。现在生产的主要产品有智能型自动电源切换开关控制器及智能型自动电源切换开关（整机）。
通讯地址：嘉兴市洪兴路198号四楼               

邮编：314000     

联系人：胡淼龙
联系电话：13356040332
传真：0573-2057851
E-mail：hml@zndq.com
热吸收红外截止可见光导通玻璃
企业名称：  嘉善厍浜光学玻璃厂
主要内容和技术经济指标：以上玻璃主要用于医疗手术台灯光照明系统，及其它需阻止红外光通过的光源系统。光谱中定义400-700nm波长为可见光，700nm以上的光谱为红外光，在手术灯光照明系统中由于需要强大的北京光源，灯光照射量巨大而造成红外线辐射量、紫外线辐射量猛增，这对于伤者的伤口愈合却是不利的，因此需要一种只通过可见光而对紫外线和红外线都有良好截止性能的高透材料。
拟提供资金： 80  万元             

企业简介：嘉善厍浜光学玻璃厂创办于2003年5月，是一家专业从事光学用途有色玻璃材料及滤色镜制造、生产、加工的中小型企业，生产属于光学和材料的边缘科学，产品科技含量较高，一般应用于科技、军事、医疗、通讯等专业器材领域、特殊应用较多、研发费用比例较大
通讯地址：嘉善城西开发区泰山路38号                

邮编：314100    

联系人：顾敏强  

联系电话：0573-4072920
传真：0573-4072920 

E-mail：kwzc@21cn.com
纳米光触媒空气净化器技术开发与应用 
企业名称：嘉兴市友邦电器有限公司
主要内容和技术经济指标：本公司从事小家电的生产与销售。根据有关方面的报道，以纳米二氧化钛为主的光触媒材料，在紫外线的照射下，产生超常的氧化还原能力，使有机物、细菌、病毒彻底分解，从而达到空气净化的目的，为此，本公司有意开发此类产品，寻求技术合作者。 
拟提供资金：面议              

企业简介：嘉兴市友邦电器有限公司地处杭嘉湖平原苏嘉沪金三角中心，中国大陆经济最发达的苏南浙北连接处。友邦公司初建于90年代初期，经过近十年的发展完善，从当初的作坊式发展成为具有浴霸、暖风机、通风扇、文教用品等多元化民营制造公司，实现了从产品设计、制模、塑件生产、整机装配和检测整套生产流水线。特别是近几年来，公司领导率全体员工狠抓产品质量，提高产品档次，在同行业中率先一次性通过了中国电工产品安全认证，产品已远销香港、日本、加拿大、美国、沙特、苏丹、台湾等国家和地区，与国内外客户建立了长期稳定的销售网络，浴霸、换气扇已成为国内众多商家和消费者的首选产品，公司已通过ISO9001国际质量体系认证，使企业更上一层楼。
通讯地址：浙江省海盐县百步镇                 

邮编：314312    

联系人：时沈祥   

联系电话：0573-6788288
传真：0573-6788388 

E-mail：youbang@mail.jxptt.zj.cn
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