2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编                           

电子通讯         


高压变频器技术难题 
企业名称：浙江海利电子科技发展股份有限公司 
主要内容和技术经济指标：随着电力电子技术的发展，由电力半导体器件构成的静止式变频器已很成熟，因而交流电动机的变压变频（VVVF）调速已日益普及、其优越性亦广为人们所熟知。但是变频调速至今还是应用在中小容量和低压电机上，而在矿山、冶金、化工、石油、建材等工业部门和水厂、电厂，使用着大量的中、高压风机、压缩机和搅拌机等，这些机械功率都在几百千瓦以上，有的高达数千甚至上万千瓦，他们消耗的电能是非常可观的。  此前，这类机械大多采用恒速交流传动，而以挡板、阀门或空放回流的办法进行输出量的调节，白白损失大量的电能。因此，在这类机械上采用变频调速，根据输出量的要求用电气手段改变输出功率，对节能有着巨大意义。
    高压变频器现需解决的几个技术难点：
    1、高压变频电池组式波形发生的驱动技术
    2、高压变频保护及功率单元旁路的技术
    3、移相变压器方面的问题                                                   

拟提供资金：200       万元                                         

企业简介：浙江海利电子科技发展股份有限公司是一家集科研、开发、生产、销售为一体的高科技企业，专业生产销售变频器。 采用世界先进高新技术（如DSP技术、电流矢量技术、IPM技术）研制的海利普HLP系列数字式变频器以可靠性为第一目标，具有高效率、小体积、极静音之特点，适合各个行业的自动化设备使用。                                                  

通讯地址：浙江省海盐县经济开发区海兴中路161号                                         

邮编：314300         

联系人：梁光耀            

联系电话：0573-6112107          

传真：0573-6112107             
E-mail：hlst@mail.jxptt.zj.cn        

温差手机电池的产品开发
企业名称：海盐电器厂
主要内容和技术经济指标：利用人体温差产生电能的新型电池，可以给手机提供长久的电能，因而免去了充电或更换电池的麻烦。当手机放在腰部时手机电池背面感受到的温度较之另一面温度具有一定温差时（人体皮肤与衣服之间有3摄氏度左右的温差），其内部电子就会产生定向流动，从而产生微量电流供给手机电池充电，就可利用这种电池为手机提供足够的能量。我们寻求这方面的技术。                                                 

拟提供资金：100万元                                   

企业简介：海盐电器厂位于杭州湾北畔的浙江海盐沈荡镇，紧挨国际大都市上海，省级风景区“南北湖”、天下奇观“海宁潮”近在咫尺。本厂是海盐县主要企业、浙江省骨干校办企业和浙江省商业信誉优良企业，已连续我年荣获“重合同守信用单位”和“AAA级企业”。本厂主要生产海电牌系列漏电断路器、系列熔断器、负荷开关，系列照明配电箱等，产品销往全国各地。海电牌DZ系列漏电断路器经浙江省技术监督局的连年质量检验，各项指标均符合GB6829-95标准，其主要技术性能、质量指标领先于全省同类产品。连续九年被浙江省电力工业局列为推荐优先使用产品，并通过中国电工产品认证委员会认证，浙江省星火项目验收。同时被评为嘉兴市“优质产品”和浙江省“用户满意商品”。
通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇宋坡西路18号                                        

邮编：314311       

联系人：高翔凌
联系电话：0573-6722255
传真：0573-6722628     

E-mail：haidian@mail.jxptt.zj.cn  

电涡流缓速器人性化自动控制系统
企业名称：嘉兴市钮曼机械有限公司 
主要内容和技术经济指标：随着我国高速公路的迅速发展，豪华大巴的大型化及载重汽车的吨位加大，人们对乘坐汽车安全，舒适性要求不断提高以及国家对汽车行驶安全性管理不断加强，从而使电涡流缓速器得到普遍应用。我公司兹2002年创建以来，已投入资金300万元，已成功开发三大系列十余个品种，受到国内几家知名品牌的大客车厂家的好评，但是在人性化自动控制系统方面技术还没有完全过关，现寻求技术合作，具体目标为：①在制动过程中减加速度逐步提高，在人们感觉不到有冲击的情况下制动；②有一定的车速的情况下才能工作，但车速小于其值时能自动停止工作，以防止驾驶员误操作；③有超时工作的自动保护；④手、脚能连动工作并能使原有制动的系统共同联合制动，达到最理想的制动效果。                                                    

拟提供资金： 80      万元                                         

企业简介：嘉兴市钮曼机械有限公司是专业生产电涡流缓速器系列产品的企业，创建于2002年，并于2003年通过ISO9001及QS9000质量体系认证，目前已开发成功三大系列十余个规格品种，产品已与十余家国内知名品牌的大客车配套，并逐步推广到卡车领域，该产品起到辅助制动及保护原制动系统的磨换作用，大大提高了行车的安全性，是国家大力推广应用产品。
通讯地址：嘉善县干窑镇范泾大道2号                                         

邮编：314115          

联系人：陶根希           

联系电话：0573-4517202           

传真：0573-4517201            

E-mail：ljbf@163.com 
提高振膜与音圈的结合力及寻求音箱新板材
企业名称：嘉兴拓展音响器材有限公司 
主要内容和技术经济指标：                                                   

1、寻求提高扬声器振膜与音圈结合的最佳工艺 。

2、目前常用的扬声器板材为纸板与泡沫板，材质均不理想，现寻找最适合制作平板扬声器振膜的材料，在不影响箱体与板材的物理性能下，使板体厚度达到5-8mm（现为9-15mm）甚至更薄。                                        

拟提供资金： 100    万元                                         

企业简介：本公司属中外合资企业。占地面积73800平方米，首期建筑面积30000平方米。引进国际先进的音箱生产流水线，设计、制造与欧美市场同步的音箱、音响器材。年产量60万套，产品100%销往欧美市场。公司的经营目的是建成长三角地区最大的音箱制造公司，成为国际知名企业与名牌产品最佳的配套生产基地 
通讯地址：浙江沪杭高速公路嘉善（大云）出口处                                      

邮编：314113         

联系人：冯学璜           

联系电话： 0573-4665365 
E-mail：ljtss@public.js.jxptt.zj.cn 
快速启动和解决荧光灯三黑问题
企业名称：海宁市日光灯具厂
主要内容和技术经济指标：荧光灯的启动快慢直接影响灯的正常使用和使用寿命。荧光灯在使用过程中三黑（黑头、黑斑、黑点）问题一直是生产厂家寻求解决的最大问题之一。能否解决该问题直接影响产品的出品率和正品率，也是提高企业经济效益的根本途径之一。                                                 
拟提供资金：面议                                         
企业简介：本企业创建于1974年，是专业生产各种规格、型号的彩色灯管、杀菌灯管、紫外线灯管、灭蚊灯管及直管型照明灯管。现公司占地面积1万多平方米，多年来一直从事电光源生产，技术力量浓厚，生产设备先进，检测设施完备。                                                  
通讯地址：浙江省海宁市丁桥镇勤利村
邮编：314413 
联系人：郁建平           
联系电话：0573-7681018 
传真：0573-7681018 
E-mail：manager@cnlights.com           

细管径T4、T5自动圆排气及生产流水线φ12φ15
企业名称：海宁市新光源照明有限公司

主要内容和技术经济指标：国内现有生产线多是手工或半机械化，生产效率低，用工量大，产品一致性差，T5属新一代节能型照明灯管，比普通灯管节电15%，拟引进进口圆排机及生产流水线，日班产量为一万支左右，配置人员15人，生产效率较现在高7倍，产品质量及一致性能得到解决。                                                                                                    

拟提供资金： 500—1000万元                                      

企业简介：本公司生产设备先进，技术力量雄厚，管理手段科学﹑规范，拥有一支高素质的员工队伍。公司已通过CE认证，并在照明行业率先通过ISO9001国际质量体系的认证。目前，主要生产各种紫外线灯﹑杀菌灯﹑灭蚊灯﹑T4/T5细管型灯﹑普通荧光灯、植物生长灯和节能灯等系列，同时还可根据客户的需要定制各类灯管及灯具。                                                                                              

通讯地址：浙江省海宁市丁桥镇江潮路89号                                        

邮编：314413         

联系人：朱建国           

联系电话：0573-7669888          

传真： 0573-7669666         

E-mail：  manager@new-lights.com       

超低损耗功率铁氧体PC47生产技术
企业名称：海宁市联丰磁业有限公司

主要内容和技术经济指标：
达到日本TDK公司的PC47技术指标，研究内容具体包括：
1.主配方
2.微量元素添加
3.烧结工艺
4.显微结构控制技术                                                                                                   

拟提供资金： 20      万元                                         

企业简介：公司创建于1988年，专业从事软磁铁氧体和电子变压器的研发、生产和销售，是浙江省高新技术企业，公司年产高性能软磁铁氧体材料及磁芯3000吨，电子变压器2000万套，年产值超亿元。产品销往全国各省市及韩国、东南亚、中东及欧美市场，广泛应用于HTV、DVD、计算机、通讯及网络设备等高新技术领域。                                                                                                    

通讯地址：  海宁郭店镇                                      

邮编：314412    

联系人：郭凤鸣           

联系电话： 0573-7689916         

传真：0573-7688205             

E-mail：gfm165@yahoo.com.cn         

大功率电网带通滤波装备
企业名称：海宁市海整电源有限公司

主要内容和技术经济指标：
达到GB14549-1993
基波150HZ　电网电压380V
总谐波率不超过5%
奇次谐波不超过4%
偶次谐波不超过2%                                                                                                  

拟提供资金：面谈                                        

企业简介：公司专业生产六相、十二相、二十四相、三相五柱整流变压器。生产的电源设备，用99%精铜制作的玻璃包丝线绕制变压器线圈，以上海蒸馏器总厂、西安整流器研究所等国产优质元器件为主，配以适当的进口元器件。用稳定可靠的进口可控硅触发系统控制可控硅交直流电源。目前，我厂生产的可控硅电源，单台输出功率达到1500kv。                                                                                                    

通讯地址：海宁市斜桥镇庆云建设路                                        

邮编：314403

联系人：杨振华           

联系电话：0573-7788141          

传真：0573-7788695
E-mail：kb@mail.jxptt.zj.cn         

电镀用大功率三脉冲电源的开发
企业名称：
主要内容和技术经济指标：                                                  

   解决正负脉冲转换引起短路问题
  频率10～1000HZ
  峰值电流1000A
  峰值电压24V
  占容比4～96％                                               

拟提供资金：面谈                                         

企业简介：
公司专业生产六相、十二相、二十四相、三相五柱整流变压器。生产的电源设备，用99%精铜制作的玻璃包丝线绕制变压器线圈，以上海蒸馏器总厂、西安整流器研究所等国产优质元器件为主，配以适当的进口元器件。用稳定可靠的进口可控硅触发系统控制可控硅交直流电源。目前，我厂生产的可控硅电源，单台输出功率达到1500kv。                                                                        

通讯地址：海宁市斜桥镇庆云建设路                                        

邮编：314403         

联系人：杨振华          

联系电话：0573-7788141          

传真：0573-7788695             

E-mail：kb@mail.jxptt.zj.cn         

太阳能热敏电阻半导体数码管温度显示
企业名称：海宁市长联电器设备厂

主要内容和技术经济指标：
通过感温元件热敏电阻，经过几只集成块在半导体数码管中直接显示温度，要求显示温度0-99度，误差1度上下；要求元件简单，元件成本在10元以内，提供的技术能指导生产，实现批量生产。                                                                                                    

拟提供资金：面议                                         

企业简介：本厂专业制造与各种水泵配套的固定式、插入式、浮球式、数字显示式全自动液位控制器，有二十多年科研和生产基础，产品行销全国各地。                                                                                                    

通讯地址：海宁市周王庙镇长联村二组

邮编：314407

联系人：金树庆

联系电话：0573-7532709          

传真：0573-7532709
E-mail：jjg@haining.info
频率元器件用无铅压电陶瓷材料的研制
企业名称：浙江嘉康电子股份有限公司
主要内容和技术经济指标：适应环保要求，研究开发新型无铅压电陶瓷材料替代含铅材料，制造压电陶瓷频率元器件。                                                  

拟提供资金：25万元                                         

企业简介：浙江嘉康电子股份有限公司（原嘉兴电子陶瓷厂，创建于1986年），是浙江省电子工业和省“五个一批”重点骨干企业，先后被评为省、市技术进步先进企业、浙江省首批区外高新技术企业和浙江省首批技术创新试点企业，2003年荣获全国电子元件百强企业。公司以发展新型电子元器件制造业为主业，主要从事电子陶瓷频率元器件的研发与生产，产品主要供计算机、通信、电视、音响及家用电器等整机配套。公司具备较强的产品研发能力，先进的工艺技术装备和较大的生产规模。公司现已全面推行ISO9001质量管理体系。产品70%以上外销，主要出口至香港、东南亚、日本及欧美等国家和地区，深受国内外顾客好评。                                                                                                    

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路南湖经济开发区七号桥
邮编：314001
联系人：戴黎明
联系电话：0573-2600933
传真：0573-2600930
E-mail：jkjsb@sina.com
THF300FTU方向纵联馈线自动化系统
企业名称：嘉兴市华通高压开关厂
主要内容和技术经济指标：主要内容：TH300FTU方向纵联馈线自动化系统,要求故障区域定位准确、故障隔离时间极短、任何电网不受冲击。
项目应达到的技术指标：1、额定电压：12kV；2、额定电流：630A；3、网络重构≤0.5s；4、故障区段隔离＜0.3s；5、动作灵敏度：＜0.1s；6、环境温度：+55℃～-25℃。 

拟提供资金：面谈                                      

企业简介：嘉兴市华通高压开关厂位于长江三角洲沿海经济开发区的嘉兴市，座落于风景秀丽的杭嘉湖平原。本厂是经原机械部、电力部批准的生产高、低压开关柜的专门企业，并取得了高、低压开关柜生产秩序整顿合格证书。和国家二网改造所需产品推荐企业。目前拥有固定资产、流动资金1200万余元，厂区面积18600平方米，工程技术人员20多名。取得了标准化管理和三级计量管理的合格企业，通过ISO9002体系认证，评为嘉兴市高新技术企业、嘉兴市“重合同守信用”先进企业和文明单位等荣誉称号。　　产品有：KYN1-10户内交流金属铠装移开式开关设备、XGN2-10箱型固定式金属封闭开关设备、GG-1A（F）户内金属固定开关设备、HXGN环网柜、ZSS（KYN28）型金属铠装中置式开关柜、户内外真空断路器、真空负荷开关、GW系列隔离开关、RW系列跌落式熔断器等，和GCK、GCS、GGD、PGL等系列低压开关柜。以及三箱类和母线槽和电缆桥架等产品。
通讯地址：浙江嘉兴新丰镇                                        

邮编：3031371         

联系人：石宝龙
联系电话：0573-3031371          

传真：0573-3031336             

E-mail：master@htswitch.com         

制板流水线板材厚度实时监测系统
企业名称：浙江双飞无油轴承有限公司
主要内容和技术经济指标：通过对SF-1制板流水线和JF双金属板流水线生产过程的自动测量，保证及时提供生产过程中动态的板材壁厚尺寸数值，通过报警和数字存储追忆，引导员工用人工调整刮板和轧机轧辊的方式。                                                  

拟提供资金：面议                                          

企业简介：浙江双飞无油轴承有限公司，是中国专业生产滑动轴承系列产品的龙头企业；浙江省“AAA”级守合同、重信用企业；浙江省高新技术企业；ISO9001和QS9000质量体系认证单位。 
公司有一支强劲的新产品研发队伍和完善的试验设施，被列为浙江省技术中心。产品50%以上出口德国、意大利、日本、新加坡、美国、加拿大、台湾等20多个国家和地区，已经创造了良好的国际信誉。
目前主要产品有：SF系列无油润滑轴承、JF双金属轴承、FB青铜轴承、JDB镶嵌固体润滑轴承等12个系列16000多个品种，适应：高温、高速等各种场合的使用。公司有完善的检测设备，保证100%的合格产品提供给顾客，让每位“ZOB”的顾客满意。                                               

通讯地址：浙江省嘉善县范泾大道2号                                         

邮编：314115          

联系人：董永进           

联系电话：0573-4519346           

传真：0573-4518216             

E-mail：mei@jiashan.com         

电能表测量用光电采样的光路部分技术难题
企业名称：海盐华电创业电子有限公司 
主要内容和技术经济指标：所需解决的技术技术难题主要在公司主体产品电能表测量用光电采样的光路部分，产品要求按收到的光的信号要强，前后调节范围要大，左右稍有偏离，也能正常工作，偏离角度大概为+-5度。但目前采用的光路，仍不能完全达到以上的要求。其主要原因在于所采用的光源，聚光效果不佳，在1-5厘米范围内调节光斑大小变化太大，造成光敏管接收信号不理想，以致误采、不采。所以目前产品主要问题就是光路问题，这一部分难题解决了，产品的性能可以进一步提高，使用起来更加方便，更加稳定，更加准确。                                                  

拟提供资金：面议                                      

企业简介：海盐华电创业电子有限公司是专业从事电能表测量用光电采样器、误差计算器和单、三相手掌式电能表现场校验仪、抄表仪等高科技产品开发、研制和生产的科技型企业，亦是全国唯一参加国家电力部门起草和制定《电能表测量用光电采样器》、《电能表测量用误差计算器》行业标准审定讨论会的生产厂家。销售已覆盖全国29个省、市、自治区,质量列居全国同行之首。2000年企业被批准为浙江省嘉兴市高新技术企业。 1996年成立了技术开发部，先后研制开发成功HD108机械、电子式电能表校验用复合式光电采样器、HD2001电能表校验用高性能数控光电采样器和HD2002型电子式电能表校验用光电采样器等多项新产品，并已获五项国家专利。
通讯地址：浙江省海盐县百尺北路255号                                          

邮编：314300         

联系人：蒋明祥           

联系电话：0573-6115168           

传真：0573-6115523              

E-mail：hdsygs@mail.jxptt.zj.cn         
不锈钢管状发热元件 抗电腐蚀保护装置开发  
企业名称：嘉兴繁荣电器有限公司
主要内容和技术经济指标：用于太阳能热水器（承压型、工作压力0.5mPa）的功率为1.5-3KW的不锈钢U型管状发热元件在水质稍差地区使用不到一个月电热管壁严重结水垢，电热管出现严重腐蚀，由于电热管与不锈钢水箱是金属连接面导通，因此，不锈钢水箱内胆同样出现严重腐蚀，所以想寻求一种用于承压或太阳能热水器抗电腐蚀保护装置。                                                 

拟提供资金：面 议                                   

企业简介：以"为遍布全球的用户提供更舒适、更时尚、更美好的生活享受"为己任的浙江省嘉兴繁荣电器有限公司是一家蓬勃发展中的以太阳能高科技为主导产业，各类家用小家电为常规产业的多元化集团型实业公司。
----本公司坚持质量第一，用户至上的方针，赢得了权威部门和国内外客户的认可与信赖，连续九年被评为重合同、守信用企业，AAA级企业，市百强先进企业。所有产品都通过相关行业标准，其中包括德国VDE认证和长城安全认证。
----本公司率先全面通过ISO9001:2000国际质量体系认证，由此拉开了新千年，新世纪繁荣品牌创业的新篇章。无论在研发，生产，销售和售后服务的任何一个环节，我们都以最严格的标准来要求自己，客户的满意是我们奋斗的最终目标。
通讯地址：浙江海盐经济开发区海丰中路102号                                         

邮编：314300         

联系人：王工           

联系电话：0573-6123358          

传真：0573-6123358             
E-mail： faro@mail.jxptt.zj.cn        

VMOS、IGBT模块生产、封塑技术
企业名称：海盐元通家乐电子电器厂
主要内容和技术经济指标：VMOS、IGBT模块采用集成电路专用封装料整体封装，具有耐冲击震动、耐潮湿、耐酸雾的优点，电压为100V－6000V，电流为50A-1000A，如有这方面的技术转让或共同开发的单位或个人，可以面谈。                                                 

拟提供资金：3万元                                   

企业简介：海盐家乐电子有限公司位于沪杭高速公路中段，嘉兴东出口处向南20公里的海盐县元通镇。东邻上海，西连杭州，北达苏州，距杭州湾垮海大桥仅8公里，交通及通讯十分便捷。
    本公司是中国电声行业协会会员单位、嘉兴市民营科技企业，专业生产扬声器及配件。扬声器主要产品有YD、YDG、YDT、YDF四大系列上百种规格型号。年产 量200万只以上，产品80%外销。产品用于电子玩具、游艺机、广播、收录机、电脑、音响、 家庭影院、黑白／彩色 电视机以及汽车音响等。并对汽车喇叭二路、三路高音部分独具专业，不断推出新品，为 众多的汽车扬声器生产厂提供高音部分的配套服务，产品80％外销。扬声器配件主 要有T铁、盆架、音圈等。
通讯地址：浙江省海盐县元通镇镇北路85号                                        

邮编：314300       

联系人：蒋仁其   

联系电话：0573-6888667
传真：0573-6888667    

E-mail：jiale@mail.jxptt.zj.cn  
剩余电流检测技术开发
企业名称：海盐电器厂 
主要内容和技术经济指标：适用于交流50Hz，电压为500V以下，最大负载电流1000A以下的低压线路中，用来检测低压线路中剩余电流信号，并通过GMS系统向集中抄表系统发送剩余电流超标信号，用于对漏电、触电、偷电信号的监测。                                                 

拟提供资金：面 议                                   

企业简介：海盐电器厂位于杭州湾北畔的浙江海盐沈荡镇，紧挨国际大都市上海，省级风景区“南北湖”、天下奇观“海宁潮”近在咫尺。本厂是海盐县主要企业、浙江省骨干校办企业和浙江省商业信誉优良企业，已连续我年荣获“重合同守信用单位”和“AAA级企业”。本厂主要生产海电牌系列漏电断路器、系列熔断器、负荷开关，系列照明配电箱等，产品销往全国各地。海电牌DZ系列漏电断路器经浙江省技术监督局的连年质量检验，各项指标均符合GB6829-95标准，其主要技术性能、质量指标领先于全省同类产品。连续九年被浙江省电力工业局列为推荐优先使用产品，并通过中国电工产品认证委员会认证，浙江省星火项目验收。同时被评为嘉兴市“优质产品”和浙江省“用户满意商品”。

通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇宋坡西路18号                                         

邮编：314311       

联系人：高翔凌  

联系电话：0573-6722255
传真：0573-6722628    

E-mail： haidian@mail.jxptt.zj.cn  
高精度电子升流器和不脱钩子三相电能表校验装置开发
企业名称：海盐普信电子科技有限公司
主要内容和技术经济指标：随着国民经济的快速发展和人民生活水平的提高，用电量也迅速增加，对电量计费和防窃电提出了更高的要求，国外已大量使用电压电流回路并接的电能表（俗称不脱小钩子），对电能表校验装置也提出了相应的要求。目前国内在单相电能表校验装置采用了多路隔离升压器校验不脱小钩子的单相电能表，但对于不脱小钩子三相电能表的批量同步校验，还没有好的办法。这已影响了该类电能表出口企业的生产效率和在国内的推广。
     高精度电子升流器采用先进的电子补偿技术，使升流器一次电流和二次电流的综合误差小于0.1％，对每个三相电能表配以一套独立的升流器，使起电流回路完全互相独立，在多个三相电能表电压回路并接同时校验时，消除了互相之间的影响，保证了校验的准确度。
      在该升流器的基础上，增加相应的控制，还可具备表位自动判断功能，在该表位未挂电能表时，能自动短接该表位电流回路，还可以通过控制该表位电流回路的通断来达到寻找转盘式电能表转盘标记的功能。
      本公司愿与相关科研开发机构合作开发，特此寻求合作伙伴。                                                 

拟提供资金：50  万元                                   

企业简介： 

通讯地址：浙江省海盐县百尺北路255号                                    

邮编： 314300         

联系人：高其能   

联系电话：0573-6115459 
传真：0573-6115459    

E-mail： harnpvrd@mail.jxptt.zj.cn 
挂车制动器电磁铁吸力方面的技术改进
企业名称：海盐益鑫汽车电器厂
主要内容和技术经济指标：我厂生产的挂车制动器电磁铁，外壳、铁芯产用粉未治金压制，螺管式线圈，中间射塑填空，接挂车大小分10时、12时两种，额定电压均为12V，美国来样10寸，采用0.45柒色线，绕200圈，额定电压下的电流为3.4A，12时，采用0.50柒包线，绕250圈，额定电压下的电流为3.6A。我厂生产的10寸电磁铁经过多次试验后，采用0.47柒包线，绕210圈，在12V、10V8V电压下的吸力，才能达到来样的要求，但12时通过多次试验，12V时的吸力都能达到要求电压下到10V、8V时的吸力就与来样相差很大，这个问题一直不能解决。也是我厂急需解决的技术难题。                                                 

拟提供资金： 10  万元                                   

企业简介：我厂是一家高科技民营企业：主要生产汽车电器开关几十个品种。汽油滤清器，产品全部出口国外。本厂宗旨“顾客至上，信誉至上”。
通讯地址：浙江省海盐县百尺北路257号                                        

邮编：314300       

联系人：吕建良  

联系电话：0573-6127158
传真： 0573-6127158   

E-mail： hykjxx@mail.jxptt.zj.cn  
关于送受话器（二合一）系列产品的开发
企业名称：海盐秋林电子有限公司  
主要内容和技术经济指标：本公司是一家专业研制开发、生产受话器的厂家。面对新的形势，正开发无绳电话机手机用的受话器，目前正研发的送受话器（二合一）产品质量不够稳定，特别是频普特性不够理想，通过网上技术市场与各方面精诚合作，共同开发此类产品。                                                 

拟提供资金：面议                                 

企业简介：秉承"正诚分享，晴耕雨读"的经营理念，本着"真诚务实，开拓创新"的品质方针，秋林人不畏艰难险阻，历经十多年的苦心经营，发展成今天以各式电话机受话器及其它电声产品研究开发、生产制造为主，同时集电子五金、ABS炼成等为一体的具有较大生产经营规模的企业。
      在良好的企业文化氛围中，公司每一位员工都以优秀的个人品质和良好的职业素养投入到工作中，将提升产品品质，强化公司经营体质视为己任，创造出了骄人的经营业绩。在总经理李秋林的带领下，公司先后研制开以出了60多个品种的适用于各种通讯设备的受话器，产品多次获得省、部级新产品称号，SD-154BH受话器还荣获"第十一届全国'星火杯'创造发明竞赛"优秀产品金奖，良好的产前产后服务深得客户信赖。二零零一年六月，公司还通过了ISO9002质量体系认证，为稳定和不断提升产品品质打下坚实的基础。 

通讯地址：浙江省海盐县海兴西路218号                                        

邮编：314300     

联系人：李秋林  

联系电话：0573-6125518
传真： 0573-6128698
E-mail： helent@mail.jxptt.zj.cn
数码相机伴侣
企业名称：浙江伴宇电子科技有限公司
主要内容和技术经济指标：  数码相机伴侣：要实现JPEC的解码；要实现PDA设备对通用NAND FLASH U盘的文件操作；支持目前所有的数码相机存储卡。
主要内容：数码相机伴侣是采用贴片技术。除了随机能够读存外，还外带了U盘插头，直接可读写U盘，同时支持在电视机上回放相片。                                               

拟提供资金： 50万元                                

企业简介：浙江伴宇科技有限公司是由省“五个一批”重点企业“浙江伴宇实业股份有限公司”与中国普天、清华大学科技园共同合作投资成立的高新技术企业。公司集研发、生产、销售、通信工程于一体，主要生产极具市场前景和生命力的移动存储设备（移动硬盘、多功能移动硬盘、电子硬盘、读卡器等）、以太网光纤收发器、以太网交换机、汽车智能化系统、MP3播放器、视频播放设备高新技术产品。 

通讯地址： 平湖经济开发区昌盛路688号                                        

邮编：314200      

联系人：金艳  

联系电话：0573-5095028-810
传真： 0573-5095028-810
E-mail：jy@pinghuren.com 

电子变压器及触摸调光器温控难度
企业名称：桐乡灯具厂
主要内容和技术经济指标： 新型的电子变压器在运用到我厂的灯具产品上时，由于灯具长时间点亮，引起温度的升高，在进行灯具产品国际认证时，温度通不过标准测试，故需求更为完善的电子变压器，在温控方面有很好的改善，调光器亦然。                                                 

拟提供资金：面谈                                

企业简介：桐乡灯具厂座落于"鱼米之乡"的杭嘉湖平原，地处浙江省桐乡市320国道旁，地理位置优越，是一家有40多年历史，拥有一个总厂，两个分厂，两所幼儿院及一家宾馆的大型企业。厂区占地面积5万平方米，建筑面积4万平方米，本年2001年实现产值1.5亿，拥有员工670多人次。企业拥有雄厚的技术力量，精良设备，先进的生产工艺和完善的检测手段，主要产品有"天线灯、射灯、麻将灯"等十多种灯具及不锈钢家用产品，年产量550多万台，出口量达95%以上，产品销往美国、东南亚及欧洲各国。本公司通过了TUV、CE等国际认证，拥有自营进出口权，为产品出口创造良好条件，二OOO年实现ISO9002质量管理认证体系，被银行评为信用等级AAA级，是桐乡市优势工程企业、重点骨干企业、出口创汇大户，桐乡十强企业之一。为让更多、更好的产品打入国际市场，面对加入WTO新一轮的竞争，公司将把产品开发和人才培养作为首要任务来抓，以"一流的产品、一流的质量、一流的服务"为向导，立足于国内，面向世界，挑战未来。
通讯地址：凤鸣街道工业园区                                        

邮编：314200      

联系人：严炳红  

联系电话：0573-8364505
传真： 0573-8364505
E-mail： ybh@merrylamp.com
定时喷香装置的开发
企业名称：浙江来斯奥电气有限公司 
主要内容和技术经济指标：
定时喷香装置在市场上的手动式喷香机的基础上
1，增加定时喷香；
2，配备系列可换式压力香水气瓶，
适用于办公室、会议室、轿车内、房间内等。                                                 

拟提供资金： 面议                               
企业简介：浙江来斯奥电气有限公司占地20000平方米，固定资产净值2800万元，拥有全电脑大中型注塑机15台，电器自动生产流水线5条，浴霸整机年生产能力30万台。浴霸、换气扇塑料件（散件）年生产能力500万套。随着公司的业务发展日益壮大，公司计划投资兴建的12000平方米的生产大楼工程也将在2004年正式投产，通过利用当地产业优势和核心技术的开发已能生产出高品质产品，并以此为基础逐渐成为在同行业中占据主导地位的领先企业。在增建工厂后公司将加强对本公司品牌的宣传，进一步提高公司的知名度。公司设有模具技术研发中心，自行开发、生产的浴霸塑料件（散件）均拥有外观设计、实用新型等三十多项专利，为国内浴霸生产企业配套，国内浴霸企业所采用的塑料件由我公司提供35～40%左右。来斯奥电气的主要代表产品有：浴霸、换气扇、自动感应垃圾筒、鞋套机、消毒柜等系列产品， 

通讯地址：中国小家电城王店开发区                                        

邮编：314011     

联系人：王永麟  

联系电话：0573-325288
传真： 0573-3253918
E-mail：master@lsakemp.com
  

电子点菜盘的开发
企业名称：浙江来斯奥电气有限公司 
主要内容和技术经济指标：
为改变目前大饭店中点菜的不直观性，节省各种菜肴布置的展台，利用局域网络、手提平板电脑以及各个包箱内的电视机，向顾客展示各种菜肴的配置种和数量，充分体现菜色、菜形的直观性，提高顾客的食欲。要求设计软件、系统和电子遥控兼容器征集浴霸面板设计、款式创新。                                                 

拟提供资金： 面议                               
企业简介：浙江来斯奥电气有限公司占地20000平方米，固定资产净值2800万元，拥有全电脑大中型注塑机15台，电器自动生产流水线5条，浴霸整机年生产能力30万台。浴霸、换气扇塑料件（散件）年生产能力500万套。随着公司的业务发展日益壮大，公司计划投资兴建的12000平方米的生产大楼工程也将在2004年正式投产，通过利用当地产业优势和核心技术的开发已能生产出高品质产品，并以此为基础逐渐成为在同行业中占据主导地位的领先企业。在增建工厂后公司将加强对本公司品牌的宣传，进一步提高公司的知名度。公司设有模具技术研发中心，自行开发、生产的浴霸塑料件（散件）均拥有外观设计、实用新型等三十多项专利。 

通讯地址：中国小家电城王店开发区                                        

邮编：314011     

联系人：王永麟  

联系电话：0573-325288
传真： 0573-3253918
E-mail：master@lsakemp.com
  

家庭式热泵热水器的研究与开发
企业名称：浙江来斯奥电气有限公司 
主要内容和技术经济指标：
随着生活水平的提高，家庭用热水需求增加，能达到全天候，既节能又安全可靠，是广大用户的渴望。为此能采用高效热泵和室外太阳能机组组合的家庭热泵热水器，会有很大的市场。要求提供产品的可行性分析，设计，样机制作和批量生产指导                                                 

拟提供资金： 面议                               
企业简介：浙江来斯奥电气有限公司占地20000平方米，固定资产净值2800万元，拥有全电脑大中型注塑机15台，电器自动生产流水线5条，浴霸整机年生产能力30万台。浴霸、换气扇塑料件（散件）年生产能力500万套。随着公司的业务发展日益壮大，公司计划投资兴建的12000平方米的生产大楼工程也将在2004年正式投产，通过利用当地产业优势和核心技术的开发已能生产出高品质产品，并以此为基础逐渐成为在同行业中占据主导地位的领先企业。在增建工厂后公司将加强对本公司品牌的宣传，进一步提高公司的知名度。公司设有模具技术研发中心，自行开发、生产的浴霸塑料件（散件）均拥有外观设计、实用新型等三十多项专利。 

通讯地址：中国小家电城王店开发区                                        

邮编：314011     

联系人：王永麟  

联系电话：0573-325288
传真： 0573-3253918
E-mail：master@lsakemp.com
鞋套自动生成鞋套机的开发
企业名称：浙江来斯奥电气有限公司 
主要内容和技术经济指标：
改变目前现有自动鞋套机装鞋套麻烦，提高使用时的可靠性，增加科技含量，提高产品附加值，要求设计新一代鞋套自动生成鞋套机。要解决的问题是：1、找一种需具有一种复印特性的涂料，制作带涂料的成卷薄膜；2、找一种特殊处理方法（光照或热风），要简洁方便实用；3、找一种类似液性塑料的软塑，要价格低廉；                                                

拟提供资金： 面议                               
企业简介：浙江来斯奥电气有限公司占地20000平方米，固定资产净值2800万元，拥有全电脑大中型注塑机15台，电器自动生产流水线5条，浴霸整机年生产能力30万台。浴霸、换气扇塑料件（散件）年生产能力500万套。随着公司的业务发展日益壮大，公司计划投资兴建的12000平方米的生产大楼工程也将在2004年正式投产，通过利用当地产业优势和核心技术的开发已能生产出高品质产品，并以此为基础逐渐成为在同行业中占据主导地位的领先企业。在增建工厂后公司将加强对本公司品牌的宣传，进一步提高公司的知名度。公司设有模具技术研发中心，自行开发、生产的浴霸塑料件（散件）均拥有外观设计、实用新型等三十多项专利。 

通讯地址：中国小家电城王店开发区                                        

邮编：314011     

联系人：王永麟  

联系电话：0573-325288
传真： 0573-3253918
E-mail：master@lsakemp.com
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