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一、化工、冶金及材料类
1-1-1  超细立德粉项目

项目类别：技术需求
项目概述： 

新建2万吨/年超细立德粉生产线，作为配套搬迁工程，实现规模化生产，并用高新技术提升改造立德粉生产工艺，开发生产高硫化钡立德粉、表面改性立德粉及彩色立德粉。

主要技术指标： 细度 400目、总锌量(以ZnS计)≥26%、挥发物≤1%、筛余物≤0.2%、吸油量12—24g/100g、水萃取液碱度 中性

合作方式： 技术转让

企业名称： 柳州锌品股份有限公司

联系地址： 柳州市白沙路2号

传真：0772-2868042    邮编：545001   Email: suymei@163.com

联系人：梁韶华       联系电话：0772-2861224

1-2-2  年产2万吨高级锌基合金项目
项目类别：技术需求

项目概述： 

锌基合金按用途分，可分为铸造锌合金、热镀锌合金两大类，锌合金能与酸、碱、盐发生化学反应，在常温下与空气接触时，能在表面生成致密的碱式碳酸锌薄膜，保护内部不再被氧化腐蚀。铸造锌合金具有熔点低、流动性、铸造性好等优点，可用于压铸零件和复杂的铸件，在汽车、仪表等行业获得广泛的应用；热镀锌合金则应用于钢件的镀锌行业，延长镀件的使用寿命。

主要技术指标： Al 3.9～4.3%、Mg 0.025～0.05%、 Cu<0.1% 、Fe<0.075%、Pb<0.004%、Cd<0.003%、Sn<0.002%、Zn>95.47% 

合作方式： 技术转让

企业名称： 柳州锌品股份有限公司

联系地址： 柳州市白沙路2号

传真：0772-2868042    邮编：545001   Email: suymei@163.com

联系人：梁韶华       联系电话：0772-2861224

1-3-3 年产2万吨金红石型钛白粉项目
项目类别：技术需求

项目概述：

 钛白学名二氧化钛(TiO2)，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，占全部白色颜料消费量的85%以上，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤和橡胶等工业。氯化法生产工艺具有流程短、操作连续化和自动化、氯气循环利用、三废少的优点，生产的金红石型钛白产品质量高、杂质含量少、粒度分散集中，成本低，经济效益好。

主要技术指标：金红石型钛白粉(氯化法)生产技术，相关人才、资金和设备

合作方式：技术转让

企业名称： 柳州锌品股份有限公司

联系地址： 柳州市白沙路2号

传真：0772-2868042    邮编：545001  　Email: suymei@163.com

联系人：梁韶华       联系电话：0772-2861224

1-4-4  500吨/年氧化锌晶须项目
项目类别：技术需求

项目概述： 

氧化锌晶须(Zinc Oxide Whiskers，简称ZnOw)，是氧化锌的单晶体，呈立体四针状，相邻针之间的夹角为109º,由它组成的复合材料呈各向同性，性能远优于由单一纤维状晶形组成的复合材料，具有增强耐磨、防爆、减震、降噪以及吸波等优异的综合性能，在高档汽车轮胎、高速铁路的减震降噪及隐形材料等方面具有广泛用途。由于受工艺和设备限制，我国在氧化锌晶须及其复合制品的生产和应用方面还处于空白。

主要技术指标：

 四针状晶形，每根针根部直径0.5～5μm；针长10～150mm；氧化锌晶须产率>85%

合作方式：技术转让

企业名称： 柳州锌品股份有限公司

联系地址： 柳州市白沙路2号

传真：0772-2868042    邮编：545001  　Email: suymei@163.com

联系人：梁韶华       联系电话：0772-2861224

1-5-5  年产20万吨生物有机肥工程项目

项目类别：技术需求

项目概述：

 利用中国华中农业大学生命科学技术学院的技术，以我公司在制糖、制酒生产过程中排出的废弃物滤泥、蔗渣灰、酒精废液等作基本的生产原料，通过微生物发酵工艺生产有机生物肥，“变废为宝”。

主要技术指标： 有机质含量≥30%        主要养分(N+P2O5+K2O) ≥7%

有益菌活菌数≥2亿/g    固氮菌+解磷菌+硅酸盐细菌活菌数≥0.15亿/g

水分(游离性水) 20-35%     PH 5.5-7

杂菌率≤15%               细度≤5mm

有效期：不低于12个月     

无害化指标：

汞及化合物(Hg) ≤2mg/kg   镉及化合物(Cd)≤3mg/kg

铬及化合物(Cr) ≤50mg/kg  砷及化合物(As)≤10mg/kg

铅及化合物(Pb) ≤20mg/kg

合作方式： 技术转让

企业名称： 广西凤糖生化股份有限公司

联系地址： 广西柳州市北雀路45-2号

传真：0772-2362379     邮编：545002     Email: Hoga@lzfsty.com

联系人：熊文标         联系电话：0772—2365252

1-6-6  年产1万吨高纯度无水酒精生产线
项目类别：技术需求

项目概述： 

该项目是广西凤糖生化股份有限公司与清华大学合作的项目，该项目将利用白沙糖厂的有利条件，将公司所属9家糖厂以及农垦系统的柳兴糖厂糖蜜集中在白沙糖厂生产高纯度酒精，生产1万吨高纯度酒精，并解决酒精生产中的污染问题。该项目具有生产工艺简单，生产成本低的特点，具有广阔的发展前景。

主要技术指标： 

	项目
	高纯度酒精

企业(试行)
	食用酒精

GB10343---89

	产品等级
	高纯度
	普级
	优级

	外观
	清澈透明
	透明液体

	气体
	清淡的乙

气味
	无异臭

	色度，号≤
	5
	10

	乙醇(%，v/v)≥
	96.0
	95.0
	95.0

	硫酸试验号≤
	8
	80
	10

	氧化试验，分≥
	40
	15
	30

	醛(以乙醛计，g/100ml) ≤
	0.0001
	0.0030
	0.0003

	杂醇油(以正丙醇、异丁醇、
异戊醇计,g/100ml)≤
	0.0001
	0.0080
	0.0002

	甲醇(g/100ml) ≤
	0.0005
	0.0600
	0.0100

	酸(以乙酸计，g/100ml) ≤
	0.0001
	0.0020
	0.0010

	酯(以乙酸乙酯计，g/100ml) ≤
	0.0001
	-----
	-----

	不挥发物(g/100ml) ≤
	0.0010
	0.0025
	0.0020

	重金属(以铅计，mg/L)≤
	检不出
	1
	1


合作方式： 技术转让

企业名称：广西凤糖生化股份有限公司

联系地址： 广西柳州市北雀路45-2号

传真：0772-2362379     邮编：545002     Email: Hoga@lzfsty.com

联系人：熊文标         联系电话：0772—2365252

1-7 -7  塑料导爆管技术

项目类别：技术需求

项目概述：

非电导爆管系统以其安全、可靠、可抗杂散电流和耐水性等优点逐渐取代火花及电力起爆系统，作为系统中主要部分一塑料导爆管，其需求量也迅速的增长。通过引进和开发该技术，自建塑料导爆管2000万米/年生产线，不但满足公司导爆管需求，降低导爆管雷管生产成本，保证雷管的产品质量，同时还可作为产品外销、满足用户起爆网路需要，长沙矿山研究院提供技术，现已签订合同。

主要技术指标：

1.外观：白色(起爆后变非白色)

2.外径：2.95±0.15mm

3.内径：1.4±0.1mm

4.爆速：1950±50m/s

合作方式：技术转让

企业名称：广西柳州威奇化工有限责任公司

联系地址：柳州市柳长路20号

传真：2730730        邮编：545002     Email: WQHG@weiqihuagong.com

联系人：李振文       联系电话：2730674

1-８-８  发酵法生产医用级透明质酸

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司已有一套发酵法透明质酸装置，生产化妆品级产品。鉴于医用级透明质酸产品极具发展潜力，我公司希望与科研技术单位合作，开发发酵法医用级透明质酸产品。该项目具有良好的内部建设条件，可充分利于本公司已有的设备、技术、人才及管理方面的优势，项目实施后，将会取得丰厚的经济收益。

主要技术指标：

葡萄糖醛酸含量≥44%；  蛋白质含量≤0.1%；溶血性：无;

分子量≥200万道尔顿

合作方式：技术转让

企业名称：柳州化学工业集团有限公司

联系地址：广西柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313   邮编：545002    Email: tang-q@163.com

联系人：杭乃富     联系电话：0772-2527278
1-9-9  淡醇废液COD回收治理

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司甲醇系统生产中由于工艺问题，所排放的废水中COD含量较高(主要是淡醇)，既污染环境，又造成浪费。目前没有很好的办法解决，只是简单的曝气处理，COD含量还有5000PPm。希望能找到一种彻底治理COD的新方法。

主要技术指标：排放废液COD浓度<100 PPm

合作方式：技术转让

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：广西柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313   邮编：545002     Email: tang-q@163.com

联系人：韦慧军       联系电话：0772-2515240

1-10-10  微量H2S的脱除

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司生产原料是煤，含有一定的硫，经反应生成H2S。而H2S对合成氨生产工序和催化剂来说是有害物，要进行脱除，现脱碳气含H2S+COS有2~3mg/m3，严重影响甲醇塔触媒的使用寿命，希望能找到一种高效的精脱硫方法。

主要技术指标：精脱后 H2S+COS <0.1mg/m3

合作方式：技术转让

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：广西柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313   邮编：545002     Email: tang-q@163.com

联系人：韦慧军       联系电话：0772-2515240

1-11-11  柳钢钢渣综合开发利用项目

项目类别：技术需求

项目概述：

钢渣热焖工艺较适合本公司的实际，综合利用价值较高，在回收铁、CaO等有益元素的同时，生产钢渣超细粉、钢渣砖、铸造砂等钢渣产品，综合效益将达到120—160元/吨渣，不仅提高了企业的效益，更重要的是保护了环境和生态。项目中的转炉钢渣处理跨由重庆钢铁设计研究总院或柳钢设计院负责设计。现寻求热焖法钢渣处理的其它相关工艺。

主要技术指标：

年处理钢渣：45万吨(现年处理能力为25万吨)年经营总值：4907万元

              税利：2007万元；净利润：1345万元

合作方式：技术转让

企业名称：柳钢非钢产业开发总公司

联系地址：柳州市北雀路125号

传真：0772-2595834  邮编：545002         Email:
联系人：康骋       联系电话：0772-2595843、2111802

 1-12-12 污泥球强度攻关

项目类别：技术需求

项目概述：

 现利用转炉污泥(含Mfe45—50%，细粉状)生产污泥球，用作炼钢冷却剂。采用工艺分别为压制成球，900oC烧结成球，但球的强度均不太高，直接影响了产品质量，成品率低导致成本上升。现寻求技术提高污泥球的强度，尤其是常温强度。最好是采用粘化剂，使污泥球不经烘干即可达到强度要求。

主要技术指标：

冷态球强度(常温)达3000N/个

合作方式：技术转让

企业名称： 柳州市清宇环保产业开发公司

联系地址：柳州市北雀路117号

传真：0772-2595807  邮编：545002       Email:Lghbco@sohu.com

联系人：吴文斌      联系电话：0772-2595864

1-13-13  磷化铟多晶的研制开发

项目类别：技术需求

项目概述：

磷化铟是一种重要的化合物半导体，具有发光效率高，电子饱和漂移速度高，耐高温和抗幅射等特点，在国防系统中许多新型元器件必须工作在毫米级波段，这些元器件必须以磷化铟为基础，且高频、高性能器件也以磷化铟为首选材料，磷化铟在光电子器件及光电集成方面具有独特的优势，并已在光通信、移动通信和高速宽带网方面得到广泛应用。本项目研制的磷化铟多晶用于制备磷化铟单晶。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市高新区铟泰科技有限公司

联系地址：柳州市高新区科技工业苑四层

联系电话：0772—2625896      传    真：0772--2626895

联 系 人：熊志军

1-14-14  改进PVC塑钢门窗型材配方降低成本

项目类别：技术需求

项目概述：

在保证产品质量达到GBT8814-1998标准前提下，要求配方成本再降低10-20%，并保证生产正常稳定（可更换原材料）

 主要技术指标：

1、拉伸屈服强度≥37Mpa， 2、断裂伸长率≥100%， 3、弯曲弹性模量≥1960Mpa，4、低温落锤冲击10个破裂≤1个，5、维卡软化点≥83℃， 6、加热后尺寸变化率≤±2.5%， 7、焊角强度≥3000N， 8、高低温反复尺寸变化率≤±0.2%

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州鱼峰PVC型材门窗厂

联系地址：柳州市高新区高新一路

联系电话：0772—2615636          传    真：0772--2613666

联 系 人：徐焕奕

E-mail:yfprofiles@163.com

1-15-15  氯  酸  钠

项目类别：技术需求

项目概述：

氯酸钠主要用于生产纸浆漂白剂二氧化氯，是目前氯气漂白的环保替代品。“十五”期间广西把造纸业作为支柱产业，并将扩能至300万t/y，若有50%纸浆采用二氧化氯漂白工艺，则氯酸钠需求量为5万t/y。东化公司拟利用生产区整体搬迁契机，在新址上投资建2万t/y氯酸钠项目，新址邻近三家大造纸厂，年需氯酸钠近万吨，现拟开发或引进单耗低、质量好、电流效率高，各项经济指标达国际先进水平的生产技术。

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称：柳州东风化工有限公司

联系地址：柳州市箭盘路36号   邮编：545006

联系人：梁宓            联系电话：0772-3818445  传真：0772-3128302

Email: dfhgc@public.lzptt.gx.cn

1-16-16  电石渣处理技术

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司现有电石渣存量约80万吨，是电石法生产PVC所产生的废渣，已严重影响到我公司目前的正常生产及对生产区周边环境的环保要求造成了很大压力。电石渣的主要成份：(1)湿基：H2O 40~60%，Ca(OH)235~50% ; (2)干基：Ca(OH)2 80~85% 。微量成份：CaCO3、MgO、Fe2O3、Al2O3、SiO2.

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称：柳州东风化工有限责任公司

联系地址：柳州市箭盘路36号   邮编：545006

联系电话：0772-3818445  传真：0772-3128302

联系人：梁宓                

Email: dfhgc@public.lzptt.gx.cn

1-17-17  精细化工新产品、新技术

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司为氯碱生产企业，生产规模：烧碱4万t/y，液氯1.5万t/y，盐酸3万t/y。现拟开发或引进耗碱、氯、盐酸的下游精细化工新产品、新技术。

主要技术指标：

合作方式：技术转让、合资、合作生产

企业名称：柳州东风化工有限责任公司

联系地址：柳州市箭盘路36号    邮编：545006

联系人：梁宓              

联系电话：0772-3818445     传真：0772-3128302   

Email: dfhgc@public.lzptt.gx.cn

1-18-18  气相白炭黑

项目类别：技术需求

项目概述：

气相白炭黑属纳米级氧化物。气相法白炭黑是氯化物蒸气在氢氧火焰中水解而制得，是一种重要的氢气及氯气下游产品，可为我公司氯产品深加工找到另一市场，同时也为东化生产区整体搬迁新上氯酸钠项目提供一个氢气利用的配套产品。现拟开发或引进技术先进、各项经济指标达国内领先水平的500t/y气相法白炭黑技术。

主要技术指标：

合作方式：技术转让、合资、合作生产

企业名称：柳州东风化工有限责任公司

联系地址：柳州市箭盘路36号      邮编：545006

联系人：梁宓              

联系电话：0772-3818445   传真：0772-3128302

Email: dfhgc@public.lzptt.gx.cn

1-19-19  钢铁水平连铸机用钴铬硅铜套

项目类别：技术需求

项目概述：

水平连铸工艺是钢铁连铸先进工艺的重要分支，其特点是占地面积小，机械结构简单，操作安全，因此广泛用于无缝钢管坯，合金钢的生产。目前国内外水平连铸机中关键部件铜套，普通采用铍铜制造，但铍铜套价格昂贵，使用时热脆性大，抗应力腐蚀能力差，还易造成环境污染，影响水平连铸的发展。

本项目采用多元少量的合金化原则，在铜中加入相关元素，生产多种金属化合物，提高合金抗垫脆，抗应力腐蚀能力，且价格便宜，无铍毒污染，以取代铍铜使用。预期达到的技术性能指标为：硬度(HRB)：90; 导电率(ms/u):26; 软化温度(OC):600。

主要技术指标：硬度(HRB)：90; 导电率(ms/u):26; 软化温度(OC):600。

    项目拟投资100万元，自筹资金20万元。

合作方式：

企业名称：柳州市半导体材料厂

联系地址：柳州市柳石路382号   邮编：545005

联系人：黄腾峰、关志能

联系电话：3112047    传真：3118229                    

Email : lzbc@lz.gx.cninfo.net

1-20-20  杉木板面增硬技术

项目类别：技术需求
项目概述：

我厂专业生产的香杉牌实木地板，是在传统杉木建材的基础上经精加工生产的室内装潢材料，它最明显的优点是：“防潮耐腐，不会变形，冬暖夏凉，脚感舒适，绿色环保，经久耐用”。但它不足之处是板面硬度偏低。如何使其板面硬度增硬，是我厂迫切需要攻克的难题。

主要技术指标：

不成熟的思路：首先用某种环保的固化剂固化板面，（深度达1-2mm），然后，再用超耐磨的地板漆滚涂表面，使之达到：母指甲压不进，铅笔头扦不进的硬度。

项目合作形式：技术转让

需求方：融水县金杉木地板厂

联系地址：广西柳州市融水县城玉仙路130号     邮编：545300

联系电话：13807825235   传真：0772-5121988

联系人：李爱培

E-mail:liaipei@aliba.com

1-21-21  提高夹泥铅锌矿碎矿产量

项目类别：技术需求
项目概述：

我矿选矿厂现碎矿流程：采用老虎口粗碎——园磨二级破碎——皮带上球磨细矿仑——球磨——浮选。目前该碎矿段难以适应夹泥湿矿的碎矿，选矿处理量由800T/日下降600T/日，需考虑采用新工艺解决夹泥湿矿碎矿难问题。
主要技术指标：

碎矿日碎矿≥1000T/日，电单耗指标接近目前工艺

项目合作形式：技术转让

需求方：泗顶铅锌矿

联系地址：广西柳州市融安县泗顶镇     邮编：545406

联系电话：0772-8372101    传真：0772-8372019

联系人：吴贤图

1-22-22  年产1.2万吨三聚氰胺项目

项目概述：

三聚氰胺是一种重要的有机精细化工产品，由于它具有较高的稳定性和阻燃性，获得日益广泛的应用。我公司拟采用清华大学开发成功改良气相淬冷结晶新工艺，含有多个专利技术，具有工艺流程简洁、设备结构科学、技术先进、操作简便、运行平衡、长周期生产、消耗更低、产品质量更好、生产过程无泄漏、工作环境无污染、装置占地更少、投资更省(投资仅为引进装置的30%)等的优点。其技术最关键的是解决了堵塞问题，延长了运行周期。并且已有多套工业化装置在运转。该项目采用目前先进的生产技术，具有良好的经济效益，并且本公司现有20万吨尿素生产线、公用工程及土地资源等优势，希望投资者充分利用资源与本公司合资合作，共同建设三聚氰胺项目。

主要技术指标：三聚氰胺含量≥99.8%(优级品)   三聚氰胺含量≥99.0%(一级品)

水份≤0.1%(优级品)              水份≤0.2%(一级品)

灰份≤0.03%(优级品)             灰份≤0.05%(一级品)

PH值： 7.5-9.2                 PH值： 7.5-9.2(一级品)

甲醛溶解性试验≤20(优级品)     甲醛溶解性试验≤30(一级品)

色度(铂、钴号)

高岭土浊度，≥20(优级品)      高岭土浊度，0≥30(一级品)

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313  邮编：545002         Email:
联系人：叶美铃      联系电话：0772-2518748

1-23-23  复合乳化剂

项目类别：技术需求

内容概述：

针对我公司乳化炸药生产线进行连续化技术改造，2002年初已着手对单一乳化剂SPAN-80生产线改造成新型乳化剂生产线，以适应新炸药生产线需要。生产高性能乳化炸药的复合乳化剂技术引进工作中，通过市科技活动周安排，曾与南京理工大、淮北爆研所、东南大学等院校联系，但由于炸药生产线延期建成，该项目前期试验，即技术生产样品适应性试验无法进行，故该项技术选型随之拖后。今年5月炸药新线将建成试产，该项目工作可望进行。

主要技术指标：

酸值（mgkoH/g）≤10.0                      水份（%）

亲水亲油值HLB=3.0~6.0
复化值（mgkoH/g）=140~160                 羟值：（mgKOH/g）160~270

合作方式：技术转让

企业名称：广西柳州威奇化工有限责任公司

联系地址：柳州市柳长路20号

联系人：  李振文

联系电话：2730674      传真：2730730

1-24-24  还原气氛焙烧劈离砖的方法

项目概述：

开发一种还原气氛焙烧劈离砖的方法，使产品烧成后靠低价铁离子显色，表面颜色为青色。

主要技术指标：

焙烧温度：1200℃,产品优等品率大于90%，其它执行JC/T457.3-2002标准。

合作方式：技术转让

需求方：柳州市奋进建筑材料有限责任公司

联系地址：柳州市柳太路15号     邮编：545007

联系人：唐汉飙

联系电话：0772-3759619       传真：0772-3759521

1-25-25  新型钢渣砖生产开发项目

项目类别：技术需求

项目概述：

利用钢渣加工开发的空心砌块砖，地板砖等系列是钢渣综合利用的又一广阔前途。空心砌块砖以其节土、节能、有利于环境保护，缩短施工工期，降低工程造价，增加使用面积等优越性成为我国产业政策引导扶持和大力推广应用的新型墙体材料，彩色地面砖是八十年代兴起于欧美的城市建设配套的新型建筑材料，广泛适用广场、公园、住宅小区、人行道等地面铺设。

利用钢尾渣制作钢渣砖，实现钢渣零排放，真正做到了钢铁渣的高价值资源化利用，增加企业经济效益，同时可安置部分工人就业。

合作方式：技术转让

需求方：柳州钢铁金鹏实业总公司

联系地址：柳州市北雀路125号     邮编：545002

联系人：潘智斌

联系电话：0772-2592529      传真：0772-2592184

二、机  械  类

2-1-26  新型天然气CNG压缩机

项目类别：技术需求

项目概述：

新型天然气CNG压缩机应用于汽车加气站，具有较好的市场前景，项目主要内容：25mpa压力无油润滑条件下（风冷机组）。

主要技术指标：

1、易损件寿命要求：A、活塞环，填料经4000小时运行后检查，运行8000小时才更换。B、阀弹簧及阀片寿命6000小时以上。2、解决高压填料密封问题，提高密封性能。3、控制系统达到全自动，无人值守，故障自动诊断或显示。4撬装式。

企业名称：柳州压缩机总厂

联系地址：广西柳州市北雀路129号    邮编： 545002

联系电话：0772-2311238              传真：0772-2313274                  

联系人：唐炳荣     

Email:Lzgcw@public.lzptt.gx.cn
2-2-27  传动轴MIZ18-24齿拉削跑偏
项目类别：技术需求

项目概述：

我厂加工传动轴MIZ18-24齿的拉削时有跑偏的现象，主要是（贵阳）工具厂提供的拉刀的问题，寻求解决该项技术难题的专家。

主要技术指标：

MIZ18-24齿内花链跑偏<0.15mm，现实是存在有0.3左右。几乎超过一倍

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市传动轴厂

联系地址：柳州市沙塘镇正街

传真：2711115       邮编：545003         Email:
联系人：董光福      联系电话：2710048

2-3-28  旋转窗、智慧窗、智能窗
项目类别：技术需求

项目概述：

1.可内外互换旋转窗：一种可任意旋转180度的窗户，清洁这种窗户的玻璃只需把户外的一面旋转到户内就可轻松完成。这种神奇窗户还具有安全防盗、隔音和气密性能良好等特点，造价与普通的铝合金窗相近。

         2.智慧玻璃窗：一种能排除热气的智慧玻璃窗，这种窗户在夏天可减少空调耗电，冬天可充分利用阳光。这种窗户是个多层电极化窗口，在两层普通玻璃之间放置两层薄薄的氧化钨和氧化钒电解液以及一条连接到窗檐内的普通电池电线。

         3.智能窗：一种既能防盗防爆报警，又能防雨驱烟驱蚊的多功能智能门窗系列产品。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市跃辉塑钢门窗厂

联系地址：柳州市跃进路53号

传真：0772-2523999  邮编：545001          Email:
联系人：黄自聪      联系电话： 0772-2523999

2-4-29  智能化轮式装载机研究

项目类别：技术需求

项目概述：

1、解目前国内外智能工程机械产品发展状况；2、智能工程机械的特殊要求及关键技术；3、智能工程机械的元件状况。

合作方式：技术支持

需求方：广西柳工集团有限公司

联系地址：柳州市柳太路1号     邮编：545007

联系人：贾雪顶

联系电话：0772-3886165      传真：0772-3886188

E-mail：lgrc@liugong.com

2-5-30  列管式高效冷却器

项目概述：

我厂空气压缩机上的冷却系统，其关键部件为高效冷却器，这种结构的冷却器，虽然冷却效果好，节约材料，成本低，但由于其排列的铜管内均焊有铜线绕制的螺旋状芯子，当有粉尘等杂物随压缩空气流过时容易吸附在芯子上，引起堵塞，且难以清洗，以至引起温度升高，压力增大。希望能解决有关问题。

主要技术指标：

压缩介质：空气；冷却介质：水；进气温度≤160℃；冷却后气体温度：≤40℃

合作方式：技术咨询

需求方：柳州第二空气压缩机总厂

联系地址：柳州市城站路94号     邮编：545005

联系人：刘东平

联系电话：0772-3819045   3812843       传真：0772-3834041

E-mail：lifeng@public.lzptt.gx.cn

2-6-31  美国焊机国产化改造

项目类别：技术需求

项目概述：

现生产线上使用的轮辋对焊机是美国引进的,现已使用很多年,电控部分维修难度大,维修成本高,欲进行国产化改造

主要技术指标：

电源：380V50HZ三相,整流换流可控硅：660V,1750A

变压器：50%负载的KNA：350KNA

平均输出电压：H7.32V,L4.42V

最大工作频率：8.33HZ,5HZ

最大热量时间：3个循环  5个循环

定时器：接口：RS-422 9600伏特

合作方式：技术转让

需求方：柳州市钢圈厂

联系地址：柳州市柳太路7号     邮编：545007

联系人：毛芬

联系电话：0772-3718741   3718946       传真：0772-3719246

2-7-32  小型机械产品开发生产

项目类别：技术需求

项目概述：

寻求小型机械产品开发生产，拓展产品系列，提高企业效益。

合作方式：技术转让

需求方：柳州市钢圈厂

联系地址：柳州市柳太路7号     邮编：545007

联系人：毛芬

联系电话：0772-3718741   3718946       传真：0772-3719246

2-8-33  高效微型水轮发电机组

项目类别：

项目概述： 

是一种适于广大农村使用的微型水轮发电机组，产品质量符合GB/T17522-1988的规定，效率提高2-8%。

主要技术指标：(1)H=6—12m     Q=0.5—1.0m3/s     n=1000 r/min

              (2)H=20—30m     Q=0.15—0.4 m3/s   n=100 r/min

合作方式：技术转让、合资、合作生产
企业名称： 广西水力机械研究所

联系地址：柳州市箭盘路7号

传真：3803778       邮编：545005     Email:gxsjs07@163.com

联系人：周世英     联系电话： 3123182

2-9-34 水泵自动检测系统

项目类别：技术需求

项目概述：

 提供一种水泵自动检测系统，进出口直径在φ340mm，功率75KW以下，要求自动检测，自动采集检测数据，并进行数据处理，判定检测结果，自动出具检测报告。

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称： 广西水力机械研究所

联系地址：柳州市箭盘路7号

传真：3803778       邮编：545005     Email:gxsjs07@163.com

联系人：周世英      联系电话： 3123182
2-10-35 我厂动平衡机的不平衡值的复现性的溯源问题

项目类别：技术难题
内容概述：

    2002年4月23日，浙江大学教授曾来我厂进行技术服务，并指出关于不平衡值溯源是普遍存在的问题。平衡机是由上海申光试验厂（中德合作）生产。现请联系浙江大学或其它院所帮助解决生产中出现的难题。

主要技术指标：

存在问题：两台机存在不平衡值，复现性差。

企业名称：柳州市传动轴厂

联系地址：柳州市沙塘镇正街

联系人：  董光福

联系电话：2710048         传真：2711115

三、汽  车  类

3-1-36  汽车座椅电动控制器

（电子元件遥控部分）

项目类别：技术需求

项目概述：

该产品用于奔驰汽车座椅的控制，前景良好，顾客急需，因此我们急需得到帮助。

技术要求：
能够灵活自如地控制汽车座椅的升降，倾斜及前后运动。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州金侨塑料制品有限公司

联系地址：柳州市航银路57号  邮编：545005

联系电话：3210195         传真：3210226

联系人：李学超

E-mail：LZ1782912@gx163.net
3-2-37  微型汽车中门导轨表面挂塑工艺、工装

项目类别：技术需求

项目概述:

1、挂塑材料（PVC）研制。2、挂塑工艺及其工装转让。3、提供试验数据报告（有效性）。4、操作人员培训。

技术要求：

1、PVC硬HRR85±5。2、耐热、寒性80℃×240h,-30℃×240h表面无皱、无浮泡、无异常。3、耐气候性：日照老化试验3000小时后无异常。4、抗蚀性：500小时盐雾喷射无异常。5、抗油性：油脂和汽油涂敷48小时×20℃，无异常。6、室温冷热交替[（80℃×1小时，室温0.5小时，-30℃×1小时，室温0.5小时）×10次]后，弯曲部位的金属骨架与PVC之间的剥离强度为5mm宽度4kg以上。7、冷热交替[（80℃×1h，室温0.5h，-30℃×1h，室温0.5 h）×10次]后无异常。8、落球撞击试验：-20℃×0.5h处理后，0.5m高度，0.5kg小球落下产品无剥裂，落点位在产品上部的平面中央。

项目合作形式：技术转让

需求方：柳州市中铨机械制造有限责任公司

联系地址：柳州市潭中大道公安干校内  邮编：545006

联系电话：2618320             传真：0772-2618783

联系人：董英中
3-3-38  电子信息技术在汽车上的应用与发展

项目类别：技术需求

项目概述：

1、汽车中控门锁。可用于轿车及微型面包车的遥控式中央控制门锁。2、汽车电动玻璃升降器。叉臂式玻璃升降结构的电动升降器或纯轮式电动玻璃升降器，可用于微型面包车或轿车车门上。

主要技术指标：

1、中控锁符合QC/T627-1999《汽车电动门锁装置》，遥控互开率在1/10000以下，耐久性：5万次以上无异常，额定电压：12V  额定电流：10A。2、电动玻璃升降器符合QC/T29027-91《汽车用玻璃升降器技术要求》，关闭力为150N±50N，上升速度70-100mm/s。

项目合作形式：技术转让或合作开发

需求方：柳州五菱汽车有限责任公司

联系地址：柳州市河西路18号        邮编：545007

联系电话：0772-3730965             传真：0772-3750018

联系人：程峰

E-mail：yxgsb@wuling.com.cn
3-4-39  直流升压系统(带电机调速系统)

项目类别：技术需求

项目概述：

该项目应用于电动车.

主要技术指标:：

额定功率4—5KW;输入电压48—72V,输出144V；调速系统为PWM调速；升压部分为非隔离式；效率≥95%(升压部分)

项目合作形式：技术转让或合资、合作生产

需求方：柳州五菱汽车有限责任公司

联系地址：柳州市河西路18号   邮编：545007

联系电话：0772-3730963            传真：0772-3750018

联系人：蔡奔

E-mail：yxgsb@wuling.com.cn
3-5-40  混凝土泵车

项目类别：技术需求

项目概述：

混凝土泵车以技术含量高，附加值高而日益受到国内专用汽车生产企业的关注，但各企业普遍受到资金及设计生产技术的困绕，随着城市基础设施及国家水利建设项目的增多，混凝土泵车市场需求日益增多，目前我厂粉粒物料运输车（水泥车）、混凝土搅拌运输车已大批量生产，拟今年开发混凝土泵车，做到混凝土工程系列专用车三位一体,力争在2005年实现粉粒物料运输车、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车各1000、300、30台的奋斗目标，使我厂的各项经济技术指标位居国内专用汽车行业前列。该项目预期年产30台，每台售价约250万元。

主要技术指标：

混凝土输送泵部分  37S （37Z）   分配阀形式        S管阀（闸板阀）

混凝土最大理论输送量 m3/h 125   混凝土最大理论出口压力 MPa 13（8）

泵送机构换向频率 min-1 27（30） 分配机构换向时间     S ≤  0.3

泵送系统额定工作压力  MPa 32    搅拌机构转速    r/min      40

料斗容积            L    650    上料高度         mm      ≤1500

混凝土布料部分      37S(37Z)    垂直布料高度    m        36.6

水平布料半径   m      32.6      回转角度                  365

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州市汽车改制厂

联系地址：柳州市柳邕路253号    邮编：545005

联系电话：3250046           传真：0772-3250045

联系人：谢开泉

E-mail：info@yunli.com.cn
3-6-41  拉臂式垃圾压缩转运站

项目类别：技术需求

项目概述：

拉臂式垃圾压缩转运站可实现垃圾运输全过程的机械化和密闭化，提高城市生活垃圾在收集与运输过程中对环境造成的二次污染。该项目是通过垃圾箱自带的压缩机将垃圾压装到与拉臂车配套的密封垃圾箱中，再用拉臂车将装满压缩垃圾的垃圾箱自装到车上，并运输到垃圾填埋场倾卸，一台拉臂车可配备5个垃圾箱，提高拉臂车的利用率。该项目预期年产50台套（每台套包括一台拉臂车和五个垃圾箱），每套售价约120万元。

主要技术指标：

a、动机功率：7.5KW；b、集装箱容积:20立方米；c、投入口容积：1立方米；d、理论转动能力：100t/天；e、压缩工作循环时间30S。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州市汽车改制厂

联系地址：柳州市柳邕路253号    邮编：545005

联系电话：3250046           传真：0772-3250045

联系人：谢开泉

E-mail：info@yunli.com.cn
3-7-42  载货汽车钢圈动平衡指标改善

项目类别：技术需求

项目概述：

载货汽车钢圈动平衡指标由现在的6000—8000g.cm，改善到4000g.cm

主要技术指标：

动平衡指标由现在的6000—8000g.cm改善到4000g.cm

项目合作形式：技术转让

需求方：柳州市钢圈厂

联系地址：柳州市柳太路7号       邮编：545007

联系电话：3718741  3718946         传真：0772-3719246

联系人：毛芬

3-8-43  高质量真空镀膜技术

项目类别：技术需求

项目概述:

项目投产后,达到年产三百万后视镜片和15万套灯具的能力。其关键技术有：1、高质量真空镀膜技术。其原理是：将平面玻璃按规定的尺寸切割好后，在特制的模具上加热成型，然后在背面真空镀上一层铬或铝反射层，再在反射层上涂一保护膜。

主要技术指标：

项目投产后能在镜片或灯罩上镀一层反射率能控制在40%-90%之间任一数值的镀层。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州市通顺汽车电器有限责任公司

联系地址：柳州市柳邕路350-2号   邮编：545005

联系电话：0772-3250298        传真：0772-3252057

联系人：刘铮铮  曹绍亮  

 E-mail：lztsdq@sohu.com
3-9-44  生产汽车防抱死刹车系统（ABS）

项目类别：技术需求

项目概述：

项目投产后，达到年产20000套汽车防抱死刹车系统（ABS）能力，其关键技术是：ABS电脑控制盒。

主要技术指标：

ABS电脑控制盒的性能达到或超过国外同类产品的水平。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州市通顺汽车电器有限责任公司

联系地址：柳州市柳邕路350-2号   邮编：545005

联系电话：0772-3250298        传真：0772-3252057

联系人：刘铮铮  曹绍亮  

E-mail：lztsdq@sohu.com
3-10-45  汽车用发电机、起动电机

项目类别：技术需求

项目概述：

汽车工业作为现代交通运输产业中的主要支柱之一，对国民经济的影响起着不可估量的作用，目前我国的汽车工业正处在蓬勃发展阶段，前景非常广阔，我公司是具有50多年专业生产电机的国有大型企业，设备精良，技术力量雄厚，具有较强的研制、开发、创新和大规模生产各类电机产品的能力，为配合国家汽车工业的大发展，我公司拟联合开发与现代汽车配套的系列整体交流发电机和稀土永磁式汽车起动机以及电磁式汽车起动机，作为我公司的延伸产品。

主要技术指标：
发电机类：容量：0.5～5KW；电压：14V/28V；电子调节整体式。

起动机类：容量：0.588～8.08KW；电压：12V/24V。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳州佳力电工有限责任公司

联系地址：柳州市飞鹅路53号   邮编：545005

联系电话：0772-3812190        传真：0772-3836065

联系人：黄建军 

E-mail：lzjldjco@public.lzptl.gx.cn
3-11-46  空调系统设计软件

项目类别：技术需求

项目概述：

  汽车空调系统设计软件，主要用于系列汽车空调系统的开发。

项目合作形式：技术转让

需求方：柳州高新区浦发汽车空调有限公司

联系地址：柳州市高新区高新二路   邮编：545005

联系电话：0772-2625328           传真：0772-2615108

联系人：文雯

E-mail：pufa@lz.gx.cninfo.net 

 3-12-47  水泥搅拌车搅拌叶片

项目类别：技术需求

项目概述： 

水泥搅拌车搅拌叶片要求耐磨、易成形和易焊接等技术要求，目前我公司生产的水泥搅拌车搅拌叶片采用16MN特种耐磨钢，但使用寿命较短，只有国外同类产品寿命的1/4。此外，叶片的建模成型较困难，目前尚未找到很好的建模办法，希望得到建模办法和新材料。项目整体投入300万元，其中搅拌叶片投入根据需要确定。

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称： 广西方盛实业股份有限公司

联系地址：广西柳州市屏山大道286号

传真：0772-3820545  邮编：545005   Email:GXFSSY@21cn.com

联系人：陆耀昌      联系电话： 0772-3281676

3-13-48  车桥桥壳旋锻工艺

项目概述：

 车桥桥壳两端需进行收口处理，由于桥壳壁厚在14-18mm之间，需进行热旋锻。公司的桥壳生产为大批量生产，因此，希望得到高效、低成本的热旋锻工艺。车桥桥壳生产线总投入4000万元，其中旋锻工艺投入待定。

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称： 广西方盛实业股份有限公司

联系地址：广西柳州市屏山大道286号

传真：0772-3820545  邮编：545005   Email:GXFSSY@21cn.com

联系人：陆耀昌      联系电话： 0772-3281676

3-14-49  计算机应用与信息化管理、涂装技术改造

项目概述：

1、实现企业内部信息化，推广CAD/CAPP/BOM/PDM集成系统技术应用，全面提高企业的技术水平、管理水平和竞争能力。

2、（1）2003年第二季度未新增建成一个磷化后喷淋工位，底漆烘干室、上送风下抽风水幕式喷漆室、流平室、燃油热循环式烘干炉。（2）、2003年第三季度未新建采用阴阳离子电沉积涂料工艺及设备。

3、2003年底前，完成驾驶室、车架总拼焊夹具的制作。

主要技术指标：

   1、 （1）局域网络的安全运行的网络速率；（2）、集成系统各模块的安装和测试；（3）、数据库的开发；（4）系统实施后使汽车的设计和工艺设计实现自动化和信息化的开放式数据管理；（5）、系统稳定运行半年后达到年产5000台的目标。

2、完成涂装技改，工艺稳定运行3个月后，达到降低工人操作强度，提高产品质量，年产5000台农用车。3、总拼焊夹具制作完成后，工艺稳定运行3个月后，达到年拼焊驾驶室、车架5000台的目标。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：柳州健龙车辆有限公司

联系地址：柳江县基隆开发区南环路旁  邮编：545106

联系电话： 13507722998      传真：0772-3253418联系人：廖慧萍

3-15-50  建立过滤精度检测试验室

项目类别：技术需求

项目概述：

电喷发动机对其喷射装置要求非常严格，因此电喷发动机对其燃油滤清器的要求也特别严格。滤清器的技术规范必定要与ISO标准接轨，要与先进国家接轨。因此对过滤元件粒子阻留特性的研究已迫在眉睫。研究工作将与ISO/TR 13353-1994和DIN 58920-2000为依据。工作的第一步将是选择自动粒子测量和计数的仪器来实现粒子的粒度测量和计数。其次是制订过滤元件(滤芯)的粒子阻留性并制订企业标准，使滤清器的生产具备可靠的质量保证体系。本项目拟引进德国帕玛斯公司颗粒计数器，并配置相应的辅助设施及相应的管理系统。项目拟投资55万元，企业可投入资金30万元。

主要技术指标：颗粒计数器的技术指标：32个可随意调节的颗粒尺寸通道，样品体积50—100毫升，分析体积1—1000毫升，颗粒尺寸范围1.0—100微米，灵敏度1微米，最大颗粒浓度：在10毫升/分钟时为2×105颗粒/毫升。

     燃油综合试验台技术指标：流量精密1级，测温精度≤±1OC、压力精度0.5级。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州日高滤清器有限责任公司

联系地址：柳州市水南路245号  邮编：545005  

联系电话：0772-3828682    传真：0772-3815971            

联系人：黄智           
3-16-51  花键套精加工

项目概述：

汽车传动轴花键套喷涂PA11涂层设备，喷涂工艺及涂层精加工工艺。

主要技术指标：

按国家有关汽车传动轴标准要求

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：柳江县汽车配件总厂

联系地址：广西柳江县拉堡镇柳堡路598号    邮编：545100

联系电话：0772-7262697   传真：0772-7262697

联系人：曾昭罕

四、电子、电器类

4-1-52  标准仓管理信息系统

项目类别：技术转让

项目概述：

本项目是以条形码技术、EDI技术、IT技术为基础，是基于互联网的物流信息系统，在互联网上设置面向客户的交流服务平台，仓储公司将从平台上浏览、检查和下载客户发布和议论的信息，并进行分析、交流和管理，对客户的要求进行反馈和确认。这套系统基本包括：内部信息处理系统和与外界联接的发布、交换系统。可以实现远程签发仓单、远程委托、远程货权转程功能。该项目投资规模约68万元。

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州市联程金属工业有限公司

联系地址：柳州市高新一路科技工业苑1楼

联系电话：2619886            传真：2620828

联 系 人：周健

E-mail：um@lz.gx.cninfo.net

4-2-53  智能保鲜车控制系统

项目类别：技术需求

项目概述：

本项目是以冷藏气调保鲜技术为技术手段，生产出适合蔬菜、水果和活海鲜长途运输工具，本产品通过控制氧气含量，控制湿度、温度抑制果蔬等产品的呼吸作用，降低生物组织中的氧化活性，抑制乙烯的产生和产品呼吸强度，延缓新陈代谢过程，控制真菌，防止虫鼠害，实现对产品的良好保鲜，从而完成产品冷藏保鲜链，达国际先进水平。最大限度保持产品品质和商业价值，增加农民收入，促进优良产品品种的种植推广和出口。该项目投资规模约30万元，企业拟投入10万元进行开发。

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州市联程金属工业有限公司

联系地址：柳州市高新一路科技工业苑1楼

联系电话：0772—2619886    传真：2620828

联 系 人：周健  

E-mail：um@lz.gx.cninfo.net
4-3-54  液体蚊香器发热组件非接触测温

项目类别：技术需求

项目概述：

测发热组件内壁温度，其内壁为铝圆筒，尺寸为φ10×12，要求测温探头伸入圆筒内，不接触内壁快速测温，测温时间<3秒。液体蚊香器发热组件外壳为陶瓷，加热部分为铝环，尺寸为φ10×12，以往测温采用接触和非接触式测温法。误差大，速度慢。故要求有一种非接触测温法，既准又快。

主要技术指标：1、测温范围：100--140℃。

2、温度误差：±0.5℃。

3、测温时间：≤3秒。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州华力家庭品业股份有限公司

联系地址：柳州市东环路228

联系电话：0772—2612535          传真：2613655

联 系 人：梁动天

4-4-55  缫丝机车头自动控温等6个项目

项目类别：技术需求

项目概述：

1、复摇电子清糙器，提高厂丝清洁、洁净度，产品达到4A以上等级。预计投资36万元；

  2、煮茧机水处理，提高蚕茧解舒率，降低原料消耗。预计投资5万元；

  3、锅炉水处理，减少锅炉结垢，保障锅炉正常供气。预计投资5万元；

  4、缫丝机车头自动控温，使车头温度均衡，提高蚕茧有绪率。预计投资16万元；

  5、蚕茧触蒸，提高解舒率，厂丝清洁、洁净度，产品质量达4A以上等级，预计投资8万元；

  6、丝汰美容产品，利用蚕丝蛋白开发纯天然美容新产品，估计投资50万元。

项目合作形式：技术转让

企业名称：柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司

联系地址： 柳城县大埔镇河西大道   邮编：545200

联系电话：0772-7613096            传真：0772-7611472

联系人：罗子安

4-5-56  糖厂汽轮发电机组自动控制系统

项目类别：技术需求

项目概述： 

由计算机和PLC构成汽轮机组的自动监控系统，代替常规机组由继电器来完成。接收来自汽轮机自动化元件、调节器、励磁屏的各种状态、故障及事故状况完成对汽轮机的自动控制及保护功能。实现有功功率、无功功率的控制。本项目拟投资70万无，企业自筹资金40万元。

主要技术指标：1.采集直流电流信号  4～20mA

2. 采集直流电压信号 0～5V

3.工作电源  AC220V 或DC24V

4.通过CAN通讯与机组管理机通讯

合作方式：合资、合作生产

企业名称： 柳州市电器设备厂

联系地址：广西柳州市柳石路374号  邮编：545005  

联系电话： 0772-3122083        传真：0772-3121064  Email:jszx@lzdq.com.cn

联系人：王祥

4-6-57  全数字整流装置

项目类别：技术需求

项目概述： 

开发一套适用于糖厂压榨直流电机的整流装置，利用微机控制整流元件提高静稳定极限并改善动态品质，可直接给出整定值。项目拟投资90万元，企业可投入金额50万元。

主要技术指标：1.全数字化输入、输出调节精度小于±0.3%

2.自动/手动调节范围5～130%额定值

3.调节时间6.67毫秒

合作方式：合资、合作生产
企业名称： 柳州市电器设备厂

联系地址：广西柳州市柳石路374号  邮编：545005  

联系电话： 0772-3122083        传真：0772-3121064  Email:jszx@lzdq.com.cn

联系人：王祥

4-7-58  企业级PDM、ERP系统建设
项目类别：技术需求

项目概述： 

我公司的MRPII系统1994年初建立，应用软件引进的是北京利玛公司开发的MRPII软件，操作平台使用的是主机—终端模式。随着计算机硬件技术的飞速发展，该系统目前已无法满足企业发展的需要，因此我公司需要重新购建ERP企业管理信息系统。主要内容：      1.引进并完善硬件平台，实现主机—终端模式到客户服务器模式的转变。

2.引进、建立PDM系统，实现CAD到ERP的数据共享。

3.ERP软件的引进(升级)和完善。

主要技术指标： 

通过对企业从设计、制造到销售服务的计算机管理，实现各环节数据共享，充分利用INTERNET技术，在全球范围内实现有条件的数据共享，以计划为中心，实现全面的科学企业管理，提高企业管理水平，最终提高企业的经营效益。本项目拟投资270万元，自有资金投入180万元。

合作方式：合资、合作生产
企业名称： 柳州海威姆建筑机械有限公司

联系地址： 柳州市鸡喇路5号     邮编：545005

联系电话： 3137745              传真：3136806  
联系人：叶日贵                  Email: lzhvmco@lz.gx.cninfo.net

4-8-59  太阳能利用
项目类别：技术需求

项目概述： 

开发新能源和可再生清洁能源是二十一世纪经济发展中最具决定性影响的五项技术领域之一。充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策，其中阳光发电则最受瞩目。太阳光发电远期将大规模应用，近期可解决特殊应用领域的需要。到2030年光伏发电在世界总发电量中将占5—20%。太阳电池发电独具许多优点，如安全可靠，无噪声，无污染，能量随处可得，不受地域限制，无需消耗燃料，无机械转动部件，故障率低，维护简便，可以无人值守，建设周期短，规模大小随意，无需架设输电线路，可以方便地与建筑物相结合等。这些优点都是常规发电和其它发电方式所不及的。

主要技术指标：

 照明效果：保证在灯下1-2米直径范围内能够阅读报纸。在晴天(少云)时，灯亮8小时，阴天(多天)灯亮4小时，2个连续阴雨天，灯亮2小时。

灯具构成：一块10-30W的太阳电池板和一个可旋转的固定支架；一个简单或智能型充、放电控制器；1-2盏1-10W的LED集成灯；一个12V铅酸蓄电池(40AH以下)。灯架包括灯罩材料可选用铸铝、铸铁、不锈钢或铜，造型做到简单、美观，所配的太阳电池板大小与造型(可正方、长方形或圆形 )与整个灯体相协调一致。

    项目投资200万元。

合作方式：合资、合作生产
企业名称： 柳州市华力实业有限责任公司

联系地址： 柳州市柳石路151号    邮编：54500

联系电话： 3116473             传真：3134313  

联系人：钟毅                   
Email:LZ-huali@LZ-huali.com

4-9-60  5.8GHZ无线网桥

项目类别：技术需求

项目概述：

无线网桥通过无线方式实现数据互连，能实现点对点及点对多点的连接。主要技术指标符合IEEE802.11a标准草案要求，该项目预计投资200万元，企业拟投入50万元进行开发。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市爱德斯电子科技有限公司

联系地址：柳州市高新一路标准厂房C座三楼

联系电话：0772—2611778      传真：0772--2612389

联 系 人：罗文权

E-mail：ADCS889@263.net

4-10-61  大功率陶瓷微波滤波器

项目概述：

本项目主要对移动通信基站用功率陶瓷双工器及滤波器进行合作研究及生产，主要内容包括：1、研发适合中国移动通信市场的大功率陶瓷双工器及滤波器；2、建立相关生产线，形成规模生产。3、建立高Q陶瓷材料生产基地。

主要技术指标：

达到CDMA移动通信基站用双工器及滤波器应用要求。
合作方式：合资、合作生产

需求方：柳州市美术陶瓷厂

联系地址：柳州市西环路2号     邮编：545007

联系人： 周旭东

联系电话：0772-3616063  3609071     传真：0772-3616063

4-11-62  塑料注射成型机设计软件的引进

项目类别：技术需求

项目概述：

软件应适合于五点斜排式双曲肘锁模机构的塑料注射成型机的设计。

主要技术指标：

1、 设计的锁模机构应具有最佳的力放大比及速度，最佳的行程比及运动性能；

2、 塑化螺杆应有优良的通用性，既适用于普通塑料的加工又适用于各种工程塑料的加工。

合作方式：技术转让

需求方：柳州塑料机械厂

联系地址：柳州市柳石路35号     邮编：545005

联系人： 谭韦济

联系电话：0772-3820641    传真：0772-3833325

E-mail：lzsj@lzsj.com.cn

：

五、轻   工   类

5-1-63  无公害肉食品饲料

项目类别：技术需求

项目概述：

能替代目前化工合成的中草药(中成药)饲料添加剂。

主要技术指标：达到国家无公害肉食品的有关标准。

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市柳新饲料有限责任公司

联系地址：柳州市庆丰路6号    邮编：545001

联系电话：0772-2552850    传真：0772-2511450      

联系人：杨福民
Email: LxsLco@Lzptt.gx.cn

5-2-64  天然香叶油开发与深加工

项目类别：技术需求

项目概述：

1.香叶草的种植；2.用常压蒸馏法，蒸留鲜香叶，即得香叶油，工艺、设备都比较简单。香叶油目前在国内、国际市场都比较走俏，价格稳中有升，一般不低于50万/吨，利润率可达40%。

主要技术指标：得率≥0.3%、香叶醇≥7%、砷≤3 PPM

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州市柳香香料有限公司

联系地址：柳州市沙塘镇

传真：2712429        邮编：545003     Email: 

联系人：周俊华       联系电话：2712429

5-3-65  南瓜粉及南瓜多糖的开发

项目类别：技术需求

项目概述：

国内外许多研究结果已经表明南瓜之所以能降低糖尿病患者的血糖，主要是由于南瓜多糖具有显著的降低血糖的作用，除此之外，南瓜多糖还具有明显的抗肿瘤和降低血压作用。但目前尚无南瓜多糖产品出现。本项目拟采用超声波萃取制备南瓜多糖，并综合利用下脚料制成南瓜全粉，不但将南瓜治疗糖尿病的有效成份提取出来，又能将附属物料进行综合利用，大幅度提高产品工业附加值，增加农民收入。经济和社会效益显著。企业拟投入200万元开发该项目。

主要技术指标：

1、南瓜多糖产品，按干重计，南瓜多糖产品的产率不低于6%，产品符合以下技术指标：A：水分≤6.8%,B还原糖≤17%,C总糖≤25%,D多糖≥350mg/g,E蛋白质≤5%.2、南瓜全粉：水份≤10%，基本保持南瓜原有颜色。

合作方式：技术转让     合资、合作生产

企业名称：柳州市绿康蔬菜食品厂

联系地址：柳州市社湾新村6号

联系电话：0772—3512950、3512951     传    真：0772--3512950

联 系 人：潘勇安

5-4-66  年产5000吨高级无尘膨化软纸

项目类别：技术需求

项目概述：

无尘膨化软纸采用国际先进干法造纸技术和国产消化吸收芬兰、丹麦联合公司生产的干洁纸机，生产技术含量高，生产过程不用水，无污染，附加值高，项目总投资4800万元，项目建成投产后销售收入1.25亿元，利润3683万元，税收1073万元。该项目已在广西区计委立项，目前寻求项目前期及可行性研究报告等方面合作。

主要技术指标：

1、产量：500T/年；2、定量：50—120g/m2；3、绒毛浆4500T/年；（广西中竹可供）4、拟纺织品70—120g/m2，抗张强度：纵向0.55—0.88/m2，横向：0.4—0.78/m2;抗张湿强度：50—65%，伸缩率8—15%，厚度0.55—0.85mm。

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州利丰纸业有限公司

联系地址：柳州古亭山开发区工业园

联系电话：0772—3513172、3510640      传    真：0772--3510823

联 系 人：罗克提

5-5-67  原料水份在线测定
项目类别：技术需求

项目概述：

    该项目属本厂技术难题，与国内几所院校（南京理工大学、四川大学、桂林电子学院等）接触，均无成熟技术，难点是水份探测头，希望能找到解决问题的方案。

主要技术指标：水份含量：10-50%    测量精度：0.1%   计量精度 0.5%

合作方式：技术转让

企业名称： 广西柳江造纸厂

联系地址： 柳州市洛埠镇广西柳江造纸厂

传真：0772-2750177   邮编：545011  Email:liujiang paper@163.com

联系人：刘善明      联系电话： 2750804
5-6-68  竹子制浆新工艺

项目类别：技术需求

项目概述： 

竹浆可用于抄造新闻纸或各种高档用纸等，具有白度高、挺度好等特点，本项目的目的是想寻求无污染的竹子制浆新工艺，得到高得率、高白度的竹浆。

主要技术指标：得率：80%     白度：85%

合作方式：技术转让
企业名称： 广西柳江造纸厂

联系地址： 柳州市洛埠镇广西柳江造纸厂

传真：0772-2750177   邮编：545011  Email:liujiang paper@163.com

联系人：刘善明      联系电话： 2750804
5-7-69  薄竹帘竹席型人造板用刨削或砂光机

项目类别：技术需求

项目概述：

薄竹帘竹席型人造板（竹模板）是一次性热压而成，其厚度偏差一般为±1.2mm或更大，板面带有胶膜，翘曲度比木质人造板大，因此，目前没有适合此类人造板用的刨削或砂光机，希望有厂家研究和生产合适此类产品的刨削或砂光设备。

主要技术指标：

刨削或砂光后板子的主要技术指标要求如下：

1、 刨削或砂光后，板子厚度允许偏差为±1.2mm，板面平整、光滑、无沟痕；

2、 无啃头少尾现象；

3、 砂光过程板子不跑偏，不卡带，砂、削速度均匀，砂削速度＞10m/min；

4、 切削幅面为2600×1400mm 。

合作方式：买卖设备

需求方：柳州木材防腐厂

联系地址：柳州市河西路1号     邮编：545007

联系人：林东平

联系电话：0772-3638908      传真：0772-3616642

E-mail：mxq67@sina.com
六、农   业   类

6-1-70  防治畜禽呼吸道系统疾病的生物制剂

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司是专业生产生物制剂的厂家,现建有年产500吨动物益生宝——生物饲料生产线,动物益生宝主要是肠道消化系统生物制剂,目前猪、禽等动物呼吸道系统病较为流行，公司拟生产起效快，稳定性高的畜、禽预防呼吸道疾病的生物制剂，以取代目前使用的抗生素，为生产绿色食品作贡献。

主要技术指标：

生物制剂要求能有效地防治畜禽呼吸道的疾病，具有广谱、起效快、稳定性高，生产过程不污染环境。生产出畜禽食品，符合绿色食品标准。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：广西柳州宏华生物发展公司

联系地址：柳州市谭中西路7号   邮编：545007

联系电话：0772-3713339        传真：0772-3712102

联系人：覃薇

6-2-71  名贵花卉组培、种植、贮藏技术

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司是名贵花卉生产单位，现已具有一定的生产规模，主要产品有百合、剑兰、仙客来、非洲菊、郁金香、玫瑰、红掌等鲜花。为实现快速繁扩、产业化、规模生产，满足市场对鲜花的需求，现需求以下技术。

主要技术指标：

1、种球类名贵花卉的生产、贮藏技术；2、郁金香等的种植技术，要求达到准时开花，可调控花期；3、非洲菊等的组培技术，要求达到产花不变小，不退化；4、鲜切花（玫瑰、月季）白粉病等的防治技术；5、名贵花卉的土质研究，要求土质适合不同花卉的生产，产花期、保花期长。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：广西柳州宏华生物发展公司

联系地址：柳州市谭中西路7号   邮编：545007

联系电话：0772-3713339        传真：0772-3712102

联系人：覃薇

6-3-72  草莓新品种引进

项目类别：技术需求

内容简述：

需求适合南方亚热带气候条件生长的草莓品种，要求株形紧凑，结果早，果色着色均匀，果外形为心脏形，抗灰霉病较强的品种，可以与技术供方洽谈合作育苗，共同推广。

主要技术指标：

平均单果重18—25克。

项目合作形式：投资、合作生产

需求方：成团镇国旺草莓生产示范场

联系地址：

联系电话：7558219

联系人：熊国旺

6-4-73  鲜金桔、板粟保鲜

项目类别：技术需求

内容简述：

金桔是融安县最大宗的土特产，每年产量有800多万公斤，鲜果期虽长达100天，但在最佳收获期（每年11月初至12月中旬）如遇天气问题，也会出现滥市，导致金桔售价降低，影响果农生产积极性。如果保鲜能保存部分产量就能平衡一下销量均匀出运。

主要技术指标：

要求在90天内，果实不变色、不变味、不皱皮、不霉烂。

项目合作形式：技术转让、投资、合作生产

需求方：柳州福民食品有限责任公司

联系址：广西融安县长安镇新民二区54号      邮  编：545400

联系电话：0772—8112534            

联系人：陈仙萍

6-5-74  山茶油深加工

项目类别：技术需求

内容简述：

    （1）从茶籽油提取精炼研制茶油油酸胶囊，产品对高血压、高血脂、血管硬化等中老年人的心血管病有防疫和保健作用（填补国内空白）。

（2）从茶籽壳提取糠醛。该产品化工方面用途广泛。

主要技术指标：

按国家或国际有关标准。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：柳州市万佳花生油厂

联系地址：拉堡镇柳堡路242号           邮  编：545100

联系电话：13807829309                传  真：0772—7213193

联系人：覃介导

6-6-75  食用型黑色花生品种及栽培技术

项目类别：技术需求

项目概述：

引进黑色食用花生品种，两年内种植发展1000亩示范基地，建立食用特色花生加工厂一个，年生产能力200万公斤以上。（福建厦门市同安区农科所提供种子及栽培技术）

主要技术指标：

品种纯度达98%以上

项目合作形式：合资、合作生产

企业名称：柳江县科学技术情报研究所

联系电话：0772-7212476       传真：0772-7211124

联系人：雷显光

6-7-76  猫豆有效成份提取

技术类别：技术需求

项目概述：

猫豆是广西盛产的植物，由于有着一定的毒素，长期以来，没有得到广泛应用。目前，虽然已利用猫豆提取左旋多巴（心脑血管药料）外，还可以提取何种价值较高的成份，是我们项目主要合作的目标。

猫豆的生长，优于一般的其它豆类，如何将其基因移植？

企业拟投入200万元开发该项目。

主要技术指标：

1、 一般左旋多巴纯度≥99.6%;

2、 高纯度左旋多巴纯度≥99.9%.

项目合作形式：合资、合作生产

企业名称：广西来吉生物工程有限公司

联系地址：柳州市高新区高新一路科技工业苑   邮编：545006

联系电话：0772-3655375       传真：0772-3652688

联系人：刘忠群

E-mail：Liuzq@163.com
6-8-77  山羊圈养综合配套技术

项目类别：技术需求

项目概述：

主要引进山羊优良品种，寻求山羊人工授精技术，山羊疾病预防免疫技术，特别是急

性肺炎免疫、呼吸道疾病防治；种植优良牧草，进行科学饲养，创出本地优质的山羊品牌。

合作方式：技术转让、投资、合作生产

企业名称：百朋镇仲涛山羊养殖场

联系地址：柳江县百朋镇百朋街菜园屯     邮编：545102

联系电话：0772—7498669

联系人：曾柳松

6-9-78  精制茶油产品开发与示范

项目类别：技术需求

项目概述：

三江现有茶林67.82万亩，只是初加工作二级食用油，使茶油使用价值低，效益差。本课题拟在企业原有设施基础上，通过增加先进技术与设备和投资，开展对油茶毛油（二级）处理而精制食油，其工艺过程不用冬化处理，水洗不乳化，产品低温保存不产生浑浊，对脱胶、脱酸、脱色、脱臭、脱水、脱杂等“六脱”加工工艺予以改进，提高不饱和脂肪酸含量，增强茶油使用价值。项目实施，具有显著的经济效益与社会效益，促进油茶生产的科技产业化的发展。项目实施后正常年增加产值2800万元，实现税利1134.12万元，出口创汇200万美元。

主要技术指标：

年产精制茶油3000吨，毛油处理得率≥90%；产品不饱和脂肪酸含量达95%以上，保存期18个月，符合国家卫生安全标准，质量符合企业标准。同时产品达到无色、无味，达到生产高级茶油化妆品原料要求。

合作方式：合资、合作生产

企业名称：广西三江茶油实业有限公司   

联系地址：三江县古宜镇观鱼路10号   

联系电话：0772—8616887    传    真：8613559

联系人：郑明宪        E-mail：teaco@public.lzptt.gx.cn

七、医   药   类

7-1-79  中药饮片全浸润炮制工艺技术开发
项目类别：技术需求

项目概述：

该项目为国家重点鼓励发展的技术项目，由于我厂缺少相关的技术资料，对该项目技术指标、工艺要求、设备条件以及该工艺技术与传统中药炮制技术的区别等内容并不了解。因此迫切想了解该项目的有关技术开发进展情况及是否适用于本企业。

合作方式：技术转让、合资、合作生产

企业名称：柳州市神农中药饮片厂

联系地址：柳州市雅儒路西四巷九号   邮编：545001   

联系电话：2848943                  传真：2801804            

联系人：居贞       

7-2-80  小儿喜食颗粒

项目类别：技术需求

项目概述：

本药是由“小儿喜食糖浆”改剂型而得。“小儿喜食糖浆”是我厂根据“鄂卫药准字（88）145号”仿制，于1985年批准生产。批准文号为：桂卫药准字（1985）24128号。后依1994年、1997年的文件要求，把批准文号改为：桂卫药准字{1985}024028号。现收载于《中华人民共和国卫生部药品标准》中药成方制剂（第十册）。小儿喜食糖浆的处方由六神曲（炒）、枳壳（炒）、白术（炒）、山楂、稻芽（炒）、麦芽（炒）六味中药组成。用于治疗小儿单纯性消化不良，食欲不振及消化不良引起的腹泻。本公司经过调查，认为小儿消食糖浆改为颗粒剂后市场前景可观，而且符合国家大力发展中药现代化的要求，决定把其改为颗粒剂。因本项目属于剂型改良型，以本公司的技术力量来说难度不算很大，由于本公司已有颗粒剂生产车间和设备，不需另外投入经费，只需研究、申报费用即可，经费需要十万左右，计划两年内完成。

主要技术指标：

成品率≥97.0%

一次合格率≥95.0%

优级品率≥80%

总有效率≥90%

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：广西圣特药业有限公司

联系地址：柳州市柳城县大埔镇白阳中路72号     邮  编：545200

联系电话：13878237858                   传  真：0772—7612390

联系人：凌汝广

7-3-81  葛根芩连微丸矫味

项目类别：技术需求

项目概述：

葛根芩连微丸是我公司独家产品，专门治疗各种腹泻，是全国中医医院急诊必备成药，该药是由葛根、黄连、黄芩等几味中草药经科学方法加工而制成的丸剂，疗效好、副作用小，但就是味太苦患者不易接受，特别儿童更难接受，求矫味剂遮掩后不苦，则该药市场前景较好。

主要技术指标：

1、 外观呈黑色微丸，丸粒直径约1mm。

    2、患者吞服过程中不沉有苦味。

项目合作形式：

需求方：广西花红药业有限责任公司     

联系地址：柳州市红光路74号            邮  编：545007

联系电话：3850555   13607806772       传  真：0772—3636058

联系人：全敏敏

E-mail：wfy@hhyy.com
7-4-82  开发中药三类新药散结镇痛胶囊

项目类别：技术需求

项目概述：

中药三类新药散结镇痛胶囊具有软坚散结，化瘀定痛等功能，主治子宫内膜并位症（痰瘀互结兼气滞证）所致的继发性痛经、月经不调、盆腔包块、不孕等症。该药主治的病症是中青年妇女常见病，多发病，特别是对育龄影响效大，约占30%，严重影响青年妇女的身心健康，由于不孕还会影响到家庭和睦和社会稳定。该药对治疗痛经总有效率为89.2%，对子宫内膜并位症总有效率为93.5%，优于对照组，表明散结镇痛胶囊有较好的临床效果，市场前景看好。求购买新药证书。

主要技术指标：

1、 三七的薄层鉴别：应检出与对照药材色谱有显相同颜色的斑点。

2、 贝母素甲的含量测是：每粒含浙贝母按贝母素甲（C27 H45 O2 N）计，不得少于0.02mg。

    3、大生产工艺的设计及生产设备的改造。
需求方：广西花红药业有限责任公司     

联系地址：柳州市红光路74号          邮  编：545007

联系电话：3850555   13607806772      传  真：0772—3636058

联系人：全敏敏

E-mail：wfy@hhyy.com
               7-5-83  开发中药三类新药柴芍乳核消片

项目类别：技术需求

项目概述：

开发中药三类新药柴芍乳核消片，该药主治乳腺囊性增生病，此病是中青年妇女的常见病，多发病，其发病率约占育龄妇女的40%，其发病率居乳腺疾病的首位，约占60—70%，其主要表现为乳房胀痛和乳房结块，并有随月经周期或情志改变而变化的特点，严重危害中青年妇女的身心健康，并可增加患乳腺癌的危险性。求购买该新药证书。

主要技术指标：

1、 本品含赤芍以（C23 H28 O11）计，不得少于2.5mg/片。

2、 芍药苷在成品中的转移率约为56%。

    3、每片含生药材3.05g。

需求方：广西花红药业有限责任公司    

联系地址：柳州市红光路74号           邮  编：545007

联系电话：3850555   13607806772        传  真：0772—3636058

联系人：全敏敏

E-mail：wfy@hhyy.com
              7-6-84   一点红规范化种植基地的培育

项目类别：技术需求

项目概述：

    一点红是花红片中的主要原料之一，它是《中国药典》收载的药用植物之一，有清热、利水、凉血、解毒等功效。一直以来都靠采挖野生资源，无人工载培，由于需要量大不断的采挖，导致野生资源越来越少，而且采挖的一点红品质良莠不齐，影响产品质量和疗效，所以规范化种植势在必行，拟建一个示范基地200亩，为建成规范化生产基地做好准备。求从育苗到采收加工、质量监控等一整套规范化技术。

主要技术指标：

1、 亩产量350kg一点红药材。

2、 产品产量、品质有效成份含量稳定。

    3、农药残留量、重金属含量、病原微生物含量等指标符合《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》的要求。

需求方：广西花红药业有限责任公司    

联系地址：柳州市红光路74号           邮  编：545007

联系电话：3850555   13607806772        传  真：0772—3636058

联系人：全敏敏

E-mail：wfy@hhyy.com
7-7-85  中药材基地技术开发研究

项目类别：技术需求

项目概述：

本项目根据年产3亿粒清火栀麦胶囊及24亿片清火栀麦片的药材需求，建设以穿心莲、山栀子、益母草等中药材为主的药材基地，并形成产业化。第一步，在2003年发动基地农民种植2500亩左右；第二步，2004年在原种植基础上，力争全县总种植面积达7000亩；第三步，至2005年，种植规模达10000亩；另外，基地由农业科技部门提供生产技术指导，按国家中药材标准生产，提高产品有效成份。按此计划，基地建成后企业每年可创造税利2125万元，利润5023.5万元，农民每年增收1305万元，人均增收37.5元，并提供就业机会2430人，具有明显的经济、社会及生态效益。但目前仍缺乏药材种子及种植技术指导和各项启动资金。

主要技术指标：

    1、探索穿心莲、栀子、麦冬、益母草等中药材对生态环境、土壤情况的要求及当地是否符合种植。2、建立一套简捷、准确、经济的以上几种药材种植质量的检测方法，跟踪检测基地和试验示范这几种药材的质量，结合柳城县以上几种药材的生产实际，制订这几种药材的规范种植指标，使之达到：（1）穿心莲：叶不少于35%，含脱水穿心莲内酯（C10 H 20O 4）不得少于0.4%，鉴别呈阳性反应。（2）栀子：鉴别呈阳性反应，总灰分≤6.0%。（3）麦冬：鉴别呈阳性反应，水份≤18.0%,浸出物≥60.0%。（4）益母草：鉴别呈阳性反应，以干燥品计算，含生物碱以盐酸水苏碱（C 7H 13CLNO2 ）计，不得少于0.40%。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：广西日田药业有限责任公司

联系地址：柳州市柳城县大铺镇向阳路160号   邮编：545200

联系电话：13978236188                     传真：0772—7614366

联系人：张明星

八、其   它   类

8-1-86  开发营养型、健康型食品

项目类别：技术需求

项目概述：

根据我国部分高校和科研院所100名营养专家关于百姓餐桌营养调查结果表明：我国老百姓在当前和今后一段的时间内有十大营养问题：肥胖、营养与心脑血管病，营养与糖尿病，营养与高脂血病，热量过剩，缺铁、中小学生的营养问题：缺钙，营养与肿瘤，膳食纤维不足。在主要食物中强化某些微量营养素，是一种大范围改善食物营养的有效手段，欧美等发达国家在原料中强化钙、铁、维生素B等已有数十年历史。为了解决我国最普通的营养素缺乏病，我公司寻求在食品中增加强化某些微量营养素的技术、项目，希望针对中、青、少年阶段的消费群，使我公司的产品能促进人体生长发育，含有生理需要的营养素。

主要技术指标：

合作方式：技术转让、合资、合作生产

企业名称：柳州市穗柳饼家实业有限责任公司

联系地址：柳州市北站路29-1号    邮编：545001     

联系电话：2800649、2825977       传真：2800649               

联系人：覃玲玲、赖建威   

8-2-87  榨糖机榨辊表面激光强化处理

项目类别：技术需求

项目概述：

本项目是利用激光强化技术对糖厂甘蔗压榨机榨辊辊齿两侧面进行熔凝处理和对辊齿齿顶进行熔覆处理，来提高榨辊的强度、硬度、耐磨性和抗疲劳性能以及表面粗糙度，延长其使用寿命，提高企业榨糖生产线的吃蔗能力和抽出率的生产能力，降低生产成本。项目的完成填补了激光技术在制糖工业中的应用空白，对提升广西的制糖产业，发展地方经济，具有显著的经济效益和社会效益，尤其是，为在利用激光加工技术改造传统产业方面，开辟了新的途径。

主要技术指标：

a、熔覆处理后，熔覆层硬度平均达到HRC55以上，熔覆层厚度1.5—2.0mm

b、硬化层（包括熔凝层和相变层）深度可达1.5mm以上。平均硬度达到HRC55以上。

C、提高处理表面的粗糙度。

D、使用寿命提高1—3倍。 

该项目投资规模约500万元，企业拟投入300万元开发该项目。

项目合作形式：合资、合作生产

企业名称：柳州市柳联激光加工工程有限责任公司

联系地址：广西柳州市高新开发区4号厂房1楼   邮编：545006

联系电话：0772-2626708       传真：0772-2626708

联系人：张大柱

E-mail：lzlylaser@163.com 

8-3-88  引进全自动静电喷漆设备及技术

项目类别：技术需求：

项目概述：

日本全自动静电喷漆是目前世界上最先进的喷漆技术，它可按客户喜欢的色彩由电脑程序自动配色，使产品光彩照人。引用该技术用于竹木制品喷漆可使融水生产的竹木制品质量更上一个档次，达到免检直接出口要求。

主要技术指标：

引进设备及技术，年产木衣架6000万个，竹木地板8000平方米。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：广西融水丰华木业有限公司

联系地址：融水县三O五区     邮编：545300

联系电话：5131522     传真：5121869

联系人：谢坚

8-4-89  实心砖改制空心砖工艺技术

项目类别：技术需求

项目概述：

在年产2000万实心砖基础上改制年产2000万的空心砖。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：鹿寨县三道砖厂

联系地址：鹿寨镇三道     邮编：545600

联系电话：6812702     传真：

联系人：周福安

8-5-90  汽车发动机液体悬挂软垫

项目概述：

汽车（小轿车）用发动机悬挂软垫逐步由传统的实心橡胶（含金属骨架）向橡胶内部填充阻尼液体的结构发展，大大延缓发动机振动给车内乘员带来的不适感。此项目主要由产品结构设计，材料选取，制造工艺设计，测试评价系统的设计和制造等方面组成。

主要技术指标：

参与轿车发动机同步设计，产品各项技术参数达到发动机设计要求，行驶5年或10000公里以上。

项目合作形式：技术转让

需求方：柳州市金鸿汽车装配件厂

联系地址：广西柳江县基隆开发区中杨路7号    邮编：545116

联系电话：0772-3254820    传真：0772-3252831

联系人：莫遗华

E-mail：JHQP@sina.com
九、融资、投资类

9-1-91 柳州市精柔印刷包装机械有限责任公司

该企业2002年实现产值450万元，其中销售有自主知识产权（二项专利）保护的柔性印刷机七台，加工各类柔性纸张120多T。其生产的柔性印刷机与80年代国内进口的印刷设备相比，有很大的技术突破。与上海紫光印刷机械公司的产品相比，有其技术上的独到之处。现企业已投入200多万元技术开发费用，对柔印的综合印刷设备进行规模化生产准备，故拟融资3000万元，使其生产设备更早实现规模化。
主要技术指标：
印刷速度：150M/分，幅宽：750mm，长度：1500mm，精度：150线/吋
企业性质：民营

地址：柳州市高新开发区内      邮编：545005

企业负责人：曹扬   电话：0772-2621063    传真：0772-2620639
9-2-92  柳州市轶新计算机软件有限公司

该企业2002年实现销售收入1322万元，现企业拟投资200万元，寻求能适用于煤矿、冶金、有色系统或电力等行业的适用项目，愿与科研单位、高等院校推广其有实用价值的成果。如矿山安全所需的各种监测、分析及自动化控制系统；厂矿生产所进行的各种数据收集，、分析、及控制系统，各级企、事业单位的信息化系统等。也需煤矿、有色系统、矿业安全工程专家、（博士），对安全工程有相关的科研成果及煤矿机电设备管理等相关的科研成果软件或对这方面进行了研究的专家。

可接受技术转让或合资、合作生产
企业性质：民营

地址：柳州市高新开发区管委会大楼14层    邮编：544005

企业负责人：陈金龙    电话：0772-3998018

E-mail：yxgs@yixinsoft.com
9-3-93 柳州市京龙科技开发有限公司

该企业2002年实现销售收入2050万元，销售用于糖密酒精生产的《固定化活细胞酵母》950T。现企业拟投资800—1000元，寻求包括彻底解决糖蜜酒精废液治理技术及其它环保新技术，汽车专用新型蓄电池生产技术、日用消毒新产品。要求项目成熟可行。

    可与合作方进行技术转让或合资、合作生产。
企业性质：民营

地址：柳州市静兰路2号   邮编：545006

企业负责人：周川棡      电话：0772-3110189

E-mail：liuzhoujl@yahoo.com.cn
9-4-94 广西柳州三文好化工有限公司

该企业1998年从北海市迁来仅九个月时间，投入1200万，即实现投产。2002年实现产值4000万元，形成普钙10万吨/年和饲料钙1万吨/年能力。其产品严格执行国家标准。现企业拟投资500万元寻求无污染、适合于在古亭山工业园的项目。接受技术转让。
企业性质：民营

地址：柳州古亭山开发区工业园        邮编：545006

企业负责人：韦欣文  电话：0772-3510479  传真：0772-3510346

E-mail：whc6390@163.com
9-5-95  广西天浩信息工程有限公司
该企业2002年实现销售收入2501万元，利润600多万元，主要从事信息工程。现企业拟投入100万元，寻求技术先进、创新性强，有自主知识产权的项目，同时也需引进有组织管理能力，技术背景强、高素质的带头人。对可提供技术接受技术转让或合资、合作生产。
企业性质：民营

地址：柳州市高新一路科技工业苑十三层  邮编：545006

企业负责人：贺海林     电话：0772-2621313

E-mail：TianHao@gxth.com
9-6-96  柳州环东企业集团

该企业2002年实现产值2亿元，利润4000万元，目前主要从事有色冶炼。企业目前有闲置生产资金，急需寻求含有色冶炼之外的其它项目。可投入第一期开发资金3000万元。可接受技术转让或合作生产。
企业性质：民营

地址：柳州市桂柳公路9公里处      邮编：545005

企业负责人：李建明     电话：0772-3143217

E-mail：hdjshc@public.lzptt.gx.cn
9-7-97 柳州市华强面条厂

工厂简介：该企业位于柳州市机场开发区内（航银路E3区），工厂占地面积有8000平方米，有面条生产自动线一条，年产值330万元人民币，由于市场销售有限等一些因素，现想寻找对方有一定的资金，有一定的技术能力及市场销售能力的合作伙伴共同开发新产品及市场。

需求方：柳州市柳南区华强面条厂

联系地址：柳州市航银路E3区     邮编：545007

联系人：覃华强

联系电话：13907728876  3210279

9-8-98 寻求食品加工方面的项目

项目类别：技术需求

项目概述：

欲寻求投资20—40万元规模的食品加工方面的项目

项目合作形式：技术转让

需求方：柳州市竹溪食品饮料有限公司

联系地址：柳江县第二工业开发区         邮  编：545100

联系电话：0772—3250198                传  真：0772—3250198

联系人：黄佩珍

9-9-99  甲醇羰基化法制甲酸

项目概述：

我公司采用甲酸甲酯水解法制甲酸，该法又称甲醇羰基化法，以甲醇和CO为原料，是当前最先进的生产甲酸的技术。该工艺具有流程短、原料易得、无三废、产量大、生产成本低的优点，只是工艺一次性投资太大，年产2万吨的甲酸项目总投资约为1亿元人民币。我公司作为一家大型合成氨制品生产厂家，拥有良好的内部建设条件：首先是原料优势，该项目生产甲酸的原料甲醇和CO可自产自给；公用工程不需扩容，我公司公用工程尚有富裕的能力(包括水、电、汽)，可供使用；另外我公司还有广阔的场地可用，不用重新征地；投资省，只需界区内投资即可；良好的投资环境和市场，我公司地处西南，靠近香港、越南及东南亚各国，交通便利。而且项目具有较好的经济效益和社会效益，希望能与投资者合资合作，共同开发。

主要技术指标：

参照国家标准：GB/T2093-1993，甲酸含量≥90%；色度(铂-钴) ≥10；氯化物(以CI计)含量≤0.003%；   硫酸盐(以SO2计)含量≤0.001%；铁含量≤0.0001%；蒸发残液≤0.006%

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313  邮编：545002         Email:tang-q@163.com

联系人：汤玉娟      联系电话：0772-2518748

9-10-100 年产10万吨二甲醚项目

项目概述：

公司希望与有较成熟的合成气直接合成二甲醚技术的科研单位、企业合作建设年产10万吨的二甲醚项目。 我公司作为一家大型化工企业具备以下优势：1.有规模和实力，具有合成氨能力25万吨/年大型化工企业，预计2005年合成氨能力将到50万吨/年；2.可提供充足的二甲醚原料合成气；3.现有的和即将扩建的公用工程设备可完全满足新建二甲醚的需要，公司还有丰富的土地资源，不用新征地。4.现有雄厚的技术力量和丰富的化工生产经验。

主要技术指标：

二甲醚含量≥99.9% (燃料级二甲醚≥95%)；甲醇<0.01% ，水<0.02%，其它杂质<0.07% 

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：柳州市柳北区北鹊路67号

传真：0772-2514313  邮编：545002         Email:
联系人：叶美铃      联系电话：0772-2518748

9-11-101 年产30万吨甲醇项目

项目概述：

本项目引进世界最先进的粉煤气化技术。年运转率达95%以上，煤的利用率高达95%以上(目前我国广泛采用间歇式制气法的煤利用率只有65%，大约83%以合成气的形式，其余的以热利用的形式回收，能源利用率很高；结构简单，检修容易，运转周期长；同时具有煤种适应范围较广的突出特点，我公司可以使用本地红茂劣质煤为原料，这对降低成本起到关键的作用。2002年本公司甲醇平均销售价高达1900元/吨，本项目的经济分析以1600元/吨计，经济效益比较好，如果直接配成甲醇汽油效益将更为可观。公司现有技术和土地，希望投资者与本公司联系。

主要技术指标：色度(铂-钴)，号≤5   密度范围：0.791-0.792g/cm3
沸程(包括64.6±0.1OC) ≤0.8 OC   高锰酸钾试验≥50分钟

水溶性试验 澄清      水分含量≤0.1%

酸度(以HCOOH计) ≤0.0015%    或碱度(以NH3计) ≤0.0002%

羰基化合物(以CH2O计) ≤0.002%  蒸发残渣含量≤0.001%

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：柳州市柳北区北鹊路67号         邮编：545002  

联系电话：0772-2518748                    传真：0772-2514313       

联系人：叶美铃      

9-12-102  综合利用杉木剩余物加工细木工板

项目类别：技术需求：

项目概述：

    该项目拟投资75万元，在原投资50万元搞技改的基础上，需再投入25万元用于技术开发。该项目以“三剩物”（即伐剩余物，如树枝、树皮、造材剩余物，如造材截头；加工剩余物如板皮、碎单板、木块等）为原料；按国标“GB/T5849-1999组织生产，年产规格为2440×1220×15的杉芯细木工板150000块，年新增产销600万元，税40万元，利30万元。该项目建成后年耗杉剩余物10000m3，山区农村直接受益人口约2万人，人均可增收50元/人，可增加收入100万元，对林农增收脱贫致富有现实意义，现尚有25万元技术资金缺口，寻求资金帮助。

项目合作形式：技术转让、合资、合作生产

需求方：融水苗族自治县枫厦木业有限公司

联系地址：融安县融水镇风下洞    邮编：545300

联系电话：0772-5122677       传真：0772-5122677

联系人：滕建平

9-13-103  食用菌罐头

项目类别：技术需求

项目概述：

融安县广融农业综合开发有限公司是农产品深加工企业，占地面积10667平方米，建筑面积8600平方米，资产总计1200万元，其中固定资产820万元，拥有常压和高压蔬菜生产线各一条。年设计生产能力为：加工笋罐头3000吨，盒装食用菌6000吨。已在柳北三县建立食用菌生产示范基地。以“公司+基地+农户”的模式，有计划有规模地在柳北三县大力发展种植食用菌。生产的食用菌罐头畅销北京、天津、上海等地。为扩大规模，寻求合作伙伴。

可提供条件：充足的原料基地，完善的生产线。

主要技术指标：

食用菌驯化工程，软包装高温杀菌技术。

项目合作形式：合资、合作生产

需求方：融安县广融农业综合开发有限公司

联系地址：融安县长安镇     邮编：545400

联系电话：0772-8130619  13977254300      传真：0772-8130619

联系人：吴  文
9-14-104 水泥厂提高生产能力

项目类别：技术需求：
项目概述：

1、 旋窑立筒预热器技改，提高窑台时产量；

2、 立筒预热器改窑外分解，提高生产能力

主要技术指标：

生产PO42.5水泥，20万吨/年

合作方式：技术转让

需求方：广西融水县贝江水泥厂

联系地址：融水县融水镇西廓岭    邮编：545300

联系电话：5125689  

联系人：朱盛安

9-15-105  高速钢刀片复合焊接

项目类别：技术需求

项目概述：

本项目是开发研究高速钢复合刀片制造技术，该刀片具有超硬超强、锋利和使用寿命长等特点，是普通工具钢刀片的升级换代产品，并将是切纸刀片和刨木刀未来市场的主导产品，项目关键技术是将高速钢作刀片的刃口钢牢固地与刀体材料（Q235）连接，要解决高速钢刀片复合牢固的技术，则应设计制造复合加热及装夹、加压等设备和先进的焊接工艺，使刀片复合后焊缝细小均匀，无溶渣、缝隙等缺陷。

主要技术指标：

此项目是用高速钢（W18Cr4V）作为刀片的刃钢，碳素结构钢（Q235）作为刀片的基体，将刃钢牢固的焊在基体上，要求保证焊缝细小均匀，无溶渣、缝隙等缺陷，焊缝中可见焊接物厚度≤0.5mm，复合后粘合面抗剪强度≥370MPa。

合作方式：技术转让

需求方：柳州市机械刀片厂

联系地址：柳州市柳邕路2区3号     邮编：545005

联系人：欧良华

联系电话：0772-3214755      传真：0772-3226174

E-mail：yf1@public.lzptt.gx.cn
9-16-106 汽车尾气净化装置

项目类别：技术需求

项目概述：

该装置使用武汉理工大学材料学院(原武汉汽车工业大学)研发的稀有金属过滤介质。已通过实验室试验，正在进行中试。经试验适用于465Q、462Q、491Q发动机尾气净化。

主要技术指标：尾气排放可达到欧洲标准II至欧洲标准III

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市鲲鹏汽车配件厂

联系地址：柳州市跃进路东四巷21号

传真：2526921        邮编：545001     Email: 

联系人：王越常      联系电话：13907727341

9-17-107 汽车制动主缸助力器研发及扩大生产规模

项目类别：技术需求

项目概述：

汽车主缸助力器目前我厂具备生产能力约10万台套，但满足不了主机厂供货需要，需加强研发能力和扩大生产规模，年生产能力大于40万台套，形成微车、轿车主缸助力器系列产品，在西南地区成长为专业汽车主缸助力器“小巨人”。目前我厂具有一支设计、工艺人员队伍，10万台主缸生产装配检测线，10万台助力器零件生产线，20万助力器装配线，厂房，土地具有潜力，主要供上汽通用五菱，长安等厂家

主要技术指标：按QC/T311-1999汽车液压制动主缸技术条件

                 QC/T307-1999真空助力器技术条件

合作方式：合资、合作生产

企业名称：柳州长虹机器制造公司

联系地址：柳州市柳北区石碑坪镇

传真：0772-2542005   邮编：545012     Email:chhjhch@public.lzptt.gx.cn

联系人：周国华           联系电话：0772-2542342

9-18-108  干式豆制品方便面

项目类别：技术需求

项目概述：

现有的干法生产线是大豆经过筛选→去壳→脱脂(部份) →粉碎→挤压膨化→产品。本项目是通过现有生产线的基础上，使生产出来的产品(如素尤鱼丝)，经干燥后像方便面一样，使之浸泡3分钟(90℃以上)，添加佐料即成可口的方便面豆制品。

主要技术指标： (1)开水浸泡3分钟即可食用。

(2)除掉产品中的豆腥味

(3)口感要好。

(4)筋力要达到一定的要求。

(5)保存其达一年。

合作方式：技术转让、合资、合作生产

企业名称：柳州市豆制品公司柳北豆制品厂

联系地址：柳州市胜利路53号

传真：2516839        邮编：545002     Email: 

联系人：马瑞军       联系电话：2514353

9-19-109  竹林基地项目

项目类别：技术需求

项目概述： 

竹子作为一种优质的造纸原料，日益广泛的应用于造纸行业，竹子纤维含量高，纤维较长，可生产出高白度、高得率、高强度的竹浆，用于生产新闻纸及配抄多种高档用纸，寻求良好竹种及其技术推广

主要技术指标： 产量 5吨/亩    纤维含量 80%

合作方式：合资、合作生产

企业名称： 广西柳江造纸厂

联系地址： 柳州市洛埠镇广西柳江造纸厂

传真：0772-2750177   邮编：545011  Email:liujiangpaper@163.com

联系人：刘善明      联系电话： 2750804

9-20-110 寻求生物、医药制品方面的技术项目

项目类别：技术需求

项目概述：

我公司为纺织品—祙子生产企业，主要生产祙子系列产品，其技术含量低，附加值低，售价低，全国均为个体企业生产。目前，由于需要安置职工，稳定职工队伍，在无利润，甚至是亏损的情况下，也得生产，故我公司对原生产线无计划进行技术改造，设想另择其他行业转产，如生物制品转产的方面为短平快、高科技、高附加值的产品生产线，投资在500万元以下，生产用工在200-300人左右，但我公司至今尚未找到合适的行业，望市科学技术局，给予支持。

主要技术指标：

合作方式：技术转让

企业名称：柳州市双合祙业有限责任公司

联系地址：柳州市锦锈路2号

传真：2516872        邮编：545001     Email: 

联系人：张俊敏       联系电话：13977228216、2516871、2518803
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