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	序号
	项目名称
	企业名称
	上报单位
	联系方式
	项目内容
	行业
类别

	1
	电缆桥架一次成型设备
	浙江桥架母线有限公司
	市开发区
	0570－3853588
	目前国内大部分电缆的辅设都采用电缆桥架，既美观又安全，而一次性成型桥架既可以提高桥架强度，又可以减少接头，还可以用于各种大跨度场所，有很大的市场前景
	机械

	2
	数控喷釉设备（干法电瓷生产专用）
	浙江电瓷厂有限公司
	市开发区
	0570－3851822
	1、改手工操作为局部自动化操作。2、用喷枪以压缩空气将釉浆喷散成雾状再吹到坯件表面。3、改善复杂伞形表面釉层厚度均匀性。
	机械

	3
	大蒜烘干机
	浙江上洋机械有限公司
	市开发区
	0570－3866165
	台时产量：125kg/h(干蒜)　能耗：电耗22kw/h以下　煤耗150kg/h（标煤）　所烘大蒜净白，无黄变现象，含水率8%以下。
	机械

	4
	热风杀青机
	浙江上洋机械有限公司
	市开发区
	0570－3866165
	台时产量：500kg鲜叶/h　能耗：120kg标煤/h所制茶叶无焦边、爆点、红梗红叶现象，含水率可达60%以下，干茶色泽翠绿，品质优于滚筒杀青机，达到或超过汽热杀青机的炒制品质。　
	机械

	5
	环保型锌镍合金电镀及其彩色钝化
	浙江衢州煤矿机械总厂有限公司
	市开发区
	0570－3830828
	提供锌镍合金电镀工艺配方及其彩色钝化工艺配方。实施该工艺而获得的锌镍合金镀层可明显提高钢件的耐腐蚀性，且镀层能被彩色钝化。要求：电镀液无毒，便于排放。技术经济指标：1、镀层中镍含量6－10%；2、耐腐蚀性、盐雾试验出现白锈时间大于500h；3、成本小于2元/m2µ。
	机械

	6
	阻燃、抗静电高强度工程塑料
	浙江衢州煤矿机械总厂有限公司
	市开发区
	0570－3830828
	气动凿岩机械悬挂式油雾器壳体，国内均采用增强聚碳酸脂材料，该材料强度高、重量轻、透明，使用性能极佳，但该材料不具备阻燃、抗静电性能，按煤炭行业安全标准，禁止在煤矿井下使用。因此目前急需寻求一种新型阻燃、抗静电高强度工程塑料替代增强聚碳酸脂。材料技术指标：1、强度要求　拉伸强度＞110Mpa　弯曲强度＞150Mpa  冲击强度＞60kjh/m2　布氏硬度10－12HB　　2、透明　　3、阻燃、抗静电指标按MT113－1995检验应达到要求　　4、原料价格30元/公斤以下。
	机械

	7
	煤矿井下用铝合金管材料
	浙江衢州煤矿机械总厂有限公司
	市开发区
	0570－3830828
	煤矿井下用凿岩机支腿气缸需采用高强度铝合金管，目前国内各企业选用的硬铝合金管材，强度、硬度等各项机械性能指标都能满足煤矿井下使用要求，但按GB/T13813－2001《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法及判定规则》标准要求，其安全性能不合格，所以，不允许在煤矿井下使用。现急需寻求一种安全性能符合GB/T13813－2001标准要求，各项性能指标符合下列要求的高强度铝合金管材料。1、机械性能　抗拉强度＞350Mpa  屈服强度＞250Mpa  伸长率10%　　2、安全性能　　按GB/T13813－2001《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法及判定规则》标准中第12章《轻合金外壳材料金属材料摩擦火花安全试验》的规定检测应合格。　3、经济指标　不高于30000元/吨。
	机械

	8
	4.5mm 以上钢板成型冷冲压工艺
	衢州市柯城佳新五金机械厂
	市开发区
	13022641065
	4.5mm 以上钢板成型冷冲压工艺
	机械

	9
	热处理工艺
	衢州市柯城创深电器厂
	市开发区
	0570- 3865018
	精铸钢件（45号）热处理硬度的保证及热处理工艺的方法
	机械

	10
	气体安全阀生产线
	衢州市柯城创深电器厂
	市开发区
	0570- 3865018
	高压气体安全阀生产线
	机械

	11
	阻燃聚苯乙烯泡沫塑料复合板生产线
	衢州钱江电气有限公司
	市开发区
	0570-8886839
	阻燃聚苯乙烯泡沫塑料复合板生产线
	机械

	12
	无线耳麦产品开发
	浙江常新机械有限公司
	常山县科技局
	0570-5083266
	因产品转型，寻找适合我公司的新型产品，本公司愿以合作方式共同生产。
	机械

	13
	汽车追尾主动防撞装置开发
	浙江常新机械有限公司
	常山县科技局
	0570-5083266
	因该产品市场前景广阔，而我公司原有机械产品，拟计划转型，故寻找适合我公司生产的该新型产品。
	机械

	14
	冷硬铸铁精加工时刀具的选择
	浙江省常山液压机有限公司
	常山县科技局
	13706703855
	由于冷硬铸铁表面较硬，普通的刀具及合金钢刀具都很难加工，而我们又很想利用冷硬铸铁这种材料。此材料具有很高的耐磨及耐腐蚀性能。
	机械

	15
	四柱下移式万能液压机快慢进转换及回程时液压冲击的消除
	浙江省常山液压机有限公司
	常山县科技局
	13706703855
	由于液压冲击的存在，经常使油管接头处油封破裂漏油。直接造成外修费用的增加。
	机械

	16
	大型液压机框架强度及刚度的优化设计
	浙江省常山液压机有限公司
	常山县科技局
	13706703855
	大型液压机的核心部位是框架。其重量几乎占到整台设备的一半。因此框架设计的合理与否直接关系到经济效益。
	机械

	17
	寿命实验机电气控制部分的开发
	浙江常山精密集团有限公司
	常山县科技局
	0570-5111033
	温度信号和振动信号的正确采集、处理、输出控制
	机械

	18
	挡边磨削轨迹优化，防止干涉的发生
	浙江常山精密集团有限公司
	常山县科技局
	0570-5111033
	挡边磨削时防止干涉的发生
	机械

	19
	植物塑胶模具设计、制作
	浙江龙游威业丝网机械制造有限公司
	龙游县科技局
	0570-7026288
	以植物纤维和淀粉为原料的挤出模和成型模及模内发泡模具：瓦楞板模具。
要求：1)出片模 发泡（挤出模具）门幅1.2米以上。

      出片模 非发泡（挤出模具）门幅1.2米以上。

      2)模具可加热、温控。

          3)出料口片材稳定性好，成品率高。
	机械

	20
	大型膨化机设计制造
	浙江龙游威业丝网机械制造有限公司
	龙游县科技局
	0570-7026288
	含淀粉物膨化设备，日产5吨，以片材平整、发泡、稳定、报废率低为指标。

片厚度0.2mm—3.2mm，表面光洁。门幅1.2米以上。
	机械

	21
	自动切粒机
	衢州唯丰食品有限公司
	衢江区科技局
	05702936226
	将规格大小不一（一般都在20cm×15cm×8cm）的煮熟牛肉块倒入设备容斗里，调试机器后能自动产出1.3cm正方体大小的颗粒状产品。主要技术经济指标：每小时产量65kg左右（1人带机操作）。
	机械

	22
	自动扭结机
	衢州唯丰食品有限公司
	衢江区科技局
	05702936226
	主要内容：能将烘干后的1.2cm正方体大小（包括碎品）的牛肉粒自动送纸（8cm正方形的扭结）扭结，扭后形态为两头带蝴蝶结重量在3.1-3.6g/颗的方圆形外观（类似糖果）。主要技术经济指标：每小时产量10kg左右（0.5人带机操作）。
	机械

	23
	提高机立窑台时产量
	衢州飞虎水泥有限责任公司
	衢江区科技局
	0570-2966119
	机立窑台时产量从8.5T/h提高到11T/h。机立窑Ф2.82m×10m，不增加窑径的基础上提高产量。机立窑窑径不扩大的基础上提高台时产量2.5T/h。
	机械

	24
	锣机改造
	浙江巨桑家私有限公司
	柯城区科技局
	0570-3866930
	锣机改造。本公司采用的锣机是在没有任何安全防护前提下人工操作的机器设备，因为，如果加工安全防护装置就无法操作。所以，全年来经常发生工人手指被切事故，即对工人造成了人身伤害及影响公司正常生产，请求解决。
	机械

	25
	气动元件深孔钻切削工具的改进技术
	衢州市柯恒机械厂
	柯城区科技局
	0570－3863515
	主要内容：改变传统钻具深孔排屑困难、动率低下的技术，
主要技术经济指标：￠4-￠12，孔深大于200mm。
	机械

	26
	箱体产品规模化生产设备改进
	衢州市柯恒机械厂
	柯城区科技局
	0570－3863515
	主要内容：传统设备改为专业设备加工箱体的工艺路径及技术。
主要技术经济指标：产品在原生产规模的基础上效率提高一倍。
	机械

	27
	汽车座垫革（水场）工艺开发
	浙江通天星集团股份有限公司
	市开发区
	0570－3830320
	利用澳洲或美国公牛及阉牛皮从毛皮到染色整个汽车座垫革工艺的开发。要求粒面紧实、软而不松、反面毛短细、强度好。雾值重量法小于3mg、反射法大于67%。即各项物理及化学性能指标都要达到汽车座垫革的要求。
	轻工

	28
	清洁化制革工艺开发
	浙江通天星集团股份有限公司
	市开发区
	0570－3830320
	在制革生产中，主要污染物的产生是在前处理工段，通过开发利用保毛脱毛，铬的回收利用等先进技术，显著地降低传统的制革生产中所产生的污染物含量，提高对废弃物的处理功效，使COD小于100mg/l,BOD小于60mg/l,铬废液中Gr6+含量小于3ppm.
	轻工

	29
	通过工艺的调整和改进，提高牛皮二层沙发革的档次和质量
	浙江通天星集团股份有限公司
	市开发区
	0570－3830320
	通过工艺的调整，使二层沙发革手感柔软，皮面平细，压花花纹清晰，花纹保持良好，整张均匀一致，遮盖优异。改进工艺，使自制二层皮表面有拉伸油变效果，并且有极好的颜色恢复性。通过技术工艺的提高，使牛皮二层沙发革与同风格的头层匹配性更好，质量稳定。成品革价格有显著提高，市场竞争力明显提高。
	轻工

	30
	高档家俱革的研发以及生产应用时的难点和重点
	浙江通天星集团股份有限公司
	市开发区
	0570－3830320
	通过工艺制定和完善，开发高档普拉普（pull up and wax）沙发革，使整批次颜色基本均匀一致，有一定的涂层遮盖性，有较强的油蜡效果，工艺流程简单稳定易操作。各涂层配方不发粘，涂层之间接着牢固，成品革物性达到国家标准，改进苯胺革及半苯胺革的工艺配方及流程，增强观感的皮坯透明和鲜艳度，提高涂层的拉伸强度和断裂强度以及与皮坯的适配一体性。解决生产实际问题，增加皮坯的利用率，提高经济效益。
	轻工

	31
	油脂深加工脱臭
	衢州市浙西油脂有限公司
	市开发区
	0570－3854145
	油脂深加工脱臭技术，提高食用油品质和档次
	轻工

	32
	大米深加工添加微量元素技术
	浙江柯香米业有限公司
	市开发区
	0570-3855997
	大米深加工添加微量元素技术
	轻工

	33
	家具涂装工艺
	衢州梦达床业有限公司
	市开发区
	0570-3855498
	家具涂装工艺
	轻工

	34
	淡水、油脂分离回收利用
	私人(叶凌云)
	常山县科技局
	0570-5119591
	设备小型化，回收利用率高。
	轻工

	35
	即食菜保鲜
	私人(叶凌云)
	常山县科技局
	0570-5119591
	所有大众化菜肴能保证口味（在一定的时间内），即开即食。
	轻工

	36
	废旧竹胶板边的再利用
	浙江龙游天泰板业有限公司
	龙游县科技局
	0570-7255079
	现生产竹胶板企业，在生产过程废弃大量的板边，仅用于烧火，降低了竹材利用。要求提供废旧竹胶板边的再利用方向及方法。
	轻工

	37
	竹胶板面纸胶的制作
	浙江龙游天泰板业有限公司
	龙游县科技局
	0570-7255079
	1、要求竹胶板面在粘接纸胶后具有很好的光洁度。2、是否可不采取笨酚作原料。
	轻工

	38
	无毒防水胶水
	龙游县竹签总厂
	龙游县科技局
	0570-7070628
	1、主要用于制作竹丝地板，将竹丝与橡胶粘接。

2、胶水中甲醛含量最好低于4%。

3、胶水无毒，且能在粘接后防水。
	轻工

	39
	本色竹坯板加工技术
	龙游超龙竹木制品有限公司
	龙游县科技局
	0570-7073926
	本色竹坯板采用高温蒸煮，加化学药剂浸泡加工技术。成品出现难题为：经过处理后压制坯板易变型，且颜色不一，蒸煮及加工时间过长。造成成品率低，工效低。
	轻工

	40
	水煮笋保鲜技术
	龙游天时食品有限公司
	龙游县科技局
	0570-7072400
	目前水著煮笋生产，一般采用18L罐装和塑料袋软包装。由于采用传统生产工艺。成品完成后，无论堆放创库，运输等环境下，一直出现胀罐、胀袋现象，成为企业难题，直接影响成品率。
	轻工

	41
	一级食用菜籽油高产工艺技术
	衢州东港油脂有限公司
	衢江区科技局
	0570-2961222
	一级食用菜籽油出油率由45%增加到55%，色泽清淡，香味浓。
主要技术经济指标：水份：＜0.1%；杂质：＜0.1%；酸价：1；过氧化值为零。
	轻工

	42
	黄花菜加工新技术
	衢州市衢江区太真洞农特产有限公司
	衢江区科技局
	0570-2915021
	主要内容:    黄花菜原传统的加工方法存在主要问题有色泽差,口感欠佳,残硫量较多.需提供黄花菜加工新技术,解决上述问题.主要技术经济指标:    所加工的干黄花菜保质期能达到一年以上,色泽鲜黄,口感甜而不酸.
	轻工

	43
	年糕保鲜技术
	衢州市衢江区双马食品厂
	衢江区科技局
	0570-2914048
	现在生产年糕真空包装保质期3个月，希望在工艺上改进，不添加任何防腐剂，延长年糕保质期。年糕保质期为6个月，不发霉。
	轻工

	44
	酱鸭真空包装保鲜护色
	衢州阮氏食品有限公司
	衢江区科技局
	0570-3072998
	根据我公司生产酱鸭的实际情况，目前生产酱鸭产品真空包装后七天左右就褪色。使该产品保证在6个月内保持生产出来的风味，颜色不变。
	轻工

	45
	杜仲保健饮料除胶保鲜技术研究
	浙江省开化县杜仲茶研究所
	开化县科技局
	0570-8906148
	现拟利用本地的杜仲资源优势（周边县市则种植有3万余亩杜仲林），研制开发杜仲保健饮料。但由于杜仲带有杜仲胶的特殊性，致使杜仲饮料的保质期成为主要瓶颈。为此特向社会发布技术难题信息,希望能人高手帮助解决,要求能使杜仲保健饮料的保质期能达到180天以上，关键是除去或减少饮料中杜仲胶的释出,确保杜仲保健饮料中无杜仲胶,既不能损害杜仲有效成份,又能保留杜仲功效。
	轻工

	46
	口香糖香味延时技术
	开化县康达糖果食品厂
	开化县科技局
	0570-6011085
	口香糖属于在口中嚼咬时间较长的食物，我厂生产的口香糖，口味很好，但进口嚼咬后胶基中所剩的香味不能长久停留。希望相关技术部门专家，帮助我们解决这一口香糖香味延时技术难题。
	轻工

	47
	2124树脂漆
	衢州钱江电气有限公司
	市开发区
	0570－3852558
	主要用天绝缘纸板、层压木、扬声器等的粘合，要求生产规模为年产250吨。
	化工

	48
	孵化器组织构想设计
	衢州高新园区创业投资有限责任公司
	高新园区
	0570-8536006
	 衢州高新技术产业孵化器由浙重建[2003]4号文列入省重点建设项目。孵化器包括孵化大楼、标准工业厂房、化工实验工厂、管理中心大楼以及配套服务设施建设等，建成后可满足100家左右入孵企业研发、中试及生产的需要。为创造一个适宜于企业成长和个人创业的局部优化环境，凝聚一股力量，转化一批氟化工产业领域的重大项目，培育一个高新技术产业群，聚集和培养一批懂技术、善管理的现代企业家，孵化一批有实力的企业，需要设计出一个目标定位准确、组织构建合理、服务功能完善，能够与国际接轨，适应当代科技创新和成果转化要求的孵化体制和运行机制。
	化工

	49
	高新园区地下管网综合管理系统
	衢州高新园区创业投资有限责任公司
	高新园区
	0570-8536006
	随着高新园区开发建设的推进,需要对高新园区1:500地形图，生活污水、工业污水、自来水、电力、蒸汽、通信等各种管网的图形数据和属性数据进行系统管理监控，并便于对系统的维护管理。应具备以下功能：多用户网络并发系统；多用户口管理功能，操作日记功能，数据备份功能；图形编辑功能，图形显示控制功能，图形打印功能；数据交换接口，可以导出ＣＡＤ、Ａrcinfo格式数据；栅格图的加载、显示、定位功能；属性数据的编辑功能；管网Ｚ坐标的管理功能，剖面图和断面图。
	化工

	50
	降低苏氨酸发酵空气供应量
	浙江国光生化股份有限公司
	高新园区
	0570-4017041
	苏氨酸发酵空气供应量较大，动能消耗量大，需通过攻关，对苏氨酸发酵分时段提供适当的空气，同时提高溶氧值。建议通过发酵罐通风装置进行改造，优化工艺达到空气供应量下降至少２０％的要求。
	化工

	51
	改进苏氨酸提取工艺，提高质量和收益率
	浙江国光生化股份有限公司
	高新园区
	0570-4017041
	目前采用浓缩结晶法提取苏氨酸，但由于苏氨酸溶液对温度不敏感，收益率偏低。试图通过一种新方法，在保证产品质量的前提下，提高产品收益率在５％以上。
	化工

	52
	对苯二胺催化加氢生产工艺
	衢州市仁和化工有限公司
	高新园区
	0570-2932984
	1、 催化剂选择及套用；
2、 产品收率大于等于９５％；
3、 溶济的选择及套用；
4、 产品外观为白色晶体；
5、 产品技术指标：含量大于等于９９．９％；
产品熔点：大于等于１４０度。
	化工

	53
	电子级氢氟酸（高纯氢氟酸）制取
	浙江凯圣氟化学有限公司
	高新园区
	0570-3627698
	新产品技术指标如下：
ＨＦ：４０－４９％；
硫酸（灼烧残渣）：≤０．００１％；
氯化物：≤０．０００５％；
铁：≤０．００００５％；
重金属（Ｐb计）：≤０．０００１％。

由于本公司对技术来源、技术指标不清。望国内外科研院所、高校与本厂协作攻关。
	化工

	54
	水成膜表面的泡沫灭火剂的氟碳表面活性剂的生产技术
	衢州佳盟化工有限公司
	高新园区
	0570－3097901
	水成膜泡沫灭火剂（AFFF）在国外称之“轻水”泡沫灭火剂或氟化学泡沫灭火剂，由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂和其它添加剂组成，希望有关科研院所能对轻水泡沫灭火剂制备技术进行攻关。

技术要求：
接近或达到美国3M公司的SC3041型号的水平或达到公安部制定的轻水泡沫灭火剂标准（Q/IRUT6-94），满足使用要求。
	化工

	55
	缩短氟蛋白灭火剂的灭火时间
	衢州佳盟化工有限公司
	高新园区
	0570－3097901
	我公司生产的氟蛋白灭火剂的氟碳表面活性剂，在样品抗溶技术指标检测时，偶有灭火时间过长现象。希望科研院所专家帮助技术攻关，使该灭火剂性能稳定，达到国家标准要求。
	化工

	56
	化妆品用乙醇酸绿色工艺合成和提纯
	浙江巨成化工有限公司
	高新园区
	0570-8567202
	乙醇酸在化妆品中用作美白剂，在金属清洗、食品消毒以及医药等方面有着广泛的用途。
主要技术指标：合成过程工艺先进，无环境污染；生产规模为年产2000吨；综合成本低。

质量指标：乙醇酸≥99%

          氯化物≤0.2%

          灼烧残渣≤0.2%

          重金属≤10ppm

           砷≤2ppm
	化工

	57
	高纯六氟磷酸锂制造技术
	浙江汉盛氟化学有限公司
	高新园区
	0570-3627817
	六氟磷酸锂是锂离子二次电池非水电解质的主要原料，本招标的技术应具有知识产权，具有国际国内领先水平的制造技术，要求产品纯度99.999%。

接受技术转让，建成具有预期规模的生产线，生产出合格产品，提供全套生产技术资料，本公司有厂房、公用工程、水、汽、电可供利用。
	化工

	58
	特种三氟化氮气体制造技术
	浙江汉盛氟化学有限公司
	高新园区
	0570-3627817
	 由于因特网、手机的迅速普及，使得芯片的使用率提高，生产芯片所使用的刻蚀剂、清洗剂的需求量大幅上升，三氟化氮使用量越来越大，前景看好。本招标的技术应具有知识产权，具有国际国内领先水平的制造技术，要求产品合格纯度99.9%

接受技术转让，建成具有预期规模的生产线，生产出合格产品，提供全套生产技术资料，本公司有厂房、公用工程、水、汽、电可供利用。
	化工

	59
	聚四氟乙烯下游产品开发技术
	衢州高新园区创业投资有限责任公司
	高新园区
	0570-8536006
	聚四氟乙烯又称（塑料王），具有优良的耐化学腐蚀及介电性能，以及不老化、不粘、低摩擦系数等特点，在作为防腐材料、密封材料、绝缘材料、支承滑块等方面应用广泛。高新园区紧邻中国最大的氟化工基地—巨化集团公司，氟化工原材料可以就近取材，下游产品开发前景广阔。
本次招标生产加工各种聚四氟乙烯管、棒、膜、板材料及产品的成熟技术。要求提供设备的调试生产出符合国家标准的产品。      技术拥有方可以自建厂房，也可租用园区标准厂房进行聚四氟乙烯下游产品的开发、加工。
	化工

	60
	500吨/年聚四氟乙烯系列涂料
	衢州高新园区创业投资有限责任公司
	高新园区
	0570-8536006
	PTFE涂料因其抗污、耐大气老化等特殊性能而发展较快，市场前景看好。

本招标项目要求以聚四氟乙烯为主体与其它FEP、PES等制成系列涂料，开发生产500吨/年聚四氟乙烯系列涂料，技术方应对设备进行调试生产出符合相关标准的产品。知识产权完全转让给衢州高新园区创业投资有限责任公司。
	化工

	61
	３，４－二氯硝基苯催化加氢生产３，４－二氯苯胺技术
	常山县富盛化工有限公司
	常山县科技局
	0570-5266975
	1、解决反应中苯环上脱氯问题； 
2、质量指标：不小于９９％； 
3、完成中试：可合作
	化工

	62
	3.4-二氯苯胺新还原技术研究与开发
	常山鸿翔化学有限公司
	常山县科技局
	0570-5266158
	1、取代铁粉还原和加氢还原
2、减少设备投入
3、减少环境污染
4、节省成本
	化工

	63
	五级旋风器燃烧窑的燃料使用
	浙江天马水泥有限公司
	常山县科技局
	0570-5131288
	新型干法窑生产的水泥质量稳定，附加值高，是目前国内外先进窑型，但五级旋风器燃烧窑的使用燃料极其关键，需求新型干法窑五级旋风器燃烧窑的设计和使用燃料。
	化工

	64
	耐盐酸合金材料
	常山县长盛化工有限公司
	常山县科技局
	0570-5266995
	要求耐盐酸浓度30%以上的合金材料。
	化工

	65
	常山复杂萤石浮选工艺的深度开发
	常山县鑫盛选矿厂
	常山县科技局
	0570-5415321
	对本县复杂萤石的浮选流程，药剂制度，浮选条件组织科技攻关，以降低生产成本，提高产率，稳定质量，为规模化生产，做大做强我县氟化工产业打下坚实基础。
	化工

	66
	光敏垫（用于印章制作海绵垫）
	浙江科力印业新技术发展有限公司
	龙游县科技局
	0570-7015788
	一种能通过感光和受热方式，在其表面发生熔聚变化的，并在其中可吸收、贮存一定量印油的类似海绵垫的聚合物制品，是目前替代原子渗透印章垫的换代品，市场前景广阔。目前主要由日本、美国进口，上海某企业已开发成功。操作过程是将光敏垫在光敏机中爆光，制作成印章垫，放入印油中浸泡24小时，取出挤干印油，印章字迹清晰无比。一般质量指标，外观为深灰色，表面平整，手感光滑，孔径大小平均小于50wm，耐酸、碱、醇5级、渗油速度≤3小时，平面质量符合GA241.9—2000的要求。
	化工

	67
	采用“反相悬浮聚合技术”生产高吸水性树脂工艺中，如何做到分散介质的重使用
	衢州威龙高分子材料有限公司
	衢江区科技局
	0570-2962532
	反相悬浮聚合法是以油类为分散介质，水溶性的单体为水相，引发剂溶解在单体水相中进行聚全反应的一种实施方法。为了防止液滴（或粒子）相互黏结，须加入悬浮剂（又称分散剂或稳定剂）。现在大生产中，一个生产流程完成后，分散介质必须重新蒸馏，方能再使用，生产成本较高。如何解决分散介质直接重复使用，且又不影响产品的性能。分散介质重复使用率在3次以上，且产品的原有各项经济指标基本不受影响。
	化工

	68
	聚氯乙烯提纯
	衢州市丽丰塑胶制品有限公司公司
	衢江区科技局
	0570-2963000
	衢化电石厂生产的聚氯乙烯进行提纯，去除杂质包括重金属镍、铬、铁等，要求达到生产食品包装用聚氯乙烯硬薄膜标准。
主要技术经济指标：GB/T4456-1996包装用聚乙烯吹塑薄膜；
QB/T1125-91软聚氯乙烯复合薄膜；GB/037-88塑料薄膜和质材透水蒸气性试验方法——机械法。
	化工

	69
	乙基BB酸环化合成2-乙基蒽醌产品
	衢州门捷化工有限公司
	衢江区科技局
	0570-3830702
	用乙基BB酸为原料，通过催化剂脱水环化合成2-乙基蒽醌产品，要求不用发烟硫酸作脱水剂。1、环化收率≥80%；2、无大量的废水排放；3、产品质量：主含量：≥98.5%。
	化工

	70
	采用“反相悬浮聚合技术”生产高吸水性树脂工艺中，如何提高它在油性条件下的吸水性能
	衢州威龙高分子材料有限公司
	衢江区科技局
	0570-2962532
	高吸水性树脂具有吸水性高、吸水速度快、保水性好，又具有吸湿保湿调湿的功能。因此得到广泛应用，但高吸水树脂对有机溶剂的吸收能力很小，特别是非亲水性的有机物。如何提高在光缆、电缆填充油膏中的吸水速度，这是一个亟待解决的问题。外观：白色珠状；吸蒸馏水倍率g/g：≥400；在油膏中吸水速度 sec：≤50；酸值mgKOH/gSAP≤0.3；含水率%≤3。
	化工

	71
	以环氧乙烷和水合肼作基础原料制β-羟乙基肼工艺的稳定性研究
	衢州伟荣药化有限公司
	柯城区科技局
	0570－3097778
	以环氧乙烷和水合肼作基础原料产品β-羟乙基肼工艺存在不稳定情况。
	化工

	72
	新型混配制冷剂，如R407C、R410A、R507等的生产技术与发展
	衢州市九洲化工有限公司
	柯城区科技局
	0570－3063988
	主要内容：1、工业化生产混配制冷剂的可行性报告，市场调查。

2、新型混配制冷剂的配方，工业化生产的技术方案。

3、完善的生产工业技术，设备技术。

主要技术经济指标：1、新型混配制冷剂的成本、利润。

2、新型混配制冷剂消耗。
	化工

	73
	表面修饰聚四氟乙烯超微粉产业化及其应用技术的研究与开发
	衢州市万能达清洗有限公司
	柯城区科技局
	0570－3617123
	主要内容：聚四氟乙烯具有稳定性、防腐蚀、低磨擦、不沾生物隋性。低分子量的PTFE微粉可用于塑料、油漆、润滑剂、涂料等的添加剂。国内PTFE微粉在微米级。由于粒径、形态和表面性状的限制，使得在一些高端应用上受阻。通过研究开发找出一种能有效控制分子量、颗粒微相粒径及其分布，且能通过简易流程达到纳米级和超微米全封闭工艺方法，进而通过表面修饰改善PTFE微粉粒子与油品、油墨、涂料等基体的亲和性，从而实现高端用途，形成企业自主产权、替代进口产品。

主要技术经济指标：PTFE微粉粒径：纳米级＜100nm  超微米级＜0.5nm  表面形态规正，与基本分散性优异，油品、涂料的成功应用。
	化工

	74
	护车宝，洗车液
	应妙金
	江山市科技局
	13357001878
	属汽车专用清洁剂及复合硅油、乳蜡、防静电剂及多种漆面保护成分，具有洗车、打蜡、上光一次完成之功效，能迅速掩盖车体表面瑕疵、清除软件划痕。使清洁更彻底，抗静电和防尘效果更好，防水防污，不怕下雨，遇水光泽不减。必须符合国际最新潮流，环保、高效、高档、节水、无毒、不含任何有机溶性，对漆面无任何副作用。
	化工

	75
	脂肪族磺酸盐减水剂（新型高分子化学建材）
	浙江省江山老虎山建材有限公司
	江山市科技局
	0570－4333318
	1、脂肪族磺酸盐减水剂的原材料配比、合成工艺条件（温度、时间）、催化剂用量等影响因素。

2、搅拌混凝土流变性能、硬化混凝土物理力学性能耐久性；

3、作用机理等。
	化工

	76
	氮化硅结合碳化硅隔焰板断裂的技术
	浙江开化金泰有限公司
	开化县科技局
	0570-6060246
	氮化硅结合碳化硅隔焰板在1400℃˜1700℃时容易发生断裂主要原因是产品体积密度在2.45g/cm，现要求产品体积密度达到2.58g/cm以上。
	化工

	77
	氮化硅结合碳化硅推板变形的技术
	浙江开化金泰有限公司
	开化县科技局
	0570-6060246
	目前生产氮化硅结合碳化硅（厚度10～15毫米）推板，气孔率在23%在高温1400℃～1600℃时容易发生变形，要求气孔率达到15～19%。
	化工

	78
	氮化硅结合碳化硅推板使用寿命的技术
	浙江开化金泰有限公司
	开化县科技局
	0570-6060246
	目前氮化硅结合碳化硅推板在1500℃～1700℃使用寿命在50～60次。要求氮化硅结合碳化硅推板在1500℃～1700℃使用寿命达到100～150次。
	化工

	79
	氨基模压粒状料的生产工艺
	浙江万安塑料有限公司
	开化县科技局
	0570-6044130
	氨基模压粒状料的生产工艺主要技术内容如下：
1、氨基模压粒状料生产工艺的设计、指导和安装；
2、氨基模压粒状料主要技术指标符合国标。
	化工

	80
	耐溶剂型密胺塑料生产技术
	浙江万安塑料有限公司
	开化县科技局
	0570-6044130
	由于密胺塑料制品实际固化程度与理论固化程度的差异以及受酸、碱、脂、醇、和长期受热的影响，密胺塑料制品在使用一定时间后，制品表面经磨擦易形成一层褐色的斑状痕迹，从而影响了制品的外观，阻碍了密胺塑料制品的应用推广。故将开发的耐溶剂型密胺塑料产品技术性能达到：    1. 高锰酸钾消耗量（Mg/L）:≤3    2．制品耐热、抗冲、抗弯等性能及卫生指标能满足GB9690—88、QB1999—84的要求    3、可提取甲醛≤1.0mg/l。
	化工

	81
	高延伸率黑色氨基模塑料
	浙江万安塑料有限公司
	开化县科技局
	0570-6044130
	主要的内容和技术经济指标如下：
  1、延伸率， mm  105-110;  2、冲击强度（缺口）KJ/M2 ≥1.8;  3、热变形温度℃  ≥115;  4、模塑收缩率，%  0.6-1.00;  5、流动性，  mm≥200
	化工

	82
	云母粘结硅树脂的合成与制备技术
	浙江省开化县胡涂硅树脂厂
	开化县科技局
	0570-6121498
	技术经济指标:1、性状：无色至淡黄色透明液体,允许有乳白光,无机械杂质。2、固体含量（%）：≥50±2; 粘度(涂-4杯25℃)：8～18s;凝胶化时间(200℃)：4～15min ;PH值：6～7  
	化工

	83
	利用医药中间体废水合成转化硅胺烷(HMDS)关键工艺技术
	浙江省开化县胡涂硅树脂厂
	开化县科技局
	0570-6121498
	1、技术指标：六甲基二硅胺烷（HMDS）指标：①无色透明液体，无悬浮物及机械杂质。②含量（％）：≥99.0；密度（P20），g/cm3：0.774±0.003；折光率（ND25）：1.408±0.002 。
2、经济指标：年新增六甲基二硅胺烷（HMDS）1000吨。 年新增销售收入5800万元、利润961万元、税金383万元。
	化工

	84
	化学法高脱色率活性炭的技术
	开化县兴达化工有限公司
	开化县科技局
	0570-6044012
	化学法活性炭主要技术指标：1.0.15%亚甲基蓝吸附力 ml/0.1g≥18   2.焦糖脱色率%≥120
检验标准：按国标
	化工

	85
	高脱色率磷酸法活性炭的技术
	开化县兴达化工有限公司
	开化县科技局
	0570-6044012
	磷酸法活性炭主要技术指标：1.灰      分 %≤3
检验标准：国标
	化工

	86
	中密度纤维板密度分布
	浙江绿源木业股份有限公司衢州分公司
	市开发区
	0570－8580878
	中密度纤维板密度分布要求：表层0.9、芯层0.65、平均0.72
	其它

	87
	高层钢结构防火墙体维护
	衢州市安地钢结构有限公司
	市开发区
	0570－3852718
	高层钢结构防火墙体维护；轻质高强度墙体材料研制。
	其它

	88
	开发提高猪皮附加值的新产品
	衢州富华皮革有限公司
	衢江区科技局
	0570-3855023
	主要内容： 开发各类能增加猪皮附加值的新产品。
主要技术经济指标：    要求具有良好的经济效益和市场前景。
	其它

	89
	开发猪皮正面三防服装革
	衢州富华皮革有限公司
	衢江区科技局
	0570-3855023
	主要内容：研究开发猪皮正面三防服装革。技术经济指标：要求防水、防油（动态、静态）“三防”达到国标要求。
	其它

	90
	聚乙烯全化纤缝纫线
	衢州市大成纺织品有限公司
	衢江区科技局
	0570-2962248
	主要内容：弹性好，张力大，粗细均匀，感观好，每吨售价达16000元左右。单线强力（gf/50cm）：2400；不均力<2；结头：200m允许2个；捻度<35；胶粘：3-2；捻向>2；外观疵点：表面结头1001m-3000m允许1个；油污渍：线圈3级以上面积不超0.5m2；色花夹心：色花深浅相差不低于4级；蛛网：单头允许跟线1根。
	其它

	91
	覆膜模板板面亮度处理
	衢州恒厦模板有限公司
	衢江区科技局
	0570 -3860848
	进一步提高覆膜模板板面的平整度、亮度比现有产品能有明显提高。
	其它

	92
	油漆电脑调色
	浙江巨桑家私有限公司
	柯城区科技局
	0570－3866930
	油漆电脑调色，本公司采用人工调色后，它引起色差变化。如能通过由电脑调色，可确保油漆颜色质量处于长期稳定。
	其它

	93
	家用太阳能发电
	衢州市安地钢结构有限公司
	市开发区
	0570－3852718
	家用太阳能发电技术与装备。
	环保能源

	94
	2500吨水泥生产中的“三废”处理
	浙江燕荡山建材有限公司
	龙游县科技局
	0570-7047500
	1、提出“三废”处理方案，使各项指标达到国家标准。

2、降低成本，提高生产效益及充分利用“三废”研究开发新项目。
	环保能源

	95
	青石边角料开发利用
	常山县青石镇政府工办
	常山县科技局
	0570-5061138
	常山县青石镇生产加工青石过程中，年均有7万吨立方米的青石边角料产生，存在两大问题。：一是边角料堆放占用了田地，浪费土地资源；二是浪费了大量的青石资源，影响可持续发展，热忱欢迎科研单位，有关专家献计献策，提供技术指导，也欢迎来镇投资办厂，解决可持续发展问题。
	新材料

	96
	豪华彩色人造石板材
	江山市新世纪工程咨询公司
	江山市科技局
	0570－4963362
	1、应是有环保产品，无放射性，防潮性好，阻燃，不易老化。
2、应具有天然石材的强度，又具有陶瓷的光洁，还具有木材一样的韧性。
3、材质表面细密，污物，细菌均不侵入。
4、花色品种多，颜色纯正。
5、易加工，不仅可以制作各种板材，还可以制作洗面台，凳子，花架等石板产品。
	新材料

	97
	不喷镍晶片生产技术
	常山县迈特电子有限公司
	常山县科技局
	0570-5110178
	公司现生产喷镍晶片，需寻找不喷镍的晶片生产技术，不喷镍的晶片用到致冷器上的寿命与喷镍晶片用到致冷器上的寿命有多大的区别。
	电子通讯

	98
	提高致冷器温差
	常山县迈特电子有限公司
	常山县科技局
	0570-5110178
	目前日本的致冷器温差可达到100℃以上，我们国内的温差只达60-75℃，根据我们现有的工艺技术如何才能提高温差。
	电子通讯

	99
	焊接技术的改进
	常山县迈特电子有限公司
	常山县科技局
	0570-5110178
	根据目前我们进行焊接工艺技术改造，发现很多问题，请问是否能提供技术帮助。
	电子通讯

	100
	太阳能电池组件封装技术
	衢州聚辉电子机械厂
	衢江区科技局
	0570-2933232
	主要内容：寻求一种新的太阳能电池组件技术。克服目前生产太阳能电池组件采用环氧树脂包敷封装或用EVA树脂进行层压封装的缺陷。1、玻璃的透光率与耐老化性能要求优异其透光率达到95%以上；2、有机硅胶的透光率达到95%以上；3、耐老性10年不变；4、太阳能电池组件的使用寿命达到10年以上。
	电子通讯

	101
	电阻力控制的技术
	开化县金西园实业有限责任公司
	开化县科技局
	0570-6162518
	硅单晶拉制的电阻力控制，横向、纵向的均匀性能控制在最短的范围内。
	电子通讯

	102
	克拉维酸钾/阿莫西林胶囊剂型工艺研究
	浙江巨泰药业有限公司
	市开发区
	0570－3853556
	1、克服克拉维酸钾与空心胶囊的吸湿性，避免空心胶囊对克拉维酸钾的影响。2、保证有效期两年。
	生物
医药

	103
	茶油（化妆品用油）开发
	龙游县田雨山茶油开发有限公司
	龙游县科技局
	0570-7061088
	茶油属木本植物油，除在食用上有很高的营养价值外，还具有很高的药用、化妆品用价值。它性平、温和，有消炎、消肿、润肠杀菌、润肤、黑发等功能，也是化妆品行业所追寻的最好植物油。但因茶油本身的脂溶性色素的存在，经一般的脱色提取，难以满足目前市场所需的精制化妆品用茶油色泽要求即：按分光光度法，以水为空白，在450nm的波长处测定，要求吸收度不超过0.020。故需解决茶油脱色的高水准脱色，脱色后精制茶油要求接近水的无色。
	生物
医药

	104
	单烷基磷酸酯的工业化生产
	衢州龙华医药化工有限公司
	衢江区科技局
	0570-2933383
	主要内容：提供单烷基磷酸酯的工业化生产的全套技术、工艺。
主要技术经济指标：1、单烷基磷酸酯含量＞97%；2、实现工业化生产。
	生物
医药

	105
	施泰疣滴工艺提高的研究
	衢州市太阳卫生消毒用品厂
	柯城区科技局
	0570－3863946
	主要内容：1、施泰疣滴工艺正交试验的研究；2、施泰疣滴工艺的研究；3、施泰疣滴稳定性试验的研究；4、施泰疣滴质量标准体系提高的（含HPLC）研究。

主要技术经济指标：1、按产品申报要求进行实验设计及工作；2、通过生物等效性试验并符合产品申报要求；3、检验方法应有定性及定量；4、提供完整的原始记录；5、通过国家食品药品监督管理局专家的技术审评。
	生物
医药

	106
	支原体快速检测试剂盒的研制
	衢州市太阳卫生消毒用品厂
	柯城区科技局
	0570－3863946
	主要内容：1、支原体快速检测方法的筛选；2、支原体快速检测试剂盒中的单克隆抗体的制备；3、支原体快速检测试剂盒中的单克隆抗体的纯化；4、支原体快速检测试剂盒中的单克隆抗体的标记；5、支原体快速检测试剂盒的工艺。

主要技术经济指标：1、按诊断试剂的申报要求进行实验设计及工作；2、采用抗体标化技术；3、检验方法简单、快速；4、与临床试验单位一起完成国家食品药品监督管理局指定的临床试验；5、提供完整的原始记录；6、通过国家食品药品监督管理局专家的技术审评。
	生物
医药

	107
	灵芝胶囊的研究
	衢州天昊药业有限公司
	柯城区科技局
	0570－3863413
	主要内容：1、灵芝胶囊工艺正交试验研究；2、灵芝胶囊的工艺的研究；3、灵芝胶囊溶出度的研究；4、灵芝胶囊稳定性试验及质量标准体系提高的（含HPLC）研究。

主要技术经济指标：1、按药品申报要求进行实验设计及工作；

2、通过生物等效性试验并符合药品申报要求；3、提供原始记录；4、通过国家药品监督管理局的专家技术审评。
	生物
医药

	108
	一种分散片的生产工艺处方改进
	浙江经纬药业有限公司
	常山县科技局
	0570-5024159
	在不增加、减少、改变现行处方中辅料品种的前提下，允许调整相关辅料的用量，但不能显著改变片重（片重约0.70-0.80g）使产品生产成本下降，成品率提高，贮存期质量更趋稳定。
	生物
医药

	109
	胶囊剂、片剂、颗粒剂、软膏剂的新药品种
	浙江经纬药业有限公司
	常山县科技局
	0570-5024159
	要求新药品种适应症广，潜在需求大，疗效确切，生产成本较低、技术含量高。已取得国家局生产批文或很快将获得批准，至少已获临床批文。
	生物
医药

	110
	麦芽糖醇间歇氢化新工艺
	浙江开化华康药业有限公司
	开化县科技局
	0570-6035182
	技术指标和参数：
1、氢化反应时间控制在每釜90分钟以内，不包括进出料等时间；
2、成品还原糖的指标控制在0.3%以内。
	生物
医药

	111
	木糖醇结晶体颗粒细度控制技术
	浙江开化华康药业有限公司
	开化县科技局
	0570-6035182
	采用关键技术，控制木糖醇结晶过程参数，使木糖醇70至80目结晶体颗粒数量不低于96%。
	生物
医药

	112
	选择性去除木糖液中的葡萄糖
	浙江开化华康药业有限公司
	开化县科技局
	0570-6035182
	待处理木糖液折光不低于40%；过程结束不新增其他杂物；处理结束木糖含量不低于95%；葡萄糖去除率不低于90%。
	生物
医药

	113
	虹鳟等冷水性鱼类南方养殖如何度夏
	衢州市柯城区农业开发办
	柯城区科技局
	0570－3029861
	主要内容：浙江衢州柯城区境内有比较丰富的冷流水资源，养殖虹鳟等冷水性鱼类已初步成功，但在夏天33-35℃以上高温季节，冷水鱼度夏困难，容易造成死亡，本项目需求低耗底夏健康养殖技术。

主要技术经济指标：要求度夏保存活率85%，投入产出比1：3以上。
	农业

	114
	水力自控翻板闸门(石开发)
	衢州市江河水利设备制造有限公司
	柯城区科技局
	0570－3168219
	主要内容：该产品革新，水力自控翻板闸门适应性、新型门不规则门的开发。
主要技术经济指标：1、正标门型过水起动。

2、过门顶10-30cm起动。

3、不需任何外力作用，靠自主水压运动。
	农业

	115
	大棚食用菌病虫害防治
	衢州市衢江区太真洞农特产有限公司
	衢江区科技局
	0570-2915021
	目前我乡大棚食用菌栽培中出现病虫害较多，主要是对杏鲍菇、鸡腿菇、香菇等，希望有一套行之有效的病虫害防治技术。食用菌病虫害防治不能有农药残留物。
	农业

	116
	解决名优茶采摘机具
	浙江省江山市仙霞茶场
	江山市科技局
	0570－4771546
	随着社会进步和劳动力的转移，名优茶的采摘劳力越来越少，成本大幅度上升，效益下降，制约了名优茶的发展。研究开发名优茶采摘机具，解决采摘难题，意义巨大。
要求：有选择性地采摘嫩叶、老叶、茶梗少于1%。
	农业

	117
	国外优秀彩叶景观树种引进及快繁技术研究
	江山市绿业有限公司
	江山市科技局
	0570－4016536
	1、具有优良目标性状的彩叶景观树种优良种源或单株；

2、应用生长调节剂，改进嫁接技术，提高嫁接成活率；

3、应用生长调节剂、电子喷雾全光育苗技术措施提高扦插成活率。
	农业

	118
	高山茶叶防冻技术的研究与应用
	江山市十罗洋茶场
	江山市科技局
	0570－4015571
	1、建设高山茶园生态环境及防冻害的综合技术；

2、抗冻害的茶叶品种选育；

3、高山茶园生态环境对茶叶冻害的因子。
	农业

	119
	竹醋液在家禽粪便除臭发酵方面应用
	江山市绿竹源炭业有限公司
	江山市科技局
	0570－4210319
	1、竹醋液的提炼配比；

2、达到除臭发酵目的；

3、符合有机肥使用标准
	农业

	120
	含气混合蔬菜食品保鲜加工技术的开发
	江山市松兴食用菌食品有限公司
	江山市科技局
	13506701410
	1、色泽香味自然口感好；

2、保质期半年；

3、产品各项指标不超标，符合出口标准。
	农业

	121
	无公害蜂产品高产配套技术的研究与推广
	江山市养蜂产业化协会
	江山市科技局
	0570－4117808
	1、蜂群抗病能力提高85%以上；

2、王浆产量增加5%；

3、蜂产品合格率大于90%。
	农业

	122
	江山市仔猪早期断奶技术研究与推广
	江山市家畜良种推广站
	江山市科技局
	0570－4115833
	因仔猪早期断奶，其消化功能尚不健全，断奶后，仔猪极易造成腹泻、营养不良，继发综合症等，关键是要用教槽料喂养仔猪，教槽料的营养水平应达到猪奶的要求，这一饲料技术难度较大，希望给予技术支持。
要求饲料对断奶后的仔猪满足营养需求，没有应激反应，适口性要好，不腹泻，正常生长。
	农业

	123
	生态经济型毛竹林分类经营技术研究与应用
	江山市林业技术推广站
	江山市科技局
	0570－4021737
	1、水土保持能力增加30%以上；

2、有机质含量提高10%；

3、产品质量达到无公害标准。
	农业

	124
	节能灯管真空度检测（质谱仪）技术开发
	江山三友电子有限公司
	江山市科技局
	0570－4221836
	1、无油超真空系统，必须具备超高的真空技术并具备无回油技术或回油几乎可以忽略不计。

2、多路灯管取样器，必须保证灯管尾受折断的全过程，必须保证良好的真空密封，不能发生漏气。

3、气体分析回报质谱计技术，技术要求：高灵敏度，必须设置电子倍增器接收方式。
	机电

	125
	JLSZVW5-10户外干式组合互感器
	江山市三江互感器有限公司
	江山市科技局
	0570－4332955
	1、器身布置异电磁场的干扰；

2、浇注材料的耐老化能力。
	机电

	126
	十二脉波整流变压器试验、研究开发
	浙江江山变压器有限公司
	江山市科技局
	0570－4231718
	为减少电网谐波造成电网污染正弦电压波形畸变，使电力系统的发供电设备出现许多异常现象和故障减少到最小。
控制阀侧两绕组电压不平衡度≤0.15%；

两个半穿越阻抗不平衡度≤2.0%。

为有效地抑制均衡电流对网侧的影响，应对整流变压器的分裂阻抗（≥20%）提出要求，为达到这一要求，变压器结构形式采用轴向双分裂式是上佳选择，否则要加设桥间平衡电抗器，并保证其磁路不出现直流偏磁饱和。
	机电

	127
	ZGS11型组合式变压器技术开发
	浙江江山特种变压器有限公司
	江山市科技局
	0570－4447177
	一、技术开发内容：
1、电气性能参数达到“11”型水平；

2、开关柜与变压器实现智能化控制；

3、环网与终端可转换。

二、主要技术指标：
1、空载损耗下降30-40%；

2、空载电流下降50-70%；

3、噪声级下降5-10分贝；

4、电网控制实现智能化。
	机电

	128
	KYN12-12中置式高压开关柜研究开发
	浙江纪元高压电器开关有限公司
	江山市科技局
	0570－4447394
	技术要求：
1、额定电压：12KV；2、额定频率：50Hz；

3、额定电流：630－3150A；4、额定短时耐受电流（4S）：20、25、31.5、40KA；5、额定峰值耐受电流：50、63、80、100KA；

6、额定绝缘水平：雷电冲击耐压：对地、相间：75KV；隔离断口：84KV；工频耐压（1min）：对地、相间：42KV；隔离断口：48KV；

7、归体防护等级：IP4X，断路器室门打开后IP2X。
	机电

	129
	3AV3及3AF型户内交流高压真空断路器制造工艺改进
	浙江亚东电器制造有限公司
	江山市科技局
	0570－4333988
	本项目采用CAD/CAM计算机辅助设计制造技术，计算机设计各部件图纸，控制数控激光切割机切割钢板。由于对各部件的要求比较高，需要切割精度高。但在实际操作过程中，切割机切割出来的钢板折弯后与设计时有些微差距导致不能使用，因此成功率不高。希望能解决此问题。

其次，本公司所使用的LC-15×30数控激光切割机经常发生焦距移位，导致切割不顺畅，销售方技术员多次调整均无法解决，希望能解决此问题。
	机电

	130
	多功能CZ04电子选针组件研制与开发
	江山长征五金制造有限公司
	江山市科技局
	13905701292
	一、配电箱电路设计
二、主电控箱控制系统设计
1、可运行各种格式的纹织CAD纹板数据文件；

2、适应12－32列的各列变化，控制针数1000-12000针；

3、微处理器记录和统计生产资料：如文件名、总回数、已织回数、未织回数、已织梭数等。

4、具有退纬功能和断电记忆功能。

5、中文界面，界面友好。
	机电

	131
	硅溶胶粘结剂熔模工艺的研究与应用
	浙江虎霸集团有限公司
	江山市科技局
	0570－4165468
	壳型强度大，铸件光洁度高，可用于高精度、高性能零件的生产，降低成本和操作条件。
	机电

	132
	126KV小型化GIS组合电器
	浙江开关厂有限公司
	市科技局
	0570-3016856
	目前，市场对GIS小型化的要求越来越高，尤其126KV等，量大面广。我公司虽对GIS的设计和生产有一定的基础，但缺乏理论的指导，小型化的难题在于：1、断路器、母线等三相共箱；2、灭弧结构的优化，即自能灭弧结构的设计。主要参数：额定电流1250-2500、电压126KV

额定气压0.5Mpa(断路器)

0. 3Mpa(其它)

宽度1m以下
	机电

	133
	充气柜高压电场分析
	浙江开关厂有限公司
	市科技局
	0570-3016856
	40.5KV气体绝缘金属封闭开关设备简称充气柜(C-GIS)，分设两个独立隔室，上为母线室，下为真空断路器室，均为矩形。内充低压SF6气体绝缘，充气隔室在一定的压力和真空条件下的变形量有严格的要求，这就要求其应有相当的机械强度，内部有很多加强能。因此内部极不均匀电场间隙非常普遍，这就大大降低了SF6的绝缘性能。我们进行了一些研究，但由于没有有效的电场分析，数值计算进展困难，希望进行电场分析研究。参数：额定电压40.5KV、气压0.04Mpa.
	机电


备注：  如与企业联系不上，请与上报单位联系。
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