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“清华大学曹光彪高科技发展基金”

资助国外专利申请效果显著

二十一世纪是知识经济的时代，知识产权作为世界贸易组织三大支柱之一，具有极其重要的作用，国家之间的竞争将主要表现为知识产权的竞争。依据世界经济发展形势，爱国人士曹光彪先生捐资设立的“清华大学曹光彪高科技发展基金”主要用于支持清华大学的涉外专利申请。在学校进一步加强与宣传知识产权工作的推动下，在该项基金的支持下，我校教师的专利国际意识有了明显提高，我校的涉外专利申请也由2002年的12项增长到2003年37项，其中，有14项得到了该基金的资助。这些受资助的专利技术经过初步检索，并经专家和专利代理人评审，其原始创新性好并具有广阔的国内外市场前景，部分专利已开始产生重大市场效益。

由力学系过增元、胡桅林等老师发明的“管段和/管段截面呈异型/形的强化换热管”专利，采用由圆、椭圆、半月形、三角形、变形等不同截面管段任意组合技术，比现有的单纯圆管换热管技术增强换热30～500％，流阻仅增20～100％，同时还具有不易结垢、容易清洗、减小振动的优点。该项专利技术潜在的经济效益预计可达几千万元。目前已在三家大型企业转让，获得专利许可费200多万元。

由工物系梁漫春、张志刚等老师发明的“在线测量物料重量的装置”，其发出光束的光源，由光轴和光束成一定夹角的凸透镜和CCD电容耦合器件制成面阵CCD摄像头，经采集卡与CCD摄像头与计算机相连，可准确测量物料堆积密度；在输运带速度不恒定时，经微处理器连接速度传感器来准确测量输运带速度。该项发明具有精度高，可靠性及稳定性好等优点，适用于速度不恒定的输运带，以及物料堆积形状和堆积密度变化大的场合，辐射安全性好，可广泛应用于冶金、化工、采矿等行业。此项专利技术已转让三家企业（获专利许可费60万元），并与企业签署了全面开发此项技术的合作协议。

由微电子所向东、顾珊老师发明的“具有非扫描设计测试代价的扫描设计及测试向量置入方法”，是把原始输入端同时作为各扫描树的根结点，在测试时作为扫描输入置入测试向量，在每个原始输入端的后继按照两个触发器没有任何一个相同的后继单元原则连接了一组触发器，其中任选一个触发器作为下一层的根结点，再连接下一层符合以上原则的另一组触发器，依次类推，在某个结点上形成“扫描森林”。将这种结构用在部分扫描设计上，获得了很高的故障覆盖率和测试效率，降低了测试时间、面积开销及功耗，其测试代价甚至可以降低至非扫描设计的水平。此项专利技术已转让某国外大公司。

由化工系杜伟、刘徳华等老师发明的“一种制备生物柴油的方法”，以短链脂肪酸酯为酰基受体、在适宜的温度范围下利用生物酶催化动植物油脂等可再生资源生产生物柴油。该方法具有反应条件温和、对环境友好、反应过程简单易控等优点；且多次回用的脂肪酶仍可保持较高的催化活性。此项专利技术已转让国内两家企业，目前在国内外都有很大的潜在市场。

由物理系韩征和、王三胜等老师发明的“制作高温超导器件的表面改性方法”，可大幅度提高被加工材料表面的平整度，减少表面缺陷，改变材料的组织结构，提高整个器件的超导性能。该项技术已应用于英纳超导有限公司。

以上是我校部分受“清华大学曹光彪高科技发展基金”资助的专利技术及应用情况。由于涉外专利的申请费用较高，我校教师普遍对该项申请持非常慎重的态度，使得个别具有良好国外市场前景的专利由于没有得到资金的支持和及时申请而丧失了新颖性。目前，由于“清华大学曹光彪高科技发展基金”的支持，我校一些具有良好市场前景的重要专利技术可以得到及时有效的资助，这对促进我校涉外专利申请起了重要的推动作用。
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