温州市科技局关于发布科技项目
联合公开招标的公告
温州市科技局按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律和浙江省科举技术厅《关于〈科技项目招标投标管理暂行办法〉的实施意见（试行）》，会同有关县（市、区）科技行政管理部门和企业共同出资，分别对“制鞋自动化上胶技术及设备开发”等十五项科技项目进行全国公开招标。现将有关事宜公告如下：
一、项目名称和方式
（一）项目名称：（详见附表）
（二）招标方式：全国公开招标。
二、投标须知
（一）凡在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格且具备承担招标项目相应研发能力的企事业单位均可投标。
两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投
标人的身份共同投标。通过资格审查的投标人，其投标主体不得变更。
（二）投标资格审查：欲投标单位请于公告发布之日始，每日（公休日除外）上午9：30——下午16：30领取《投标人资格审定表》或从温州科技信息网下载（网址： www.wzinfo.net.cn）同时购买标书（每套人民币100元），售后概不退还。并于2004年4月26日17：00前将资格审定表格及相关证明材料送达指定地点。招标人于2004年4月29日前将审定结果通知招标人。
（三）投标截止时间：受理投标书的截止时间为2004年5月14日17：00。对在投标截止时间后送达的投标书将不予接收。领取、送达资格审定表和购买标书：浙江省温州市九山河通桥6号， 联系人：金超英、陈亦泛，电话：0577——88222851、0577——88219709转2218，传真：0577——88222851

3、 三、     开标时间、地点
开标时间：另行通知
开标地点：温州
上述内容如有变化，招标人将及时以书面形式通知招标人。未尽事宜，请与温州市技术局联系。联系人：金超英、陈亦泛，电话：0577——88222851或88219709-2218、2217，地址：浙江省温州市九山河通桥6号，邮编：325005，E-mail：wczcyf211@163.com

  特此公告
 

                         温州市科学技术局
                           二○○四年四月十三日
 

 
(附表)

 

二00四年公开招标科技项目
 

 

	序号
	项 目 名 称
	联  合  招  标  方

	1
	制鞋自动化上胶技术及设备开发
	温州市科技局、鹿城区科技局、温州市瓯江液压机械有限公司


	2
	一次性剃须刀刀片总成自动化组装技术与生产设备
	温州市科技局、鹿城区科技局、温州市日峰剃须刀有限公司

	3
	DD250E摩托车电喷系统生产技术
	温州市科技局、瓯海区科技局、立峰集团有限公司

	4
	烯草酮原药研制开发
	温州市科技局、龙湾区科技局、浙江一帆化工有限公司

	5
	氟草烟的中试技术
	温州市科技局、龙湾区科技局、浙江永农化工有限公司

	6
	应用型超声波中药萃取装置生产技术
	温州市科技局、龙湾区科技局、温州市中制药机械设备厂

	7
	可控式动态循环阶段连续逆流提取装置
	温州市科技局、龙湾区科技局、浙江温兄机械阀业有限公司

	8
	节能型塑料挤出机生产技术
	温州市科技局、平阳县科技局、浙江天风塑料机械厂

	9
	人民币分捡鉴别器生产技术
	温州市科技局、平阳县科技局、浙江金利电子有限公司

	10
	基于镀铝膜分切配送的生产管理系统开发应用
	温州市科技局、苍南县科技局、浙江大发包装材料有限公司

	11
	乌牛早适制乌龙茶研究与产业化开发
	温州市科技局、永嘉县科技局、永嘉县高尖人参乌龙茶开发有限公司

	12
	深沟球轴承保持器异音原因分析及其解决
	温州市科技局、经济技术开发区经济发展局、人本集团有限公司

	13
	YD型恒功率双速电机开发
	温州市科技局、瑞安市科技局、浙江振中工程机械股份有限公司

	14
	流化喷雾制粒机
	温州市科技局、瑞安市科技局、浙江明天机械有限公司

	15
	汽车发动机管理电控单元标定技术
	温州市科技局、瑞安市科技局、浙江华尔达线缆有限公司


 

 

 

 

   投标人资格审定表
 

 

 

 

 

 

 

项目编号：                 

 

项目名称：                  

填报单位：     （盖章）    
 

 

 

 

 

 

 

温州科学技术局制
二00四年四月九日
 

 

投标人资格审定表
	单位名称
	 
	电  话
	 

	地    址
	 
	传  真
	 

	邮政编码
	 
	E-mail
	 

	法定代表人
	 
	联系人
	 
	联系人电话
	 

	一、项目负责人姓名、技术工作简历、学历水平

	 

 

 

 

 

 

 

 

	二、主要参加人员

	姓  名
	出生年月
	学  历
	职  称
	从事专业

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	三、投标人参与过的投标项目及中标项目名称和基本情况

	 

 

 

 

 

 

 

	四、投标人2001年以来完成的科技项目名称及基本情况

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

	五、承担该项目的主要配套条件

	 

 

 

 

 

 

 

	六、联合投标情况

	 

 

 

 

 

 


备注：
1、投标单位须对上述各项内容进行详细描述，并提供相关证明材料。
2、如果是联合投标的单位，凡是有关招投标的文件要盖章的地方各联合投标单位都要盖章。
3、在资格审查表中要有本单位的营业执照和代码证复印件。
 

	项目序号
	2004032

	企业名称
	浙江华尔达线缆有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	瑞安市安阳工业区华尔达路8号
	邮　编 
	325206

	网　　址
	  www.huaerda.com 
	E-mail
	heda@mail.waptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-65170983
	传　真
	 0577-65528848

	联 系 人
	叶挺宁　潘媚媚

	技术难题名称
	汽车发动机管理电控标定技术

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    多种排量发动机电控单元（ECU）的标定、程序修改、数据修改测试。
    主要技术经济指标：
    该项目是国家鼓励发展的汽车高新技术产品，该产品比原化油器汽车节约燃油15%，功率增大15%，尾汽排放达GB14761-1999《汽车排放污染限值及测定方法》标准，即欧洲Ⅱ号标准。在100匹马力工作容积为2.445L的发动机上实验测功表明：
    1、最大功率：83.95kw/3800-4000r/min(115ps)
    2、最大扭矩：215N·m/2000-2200r/min
    3、最低油耗：237.15g/kw·H
    4、尾汽排放：碳氢化合物 HC：1.1%
                 一氧化碳 CO：4%
                氮氧化合物 NOx:6%
                微粒 PM：0.15%

	拟提供资金
	160万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	汽车   发动机   管理  电控标定技术


	项目序号
	2004033

	企业名称
	瑞安市明天机械有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	瑞安市江南开发区东华路48号
	邮　编 
	325207

	网　　址
	  http://www.futuremachinery.cn 
	E-mail
	future@furemachinery.cn 

	联系电话
	0577-65573113
	传　真
	 未填

	联 系 人
	刘超

	技术难题名称
	流化喷雾制粒机

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    将粉粒或小颗粒置入一个圆锥形容器，从底部通过空气。使物料流化状态，从顶部、底部或侧面喷入雾化液体。使粉料结成近球形颗粒，全过程PLC自动控制运行。
    主要技术指标：
    1、生产能力：3kg/次、50kg/次、100kg/次；
    2、生产周期：2小时/次；
    3、最大粒径：10目/球径2mm；
    4、粒径差异：＜20%；
    主要经济指标：
    1、生产成本：3.5万元、5万元、7万元。

	拟提供资金
	120万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	流化   喷雾   制粒机


	项目序号
	2004034

	企业名称
	浙江振中工程机械股份有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	瑞安市安阳新区火车站南路
	邮　编 
	325200

	网　　址
	  www.zhen-zhong.com 
	E-mail
	zhenzhong@wzptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-65535576
	传　真
	 0577-65535576

	联 系 人
	忻尚义 叶显测

	技术难题名称
	YD型恒功率双速电机的开发

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    传统的电动机是一种速度对应一种功率，现研制的新型恒功率电机二种转速（一个高速，一个低速）下功率相同。其特点是电动机堵转转距高，过载能力强，低速下最大转距倍数和堵转转距数均要求超过3倍，目的是能够适应钻孔机在各种地质条件下工作。要求电机功率45～90KW，极数为4/8级，电压为380V，频率50Hz。
    主要技术指标：
    1、最大转距倍数≥3；
    2、堵转转距倍数≥2.8；
    3、堵转电流≥5
    主要经济指标：
    1、销售价1.5万元/台

	拟提供资金
	100万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	恒功率  双速电机


	项目序号
	2004035

	企业名称
	人本集团有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	温州经济技术开发区5号小区
	邮　编 
	325011

	网　　址
	  www.cugroup.com 
	E-mail
	Kf_zh_x@cugroup.com 

	联系电话
	0577-86555020
	传　真
	 0577-86552276

	联 系 人
	贺乐全

	技术难题名称
	解决深沟球轴承钢球划伤、保持器异音

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
目前国内外深沟球轴承钢球划伤、保持器异音情况较多，严重影响轴承的振动和噪音。通过此次技术招标希望能对深沟球轴承保持器的运动机理进行动力学仿真、对其结构进行优化设计、并指定相应的先进加工制造工艺，从而解决深沟球轴承的钢球划伤和保持器异音问题。技术指标：
1、解决保持器钢球划伤问题；
2、解决保持器异音。   
经济指标： 
      获得利润大于1000万。

	拟提供资金
	50万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	1、深沟球轴承钢球   2、保持器


	项目序号
	2004036

	企业名称
	浙江省永嘉县乌牛名茶开发场 
	行　业
	农业 

	通讯地址 
	浙江省永嘉县乌牛镇
	邮　编 
	325102

	网　　址
	  
	E-mail
	wzyjcz@sina.com 

	联系电话
	1390667110013605878956
	传　真
	057767227141

057767321503

	联 系 人
	叶建平叶显崇

	技术难题名称
	乌牛早茶适制乌龙茶研究及产业化开发

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    乌牛早茶叶以发芽早、芽头饱满、品质优而著称。我县乌牛早茶叶种植面积40000多亩，以制作扁平茶为主。但加工成本高，制作速度慢，制约了乌牛茶叶的发展。现欲将乌牛早茶叶制作成乌龙茶，延长乌牛早茶叶的采摘期，提高乌牛早茶叶的经济的采摘期，提高乌牛早茶叶的经济效益。
主要技术经济指标：
1．    茶叶质量中档以上；
2．    茶叶保质期超过18个月；
3．    亩增产值300元以上。

	拟提供资金
	面议 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	


	项目序号
	2004037

	企业名称
	浙江金利电子有限公司 
	行　业
	电子通讯 

	通讯地址 
	浙江省平阳县鳌江镇垂杨104国道北路158号
	邮　编 
	325401

	网　　址
	  
	E-mail
	jinligha@263.net 

	联系电话
	13806617588
	传　真
	 0577-63691368

	联 系 人
	管洪安

	技术难题名称
	纸币清分机（分检机）

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：本机采用单元清分装置组合连接构成二次分离纸币清点结构。纸币在清点时，经过本机的二次或三次分离与检测后，能使输出的执笔张数达到百分之百的准确。

主要技术经济指标：1、搓钞轮之间间隙为0.10-0.15mm。2、清点尺寸：长：100-170mm，宽100-110mm，厚0.075-0.15mm，3、噪音≤60dB，4、功率：50W。

	拟提供资金
	面议 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	1.纸币清分机  2.分检机  3.清分机   4、纸币


	项目序号
	2004038

	企业名称
	温州中制药机械设备厂 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	
	邮　编 
	325011

	网　　址
	  
	E-mail
	chengdon@mail.wzptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-86371444
	传　真
	 0577-86876357

	联 系 人
	王成东

	技术难题名称
	应用型超声波中药萃取装置

	主要内容和技术经济指标
	研制一种先进的应用于生产的超声波中药萃取装置，应用超声波技术从中药材中萃取所需成份，使萃取效率更高，萃取组份更稳定。萃取温度为常温，萃取时间比常规方法缩短80%，萃取得率比常规方法提高5倍以上。整套装置结构紧凑，安全可靠。
技术指标：装置容积：1立方米；工作温度：常温；工作压力：常压。
经济指标：年生产量：100套；年产值：1500万元；年创利税：350万元。

	拟提供资金
	100万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	超声波、中药、萃取、装置


	项目序号
	2004039

	企业名称
	浙江一帆化工有限公司 
	行　业
	化工 

	通讯地址 
	温州扶贫开发区中区2号
	邮　编 
	325011

	网　　址
	  www.chinayifan.com 
	E-mail
	wzzjchina@wzptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-86637968
	传　真
	 0577-86636638

	联 系 人
	吴明亮

	技术难题名称
	烯草酮原药研制开发

	主要内容和技术经济指标
	提供真实可靠的烯草酮原药生产技术，要求生产条件温和安全，原料易得，工艺路线简便先进，生产成本低，产品质量优，适应工业化生产，产品质量稳定，设备投资合理科学。
产品含量≥90%
收率≥70%
原材料成本≤16万元/吨

	拟提供资金
	80万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	农药、新产品、研制、技术


	项目序号
	2004040

	企业名称
	立峰集团有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	温州丽岙工业区1号
	邮　编 
	325000

	网　　址
	  www.fifenggraup.com 
	E-mail
	jllf@wz.zj.cn 

	联系电话
	85388825
	传　真
	 85380887

	联 系 人
	张立先

	技术难题名称
	DD250E摩托车电喷系统生产技术

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：将DD250E摩托车原化油器改为电喷供油
技术指标：
1、    排放达到欧II标准
2、    发动机动力性能不低于原化油器发动机
3、    整车匹配性能如起动、加速、减速、怠速等不低于原来化油器
4、    超速保护、过热保护、滑行断油
5、    需有调试、维修软件及工具

经济指标：
1、    在原销售的基础上增加销售量5000辆，计销售额5000万元；增加税收500万元；增加利润300万元。
2、    增加附加值800万元。
3、    与原化油器发动机相比油10%以上。
4、    使用寿命不低于原化油器发动机二包期2万公里
5、    与化油器相比成本不高于800元。

	拟提供资金
	120万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	DD250E摩托车电喷系统生产技术


	项目序号
	2004041

	企业名称
	温州市日峰剃须刀有限公司 
	行　业
	轻工食品 

	通讯地址 
	温州市牛山北路2号德政工业区
	邮　编 
	325000

	网　　址
	  www.chinarifeng.com 
	E-mail
	rifeng@mail.wzptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-88635217
	传　真
	 0577-88627067

	联 系 人
	周剑

	技术难题名称
	一次性剃须刀刀片总成自动组装生产设备

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    本公司现需一次性剃须刀刀片总成自动组装生产设备，因为外企现都采用自动化设备生产，而国内基本采用手动装配，手动装配的产品稳定性差，刀片易发黄、生锈而且不够卫生，生产效率也低，故急需采用自动化生产。

主要技术经济指标：
    1、日生产量50000只以上
    2、合格率达到99.9%
    3、无灰尘、污垢

	拟提供资金
	面议 

	备　注
	 详情面谈

	关 键 字
	1.一次性剃须刀刀片  2. 自动组装


	项目序号
	2004042

	企业名称
	温州市瓯江液压机械有限公司 
	行　业
	机械五金 

	通讯地址 
	温州中国鞋都产业园区1期15号
	邮　编 
	325007

	网　　址
	  www.china-ouye.com 
	E-mail
	hmq@mail.wzptt.zj.cn 

	联系电话
	0577-88766668-8015
	传　真
	 0577-88760886

	联 系 人
	陈玉琼

	技术难题名称
	制鞋自动化上胶设备的研制

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
    1、自动完成制鞋生产中粗化、上胶工序，上胶均匀。
    2、消除因胶粘剂内有害挥发物对环境和人体的危害。
    3、提高生产率和产品质量。

主要技术经济指标：
    1、生产效率：   180/h
    2、供胶量：     >9000ml/h
    3、上胶量误差： <5%
    4、电压：       (v)˜380v

	拟提供资金
	面议 

	备　注
	 详情面谈

	关 键 字
	制鞋 自动化 上胶 设备


	项目序号
	2004042

	企业名称
	浙江大发包装材料有限公司 
	行　业
	计算机及网络 

	通讯地址 
	浙江省苍南县龙港镇示范工业园区4区
	邮　编 
	325802

	网　　址
	  www.dafametallizing.com 
	E-mail
	lgdf@mail.wz.zj.cn 

	联系电话
	13567701598
	传　真
	 0577-64256351

	联 系 人
	欧阳婵娟

	技术难题名称
	包装用镀铝膜分切配送系统开发

	主要内容和技术经济指标
	主要内容：
　　1、包装用镀铝膜不同规格的最佳组合与搭配；
　　2、镀铝膜的需求分析和库存的合理调配；
　　3、客户需求的速度反应；
　　4、生产与加工的数据仓库。
主要技术指标：
　　基于J2EE开发框架，B/S结构＋强大的oracle数据库支持，为镀铝膜分切提供充分的数据引擎。
主要经济指标：
　　1、提高镀铝膜成本率15%，降低成本3000元/吨；
　　2、减少年库存量500吨，减少占用资金1000万元以上；
　　3、增加利润200万元（500元＊4000吨），增加税收70万元。

	拟提供资金
	50万元 

	备　注
	 未填

	关 键 字
	1、包装　　2、镀铝膜　　3、分切配送　　4、系统开发　


