项目名称：三氯新生产技术
简要说明：2，4，4’-三氯-2’-羟基二苯醚简称三氯新，寻求使用2，5-二氯硝基苯和2，4-二氯苯酚为原料，采用催化加氢还原工艺的小试技术或工业化生产技术。
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号


邮  编：224003

法人代表：曾少行






联系人：葛书明
电    话：0515-8550175-8507    13004476916

E-mail：yclyhg@pub.yc.jsinfo.net   cngsm@ public.yc.js.cn
项目名称：500t/a氯甲苯生产技术
简要说明：氯甲苯有三种异构体，寻求先进的精馏分离技术和高效结晶装置，生产高纯度的氯甲苯系列产品。
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号   邮  编：224003

法人代表：曾少行                 联系人：葛书明 

电    话：0515-8550175-8507

E-mail：yclyhg@pub.yc.lsinfo.net cngsm@public.yc.jc.cn
项目名称：原乙酸三乙酯
简要说明：采用乙氰、乙醇和氯化氢为原料的工业化生产技术
单    位：盐城市苏龙化工有限公司（原盐城市电化厂）
地    址：盐城市人民北路227号   邮  编：224003

法人代表：曾少行





联系人：葛书明
电    话：0515-8550175-8507

E-mail：yclyhg@pub.yc.jsinfo.net <mailto:yclyhg@pub.yc.jsinfo.net>  cngsm@public.yc.js.cn
项目名称：石油天然气化工高档产品开发
简要说明：现有丰富的地产石油天然气资源，形成年产数亿立方米的能力。为发挥地方优势带动以天然气为主的化工产品形成产业，以现有的中型石化企业为基础，引进国内外市场前景广阔的、投入产出比大，经济效益好的工业化成熟的高、新技术产品。
单    位：盐城市联孚石化有限公司   邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号     联系人：顾行为 张德怀
法人代表：李旭光   




  电  话：0515-8553768

项目名称：长链二元酸合成的PA1212的工业化技术
简要说明：现有年产450T发酵法长链一元酸能力，寻求进一步合成长链二元酸及其产品的工业化技术，要求工艺先进可靠、产品性能优于进口产品（PA11、PA12），经济效益好的工业化成熟的高、新技术。
单    位：盐城市联孚石化有限公司   邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号     联系人：顾行为 张德怀
法人代表：李旭光





  电  话：0515-8553768

项目名称：寻求精细化工高档产品开发
简要说明：现有生产邻氨基苯磺酸及间氨基苯磺酸钠的成套设备。寻求引进市场前景广阔的、投入产出比大，经济效益好的工业化成熟的高、新技术产品。
单    位：盐城市联孚石化有限公司

邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号       联系人：顾行为 张德怀
电    话：0515-8553768

项目名称：植物脂肪酸精馏分离产品的颜色控制技术（现在与盐城工学院合作）
简要说明：植物脂肪酸利用填料塔精馏分离的油酸和脂肪酸颜色过深，油酸达4#（铁钴法）。要求能提供降低到2#左右的技术。硬脂酸颜色回深，要求能不回深。
单    位：盐城市永林油脂化工有限公司   邮  编：224741

地    址：建湖县钟庄南华





联系人：王万庭
法人代表：徐永林







电  话：0515-6337199

项目名称：年产500吨对氟甲氟基苯胺生产技术
简要说明：寻求年产500吨对三氟甲氟基苯胺生产技术。该产品是许多含氟医药、农药中间体，目前市场缺口很大，前景十分广阔。该项目计划总投资1800万元，项目投资后年实现销售1亿元，税金1000万元，投资回收期2年。
单    位：射阳县氟都化工有限公司



 邮  编：224300

地    址：江苏射阳县合德镇合兴街兴庆路9#   联系人：戴  华
法人代表：薛春林


电    话：0515-2301013

项目名称：废氢氟酸、废硫酸的综合利用技术
简要说明：1、废氢氟酸的回收利用；氟苯生产过程中排出的废酸，其中主要含有70%的氢氟酸，10%的水份，其余为氟化钠及焦油类物质。2、废硫酸的综合利用：废硫酸中主要含有50H2SO4，20%H2O，25%N4HSO4及焦油类有机物。
单    位：射阳县氟都化工有限公司


   邮  编：224300

地    址：江苏射阳县合德镇合兴街兴庆路9# 
联系人：戴  华
法人代表：薛春林
电    话：0515-2301013

项目名称：年产100吨2-氯-5-三氟甲基吡啶生产技术
简要说明：寻求年产100吨2-氯-5-三氟甲基吡啶生产技术。该产品主要用于合成医药、农药，该项目计划总投资500万元。
单    位：射阳县氟都化工有限公司 



邮  编：224300

地    址：江苏射阳县合德镇合兴街兴庆路9#
联系人：戴  华
法人代表：薛春林
电    话：0515-2301013

项目名称：年产5000吨PU浆料项目
简要说明：该项目投资1000万元人民币，购置化工反应釜等设备，生产销售聚氨酯浆料系列产品，年销售收入7500万元，利税2000万元；该项目于2001年7月份投产以来，运行良好，产品质量稳定，市场行情看好，具有广阔的发展前景。目前，为了进一步开拓市场，计划开发透性TPU涂层浆料。计划引进TPU浆料的具体生产工艺路线、工艺配方等技术性文件。
单    位：江苏振阳集团





邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号 
联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
项目名称：高档绒毛面料染整技改项目
简要说明：该项目投资2675万元人民币，购置大圆机、烫剪机、染色机、蒸化机等设备，生产销售高档绒毛面料系列产品，年销售收入8000万元，利税2000万元；该项目于2002年初投产以来，运行良好，产品质量稳定，市场行情看好，具有广阔的发展前景。目前，为了进一步开拓市场，计划开发机织毛绒面料。计划引进机织毛绒面料的具体生产设备、工艺路线、后整理工艺等技术性文件。
单    位：江苏振阳集团






邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号


联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
项目名称：超细纤细人造麂皮技改项目
简要说明：超细纤细人造麂皮技改项目经国家经贸委国经贸投资
[2002]548号文批准列入2002年国家第八批重点技术改造国债专项资金贴息项目计划之中。项目计划总投资14800万元，其中固定资产总投资10800万元，流动资金4000万元。主要技改内容：引进目前国际上最先进的超细纤维纺丝生产设备，经编绒织机、烫剪机、磨毛机等先进设备，配套部分先进的国产设备，开发生产具有国际先进水平的海岛型超细旦纤维和麂皮绒服饰面料。项目建成达产后，可生产4000吨超细纤维和400万米高档麂皮绒服饰面料，年增销售收入20000万元，利税8000万元，出口创汇800万美元。该项目于2003年3月28日开工建设。计划引进超细纤维纺丝技术、工艺路线等技术。
单    位：江苏振阳集团






邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号


联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
项目名称：管理信息化系统工程
简要说明：以实施企业资源计划（ERP）作为推进企业管理现代化的一种手段，引进营销管理、库存管理、计划管理、采购管理、存贷核算管理、财务成本管理等模块，达到信息集成、共享、快捷、实时、有效和使用的目的，从而最大限度地挖掘和配置内外部资源，提高工作效率，增强科技决策能力，促进企业提高管理水平，逐步和国际管理模式接轨。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：杨定勇
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025     13961961966

E-mail：ssjt@public.yc.js.cn <mailto:ssjt@public.yc.js.cn>

项目名称：高强度纤维手套
简要说明：公安民警、武装警察在执行任务时，如发生与歹徒面对面搏斗时，他们所佩带的手套能紧握歹徒的匕首而不伤及自身，现寻求该特种纤维。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：徐少锋
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025

项目名称：浆纱机改造浆染联合机
简要说明：随着纺织业发展速度的加快，过去单功能的浆纱机增加染色功能已成研究方向，如何改、怎样改，既要保证改造设备的先进性，又要不破坏原有的功能。在国内有这方面的研究，但成功的例子很少。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：徐少锋
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025

项目名称：分散染料微胶囊染色技术
简要说明：这是一种全新的染色技术，其特点是染色时无需使用分散剂、匀染剂及助剂，染色废水静置2-3小时就可澄清，无色度污染，是一种无废水染色工艺。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003
   


  
电  话：0515-8594188-8003

项目名称：无甲醛涂层剂
简要说明：该产品既要求不含甲醛类化合物，也不含环氧氯丙烷等有毒物质。用于各种毛绒织物涂层，使之手感特柔软。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003


 

电  话：0515-8594188-8003

项目名称：超细纤维纺麂皮革生产线
简要说明：超细纤维非织造合成革的性能与用途，国内外生产现状与趋势。主要工艺流程和主要设备选择。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003




电  话：0515-8594188-8003

项目名称：制造经纬双向弹力布
简要说明：制造弹力布单向弹较为织制，经纬双向弹力布制作困难。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：提高涤棉纱线的条干水平
简要说明：本企在纺制纯棉纱时条干水平较好，纺制涤绵时条干水平不好。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：解决棉纤维染色中的强力损失
简要说明：棉纤维在染色过程中强力损失大，在纺纱过程中断头多，影响产品质量。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：解决棉布在染色时的白点问题
简要说明：棉布在染深颜色时，白点较多，严重影响染色效果。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：色纺纱纺制过程中的色差问题
简要说明：色纺纱在纺制过程中容易产生色差，往往在布面上才能发现。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：浆纱过程中浆涤棉时易起棉球
简要说明：浆纱过程中在浆棍两端压力不均匀，浆涤棉时易起棉球。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

项目名称：水产的氯霉素残留
简要说明：我公司生产的龙虾仁、南美白对虾，正常出口到境外市场，目前国际上对食品安全特别重视，要求水产品达到无氯霉素残留或小于0.1PPB，要达到这项指标，采取何种技术，才能防止氯霉素残留在水产品中。
单    位：盐城市海王冷冻食品有限公司


地    址：盐都县大纵湖镇平湖路
法人代表：李  军




联系人：董福平
邮    编：224034




电  话：0515-8683888

项目名称：水性甲壳素处理技术
简要说明：传统的甲壳素生产工艺是采取强碱氢氧化钠和盐酸进行去脂漂白而得。而此工艺是由一位博士经过25年潜心研究，发明了水性甲壳素处理技术，成本大幅下降。而使用甲壳素材料成本降为原来的1/190。
单    位：盐都县北龙港农工商总公司
地    址：盐都县北龙港镇龙潭中路
法人代表：何扣成




联系人：王厚根
邮    编：224033




电  话：0515-8670121

项目名称：先进的电镀废水处理技术
简要说明：由于环境保护意识的增强，对电镀行业的要求愈来愈严格，原来所采用的电镀废水的处理方法已满足不了现代化的要求，且占地面积大、效率低、运行成本高，现需引进的能成为一套废水处理的整套设备、自动化程度高、运行成本低，可根据不同要求形成系列化的产品。
单    位：盐城市电镀机械厂
地    址：盐都县义丰镇朝阳东路75号
法人代表：何  坤
 



联系人：王再明
邮    编：224022




电  话：0515-8661464

项目名称：信息监控技术分拣皮棉中异性纤维
简要说明：皮棉中的异性纤维包括：毛发、麻丝、塑料纤维丝等，严重影响纺纱支数及织布印染品质。现轧花企业采用人工在轧花前籽棉中分拣，劳动强度高、效果差。本项目拟采用信息产品、多项信息、监控技术、分拣装置，对轧花后皮棉实施监控、识别并分离出有害纤维，从而保证皮棉的品级，有利于纺纱、织布。
单    位：江苏省大丰市供销机械厂
地    址：大丰市新丰镇富强街95号
法人代表：陈  林




联系人：单怀松
邮    编：224171




电  话：0515-3212818

项目名称：燃油加热器（车用独立）
简要说明：1、铝铸件的独立液体燃油加热器的整体设计，分系列。
2、具体的系统匹配设计。
单    位：江苏汇中散热器有限责任公司
地    址：响水县小尖镇通榆路26号
法人代表：许正东




联系人：秦长生
邮    编：224611




电  话：0515-6611134

项目名称：隧道炉铝质热交换器焊接
简要说明：1、隧道炉的气体保护方式；
2、铝质热交换器的焊接工艺；
3、铝质热交换器的焊后处理工艺。
单    位：江苏汇中散热器有限责任公司
地    址：响水县小尖镇通榆路26号
法人代表：许正东




联系人：秦长生
邮    编：224611




电  话：0515-6611134

项目名称：铸钢轴承座系列产品开发
简要说明：铸钢轴承座广泛用轧钢领域，开发后可替代进口，该项目主要解决铸造工艺，避免铸件内部缺陷。
单    位：响水龙达传动件有限公司
地    址：江苏省响水县经济技术外向型农业开发区
法人代表：李祥山




联系人：张春华
邮    编：224600




电  话：0515-6862668

项目名称：分离式外圈双列圆锥滚子轴承系列产品开发
简要说明：分离式外圈双列圆锥滚子轴承和轴承座装配后构成带座轴承单元，其乘载负荷大，且具有调心功能，密封性能好，被发达国家广泛使用，国内处于开发阶段，出口市场前景好，该项目主要为技术开发。
单    位：响水龙达传动件有限公司
地    址：江苏省响水县经济技术外向型农业开发区
法人代表：李祥山




联系人：张春华
邮    编：224600




电  话：0515-6862668

项目名称：四柱平面裁断机液压传动机构
简要说明：确保四只油缸同时工作，误差在0.1之间。
单    位：盐城市晨龙机械厂

地  址：盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
项目名称：万能油压机五孔缸的材料送用
简要说明：五孔缸筒材料无缝管材，内径φ20，外径φ24，内壁粗糙度确保 0.4-0.2，一次成型。
单    位：盐城市晨龙机械厂

地  址：盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
项目名称：三维块式压紧机三孔缸、千斤顶防漏
简要说明：工作系统不泄漏，运动灵活
单    位：盐城市晨龙机械厂

地  址：盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
