（电子、机械）
2-js-nt-lyg003-dz/jx 001

难题名称: 1．气体放电灯内微量杂质气体的去除与控制、以及精密测试方法。2、与汽体放电灯配套的电路稳压与整流系统问题。
难题内容：汽车用HID前照灯具有体积小、亮度大、光效高、光谱好、抗振性好、寿命长、节能、环保、防眩目等一系列优点，被业内人士所广泛关注。它是当前汽车用前照灯H4、H7的最理想的替代产品。

但是，由于它是一个全新的产品，所以，还存在着其它一些不完善的因素。如灯泡内残余气体杂质，是影响灯泡寿命和瞬时启动的关键因素之一，怎样较彻底的去徐这些杂质气体与测试，已成为质量控制的关键问题。另一方面，汽车用HID气体放电灯的电路系统必需可靠高效，才能保证汽车在夜色行驶中，根据路况的不同，需要变光后的瞬时起动与安全问题，这就需要电路系统的时限可靠性。
主要技术参数要求: 1、 杂质气体含量：暂无详细数据

2、 电路系统：专用电子控制器，电源电压12V、工作电流4。4-4。8A、瞬时热启动电流不详，估算在10-20A之间，4S时、光输出达到额定90%  投入300万元资金，进入中试生产。小批量投放市场。

2-js-nt-nt006-dz/jx 002
难题名称: 防爆荧光灯用电子镇流器
难题内容：目前防爆荧光灯用镇流器采用电感式。电感式镇流器主要缺点：噪音大功率因素低、适用工作电压范围窄。目前准备开发电子式防爆荧光灯专镇流器。符合防爆要求。功率因素≥90%，电压176-254VAC之间。  合作方式：一次性买断。

联系方式：江苏恒通电气仪表有限公司

2-js-nt-nt019-dz/jx 003 
难题名称: 锂离子电池耐10伏过充性能
难题内容:  由于受锂离子电池工作电压的影响，充电时电压过高会导致锂离子电池内部损坏，缩短锂离子电池使用寿命。因此，解决该难题就等于完全确保了锂离子电池的使用寿命。有自主知识产权的技术方案，一次性买断或技术合作。

合作方式：希望技术合作方式直接进驻本公司进行技术研究，或通过电话、传真与网络等设备进行直接技术交流。

联系方式：江苏海四达集团有限公司。

2-js-nt-nt016-dz/jx 004
难题名称: 提高模具小孔（1mm以下）研磨精度

难题内容: 台湾设备介绍，拟到深圳实地了解。

合作方式：提供工艺技术

联系方式：江苏如东机械有限公司

2-js-nt-nt020-dz/jx 005
难题名称:  动力钳随机扭矩测试显示装置

难题内容: 目前所用的是通过压力油换算而来，属间接不准确拟采用从受力作用采集力矩信号，传送到计算机中。

合作方式：最大扭矩105nm，转速2.73-40rpm，压力最大20mps电压（控制部分）24V。

2-js-nt-nt021-dz/jx 006
难题名称:  数控龙门式幼梁五面加工机床

难题内容: 高精度螺旋平尺寸尺寸的确定。长轴长度及主轴套筒的确定。高精度滚珠丝杆的选用。希望技术合作为对以上所述难题给以技术上的指导。

合作方式：服务方式可以通过电话或e-mnil对我公司加以指导，或者直接派专家到我公司。

联系方式：南通双阳机床有限公司

2-js-nt-nt037-dz/jx 007
难题名称:浇铸技术

难题内容:黄海泵业与上海冶金研究所合作开发的高温浓硫酸泵，因浇铸质量不达标而难以大量生产，现寻求浇铸技术，便钢材软硬均衡，能够进行金工切削，目前黄海泵业年销售200万。该项目成功后，前景良好。合作方式：合作开发。

联系方式：黄海泵业有限公司

nt047

    47、斜轴泵（马达）系列开发

项目内容：引进专业技术人员2名，添置加工中心2台。

合作方式：可投资金50万元

联系方式：启东恒源液压有限公司

nt048

    48、自动化仪表

项目内容：需要液位器、阀门项目、产品。

合作方式：可投资金100万元

联系方式：南通化工仪表厂

nt050

    50、润滑设备

项目内容：稀油站、干油站。

合作方式：可投资金50万元

联系方式：启东南方润滑设备厂

nt051

    51、阀门

项目内容：与工业锅炉配套，工业管道。

合作方式：可投资金100万元

联系方式：启东市仪表阀门厂

nt052

    52、智能控制电子开关（配套泵用）

项目内容：能满足潜水电机的断路、漏电、过流、失压、漏水、温升的控制（运用

          单片机程序控制）。

合作方式：

联系方式：启东市天源泵业有限公司

nt053

    53、电动自行车快速充电器及蓄电池

项目内容：该项目要求提高电动自行车充电器及蓄电池的质量性能，缩短充电时间，

          一次充电时间在0.5—1小时之间。

合作方式：可投资金200万元

联系方式：启东豪丽电子有限公司

nt055

    55、稀土永磁电机磁瓦片及其它永磁元件

项目内容：在原有的基础上增加厂房和设备。

合作方式：可投资金300万元

联系方式：南通通顺磁性材料有限公司

nt056

    56、玻璃钢缠绕管

项目内容：

合作方式：可投资金200万元

联系方式：南通吉泰电工材料有限公司

nt057

    57、锌镍一次电池

项目内容：核心技术拥有自主知识产权；成果已经技术鉴定或产品性能检测、产品

          经鉴定，并拥有技术性报告和证书。

合作方式：可投资金1500万元

联系方式：江苏海四达集团有限公司

nt058

    58、新型定型机和焙烘机

项目内容：通过对市场的充分论证，公司准备投资（年内）引进德国门富士定型机

          和日本预缩机的相关技术。

合作方式：可投资金600万元

联系方式：江苏欣捷衬布有限公司

nt070

70、全球定位数码监控系统

项目内容：我司有意与有监控经验的厂商，合作开发全球定位数码监控系统，该监

控系统具有自动ZP地址，可与固定服务器进行无线上网功能。达到使用

者不论在世界任何地方都能看到所监控即时信息。

合作方式：股份合作，可投资金400万元

联系方式：如东县宇迪光学仪器厂有限公司

nt077

77、机械、环保、建工建材领域产品

项目内容：对于机械加工制造、钢结构件加工制造、机械设备设置的制造、环保设

备加制造、建工建材的制造很感兴趣，希望在上述领域中寻找到更好的

合作项目。

合作方式：一次性买断、股份合作、其它方式

联系方式：南通盛和船用配件有限公司

nt080

    80、超细粒度树脂砂轮钢球研磨油

项目内容：超细粒度树脂砂轮精研加工技术是近二年开发趋于成熟的新技术。但与

相配的研磨油只能从美国进口，价格高达3万元/吨。为了降低成本形成

生产的国产化，攻关砂轮研磨油。

合作方式：股份合作

联系方式：江苏省滚动体工程技术研究中心

nt082

82、全量式安全阀生产工艺和技术

项目内容：寻求全量式安全阀的生产工艺、技术。要求阀门采用日本冈野技术，

具有排放系数大、开启压力准确、启阀压差小、调整方便等特点，阀座

采用拉舍尔喷嘴原理设计，适用于蒸气温度≤540℃，整定压力≤20Mpa
的锅炉及压力容器。

合作方式：面议

联系方式：海安阀门有限公司

nt083

83、卷条盘高速运转情况下的平衡技术

项目内容：解决并条机卷条盘在高速运转情况下的不平衡问题。

合作方式：面议

联系方式：海安县纺织机械厂
nt084

84、解决微振状况下并条机摇架弹簧失效问题

项目内容：解决并条机摇架弹簧在长时间微振状况下，弹簧核定的压力失效问题。

合作方式：面议

联系方式：海安县纺织机械厂

nt088

    88、滚动功能部件

项目内容：开发滚动直线道轨、工作台等产品。

合作方式：面议

联系方式：海安县光学仪器厂

t089

89、大中型内燃机曲轴

项目内容：寻求合作伙伴，重建一条以数控机床、数控加工中心、数控曲轴磨床为

基本单元的智能化、柔性化生产线，广泛采用在线检测技术，大力采用国内外的先进设计技术和先进管理方法，全面提高企业素质，跻身世界先进行列。

合作方式：面议

联系方式：南通万力机械集团有限公司

nt113

113、CFD1104型电脑控制飞梭刺绣机
项目内容：机、电、气、仪一体化控制系统研究及PLC控制程序软件开发研究；I/O

机电接口的研究与设计；电脑控制飞梭刺绣程序软件的研究开发；电脑
与PLC通讯接口的研究设计；电脑控制飞梭刺绣花型成形工艺的研究。
合作方式：股份合作、技术合作
联系方式：南通兴龙线带机械有限公司
nt123

123、地震波感应器
项目内容：此项目必须对地震的震波有较高的灵敏度。能提供所有的技术资料。

联系方式：海安县兴莲机械厂
nt130
130、印刷机械及工程机械的自动化控制
项目内容：本公司生产大吨位建筑用卷扬机（5-25吨），电机功率一般在20-75千瓦，常用于大

型工程，大多用户需无级高速，现采用日本安顺变频系统费用较高；卷扬机出厂前均需进行载前试验，试验采用塔吊测试，能否借鉴轨道涡流制动试验方法，减少试验费用；超声检测系流在印机上使用较广尤其是双张控制器，油墨检测等。
合作方式：技术引进、合资合作
联系方式：江苏昌升机械股份有限公司
nt132     132、多组分气体电子鼻报警与控制系统；电压、电流集成变换器；高电压设备中新型温度在线监测和报警装置

项目内容：根据市场需求确定及企业特点确定。合作方式：技术转让、技术入股
联系方式：南通市通城仪表有限公司
nt133

133、工业生产过程现场总线控制系统，计算机辅助设计。
项目内容：已起草了项目可行性研究报告，将生产车间自动化控制系统，改为现场总线控制系统。请高校进行项目可行性研究报告论证、现场总线控制系统方案设计鉴定。合作方式：咨询服务
联系方式：如皋市恒昌烟草设备有限公司
nt136

   136、1、超高速切削主轴系统； 2、XK0516小型数控铣床； 3、XK2420互联动数控龙门铣床；4、FC-3 光纤接口数控铣床    
项目内容：本公司正在设计开发数控龙门动梁加工机床。
合作方式：联合开发、共同投资

联系方式：南通双阳机床有限公司
nt137

    137、1、大功率逆变孤焊电源；2、全数字化控制焊接设备。

 项目内容：有成熟的技术，并能很快转化为产品并投放市场。    目前，MARKERⅢ—200，350的硬件线路的设计及调试已完成，正在进行系统软件的调试修改。合作方式：技术转让、合作研制
联系方式：南通三九焊接设备有限公司
nt138

 138、高效、超高效过滤器生产设备及要求

项目内容：空气、水洁净技术日益重要，我国目前仍在医药、电子等领域有所采用，其洁净度只能达10级以下，且10级以上很不成熟可靠，随着电子、医药的发展，更高级别的净化要求越来越多，相信生产设备及滤材市场前景广阔。合作方式：各种方式均可
联系方式：南通长城净化工程公司

sq002

	单位名称
	泗洪县恒吉机械制造有限责任公司

	单位地址
	宿迁市泗洪县工业园区
	邮政编码
	223900

	电话号码
	0527-6222712
	传真号码
	6222711

	联系人
	谢培富
	E-mail
	

	难题名称
	柱塞泵耐磨钛处理

	内容说明

（300字内）
	柱塞式水泵使用寿命取决于泵的缸和柱塞，需进行表面涂钛处理或其它热处理手段，希望有关院校帮助解决有价值工程意义的技术问题。



	主要技术参数要求
	一次性3000小时运行

简断运行5000小时



	前景预测
	随着农业产业结构调整，人们对施药施肥机械化程度的要求趋高，柱塞式高压泵需求渐多，解决树木、大面积作物植保问题所必需。



	拟投资金
	本企业准备用于此项研制费用30万元以内

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq006

	单位名称
	江苏精科互感器有限公司

	单位地址
	宿迁市黄河北路11号
	邮政编码
	223800

	电话号码
	0524-4377221
	传真号码
	0527-4377763

	联系人
	孙民中
	E-mail
	jsjk@jsjk.com

	难题名称
	油浸高压互感器油中氢气回升的控制

	内容说明

（300字内）
	油浸式高压互感器的绝缘介质为电缆纸和变压器油，产品在网上运行过程中随着温度的升高，使溶解于油中的气体种类含量会因热、电场和机械应力而不断变化，氢气升高表现最明显。有些是新设备投入运行一二年后出现这种现象。给电力系统安全运行带来了隐患。

	主要技术

参数要求
	互感器正常运行时氢气的最大允许含量≤40×10-6

	前景预测
	随着我国电力工业的快速发展，高压互感器在网上运行的数量在不断增加。该课题的解决，可给高压电器设备生产厂家减少维护工作量，产生一定的经济效益。

	拟投资金
	8万元

	备  注
	


sq007

	单位名称
	泗洪县快达蓄电池有限公司

	单位地址
	宿迁市泗洪县工业园区
	邮政编码
	223900

	电话号码
	0527-6202228
	传真号码
	6203188

	联系人
	贾雷克
	E-mail
	

	难题名称
	免维护铅蓄电池失水及合金配制

	内容说明

（300字内）
	免维护蓄电池在生产过程中，锑含量正极很低，但使用过程还是有少量失水，造成电解液于涸电池失效，而不加锑又有无锑效应，使深放电电池难以充电，怎样解决配制合金，既能价格低，又能深放电，又能达到工艺要求。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	目前我电动车行业发展迅猛，随之而来的电池行业，产量越来越大，如能拿出真正合格，而价格合理的优质牵引电池，将前景相当可观。



	拟投资金
	500万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq035
	单位名称
	宿迁市腾宇建筑机械有限公司

	单位地址
	宿迁市
	邮政编码
	223812

	电话号码
	0527－4593038
	传真号码
	0527－4593028

	联 系 人
	田先春
	E－mail
	admin@sqtengyu.com

	难题名称
	电动机频繁起动与制动中的发热问题的解决。

	内容说明


	我公司主要生产砌块成型机系列产品，该机是利用混凝土通过振动加压成型，生产新型墙体材料的设备。电机与振动器之间直接用三角带传动，该设备在使用中由于电机频繁起动和制动引起电机发热，经常有电机因发热而烧坏现象。

	主要技术参数要求
	振动电机：YHEJ132S－4F97  4×2＝8KW

激 振 力：38KW

振动频率：48.8HZ

振动时间：2S±1

振动周期：10S

	前景预测
	该产品是替代国内大小各式轮窑生产各种墙体材料的设备，是目前市场热销产品。

	拟投资金
	已投资金：4800万元

	备  注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


sq038

	企业基本信息
	企业名称
	泗洪县恒吉机械制造有限责任公司

	
	注册地址
	宿迁市泗洪县泗洲西大街17号

	
	法定代表人
	李维举

	
	联系人
	谢培富
	电话
	0527-6222712

	
	传  真
	0527-6222711
	E-mail
	

	投资项目要求
	投  资

领  域
	■机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先■国际先进□国内领先□国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	两年

	
	
	投资年回报率
	30％

	拟投资计划
	投资地域
	江苏泗洪工业园区

	
	投资总额
	

	
	投资方式
	□一次性买断 ■股份合作 □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业是股份制企业，现有资本1000万元，厂面积7000平方米，厂占地面积24000平方米。目前主要产品有汽车、家电用钣制带轮，旋耕机、旋耕播种机、马口铁盒、高扬程喷雾机器。现有工人320人，工程技术人员40人。其中高工2人，中级工程技术人员12人。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq040

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏精科互感器有限公司

	
	注册地址
	江苏省宿迁市黄河北路11号

	
	法定代表人
	王海涛

	
	联系人
	孙民中

	
	传真
	0527-4377763

	投

资

项

目

要

求
	投资

领域
	√机械□农业□电子□化工□医药□金属与非金属□建工建材

□航空航天□环保□节能□轻工□仪器仪表□其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先 □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年12月

	
	
	投资回收期
	四年

	
	
	投资年回收率
	25%

	拟

投资计划
	投资地域
	宿迁市

	
	投资总额
	1000万元

	
	投资方式
	□一次性买断√股份合作□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是高压电器产品专业厂家，有十多年互感器产品生产经验，有一支训练有素的设计、生产人员队伍，有新建的220～500kV互感器生产线。现有员工289人，大专以上文化程度占职工总数36.4%，公司占地72000平方米，拥有12000平方米生产厂房。其中有生产500kV互感器标准厂房3139平方米，高度19米，有740平方米高压试验大厅，全套试验设备按1100kVA配备；二条10kV电源供电，有一套完整的工厂内部配电系统；220kV注油系统、油处理系统、真空干燥系统各两套；器身绕包净化室内有绝缘包扎机10台套。公司现寻求合作生产500kV电流互感器的协作单位，使公司具备生产国内最高电压等级的电器产品厂家之列。

	备注：最好是国外电器制造之名企业


sq041

	企业基本信息
	企业名称
	泗洪县快达蓄电池有限公司

	
	注册地址
	宿迁市泗洪县

	
	法定代表人
	贾立克

	
	联系人
	贾立克
	电话
	0527-6202228

	
	传  真
	6203188
	E-mail
	Jskd.126.com

	投资项目要求
	投  资

领  域
	■机械 □农业 □电子□化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先■国际先进□国内领先□国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	20％

	拟投资计划
	投资地域
	江苏泗洪工业园区

	
	投资总额
	500万元

	
	投资方式
	□一次性买断 ■股份合作 □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	泗洪县快达蓄电池有限公司是一家民营企业，主要生产起动型和牵引型铅酸蓄电池，建于一九九二年，现有标准化厂房2100m2，办公大楼1100m2，铙板机两台，涂片机壹台，自动化组装生产线一条，化成充电机捌台，球磨机壹台等，各种生产蓄电池设备齐全。现准备在原有基础上生产电动车免维护蓄电池，并解决电池失水问题和原材料配制问题。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq052

	企

业

基
本

信

息
	企业名称
	宿迁特力工具制造有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿城区      县

	
	法定代表人
	冷志顺

	
	联 系 人
	昌卫民
	电话
	0527-4270588

	
	传    真
	0527-4271088
	E-mail
	sqtelee@pub.sq.jsinfo.net

	投

资项目要求
	投 资

领 域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保 □节能 □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先□国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	投资一年内

	
	
	投资回收期
	二年

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟投资计划
	投资地域
	宿迁市宿城区

	
	投资总额
	200万元-500万元

	
	投资方式
	□一次性买断    □股份合作   □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有占地30亩，厂房8000平方米，生产工具属国内领先，现拟开发农具、工具用柄子，用玻纤管代替木柄，市场前景好，需求量大，经济效益较好。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


sq054

	企业基本信息
	企业名称
	宿迁市腾宇建筑机械有限公司

	
	注册地址
	宿迁市

	
	法定代表人
	田茂季

	
	联 系 人
	田先春
	电  话
	0527－4593038

	
	传  真
	0527－4593028
	E－mail
	admin@sqtengyu.com

	投资项目要求
	投 资

领 域

	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工材料  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	50％

	拟投资计划
	投资地域
	苏 北

	
	投资总额
	3000万元

	
	投资方式
	□一次性买断   √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司现有工人138人，其中技术人员36人，具有中级以上职称19人，公司总占地20000㎡现有厂房9988㎡。拥有通用机械加工设备100多台套，公司管理严谨、质量体系通过国际认证，2002年完成总产值6800万元，实现利税1380万元。

	备 注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


xz006

	单位名称
	江苏七洲灌排有限公司

	单位地址
	徐州市沛县东风路176号       
	邮政编码
	221600

	电话号码
	0516-4622483
	传真号码
	0516-4624255

	联 系 人
	刘苏进
	E－mail
	Qxm11@shou.com

	难题名称
	变频调速、自动控制轴流式潜水电泵

	内容说明

（300字内）


	利用网络及数字技术使泵站管理科学化、现代化、自动化；利用变频技术使泵运行始终处于高效节能的状态；自动测试流量，累计泵的出水流量，提供水费的收缴依据。水泵与电机同轴，与传统轴流泵相比，安装时节省了机、泵对接工艺，同时电泵与进管之间采取自耦装置，大大节省了安装调试时间。

	主要技术参数要求


	型号  900QZ-70A      转   速   480r/min
流量  10080m3/h       机组效率  78.6%
扬程  6.7m           功   率      260KW

	前景预测


	传统的立式轴流式、混流式泵站机组，在改造中逐步被潜水电泵所代替，新上马的泵站选用潜水泵也日益增多，据市场调研国内需求理较大，按目前企业设计的年产1000台的生产能力，完全能销售一空，市场前景广阔。

	拟投资金
	1000万元


xz007

	企业基本信息
	企业名称
	江苏七洲灌排有限公司

	
	注册地址
	徐州市沛县东风路176号

	
	法定代表人
	李恩长

	
	联 系 人
	刘苏进
	电话
	0516-4622483

	
	传    真
	0516-4624255
	E－mail
	Qxm11@shou.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年6月

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	40%

	拟投资计划
	投资地域
	沛县境内

	
	投资总额
	1200万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	增置大型冲压设备、转子铸铝设备、铸件加工设备、生产工艺设备等22台（套），完善真空压力浸漆设备，优化工装模具，解决叶片仿形加工工艺，完善试验设施，增设大型潜水电泵测试台及仪器表。企业现在厂房3000平方米，通用加工设备160台（套），试验条件基本具备，备用3600平方米试验水池。


zx013

	企业基本信息
	企业名称
	睢宁县宇通机械制造有限公司

	
	注册地址
	徐州市睢宁县

	
	法定代表人
	王宇

	
	联 系 人
	王宇
	电话
	0516-8324228

	
	传    真
	0516-8324228
	E-mail
	

	投资项目要求
	投  资

领  域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	2003年

	
	
	投资回收期
	壹年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	江苏睢宁

	
	投资总额
	

	
	投资方式
	□一次性买断 □股份合作 □其它方式

	企业需求简述（需注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	睢宁县宇通机构制造有限公司(原睢宁工程机构厂),始建于1958年,占地面积45200平方米,厂房面积17000平方米,主要生产设备170骀套,其中精大机床7台,产品有翻斗机、挖掘机、热压机、电动自行车等产品。    


xz020

	单位名称
	徐州华东机械厂

	单位地址
	徐州市矿山路6号       
	邮政编码
	221006

	电话号码
	0516-5752957
	传真号码
	0516-5752957

	联 系 人
	张裕金
	E－mail
	xzhdjx@pub.xz.jsinfo.net

	难题名称
	替代常规电镀的新技术

	内容说明

（300字内）


	目前常规电镀环保排污问题较多，能否有在降低成本或不增加成本的基础上，真正解决排污问题而替代常规电镀的新技术、新工艺，这样就能较好的解决环保对电镀生产的要求，并能取得较好的经济和社会效益。

	主要技术参数要求


	国家一类排放标准：

1、六价铬：0.5mg;      4、锌：  1mg;

2、铜：    0.5mg;      5、PH值: 7-8;

3、氰：    0.5mg;      6、碱：   7-8;     

	前景预测


	    如果能真正解决电镀生产的排污问题，不论对环保、生产规模化和经济、社会效益前景都非常看好。

	拟投资金
	伍万元


xz023

	单位名称
	徐州黑白龙工程尼龙有限公司

	单位地址
	徐州市贾汪区
	邮政编码
	221125

	电话号码
	0516-6723096
	传真号码
	0516-7302296

	联 系 人
	时侠标
	E－mail
	

	难题名称
	Tmc铸型尼龙生产中有时产生气孔气泡

	内容说明

（300字内）


	　　铸型尼龙产品的生产、加温熔化好的原材料已内酰胺进入反映釜，然后加入辅助材料，熔融抽空进行化学反应，温度控制在150°左右，产品成型后，个别产生气孔气泡，影响产品质量。

	主要技术参数要求


	产品无气泡、无气孔，韧性好，耐磨度高，提高产品使用寿命。

	前景预测


	铸型尼龙产品广泛应用于工程机械等领域，全国的工程机械制造厂不计其数，因此销售市场潜力很大，前景广阔。

	拟投资金
	460万元


xz024

	企业基本信息
	企业名称
	徐州黑白龙工程尼龙有限公司

	
	注册地址
	徐州市贾汪区

	
	法定代表人
	时侠标

	
	联 系 人
	刘景田
	电话
	0516-6723096

	
	传    真
	0516-7302296
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √□国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	一年半

	
	
	投资回收期
	二年


	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  徐州市

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    √□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	我公司主要产品Tmc铸型尼龙滑轮、滑块，产品主要配套于工程机械及汽车制造等行业和领域。

企业现有员工60名，工程师2名，技术员6名，管理人员8名，拥有固定资产240万元，厂房80间，占地面积3万m2，拥有系列车床5台，卧铣1台，钻铣3台，钻床2台等。

公司拟扩大生产，开发新产品，引进生产机械类产品项目，并聘请机械专业、化工专业技术人员各1名，请两院两校帮助解决。




sz002
	单位名称
	张家港市合力电机有限公司

	单位地址
	张家港市杨舍镇
	邮政编码
	215600

	电话号码
	0512-58122660
	传真号码
	

	联 系 人
	童庆
	E-mail
	

	难题名称
	电机分析测试

	内容说明
	    主要生产汽车自动摇窗机电机



	主要技术

参数要求
	    噪音(振动)FFT测试、分析技术、仪器，直流电机换向波形检测并得出转速信号灯等技术


sz005

	单位名称
	江苏海狮机械集团有限公司


	单位地址
	张家港市乐余镇乐红路44号
	邮政编码
	215621

	电话号码
	0512-58605660
	传真号码
	0512-58660927

	联系人
	邬士新  王兴宇
	E-mail
	jshsjxjt@public1.sz.js.cn

	难题名称
	提高洗涤机械洗净率

	内容说明

(300字内)
	  在国家行业标准要求满足的情况下，所生产的洗涤设备具有明显提高洗涤效果的作用，使其洗涤效果达到国际先进水平，同时对被洗织物不产生特殊伤害。

	主要技术

参数要求
	  按照商用洗衣机标准要求，生产的洗涤设备其洗净率能从原

JB/T4305.1-1999标准额定35％提高至50～65％水平，而其生产成本要求不做大的改变。

	前景预测
	  如能达到所提的技术要求，将明显提高商用洗涤机械的市场份额，不仅能在国内市场乃至国外市场份额将可得到极大提高，预测年销量将可提高1～1.5亿。

	拟投资金
	500万元


sz006

	单位名称
	江苏海狮机械集团有限公司

	单位地址
	张家港市乐余镇乐红路44号
	邮政编码
	215621

	电话号码
	0512-58605660
	传真号码
	0512-58660927

	联系人
	邬士新  王兴宇
	E-mail
	jshsjxjt@public1.sz.js.cn

	难题名称
	洗涤污水处理

	内容说明

(300字内)
	  商用洗涤机械一般用于宾馆、酒店、医院等单位的各类布草洗涤，洗涤后排放污水需经过全面处理，处理后污水要求能达饮用水标准。

	主要技术

参数要求
	  洗涤污水处理后能达标准饮用水标准，回用率要达80％以上。

	前景预测
	  在国内拥有极大的市场，如每吨水的处理费用能控制在1元～1.5元左右，国内年要求量将不少于1个亿。

	拟投资金
	500万元


sz007
	企业基本信息
	企业名称
	江苏海狮机械集团有限公司

	
	注册地址
	张家港市乐余镇乐红路44号

	
	法定代表人
	陈友庆

	
	联系人
	邬士新  王兴宇
	联系电话
	0512-58605660

	
	传 真
	0512-58660927
	E-mail
	jshsjxjt@public1.sz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	  机械   农业   电子   化学   医药   金属与非金属   建工建材

  航空航天   环保   节能   轻工   仪器仪表   其它



	
	项目技术水平
	  国际领先   国际先进   国内领先   国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	50％

	拟投资计划
	投资地域
	江苏张家港市乐余镇  江苏海狮机械集团有限公司

	
	投资总额
	1000万元～1500万元

	
	投资方式
	   一次性买断      股份合作      其它方式

	   企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏海狮机械集团有限公司是生产销售商用洗涤机械系列产品的集技工贸于一体的股份制企业，在国内同行中属领头羊地位，现需求能在洗涤机械领域开发研制一种无需洗涤剂或极大地减少洗涤剂用量的，同时又符合国家环保要求的洗涤机械。要求制作工艺有将究但不复杂，制作出来的洗涤机械有明显的新颖性、先进性、实用性，但制作成本又要与原机器销售价相仿。企业现有厂房4万平方米，拥有火焰自动切割机、激光切割机、多用冲孔机、剪板机、折弯机等众多进口加工设备，同时拥有630吨液压机，车铣刨磨镗等数百台套生产加工设备。



	备注


sz008
	企业基本信息
	企业名称
	江苏海狮机械集团有限公司

	
	注册地址
	张家港市乐余镇乐红路44号

	
	法定代表人
	陈友庆

	
	联系人
	邬士新  王兴宇
	联系电话
	0512-58605660

	
	传 真
	0512-58660927
	E-mail
	jshsjxjt@public1.sz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	  机械   农业   电子   化学   医药   金属与非金属   建工建材

  航空航天   环保   节能   轻工   仪器仪表   其它



	
	项目技术水平
	  国际领先   国际先进   国内领先   国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	50％以上

	拟投资计划
	投资地域
	江苏张家港市乐余镇  江苏海狮机械集团有限公司

	
	投资总额
	1000万元～1500万元

	
	投资方式
	   一次性买断      股份合作      其它方式

	   企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏海狮机械集团有限公司是生产销售商用洗涤机械系列产品的集技工贸于一体的股份制企业，集团现有生产厂房40000多平方米，拥有自动火焰切割机和激光切割机，多功能冲孔机、折弯剪板机等众多进口加工设备及车铣刨磨镗等数百台套加工设备，在上海虹梅南路建有近2万平方米的厂区，地理位置优越。拟开发纳米技术或其它高科技高附加值合量的产品。充分利用地理优势，加工条件优势和三十年商用洗涤机械专业研制开发生产优势及其在全国销售服务网络优势。海狮机械集团愿意共同合作，开发项目，赢得更多市场份额。



	备注


z009
	单位名称
	江苏银河电子股份有限公司

	单位地址
	张家港市
	邮政编码
	215611

	电话号码
	0512-58441519
	传真号码
	0512-58441550

	联 系 人
	姚立群
	E-mail
	Office @ yinhe.com

	难题名称
	机卡分离数字机顶盒

	内容说明
	解决数字有线电视（DVB-C）机卡分离式数字机顶盒系列产品及其包含common interface通用读卡功能的相关技术问题，并实现产业化。



	主要技术

参数要求
	运用特定技术，使产品兼容各类数字电视加密卡，并具网络搜索、软件在线升级等功能。

	前景预测
	数字有线电视已成为世界范围广播电视热点在我国，预计今后二、三年内有较大发展，许多城市将全面开通有线数字电视，并将得到全面普及。据我国信息产业权威部门预计，我国的数字有线电视机顶盒市场将有数亿台的市场需求规模。



	拟投资金
	2000万


sz016
	单位名称
	江苏宏宝集团锻造有限公司

	单位地址
	张家港市
	邮政编码
	215636

	电话号码
	0512-58760236
	传真号码
	

	联 系 人
	黄永祥
	E-mail
	uuhbtool@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	五金工具刃口激光热处理

	内容说明
	五金工具刃口局部热处理，采用激光进行淬火。



	主要技术

参数要求
	1、 热处理后硬度为HRC58-60；

2、 淬硬层深度1-2mm；

3、 无开裂；

4、 无硬度过渡区。




sz017

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市开关厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	唐春潮

	
	联系人
	管瑞良
	电话
	0512-52845719

	
	传真
	0512-52841606
	E-MAIL
	CSKC0001@PUBLICI.SZ.JS.CN

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	200（万元）

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	智能型断路器的兼容技术

1、对电子线路的辐射程度、电磁屏蔽、接地、印制电路板布线距离的电磁耦合、导线距离等的确定；

2、对屏蔽材料、电子元器件的正确选用以及电流互感器满足高灵敏度、速饱和、宽线性范围、输出反映快的要求；

3、最终产品符合IEC61000电磁兼容标准要求。


sz018

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市开关厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	唐春潮

	
	联系人
	管瑞良
	电话
	0512-52845719

	
	传真
	0512-52841606
	E-MAIL
	CSKC0001@PUBLICI.SZ.JS.CN

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	200（万元）

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	有色金属焊接技术

1、对金属材料的导电性和导热性，材料的高温塑性、热循环敏感性、线膨胀系数掌握不好，导致焊接区变形；

2、焊接时，分流使焊接区的电流密度减小，熔核变小，电流密度会偏向分流方向，造成局部过热，从而引起喷溅，造成焊接质量波动；

3、熔核偏移造成结合面上的结合尺寸小于熔核尺寸，导致焊接强度下降；

4、还没有可靠的无损检测方法，焊接质量只能靠工艺试样和工件破坏实验来检测，焊接质量随机性大，因此，最好能实现焊接动态控制，以利于提高焊接质量和效率。




sz019

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市开关厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	唐春潮

	
	联系人
	管瑞良
	电话
	0512-52845719

	
	传真
	0512-52841606
	E-MAIL
	CSKC0001@PUBLICI.SZ.JS.CN

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	200（万元）

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	建立断路器在开发过程中的电弧动态模型

1、交流电弧的伏-安特性动态描述；

2、电路开断时电弧在灭弧室内外的移动轨迹；

3、电弧能量的分析计算以及利用工作站对电弧进行三维描述，分析过程中电弧能量的分布状况。


sz021

	企业基本信息
	企业名称
	江苏亿通高科技股份有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	王振洪

	
	联系人
	马晓东
	电话
	0512-5281002

	
	传真
	0512-52818001
	E-MAIL
	

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进 □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	80万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	以太交换机
三层以上的10/100mb/s、1000mb/s以太交换机。主要技术要求：

1、 12个10/100mbps自适应端口；

2、1-2个1000mb/s端口；

3、具有强大的网管功能；

4、全线速转发和过滤；

5、可通过Internet网络升级版本来升级。


        sz028

	企业基本信息
	企业名称
	常熟新禾机电科技有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	朱振华

	
	联系人
	金梅芬
	电话
	0512-52377255

	
	传真
	0512-52377155
	E-MAIL
	Newho@pub.szjsinfo.net

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进 □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	300万元

	
	投资方式
	□一次性买断  √股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	工业变频器开发、生产制造技术


   sz029

	企业基本信息
	企业名称
	常熟通富电子有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	戈益明

	
	联系人
	陆炯
	电话
	0512-52686158

	
	传真
	0512-52681055
	E-MAIL
	Cstf@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先  √国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	1100万元

	
	投资方式
	√一次性买断  √股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	高耐电压PTC及其包封技术


sz030

	企业基本信息
	企业名称
	常熟通富电子有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	戈益明

	
	联系人
	陆炯
	电话
	0512-52686158

	
	传真
	0512-52681055
	E-MAIL
	Cstf@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先  √国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	防雷电地线系统


sz032

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市超越电子技术有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	肖建忠

	
	联系人
	周凤清
	电话
	021-56652799

	
	传真
	
	E-MAIL
	Surpas31@pub.sz.jsifo.net

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	80万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	数字化城市GIS平台
1、航空遥感影象；

2、与短信息平台结合；

3、与移动终端结合，

4、电子政务系统框架。


sz033
	企业基本信息
	企业名称
	常熟市瑞特电器有限责任公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	龚瑞良

	
	联系人
	龚瑞良
	电话
	0512-52345677

	
	传真
	0512-52348186
	E-MAIL
	Ruite@pub.sz.jsifo.net

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  √仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	√一次性买断  √股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	船舶电器与自动化
船舶无人机舱自动化控制。


sz034
	企业基本信息
	企业名称
	常熟市标准件厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	赵庆云

	
	联系人
	沈洪彪
	电话
	0512-52811688-3085

	
	传真
	0512-52811984
	E-MAIL
	Csf@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	面议

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	标准件（螺栓、螺母）新厂设计
新厂（占地700亩）设计。具体要求：

立体仓储系统设计开发：立体仓库的产品进、出运输、仓储货架、库内物流运输机械、计算机管理系统，（周转铁箱：700Kg/箱，400T/天）；



sz035

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市标准件厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	赵庆云

	
	联系人
	沈洪彪
	电话
	0512-52811688-3085

	
	传真
	0512-52811984
	E-MAIL
	Csf@publicl.sz.js.cn

	投资项目要求
	投资领域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  √仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	面议

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	螺栓产品的自动检测仪器或设备：头部型式尺寸、裂纹、螺纹精度、表面缺陷等；


sz036

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市三龙电控有限公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	潘熠

	
	联系人
	潘永明
	电话
	0512-52371831

	
	传真
	
	E-MAIL
	 Sanlong@hotmail.com

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  √仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进 □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	


	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	60万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	水质在线监测仪


sz043

	单位名称
	苏州市永通仪表技术有限公司

	单位地址
	太仓市金浪镇时思区
	邮政编码
	215424

	电话号码
	53845888
	传真号码
	53844621

	联系人
	徐健秋
	E-mail
	www.szyongtong.com

	难题名称
	编码传感器解码不稳定

	内容说明
	速度脉冲径编码器编码，转换成一个代码的二进制脉冲串，再由解码器解出相应的速度脉冲，可以防止传输过程中的作敝现象。


sz046

	单位名称
	太仓市新阳光机械制造有限公司

	单位地址
	太仓市
	邮政编码
	215416

	电话号码
	0512-53433027
	传真号码
	53439602

	联系人
	朱墨竹
	E-mail
	tkwzmz@163.com

	难题名称
	高压燃烧室内喷水不结垢的非药物技术

	内容说明
	在高压(25MPa)、高温(2000℃)的燃烧室内喷入自来水或地下水，连续工作15天，累计工作300天，燃烧室内壁及进出口附近无结水垢现象。该技术在水中不添加化学药物，装置在水管中安装方便，成本低。

	主要技术

参数要求
	1、累计工作7200小时，用手锤任意敲击无水垢脱落

2、装置成本不超过3000元

	前景预测
	配套常年产品，有一定前景。

	拟投资金
	面谈


sz049

	单位名称
	太仓市宝马油脂设备有限公司

	单位地址
	太仓市
	邮政编码
	215415

	电话号码
	0512-53413167
	传真号码
	53413168

	联系人
	马志强
	E-mail
	bmcyz@mybmc.com.cn

	难题名称
	油脂成套设备的自动化控制技术

	内容说明
	为提高现代油脂加工企业的生产技术，提高成套设备的性能和附加值，与国际油脂行业技术相接轨，  我公司现有生产条件下，投入和引进该技术方面的资金和人才，以满足市场需要。

	主要技术

参数要求
	整个工艺流程均采用PLC计算机控制，有关工艺在线控制。

	前景预测
	该技术目前在国内仅有一、二家公司拥有，全国总有大、小油脂生产企业约有10000家，根据这些企业的自身条件的接受能力，预计前景较广。

	拟投资金
	约人民币壹佰万元


sz050

	单位名称
	太仓市新创力科技拓展有限公司

	单位地址
	太仓市武陵街11-17号
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53106020
	传真号码
	0512-53106006

	联系人
	曹锋
	E-mail
	

	难题名称
	电磁炉高压保护技术

	内容说明
	目前困难：如何在功率越大、感应电压越高的情况下使大功率开关管的功率增大，并解决大功率晶体管在强大电流作用下不被冲击损坏的难题。

	主要技术

参数要求
	

	前景预测
	该厨具安全、可靠、清洁、卫生、无废气污染、热效率高、节能、省时、电磁炉作为新型的无火煮食炉具已逐渐被人们所发现并接受，它将代替传统的燃气灶走进千家万户的厨房，掀起又一轮厨房革命。

	拟投资金
	500万元


sz053

	单位名称
	江苏亨通光电股份有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市七都镇    
	邮政编码
	215234

	电话号码
	0512－63800308
	传真号码
	

	联 系 人
	徐云峰
	E－mail
	www.hengtonggroup.com

	难题名称
	超大余长金属管二次被覆光纤的研制

	内容说明

（300字内）
	

	主要技术参数要求
	达到国际先进水平，适用使用温度－60～－80℃，余长≥1.2%

	前景预测


	

	拟投资金
	25万元


sz054

	单位名称
	江苏亨通光电股份有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市七都镇    
	邮政编码
	215234

	电话号码
	0512－63800308
	传真号码
	

	联 系 人
	徐云峰
	E－mail
	www.hengtonggroup.com

	难题名称
	EDFA的计算机模拟设计

	内容说明

（300字内）
	

	主要技术参数要求
	能达到少做或不做电路实验即可完成产品设计


sz055

	单位名称
	江苏亨通光电股份有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市七都镇    
	邮政编码
	215234

	电话号码
	0512－63800308
	传真号码
	

	联 系 人
	徐云峰
	E－mail
	www.hengtonggroup.com

	难题名称
	EDFA的理论设计与特性优化技术研究

	内容说明

（300字内）
	

	主要技术参数要求
	能达到国际同类产品水平

	前景预测


	

	拟投资金
	20万元


sz057

	单位名称
	江苏亨通光电股份有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市七都镇    
	邮政编码
	215234

	电话号码
	0512－63800308
	传真号码
	

	联 系 人
	姚央毛
	E－mail
	www.hengtonggroup.com

	难题名称
	新型光连接器及陶瓷管、芯研发

	内容说明

（300字内）
	现组装生产FC、ST、SC、PC、VPS、APS等各系列产品，关键部位陶瓷芯、管机械精度极高，国内尚无厂商从事陶瓷芯、管的坯料生产，故寻求合作开发，生产MT、LC等新型器件。

	主要技术参数要求
	

	前景预测


	年产陶瓷芯、管5000套，替代进口并逐步达到30万套生产能力。


sz058

	单位名称
	江苏恒通电缆集团公司

	单位地址
	苏州市 吴江市七都镇    
	邮政编码
	215234

	电话号码
	0512－63811772
	传真号码
	

	联 系 人
	孙政清
	E－mail
	www.jiangsuhengtong.com

	难题名称
	拉曼放大器的研制

	内容说明

（300字内）
	

	主要技术参数要求
	大功率、高宽带、噪声小

	前景预测


	

	拟投资金
	100万元


sz061

	单位名称
	苏州市菀坪零件机械有限公司

	单位地址
	苏州市 吴江市菀坪镇       
	邮政编码
	215223

	电话号码
	0512－63393845
	传真号码
	0512－63394439

	联 系 人
	秦小林
	E－mail
	

	难题名称
	纺织机械（喷气织机）电控部分

	内容说明

（300字内）
	开发研制出国内领先国际同等水平的电控系统

	主要技术参数要求
	1、 转速550~900转/分,宽幅210~280毫米。

2、 适用于各类原料和织物。

3、 电子送经与积极式松经机构结合的恒张力控制。

4、 高度机电一体化，可实行无级变频调节的车速控制。

5、 相应数据的可视化输入。

6、 模块化的喷气织机组合结构形式。

	前景预测
	前景很广阔，每年可创造出上亿元的销售额。

	拟投资金
	3000万元


sz066

	企业基本信息
	企业名称
	苏州中科IC设计中心

	
	注册地址
	      苏州工业园区

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	与院校合作进行IC设计人才培养




sz067

	单位名称
	苏州工业园区安固电器有限公司

	单位地址
	苏州市 工业园区县       
	邮政编码
	215006

	电话号码
	0512-62883386、65558055
	传真号码
	0512-67414881

	联 系 人
	谢武
	E－mail
	Sars01974@163.com

	难题名称
	高速电机换向器

	内容说明

（300字内）


	产品具有在高温环境条件下高速运转后径变形量和相邻两换向片间误差极小，电气性能稳定，换向片之间及换向片与轴孔间耐电压高、绝缘性能好等特点，使用安全系数高，高速运转时换向器表面火花等级低，为各种高转速高性能电机配套的换向换（整流子）产品。

	主要技术参数要求


	在工作温度高温300摄氏度状态下，转速达到60000转、分钟，外径变化小于0.005MM，相 邻片间误差在0.001MM之内。

	前景预测


	根据调查资料，我国国内每年生产高速电机吸尘器1000万台、高速电机电动工具4300万台、汽车摩托车高速电机800台，国外市场潜力更大，仅德国博世公司每年需耗资3000万美元购买高速电机换向器产品，国内外市场前景十分广阔，急需研制生产，高速电机换向器产品开发研制成功，将改变该类产品依靠国外进口的局面，提升国内电机配套产品的国产化程度。

	拟投资金
	1000万元人民币


sz068

	企业基本信息
	企业名称
	苏州工业园区安固电器有限公司

	
	注册地址
	 苏州     市 工业园区     县

	
	法定代表人
	陈普进

	
	联 系 人
	谢武
	电话
	0512-62883386

	
	传    真
	0512-67414881
	E－mail
	Sars01974@163.com


	投资项目要求
	投 资

领 域
	□√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	一年后

	
	
	投资回收期
	2.5年

	
	
	投资年回报率
	300％

	拟投资计划
	投资地域
	苏州工业园区  

	
	投资总额
	1000万元人民币  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □√股份合作    □√其它方式


	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	安固公司从事换向换产品开发研究工作有多年的实践经验，处于国内换向器制造业的龙头地位，建有国内最先进的换向器产品检测中心，为了进一步提高国产换向器的技术性能指标，开拓国际市场，参与国际竟争，企业需引进开发高速电机换向器的技术，企业现有厂房建筑面积7800平方米，换向器产品生产设备齐全，生产装备先进，企业在苏州工业园区又购置土地92亩，用换向器新产品技术改造用地，厂房建设在2003年6月开工，部分新设备已经配备。


sz069

	企业基本信息
	企业名称
	苏州工业园区安达电子系统工程有限公司

	
	注册地址
	         苏州工业园区

	
	法定代表人
	李术

	
	联 系 人
	施建惠
	电话
	0512-65233728

	
	传    真
	0512-65224048
	E－mail
	uulishu@public1.sz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业■电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  弱电系统工程

	
	投资总额
	  200万—500万左右


sz073

	企业基本信息
	企业名称
	中新苏州工业园区创业投资有限公司

	
	注册地址
	      苏州市工业园区

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  X电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  X国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	注册资本8亿人民币，寻求各类高科技产业化项目合作、投资


sz074

	企业基本信息
	企业名称
	中新苏州工业园区创业投资有限公司

	
	注册地址
	      苏州市工业园区

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	
	电话
	

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  X电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  X国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  


	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	园区创投及第三投资方（Intel）与中科红旗就Linux嵌入式操作系统合作事宜正在进行协商中
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	单位名称
	苏州上声电子有限公司

	单位地址
	苏州市 相城区(县)
	邮政编码
	215133

	电话号码
	0512-65451045
	传真号码
	0512-65451641

	联 系 人
	章卫明
	E-mail
	wm_zhang@chinasonavox.com

	难题名称
	数字扬声器研发

	内容说明

（300字内）
	传统扬声器是用模拟信号驱动，存在动态范围小、失真大等缺点，很难实现高保真的要求。随着数字扬声器在音频信号处理领域中广泛的应用，迫切希望研制开发数字式扬声器。用数字信号来完成电声转换。数字扬声器开发使数字信号处理技术的优点才能真正在音频领域得到实现。

	主要技术

参数要求
	数字扬声器的技术特征比传统的模拟式扬声器频带宽、动态范围大、失真小，具体的技术要求视工作的领域、用户的需求而决定。

	前景预测
	数字式扬声器与目前使用的扬声器是完全不同类型的扬声器。至今国内外市场上都无此产品销售。数字式扬声器的问世将是扬声器历史上的一场革命。因此，产品存在无限的市场潜力。
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	单位名称
	苏州市北桥开关附件有限公司

	单位地址
	苏州市相城区北桥镇庄基村
	邮政编码
	215144

	电话号码
	0512-65412673
	传真号码
	0512-65412673

	联 系 人
	莫红文
	E-mail
	bq@fujian.sz.js.cn

	难题名称
	（用于断路器的）自吸式断电延时脱扣器

	内容说明

（300字内）
	近年来，低压电器的更新换代速度明显加快，对断路器欠电压脱扣器也提出了新的要求：在工作电源电压突然失压时，要求脱扣器能延时1~10秒（可调）再脱扣；在电压恢复到一定值时，脱扣器能自动吸合上；外形要小巧美观。

	主要技术

参数要求
	①延时1~10秒（可调）；

②外形极限尺寸：68×25×16(mm3); 
③输入电压为交流230伏和380伏；

④输出电压有效值不大于DC12伏，负载约为0.3KΩ。

	前景预测
	随着国家宏观经济的进一步走强，国家和地方对高等级公路的建设必将投入更大的热情。对高等级公路和其他一些公共设施的照明电路的控制就极需这种自吸式断电延时脱扣器。据悉，目前国内仅有我公司提供过非自吸式断电延时脱扣器，而自吸式断电延时脱扣器尚属空白，此产品具有巨大的社会和经济效益。

	拟投资金
	500万元人民币
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	单位名称
	汉江机床厂昆山分厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路209号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57304198
	传真号码
	

	联 系 人
	严耕远
	E－mail
	unhjmtws@public1.sz.js.cn

	难题名称
	合作生产滚动功能部件

	内容说明

（300字内）


	1. 生产精密滚珠丝杠副；

2. 生产滚动直线导轨

	主要技术参数要求
	1. 年产  滚珠丝杠   2400万元；

2. 年产  直线导轨   1000万元。
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	单位名称
	虹山轴承总公司昆山轴承厂

	单位地址
	昆山市朝阳中路183号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57305038
	传真号码
	

	联 系 人
	魏晓军、王维昌
	E－mail
	

	难题名称
	关节轴承（GE…E(ES)）类：表面磷化精度控制

	内容说明

（300字内）


	产品尺寸稳定性。磷化后原有产品尺寸变化不能有较大的变化（或大或小）。达到技术指标。



	主要技术参数要求
	0-2μ（磷化后产品尺寸比磷化前产品尺寸允许±0.001）
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	单位名称
	昆山市交通电线电缆总厂

	单位地址
	昆山开发区长江南路园明路28号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57310880
	传真号码
	

	联 系 人
	韩敏德
	E－mail
	

	难题名称
	开发光缆系列产品

	内容说明

（300字内）


	无金属加强光缆带状光缆，光接收机尾缆等系列产品是用于CATV联网、交通、电力、城市监控。计算机网络通信及智能化大楼的综合布线系统。目前世界经济进入一个高科技智能化的时代，市场需求量越来越大，目前我国生产该光缆系列产品的厂家较少，带状光缆上海仅一家，产品供不应求，无金属加强光缆，光接收机尾缆仅一二家研究所少量生产，大量需求主要靠进口解决。
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	单位名称
	昆山台佳机电实业有限公司

	单位地址
	城北萧林路投资区
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57797991
	传真号码
	57797995

	联 系 人
	杨卫平
	E－mail
	

	难题名称
	急需研发满液式中央空调的人才

	内容说明

（300字内）


	本企业是专业生产制造中央空调设备的私营企业。占地3万平方米，有一个国家级的检测中心，2%的研发投入，达200万元以上。

正在研发的满液式中央空调节能效果明显，急需2类人才：机械设备及制冷空调人才；
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	单位名称
	昆山同心电镀厂

	单位地址
	昆太路736号
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57780888
	传真号码
	57791031

	联 系 人
	
	E－mail
	

	难题名称
	电镀技术

	内容说明

（300字内）


	本企业主要产品有二极管镀锡、电脑接插件（铜+镍或者镍+镍）、线路伴镀金和合金电镀。

目前正在研发“无氰电镀”，急需这方面技术。
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州市燃气设备阀门制造有限公司

	
	注册地址
	苏州市吴中区

	
	法定代表人
	杨广权

	
	联 系 人
	张红军
	电话
	0512-66207969

	
	传    真
	0512-66201926
	E－mail
	shunning@263.net

	投资项目要求
	投资
领域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  √环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	一年

	
	
	投资回收期
	二年

	
	
	投资年回报率
	50%

	拟投资计划
	投资地域
	苏州市吴中区

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	□一次性买断    □股份合作    √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司专业生产各类燃气专用阀门，年产量是3000吨，主要用于全国各地燃气公司输配管网，适用介质：人工煤气、天然气、液化气，公司现为江苏省高新技术企业。

目前公司拥有厂房20000M2，拥有机械加工设备200余套，最大的加工设备为4M立本，4M龙门铁。

为进一步拓宽市场，参与市场竞争，本公司欲在燃气行业，环保行业寻求新的产品。
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	单位名称
	昆山市超微粉碎机厂

	单位地址
	昆山市昆太路738号      
	邮政编码
	215316

	电话号码
	0520-7790822，7790006
	传真号码
	

	联 系 人
	吴建明
	E－mail
	

	难题名称
	粉碎机新技术

	内容说明

（300字内）


	干洗粉碎分级一体化




	主要技术参数要求


	技术指标：以碳酸钙为例，精度要求d90=2μm
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	单位名称
	汉江机床厂昆山分厂

	单位地址
	昆山市朝阳东路209号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57304198
	传真号码
	

	联 系 人
	严耕远
	E－mail
	unhjmtws@public1.sz.js.cn

	难题名称
	合作生产滚动功能部件

	内容说明

（300字内）


	3. 生产精密滚珠丝杠副；

4. 生产滚动直线导轨

	主要技术参数要求


	3. 年产  滚珠丝杠   2400万元；

4. 年产  直线导轨   1000万元。

	前景预测


	

	拟投资金
	6000万元
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	单位名称
	虹山轴承总公司昆山轴承厂

	单位地址
	昆山市朝阳中路183号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57305038
	传真号码
	

	联 系 人
	魏晓军、王维昌
	E－mail
	

	难题名称
	关节轴承（GE…E(ES)）类：表面磷化精度控制

	内容说明

（300字内）


	产品尺寸稳定性。磷化后原有产品尺寸变化不能有较大的变化（或大或小）。达到技术指标。



	主要技术参数要求


	0-2μ（磷化后产品尺寸比磷化前产品尺寸允许±0.001）
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	单位名称
	昆山市交通电线电缆总厂

	单位地址
	昆山开发区长江南路园明路28号      
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57310880
	传真号码
	

	联 系 人
	韩敏德
	E－mail
	

	难题名称
	开发光缆系列产品

	内容说明

（300字内）


	无金属加强光缆带状光缆，光接收机尾缆等系列产品是用于CATV联网、交通、电力、城市监控。计算机网络通信及智能化大楼的综合布线系统。目前世界经济进入一个高科技智能化的时代，市场需求量越来越大，目前我国生产该光缆系列产品的厂家较少，带状光缆上海仅一家，产品供不应求，无金属加强光缆，光接收机尾缆仅一二家研究所少量生产，大量需求主要靠进口解决。
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	单位名称
	昆山台佳机电实业有限公司

	单位地址
	城北萧林路投资区
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57797991
	传真号码
	57797995

	联 系 人
	杨卫平
	E－mail
	

	难题名称
	抗菌杀毒的中央空调

	内容说明

（300字内）


	本企业是专业生产制造中央空调设备的私营企业。占地3万平方米，有一个国家级的检测中心，2%的研发投入，达200万元以上。

目前研制的以紫外线、臭氧抗SARS的中央空调需找一家权威检测单位；
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	单位名称
	昆山凯宫机械有限公司

	单位地址
	城北萧林路民营科技工业园（广福村）
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57796775
	传真号码
	57793681

	联 系 人
	苏善珍
	E－mail
	

	难题名称
	纺织机械

	内容说明

（300字内）


	主要生产纺织机械及其纺织配件，生产基本形成规模，今年销售争取1个亿，主要产品JAFS286精梭机、JSFA360条并卷联合机、液压马达等产品，目前正在研发两个项目：

光洁纺纱设备；

喷气织机有一技术难题：异形尼龙网格圈。
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	单位名称
	苏州阀门厂

	单位地址
	苏 州 市 
	邮政编码
	215001

	电话号码
	675336455--2582
	传真号码
	675336455--2518

	联 系 人
	陈  晷
	E－mail
	Uusfic@publicl.js.cn

	难题名称
	关断/调节阀

	内容说明

（300字内）


	  关断/调节阀用于高温气冷堆10MW 二期工程.

  关断/调节阀的作用是在能量转换装置(PCU)加速运行模式时保护透平机械,并通过调节流经透平的氦气流量来控制透平功率.

  关断/调节阀是一套执行特定功能的复合装置,配备了关断位置检测传感器,控制方式为自动和遥控.

	主要技术参数要求


	介质: 氦气

设计压力: 2.0Mpa

温度:  97.8 0C

内漏密封要求: 10 ml / min

启闭压差: 0.9 Mpa 

开启时间: 0.25 S

	前景预测


	   我国要继续发展核电事业，降低核电的建设成本，提高核电的竞争力，加快实现核电设备的国产化是关键。核级阀门是核电站中品种规格繁多的设备大类，进口价格高，一台主蒸汽隔离阀价格高达200万美元，秦山二期2×60万千瓦核电站计划从法、英、美、和西班牙采购核级阀门5800台，耗用外汇6000万美元左右，如果以国产化阀门替代进口阀门，可降低采购成本40%左右，仅这一项就能节省外汇2400万美元。目前国内产品市场占有率几乎为零。

	拟投资金
	  55 万元
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州阀门厂

	
	注册地址
	     苏州 市 

	
	法定代表人
	    邵渭敏

	
	联 系 人
	陈  晷
	电话
	675336455--2582

	
	传    真
	675336455--2518
	E－mail
	Uusfic@publicl.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	■机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年6月

	
	
	投资回收期
	5年

	
	
	投资年回报率
	12％

	拟投资计划
	投资地域
	  苏州

	
	投资总额
	  55万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    ■其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

  苏州阀门厂设有铸造、锻造、焊接、热处理、机加工等十个生产车间，工厂占地面积30余万平方米，制造设备齐全，检测手段完备，具有射线、渗透、磁粉等各种无损探伤手段，有压力和真空检漏试验设备，有高温高压和流量试验室及材料理化分析仪器. 主要研制内容：
1）调节阀的设计计算技术，防止空化、气蚀的技术，消除噪声的技术。

2）高温高压调节阀的关键零部件的设计和制造工艺，如节流件的设计加工，多孔式和叠片式阀笼的设计和加工工艺。

3）高性能的试验装置的设计、建造和应用。




	单   位
	苏州阀门厂

	单位地址
	苏州市人民路679号

	邮政编码
	215001
	单位性质
	 国有

	法人代表
	邵渭敏
	电  话
	  67533655

	
	
	手  机
	

	联 系 人
	殷秋涵
	电  话
	 67533655--2433

	
	
	手  机
	

	E-mail
	Uusfic@publicl.js.cn

	网   址
	www.chinasufa.con

	单位简介

  苏州阀门厂是隶属于中国核工业集团公司的一个阀门专业生产制造厂，始建于1952年，至今已有51年历史。工厂占地面积30余万平方米，加工和测试设备齐全。四十多年来，主要为核工业系统提供各种阀门和核工业设备。本厂经过技术改造，为核电阀门的设计、制造和检测手段创造了诸多硬件设施。多年来苏州阀门厂创造了一系列国内第一：82年苏州阀门厂成为国内阀门行业中首家获得美国石油学会API会标使用许可证企业； 92年经国务院批准成为阀门行业第一家国家机电产品出口基地， 1995年被江苏省科委批准为高新技术企业，并取得了国家核安全局颁发的中华人民共和国民用核承压设备设计和制造资格许可证。1991年12月和1993年4月分别通过了挪威船级社（DNV）对我厂ISO9002和ISO9001质量认证体系标准的认证。苏州阀门厂十分重视科技开发，注重引进科技人才，为本厂科技开发提供了有利的条件，也给年青的科技人员创造了舒展材能的机会。

	人才需求（委托培训、共建企业博士后工作站、企业博士后工作站高级人才需求、专业人才需求等）

1, 委托培训

2, 专业人才:机械专业,机电一体化,
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	 企  

 业

 基      

 本

 信

 息
	企业名称
	苏州小羚羊电动车有限公司

	
	注册地址
	苏州 市          县

	
	法定代表人
	陆炳英

	
	联系人
	王智勤
	  电话
	0512-68202559

	
	传真
	0512-68204402
	E-mail
	

	 投

 资

 项

 目

 要

 求
	投资领域
	□机械□农业□电子□化学□医药□金属与非金属□建工建材□航空航天■环保■节能□仪器仪表□轻工□其他

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	    项目

    投资

    回报
	何时产生效益
	第二年

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资

计划
	投资地域
	苏州市

	
	投资总额
	50

	
	投资方式
	■一次性买断  □股份合作  ■其他方式

	企业需求简介（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是生产电动自行车的专业公司，设备齐全。现需求与高校合作开发电动自行车动力电机，电机形式不限，高的可靠性和过载能力，相比现有的电机轻。

技术指标：输出转速：185~200n/m,额定功率180w，输出效率高于80%，寿命大雨3000小时，重量小于3kg。
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	 企  

 业

 基      

 本

 信

 息
	企业名称
	苏州小羚羊电动车有限公司

	
	注册地址
	苏州 市          县

	
	法定代表人
	陆炳英

	
	联系人
	王智勤
	  电话
	0512-68202559

	
	传真
	0512-68204402
	E-mail
	Uusma@public1.sz.js.cn

	 投

 资

 项

 目

 要

 求
	投资领域
	□机械□农业□电子□化学□医药□金属与非金属□建工建材□航空航天■环保■节能□仪器仪表□轻工□其他

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	    项目

    投资

    回报
	何时产生效益
	第1年

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资

计划
	投资地域
	苏州市

	
	投资总额
	10

	
	投资方式
	■一次性买断  □股份合作  ■其他方式

	企业需求简介（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是生产电动自行车的专业公司，设备齐全。现需求与高校合作开发电动自行车充电器，

充电本体发热量小于15w,高可靠性及抗震性，设计符合GS、UL标准，具有各种保护和显示功能。

技术指标：额定输出电压24V,36V,12Ah,完全充电不长于4小时，充电器体积250立方厘米以下。
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	 企  

 业

 基      

 本

 信

 息
	企业名称
	苏州晶体元件有限公司

	
	注册地址
	苏州 市南门外苏嘉公路3号

	
	法定代表人
	朱志浩

	
	联系人
	张祖信
	  电话
	0512-65251668

	
	传真
	0512-65252285
	E-mail
	Office@sapphire-ruby.com

	 投

 资

 项

 目

 要

 求
	投资领域
	□机械□农业□电子□化学□医药□金属与非金属□建工建材□航空航天□环保□节能■仪器仪表□轻工□其他

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	    项目

    投资

    回报
	何时产生效益
	2004

	
	
	投资回收期
	1~3nian  

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资

计划
	投资地域
	苏州市

	
	投资总额
	120

	
	投资方式
	□一次性买断  ■股份合作  □其他方式

	企业需求简介（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司为国内仪器仪表行业专用仪表元件的骨干企业，专业生产电工仪表宝石轴承，市场份额在40%以上，现拟开发长寿命电度表用工程材料——石墨复合材料自润滑轴承，该产品目前全部依靠进口，年需求量在3000万件以上，亟待国产化，市场前景看好。
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	单位名称
	苏州工业园区和鑫电器有限公司

	单位地址
	苏州工业园区机场路国际科技园112B
	邮政编码
	215021

	电话号码
	0512-62526068
	传真号码
	0512-625260658

	联系人
	王一谔
	E-mail
	hexin@hxelectric.sina.net

	难题名称
	伺服电机

	内容说明
	伺服电机的制造及控制系统的制造

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	该类电机主要用于自动化控制的伺服系统，加工中心，精密机床控制，机器人，精密导航系统等领域，

	拟投资金
	400万元
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	单位名称
	苏州市江海通讯发展实业有限公司

	单位地址
	苏州市平家巷20号
	邮政编码
	215001

	电话号码
	0512-67523263
	传真号码
	0512-67523729

	联系人
	蒋永宁
	E-mail
	

	难题名称
	射频设计技术

	内容说明

（300字内）
	以计算机软件为平台进行射频设计，包括射频电路分析，射频PCB版分析，设计和仿真。射频系统分析、设计和仿真，允许不同频段采用不同软件。建立，培训人员。



	主要技术

参数要求
	射频频率：2MHz～10GHz
软件分析设计结果应与实物测量结果相吻合或接近,教学模型可修改和升级。



	前景预测
	所有无线系统都基于射频信道,本公司已设计了多项射频设备,近来,也已有研制225MHz～400MHz和

4GHz射频设备的意向,如果射频设计技术进一步提升,则市场可迅速扩大。



	拟投资金
	初期投入100万




sz168

	企业基本信息
	企业名称
	苏州市江海通讯发展实业有限公司

	
	注册地址
	苏州市平家巷20号

	
	法定代表人
	倪苏平

	
	联系人
	潘晨亮
	电话
	0512-67523263

	
	传  真
	0512-67523729
	E-mail
	

	投资项目要求
	投资

领域
	□机械□农业■电子□化学□医药□金属与非金属□建工建材□航空航天□环保□节能□金工□仪器仪表□其它

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	项目

投资

回报
	何时产生效益
	2年后

	
	
	投资回收期
	5年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟投资计划
	投资地域
	苏州

	
	投资总额
	200万

	
	投资方式
	□一次性买断■股份合作□其它方式

	企业需求简述(要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字)

	本公司需提升射频设计技术，建设或提升射频计算机辅助分析设计，仿真实验室，并培训相关设计人员。公司现厂房二层，2000m2,拥有从短波到微波的测量设备，如：矢量网络分析仪、无线电综合测试仪、频谱分析仪等。并正使用97版cadence电路设计和I-DeaS结构设计软件的部份功能。




苏州市技术人才需求登记表

	单位名称
	苏州市江海通讯发展实业有限公司

	单位地址
	苏州市平家巷20号

	邮政编码
	215001
	单位性质
	有限公司

	法人代表
	倪苏平
	电话
	0512-67539969

	
	
	手机
	13906201225

	联系人
	潘晨亮
	电话
	0512-67523263

	
	
	手机
	13606202705

	E-mail
	

	网址
	

	单位简介

    公司是一家科技型小型公司，主要研制了船上各种救生通信设备、微波射频设备，设备频率跨度2MHz～9GHz。设计人员占员工总数65%以上。员工总数37人，年产值约1000万元。拥有97版cadence计算机辅助电路设计软件和I-DeaS结构辅助设计软件。从短波到微波段的测量仪器，如：矢量网络分析仪、无线电综合测试仪、频谱分析仪等。


	人才需示（委托培训、共建企业博士后工作站、企业博士后工作站高级人才需求、专业人才需求等）

    1、委托培训：现有公司技术开发人员的定期相关技术的再教育，主要涉及：DSD、射频技术、微波技术。

    2、专业人才技术需求：射频技术、微波技术类硕士生。
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	单位名称
	江苏春花电器集团股份有限公司

	单位地址
	苏州工业园区梅巷工业区
	邮政编码
	215001

	电话号码
	0512-67515510
	传真号码
	0512-7516078

	联 系 人
	杨    忱
	E-mail
	Chunhua@public1.sz.js.cn

	难题名称
	吸尘器电机降低噪声

	内容说明
	我公司制造的吸尘器专用电机是由单相串激电机与离心风机组合而成。风机由单级或二级定—动叶轮组所组成：动叶轮为盘式，铝板冲压、冲铆联接，定叶轮为注塑成型。电机轴承为滚珠轴承。电机运转速度为25000-40000r/min，运转噪声较大，达99-102dB(A)。拟通过降低机械噪声（高频）、改进风机动—定叶轮形状设计、采用新型材料或叶轮表面处理等有效方法，使运转噪声降低10dB。并有利于提高风机效率。

	主要技术参数要求
	需盘式叶轮设计、试验技术，试验设备，新材料运用，表面处理技术等方面的攻关合作。

	前景预测
	提高产品性能，扩大市场份额，取得经济效益。
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	单位名称
	苏州一达电子有限公司

	单位地址
	苏州市平江区北环东路60-82号
	邮政编码
	215001

	电话号码
	0512-68686469
	传真号码
	0512-67246730

	联系人
	张未名
	E-mail
	sydy@public1.sz.js.cn

	难题名称
	由ISA总线结构过渡到PCI总线结构

	内容说明

（300字内）
	原先的产品由编密卡和校验卡二种，均为ISA结构总线，由于电脑硬件水平的不断提升，具有ISA总线插槽的电脑也越来越少，因此，只有升级才能适应市场。

	主要技术参数要求
	原来采用ISA总线，产生一个用户密钥的时间为0.027秒，校验一笔密码的时间为0.025秒。实际应用中，核密速度为18.3次／秒。升级后只要速度比原来的更快就行。

	前景预测
	现有的产品进行升级，预计年销售额能达100万元。（该产品已通过国家密码管理委员会办公室的技术鉴定）

	拟投资金
	3万元（含部分开发环境）。
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	单位名称
	宝玛数控设备有限公司

	单位地址
	苏州市白洋湾大街289号    
	邮政编码
	215008

	电话号码
	0512-65354093
	传真号码
	0512-65354093

	联 系 人
	金兴明
	E－mail
	

	难题名称
	8轴多功能运动控制卡

	内容说明

（300字内）


	以微软WIN9X、WIN2000、WINME以及WINXP操作系统建立一个数控平台，具有自动编程、能读取CAD图形、ISO国际通用的G代码、图形代码能自动转换，数据通过计算机PCI与 运动控制卡通信，最终通过运动控制卡驱动多轴伺服电机，步进电机等执行器件的一套多功能数控系统。

	主要技术参数要求


	最少可以控制8个轴（X、Y、U、V、Z、R、C、W）甚少X、Y、U、V四个轴可联动；软件插补形式等用双轴追踪法；多轴控制与采用双CPV结构工作时，可进行后台操作；系统具有网络通信功能，以太网接口（主要用于数据图形的通信）

	前景预测


	

	拟投资金
	20万元
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州市宝玛数控设备有限公司

	
	注册地址
	      江苏省苏州市白洋湾大街289号      

	
	法定代表人
	邵建军

	
	联 系 人
	金兴明
	电话
	0512-65354093

	
	传    真
	0512-65354093
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	20万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	苏州市宝玛数控设备有限公司是一家国内数控线割机床专业生产大厂，占地面积2万多平方米，专门从事电加工数控精密机床的生产销售及模具制造。公司建立并通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系。公司产品“宝玛”数控系列线切割机床以“大锥度、大厚度、大行程”为特色，处于同行领先地位。



	单   位
	苏州特种电机厂

	单位地址
	虎丘西路长青桥南

	邮政编码
	215008
	单位性质
	股份合作制

	法人代表
	陈金荣
	电  话
	0512-65335527

	
	
	手  机
	13606206736

	联 系 人
	周昌明
	电  话
	0512-65335527

	
	
	手  机
	13506205004

	E-mail
	tzdj@sz-tzdj.com

	网   址
	www.sz-tzdj.com

	单位简介：企业是全国防爆电机专业协会，江苏省煤矿机械制造协会成员厂之一，是专业生产防爆电机和专用电机的制造型企业。企业已通过ISO9000-2000质量体系认证，取得了生产许可证和MA煤安标志准用证。企业为小型股份制企业。



	人才需求（委托培训、共建企业博士后工作站、企业博士后工作站高级人才需求、专业人才需求等）

	电机设计和机械专业的大、中专和本科毕业生，或有相关工作经验的人才。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	扬州宏远电子有限公司

	单位地址
	扬州市高邮县
	邮政编码
	225600

	电话号码
	0514－4681868
	传真号码
	

	联 系 人
	马坤松
	E－mail
	

	难题名称
	铝电解电容器腐蚀化成技术

	内容说明

（300字内）


	帮助解决铝电解电容器关键材料电极箔的腐蚀化成技术。

	江苏刻凌医疗器械有限公司

	

	扬州市高邮县
	邮政编码
	225600

	13511738008
	传真号码
	

	刘春海
	E－mail
	

	医疗器械

	电动吸引器需增加LCD压力显示用单片机控制技术（A/D转换）


技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏富力数控机床有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区
	邮政编码
	225104

	电话号码
	0514-7467001
	传真号码
	0514-7467003

	联 系 人
	潘殿生
	E－mail
	

	难题名称
	精密数控激光切割机开发

	内容说明

（300字内）


	   公司在近期内拟开发精密数控激光切割机，该机型采用飞行光路，交换工作台，切割板材大小为1500×3000，X轴拟采用悬臂结构，具有自动吸废功能，板材边界自动检测并自动进行坐标转换功能，并具有自动输出废料等功能。在精密数控激光切割机设计过程中，拟在以下几个方面寻求合作：

1、激光切割机控制过程的软件设计，在原来进口系统软件方面进行二次开发，使系统界面更易于操作，更宜人；

2、激光切割机切割头的设计必须具有互性，易调整性，易操作性；

3、激光切割机随动装置的设计必须灵敏可靠；

4、激光切割机的激光器调试及飞行光路的调整；

5、激光切割机整机调试。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	国内刚刚起步，市场需求量大，应用前景广阔。

	拟投资金
	拟投研究资金200万元。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


一、电子、仪表
DX001

项目名称：寻求数控技术通用芯片

需求单位：无锡富达实业总公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇          邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英           电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：一种低成本单芯片，可设远、可转换的控制芯片，要求“转变”、“进给量”都可编程转换的单芯片。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

DX002

项目名称：开发自动寻星观察仪

需求单位：无锡市湖光学仪器厂

单位地址：无锡市滨湖区马山六号桥        邮编：214092

法人代表（或联系人）：李立峰、李越岭    电话：0510-5996559-559  

传真：0510-5996814   Email:chang@ sina.com
要达到的主要技术指标：用于发现、观察、锁定、跟踪目标，需达到：（1）三座标联动及分座标独立运行；（2）快速、精确计算；（3）精确控制的全天候观察仪。

拟投入资金：面议         合作方式：委托开发、成果转让

DX003

项目名称：寻求时段和分类都可编程的单芯片控制技术

需求单位：无锡市富达实业总公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇        邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英         电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：时段和分类都可编程的单芯片控制技术。

拟投入资金：面议                    合作方式：其他

DX004

项目名称：HFC网络设备实时监控专家系统技术开发

需求单位：无锡市路通电子技术有限公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇          邮编：214063

法人代表（或联系人）：王淑海           电话：0510-5514595-18

要达到的主要技术指标：网管系统实时采集HFC网络远程设备的各种参数数据，并对网络运行总体分析和评判，同时控制设备的运行状态。包括：（1）建议专家知识库，决定预测策略；（2）分析设备运行状态，给出专家级的评判；（3）预测网络运行的发展趋势；（4）网络故障的早期诊断；可填补国内空白。

拟投入资金：100万       合作方式：股份合作

DX005

项目名称：寻求纺织空调设计编程技术

需求单位：无锡市河埒空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒口               邮编：214063

法人代表（或联系人）：蔡纪平、徐顺源        电话：0510-5801934

要达到以的主要技术指标：根据国内不同地区气象参数，纺织厂的不同规模和工艺要求，只需进行选择即可完成冷热负荷计算和喷水室热工计算。计算结果可人工干预修正。要求计算内容清晰完整，计算结果可直接用于通风机、水泵及纺织空调构件的选型、费用的预算。要求利用计算结果可绘制空调室排列图，车间通风系统图，真空吸尘系统平面图和给排水、汽系统图。

拟投入资金：面议             合作方式：其他
DX006

项目名称：开发用单片机控制、全控桥可控硅励磁装置

需求单位：无锡市联合电控设备厂

单位地址：无锡市滨湖区联合工业园          邮编：214063

法人代表（或联系人）：丁林翔               电话：0510-5516514

要达到的主要技术指标：对本厂产品半控桥可控硅励磁装置进行创新开发。

拟投入资金：面议              合作方式：委托开发、其他

DX007

项目名称：寻求使用寿命长的声组件技术成果

需求单位：无锡市太湖渔机厂

单位地址：无锡市滨湖区梅园军民路88号      邮编：214064

法人代表（或联系人）：严建敏                电话：0510-5518233

要达到的主要技术指标：频率20KHZ在长时间使用后（温度70℃-90℃）频率下降至18KHZ左右。

拟投入资金：面议         合作方式：成果转让

DX008

项目名称：遥控密码门锁的升级创新开发

需求单位：无锡市富达实业总公司

单位地址；无锡市滨湖区河埒镇       邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英        电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：增加距离10米的二次识别机，不带识别机能不认主人而不开门，具有识别主要身份的功能。如发展子母系列，子母机离开10米则能报警，起到看护和查寻提示作用。

拟投入资金：面议             合作方式：其他

DX009

项目名称：寻求模块电源、逆变电源新技术

需求单位：无锡海德电子有限公司

单位地址：宜兴市丁蜀镇汤蜀路        邮编：214221

法人代表（或联系人）：王召领         电话：0510-7409980

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

DX010

项目名称：开发空气超声测量仪表新技术

需求单位：宜兴市三恒自动化仪表有限公司

单位地址：宜兴市环科园绿园路         邮编：214025

法人代表（或联系人）：毕成模          电话：0510-7065170

要达到的主要技术指标：对环境污染源进行远程监测，要求：技术成熟，数据精确，达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

DX011

项目名称：开发高温涡流位移传感器新技术

需求单位：宜兴申大电子称量有限公司

单位地址：宜兴市环科园南河路1号         邮编：214205

法人代表（或联系人）：盛畔松              电话：0510-7065871

要达到的主要技术指标：技术成熟，产品应用范围广。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

DX012

项目名称：开发SAFMS型六维腕力传感器新技术

需求单位：宜兴申大电子称量有限公司

单位地址：宜兴市环科园南河路1号         邮编：214205

法人代表（或联系人）盛畔松               电话：13806155599

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

DX013

项目名称：开发循环流化床综合控制系统

需求单位：无锡隆达电仪成套有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇万新村          邮编：214187

法人代表（或联系人）：赵伟生、傅智慧         电话：0510-3305075

要达到的主要技术指标：（1）热电锅炉经济燃烧；（2）无污染；（3）无人值守；（4）远程监控；（5）符合信息化系统要求。

拟投入资金：200万元         合作方式：股份合作

DX014

项目名称：引进电子相度传热装置的新材料

需求单位：无锡中科机械有限公司

单位地址：无锡市新惠路436号          邮编：214043

法人代表（或联系人）：顾仁祖 张妍      电话：2602705

E-mail:guyz@wxzk.hef

要达到的主要技术指标：采用新材料、新工艺使传热效果比现有产品提高2%。

拟投入资金：270万         合作方式：其他

DX015

项目名称：引进工业用电子秤新技术成果

需求单位：无锡市安泰电器设备有限公司

单位地址：无锡市北塘区金山北工业经济园      邮编：214037

法人代表（或联系人）：陈晓敏 陈建军         电话：0510-3077163

传真：0510-3079669

要达到的主要技术指标：技术领先、计量精确，产品达国家标准。

拟投入资金：30万元         合作方式：委托开发，成果转让

DX016

项目名称：开发电加热器工程数据库

需求单位：华能无锡电热器材有限公司

单位地址：无锡市北塘区山北大桥堍        邮编：214037

法人代表（或联系人）：俞祥九 戚洪明      电话：0510-3011648

传真：0510-3700914   E-mail:wxhr@wst.net.cn

要达到的主要技术指标：数据信息准确，使用快捷便利。

拟投入资金：1-2万元         合作方式：委托开发

DX017

项目名称：引进无线同步发射和同步接收新技术成果

需求单位：无锡市金旅声科技有限公司

单位地址：无锡市通惠东路436号422-424室     邮编：214043

法人代表（或联系人）：张友军 马骅         电话：0510-2625560

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：10万元         合作方式：成果转让

DX018

项目名称：开发网络电话交换系统新技术成果

需求单位：无锡市亚通科技有限公司

单位地址：无锡市通惠东路436号     邮编：214044

法人代表（或联系人）：王一          电话：0510-2602705

E-mail:lp90@hotmail.com

要达到的主要技术指标：技术领先、快捷通畅，产品达国家标准。

拟投入资金：100万元         合作方式：股份合作

DX019

项目名称：开发液晶显示屏晶体材料生产新技术

需求单位：无锡市锡山区广通电子工程有限公司

单位地址：无锡市锡山区东亭镇    邮编：214101

法人代表（或联系人）：殷文龙         电话：0510-8709816

要达到的主要技术指标：技术在国内领先，产品达到国际标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

DX020

难题名称：开发IC卡加油系统，加油站管理系统的智能化自动控制系统
需求单位名称：江阴市富仁高科有限公司
注册地址：江阴市通渡路8号
联系人：谢传安、袁仁伟                    联系电话：0150-6112888

传真：0510-6113753

拟投入资金：商洽                          投资方式：股份合作
DX021

难题名称：引进PE导电材料与生产新工艺，解决发热的技术难题
需求单位名称：江阴市峭岐塑料型材厂
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：徐国强                             联系电话：0510-6561370

传真：0510-6561370

拟投入资金：20万元                         投资方式：商洽
DX022

项目名称：引进电视机显示器高精度电子枪、纳米涂层、精准电路控制技术

需求单位：江苏爱田电器有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇晓星村    邮编：214151

法人代表（或联系人）：杨陈纲  余飞     电话：0510-2706394

传真：0510-2705978

要达到的主要技术指标：150流明亮度，Lnternet 模式，技术领先，产品达国家标准。

拟投入资金：1000万元               合作方式：其他

二、机电一体化

JD001

项目名称：引进数控内圆磨床新技术成果

需求单位：明鑫机床有限公司

单位地址：无锡市湖滨路157号B区22号          邮编：214071

法人代表（或联系人）：                          电话：0510-5100115

要达到的主要技术指标：产品属机电一体化产品，是汽车、轴承行业更新换代的急需品种。

拟投入资金：面议             合作方式：合作开发，成果转让

JD002

项目名称：电磁感应开水炉，电磁感应烹调炉产品质量攻关

需求单位：无锡市桑普电讯器材厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇          邮编：214071

法人代表（或联系人）：钱志春           电话：0510-5107339

要达到的主要技术指标：完善产品质量，提高产品寿命，减少故障，扩大应用领域。

拟投入资金：300万元            合作方式：股份合作

JD003

项目名称：寻求TLC系列铜铝型材挤压机新技术成果

需求单位：无锡市北桥机械厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇         邮编：214071

法人代表（或联系人）：王富勇        电话：0510-5106226

要达到的主要技术指标：达到国家标准，性能好，效率高。
拟投入资金：120万元            合作方式：成果转让、股份合作

JD004

项目名称：压气机叶轮整体模制造技术开发

需求单位：蠡湖叶轮制造公司

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇       邮编：214071

法人代表（或联系人）：王洪其        电话：0510-5108518

要达到的主要技术指标：不用拼块，一次整体性生产出橡胶模。

拟投入资金：10万        合作方式：委托开发或其了

JD005

项目名称：寻注汽轮机叶片生产新技术

需求单位：华洋汽轮机配件厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡溪路新苗上     邮编：214071

法人代表（或联系人）：邵仁荣            电话：0510-5109824

要达到的主要技术指标：提高技术含量，改造叶片生产流程，缩短生产周期。

拟投入资金：100万元         合作方式：合作开发、委托开发、股份合作

JD006

项目名称：水煤浆锅炉开发、研制

需求单位：无锡市太湖锅炉厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇           邮编：214128

法人代表（或联系人）：吴钢              电话：0510-5952983

要达到的主要技术指标：应用水煤浆燃烧技术，提高煤的利用率，减少二氧化硫及粉尘的产生。要求（1）水煤浆浓度68±%；（2）粘度小于1200cp；（3）挥发粉＞30%；（4）低位发热值＞2000MJAKG/公斤

拟投入资金：300万       合作方式：委托开发

JD007

项目名称：厨房用大功率气源为天然气的引射式燃烧器技术开发

需求单位：无锡市大箕山工仪厂

单位地址：无锡市滨湖区大箕山          邮编：214063

法人代表（或联系人）：蒋玉良           电话：0510-5512025

要达到的主要技术指标：不需要外部动力（如：风机、空气压缩机等）辅助设施。天然气功率：45KW，适用于西气东输后的企事业单位食堂、宾馆、饭店的厨房。

拟投入资金：5万元        合作方式：股份合作

JD008

项目名称：解决锥度铣刀螺旋角有拐点的技术难题

需求单位：无锡市开达刀具模具有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷98号         邮编：214064

法人代表（或联系人）：缪名芳                 电话：0510-5502066

要达到以的主要技术指标：提高锥度铣刀螺旋曲面的园滑度。

拟资入资金：面议         合作方式：委托开发、成果转让

JD009

项目名称：解决汽车测速台离合齿盘易打齿的技术难题

需求单位：无锡市开达刀具模具有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷98号        邮编：214064

法人代表（或联系人）：缪名芳                电话：0510-5502066

要达到的主要技术指标：离合器合上时，汽车起步速度≤5KM/H，在这种条件下保证齿盘不打齿。

拟投入资金：10万元       合作方式：委托开发

JD010

项目名称：延长电动自行车蓄电池寿命及一次充电续行里程的技术难题攻关

需求单位：无锡市天晨电动车有限公司

单位地址：无锡市滨湖区雪浪镇         邮编：214125

法人代表（或联系人）：沈宗良          电话：0510-5185369

要达到的主要技术指标：使用寿命＞2年，一次充电行程＞50KM。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

JD011

项目名称：气波增压器高速运转时叶片变形技术难题攻关

需求单位：无锡市矫直机厂

单位地址：无锡市滨湖区雪浪镇           邮编：214125

法人代表（或联系人）：沈宗良            电话：0510-5185369

要达到的主要技术指标：引进新材料、新工艺、解决叶片变形难题。

拟投入资金：面议             合作方式：其他

JD012

项目名称：油井管、钻杆头技术开发

需求单位：无锡市二泉特种钢管有限公司

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇        邮编：214128

法人代表（或联系人）：王新中         电话：0510-5952529

要达到的主技术指标：开发内螺纹钢管，扩大油井管系列产品，提高设备利用率。

拟投入资金：500万元        合作方式：股份合作

JD013

项目名称：开发、研制高粘度动力混和机

需求单位：无锡市防腐化机设备厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇鲍农村      邮编：214128

法人代表（或联系人）：吴荣春             电话：0510-5952145

要达到的主要技术指标：粘度在10万里柏以上能均匀、高效混和。

拟投入资金：20万元       合作方式：委托开发

JD014

项目名称：张力控制系统开发

需求单位：无锡市江南印刷机械厂

单位地址：无锡市梁青路28号      邮编：214062

法人代表（或联系人）：曹立宏      电话：0510-5869190

要达到的主要技术指标：运用PLC人机界面，矢量变频器、AC电机组成数字张力系统。要求：7台电机组成，线速度300m/mnn

拟投入资金：30万       合作方式：委托开发

JD015

项目名称：引进热处理后变形校正新技术

需求单位：无锡市青龙机械力片模具厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇         邮编：214062

法人代表（或联系人）：陆凤娟          电话：0510-5501874

要达到的主要技术指标：钢材热处理后变形量：每米长度内平直度误差小于0.2-0.4。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD016

项目名称：引进快速管接头及管件新技术成果

需求单位：无锡市众恒液压油缸制造有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷3号     邮编：214064

要达到的主要技术指标：具有快速联接，耐腐蚀，所用管道不需机械加工等特点，能填补国内空白。

拟投入资金：面议           合作方式：股份合作

法人代表(或联系人)：黄晓波   电话：0510-5506000

JD017

项目名称：表面中心收卷分切机两个电机线速度同步的技术难题攻关

需求单位：无锡市包装机械厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214062

法人代表（或联系人）：朱锡明       电话：0510-5869265

要达到的主要技术指标：主电机和收卷电机的加减速度同步。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD018

项目名称：混凝土泵“S”阀技术开发

需求单位：无锡市众恒液压油缸制造有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷3号       邮编：214064

法人代表（或联系人）：黄晓波              电话：0510-5506000

要达到的主要技术指标：阀中耐磨部件硬度要求达到HRC/60-62以上。

拟投入资金：30万元      合作方式：委托开发

JD019

项目名称：引进耐高温180℃直焊性聚酯亚胺漆包线新技术成果

需求单位：无锡华佳电子线材有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇厚嵩西路56号     邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、戴忠义           电话：0510-8720085        

传真：0510-8726988

要达到的主要技术指标：焊锡试验，焊锡槽温度：470±5℃，浸入时间：3S

拟投入资金：100万元     合作方式：其他

JD020

项目名称：引进耐高温155℃直焊性聚酯亚胺漆包线新技术成果

需求单位：无锡华佳电子线材有限公司

单位地址：无锡市锡山岖厚桥镇嵩西路56号    邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、戴忠义        电话：0510-8720085

传真：0510-8726988

要达到的主要技术指标：焊锡试验，焊锡槽温度460±5℃，浸入时间：4S。

拟投入资金：100万元      合作方式：其他

JD021

项目名称：引进金属陶瓷复合薄膜发动机新技术成果

需求单位：江苏莱宝驰摩托车制造有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇           邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、吴银根    电话：0510-8722370

Email:Jbc@laibaochi-js.com   传真：0510-8721598

要达到的主要技术指标：节油20%，废气排放下降40%，功率提高15%。

拟投入资金：300万元     合作方式：成果转让

JD022

项目名称：寻求VWB55AC变速箱支承新技术成果

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇锡港西路81号    邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏鹤良、魏中            电话：0510-8350266

Email:weizhong-mail@163.com   传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：1、静态性能：Fxmax=±15KN横向 不破坏；Fymax=±5KN纵向 不破坏  F2max=±10KN垂直向 不破坏。

2、焊缝质量：将支承骨架部开、关打磨平整，检验焊疑按标准EN2587和EN1287-PB检验焊接质量，焊缝深入母材＞0.2mm。

拟投入资金：200万元     合作方式：委托开发

JD023

项目名称：寻求表面处理新技术

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇锡港西路81号   邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏鹤良、魏中           电话：0510-8350266

Email:weizhong-mail#163.com   传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：（1）镀锌：镀锌层在不加保护膜情况下烘烤120℃/小时，盐雾试验240小时不出白锈；（2）镀银：不返黄；（3）镀前处理能提高表面处理附着力；（4）冷冲模、橡胶模设计服务。

拟投入资金：面议       合作方式：其他

JD024

项目名称：解决车架经喷塑后焊接处生锈的技术难题

需求单位：无锡市众星车架制造有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥镇      邮编：214104

法人代表（或联系人）：陈定荣       电话：0510-8715205

要达到的主要技术指标：引进车架表面处理新技术，使车架经表面处理后焊接处不生锈蚀。

拟投入资金：50-100万元    合作方式：委托开发

JD025

项目名称：引进新型JH轴流式搅拌器新技术

需求单位：宜兴市过滤设备厂

单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路     邮编：214261

法人代表（或联系人）：牟小明      电话：0510-7501891

要达到的主要技术指标：技术领先，结构新颖，产品能达国家标准。

拟投入资金：面议      合作方式：成果转让、合作开发

JD026

项目名称：开发机械振动与噪声控制技术及推广应用

需求单位：宜兴百恩机械有限公司

单位地址：宜兴万石镇南漕      邮编：214217

法人代表（或联系人）：顾晓峰   电话：0510-7851529

要达到的主要技术指标：高新技术、技术水平在国内领先。

拟投入资金：面议       合作方式：合作开发

JD027

项目名称：开发汽车安全气囊新技术

需求单位：江苏永康机械有限公司

单位地址：宜兴市宜城镇         邮编：214206

法人代表（或联系人）：宗国强    电话：0510-7995577

要达到的主要技术指标：技术先进、安全可靠、产品达国有有关标准。

拟投入资金：面议     合作方式：合作开发

JD028

项目名称：引进汽车零部件处理技术

需求单位：宜兴长江活塞环有限公司

单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路    邮编：214252

法人代表（或联系人）：张永宽       电话：0510-7291024

要达到的主要技术指标：包括：1、金属表面复合扩渗强化技术；2、彩色钛；3、纳米材料应用技术；4、表面磷化防锈处理技术；5、高效切削技术与设备

拟投入资金：面议       合作方式：其他

JD029

项目名称：开发摩擦输送机系统新技术成果

需求单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路       邮编：214187

法人代表（或联系人）：白开军、郭大宏     电话：0510-3313751  3311041

要达到的主要技术指标：小车额定载荷800-1000kg，爬坡角度：15度，驱动电机功率0.1-0.2kw，标准轨6m，压撑压紧力30kg，线体速度20m/min，水平弯轨R=1.5m，2m。

拟投入资金：500万元    合作方式：股份合作

JD030
项目名称：共轮凸轮的技术开发

需求单位：无锡市宏星纺织器材厂

单位地址：无锡市惠山区洛社镇浒四桥     邮编：214187

法人代表（或联系人）：吴明德、刘茂荣    电话：0510-3311742

要达到的主要技术指标：开发共轮凸轮曲线设计模式。

拟投入资金：500万元        合作方式：合作开发、其他

JD031
项目名称：开发小模数齿轮冷挤和花键冷挤新技术

需求单位：无锡恒力标准件制造有限公司

单位地址：无锡市惠山区藕塘镇          邮编：214153

法人代表（或联系人）：相伟华           电话：0510-3295088

要达到的主要技术指标：技术领先、模具使用寿命长，特别是斜齿轮（螺旋角20°）的冷挤包括工件的前进表面处理，需达到B级精度。

拟投入资金：50万元        合作方式：合作开发

JD032
项目名称：开发、研制平面钢丝盘钢带除鳞机

需求单位：无锡三友冶金技术开发有限公司

单位地址：无锡市惠山区藉塘镇             邮编：214153

法人代表（或联系人）：高长斌              电话：0510-3295236

要达到的主要技术指标：采用机械法除鳞替代酸洗法除鳞的传统工艺，高效低耗，解决环境污染，填补国内空白。

拟投入资金：60万元            合作方式：其他

JD033
项目名称：引进矿用系列防爆电机新技术

需求单位：无锡锡安防爆电机有限公司

单位地址：无锡市锡澄南路173号             邮编：214171

法人代表（或联系人）：高晓红                电话：0510-3753437

要达到的主要技术指标：需下列新技术：（1）YBJ矿用系列防爆电子；（2）DSD矿用系列防爆电机；（3）防爆综合控制箱。

拟投入资金：100万元        合作方式：其他

JD034
项目名称：开发手机微型风机

需求单位：无锡市特瑞德净化器材有限公司

单位地址：无锡市大窑路178号            邮编：214022

法人代表（或联系人）：尢文倩             电话：0510-5188420

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：20万元        合作方式：其他

JD035
项目名称：开发球轴承滚道精研定量切削控制系统

需求单位：无锡市扬名清洗设备厂

单位地址：无锡市清扬路南长区交警大队旁      邮编：214023

法人代表（或联系人）：冯仲伦                 电话：0510-5754951

要达到的主要技术指标：以控制时间来控制精研切削量，精确至1微米。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD036
项目名称：开发轴取噪音（异音）测试系统

需求单位：无锡市扬名清洗设备厂

单位地址：无锡市清扬路南长区交警大队旁     邮编：214023

法人代表（或联系人）：冯仲伦                电话：0510-5754951

要达到的主要技术指标：能即时捕捉、反映轴承旋转中发出的噪音、异音，发出不同信号，以供可编程序控制器使用。

拟投入资金：面议        合作方式：股份合作

JD037
项目名称：寻求轴承新技术成果

需求单位：无锡市华洋轴承厂

单位地址：无锡市南站外桥头69号       邮编：214026

法人代表（或联系人）：胡大成           电话：0510-2125249  2106811

要达到的主要技术指标：需要下列型号轴承新技术：DZ6204；6204NP；B17-117D；63/28；boobllu;boo7LLu

拟投入资金：35万元          合作方式：其他

JD038
项目名称：提高螺杆泵橡胶、定子的耐磨性

需求单位：无锡市梁中螺杆泵厂

单位地址：无锡市中南路善念桥             邮编：214024

法人代表（或联系人）：钱福良、周建民      电话：0510-5403294

要达到的主要技术指标：耐高温150℃-220℃，耐磨、使用寿命长。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD039

项目名称：提高粉末冶金止推轴承的机构强度和耐磨性

需求单位：无锡市太湖无油润滑轴承厂

单位地址：无锡市扬名高新技术产业园       邮编：214024

法人代表（或联系人）：张伟忠、郑亮        电话：0510-5430752

要达到的主要技术指标：抗拉强度＞310Mpa，延伸率＞5%，硬度HB＞90，工作的转速8-12万转/分。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD040
项目名称：寻求增压器转子总成新技术成果

需求单位：无锡市南长区永兴机械制造厂

单位地址：无锡市塘径桥堍75号         邮编：214023

法人代表（或联系人）：张永安、谈三囡   电话：0510-5741824

要达到的主要技术指标：技术领先、高效节能，产品达国家标准。

拟投入资金：70万元        合作方式：其他

JD041
项目名称：寻求燃油粘度控制系统新技术

需求单位：无锡市沃富仪器制造有限公司

单位地址：无锡市扬名路15号         邮编：214023

法人代表（或联系人）：仇皓清、钱刚   电话：0510-2811903

要达到的主要技术指标：技术领先、控制精确。

拟投入资金：10万元        合作方式：其他

JD042
项目名称：解决纺织机械部分配件跳筒的技术难题及开发新产品

需求单位：无锡神龙格林精密机械制造公司

单位地址：无锡市凤翔苑13号之8             邮编：214044

法人代表（或联系人）：孙钢峰 华阿五  电话：0510-3132237  
传真：0510-3124921

要达到的主要技术指标：新产品要技术领先，产品达到国家标准。采用新工艺解决部分配件跳筒。

拟投入资金：300万元        合作方式：其他

JD043

项目名称：开发电缆接头生产新技术

需求单位：无锡鑫龙机械厂

单位地址：无锡市锡山区八士镇        邮编：214192

法人代表（或联系人）：马寿龙 秦建平  电话：0510-3781728

要达到的主要技术指标：技术新颖，性能良好，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

JD044

项目名称：寻求熔模铸造新工艺

需求单位：无锡市锡山峰达精密铸造有限公司

单位地址：无锡市锡山张泾镇          邮编：214194

法人代表（或联系人）：林伟新  电话：13801515925

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，精密铸件产品达国家标准。

拟投入资金：面议      合作方式：其他

JD045

项目名称：开发盘拉铜管内螺纹盘拉管生产新技术

需求单位：无锡市隆达铜业有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇             邮编：214106

法人代表（或联系人）：浦益龙 孙建华  电话：0510-8721158

要达到的主要技术指标：技术成熟，工艺先进，产品达国家标准，扩大应用范围。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

JD046

项目名称：开发摩托车轮毂铝合金精密铸造新技术

需求单位：无锡市中联车辆配件有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇         邮编：214106

法人代表（或联系人）：谢建林  电话：0510-8723138

要达到的主要技术指标：开发新工艺技术，提高摩托车轮毂精密铸件的精度和性能。

拟投入资金：面议      合作方式：合作开发

JD047

项目名称：开发钢材镀硬铬新工艺

需求单位：查桥山河电镀厂

单位地址：无锡市锡山区查桥镇          邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱维德  电话：0510-8711607

要达到的主要技术指标：工艺领先，采用新型添加剂，提合铬与钢材基材的结合率。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

JD048

项目名称：铅白铜线材易断裂、开裂技术难题攻关

需求单位：锡先异型材料有限公司

单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇          邮编：214196

法人代表（或联系人）：蔡惠英 蔡金良  电话：0510-8790845

要达到的主要技术指标：采用新工艺、新技术，提高线材的强度和韧性，解决断裂、开裂问题。

拟投入资金：面议      合作方式：其他
JD049

项目名称：引进机械高新技术成果及产品
需求单位名称：江阴市国光轧光机纤维辊有限公司
注册地址：江阴市利港镇南
联系人：张国方、张益                    联系电话：0510-6631242

传真：0510-6631051                       E-mail:heut@163.net

拟投入资金:510万元                      投资方式:股份合作
现有生产条件或需求：具有生产需要的厂房、设备
JD050

项目名称：寻求制药机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市昌盛制药机械厂
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：黄新明                          联系电话：0510-6341342

传真：0510-6341342

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，设备20台套。
JD051

项目名称：引进化工、建材、环保机械新技术成果
需求单位名称：江阴市康盛机械有限公司
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：钮建鳌、包甲敏                  联系电话：0510-6347220

拟投入资金：200万元                     投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：

    现有厂房面积4000平方米，车床、龙门刨、镗床、铣床、平磨、外园磨、插床等30台设备。
JD052

项目名称：寻求橡机或机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市祝塘镇颜介桥村
注册地址：江阴市祝塘镇颜介桥村
联系人：张国华、张小明                  联系电话：0510-6341167

传真：0510-6341167

拟投入资金：200万元                     投资方式：商洽
现在生产条件或需求：现有厂房面积4000平方米及铣、刨等数十台设备，属守信誉企业。
JD053

项目名称：引进橡胶、环保机械新技术成果
需求单位名称：江阴市橡校机械维修备件厂
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：潘晓明                           联系电话：0510-6341222

传真：0510-6341222

拟投入资金：150万元                     投资方式：股份合作或商洽
现有生产条件或需求：现有厂房面积2500平方米，设备齐全，制造能力强。
JD054

项目名称：寻找机械、五金新产品
需求单位名称：江阴市文林富阳五金厂
注册地址：江阴市文林镇富阳村
联系人：包玉忠                          联系电话：13063603318

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积1000平方米，设备能满足生产需要。
JD055

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林装璜门窗厂
注册地址：江阴市文林镇西街
联系人：黄国度         联系电话：0510-6341231、13003379487

拟投入资金：100万元                      投资方式：商洽
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米及车床、冲床等设备。

JD056

项目名称：引进机械、冶金新技术成果
需求单位名称：江阴市新升电梯附件厂
注册地址：江阴市文林镇石堰村
联系人：涂锋          联系电话：13806174763  传真：0510-6342032

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，冷作设备能满足生产需要。
JD057

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林人造金刚石制品厂
注册地址：江阴市文林镇
联系人：包玉申                           联系电话：0510-6341380

传真：0510-6347390                        E-mail:BHUshi@Bhushi.com

拟投入资金：150万元             投资方式：一次性买断或股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，精密机床数十台。
JD058

项目名称：寻找机械新技术成果
需求单位名称：江阴市液压油管有限公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅
联系人：谢耀坤、谢文庆   联系电话：0510-6631142  传真：0510-6635083 

拟投入资金：商洽  

现有生产条件或需求：现有厂房面积7000平方米，板金及钢管加工设备多台。
JD059

项目名称：引进冶金新技术、新产品
需求单位名称：江阴市港西金属制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇伞湖村湖南2号
联系人：曹福祥、曹富祥                   联系电话：0510-6225052

  
            





      E-mail:BHUshi@Bhushi.com

拟投入资金：280万元                      投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：

    本公司专业冷轧钢带（黑色、光亮）制管。现有厂房面积1500平方米，冷轧机、外园精磨、自动分条机、全自动退火炉等满足生产需要的设备。
JD060

项目名称：寻求冶金新技术成果
需求单位名称：江阴市飞燕实业有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇兴塘新村1号
联系人：蒋云南       联系电话：0510-6388888    传真：0510-6388888

拟投入资金：商洽
现有生产条件或需求：厂区总面积2000平方米，有生产需要的大型冶炼炉和化验设备。
JD061

项目名称：引进制药、食品包装机械新产品
需求单位名称：江阴市祝塘永欣低温设备厂
注册地址：江阴市祝塘镇云欣路104号
联系人：王永清、孔维莱                    联系电话：0510-6381767

传真：0510-6381767                         E-mail:yongxincn@sina.com

拟投入资金：40万元                        投资方式：商洽
现有生产条件或需求：厂房和设备能满足生产需要。
JD062

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市金利达轻工机械有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇云欣路104号
联系人：张雪堂       联系电话：0510-6381096   传真：0510-6381096                          

拟投入资金：商洽                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：现有厂房面积600平方米，各种设备12台。
JD063

项目名称：引进机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市灵达机械制造有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇建南村
联系人：丁建林、徐瑛                         联系电话：0510-6381786

传真：0510-6380807                            E-mail:Jihool@21cn.com 

拟投入资金：商洽                             投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米并具备机械制造的全套工艺设备。
JD064

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市大创机械制造有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇
联系人：王玉平                               联系电话：0510-6389777

传真：0510-6387755                

拟投入资金：商洽                             投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房和设备能满足生产需要。
JD065

项目名称：引进橡塑机械新产品
需求单位名称：江阴市瑰宝橡塑机械有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇工业B区A座
联系人：孔建平、孔荣平                       联系电话：0510-6383477

传真：0510-6385180 

拟投入资金：商洽                             投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

    厂区占地面积6700平方米，并有车、刨、磨、铣等机械加工设备30台套。
JD066

项目名称：寻求机械新技术成果
需求单位名称：江阴市宝欣机械厂
注册地址：江阴市祝塘镇环西路92号
联系人：谢长清                               联系电话：0510-6381009

传真：0510-6381009 

拟投入资金：商洽                  投资方式：一次性买断或其他方式
现有生产条件或需求：现有厂房面积500平方米，机械加工设备比较齐全。
JD067

项目名称：引进气门嘴或机械、交通新技术、新产品
需求单位名称：江阴市创新气门嘴有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐进民、徐建龙                       联系电话：0510-6201873

传真：0510-6204926 

拟投入资金：300万元                          投资方式：商洽
现有生产条件或需求：

    现有厂房面积20000平方米，拥有的进口设备、国产设备已投资2000多万元。
JD068

项目名称：引进机械或其他新技术、新产品
需求单位名称：江阴市忠达轴承附件厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：张忠                                 联系电话：0510-6538398

传真：0510-6533111 

拟投入资金：200万元                          投资方式：商洽
现有生产条件或需求：厂房及机械加工设备能满足生产需要。

JD069

项目名称：引进超硬工具新技术、新工艺、新产品
需求单位名称：江阴市超硬工具厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：庄玉才、庄政伟          联系电话：0510-6531530、6532213

传真：0510-6538180              E-mail:funlin@pul.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：100万元                           投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房及设备能满足生产需要。
JD070

项目名称：寻求冶金、轻工新技术成果
需求单位名称：江阴市天宇镍网有限公司
注册地址：江阴市
联系人：朱金法、俞平、刘险峰          联系电话：0510-6361890、13906161840

传真：0510-6366716                     E-mail:Ytyco@pub.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，及生产线等设备。
JD071

项目名称：寻求新技术成果
需求单位名称：江阴市四达金属拉丝有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇云顾路92号
联系人：郁文娟、李国初                          联系电话：0510-6381215

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：现有厂房面积300平方米，冷藏轧螺纹机，连续拉丝机等设备。
JD072

项目名称：引进新技术、新产品
需求单位名称：江阴市连洋实业有限公司
注册地址：江阴市利港镇
联系人：张一峰        联系电话：0510-6381161    传真：0510-6381161   

拟投入资金：350万元                              投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：现有设备是拉丝机、中拉机、退火机等设备，厂房能满足生产需要。
JD073

项目名称：引进化轻机械新产品
需求单位名称：江阴市申龙化轻设备厂
注册地址：江阴市祝塘镇新巷村
联系人：王国祥            联系电话：0510-6384567      传真：0510-6381491   

拟投入资金：商洽                                投资方式：一次性买断    

现有生产条件或需求：现有厂房面积1000平方米，各类机械加工设备12台。
JD074

项目名称：寻求制药机械新技术成果
需求单位名称：江阴市五金制药机械厂
注册地址：江阴市祝塘镇云顾线祝塘段68号
联系人：邱忠鳌          联系电话：0510-6384256    传真：0510-6384256   

拟投入资金：商洽                                投资方式：一次性买断    

现在生产条件或需求：现有厂房面积500平方米，各类机械加工设备15台。
JD075
项目名称：开发层叠式离心气泵新技术成果

需求单位：无锡市光明特种泵厂

单位地址：无锡市北塘区黄巷镇二化机路西侧      邮编：214046

法人代表（或联系人）：金忠高    电话：0510-3113408  传真：0510-3137163

要达到的主要技术指标：在转速在1200/rpm状态下，轴承运转一年以上无损坏，噪声低于70A/dB。

拟投入资金：面议     合作方式：委托开发

JD076
项目名称：消除针孔、气孔的技术难题攻关

需求单位：无锡市中联车辆配件有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇朱巷桥       邮编：214106

法人代表（或联系人）：谢建林  电话：0510-8723138  传真：0510-8723138

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，消除重力铸造过程中的针孔、气孔，提高产品质量。

拟投入资金：面议     合作方式：其他

JD077
项目名称：寻求冷冲模、塑料模等相关新技术

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇港西路81号      邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏中  电话：13093009775  传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：采用新技术，提高模具功能，确保产品达国家标准。

拟投入资金：面议    合作方式：合作开发

JD078
项目名称：开发、研制智能化机器人小车

需求单位：无锡市一和机电有限公司

单位地址：无锡市锡山区张泾镇惠巷西           邮编：214194

法人代表（或联系人）：张剑跃  电话：0510-3791432  传真：0510-3797812

要达到的主要技术指标：高新技术、性能优良、全自动化、应用范围广。

拟投入资金：面议     合作方式：合作开发

JD079

难题名称：解决设备的自控系统及拉拔油的去污过滤
需求单位名称：江阴市连洋实业有限公司
注册地址：江阴市人民北路19号
联系人：张一峰                            联系电话：0510-6381161

传真：0510-6381161

拟投入资金：350万元                       投资方式：股份合作 

需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    结合设备实际，设计并完成拉拔、排线、退火等设备系统的电脑自动控制系统，并提供相关技术资料。设计不使用沉淀方法而解决拉拔过程中润滑油（并起冷却作用）油污的过滤去污专用设施，提供相关技术资料。
JD080

难题名称：解决钢管卧式TIG焊
需求单位名称：江阴市液压油管油公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅73号
联系人：谢跃坤 谢文庆                      联系电话：0510-6631142

传真：0510-6635083                          拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

钢管两头同时焊接，单面焊接双面成形，焊接时不添焊丝，焊缝无缺陷。

JD081

难题名称：提高硬聚氯乙烯排水用管材、管件质量
需求单位名称：江阴市恒通模塑有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇华村
联系人：蒋建清、蒋正才                   联系电话：0510-6539108

传真：0510-6535672                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    解决硬聚氯乙烯排水用管材的配方和工艺，克服管件有斑点的问题，提高光洁度。
JD082

难题名称：提高硬聚氯乙烯芯层发泡管材质量
需求单位名称：江阴市恒通模塑有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇华村
联系人：蒋建清、蒋正才                   联系电话：0510-6539108

传真：0510-6535672                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    调整硬聚氯乙烯芯层发泡管材的配方、工艺、解决内壁有气泡，管材重等问题。
JD083

难题名称：寻求人造金刚石导电性检测仪器
需求单位名称：江阴市超硬工具厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：庄玉才、庄政伟                   联系电话：0510-6531530

传真：0510-6538180                        E-mail:funlin@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：10万元                       投资方式:商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    人造金刚石在电镀过程中导电，就会使金刚石外表镀上镍,影响切割，为此，须有检测人造金刚石导电性的仪器。
JD084

难题名称：解决电铸槽液分析的技术难题
需求单位名称：江阴市天宇镍网有限公司
注册地址：江阴市长寿镇
联系人：朱金法、俞平                     联系电话：13906161840

传真：0510-6366716                        E-mail:jytyco@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    能随时正确了解槽液成份，了解镍离子运动的影响，以控制制网质量。
JD085

难题名称：引进铬锆铜的连铸新工艺
需求单位名称：江阴市电工合金有限公司
注册地址：江阴市周庄镇港西路113号
联系人：陈希康、张忠良                    联系电话：0510-6221334

传真：0510-6223334

拟投入资金：50万元                        投资方式：商洽
JD086

难题名称：解决杂志、书刊的双面印刷，和采用折页机装订
需求单位名称：江阴市同庆商务印刷有限公司
注册地址：江阴市通江南路146号
联系人：李荣庆、刘玉芬                    联系电话：0150-6111888

传真：0510-6111888                        E-mail:tqqy@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：1500万元                      投资方式：股份合作
JD087

难题名称：寻求阀控式全密封免维护铅酸蓄电池低温放电技术
需求单位名称：江阴市远东特种蓄电池厂


注册地址：江阴市璜士镇璜石路87号
联系人：周乙民                              联系电话：0150-6652889

传真：0510-6651128

拟投入资金：3万                             投资方式：一次性买断
需解决的关键技术和要达到的技术质量：

解决配方技术，使蓄电池在-30℃时能放80%的容量。

JD088
项目名称：开发优质除渣剂

需求单位：无锡市欣顺铸钢厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇塘曹村         邮编：214128

法人代表（或联系人）：周祖福   电话：0510-5952953

要达到的主要技术指标：解决铸钢过程中的高效除渣的技术难题。

拟投入资金：10万        合作方式：委托开发

JD089

项目名称：引进频率自动分选机、角度分选机新技术成果

需求单位：无锡方大电子有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇锡陆路46号    邮编：214151

法人代表（或联系人）：方新根 魏亚中   电话：0510-3201988  

传真：0510-3209361

要达到的主要技术指标：自动分选，精度准确，产品在国内具领先水平。

拟投入资金：面议           合作方式：其他

JD090

项目名称：锅炉受压部件技术攻关

需求单位：东方锅炉厂无锡热管分厂

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇西漳村       邮编：214152

法人代表（或联系人）：唐建秋 毛行霖       电话：0510-3231242

传真：0510-3239985   E-mail:dbcwx@dbcwx.com

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达A级锅炉部件技术要求。

拟投入资金：100万元           合作方式：其他

JD091

项目名称：开发高精度冷拔钢管新技术

需求单位：无锡大金高精度冷拔钢管有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥312国道旁         邮编：214151

法人代表（或联系人）：龚明达  许卫东          电话：0510-3239908

传真：0510-3239978

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，冷拔钢管精度高于同类产品。

拟投入资金：面议           合作方式：其他

JD092

项目名称：引进不锈钢冷拉型钢新技术成果

需求单位：无锡市钱桥天辰冷拉型钢有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇玉泉路42号       邮编：214151

法人代表（或联系人）：孙屏东 许适              电话：0510-3211123

传真：0510-3202264   E-mail:www.wuxitianchen.com

要达到的主要技术指标：技术领先，常规产品园钢精度8级，异型钢9级。

拟投入资金：200万元           合作方式：委托开发，成果转让

JD093

项目名称：开发1500吨折弯机、数控开卷线和立体车库新技术

需求单位：无锡金球机械有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇钱威路54号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：平伟  惠淑菁           电话：0510-3202613

传真：0510-3202944

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖，产品达国家标准，具国内领先水平。

拟投入资金：1000万元           合作方式：委托开发

JD094

项目名称：开发平面钢丝刷盘钢带除鳞机新技术成果

需求单位：无锡市钱威金属压延有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇钱威路58号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：彭玉培   电话：0510-3201589  传真：0510-3201589

要达到的主要技术指标：技术先进、高效节能，产品既具环保型，又达国家标准。

拟投入资金：50万元           合作方式：其他

JD095

项目名称：引进煤气发生炉、压力容器新技术成果

需求单位：无锡市双马空分热力设备有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇洋溪桥堍    邮编：214151

法人代表（或联系人）：陆其生 章华洁      电话：0510-3233453

传真：0510-3233453     E-mail:www.wxshangma.com

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：40万元           合作方式：其他

附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	江苏赛博风卫星通信技术有限公司

	
	注册地址
	 常州 市        县儒林镇

	
	法定代表人
	吴志成

	
	联 系 人
	荆连忠
	电话
	0519-3295988

	
	传    真
	0519-3976809
	E－mail
	Zjj-czcbf@sohu.com

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  ■电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	2003．10

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	35%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  常州市钟楼开发区

	
	投资总额
	  2900万美元

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有厂房2万平方米，生产流水线四条



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	江苏南大紫金智能科技有限公司

	
	注册地址
	 常州 市白云路

	
	法定代表人
	刘建平

	
	联 系 人
	李维群
	电话
	0519-3271404

	
	传    真
	0519-3270497
	E－mail
	cwk@NDZ.com.cn

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	■机械  □农业  ■电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  ■环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 ■国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	2004-2005

	
	
	投资回收期
	2．5年

	
	
	投资年回报率
	40%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  常州市白云路

	
	投资总额
	  1000万----2000万

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	  公司拥有生产厂房近20000m2，技术装备先进配有先进的各类工程设计软件、项目管理软件、CAD工作站，以及各类机械、机电生产设备、电子产品生产线和检测设备。公司设计专业齐全，包括粉体工程电气、结构、自动控制、设备、工艺、计算机软件等专业。要求在以下方面合作：工业控制系统、环保设备、优工粉体机电一体化装备、成套工程技术等。对市场前景好、技术有一定领先性的其他项目，也可合作。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一
江苏省“两院两校”科技合作洽谈会
技术难题发布信息表
	单位名称
	常州市金印福涛光电器材有限公司

	单位地址
	常州市武进区南夏墅镇恽家村
	邮政编码
	213167

	电话号码
	6461472  6467102
	传真号码
	6463731

	E-mail
	Jyft@pub.cz.jsinfo.net
	联系人
	金小平

	难题名称
	GI-POF信号传输塑料光纤线

	内容说明

(300内)
	GI-POF塑料光纤顾名思义光纤的芯与包层都是塑料材料，芯径可高达200-1000μm，光纤的光源主要有发光二极管(LED)光源和激光光源两种，作为一种光传输介质，POF目前的研究重点是：努力降低衰减；设法减少色散；完善制造工艺；提高环境性能；扩大应用领域。世界上研究POF的主要机构和组织是美国的POFTO、法国的POFClub、日本的POF协会、韩国政府最近组织的POF协会以及德国POF应用中心（POFAC）在纽伦堡大学成立的德国联盟

	主要技术

参数要求
	POF对电磁干扰不敏感，不发生辐射，不同数据速率下的衰减恒定，可预测误码率，可以在电噪声环境中使用；尺寸较长，可降低接头设计中公差控制的要求，成网成本低。
光纤线每米衰减0.14dB/m

带宽100m 1.5GHz完全可以满足IEEES400、S800和吉比特以太网的速率要求。

热稳定：塑料光纤选用含氟的或硅的塑料材料来制造塑料光纤，光纤的光源工作波长选择大于660nm。



	前景预测
	GI-POF 塑料光纤线今后发展主要用于以下几点：

(1) 智能化家用布线

(2) 城域网及办公室光纤到桌面布线

(3) 汽车智能化布线

(4) 工业控制布线等等。

	拟投资金
	小批量生产需投资金额400万元


附件一
江苏省“两院两校”科技合作洽谈会
技术难题发布信息表
	单位名称
	江苏赛博风卫星通信技术有限公司

	单位地址
	常州市
	邮政编码
	213016

	电话号码
	0519-3295988
	传真号码
	3976809

	联 系 人
	荆连忠
	E－mail
	Zjj-czcbf@sohu.com

	难题名称
	CDMA手机生产技术

	内容说明
（300字内）

	CDMA手机发展前景较好，CDMA手机生产技术又被国外的主要厂商所掌握，我们若掌握该技术能用量好的工艺造出高性能的产品，而且还能打破手机制造工艺被国外企业垄断的情况。

	主要技术参数要求

	

	前景预测
	

	拟投资金
	29000万美元


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	溧阳市金马磁材有限公司

	单位地址
	    溧阳市东升路171号
	邮政编码
	213300

	电话号码
	0519-7321708
	传真号码
	7321418

	联 系 人
	张云洲
	E－mail
	

	难题名称
	钕铁硼生产工艺及性能提高

	内容说明

（300字内）


	本公司生产钕铁硼稀土永磁材料

1、 生产工艺现已较落后

2、 磁能积及耐温性还待提高

	主要技术

参数要求


	

	前景预测


	好

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	武进区太湖镀膜玻璃厂

	单位地址
	   常州市武进区
	邮政编码
	213179

	电话号码
	0519-6543165
	传真号码
	6541176

	联 系 人
	沈琪
	E－mail
	taihuO@163.com

	难题名称
	低幅射玻璃

	内容说明

（300字内）


	  低幅射玻璃具有采光好、隔热效果好、节省空调运行成本，阻档紫外线对室内有机色质的损害，为建筑外墙用理想的玻璃，有着目前采用的热反射玻璃及中空玻璃无法达到的优点，在国外已大量使用，先进国家达到70%以上，目前国内尚属起步阶段，仅有引进产品及极少数引进生产线能生产。

	主要技术

参数要求


	产品主要技术参数要求：

可见光透过率≥70%

红外反射率≥90%



	前景预测


	预测产品在国内的销售年增长率 > 30% ,  今后将逐步取代热反射玻璃及普遍中空玻璃。

	拟投资金
	约250万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二
江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	常州顺风发电设备有限公司

	
	注册地址
	江苏省常州市武进区雪堰镇

	
	法定代表人
	鲁建清

	
	联 系 人
	钱凯明
	电话
	0519-6158958

	
	传  真
	0519-6158061
	E-mail
	webmaster@czshunfeng.com

	投资项目要求
	投资

领域
	□机械 □农业  FORMCHECKBOX 
电子 □化学 □医药 □金属与非金属□建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技

术水平
	 FORMCHECKBOX 
国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项目

投资

回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	33%

	拟投资计划
	投资地域
	常州市武进区雪堰镇

	
	投资总额
	壹仟万人民币

	
	投资方式
	□一次性买断  FORMCHECKBOX 
股份合作 □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	常州顺风发电设备有限公司是专业生产和销售柴油发电机组及控制系统的企业，已有十多年历史，公司拥有2000多万固定资产，具有国内目前最先进的发电机组测试设备，可同时做6台机组的并机联网试验，总功率可达4000KW。公司被中国船舶工业总公司选为成套试验基地。公司能提供普通型、自启动、自动切换等不同功能的固定式、移动式发电机组。还可提供微机监控的控制系统，也可根据用户的要求提供机房安装布置图。公司已获得ISO9002质量体系认证证书，公司发电机组获得信息产业部通讯设备进网许可证。

目前，新厂房和办公大楼正在兴建，为自行车自动门车库系统的新产品顺利生产，提供了强有力的硬件设施和保障功能，为公司的进一步发展奠定了新的基础。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
	单位名称
	常州顺风发电设备有限公司

	单位地址
	常州市武进区雪堰镇
	邮政编码
	213169

	电话号码
	0519-6158958
	传真号码
	0519-6158061

	联系人
	钱凯明
	E-mail
	webmaster@czshunfeng.com

	难题名称
	射频IC、ID卡及其读卡器的国产化设计制作

	内容说明
	1.射频IC、ID卡

EM ID卡大都为瑞士NEM或台湾GK公司的4100、4102系列IC芯片+线圈+卡基封装而成。每张卡有且只有一个唯一的不可更改和复制的ID内码（64位2进制加密的永不重复的卡号）。

2.读卡器

根据读卡器的最大读卡器感应距离，可分为：10~20㎝的普通读卡器、60~110㎝远距离读卡器、110~150㎝的远距离读卡器，大于150㎝的远距离读卡器。

YX-EM-100是应用地125KHz、EM4001格式的长距离读卡器，如使用长距离卡，读取距离为70~110㎝，它的优异性能主要有自动调谐和数字信号处理，这些性能能有效增加了读卡距离并减少导讯振荡和干扰。数据输出格式有RS232、W26、W34、W42，磁卡ABA Track2 10位及磁卡ABA Track2 14位数的输出格式。此外YX-EM-100MK3所特有的抗干扰软件系统，使两读卡器在外常接近的候，依然基本保持原有的工作状态，并不明显缩短距离。

	主要技术

参数要求
	电源要求：12V DC   

电流消耗：常态  

频率：125KHz
读取距离：ISO卡测试距离大于100㎝

界面格式数据格式：RS232（9600，n，8，1）and wiegomd26/34
卡格式：只读64Bit Manchester编码

自动调谐：内置上电调谐及每10分钟巡回调谐

读卡指示：LED指示和蜂鸣器提高

	前景预测
	由于非接触式IC卡使用时无须接触，卡片无须防水、防污，使用寿命10年以上，因此已经大量应用于门禁系统中的发卡器。如俱乐部、机房、网吧、图书馆、学生学籍、听课、准考、上机、借书、消费、考勤、就餐、游泳池、银行帐户、回单柜等一系列管理，结合触摸屏使用，证券营业部股民交易查询系统等，其应用领域是非常广阔的。

	拟投资金
	壹仟万人民币


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
	单位名称
	金坛永利达电子仪表有限公司

	单位地址
	     市  金坛  县金城镇
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2891660
	传真号码
	0519-2891662

	联 系 人
	朱国富
	E－mail
	

	难题名称
	电力线PLC载波抄表系统，集抄短信息系统

	内容说明

（300字内）


	寻求简单可靠的自动抄表方法，通信媒体包括：红外线、无线电、电话线、光纤、电力线及同轴电缆等。电力线PLC载波抄表系统备受关注，由于电力线动态阻抗变化及通信处理的结输速率等难题影响着它的发展的前进。

	主要技术

参数要求


	1、 数据采集，处理及储蓄，校时功能；

2、 本地及远方设置进段，底数，抄表参数等；

3、 通信讯功能；

4、 3×220/380V范围176V-264V；

5、 视压功率≤15VA；

6、 断电十年数据不丢失；

7、 一次通信成功率＞85%

	前景预测
	自动抄表首选，前景市场大，风险大，利润高

	拟投资金
	150万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市朝阳电子有限公司

	单位地址
	      市 金坛县金城镇
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2611000
	传真号码
	0519-2616788

	联 系 人
	孙荣俊
	E－mail
	

	难题名称
	CGM-1型智能集中抄表系统

	内容说明

（300字内）


	本系统着手研究居民用水、电、煤气等三表的计量数据采集和计系统，使三表合一计量、计费、收费成为可能，方便居民生活，增加相关行业管理水平和经济效益的提高，适应建设智能化城市建设的需要。

	主要技术

参数要求


	1、 智能化仪表转角变换中产生电脉冲系列变换准确率。

2、 远程电脉冲信号的传输可靠性和准确性

3、 电脉冲信号和有线电视或通信的交换及与银行系统的接驳。

	前景预测


	该项目符合建设智能化城市建设的发展方向，顺应相关行业成员增效的企业发展要求，广泛应用于所有居民日常生活所涉及到的三表，为真正实现城市智能化成为可能。

	拟投资金
	100万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	金坛市旺达喷灌机有限公司

	单位地址
	市金坛县尧塘镇汤庄工业园
	邮政编码
	213223

	电话号码
	2581369
	传真号码
	2181328

	联 系 人
	庄金良
	E－mail
	

	难题名称
	电热式针刺微孔工艺或激光穿孔工艺

	内容说明

（300字内）


	针织涂塑软管，壁厚1-2mm，针织带为维纶纱，在管体上解决针刺微孔，孔径0.6-1.5mm，要求针尖保持高温，且不易折断烧损，所刺微孔内壁光滑，针尖保持不结碳，同一针所刺孔径大小一致，并且不能闭合。激光穿孔微孔要求同上，但要求管体不烧焦，不燃烧。

	主要技术

参数要求
	加工微孔的工艺方法

孔径0.6-1.5mm，微孔孔壁光滑

软管耐压0.3-0.45Mpa,微喷散水幅度达16米

	前景预测


	微孔喷灌用涂塑软管,即在涂塑软管开设微孔,可承压作微喷灌使用,射程可达5-8米,具有节水节能的功效。比微喷带耐压，射程要远；比喷灌省去喷头，使用更方便，可以替代一部分带小喷头的喷灌机和微喷灌产品，市场前景看好。

	拟投资金
	100万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	常州而今太阳能设备制造有限公司

	单位地址
	      市    县
	邮政编码
	213252

	电话号码
	0519-2461293
	传真号码
	2461204

	联 系 人
	赵二斤
	E－mail
	

	难题名称
	太阳能自动控制阀

	内容说明

（300字内）


	现在大多数太阳能无先进的自动控制装置，上水或多或少，要人为控制，很麻烦。故寻求自动控制技术，这样更省时省事。

	主要技术

参数要求


	只要能自动控制上水，关水就行

	前景预测


	如有这样的自动控制装置，前景很广阔

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏凯灵小汽车电器厂

	单位地址
	      市  金坛  县
	邮政编码
	213255

	电话号码
	0519-2481289
	传真号码
	0519-2481285

	联 系 人
	徐振宇
	E－mail
	

	难题名称
	汽车中央电器盒

	内容说明

（300字内）


	汽车中央配电盒是我厂最新研制的新型产品，本产品使用方便，功能齐全，能与多种样式的汽车配套使用。

	主要技术

参数要求


	额定电流≤10A

	前景预测


	汽车中央配电盒有多种插件连接方式，能与各式车型配套使用，市场前景广阔，有一定的市场潜力。

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏凯灵汽车电器厂

	
	注册地址
	          市      金坛  县

	
	法定代表人
	徐福芳

	
	联 系 人
	徐振宇
	电话
	0519-2481289

	
	传    真
	0519-2481285
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏凯灵汽车电器厂是全国汽车电器的重点生产企业，创建于1980年，现有员工256人，占地面积42800平方米，从事汽车电器的生产和研发已有十多年的历史，拥有各类生产设备213台，试验检测设备34台，基本实现制造业电子信息化管理。本企业最新研制的汽车中央配电盒采用多插件式，适用于各类款式汽车的配套使用，产品市场潜力很大，欢迎广大新老客户使用。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛永利达电子仪表有限公司

	
	注册地址
	          市        县金城镇

	
	法定代表人
	韩永苑

	
	联 系 人
	朱国富
	电话
	0519-2891660

	
	传    真
	0519-2891662
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003

	
	
	投资回收期
	1.5年

	
	
	投资年回报率
	45%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  江苏金坛


	
	投资总额
	  150万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金坛永利达电子仪表有限公司位于经济发达的苏锡常地区，北连沪宁高速公路，南接宁杭高速，交通便利。现有员工百余人，大中专以上学历人员占40%，工厂占地2万平方米，生产厂房面积5000平方米。设备齐全，具有电子表全套配套设备，SMT表面贴装，耐压测试仪，双峰小波峰焊接流水线，电子校验台及多功能校验台等。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。

	


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市天驰轴承有限公司

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	李钟平

	
	联 系 人
	沈建平
	电话
	0519-2635910

	
	传    真
	0519-2631688
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003．12

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金坛天驰轴承有限公司地处金坛市西岗镇工业园区内，占地面积23786平方米，建筑面积4600平方米，现有固定资产702万元，现有全部员工360人，其中高级工程师3人，专业技术人员60余人。我公司目前生产的主要产品有：摩托车轴承、电机轴承、纺机轴承等。目前我公司是科技进步先进企业和ISO9001认证企业。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市朝阳电子有限公司

	
	注册地址
	          市   金坛     县

	
	法定代表人
	谢留

	
	联 系 人
	孙荣俊
	电话
	0519-2611000

	
	传    真
	0519-2616778
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	一年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	大于20%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  无限制

	
	投资总额
	  300万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金坛市朝阳电子有限公司系金坛市晨阳集团和南京东南大学进行技术合作，创办的全资高科技公司，具有雄厚的资金实力和生产研究所需的装备仪器，建有年产20万台的智能仪表生产线，在线盐测、模拟运行测试，依托南京、东南大学的技术支撑，具有开发相关电子仪器仪表和各项实验仪器的能力。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市旺达喷灌机有限公司


	
	注册地址
	          市        县尧塘镇

	
	法定代表人
	高网大

	
	联 系 人
	庄金良
	电话
	2581369

	
	传    真
	0519-2581328
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	35%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市尧塘镇汤庄工业园

	
	投资总额
	  100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是一家民营股份制企业，是专业生产各种类型喷灌机械及相关产品的重点企业之一。主要产品有“大网”牌轻、小功型系列喷灌机，CB系列离心泵，BPZ系列自吸泵等。厂区占地8000平方米，建筑面积5000平方米，各类生产和检测试验设备80多台，具有各类喷灌机组或水泵机组3万台套，各种涂塑软管150万米的生产能力，年销售额可达1000万元以上。目前开发的微孔喷灌用涂塑软管，市场前景看好，但工艺上还存在一定的问题，电热针刺微孔工艺，电热温度散热过快，温度难保持，电热针易烧损易折断。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市明月春化盆有限公司

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	曹树春

	
	联 系 人
	姚建栋
	电话
	0519-2592105

	
	传    真
	0519-2592284
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2005年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市尧塘镇

	
	投资总额
	  200万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有厂房2000平方米，自主开发各类盆设备及产品



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	常州金浩绝缘材料有限公司

	
	注册地址
	          市   金坛     县

	
	法定代表人
	徐国平

	
	联 系 人
	徐冬兔
	电话
	2461198

	
	传    真
	2461204
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004．10

	
	
	投资回收期
	1年半

	
	
	投资年回报率
	50%以上

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市建昌镇

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业需国内领先的秤太阳能真空管技术，和新型太阳能系列产品，现寻求合作伙伴，本公司现有厂房5000平方米，准备在工业园区征地20亩，新世界太阳能真空管项目。（大专院校技术参股，或来投资均可）



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市金榆互感器厂

	
	注册地址
	          市   金坛     县

	
	法定代表人
	刘柏榆

	
	联 系 人
	刘其
	电话
	0519-2850115

	
	传    真
	0519-2850179
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1.5年

	
	
	投资回收期
	5年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市区

	
	投资总额
	  100万元-200万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	电子、节能、仪器仪表等方面的产品均可考虑

现在7000余平方米面积，1700平方米厂房可以利用，也可新建厂房不满足新产品的开发的需要。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市金鹏汽车配件有限公司

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	严乔成

	
	联 系 人
	丁倩
	电话
	0519-2896628

	
	传    真
	0519-2895555
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003年4季度

	
	
	投资回收期
	1年

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  江苏省金坛市

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有厂房4000平方米，有玻璃珠生产线一条，生产GBZ系列高强度玻璃珠，经专家鉴定为国内首例。

现在玻璃珠系列产品中的一种需要打孔，速度要快且不破裂，珠体材料，钠钙玻璃




附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	金坛市华东偶联剂厂

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	樊福定

	
	联 系 人
	汤新华
	电话
	0519-2523929

	
	传    真
	0519-2523268
	E－mail
	

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	投产后

	
	
	投资回收期
	1年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业占地面积10050平方米，有空余厂房300平方米，有若干反应  闲置，需投资新上化工项目，要求具有较大市场发展潜力，能够进行工业化生产，成熟的工艺和制备方法及熟练操作者，产品技术具有国内领先水平，可替代进口产品或能出口创汇，能带动相关行业的发展。


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件二

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企
业
基
本
信
息
	企业名称
	金坛市土木工程仪器厂

	
	注册地址
	          市        县儒林镇

	
	法定代表人
	杨志余

	
	联 系 人
	杨志余
	电话
	0519-2562658

	
	传    真
	0519-2567658
	E－mail
	

	投
资
项
目
要
求
	投 资
领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	技术成熟1年后

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	33%

	拟
投
资
计
划
	投资地域
	  金坛

	
	投资总额
	  50万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有5幢生产及生活用房，拟新建20个流水线生产车间。企业已有液压试验设备5套，渗水试验设备6套，传感器标定设备8套，车床6台，附属设备16套，拟新添线切割设备3套，数控车床5台。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会
企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港金龙树脂厂

	
	注册地址
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	法定代表人
	胡浩平

	
	联 系 人
	张从斌
	电 话
	0518-6365196

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □√化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工    □仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □√国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	投产后即产生效益

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	46%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	投资总额
	 100万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □√股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该企业占地面积4000平方米，厂房面积1200平方米，固定资产80万元人民币，主业技术工人10名，工人50名。主要设备有：反应釜、冷却塔、真空泵、冷凝器、导热油炉、化验设备等。由于该产品属于刚开发新产品，在技术上还有许多难点，现需投入资金，在技术上予以扶持，帮助解决技术难题。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会
企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港新龙珠化工厂

	
	注册地址
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	法定代表人
	柳洪良

	
	联 系 人
	柳洪良
	电 话
	0518-6361132

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □√化学  □医药  □金属与非金属
□建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工
□仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□√国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目
投 资
回 报
	何时产生效益
	投产后即产生效益

	
	
	投资回收期
	2.3年

	
	
	投资年回报率
	52%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市赣榆县城西镇工业园

	
	投资总额
	800万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □√股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该企业建于1995年2月，2000年进行技术改造并扩建，占地面积8000m2，厂房面积1500m2，固定资产600万元人民币，专业技术工人30名，工人80名，拥有国际先进的西咪替丁生产车间。现需投入资金，增添设备，进一步扩大规模，增加产量，以满足市场需求。


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


江苏省两院两校科技合作洽谈会

企业需求信息表
	企业基本信息
	企业名称
	连云港市墟沟铸造厂

	
	注册地址
	连云港市连云区墟沟海棠北路171号

	
	法定代表人
	王新宇

	
	联 系 人
	孙学萍
	电 话
	0518-2312494

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属
■建工建材      □航空航天      □环保  □节能   □轻工
□仪器仪表      □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	三年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资计划
	投资地域
	连云港市墟沟铸造厂内

	
	投资总额
	30万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    ■其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本企业需求建工建材有关方面的信息及相关的技术资料。本企业打算在建工建材方面投入一定资金进行该项目的生产、销售。本企业现有厂房1500平方米，机械设备有各种型号车床5台，40m立臂钻4台，直流弧3台，剪板机以及各种附属设备等。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


2-js-nt-cz001
难题名称: 矿用数据、图像、话路服务器
难题内容: 服务器是将数据、图像、语言打包上网，实现矿井设备网络化，更加便捷地实施煤矿安全监测、自动化控制、视频监视及调度通信，使上
述系统更加安全可靠，并节省了大量的电缆，使用维护更加简便。
主要技术参数要求: 传输速率：10/100M bit   传输距离：200KM（光纤环状网）

4路AV输入   8路标准话路  1路AV输出

防爆型式：隔爆兼本安
拟投资金: 500万元
常州天安自动化科技有限公司

0519—6692380   CZTA@sohu.com
傅裕刚

2-js-nt-cz003

难题名称: 离子干燥技术在生物活性及精细化工中应用
难题内容: 一种改变现有活性生物干燥的方式技术手段，由常州市范群干燥设备有限公司提供小试基地及装备，由国内活性生物发酵后处理。精细化工专家清华大学沈金玉教授参与，项目成功后将取代现有高成本的其它干燥技术，具有广阔的市场空间。
主要技术参数要求: 
1、 智能化控制参数

2、 符合GMP规范化（生物制药）

3、 使用温度20℃～37℃（部分0～150℃）

4、 真空度1333Pa

使用压力≤0.784MPa
拟投资金: 926万元（小试）

常州市范群干燥设备有限公司     0519-8828778-216    刘馗

2-js-nt-cz023

难题名称: 塑料扁丝负压吸收及吹送装置

难题内容: 该装置是塑料拉丝机组中一辅助装置作用是将已经成型的塑料扁丝在未进收卷前（即在挂丝过程中）,为了增加速度,提高工作效率,将线速度较高,还未挂上收卷的扁丝自动收集并输送到预定地方

主要技术参数要求：每一根扁丝的克重数不大于220tex,约有240根,并且在宽度为1400mm范围内一字均布排列,要求吸丝距度扁丝50mm时能自动吸收,并能输送到距吸丝口27米处,而且风机功率不大于11kw

常州市永明机械制造有限公司    0519-6713188 / 6713288  何  敏

yongming@yong-ming.com
2-js-nt-cz024

难题名称: 烟草除杂装置

难题内容: 该装置应用在卷烟制丝线和打叶复烤线上，将烟叶中的有害异物，如：金属、塑料、纸张、玻璃纸、麻绳等异物剔除，从而提高产品的品质。

烟草除杂装置主要4个主要部件组成：进料输送机、视频组件、回收箱和电控柜，其中视频组件最为重要，内有CCD摄像机、照明装置、高速气动电磁阀及控制电路组成，根据数字图像处理单元提供的异物相对坐标数值，利用压缩空气准确将异物剔除。控制软件的设计开发采用了自适应算法，所以操作方便，可靠性高。

主要技术参数要求：生产能力：6000～12000kg/h

·杂物有效剔除率≥80%

·烟叶误剔除率≤1%

·输送机带速：5m/s

·压缩空气耗量：约100m3/n

拟投资金：300万元

江苏智思机械制造有限公司  0519-6322000   6322536  孙  文

Zhisi@pub.cz.jsinfo.net
2-js-nt-cz027

难题名称: 医用高频功率闭环控制技术

难题内容: 智能型医用高频智能电刀，能根据患者阻抗变化，及时反馈调节输出功率。样机参考美国威利VALLEYLAB  FORCE  FX。该样机已购回。我公司目前已有两套进口射频功率分析仪，测试仪器齐全。

拟投资金：样机及研究开发拟投入40-50万元

常州市延陵电子设备有限公司  羌王乐国  0519-8821204
2-js-nt-cz033

难题名称: 射频IC、ID卡及其读卡器的国产化设计制作
难题内容: 1.射频IC、ID卡

EM ID卡大都为瑞士NEM或台湾GK公司的4100、4102系列IC芯片+线圈+卡基封装而成。每张卡有且只有一个唯一的不可更改和复制的ID内码（64位2进制加密的永不重复的卡号）。

2.读卡器

根据读卡器的最大读卡器感应距离，可分为：10~20㎝的普通读卡器、60~110㎝远距离读卡器、110~150㎝的远距离读卡器，大于150㎝的远距离读卡器。

YX-EM-100是应用地125KHz、EM4001格式的长距离读卡器，如使用长距离卡，读取距离为70~110㎝，它的优异性能主要有自动调谐和数字信号处理，这些性能能有效增加了读卡距离并减少导讯振荡和干扰。数据输出格式有RS232、W26、W34、W42，磁卡ABA Track2 10位及磁卡ABA Track2 14位数的输出格式。此外YX-EM-100MK3所特有的抗干扰软件系统，使两读卡器在外常接近的候，依然基本保持原有的工作状态，并不明显缩短距离。

主要技术参数要求：电源要求：12V DC   

电流消耗：常态  

频率：125KHz
读取距离：ISO卡测试距离大于100㎝

界面格式数据格式：RS232（9600，n，8，1）and wiegomd26/34
卡格式：只读64Bit Manchester编码

自动调谐：内置上电调谐及每10分钟巡回调谐

读卡指示：LED指示和蜂鸣器提高

拟投资金：壹仟万人民币

常州顺风发电设备有限公司  钱凯明  webmaster@czshunfeng.com 0519-6158958
2-js-nt-cz041

难题名称:电力线PLC载波抄表系统，集抄短信息系统

难题内容: 寻求简单可靠的自动抄表方法，通信媒体包括：红外线、无线电、电话线、光纤、电力线及同轴电缆等。电力线PLC载波抄表系统备受关注，由于电力线动态阻抗变化及通信处理的结输速率等难题影响着它的发展的前进。

主要技术参数要求：

8、 数据采集，处理及储蓄，校时功能；

9、 本地及远方设置进段，底数，抄表参数等；

10、 通信讯功能；

11、 3×220/380V范围176V-264V；

12、 视压功率≤15VA；

13、 断电十年数据不丢失；

一次通信成功率＞85%

拟投资金：150万元

金坛永利达电子仪表有限公司   0519-2891660  朱国富

2-js-nt-cz042

难题名称:CGM-1型智能集中抄表系统

难题内容: 本系统着手研究居民用水、电、煤气等三表的计量数据采集和计系统，使三表合一计量、计费、收费成为可能，方便居民生活，增加相关行业管理水平和经济效益的提高，适应建设智能化城市建设的需要。

主要技术参数要求：

4、 智能化仪表转角变换中产生电脉冲系列变换准确率。

5、 远程电脉冲信号的传输可靠性和准确性

6、 电脉冲信号和有线电视或通信的交换及与银行系统的接驳。
拟投资金：100万元

金坛市朝阳电子有限公司     0519-2611000   孙荣俊

2-js-nt-cz061
难题名称: 可控制应力状态下振弦传感器振弦与结构件直接刚性连接技术及其在批理制造中的应用。（国内已有此技术）

难题内容: 目前国内传统形式的振弦传感器其振弦与机架的连接是通过一个称作弦夹的过渡体，用紧定螺钉夹紧于机架上。此结构易于实现，成本低，但其结构存在不稳定性，以及弦两端轴线不易保持同心，致使弦局部产生弯曲应力，从而使得激振后的振弦谐振输出波形不稳定，且衰减快，数据信号难以采集，甚至传感器无输出，用此结构的传感器质量低劣。新型结构直接将振弦与机架挤压连接（挤压力与弦轴线相同），在环抱弦周围的局部接母体金属产生塑性变形，并使其与振弦材料发生晶格重建，合为一体，连接强度大于1000Mpa，且长期稳定可靠，此技术在国外是十分成熟，单端连接在试验室我们已经实现，其难点在于使弦应力处于可控制状态下的另一端，连接且应实用化，工程化，这需要对专用设备的研究制造和投入。

拟投资金：50万元

金坛市土木工程仪器厂    杨志余      0519-2562658
wX001
项目名称：寻求数控技术通用芯片

需求单位：无锡富达实业总公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇          邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英           电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：一种低成本单芯片，可设远、可转换的控制芯片，要求“转变”、“进给量”都可编程转换的单芯片。

拟投入资金：面议                     合作方式：其他

wX002

项目名称：开发自动寻星观察仪

需求单位：无锡市湖光学仪器厂

单位地址：无锡市滨湖区马山六号桥        邮编：214092

法人代表（或联系人）：李立峰、李越岭    电话：0510-5996559-559  

传真：0510-5996814   Email:chang@ sina.com
要达到的主要技术指标：用于发现、观察、锁定、跟踪目标，需达到：（1）三座标联动及分座标独立运行；（2）快速、精确计算；（3）精确控制的全天候观察仪。

拟投入资金：面议         合作方式：委托开发、成果转让

wX003

项目名称：寻求时段和分类都可编程的单芯片控制技术

需求单位：无锡市富达实业总公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇        邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英         电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：时段和分类都可编程的单芯片控制技术。

拟投入资金：面议                    合作方式：其他

wX004

项目名称：HFC网络设备实时监控专家系统技术开发

需求单位：无锡市路通电子技术有限公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇          邮编：214063

法人代表（或联系人）：王淑海           电话：0510-5514595-18

要达到的主要技术指标：网管系统实时采集HFC网络远程设备的各种参数数据，并对网络运行总体分析和评判，同时控制设备的运行状态。包括：（1）建议专家知识库，决定预测策略；（2）分析设备运行状态，给出专家级的评判；（3）预测网络运行的发展趋势；（4）网络故障的早期诊断；可填补国内空白。

拟投入资金：100万       合作方式：股份合作

wX005

项目名称：寻求纺织空调设计编程技术

需求单位：无锡市河埒空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒口               邮编：214063

法人代表（或联系人）：蔡纪平、徐顺源        电话：0510-5801934

要达到以的主要技术指标：根据国内不同地区气象参数，纺织厂的不同规模和工艺要求，只需进行选择即可完成冷热负荷计算和喷水室热工计算。计算结果可人工干预修正。要求计算内容清晰完整，计算结果可直接用于通风机、水泵及纺织空调构件的选型、费用的预算。要求利用计算结果可绘制空调室排列图，车间通风系统图，真空吸尘系统平面图和给排水、汽系统图。

拟投入资金：面议             合作方式：其他
wX006

项目名称：开发用单片机控制、全控桥可控硅励磁装置

需求单位：无锡市联合电控设备厂

单位地址：无锡市滨湖区联合工业园          邮编：214063

法人代表（或联系人）：丁林翔               电话：0510-5516514

要达到的主要技术指标：对本厂产品半控桥可控硅励磁装置进行创新开发。

拟投入资金：面议              合作方式：委托开发、其他

wX007

项目名称：寻求使用寿命长的声组件技术成果

需求单位：无锡市太湖渔机厂

单位地址：无锡市滨湖区梅园军民路88号      邮编：214064

法人代表（或联系人）：严建敏                电话：0510-5518233

要达到的主要技术指标：频率20KHZ在长时间使用后（温度70℃-90℃）频率下降至18KHZ左右。

拟投入资金：面议         合作方式：成果转让

wX008

项目名称：遥控密码门锁的升级创新开发

需求单位：无锡市富达实业总公司

单位地址；无锡市滨湖区河埒镇       邮编：214063

法人代表（或联系人）：钱美英        电话：0510-5865035

要达到的主要技术指标：增加距离10米的二次识别机，不带识别机能不认主人而不开门，具有识别主要身份的功能。如发展子母系列，子母机离开10米则能报警，起到看护和查寻提示作用。

拟投入资金：面议             合作方式：其他

wX009

项目名称：寻求模块电源、逆变电源新技术

需求单位：无锡海德电子有限公司

单位地址：宜兴市丁蜀镇汤蜀路        邮编：214221

法人代表（或联系人）：王召领         电话：0510-7409980

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

wX010

项目名称：开发空气超声测量仪表新技术

需求单位：宜兴市三恒自动化仪表有限公司

单位地址：宜兴市环科园绿园路         邮编：214025

法人代表（或联系人）：毕成模          电话：0510-7065170

要达到的主要技术指标：对环境污染源进行远程监测，要求：技术成熟，数据精确，达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

wX011

项目名称：开发高温涡流位移传感器新技术

需求单位：宜兴申大电子称量有限公司

单位地址：宜兴市环科园南河路1号         邮编：214205

法人代表（或联系人）：盛畔松              电话：0510-7065871

要达到的主要技术指标：技术成熟，产品应用范围广。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wX012

项目名称：开发SAFMS型六维腕力传感器新技术

需求单位：宜兴申大电子称量有限公司

单位地址：宜兴市环科园南河路1号         邮编：214205

法人代表（或联系人）盛畔松               电话：13806155599

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wX013

项目名称：开发循环流化床综合控制系统

需求单位：无锡隆达电仪成套有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇万新村          邮编：214187

法人代表（或联系人）：赵伟生、傅智慧         电话：0510-3305075

要达到的主要技术指标：（1）热电锅炉经济燃烧；（2）无污染；（3）无人值守；（4）远程监控；（5）符合信息化系统要求。

拟投入资金：200万元         合作方式：股份合作

wX014

项目名称：引进电子相度传热装置的新材料

需求单位：无锡中科机械有限公司

单位地址：无锡市新惠路436号          邮编：214043

法人代表（或联系人）：顾仁祖 张妍      电话：2602705

E-mail:guyz@wxzk.hef

要达到的主要技术指标：采用新材料、新工艺使传热效果比现有产品提高2%。

拟投入资金：270万         合作方式：其他

wX015

项目名称：引进工业用电子秤新技术成果

需求单位：无锡市安泰电器设备有限公司

单位地址：无锡市北塘区金山北工业经济园      邮编：214037

法人代表（或联系人）：陈晓敏 陈建军         电话：0510-3077163

传真：0510-3079669

要达到的主要技术指标：技术领先、计量精确，产品达国家标准。

拟投入资金：30万元         合作方式：委托开发，成果转让

wX016

项目名称：开发电加热器工程数据库

需求单位：华能无锡电热器材有限公司

单位地址：无锡市北塘区山北大桥堍        邮编：214037

法人代表（或联系人）：俞祥九 戚洪明      电话：0510-3011648

传真：0510-3700914   E-mail:wxhr@wst.net.cn

要达到的主要技术指标：数据信息准确，使用快捷便利。

拟投入资金：1-2万元         合作方式：委托开发

wX017

项目名称：引进无线同步发射和同步接收新技术成果

需求单位：无锡市金旅声科技有限公司

单位地址：无锡市通惠东路436号422-424室     邮编：214043

法人代表（或联系人）：张友军 马骅         电话：0510-2625560

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：10万元         合作方式：成果转让

wX018

项目名称：开发网络电话交换系统新技术成果

需求单位：无锡市亚通科技有限公司

单位地址：无锡市通惠东路436号     邮编：214044

法人代表（或联系人）：王一          电话：0510-2602705

E-mail:lp90@hotmail.com

要达到的主要技术指标：技术领先、快捷通畅，产品达国家标准。

拟投入资金：100万元         合作方式：股份合作

wX019

项目名称：开发液晶显示屏晶体材料生产新技术

需求单位：无锡市锡山区广通电子工程有限公司

单位地址：无锡市锡山区东亭镇    邮编：214101

法人代表（或联系人）：殷文龙         电话：0510-8709816

要达到的主要技术指标：技术在国内领先，产品达到国际标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wX020

难题名称：开发IC卡加油系统，加油站管理系统的智能化自动控制系统
需求单位名称：江阴市富仁高科有限公司
注册地址：江阴市通渡路8号
联系人：谢传安、袁仁伟                    联系电话：0150-6112888

传真：0510-6113753

拟投入资金：商洽                          投资方式：股份合作
wX021

难题名称：引进PE导电材料与生产新工艺，解决发热的技术难题
需求单位名称：江阴市峭岐塑料型材厂
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：徐国强                             联系电话：0510-6561370

传真：0510-6561370

拟投入资金：20万元                         投资方式：商洽
wX022

项目名称：引进电视机显示器高精度电子枪、纳米涂层、精准电路控制技术

需求单位：江苏爱田电器有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇晓星村    邮编：214151

法人代表（或联系人）：杨陈纲  余飞     电话：0510-2706394

传真：0510-2705978

要达到的主要技术指标：150流明亮度，Lnternet 模式，技术领先，产品达国家标准。

拟投入资金：1000万元               合作方式：其他

wx023
项目名称：引进数控内圆磨床新技术成果

需求单位：明鑫机床有限公司

单位地址：无锡市湖滨路157号B区22号          邮编：214071

法人代表（或联系人）：                          电话：0510-5100115

要达到的主要技术指标：产品属机电一体化产品，是汽车、轴承行业更新换代的急需品种。

拟投入资金：面议             合作方式：合作开发，成果转让

wx024

项目名称：电磁感应开水炉，电磁感应烹调炉产品质量攻关

需求单位：无锡市桑普电讯器材厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇          邮编：214071

法人代表（或联系人）：钱志春           电话：0510-5107339

要达到的主要技术指标：完善产品质量，提高产品寿命，减少故障，扩大应用领域。

拟投入资金：300万元            合作方式：股份合作

wx025

项目名称：寻求TLC系列铜铝型材挤压机新技术成果

需求单位：无锡市北桥机械厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇         邮编：214071

法人代表（或联系人）：王富勇        电话：0510-5106226

要达到的主要技术指标：达到国家标准，性能好，效率高。
拟投入资金：120万元            合作方式：成果转让、股份合作

wx026

项目名称：压气机叶轮整体模制造技术开发

需求单位：蠡湖叶轮制造公司

单位地址：无锡市滨湖区蠡园镇       邮编：214071

法人代表（或联系人）：王洪其        电话：0510-5108518

要达到的主要技术指标：不用拼块，一次整体性生产出橡胶模。

拟投入资金：10万        合作方式：委托开发或其了

wx027

项目名称：寻注汽轮机叶片生产新技术

需求单位：华洋汽轮机配件厂

单位地址：无锡市滨湖区蠡溪路新苗上     邮编：214071

法人代表（或联系人）：邵仁荣            电话：0510-5109824

要达到的主要技术指标：提高技术含量，改造叶片生产流程，缩短生产周期。

拟投入资金：100万元         合作方式：合作开发、委托开发、股份合作

wx028

项目名称：水煤浆锅炉开发、研制

需求单位：无锡市太湖锅炉厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇           邮编：214128

法人代表（或联系人）：吴钢              电话：0510-5952983

要达到的主要技术指标：应用水煤浆燃烧技术，提高煤的利用率，减少二氧化硫及粉尘的产生。要求（1）水煤浆浓度68±%；（2）粘度小于1200cp；（3）挥发粉＞30%；（4）低位发热值＞2000MJAKG/公斤

拟投入资金：300万       合作方式：委托开发

wx029

项目名称：厨房用大功率气源为天然气的引射式燃烧器技术开发

需求单位：无锡市大箕山工仪厂

单位地址：无锡市滨湖区大箕山          邮编：214063

法人代表（或联系人）：蒋玉良           电话：0510-5512025

要达到的主要技术指标：不需要外部动力（如：风机、空气压缩机等）辅助设施。天然气功率：45KW，适用于西气东输后的企事业单位食堂、宾馆、饭店的厨房。

拟投入资金：5万元        合作方式：股份合作

wx030

项目名称：解决锥度铣刀螺旋角有拐点的技术难题

需求单位：无锡市开达刀具模具有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷98号         邮编：214064

法人代表（或联系人）：缪名芳                 电话：0510-5502066

要达到以的主要技术指标：提高锥度铣刀螺旋曲面的园滑度。

拟资入资金：面议         合作方式：委托开发、成果转让

wx031

项目名称：解决汽车测速台离合齿盘易打齿的技术难题

需求单位：无锡市开达刀具模具有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷98号        邮编：214064

法人代表（或联系人）：缪名芳                电话：0510-5502066

要达到的主要技术指标：离合器合上时，汽车起步速度≤5KM/H，在这种条件下保证齿盘不打齿。

拟投入资金：10万元       合作方式：委托开发

wx032

项目名称：延长电动自行车蓄电池寿命及一次充电续行里程的技术难题攻关

需求单位：无锡市天晨电动车有限公司

单位地址：无锡市滨湖区雪浪镇         邮编：214125

法人代表（或联系人）：沈宗良          电话：0510-5185369

要达到的主要技术指标：使用寿命＞2年，一次充电行程＞50KM。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

wx033

项目名称：气波增压器高速运转时叶片变形技术难题攻关

需求单位：无锡市矫直机厂

单位地址：无锡市滨湖区雪浪镇           邮编：214125

法人代表（或联系人）：沈宗良            电话：0510-5185369

要达到的主要技术指标：引进新材料、新工艺、解决叶片变形难题。

拟投入资金：面议             合作方式：其他

wx034

项目名称：油井管、钻杆头技术开发

需求单位：无锡市二泉特种钢管有限公司

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇        邮编：214128

法人代表（或联系人）：王新中         电话：0510-5952529

要达到的主技术指标：开发内螺纹钢管，扩大油井管系列产品，提高设备利用率。

拟投入资金：500万元        合作方式：股份合作

wx035

项目名称：开发、研制高粘度动力混和机

需求单位：无锡市防腐化机设备厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇鲍农村      邮编：214128

法人代表（或联系人）：吴荣春             电话：0510-5952145

要达到的主要技术指标：粘度在10万里柏以上能均匀、高效混和。

拟投入资金：20万元       合作方式：委托开发

wx036

项目名称：张力控制系统开发

需求单位：无锡市江南印刷机械厂

单位地址：无锡市梁青路28号      邮编：214062

法人代表（或联系人）：曹立宏      电话：0510-5869190

要达到的主要技术指标：运用PLC人机界面，矢量变频器、AC电机组成数字张力系统。要求：7台电机组成，线速度300m/mnn

拟投入资金：30万       合作方式：委托开发

wx037

项目名称：引进热处理后变形校正新技术

需求单位：无锡市青龙机械力片模具厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇         邮编：214062

法人代表（或联系人）：陆凤娟          电话：0510-5501874

要达到的主要技术指标：钢材热处理后变形量：每米长度内平直度误差小于0.2-0.4。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx038

项目名称：引进快速管接头及管件新技术成果

需求单位：无锡市众恒液压油缸制造有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷3号     邮编：214064

要达到的主要技术指标：具有快速联接，耐腐蚀，所用管道不需机械加工等特点，能填补国内空白。

拟投入资金：面议           合作方式：股份合作

法人代表(或联系人)：黄晓波   电话：0510-5506000

wx039

项目名称：表面中心收卷分切机两个电机线速度同步的技术难题攻关

需求单位：无锡市包装机械厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214062

法人代表（或联系人）：朱锡明       电话：0510-5869265

要达到的主要技术指标：主电机和收卷电机的加减速度同步。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx040

项目名称：混凝土泵“S”阀技术开发

需求单位：无锡市众恒液压油缸制造有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园查巷3号       邮编：214064

法人代表（或联系人）：黄晓波              电话：0510-5506000

要达到的主要技术指标：阀中耐磨部件硬度要求达到HRC/60-62以上。

拟投入资金：30万元      合作方式：委托开发

wx041

项目名称：引进耐高温180℃直焊性聚酯亚胺漆包线新技术成果

需求单位：无锡华佳电子线材有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇厚嵩西路56号     邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、戴忠义           电话：0510-8720085        

传真：0510-8726988

要达到的主要技术指标：焊锡试验，焊锡槽温度：470±5℃，浸入时间：3S

拟投入资金：100万元     合作方式：其他

wx042

项目名称：引进耐高温155℃直焊性聚酯亚胺漆包线新技术成果

需求单位：无锡华佳电子线材有限公司

单位地址：无锡市锡山岖厚桥镇嵩西路56号    邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、戴忠义        电话：0510-8720085

传真：0510-8726988

要达到的主要技术指标：焊锡试验，焊锡槽温度460±5℃，浸入时间：4S。

拟投入资金：100万元      合作方式：其他

wx043

项目名称：引进金属陶瓷复合薄膜发动机新技术成果

需求单位：江苏莱宝驰摩托车制造有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇           邮编：214106

法人代表（或联系人）：华雪南、吴银根    电话：0510-8722370

Email:Jbc@laibaochi-js.com   传真：0510-8721598

要达到的主要技术指标：节油20%，废气排放下降40%，功率提高15%。

拟投入资金：300万元     合作方式：成果转让

wx044

项目名称：寻求VWB55AC变速箱支承新技术成果

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇锡港西路81号    邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏鹤良、魏中            电话：0510-8350266

Email:weizhong-mail@163.com   传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：1、静态性能：Fxmax=±15KN横向 不破坏；Fymax=±5KN纵向 不破坏  F2max=±10KN垂直向 不破坏。

2、焊缝质量：将支承骨架部开、关打磨平整，检验焊疑按标准EN2587和EN1287-PB检验焊接质量，焊缝深入母材＞0.2mm。

拟投入资金：200万元     合作方式：委托开发

wx045

项目名称：寻求表面处理新技术

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇锡港西路81号   邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏鹤良、魏中           电话：0510-8350266

Email:weizhong-mail#163.com   传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：（1）镀锌：镀锌层在不加保护膜情况下烘烤120℃/小时，盐雾试验240小时不出白锈；（2）镀银：不返黄；（3）镀前处理能提高表面处理附着力；（4）冷冲模、橡胶模设计服务。

拟投入资金：面议       合作方式：其他

wx046

项目名称：解决车架经喷塑后焊接处生锈的技术难题

需求单位：无锡市众星车架制造有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥镇      邮编：214104

法人代表（或联系人）：陈定荣       电话：0510-8715205

要达到的主要技术指标：引进车架表面处理新技术，使车架经表面处理后焊接处不生锈蚀。

拟投入资金：50-100万元    合作方式：委托开发

wx047

项目名称：引进新型JH轴流式搅拌器新技术

需求单位：宜兴市过滤设备厂

单位地址：宜兴市周铁镇朝阳路     邮编：214261

法人代表（或联系人）：牟小明      电话：0510-7501891

要达到的主要技术指标：技术领先，结构新颖，产品能达国家标准。

拟投入资金：面议      合作方式：成果转让、合作开发

wx048

项目名称：开发机械振动与噪声控制技术及推广应用

需求单位：宜兴百恩机械有限公司

单位地址：宜兴万石镇南漕      邮编：214217

法人代表（或联系人）：顾晓峰   电话：0510-7851529

要达到的主要技术指标：高新技术、技术水平在国内领先。

拟投入资金：面议       合作方式：合作开发

wx049

项目名称：开发汽车安全气囊新技术

需求单位：江苏永康机械有限公司

单位地址：宜兴市宜城镇         邮编：214206

法人代表（或联系人）：宗国强    电话：0510-7995577

要达到的主要技术指标：技术先进、安全可靠、产品达国有有关标准。

拟投入资金：面议     合作方式：合作开发

wx050

项目名称：引进汽车零部件处理技术

需求单位：宜兴长江活塞环有限公司

单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路    邮编：214252

法人代表（或联系人）：张永宽       电话：0510-7291024

要达到的主要技术指标：包括：1、金属表面复合扩渗强化技术；2、彩色钛；3、纳米材料应用技术；4、表面磷化防锈处理技术；5、高效切削技术与设备

拟投入资金：面议       合作方式：其他

wx051

项目名称：开发摩擦输送机系统新技术成果

需求单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路       邮编：214187

法人代表（或联系人）：白开军、郭大宏     电话：0510-3313751  3311041

要达到的主要技术指标：小车额定载荷800-1000kg，爬坡角度：15度，驱动电机功率0.1-0.2kw，标准轨6m，压撑压紧力30kg，线体速度20m/min，水平弯轨R=1.5m，2m。

拟投入资金：500万元    合作方式：股份合作

wx052

项目名称：共轮凸轮的技术开发

需求单位：无锡市宏星纺织器材厂

单位地址：无锡市惠山区洛社镇浒四桥     邮编：214187

法人代表（或联系人）：吴明德、刘茂荣    电话：0510-3311742

要达到的主要技术指标：开发共轮凸轮曲线设计模式。

拟投入资金：500万元        合作方式：合作开发、其他

wx053

项目名称：开发小模数齿轮冷挤和花键冷挤新技术

需求单位：无锡恒力标准件制造有限公司

单位地址：无锡市惠山区藕塘镇          邮编：214153

法人代表（或联系人）：相伟华           电话：0510-3295088

要达到的主要技术指标：技术领先、模具使用寿命长，特别是斜齿轮（螺旋角20°）的冷挤包括工件的前进表面处理，需达到B级精度。

拟投入资金：50万元        合作方式：合作开发

wx54

项目名称：开发、研制平面钢丝盘钢带除鳞机

需求单位：无锡三友冶金技术开发有限公司

单位地址：无锡市惠山区藉塘镇             邮编：214153

法人代表（或联系人）：高长斌              电话：0510-3295236

要达到的主要技术指标：采用机械法除鳞替代酸洗法除鳞的传统工艺，高效低耗，解决环境污染，填补国内空白。

拟投入资金：60万元            合作方式：其他

wx055

项目名称：引进矿用系列防爆电机新技术

需求单位：无锡锡安防爆电机有限公司

单位地址：无锡市锡澄南路173号             邮编：214171

法人代表（或联系人）：高晓红                电话：0510-3753437

要达到的主要技术指标：需下列新技术：（1）YBJ矿用系列防爆电子；（2）DSD矿用系列防爆电机；（3）防爆综合控制箱。

拟投入资金：100万元        合作方式：其他

wx056

项目名称：开发手机微型风机

需求单位：无锡市特瑞德净化器材有限公司

单位地址：无锡市大窑路178号            邮编：214022

法人代表（或联系人）：尢文倩             电话：0510-5188420

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：20万元        合作方式：其他

wx057

项目名称：开发球轴承滚道精研定量切削控制系统

需求单位：无锡市扬名清洗设备厂

单位地址：无锡市清扬路南长区交警大队旁      邮编：214023

法人代表（或联系人）：冯仲伦                 电话：0510-5754951

要达到的主要技术指标：以控制时间来控制精研切削量，精确至1微米。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx058

项目名称：开发轴取噪音（异音）测试系统

需求单位：无锡市扬名清洗设备厂

单位地址：无锡市清扬路南长区交警大队旁     邮编：214023

法人代表（或联系人）：冯仲伦                电话：0510-5754951

要达到的主要技术指标：能即时捕捉、反映轴承旋转中发出的噪音、异音，发出不同信号，以供可编程序控制器使用。

拟投入资金：面议        合作方式：股份合作

wx059

项目名称：寻求轴承新技术成果

需求单位：无锡市华洋轴承厂

单位地址：无锡市南站外桥头69号       邮编：214026

法人代表（或联系人）：胡大成           电话：0510-2125249  2106811

要达到的主要技术指标：需要下列型号轴承新技术：DZ6204；6204NP；B17-117D；63/28；boobllu;boo7LLu

拟投入资金：35万元          合作方式：其他

wx060

项目名称：提高螺杆泵橡胶、定子的耐磨性

需求单位：无锡市梁中螺杆泵厂

单位地址：无锡市中南路善念桥             邮编：214024

法人代表（或联系人）：钱福良、周建民      电话：0510-5403294

要达到的主要技术指标：耐高温150℃-220℃，耐磨、使用寿命长。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx061

项目名称：提高粉末冶金止推轴承的机构强度和耐磨性

需求单位：无锡市太湖无油润滑轴承厂

单位地址：无锡市扬名高新技术产业园       邮编：214024

法人代表（或联系人）：张伟忠、郑亮        电话：0510-5430752

要达到的主要技术指标：抗拉强度＞310Mpa，延伸率＞5%，硬度HB＞90，工作的转速8-12万转/分。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx062

项目名称：寻求增压器转子总成新技术成果

需求单位：无锡市南长区永兴机械制造厂

单位地址：无锡市塘径桥堍75号         邮编：214023

法人代表（或联系人）：张永安、谈三囡   电话：0510-5741824

要达到的主要技术指标：技术领先、高效节能，产品达国家标准。

拟投入资金：70万元        合作方式：其他

wx063

项目名称：寻求燃油粘度控制系统新技术

需求单位：无锡市沃富仪器制造有限公司

单位地址：无锡市扬名路15号         邮编：214023

法人代表（或联系人）：仇皓清、钱刚   电话：0510-2811903

要达到的主要技术指标：技术领先、控制精确。

拟投入资金：10万元        合作方式：其他

wx064

项目名称：解决纺织机械部分配件跳筒的技术难题及开发新产品

需求单位：无锡神龙格林精密机械制造公司

单位地址：无锡市凤翔苑13号之8             邮编：214044

法人代表（或联系人）：孙钢峰 华阿五  电话：0510-3132237  
传真：0510-3124921

要达到的主要技术指标：新产品要技术领先，产品达到国家标准。采用新工艺解决部分配件跳筒。

拟投入资金：300万元        合作方式：其他

wx065

项目名称：开发电缆接头生产新技术

需求单位：无锡鑫龙机械厂

单位地址：无锡市锡山区八士镇        邮编：214192

法人代表（或联系人）：马寿龙 秦建平  电话：0510-3781728

要达到的主要技术指标：技术新颖，性能良好，产品达国家标准。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx066

项目名称：寻求熔模铸造新工艺

需求单位：无锡市锡山峰达精密铸造有限公司

单位地址：无锡市锡山张泾镇          邮编：214194

法人代表（或联系人）：林伟新  电话：13801515925

要达到的主要技术指标：工艺技术领先，精密铸件产品达国家标准。

拟投入资金：面议      合作方式：其他

wx067

项目名称：开发盘拉铜管内螺纹盘拉管生产新技术

需求单位：无锡市隆达铜业有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇             邮编：214106

法人代表（或联系人）：浦益龙 孙建华  电话：0510-8721158

要达到的主要技术指标：技术成熟，工艺先进，产品达国家标准，扩大应用范围。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx068

项目名称：开发摩托车轮毂铝合金精密铸造新技术

需求单位：无锡市中联车辆配件有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇         邮编：214106

法人代表（或联系人）：谢建林  电话：0510-8723138

要达到的主要技术指标：开发新工艺技术，提高摩托车轮毂精密铸件的精度和性能。

拟投入资金：面议      合作方式：合作开发

wx-69

项目名称：开发钢材镀硬铬新工艺

需求单位：查桥山河电镀厂

单位地址：无锡市锡山区查桥镇          邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱维德  电话：0510-8711607

要达到的主要技术指标：工艺领先，采用新型添加剂，提合铬与钢材基材的结合率。

拟投入资金：面议        合作方式：合作开发

wx070

项目名称：铅白铜线材易断裂、开裂技术难题攻关

需求单位：锡先异型材料有限公司

单位地址：无锡市锡山区东湖塘镇          邮编：214196

法人代表（或联系人）：蔡惠英 蔡金良  电话：0510-8790845

要达到的主要技术指标：采用新工艺、新技术，提高线材的强度和韧性，解决断裂、开裂问题。

拟投入资金：面议      合作方式：其他
wx071

项目名称：引进机械高新技术成果及产品
需求单位名称：江阴市国光轧光机纤维辊有限公司
注册地址：江阴市利港镇南
联系人：张国方、张益                    联系电话：0510-6631242

传真：0510-6631051                       E-mail:heut@163.net

拟投入资金:510万元                      投资方式:股份合作
现有生产条件或需求：具有生产需要的厂房、设备
wx072

项目名称：寻求制药机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市昌盛制药机械厂
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：黄新明                          联系电话：0510-6341342

传真：0510-6341342

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，设备20台套。
Wx073

项目名称：引进化工、建材、环保机械新技术成果
需求单位名称：江阴市康盛机械有限公司
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：钮建鳌、包甲敏                  联系电话：0510-6347220

拟投入资金：200万元                     投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：

    现有厂房面积4000平方米，车床、龙门刨、镗床、铣床、平磨、外园磨、插床等30台设备。
Wx074

项目名称：寻求橡机或机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市祝塘镇颜介桥村
注册地址：江阴市祝塘镇颜介桥村
联系人：张国华、张小明                  联系电话：0510-6341167

传真：0510-6341167

拟投入资金：200万元                     投资方式：商洽
现在生产条件或需求：现有厂房面积4000平方米及铣、刨等数十台设备，属守信誉企业。
Wx075

项目名称：引进橡胶、环保机械新技术成果
需求单位名称：江阴市橡校机械维修备件厂
注册地址：江阴市文林镇文西路
联系人：潘晓明                           联系电话：0510-6341222

传真：0510-6341222

拟投入资金：150万元                     投资方式：股份合作或商洽
现有生产条件或需求：现有厂房面积2500平方米，设备齐全，制造能力强。
Wx 76

项目名称：寻找机械、五金新产品
需求单位名称：江阴市文林富阳五金厂
注册地址：江阴市文林镇富阳村
联系人：包玉忠                          联系电话：13063603318

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积1000平方米，设备能满足生产需要。
Wx077

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林装璜门窗厂
注册地址：江阴市文林镇西街
联系人：黄国度         联系电话：0510-6341231、13003379487

拟投入资金：100万元                      投资方式：商洽
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米及车床、冲床等设备。

Wx78

项目名称：引进机械、冶金新技术成果
需求单位名称：江阴市新升电梯附件厂
注册地址：江阴市文林镇石堰村
联系人：涂锋          联系电话：13806174763  传真：0510-6342032

拟投入资金：100万元                     投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，冷作设备能满足生产需要。
Wx79

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林人造金刚石制品厂
注册地址：江阴市文林镇
联系人：包玉申                           联系电话：0510-6341380

传真：0510-6347390                        E-mail:BHUshi@Bhushi.com

拟投入资金：150万元             投资方式：一次性买断或股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，精密机床数十台。
Wx80

项目名称：寻找机械新技术成果
需求单位名称：江阴市液压油管有限公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅
联系人：谢耀坤、谢文庆   联系电话：0510-6631142  传真：0510-6635083 

拟投入资金：商洽  

现有生产条件或需求：现有厂房面积7000平方米，板金及钢管加工设备多台。
Wx81

项目名称：引进冶金新技术、新产品
需求单位名称：江阴市港西金属制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇伞湖村湖南2号
联系人：曹福祥、曹富祥                   联系电话：0510-6225052

  
            





      E-mail:BHUshi@Bhushi.com

拟投入资金：280万元                      投资方式：股份合作
现在生产条件或需求：

    本公司专业冷轧钢带（黑色、光亮）制管。现有厂房面积1500平方米，冷轧机、外园精磨、自动分条机、全自动退火炉等满足生产需要的设备。
Wx82

项目名称：寻求冶金新技术成果
需求单位名称：江阴市飞燕实业有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇兴塘新村1号
联系人：蒋云南       联系电话：0510-6388888    传真：0510-6388888

拟投入资金：商洽
现有生产条件或需求：厂区总面积2000平方米，有生产需要的大型冶炼炉和化验设备。
Wx83

项目名称：引进制药、食品包装机械新产品
需求单位名称：江阴市祝塘永欣低温设备厂
注册地址：江阴市祝塘镇云欣路104号
联系人：王永清、孔维莱                    联系电话：0510-6381767

传真：0510-6381767                         E-mail:yongxincn@sina.com

拟投入资金：40万元                        投资方式：商洽
现有生产条件或需求：厂房和设备能满足生产需要。
Wx84

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市金利达轻工机械有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇云欣路104号
联系人：张雪堂       联系电话：0510-6381096   传真：0510-6381096                          

拟投入资金：商洽                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：现有厂房面积600平方米，各种设备12台。
Wx85

项目名称：引进机械新技术、新产品
需求单位名称：江阴市灵达机械制造有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇建南村
联系人：丁建林、徐瑛                         联系电话：0510-6381786

传真：0510-6380807                            E-mail:Jihool@21cn.com 

拟投入资金：商洽                             投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米并具备机械制造的全套工艺设备。
Wx86

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市大创机械制造有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇
联系人：王玉平                               联系电话：0510-6389777

传真：0510-6387755                

拟投入资金：商洽                             投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房和设备能满足生产需要。
Wx87

项目名称：引进橡塑机械新产品
需求单位名称：江阴市瑰宝橡塑机械有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇工业B区A座
联系人：孔建平、孔荣平                       联系电话：0510-6383477

传真：0510-6385180 

拟投入资金：商洽                             投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

    厂区占地面积6700平方米，并有车、刨、磨、铣等机械加工设备30台套。
Wx88

项目名称：寻求机械新技术成果
需求单位名称：江阴市宝欣机械厂
注册地址：江阴市祝塘镇环西路92号
联系人：谢长清                               联系电话：0510-6381009

传真：0510-6381009 

拟投入资金：商洽                  投资方式：一次性买断或其他方式
现有生产条件或需求：现有厂房面积500平方米，机械加工设备比较齐全。
Wx89

项目名称：引进气门嘴或机械、交通新技术、新产品
需求单位名称：江阴市创新气门嘴有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：徐进民、徐建龙                       联系电话：0510-6201873

传真：0510-6204926 

拟投入资金：300万元                          投资方式：商洽
现有生产条件或需求：

    现有厂房面积20000平方米，拥有的进口设备、国产设备已投资2000多万元。
Wx90

项目名称：引进机械或其他新技术、新产品
需求单位名称：江阴市忠达轴承附件厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：张忠                                 联系电话：0510-6538398

传真：0510-6533111 

拟投入资金：200万元                          投资方式：商洽
现有生产条件或需求：厂房及机械加工设备能满足生产需要。

Wx91

项目名称：引进超硬工具新技术、新工艺、新产品
需求单位名称：江阴市超硬工具厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：庄玉才、庄政伟          联系电话：0510-6531530、6532213

传真：0510-6538180              E-mail:funlin@pul.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：100万元                           投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房及设备能满足生产需要。
Wx92

项目名称：寻求冶金、轻工新技术成果
需求单位名称：江阴市天宇镍网有限公司
注册地址：江阴市
联系人：朱金法、俞平、刘险峰          联系电话：0510-6361890、13906161840

传真：0510-6366716                     E-mail:Ytyco@pub.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，及生产线等设备。
Wx93

项目名称：寻求新技术成果
需求单位名称：江阴市四达金属拉丝有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇云顾路92号
联系人：郁文娟、李国初                          联系电话：0510-6381215

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：现有厂房面积300平方米，冷藏轧螺纹机，连续拉丝机等设备。
Wx94

项目名称：引进新技术、新产品
需求单位名称：江阴市连洋实业有限公司
注册地址：江阴市利港镇
联系人：张一峰        联系电话：0510-6381161    传真：0510-6381161   

拟投入资金：350万元                              投资方式：股份合作    

现有生产条件或需求：现有设备是拉丝机、中拉机、退火机等设备，厂房能满足生产需要。
Wx95

项目名称：引进化轻机械新产品
需求单位名称：江阴市申龙化轻设备厂
注册地址：江阴市祝塘镇新巷村
联系人：王国祥            联系电话：0510-6384567      传真：0510-6381491   

拟投入资金：商洽                                投资方式：一次性买断    

现有生产条件或需求：现有厂房面积1000平方米，各类机械加工设备12台。
Wx96

项目名称：寻求制药机械新技术成果
需求单位名称：江阴市五金制药机械厂
注册地址：江阴市祝塘镇云顾线祝塘段68号
联系人：邱忠鳌          联系电话：0510-6384256    传真：0510-6384256   

拟投入资金：商洽                                投资方式：一次性买断    

现在生产条件或需求：现有厂房面积500平方米，各类机械加工设备15台。
Wx97

项目名称：开发层叠式离心气泵新技术成果

需求单位：无锡市光明特种泵厂

单位地址：无锡市北塘区黄巷镇二化机路西侧      邮编：214046

法人代表（或联系人）：金忠高    电话：0510-3113408  传真：0510-3137163

要达到的主要技术指标：在转速在1200/rpm状态下，轴承运转一年以上无损坏，噪声低于70A/dB。

拟投入资金：面议     合作方式：委托开发

wx98

项目名称：消除针孔、气孔的技术难题攻关

需求单位：无锡市中联车辆配件有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇朱巷桥       邮编：214106

法人代表（或联系人）：谢建林  电话：0510-8723138  传真：0510-8723138

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，消除重力铸造过程中的针孔、气孔，提高产品质量。

拟投入资金：面议     合作方式：其他

wx99

项目名称：寻求冷冲模、塑料模等相关新技术

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇港西路81号      邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏中  电话：13093009775  传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：采用新技术，提高模具功能，确保产品达国家标准。

拟投入资金：面议    合作方式：合作开发

wx100

项目名称：开发、研制智能化机器人小车

需求单位：无锡市一和机电有限公司

单位地址：无锡市锡山区张泾镇惠巷西           邮编：214194

法人代表（或联系人）：张剑跃  电话：0510-3791432  传真：0510-3797812

要达到的主要技术指标：高新技术、性能优良、全自动化、应用范围广。

拟投入资金：面议     合作方式：合作开发

wx101

难题名称：解决设备的自控系统及拉拔油的去污过滤
需求单位名称：江阴市连洋实业有限公司
注册地址：江阴市人民北路19号
联系人：张一峰                            联系电话：0510-6381161

传真：0510-6381161

拟投入资金：350万元                       投资方式：股份合作 

需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    结合设备实际，设计并完成拉拔、排线、退火等设备系统的电脑自动控制系统，并提供相关技术资料。设计不使用沉淀方法而解决拉拔过程中润滑油（并起冷却作用）油污的过滤去污专用设施，提供相关技术资料。
Wx102

难题名称：解决钢管卧式TIG焊
需求单位名称：江阴市液压油管油公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅73号
联系人：谢跃坤 谢文庆                      联系电话：0510-6631142

传真：0510-6635083                          拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

钢管两头同时焊接，单面焊接双面成形，焊接时不添焊丝，焊缝无缺陷。

Wx103

难题名称：提高硬聚氯乙烯排水用管材、管件质量
需求单位名称：江阴市恒通模塑有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇华村
联系人：蒋建清、蒋正才                   联系电话：0510-6539108

传真：0510-6535672                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    解决硬聚氯乙烯排水用管材的配方和工艺，克服管件有斑点的问题，提高光洁度。
Wx104

难题名称：提高硬聚氯乙烯芯层发泡管材质量
需求单位名称：江阴市恒通模塑有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇华村
联系人：蒋建清、蒋正才                   联系电话：0510-6539108

传真：0510-6535672                       拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    调整硬聚氯乙烯芯层发泡管材的配方、工艺、解决内壁有气泡，管材重等问题。
Wx105

难题名称：寻求人造金刚石导电性检测仪器
需求单位名称：江阴市超硬工具厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：庄玉才、庄政伟                   联系电话：0510-6531530

传真：0510-6538180                        E-mail:funlin@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：10万元                       投资方式:商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    人造金刚石在电镀过程中导电，就会使金刚石外表镀上镍,影响切割，为此，须有检测人造金刚石导电性的仪器。
Wx106

难题名称：解决电铸槽液分析的技术难题
需求单位名称：江阴市天宇镍网有限公司
注册地址：江阴市长寿镇
联系人：朱金法、俞平                     联系电话：13906161840

传真：0510-6366716                        E-mail:jytyco@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    能随时正确了解槽液成份，了解镍离子运动的影响，以控制制网质量。
Wx107

难题名称：引进铬锆铜的连铸新工艺
需求单位名称：江阴市电工合金有限公司
注册地址：江阴市周庄镇港西路113号
联系人：陈希康、张忠良                    联系电话：0510-6221334

传真：0510-6223334

拟投入资金：50万元                        投资方式：商洽
wx108

难题名称：解决杂志、书刊的双面印刷，和采用折页机装订
需求单位名称：江阴市同庆商务印刷有限公司
注册地址：江阴市通江南路146号
联系人：李荣庆、刘玉芬                    联系电话：0150-6111888

传真：0510-6111888                        E-mail:tqqy@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：1500万元                      投资方式：股份合作
wx109

难题名称：寻求阀控式全密封免维护铅酸蓄电池低温放电技术
需求单位名称：江阴市远东特种蓄电池厂


注册地址：江阴市璜士镇璜石路87号
联系人：周乙民                              联系电话：0150-6652889

传真：0510-6651128

拟投入资金：3万                             投资方式：一次性买断
需解决的关键技术和要达到的技术质量：

解决配方技术，使蓄电池在-30℃时能放80%的容量。

Wx110

项目名称：开发优质除渣剂

需求单位：无锡市欣顺铸钢厂

单位地址：无锡市滨湖区南泉镇塘曹村         邮编：214128

法人代表（或联系人）：周祖福   电话：0510-5952953

要达到的主要技术指标：解决铸钢过程中的高效除渣的技术难题。

拟投入资金：10万        合作方式：委托开发

wx111

项目名称：引进频率自动分选机、角度分选机新技术成果

需求单位：无锡方大电子有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇锡陆路46号    邮编：214151

法人代表（或联系人）：方新根 魏亚中   电话：0510-3201988  

传真：0510-3209361

要达到的主要技术指标：自动分选，精度准确，产品在国内具领先水平。

拟投入资金：面议           合作方式：其他

wx112

项目名称：锅炉受压部件技术攻关

需求单位：东方锅炉厂无锡热管分厂

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇西漳村       邮编：214152

法人代表（或联系人）：唐建秋 毛行霖       电话：0510-3231242

传真：0510-3239985   E-mail:dbcwx@dbcwx.com

要达到的主要技术指标：技术领先，产品达A级锅炉部件技术要求。

拟投入资金：100万元           合作方式：其他

wx113

项目名称：开发高精度冷拔钢管新技术

需求单位：无锡大金高精度冷拔钢管有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥312国道旁         邮编：214151

法人代表（或联系人）：龚明达  许卫东          电话：0510-3239908

传真：0510-3239978

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，冷拔钢管精度高于同类产品。

拟投入资金：面议           合作方式：其他

wx114

项目名称：引进不锈钢冷拉型钢新技术成果

需求单位：无锡市钱桥天辰冷拉型钢有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇玉泉路42号       邮编：214151

法人代表（或联系人）：孙屏东 许适              电话：0510-3211123

传真：0510-3202264   E-mail:www.wuxitianchen.com

要达到的主要技术指标：技术领先，常规产品园钢精度8级，异型钢9级。

拟投入资金：200万元           合作方式：委托开发，成果转让

wx115

项目名称：开发1500吨折弯机、数控开卷线和立体车库新技术

需求单位：无锡金球机械有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇钱威路54号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：平伟  惠淑菁           电话：0510-3202613

传真：0510-3202944

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺新颖，产品达国家标准，具国内领先水平。

拟投入资金：1000万元           合作方式：委托开发

wx116

项目名称：开发平面钢丝刷盘钢带除鳞机新技术成果

需求单位：无锡市钱威金属压延有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇钱威路58号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：彭玉培   电话：0510-3201589  传真：0510-3201589

要达到的主要技术指标：技术先进、高效节能，产品既具环保型，又达国家标准。

拟投入资金：50万元           合作方式：其他

wx117

项目名称：引进煤气发生炉、压力容器新技术成果

需求单位：无锡市双马空分热力设备有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇洋溪桥堍    邮编：214151

法人代表（或联系人）：陆其生 章华洁      电话：0510-3233453

传真：0510-3233453     E-mail:www.wxshangma.com

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。

拟投入资金：40万元           合作方式：其他

yz002
	企业基本信息
	企业名称
	江苏亚宝绝缘材料有限公司

	
	注册地址
	     扬州市宝应县柳堡镇工业园区

	
	法定代表人
	宋成根

	
	联 系 人
	宋成根
	电话
	0514-8771027

	
	传    真
	0514-8775163
	E－mail
	By.ybjy@public.yz.js.cn

	投资项目要求
	投 资

领 域
	■机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	该项目建设期为15个月，投产后即可产生效益

	
	
	投资回收期
	约为3-4年

	
	
	投资年回报率
	约为28%

	拟投资计划
	投资地域
	扬州市宝应县柳堡镇工业园区  

	
	投资总额
	4000万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司现有完好的厂房，目前有两条定向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线，一条年产40吨幅宽500毫米全套生产设备，一条年产100吨幅宽`100毫米全套生产设备。两条生产设备先进，检测手段齐全。2002年月11月已通过ISO9001：2000质量管理体系论证。根据国内外市场的需求，公司决定拟投资再上双轴定向拉伸幅宽1200毫米，年产150吨聚酰亚胺薄膜生产线，谒诚需求科技合作，共同发展。


yz007
	单位名称
	仪征市海润纺织机械有限公司

	单位地址
	扬州市仪征渡江路92号
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3451741
	传真号码
	3451741

	联 系 人
	周亦江
	E－mail
	hrdex@vip.163.com

	难题名称
	
碳纤维材料构件

	内容说明

（300字内）


	
以碳纤维材料制造高强度机械结构件

	主要技术参数要求


	
1、制作导辊

2、替代部分钢板焊接件

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


yz010

	单位名称
	江苏扬力锻压机床有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区霍桥镇
	邮政编码
	225104

	电话号码
	0514-7461252
	传真号码
	0514-7461090

	联 系 人
	张加正
	E－mail
	yljs@yangli.cn

	难题名称
	开式单点多杆机构高性能压力机

	内容说明

（300字内）


	开式单点压力机通常采用曲柄连杆机构完成旋转运动向直线运动的转变，而滑块速度与曲柄转角存在以下关系
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随着现代多杆技术的发展，国外已经成功使用多杆技术实现了滑块向下死点运动接近匀速，而向上死点运动实现快速的压力机，其优越的性能能非常好的解决压延时材料的延伸率与压延速度的矛盾，同时机床的使用效率大为提高。

	主要技术参数要求


	以我公司JZ21-160型压力机为例：公称力1600kN；公称力行程6㎜；滑块行程160㎜；滑块行程次数40次/分；最大装模高度350㎜；装模高度调节量110㎜；主电机15kW ；主传动为一级带传动和一级齿轮传动，希望能够在现有传动系统改动不多的情况下实现：下行程6.4m/min匀速，回程＞10m/min。

	前景预测


	本项技术改造既不影响压力机的一般功能，又使其使用范围得到了进一步延伸，其替代液压机进行的拉伸弥补了液压机效率低下的缺点，同时其低廉的成本又使其具有强大的竞争优势。

	拟投资金
	根据实际研究需要确定。


yz011

	单位名称
	扬州锻压机床有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区
	邮政编码
	225129

	电话号码
	0514-7501128
	传真号码
	0514-7501570

	联 系 人
	何灿昆
	E－mail
	

	难题名称
	机械压力机振动

	内容说明

（300字内）


	    机械压力机在工作时，滑块連杆作往复运动，飞轮作高速旋转，很容易产生振动，当振动较大时，不仅影响产品精度，还会影响周围环境。

	主要技术参数要求


	1、减少压力机特别是高速压力机的振动，提高机床精度和配套用模具使用寿命；

2、通过静平衡和动平衡研究，能准确分析出压力机振动规律。

	前景预测
	

	拟投资金
	拟投研究资金100万元。


  yz012

	企业基本信息
	企业名称
	扬州华鼎电器有限公司

	
	注册地址
	     扬州市邗江区

	
	法定代表人
	张良锁

	
	联 系 人
	顾小虎
	电话
	0514－7855980

	
	传    真
	0514－7855775
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 √国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	4年

	
	
	投资年回报率
	25%以上

	拟投资计划
	投资地域
	  江苏省扬州市邗江区

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有标准机械厂房6000平方米，35KVA及以下变压器生产线、检测试验设备，还有部分开关柜的加工能力，寻求新项目一是能利用现有资源，二是促进企业发展。




yz013

	单位名称
	扬州市南洋机械制造有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区
	邮政编码
	225129

	电话号码
	0514-7736158
	传真号码
	0514-7736108

	联 系 人
	王正田
	E－mail
	

	难题名称
	内螺纹钢管焊接技术

	内容说明

（300字内）


	    焊接内螺纹钢管主要用于制冷行业，是空调蒸发器和冷凝器用核心热交换元件。内螺纹钢管的生产是把管材内壁加工成各种形状的内螺纹凸筋，使液体在管内流动时产生涡流效应，加速热传递，效率高，节约能源。但由于国内焊接技术不高，焊接内螺纹钢管全靠进口，因此本企业急需此项技术。

	主要技术参数要求


	化学成份

机械性能

Cu

P

抗拉强度

bb(Mpa)

延伸率

%

硬度

(HB)

结晶粒度

(mm)

断面收缩率

¢(%)

>99.9

0.015-0.040

>205
>40
<40

0.015-0.040

>60


	前景预测
	国内刚刚起步，市场需求量大，应用前景广阔。

	拟投资金
	拟投研究资金100万元。


yz014

	企业基本信息
	企业名称
	扬州新扬电力器材有限公司

	
	注册地址
	     扬州市邗江区方巷镇

	
	法定代表人
	聂世英

	
	联 系 人
	李俊
	电话
	13805277606

	
	传    真
	0514－7626869
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 √国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003年

	
	
	投资回收期
	2－2.5年

	
	
	投资年回报率
	40%以上

	拟投资计划
	投资地域
	  江苏省扬州市邗江区

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司主要生产复合材料电缆导管，现有DBT和BLG两大系列产品，广泛用于全国各地电力通迅电缆保护工程。企业现有厂房3000平方米，5条美国PMIC控制微机缠绕生产线。公司主要需求电力行业行业和玻璃钢复合材料行业的高科技产品，以进一步提高公司经营规模。




yz015

	单位名称
	扬州市恒春科技开发有限公司

	单位地址
	扬州市邗江县       
	邮政编码
	225009

	电话号码
	0514-7987795
	传真号码
	7987800

	联 系 人
	周桂宝
	E－mail
	yzzcs@163.com

	难题名称
	数码采访机

	内容说明

（300字内）


	我国采访机一般使用日本或欧美厂家的，模拟机的市场基本不可能竞争，但尽快切入数码采访机的研发，将来会有很大的市场，实现专用与民用共存。

	主要技术参数要求


	1、使用USB驱动

2、存储空挡要能录音4-8小时（可换内存）

3、音质要近似模拟采访机

	前景预测


	首先进入广电行业，采用低价竞争方式，将个别记者配备扩大到人手一部，同时做民用的筹备，市场前景非常广阔。

	拟投资金
	500万元


yz016

	企业基本信息
	企业名称
	扬州市恒春科技开发有限公司

	
	注册地址
	           扬州市邗江区邗江路19号

	
	法定代表人
	蒋成玉

	
	联 系 人
	周桂宝
	电话
	0514-7987795

	
	传    真
	0514-7987800
	E－mail
	yzzcs@163.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  √□电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  √□环保  √□节能  □轻工  √□仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √□国际先进  √□国内领先  √□国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	1-2年左右

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	30%

	拟投资计划
	投资地域
	  扬州

	
	投资总额
	1000-1500万元

	
	投资方式
	  √□一次性买断    √□股份合作    √□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	厂房面积5000多平方米，拥有多条自动化生产流水线，各种精密仪器300多台（套）。

企业需求：需要专家的技术指导或共建实体。




	单位名称
	扬州市恒春科技开发有限公司

	地　　址
	扬州市邗江路19号
	邮编
	225009

	联系人
	周桂宝
	电话
	0514-7987795

	与“两院两校”拟合作或需求的内容（如到地方考察、组织专题洽谈交流活动、企业诊断、科技采购、技术顾问、共建实体等，如涉及专业、技术领域请稍加详细）：

技术顾问、共建实体



	希望省科技厅帮助、协调和解决的事宜：

牵线搭桥




yz018

	单位名称
	扬州恒星精密机械有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区汊河华洋东路16号
	邮政编码
	225127

	电话号码
	0514－7840113
	传真号码
	05147840113

	联 系 人
	黎成玉
	E－mail
	

	难题名称
	温、冷精锻复合成形技术

	内容说明

（300字内）


	对于复杂的锻件，简单的圆形制坯和一次锻造已无法成形，需采用几次预成形和温、冷相结合的工艺才能使之成形或净形，本项目拟采用锻造模拟软件，对复杂锻件进行锻前模拟，以确定最少的锻造工序和最经济的成形方法，达到降本增效和提高锻件高科技附加值的要求。

	主要技术参数要求


	表面粗糙度Ra3.2－0.4

技术尺寸精度：IT8级

锻件精相组织：1－4级

	前景预测


	当前汽车工业蓬勃发展，对零件的要求也越来越高，生产周期也大大缩短，许多零件由原先复杂的机加工改为精锻，平均每辆轿车上该类精锻达40公斤，前景十分广阔。

	拟投资金
	1000万元


yz019

	企业基本信息
	企业名称
	扬州恒星精密机械有限公司

	
	注册地址
	    扬州市邗江区汊河华洋东路16号

	
	法定代表人
	万恒龙

	
	联 系 人
	黎成玉
	电话
	0514－7840113

	
	传    真
	0514－7840113
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  √电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  √航空航天  √环保  √节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2005年

	
	
	投资回收期
	3－5年

	
	
	投资年回报率
	20%以上

	拟投资计划
	投资地域
	扬州市开发区邗江工业园  

	
	投资总额
	1000万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有固定资产5000万元，厂房面积15000平方米，拥有各类进口加工中心18台，数控车4台，数控电火花线切割8台，大、小压力机8台，其它普通加工设备100多台。公司主要从事精密锻造件、数控模具和外加工业务，现寻求机械、电子、等方面的高科技产品作为今后的主营业务。




yz020

	单位名称
	扬州恒星精密机械有限公司

	地　　址
	扬州市邗江区汊河华洋东路16号
	邮编
	225127

	联系人
	黎成玉
	电话
	0514－7840113

	与“两院两校”拟合作或需求的内容（如到地方考察、组织专题洽谈交流活动、企业诊断、科技采购、技术顾问、共建实体等，如涉及专业、技术领域请稍加详细）：

征求冷冲、冷温挤、热锻模具制造、金属塑性成形技术方面的顾问。

科技采购。



	希望省科技厅帮助、协调和解决的事宜：

提供当前国际、国内先进的制造技术信息；

提供新技术、新工艺、新产品相关信息。


yz024

	单位名称
	江苏曙光光电有限责任公司

	单位地址
	扬州市江阳中路32号
	邮政编码
	225009

	电话号码
	0514-7885305-2717
	传真号码
	0514-7887527

	联 系 人
	王  晔
	E－mail
	Yz.sgif@public.yz.js.cn

	难题名称
	小型目标识别及精密自动跟踪系统

	内容说明

（300字内）


	  用于小型侦察及攻击型飞行器的控制，要求体积小、重量轻、跟踪精度高、速度快。

	主要技术参数要求


	  跟踪精度：0.25mil
目标丢失率：1%

	前景预测


	  该项技术为小型侦察及攻击型飞行器的关键技术，在国防应用中的投入使用将产生极大的军事及经济效益。

	拟投资金
	适当投资


yz026

	企业基本信息
	企业名称
	江苏中山电缆厂

	
	注册地址
	扬州市开发区文汇南路188号

	
	法定代表人
	缪立山

	
	联 系 人
	张咏德
	电话
	0514-7850898

	
	传　　真
	0514-7870508
	E－mail
	YZ.ZSDL＠PUBLIC.YZ.JS.CN

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械   □农业　 √电子 　√化学 　□医药 　□金属与非金属　 □建工建材 　□航空航天 　□环保　 □节能 　□轻工　□仪器仪表　□其它

	
	项目技术水平
	√国际领先  □国际先进　□国内领先　□国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年6月

	
	
	投资回收期
	4年

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省扬州市开发区

	
	投资总额
	15000万元

	
	投资方式
	□一次性买断　　√股份合作　　□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本厂现有土地24177米2，厂房15950米2，生产设备244台/套,资产一亿多元，是国家863计划“聚合物光纤与系统集成项目”唯一的产业化承担单位。

1、目前该产品的光损耗衰为140－240dB/km，接入网中有效传输距离只有100米，使其应用范围受到较大限制。本厂希望“两院两校”，组织技术攻关，将其光损耗衰降低至150dB/km以内，有效传输距离达500米，能在较大范围内应用，使“光纤到户”的理想，变成现实。

2、请求中国科学院，努力促成中科院化学所，将“聚合物光纤及系统集成”项目的自主知识产权，折价后独家转让给江苏中山电缆厂，并在扬州一地实施本项目的产业化。

 3、请求中国科学院，对中科院化学所与江苏中山电缆厂，已协商确认的聚合物光纤项目的自主知识产权转让价值，进行最终确认，以加快双方组建聚合物光纤项目新企业的进程。
4、请求中国科学院，努力促成中科院化学所，与江苏中山电缆厂，共同组建国家级聚合物光纤工程技术研究中心（附建设方案）。




yz027

	企业基本信息
	企业名称
	扬州职业大学和扬州广播电视大学

	
	注册地址
	      扬州市市      县

	
	法定代表人
	周胜

	
	联 系 人
	游文明
	电话
	0514-7627152

	
	传    真
	7625793
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	*机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  *国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	近三年

	
	
	投资回收期
	6年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	 扬州 

	
	投资总额
	  2000万

	
	投资方式
	  □一次性买断    *股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	扬州职业大学有教职工469人，其中专任教师324人，教授、副教授和高级工程师等高级职称90人，讲师、工程师等中级职称223人。目前，校园占地230亩，校舍面积13万平方米。学校拥有先进的多媒体教室、计算机中心、CAD中心、数控加工中心、多媒体语音室及其他30多个各类专业实验室，学校计算机网络连接着中国教育科研网和国际互联网，现代教育技术日臻完备。学校体育设施齐全，学生宿舍和学生食堂条件良好，其他教学设施和生活设施齐备。
学校在“十五”期间将实现事业规模和办学条件新的飞跃。目前，新校区一期工程正在紧张施工。一座占地700余亩，建筑面积30万平方米，教学生活设施先进，环境幽雅、充满现代气息的新校区将矗立在我市西部新区。

目前，扬州市政府已经向省教育厅申请以扬州职业大学为班底筹建“扬州科技学院”。我校正面临着上层次、上规格、创特色的要求。因此学校寻求“两院两校”与我校合作，进行以“教授队伍、高学历教师队伍”建设等为主要内容的教师队伍的建设、专业建设。以及寻求资金或项目共建数控加工中心、CAD中心，提高高科技、新技术的开发和应用能力。
  我校数控加工中心、CAD中心是我校机械类专业学生进行实践性教学的重要场所。尽管设备条件好，资产近一千万元，但是目前无力进行高科技、新技术的开发应用。迫切希望“两院两校”能以资金或项目投入的形式给予支援。



yz030

	单位名称
	江苏富力数控机床有限公司

	单位地址
	扬州市邗江区
	邮政编码
	225104

	电话号码
	0514-7467001
	传真号码
	0514-7467003

	联 系 人
	潘殿生
	E－mail
	

	难题名称
	精密数控激光切割机开发

	内容说明

（300字内）


	   公司在近期内拟开发精密数控激光切割机，该机型采用飞行光路，交换工作台，切割板材大小为1500×3000，X轴拟采用悬臂结构，具有自动吸废功能，板材边界自动检测并自动进行坐标转换功能，并具有自动输出废料等功能。在精密数控激光切割机设计过程中，拟在以下几个方面寻求合作：

1、激光切割机控制过程的软件设计，在原来进口系统软件方面进行二次开发，使系统界面更易于操作，更宜人；

2、激光切割机切割头的设计必须具有互性，易调整性，易操作性；

3、激光切割机随动装置的设计必须灵敏可靠；

4、激光切割机的激光器调试及飞行光路的调整；

5、激光切割机整机调试。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	国内刚刚起步，市场需求量大，应用前景广阔。

	拟投资金
	拟投研究资金200万元。


  ha018

	企业基本信息
	企业名称
	淮安亚光电子有限公司             

	
	注册地址
	      市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	王恒銮  
	电话
	0517-3916343  

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司是从事生产经营交直流稳压电源，UPS不间断电源，安规测量仪器的电子工业企业，现有职工240人，固定资产1200万元，年产量20000台，产值1800万元，企业通过IS09000国际质量保证体系认证、二级计量确认，并已通过UPS后备式安全认证，目前公司的产品已有14个系列近200个品种，现有厂房5000多平方米，占地面积6600平方米，欲开发智能型精密净化交流稳压电源，在原精密净化电源的基础上，利用单片机控制系统，改变控制方式，实现稳压，抗干扰。
 


ha020

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市车辆机械配件厂

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	邵志善  
	电话
	13905230752

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有资产1200万元，固定资产520元，职工近200人，各类技术人员达40人，生产多种产品，上心盘铆钉机，枕簧检测线，车轮轴承跑合机。液压铆钉机，货车上心盘等，2001年销售额300万元。需枕簧自动检测线升级技术。

 


   ha021

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市楚州区惠民汽车配件公司

	
	注册地址
	淮安  市楚州  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	林惠泉
	电话
	0517—5962319

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	电蜗流缓速器在使用过程中，由于电磁效应，使行驶中的汽车急剧减速，从而使电蜗流缓速器发生变形，使电蜗流缓速器的原有精度受到影响，降低了设计精度。






ha022

	企业基本信息
	企业名称
	淮安淮城永久电机厂

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	郭少芳
	电话
	0517—5809728

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	风能发电机是一种利用自然风作原动力，通过风翼旋转而带动发电机发电。由于传动结构和电路方面的影响，使得效率不能达到理想状况，希能增加和提高发电机的效率。 



 


ha023

	企业基本信息
	企业名称
	金湖石油机械有限公司                         

	
	注册地址
	淮安  市金湖  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	邵金海
	电话
	0517-6893607  

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金湖石油机械有限公司是专门从事石油机械制造的江苏省高新技术企业，现有总资产1.1亿元，净资产4400万元，具有年生产石油机械10000吨、铸件4000吨、锻件5000吨、钢锭5000吨的生产能力。拟解决技术难度：1、球阀的密封技术问题。2、球阀的铸造技术问题。3、球阀的切削加工技术问题。4、球阀的表面处理技术问题。


 


    ha024

	企业基本信息
	企业名称
	金湖县红光仪表厂                  

	
	注册地址
	      淮安  市金湖  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	陈  云
	电话
	0517-6882705 

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金湖县红光仪表厂是原机械部定点生产仪器仪表的工厂之一，是江苏省高新技术企业，企业重视科技创新，已连续五年完成省、国家5个星火计划项目和火炬计划项目。目前，国内外液位（物位）测量，必须根据被测介质的介电系数（或介质比重）进行标定后再输入仪表进行计算设定，介质电系数（或比重）一旦有变化，其标定值需重新现场测定，否则测量结果会发生很大的误差。该项目由于设计了“智能化自标定”功能，解决了仪表的自动测量、自动辨识和自动标定及校准的难题。技术水平处于国际先进。 



 


ha026

	企业基本信息
	企业名称
	永丰机械有限公司

	
	注册地址
	      淮安  市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	孙苏兵
	电话
	0517-8702842

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	国有拟改国有控股军工企业，在破甲技术上居国内领先水平。技术问题：铜板400℃真空退火状态下材料结构变化的有效控制。

 


  ha028

	企业基本信息
	企业名称
	江苏华东机床制造有限公司

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	叶龙山
	电话
	0517—8212761

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	国有企业，300多人，1958年建厂，生产轻型车床等产品。产品大部分出口欧美、中东，技术人员40多人。企业发展目标为建设CK6430卡盘车床生产线，预计每年可在国内销售200台，年产值1400万元，利税70万元。目前样机已试制成功，正在完善。协作内容为提供技术指导，并提供部分资金。进度要求为下半年设备到位，明年上半年小批量生产。合作形式：双方共同投资，利润共享，具体比例待定。




   ha029

	企业基本信息
	企业名称
	洪泽县瑞特电子设备有限公司

	
	注册地址
	     淮安 市盱眙  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	袁伟一
	电话
	0517—7222718

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业是股份制公司，主要产品为机箱、机柜及电子仪器，资信等级AAA级，企业有较强的创新能力及较好的创新条件，已与多家高校院所合作。目前需解决的问题：1、机箱、机柜的电磁兼容设计，符合GJB151军用电磁兼容标准；2、函数信号源和数字合成信号源的小信号处理能达到毫伏级而无明显失真。




ha030

	企业基本信息
	企业名称
	洪泽县无线电设备厂

	
	注册地址
	      淮安 市洪泽  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	端木传忠
	电话
	0517—7618889

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	该厂现拥有固定资产180万元，年产值600万元，利税50万元。现有职工40名，高级技术人员2名，中级技术人员4人。拟解决的技术难点：技术已成型，杂声排除难解决。即：能测出地下漏水声，但外部车辆行驶以及人员行动脚步声不易分清。




zj002

	单位名称
	华鹏集团公司


	单位地址
	镇江市  扬中县


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-8614337


	传真号码
	0511-8411155

	联系人
	陈云华


	E-mail
	huapeng@public.zj.js.cn

	难题名称
	塑壳断路器



	内容说明（300字内）
	塑壳断路器中的电子脱扣器的电路设计。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


zj003

	单位名称
	江苏华威电气集团有限公司


	单位地址
	镇江市  扬中县


	邮政编码
	

	电话号码
	8101315

	传真号码
	8401381

	联系人
	徐   兵


	E-mail
	office@cnhuawei.com

	难题名称
	高低压开关柜



	内容说明（300字内）
	寻求新颖的高低压开关柜生产技术，使本公司开关柜设备更具先进性。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


zj004

	单位名称
	江苏中电压器制造有限公司


	单位地址
	镇江市  扬中县


	邮政编码
	

	电话号码
	8222214

	传真号码
	8226520

	联系人
	张霞


	E-mail
	bgs@zdmail.com.cn

	难题名称
	智能型预装式变电站



	内容说明（300字内）
	智能型预装式变电站是采用NOMEX纸和高燃点油混合绝缘材料生产的智能型预装式变电站项目，采用新颖结构，具有中性点不漂移、防雷性能好、低损耗、低噪音、防火、安全性能高等特点。我公司是首家NOMEX绝缘低和高燃点油绝缘材料生产得厂家，产品技术含量处于世界领先地位，填补国内空白，目前项目得技术已成熟，最大的问题就是生产厂地已不能再满足产品的生产要求，资金需求就是最大的需求。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


zj005

	单位名称
	江苏中能电力设备有限公司



	单位地址
	镇江市  扬中市  


	邮政编码
	212200

	电话号码
	0511-8320585

8356835
	传真号码
	8320585

	联系人
	丁为平
	E-mail
	jszndl@sina.com

	难题名称
	电站节能、环保设备的联合开发



	内容说明（300字内）
	针对电站（火电厂）目前在节水、节油、节煤及环境保护（噪音、烟尘）等方面存在的问题，提出合理的解决措施，达到国家有关标准和要求，以满足市场要求。



	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


     zj006    

	单位名称
	镇江环球电器有限公司



	单位地址
	镇江市  扬中    


	邮政编码
	212200

	电话号码
	0511-8431791

	传真号码
	0511-8431789

	联系人
	郭良余

	E-mail
	huanqu@public.zj.js.cn

	难题名称
	超高性能电加热元件



	内容说明（300字内）
	超高性能电加热元件项目是江苏省火炬计划，其技术关键点在于控制镁粉选型的准确性、镁粉密度的均匀性、镁粉排潮的最佳状态，弯管处内应力的消除及管口封装等工艺过程。

  难题招标：电加热管管口封胶，打胶，密封。



	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


zj007

	单位名称
	扬中市翔宇汽车配件有限公司



	单位地址
	镇江市  扬中市   


	邮政编码
	212200

	电话号码
	0511—8322969

	传真号码
	0511—8359372

	联系人
	王永翔

	E-mail
	

	难题名称
	

	内容说明（300字内）
	需求机械制造装配与工艺专业、懂CAD制图。




zj016

	单位名称
	镇江市科信数字线缆厂


	单位地址
	镇江市   丹阳市 


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6892646

	传真号码
	0511-6899909

	联系人
	张才彦
	E-mail
	

	难题名称
	通信用6类数字电缆

	内容说明（300字内）
	（1）、高速宽带网用六类电缆制造设备

（2）、该产品生产工艺及工装

（3）、相关的检测设备及仪器


zj021

	单位名称
	丹阳市电焊机制造有限公司



	单位地址
	镇江市    丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6416258

	传真号码
	6410966

	联系人
	蒋定权

	E-mail
	dx@dydhj.com

	难题名称
	ZD7—1000型IGBT逆变自动埋弧焊电源



	内容说明（300字内）
	自动埋弧焊机是一种在药剂层下自动焊接的设备，焊接质量优异，广泛应用于造船、化工、锅炉等行业。

该电源不仅性能好，功能多，而且具有显著的高效、节能、省材等优点，同时体积小、重量轻，使用方便。

目前的自动埋弧焊电源，大多是放大式和晶闸管式，IGBT逆度式很少。原因式可靠性差，故障率高，如能解决可靠性问题，推广应用前景将极为广阔，社会经济效益也十分客观。


zj022

	单位名称
	丹阳市电焊机制造有限公司



	单位地址
	镇江市  丹阳市  


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6416258

	传真号码
	6410966

	联系人
	蒋定权

	E-mail
	dx@dydhj.com

	难题名称
	NB—500型IGBT逆变式半自动气体保护焊机



	内容说明（300字内）
	该机采用二氧化碳氩气或混合气体作保护，可焊接低碳钢，低合金刚、不锈钢、铝及铝合金等金属。

目前的半自动气保焊机，大多为抽头式和晶闸管式，IGBT逆变很少，原因是可靠型差、故障率高，如能解决可靠型问题，便是锦上添花，因为IGBT逆变式气保焊机、焊接性能更好、高效、节能、省材的优点更突出，社会经济效益更显著。

半自动气保焊机，以高效节能著称，早被国家列入重点推广项目，如能生产出可靠性强的IGBT逆变式半自动气保焊机，将大有作为。


zj042

	单位名称
	镇江市第二轻工机械厂



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	4411556

	传真号码
	4411556

	联系人
	马道钰

	E-mail
	www.zipu.com

	难题名称
	硬质PU夹芯板专用组合料



	内容说明（300字内）
	1、 阻燃级别达到国标A1级（氧指标在32以上）

2、 组合料各项性能指标适用于连续发泡生产线

3、 组合料如果能适应定点浇注最好（一般为扫描）




zj043

	单位名称
	镇江市诚翔电气有限责任公司


	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	8884323
	传真号码
	8886975



	联系人
	邱一新
	E-mail
	Zsb100@pub.sj.jsinfo.net

	难题名称
	SF6环网充气柜



	内容说明（300字内）
	该型柜要求体积小巧，用灭弧栅灭弧，有视窗，母线封闭在气室内，壳体系用不锈钢。

	主要技术参数要求
	额定电压为12kv，额定电流为630／1250A。



zj044

	单位名称
	丹徒县高压电器厂



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-3565536


	传真号码
	0511-3561237

	联系人
	谭    胜

	E-mail
	

	难题名称
	大电流导电杆焊接技术



	内容说明（300字内）
	40—50纯铜棒与20×70纯铜排气焊接方法或简单适用方法。


zj050

	单位名称
	镇江电磁设备厂有限责任公司



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-5624037


	传真号码
	5622591

	联系人
	陈建生
	E-mail
	sales@zjsef.com

	难题名称
	电磁除铁器   散热


	内容说明（300字内）
	强磁电磁除铁器功率大，大规格的除铁器发热功率达40—50千瓦，温升高，现寻求一种能长期工作将温升控制在100℃以内的散热装置和新型散热方法，要求结构简单,价格性能比适宜。

	主要技术参数要求
	温升控制在100℃以内




zj051

	单位名称
	江苏赛博电子有限公司


	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	5617010


	传真号码
	5623753

	联系人
	王青春
	E-mail
	tech@syber.com.cn

	难题名称
	DVB集成多系统CA的开发

	内容说明（300字内）
	能在目前基本的数字视频广播基础上，接入目前常见的CA系统，如：中视联、爱迪德、同方、NDS等，并可以集成MHP、NDS等中间件。


zj052

	单位名称
	江苏赛博电子有限公司



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	5617010

	传真号码
	5623753

	联系人
	王晓东

	E-mail
	tech@syber.com.cn

	难题名称
	摄像机三维陀螺稳定系统平台



	内容说明（300字内）
	当摄像机在运动载具上工作，要求获得稳定的图象时，需采用具体三维陀螺稳定系统的平台。


zj053

	单位名称
	江苏赛博电子有限公司


	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	5617010
	传真号码
	5623753

	联系人
	王青春
	E-mail
	tech@syber.com.cn

	难题名称
	液晶背投电视、LCOS背投电视驱动板设计



	内容说明（300字内）
	采用三片式液晶技术或LCOS反射式技术开发大屏幕背投电视，要求开发项目的驱动部分（含：方案选择、成本核算、PCB设计、软件设计与系统集成通信设计等方面）。



	主要技术参数要求
	要求性价比能达到市场化要求。


zj054

	单位名称
	江苏惠通集团



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	8807963

	传真号码
	0511-8816153

	联系人
	程明慧

	E-mail
	connector@public.zj.js.cn

	难题名称
	空调多种遥控器


	内容说明（300字内）
	将几十种不同厂家空调遥控器构成一只多功能遥控器，能控制不同的家用空调。


zj055

	单位名称
	镇江船用柴油机厂



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	4511880-8142
	传真号码
	4510033

	联系人
	刘新余
	E-mail
	

	难题名称
	活塞环槽高频率大

	内容说明（300字内）
	满足引进许可证图纸要求

重点：流失感应器绝缘处理（陶瓷防护层制作）


zj059

	单位名称
	镇江市长江公路搭桥暨接线高速公路建设指挥部


	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	5630287

5610067
	传真号码
	5610811

	联系人
	戴嘉平、方永定
	E-mail
	zjdqz@163.com

	难题名称
	高速公路E—FIDIC信息系统



	内容说明（300字内）
	高速公路E—FIDIC信息系统是形成以项目运作为核心的动态网络化工程项目管理信息系统，全面实现公路工程“三控、二管、一协调”的管理方式，为工程项目管理提供决策支持。主要包括：项目办公自动化、费用管理、计划进度管理、质量管理、合同管理灯五各刚面实现信息管理。


	1 
	江苏光大电控设备有限公司
	10KV六氟化硫（SF6）充气环网开关柜
	额定电压12KV、额定电流630A、开关熔断器组合电器额定电流110A、1分钟高频耐受电压对地相间42KV、隔离断口48KV、雷电冲击耐受电流（峰值）对地相间75KV、隔离断口85KV，有功负载开断电流630A、闭环开断电流630A、电缆充电电流10A、转移电流1800A、额定短路关合电流80KA、额定短路开断电流31.5KA、机械寿命负荷、接地开关各2000次以上。
	


	2 
	江苏江分电分析仪器有限公司
	大气采集及检测系统
	多种气体采集方法、传感器以及综合检测系统研制。
	


	3 
	江苏信成电器总厂
	经济型小型家用户式中央空调器
	产品达国家标准，与同行业产品成本、状况相同或提高。
	


	4 
	江苏苏东化工机械有限公司
	高效高性能固液分离设备
	1、连续操作；2、分离后的泥饼含水率较低，能运输（低于厢式压滤机）3、自动化强度高。
	


	5 
	江苏江兴电力器材有限公司
	低压熔炼浇注工艺（设备）
	急需铝合金低压铸造工艺，采用钢模浇铸，铸件无汽孔、冷迹、缩孔等缺陷。
	


	6 
	江苏新宏大石化机械有限公司
	搅拌试验装置开发
	该装置需能测试扭矩、搅拌强度以及搅拌浆形状、转速与被搅拌液体速度之间的关系。同时寻求化工机械类五年以上工作经验人才
	


	7 
	泰州市白马机械工具制造有限公司
	5T电动液压吊车
	吊车的技术指标：最大起吊重量5T，最大起吊高度≤5m，旋转角度≤±85。，电压380V，功率≤5KW
	


	8 
	泰州市白马机械工具制造有限公司
	铝合金液压升降平台
	升高高度6—11m（作业高度7.8—12.8m），最大载荷100-200kg，电压380V，功率1.1KW
	


	1 
	江苏信成电器总厂
	与名牌空调生产企业合作
	3000
	
	年生产家用、商用100万台空调。
	厂房、设备、技术力量均有。
	


	2 
	江苏双登电源有限公司
	高能动工电源
	5000
	2000
	达产后年销售5亿元
	享受省级开发区的土地、税收、规费待遇，并提供全过程高效服务及销售网络。
	


	3 
	江苏万里活塞轴瓦总厂
	扩大汽车发动机热精锻连杆生产
	1600
	500
	达到年产量180万支。
	生产设备、厂房等公用设施
	


	4 
	江苏光大电控设备有限公司
	合作开发新型高低压成套开关设备及电气设备
	
	
	联合办厂
	厂房、设备及人员
	


	5 
	江苏江分电分析仪器有限公司
	大气采集及检测系统
	500
	600
	共同研制、转让形成产业化。
	资金、厂房、技术人员。
	


	6 
	江苏松林汽车零部件有限公司
	引进墨西哥连杆线
	2000
	2000
	引进墨西哥连杆线，生产康明斯连杆，对本公司原有连杆线改造，提高能力，生产铂金斯、斯太尔、锡柴6110等连杆。主要是连杆的扩产增量力争形成年产100万支连杆的生产能力
	现有连杆生产线两条还可提供厂房、电力等配套设施。
	


	7 
	江苏省普菲柯医疗器械总厂
	医疗器械及检测设备
	1000
	500
	合资或技术入股，共同开发高档、有先进技术的医疗器械及检测设备
	可提供设备、厂房等基础设施和正常的销售渠道
	


	8 
	泰州市华通消防装备厂
	小型起重牵引装置
	
	
	拟中俄合资，小型起重牵引装置年产5000台套产品
	提供厂房、部分资金
	


	9 
	江苏泰州市奥华体育健身器材有限公司
	体育健身儿童娱乐器材
	50
	200
	扩大现有生产规模，销售达3000万元以上
	生产用房、办公楼、机械设备等合计资产规模达200万元
	


	10 
	泰州市白马机械工具制造有限公司
	5T电动液压吊车、铝合金液压升降平台
	30--

50
	30--

50
	开发5T电动液压吊车、铝合金液压升降平台
	提供1600米2厂房，设备近20台套等
	


	1 
	江苏光大电控设备有限公司
	六氟化硫（SF6）充气环网开发柜
	需要全套图纸及技术资料，最好有配套件的提供
	额定电压12KV、额定电流630A、高频耐压42KV、有功负载开断电流630A、闭环开断电流630A、电缆充电电流10A、转移电流1800A、额定短路关合电流80KA、额定短路开断电流315KA、机械寿命2000次以上。
	


	2 
	江苏江分电分析仪器有限公司
	气体的检测、采集方法
	气体传感器的研制
	研制成新的气体传感器及检测系统。
	


	3 
	江苏万里活塞轴瓦总厂
	小批量中凸变椭仿车数控
	质量不稳定，合格率仅为76%左右，汽车连杆热锻模寿命不长。
	产品合格率达95%以上，锻模使用寿命10000万次以上。
	


	4 
	江苏信成电器总厂
	空调产CFC问题
	R22工质替代成本较高，且不易批量生产。
	使R22工质替代成本及生产方式与其基本相等。
	


	5 
	江苏兆胜空调有限公司
	船用风机的降噪
	目前生产的船用风机噪声偏大
	通过改造，将噪声降低
	


	6 
	江苏飞鹿公司靖江电力机械厂
	浇铸产品的气缩孔问题
	产品浇铸中有时会出现气缩孔
	要求产品无铸造缺陷，特别是无气缩孔
	


	7 
	兴化市华兴机电有限公司
	电子蜂鸣器（手机用）
	电子蜂鸣器检验一次合格率偏低
	提高检验合格率
	


	8 
	江苏能建机电实业有限公司
	分子筛氢气在线干燥装置
	分子筛随机烘干达不到标准要求
	氢气压力为3kg，温度+30℃---+35℃，要求氢气干燥分子筛后的露点达到-25℃
	


yc029

项目名称：燃油加热器（车用独立）
简要说明：1、铝铸件的独立液体燃油加热器的整体设计，分系列。
2、具体的系统匹配设计。
单    位：江苏汇中散热器有限责任公司
地    址：响水县小尖镇通榆路26号
法人代表：许正东




联系人：秦长生
邮    编：224611




电  话：0515-6611134

yc030

项目名称：隧道炉铝质热交换器焊接
简要说明：1、隧道炉的气体保护方式；
2、铝质热交换器的焊接工艺；
3、铝质热交换器的焊后处理工艺。
单    位：江苏汇中散热器有限责任公司
地    址：响水县小尖镇通榆路26号
法人代表：许正东




联系人：秦长生
邮    编：224611




电  话：0515-6611134

yc031

项目名称：铸钢轴承座系列产品开发
简要说明：铸钢轴承座广泛用轧钢领域，开发后可替代进口，该项目主要解决铸造工艺，避免铸件内部缺陷。
单    位：响水龙达传动件有限公司
地    址：江苏省响水县经济技术外向型农业开发区
法人代表：李祥山




联系人：张春华
邮    编：224600




电  话：0515-6862668

yc032

项目名称：分离式外圈双列圆锥滚子轴承系列产品开发
简要说明：分离式外圈双列圆锥滚子轴承和轴承座装配后构成带座轴承单元，其乘载负荷大，且具有调心功能，密封性能好，被发达国家广泛使用，国内处于开发阶段，出口市场前景好，该项目主要为技术开发。
单    位：响水龙达传动件有限公司
地    址：江苏省响水县经济技术外向型农业开发区
法人代表：李祥山




联系人：张春华
邮    编：224600




电  话：0515-6862668

yc033

项目名称：四柱平面裁断机液压传动机构
简要说明：确保四只油缸同时工作，误差在0.1之间。
单    位：盐城市晨龙机械厂

地  址：盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
yc035

项目名称：三维块式压紧机三孔缸、千斤顶防漏
简要说明：工作系统不泄漏，运动灵活
单    位：盐城市晨龙机械厂

盐都县大冈镇卧龙桥东
法人代表：郭玉龙




联系人：郭乃华
邮    编：224043




电  话：0515-8802128
	31
	华东电子集团公司
	南京市华电路1号
	210028
	025-5312080-2945
	025-5319623
	邱红
	Qiuhong87@sohu.com
	放射线测定器
	检测 α、β、γ及中子的放射量，可应用于农业选种、生化仪器、核辐射测定、劳动防护、房屋装修、建材等方面。
	能够测出20kev以上X射线的辐射。
	 随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，人们的自我保护意识不断加强，这种仪器的需求量将不断增加，前景看好。
	100万元


	32
	华东电子集团公司
	南京市华电路1号
	210028
	025-5312080-2945
	025-5319623
	邱红
	Qiuhong87@sohu.com
	家用网关
	家用网关是智能家庭网络的一个重要设备，它是将单个家庭网络与外部世界如局域网、Internet网、或智能小区的子网络沟通起来的关键部件。家用网关就是融合了各种家用设备的连接方式，包括以太网、无限局域网、家庭自动控制网络、家庭娱乐网络A/V线缆等，从物理通道上连通了家庭生活的三类设备（一类：家用电脑、笔记本电脑、掌上电脑为代表的信息设备；二类：电视机、DVD、数码摄象机、音响为代表的传统娱乐设备；三类：冰箱、洗衣机、灯光和家庭安防系统在内的涉及家庭日常起居的家用设备），并且能够通过共同的Internet接口与外部网络相连。
	嵌入式操作系统
	家用网关如能研制成功，将有利于将网络连接口的成本下降、，提供一种符合时尚需求的简单操作法—即插即拔，网络的连通和不同业务的使用对用户来说均察觉不到，从而使业务传输无缝又透明。
	200万元


	33
	南京华联兴电子有限公司
	南京市华电路1#
	210028
	025-5328328
	025-5315213
	李冬强
	hlxgs@publicl.ptt.js.cn
	高基频晶片设计及制造
	目前国内石英晶片加工工艺主要是研磨及抛光，这种加工工艺的频率一般限制在数十兆。随着通讯、电子技术的发展，对高基频的产品需求量大幅上升，要求最高200M左右的基频，传统工艺难以满足要求。因此需要开发新的工艺和技术，以满足石英晶片体加工的需要。
	频率：50~200M，振荡模式：基频。
	该产品在通讯电子高端领域具有广阔的应用，目前其产业化技术别日本、美国等发达国家掌握，产品附加值高，在国内开发成功，可以获得可观的经济回报。
	　


	34
	南京高华科技有限公司
	南京市华电路2#
	210028
	025-5340040
	025-5329493
	高峰
	gaohgs@jlonline.com
	MEMS硅压力芯片
	在硅片表面用半导体平面工艺集成4各电阻，形成惠斯登电桥结构，芯片的背面通过半导体化学腐蚀工艺形成硅杯，再通过静电键合工艺，将硅杯与玻璃间键合。这样集成的单个3.75mm2的芯片上，当有外来压力变化△p，便有对应的电压变化△u 。同时芯片上自带测温度的二极管。
	激励：1.5mA桥路阻抗：5K输出大于200mV温度漂移：≤0.05%FS/℃年稳定性：±0.2%FS
	年产10万只，实现销售额2600万元。
	800万元


	51
	华东电子集团公司
	南京市华电路1号
	210028
	025—5311050
	025—5312148
	谢民永
	
	振动模夹具共振频率与强度的定量分析
	电子器件与整机在可靠性试验中需进行扫频振动试验，而振动模夹具的共振将影响对电子器件与整机的抗振性能分析，特别是大尺寸的电子器件与整机在扫频振动试验时往往产生由振动夹具的共振而产生的保护停机，从而使试验无法正常进行，为了解决这一问题，必须建立一套振动模夹具共振频率与强度的定量分析系统。寻找到降低共振强度及改变共振频率的方法。
	
	可以预见，该系统在高可靠的器件与整机生产试验中有着广泛的应用前景。
	


	1
	南京华联兴电子有限公司
	南京
	赵竟成
	李冬强
	025-5328328
	025-5315213
	hlxgs@publil.ptt.js.cn
	电子
	国际领先
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	本公司是江苏省及南京市的高新技术企业，银行信用等级AAA及，注册资金1258万美金，目前拥有全套从美国、日本引进的石英晶体生产线，3000平方的净化厂房，月产能800万石英晶体。企业目前寻求想关产品的合资合作。


	2
	南京高华科技有限公司
	南京市华电路1号
	赵竟成
	高峰
	025-5340040
	025-5329493
	gaohgs@jlonline.com
	电子
	国内领先
	投产一年后
	3年
	30%
	南京
	800万
	其它方式
	现有厂房1000m2，硅压阻式冲油芯体生产线一条，变送器生产线1条，军用压力变送器、传感器一条。相应的加工设备有：金丝球焊机、激光焊接机、各类高精度压力计。


	6
	江苏大贺国际广告集团有限公司
	南京市白下区王府大街139号
	贺超兵
	李蔚
	025-4202212
	025-4205059
	Dahelase@publicl.ptt.js.cn
	电子、其它
	国内领先
	　
	　
	　
	南京
	200万元
	　
	　


	10
	南京飞燕活塞环股份有限公司
	南京市溧水县城中山路17号
	周正纲
	马红敏
	025-7226364
	025-7211249
	njhat@pubucl.ptt.js.cn
	机械
	　
	　
	　
	　
	南京
	300万元
	　
	企业概况：厂房面积：51000平方米，职工人数：1600人，主要设备：内外圆仿形车、梯形磨床、开口机、镗床、衍磨机、成型磨床、热处理自动线、镀洛线。需求：1、钢质钢带环材料开发；2、钢质钢带环型研究；3、钢质钢带环模具开发；4、钢质钢带环成型加工技术；5、钢质钢带环热处理工艺。


	15
	 南京溧水昌盛车车辆配件有限公司
	 溧水县石湫镇
	 王昌国
	 徐龙宝 
	7270031
	7270031
	　
	机械
	　
	　
	　
	　
	南京
	500万元
	　
	 企业概况：厂房面积：23000平方米。职工人数180人。设备：千吨压力机2台 配套设备2套 金加工流水线2条。需求；1.先进的实用锻造、金加工技术  2.共同开发新产品


	16
	 溧水县大金山农机装备有限公司
	 溧水县 柘塘开发区
	 管世海
	 李小保
	 025-7240013
	7240013
	 djs@jlonline.com
	机械
	国内领先
	2005、7
	2
	30%
	南京
	100万元
	　
	 企业概况：厂房面积：4000平方米。职工人数120人。主要设备；冲压、焊接、精加工及相关检测设备齐全。需求：稻麦联合收割机的技术改造、水稻直播机械和新型农业机械的开发。


	29
	 溧水县家交电有限公司
	溧水县永阳镇通济街12号
	 张保国
	 徐强
	 025-7214932
	7212960
	jdwxzxo18@163.com
	电子
	　
	　
	　
	　
	 南京
	　
	　
	 企业概况：职工人数180人。需求：1.小家电、电子方面的制作和生产  2.电动自行车控制器、充电器的生产 3.合作电脑软件开发


	34
	南京大吉铁塔制造有限公司
	南京市浦口区汤泉镇
	王春阳
	王春阳
	025—8244530
	025—8248419
	chunyang5555@sohu.com
	电子
	国内领先
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	主要内容：1、TMA（铁塔放样自动化软件）的开发；2、TMA与ERP的联接；3、新ERP系统与数控设备的联接；TMA用边界表示法实现三维实体建模思想，实现双材、四材、格构式、实腹式等塔型的放样功能、进一步开发ERP系统的CAD/CAM接口模块功能，与公司现有F1140P数控板材加工自动线、A16.34数控角钢加工自动线、数据火焰切割机、法因数控钻、数控折弯机相连成铁塔生产自动线，步进与指令控制误差在0.01㎜以内，响应时间为NS级；保证产品的加工度，实现铁塔加工的自动化与网络化。


	1
	南京华联兴电子有限公司
	南京
	赵竟成
	李冬强
	025-5328328-73
	025-5315213
	hlxgs@publicl.pt
	电子
	学科带头人、其他
	　
	本公司成立于1993年，经过十年的发展，四次大规模的扩产，生产规模以达到月产800万只石英晶体。随着企业的快速的发展，对高级管理人才及专业技术人才的需求比较迫切。


	2
	跃进轻型汽车股份有限公司
	南京
	周锦清
	许昀
	025-3437788-39912
	025-3406408
	yjqqrsb@163.com
	机械
	其他
	1. 享受公司高级人才引进规定的有关待遇、项目奖励等。
2. 享受住房公积金、新职工住房补贴、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、补充医疗保险、意外伤害保险、独生子女保险以及其他劳保福利。
3. 享受公司规定的带薪假期（元旦、春节、劳动节、高温假、国庆节），提供带薪公费培训及带薪出国深造机会。
4. 正式录用的硕士、博士研究生，均可享受市区住房一套。
5. 对创造发明和技术革新创新出成果的个人及时给予重奖。
	 汽车车身、车型、底盘、发动机、空调、电器设计开发类专业，机械制造工艺专业、焊接、锻压、油漆喷涂工艺专业，本科以上学历，具有皮卡、客车、卡车总成产品设计开发等相关工作经验，从事汽车整车、产品的开发设计、技术改进工作。


	3
	南京高华科技有限公司
	南京市华电路1号
	赵竟成
	高峰
	025-5340040
	025-5329493
	gaohgs@jlonline.com
	电子
	其他
	聘用
	南京高华科技有限公司是华东电子集团公司的合资公司，以规模生产各类可靠传感器/变送器，和为国内仪表行业提供压力OEM传感器的高科技企业。在项目的具有设施上由南京高华科技有限公司承办。
   完善的硅压阻式充油芯体研制、生产和实验手段，充油芯体的精度可以达到0.05%FS，掌握了从硅芯片的设计到加工平面加工技术，从MEMS微机械加工到专用大规模IC设计，在引进国外技术基础上自主开发了硅压阻式充油芯体温度补偿软件，适合各种温度范围的多种形式的温度补偿，采用高可靠的设计和工艺保障，批量生产出适合于坦克战车、水中兵器、舰船潜艇和航空航天用产品。
   现有传感器研发人员15人，学历都在大学本科以上，具有硕士学历的3人，平均年龄28岁，主要技术研发人员年龄在35岁左右，年富力强、经验丰富，都担任过省级、国家重大项目，获得过多项奖项，具有较强研发能力和组织能力。


	6
	江苏大贺国际广告集团有限公司
	南京市白下区王府大街139号
	贺超兵
	李蔚
	025-4202212
	025-4205059
	dahelase@publicl.ptt.js.cn
	电子、其它
	其他
	用人之长  展人之长 酬人之长
	高素质的企业管理人才


	11
	溧水大金山农机装备有限公司
	南京市溧水县柘塘镇
	李小保
	管世海
	025—7240013
	025—7240013
	dissgj@jlonline.com
	机械
	学科带头人
	1、拥有实用新型专利的，产品通过研发，达到成熟，可技术入股。2、协助企业开发的，可按产品单独计酬，也可按年薪制支付。
	根据企业发展的需要，本公司需引进小型汽车的手制动总成件、小型汽车后桥等汽车部件设计方面的专业人才。 
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