能源/交通
2-js-nt-- lyg009
难题名称: 承载鞍尺寸自动检测系统
难题内容：承载鞍是铁路车辆上的一个重要零件，共有八项十八个部位尺寸需要检测，每项检测尺寸精度要求较高，手工操作，其效率低下，特别新的检修工艺规程要求测量导框档边内侧面及底面偏磨量，手工测量很难检测。本检测系统要求：采用工业计算机和PLC控制相结合，配备专用的检修流水线，通过位移传感器采集数据，实现尺寸自动检测、保存，根据测量结果自动完成分检作业：“良好”的送入组装线，“加修”的送入加修箱，“报废”的送入报废箱。采用Oracle数据库，与HMIS接口，实现承载鞍尺寸检测全自动网络化动态管理。

（1） 工作电源:    三相四线制380V/50Hz/30A

（2） 工作风压:    >0.5MPa
（3） 测量精度：  0.01mm

（4）  效  率：  40S/件     

（5）界面显示项目：鞍面磨耗、顶面磨耗、顶部厚度、导框底面水平距离两侧磨耗之和、导框底面偏磨、导框内侧水平距离两侧磨耗之和、导框内侧面偏磨、两推力档肩之间距离。

（6）查询项目：左、右鞍面磨耗，前、后顶面磨耗，顶部厚度，左、右导框底面水平距离两侧磨耗之和，导框四个位置底面偏磨，左、右导框内侧水平距离两侧磨耗之和，导框四个位置内侧面偏磨，两推力档肩距离。拟投资金170万元。

2-js-nt-- lyg010

难题名称:浅表裂纹自动诊断系统

难题内容：对铁路车辆零部件如：制动梁、钩舌等探伤部位，采用湿法连续法复合磁化，零件表面浅表裂纹以磁痕方式显示，浅表裂纹自动诊断系统通过摄像机摄取磁痕图像，并对磁痕图像进行分析、比较，排除伪磁痕干扰，给出是否合格判定。采用网络数据库，自动保存针对探伤结果，随时可供查询。

（1） 工作电源:     三相四线制380V/50Hz/30A

（2） 工作风压:     >0.5MPa
（3） 磁化方式:     湿法、连续法复合磁化 

（4） 复合磁化电流: 周向 0－1000A纵向 0－3000AT

（5）  磁化质量：   0/15A试片显示清晰

（6） 电流暂载率:   15%

（7）摄像机参数：   水平600线

（8）显示器参数：   水平800线

拟投资金：80万元。
2-js-nt-- lyg011

难题名称: 高温超导变压器
难题内容：超导变压器是节能变压器中最有发展前景的产品，世界很多国家都投入了大量的人力和物力对其进行开发研究，它是将由高温超导材料卷制的绕组防在液氮里冷却，使其在超导状态工作，从而降低变压器的损耗，达到节能的目的。

主要技术参数要求：单相10KVA、1000/230、阻抗4.5%

厂房、设备及试制工程技术人员费用等约需资金3000万元人民币。

2-js-nt-- lyg035
难题名称:消化吸收德国Goldhofer公司、法国NICOLAS公司多功能专用车技术，替代进口产品。

难题内容：消化吸收德国GOLDHOFER公司、法国NICOLAS公司多功能专用车技术，该专用车为模块式多功能组合，并且具有全方位自行走功能。

主要技术参数要求：具有全方位自行走功能，纵向横向均可自由拼接，横向双列具有同步自动调节功能。拟投资金：300万元。

连云港东堡专用车有限公司  寇恒梅  0518-5418954  5410722 

nt072

72、石油井口用采气井口装置系列

项目内容：该产品在油气井口开采过程中，用来控制和引导井口油气流从油管内输

送到所在地面，并对油气流量、压力、方向进行控制，并用于高压防喷

管线上控制井口流体，防止钻井过程中的溢流发生，符合美国API Spec 6A
          标准规范。

合作方式：股份合作，可投资金50万元

联系方式：江苏如石机械有限公司

nt075

    75、油气锅炉

项目内容：高效节能油气锅炉，能达到国内先进水平并有较好的市场前景。

合作方式：股份合作

联系方式：南通中川工程设备有限公司

xz003

	企业基本信息
	企业名称
	江苏利华能源有限公司

	
	注册地址
	徐州市沛县外环东路

	
	法定代表人
	张明全

	
	联 系 人
	王亚诺
	电话
	0516-4658681

	
	传    真
	0516-4658780
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	沛县

	
	投资总额
	100万元

	
	投资方式
	  √一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司水、汽、电、消防、环保设施齐全，现有标准厂房2000平方米，拟寻求高能电池或电池组新能源领域的技术。


sz026

	企业基本信息
	企业名称
	常熟专用汽车制造厂

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	江建龙

	
	联系人
	刘懋功、马知才
	电话
	0512-52851642

	
	传真
	0512-52840370
	E-MAIL
	Csmzc@163.com

	投资项目要求
	投资领域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先√国际先进 □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	300万元

	
	投资方式
	√一次性买断  √股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	警察用专用汽车、建筑用专用汽车及相关产品
1、开发警用指挥、救援、防暴、运兵、通讯等车辆及防弹、防暴方面的相关产品；
2、开发混凝土搅拌、混凝土泵车、高空作业类专用车辆，搅拌车：7m3、9m3、12m3；泵车输送高度37、42或更高，以及相关产品。



sz082
	单位名称
	苏州市万达汽车装饰件厂

	单位地址
	苏州市相城区渭塘镇渭中路85号
	邮政编码
	215134

	电话号码
	0512-65905605
	传真号码
	0512-65402250

	联 系 人
	冯兵
	E-mail
	

	难题名称
	汽车内、饰件异型设计

	内容说明

（300字内）
	随着我国汽车行业的迅猛发展，汽车产品的更新换代周期越来越短，汽车主机厂的技术已无法满足这种需求势期将大部分设计工作分配给配套厂，由配套厂家与之共同完成新品开发工作，通常主机厂只提供一些概念性设想以及功能要求，产品造型设计直接由配套厂完成，这就要求配套厂家必须具备较高的设计能力，包括外观、机电一体化、模具加工制造等方面都要有足够的人力、物力 ，我厂现今已具备一定开发能力，但仍不能满足市场迅猛发展的需要。

	主要技术

参数要求
	主机厂提供概念性方案、功能要求。

产品造型必须满足美工外观、实用性，功能齐全。

	前景预测
	随着汽车工业的高速发展，拥有完善技术开发能力的配套厂家势必受到汽车制造商家的青睐。


sz089

	单位名称
	苏州嘉乐威企业发展有限公司

	单位地址
	苏州市盘门外杨家浜桥100号           
	邮政编码
	215007

	电话号码
	86 512 68202880
	传真号码
	512-68203354

	E-mail
	Szslfwyw@publicl.sz.js.cn
	联系人
	方正

	难题名称
	水性道路标线涂料

	内容说明

（300字内）


	交通运输业是国民经济的基础设施，随着我国经济建设的发展，公路建设（特别是一、二级和高速公路）发展迅速。为了保证道路畅通与行车安全，高质量的道路标线涂料由此得到发展，同时考虑涂料对环境的影响，研制开发水性道路标线涂料具有重大意义。

	主要技术参数要求
	符合中华人民共和国公安部标准—道路标线涂料。要求施工时干燥迅速、对沥青水泥路面附着力好、并具有优良的耐水性和耐磨性。

	前景预测
	该产品一旦得到市场认可，将取代溶剂性涂料而用于道路标线施工，由于产品节约能源、保护环境，发展前景不可估量。有着优良的经济效益和社会效益。

	拟投资金
	100万元


sz140

	单位名称
	江苏华尔润集团有限公司

	单位地址
	江苏省  张家港市   锦丰镇     
	邮政编码
	215625

	电话号码
	58565808
	传真号码
	58550252

	联 系 人
	戴凤玖
	E- mail
	hrrs@vip.163.com

	难题名称
	水煤浆在玻璃熔窑上的应用

	内容说明（300字内）

	能耗问题是制约玻璃产品成本的关键因素，随着世界石油产品的日趋张，开发新的燃料是玻璃行业的发展方向。

	主要技术参数要求

	1、 解决水煤浆的完全燃烧问题       

2、 燃料产物对玻璃质量的影响  

3、  对工艺设备的要求

	前景预测

	水煤浆的试燃成功将对企业带来巨大的经济效益。

	拟投资金
	    根据需要确定，初步定为100万元。


2-js-nt-cz051

难题名称:太阳能自动控制阀

难题内容: 现在大多数太阳能无先进的自动控制装置，上水或多或少，要人为控制，很麻烦。故寻求自动控制技术，这样更省时省事。

常州而今太阳能设备制造有限公司   赵二斤   0519-2461293
2-js-nt-cz054

难题名称: 汽车中央电器盒

难题内容: 汽车中央配电盒是我厂最新研制的新型产品，本产品使用方便，功能齐全，能与多种样式的汽车配套使用。

主要技术参数要求：额定电流≤10A

江苏凯灵小汽车电器厂  0519-2481289  徐振宇

2-js-nt-cz056

难题名称: 钠钙玻璃珠激光打孔

难题内容: φ4～φ8钠钙玻璃珠打φ0.4～φ2mm的通孔，想用固体激光打孔，每分钟加工120件

主要技术参数要求：激光玻璃

光斑直径   0.4mm～1mm
破碎率＜3%

玻璃珠色：透明各色

拟投资金；100万元
金坛市金鹏汽车配件有限公司   0519-2896688  丁倩
项目名称：电极式电热元件技术难题攻关

需求单位：无锡市锡源锅炉有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇    邮编：214191

法人代表（或联系人）：胡志毅       电话：0510-3770383

要达到的主要技术指标：将电热锅炉、蓄热锅炉的电阻式电热元件改为电极式发热元件，提高产品质量和市场竞争力。

拟投入资金：100万元     合作方式：委托开发、其他

wx266  JW006
项目名称：寻求[Ca(OH)2]废渣综合利用新技术

需求单位：宜兴市侨兴环保设备厂

单位地址：宜兴市环科园山门工业区1号          邮编：214206

法人代表（或联系人）：曹凤英                   电话：0510-7992329

要达到的主要技术指标：能变废为宝，综合利用。

拟投入资金：面议                  合作方式：其他

wx276  JW016
项目名称：寻求废旧电线、电缆综合利用技术

需求单位：江苏晨峰电缆有限公司

单位地址：宜兴市丰义镇东尧村              邮编：214252

法人代表（或联系人）：何建荣               电话：0510-7296645

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺合理、综合利用、变废为宝。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

zj060

	单位名称
	镇江市道路运输协会



	单位地址
	镇江市 


	邮政编码
	

	电话号码
	5248593

	传真号码
	5238108

	联系人
	桑宗萍
	E-mail
	

	难题名称
	客运车辆营运记录仪


	内容说明（300字内）
	应用计算机技术自动控制客运车辆营运状况（上下客起点、运程等）和自动发售客运票据（沿途发售客票、收币找零等）。运用红外线、传感器、扫描、数码摄像技术。要求成本低，价格廉。


	1 
	江苏万里活塞轴瓦总厂
	汽车发动机连杆、纳米技术轴瓦
	产品达到或超过汽车发动机主轴瓦连杆轴瓦的技术要求；扩大生产规模和外销量；开发汽车发动机纳米技术的活塞生产技术，使产品达到日本JIS3104的要求。
	


	2 
	靖江市凯通船用阀门厂
	船用阀门及其它船用配件系列产品开发
	该厂现生产各类船用阀门，有较强的金属加工、切削能力，拟延伸开发各类船用阀门及相关的船用配件产品
	


	1 
	泰兴市药用安瓿厂
	解决液化气罐装瓶加热问题
	液化气瓶需要用水加热30℃，长期用水加热，液化气瓶腐蚀生锈，如果不采取加热措施，瓶内的气体用不光就会自动熄火，且燃烧的火苗飘荡不定
	不用电、水加热，采用其他先进的加热技术，确保液化气罐装瓶延长使用期，达到节能降本的要求。
	


	2 
	泰州市华通消防装备厂
	可视生命探测仪
	超低频电波的发射与接收
	透过障碍物15M
	


Yc004

项目名称：石油天然气化工高档产品开发
简要说明：现有丰富的地产石油天然气资源，形成年产数亿立方米的能力。为发挥地方优势带动以天然气为主的化工产品形成产业，以现有的中型石化企业为基础，引进国内外市场前景广阔的、投入产出比大，经济效益好的工业化成熟的高、新技术产品。
单    位：盐城市联孚石化有限公司   邮  编：224003

地    址：盐城市人民北路149号     联系人：顾行为 张德怀
法人代表：李旭光   




  电  话：0515-8553768

DX020

难题名称：开发IC卡加油系统，加油站管理系统的智能化自动控制系统
需求单位名称：江阴市富仁高科有限公司
注册地址：江阴市通渡路8号
联系人：谢传安、袁仁伟                    联系电话：0150-6112888

传真：0510-6113753

拟投入资金：商洽                          投资方式：股份合作
JD010

项目名称：延长电动自行车蓄电池寿命及一次充电续行里程的技术难题攻关

需求单位：无锡市天晨电动车有限公司

单位地址：无锡市滨湖区雪浪镇         邮编：214125

法人代表（或联系人）：沈宗良          电话：0510-5185369

要达到的主要技术指标：使用寿命＞2年，一次充电行程＞50KM。

拟投入资金：面议          合作方式：其他

JD015

项目名称：引进热处理后变形校正新技术

需求单位：无锡市青龙机械力片模具厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇         邮编：214062

法人代表（或联系人）：陆凤娟          电话：0510-5501874

要达到的主要技术指标：钢材热处理后变形量：每米长度内平直度误差小于0.2-0.4。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

JD022

项目名称：寻求VWB55AC变速箱支承新技术成果

需求单位：无锡市中捷减震器有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇锡港西路81号    邮编：214199

法人代表（或联系人）：魏鹤良、魏中            电话：0510-8350266

Email:weizhong-mail@163.com   传真：0510-8761066

要达到的主要技术指标：1、静态性能：Fxmax=±15KN横向 不破坏；Fymax=±5KN纵向 不破坏  F2max=±10KN垂直向 不破坏。

2、焊缝质量：将支承骨架部开、关打磨平整，检验焊疑按标准EN2587和EN1287-PB检验焊接质量，焊缝深入母材＞0.2mm。

拟投入资金：200万元     合作方式：委托开发

JD024

项目名称：解决车架经喷塑后焊接处生锈的技术难题

需求单位：无锡市众星车架制造有限公司

单位地址：无锡市锡山区查桥镇      邮编：214104

法人代表（或联系人）：陈定荣       电话：0510-8715205

要达到的主要技术指标：引进车架表面处理新技术，使车架经表面处理后焊接处不生锈蚀。

拟投入资金：50-100万元    合作方式：委托开发

JD027

项目名称：开发汽车安全气囊新技术

需求单位：江苏永康机械有限公司

单位地址：宜兴市宜城镇         邮编：214206

法人代表（或联系人）：宗国强    电话：0510-7995577

要达到的主要技术指标：技术先进、安全可靠、产品达国有有关标准。

拟投入资金：面议     合作方式：合作开发

JD028

项目名称：引进汽车零部件处理技术

需求单位：宜兴长江活塞环有限公司

单位地址：宜兴市丰义镇锦丰西路    邮编：214252

法人代表（或联系人）：张永宽       电话：0510-7291024

要达到的主要技术指标：包括：1、金属表面复合扩渗强化技术；2、彩色钛；3、纳米材料应用技术；4、表面磷化防锈处理技术；5、高效切削技术与设备

拟投入资金：面议       合作方式：其他

JD029

项目名称：开发摩擦输送机系统新技术成果

需求单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路       邮编：214187

法人代表（或联系人）：白开军、郭大宏     电话：0510-3313751  3311041

要达到的主要技术指标：小车额定载荷800-1000kg，爬坡角度：15度，驱动电机功率0.1-0.2kw，标准轨6m，压撑压紧力30kg，线体速度20m/min，水平弯轨R=1.5m，2m。

拟投入资金：500万元    合作方式：股份合作

JD030
项目名称：共轮凸轮的技术开发

需求单位：无锡市宏星纺织器材厂

单位地址：无锡市惠山区洛社镇浒四桥     邮编：214187

法人代表（或联系人）：吴明德、刘茂荣    电话：0510-3311742

要达到的主要技术指标：开发共轮凸轮曲线设计模式。

拟投入资金：500万元        合作方式：合作开发、其他

JD041
项目名称：寻求燃油粘度控制系统新技术

需求单位：无锡市沃富仪器制造有限公司

单位地址：无锡市扬名路15号         邮编：214023

法人代表（或联系人）：仇皓清、钱刚   电话：0510-2811903

要达到的主要技术指标：技术领先、控制精确。

拟投入资金：10万元        合作方式：其他

JD046

项目名称：开发摩托车轮毂铝合金精密铸造新技术

需求单位：无锡市中联车辆配件有限公司

单位地址：无锡市锡山区厚桥镇         邮编：214106

法人代表（或联系人）：谢建林  电话：0510-8723138

要达到的主要技术指标：开发新工艺技术，提高摩托车轮毂精密铸件的精度和性能。

拟投入资金：面议      合作方式：合作开发

HY084

项目名称：汽车修补漆配方上光技术攻关
需求单位：无锡泽蓉汽车涂料有限公司
单位地址：无锡市锡山区安镇锡沪路47号       邮编：214105
法人代表（或联系人）：林在强   电话：0510-8782672  传真：0510-8782672

要达到的主要技术指标：工艺先进，配方合理，汽车修补后色泽与光亮度及其他性能都达到国家标准。
拟投入资金：面议        合作方式：其他
QF045

项目名称：引进机车密闭电池技术（NM-500AH）
需求单位名称：江阴市远东特种蓄电池厂
注册地址：江阴市璜士镇璜石路87号
联系人：周乙民                                   联系电话：0510-6652889

传真：0510-6651128 

拟投入资金：50万元                               投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，具有生产特种蓄电池的全套生产设备。
JW005

项目名称：寻求电厂环保新技术成果

需求单位：宜兴市侨兴环保设备厂

单位地址：宜兴市环科园山门工业区1号    邮编：214206

法人代表（或联系人）：曹凤英             电话：0510-7992329

要达到的主要技术指标：拟与东南大学合作开发

拟投入资金：面议                合作方式：合作开发

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	常州而今太阳能设备制造有限公司

	单位地址
	      市    县
	邮政编码
	213252

	电话号码
	0519-2461293
	传真号码
	2461204

	联 系 人
	赵二斤
	E－mail
	

	难题名称
	太阳能自动控制阀

	内容说明

（300字内）


	现在大多数太阳能无先进的自动控制装置，上水或多或少，要人为控制，很麻烦。故寻求自动控制技术，这样更省时省事。

	主要技术

参数要求


	只要能自动控制上水，关水就行

	前景预测


	如有这样的自动控制装置，前景很广阔

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	单位名称
	江苏凯灵小汽车电器厂

	单位地址
	      市  金坛  县
	邮政编码
	213255

	电话号码
	0519-2481289
	传真号码
	0519-2481285

	联 系 人
	徐振宇
	E－mail
	

	难题名称
	汽车中央电器盒

	内容说明

（300字内）


	汽车中央配电盒是我厂最新研制的新型产品，本产品使用方便，功能齐全，能与多种样式的汽车配套使用。

	主要技术

参数要求


	额定电流≤10A

	前景预测


	汽车中央配电盒有多种插件连接方式，能与各式车型配套使用，市场前景广阔，有一定的市场潜力。

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	单位名称
	金坛市金鹏汽车配件有限公司

	单位地址
	      市    县金城镇
	邮政编码
	213200

	电话号码
	0519-2896688
	传真号码
	0519-2895555

	联 系 人
	丁倩
	E－mail
	

	难题名称
	钠钙玻璃珠激光打孔

	内容说明

（300字内）


	φ4～φ8钠钙玻璃珠打φ0.4～φ2mm的通孔，想用固体激光打孔，每分钟加工120件

	主要技术

参数要求


	激光玻璃

光斑直径   0.4mm～1mm
破碎率＜3%

玻璃珠色：透明各色

	前景预测


	国内普通玻璃珠激光打孔和平线还没有，社会需求很大，销售的前景很好

	拟投资金
	100万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	江苏凯灵汽车电器厂

	
	注册地址
	          市      金坛  县

	
	法定代表人
	徐福芳

	
	联 系 人
	徐振宇
	电话
	0519-2481289

	
	传    真
	0519-2481285
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏凯灵汽车电器厂是全国汽车电器的重点生产企业，创建于1980年，现有员工256人，占地面积42800平方米，从事汽车电器的生产和研发已有十多年的历史，拥有各类生产设备213台，试验检测设备34台，基本实现制造业电子信息化管理。本企业最新研制的汽车中央配电盒采用多插件式，适用于各类款式汽车的配套使用，产品市场潜力很大，欢迎广大新老客户使用。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	常州市汽轮机叶片厂

	
	注册地址
	          市      金坛  县西岗镇

	
	法定代表人
	刘炳生

	
	联 系 人
	刘炳生
	电话
	0519-2681788

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003．10

	
	
	投资回收期
	4年

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市西岗镇工业园区

	
	投资总额
	  200万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	现有厂房面积6000平方米，及数十台三维洗床，日前需要对三维叶片进行开发，并需电脑数控设备编程操作方面人才。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市天驰轴承有限公司

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	李钟平

	
	联 系 人
	沈建平
	电话
	0519-2635910

	
	传    真
	0519-2631688
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003．12

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	金坛天驰轴承有限公司地处金坛市西岗镇工业园区内，占地面积23786平方米，建筑面积4600平方米，现有固定资产702万元，现有全部员工360人，其中高级工程师3人，专业技术人员60余人。我公司目前生产的主要产品有：摩托车轴承、电机轴承、纺机轴承等。目前我公司是科技进步先进企业和ISO9001认证企业。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	常州金浩绝缘材料有限公司

	
	注册地址
	          市   金坛     县

	
	法定代表人
	徐国平

	
	联 系 人
	徐冬兔
	电话
	2461198

	
	传    真
	2461204
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004．10

	
	
	投资回收期
	1年半

	
	
	投资年回报率
	50%以上

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  金坛市建昌镇

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本企业需国内领先的秤太阳能真空管技术，和新型太阳能系列产品，现寻求合作伙伴，本公司现有厂房5000平方米，准备在工业园区征地20亩，新世界太阳能真空管项目。（大专院校技术参股，或来投资均可）



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	金坛市金鹏汽车配件有限公司

	
	注册地址
	          市        县

	
	法定代表人
	严乔成

	
	联 系 人
	丁倩
	电话
	0519-2896628

	
	传    真
	0519-2895555
	E－mail
	

	投

资

项

目

要

求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2003年4季度

	
	
	投资回收期
	1年

	
	
	投资年回报率
	

	拟

投

资

计

划
	投资地域
	  江苏省金坛市

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有厂房4000平方米，有玻璃珠生产线一条，生产GBZ系列高强度玻璃珠，经专家鉴定为国内首例。

现在玻璃珠系列产品中的一种需要打孔，速度要快且不破裂，珠体材料，钠钙玻璃



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


能源

	9
	南京力源强磁股份有限公司
	南京市溧水县城小西门街152号
	王正奎
	徐斌
	025-7212509
	025-7213990
	lslygs@jlonline.com
	节能
	　
	2005年10月
	30个月
	15%
	南京市溧水县经济开发区
	1000万元
	　
	企业现有辊道窑炉4条，液压机40台，研砂磨机24台；需建设厂房8000平
方米，购置数控车床、自动压机、充磁机、模具、瓦型磨床等数台套。


	8
	南京力源强磁股份有限公司
	南京市溧水县城小西门街152号
	王正奎
	徐斌
	025-7212509
	025-7213990
	 lslygs@jlonline.com
	节能
	学科带头人
	对优秀人才采取特殊激励，可参与技术分红，奖励、提成等，对大学本科学士学位的人才，通过使用确能发挥作用的给予高于同类在岗人员的经济待遇，公司为其发展创造条件，为其施展才华搭建舞台，对取得优异成绩的人员给予晋升、奖励、深造、学习等条件。
	企业目前急需要磁性材料、电机行业、现代营销等专业人才。


