其         它
2-js-nt-nt007-qt001
难题名称: 机针热处理技术
难题内容：产品的热处理缺少专业人才和必要的指导，达不到理想的热处理效果。机针热处理能达到国家相关标准。
合作方式：寻找技术依托单位.
联系方式：启东康联制针有限公司
2-js-nt-nt008-qt002

难题名称: 机针热处理及表面镀层处理
难题内容：表面镀铬光滑、脱壳均匀控制。热处理材料内在的硬度、韧度控制。合作方式：提供专业人才，寻找技术依托单位

联系方式：江苏正虎针业有限公司。

2-js-nt-nt024-qt003
难题名称:  耐磨钢虽耐磨易破裂、即冷即热难处理问题

难题内容：我单位浇铸的耐磨钢在使用中虽耐磨但易破裂，浇铸的耐热钢即冷即热难以处理。望能帮助研究解决使耐磨钢既能耐磨又不破裂，耐热钢在即冷即热中不变形。

合作方式：提供技术服务。

联系方式：南通市城山合金钢铸造厂

   49、轧钢（冷轧）

项目内容：需要轧钢新产品。

合作方式：可投资金100万元

联系方式：启东市神力金属器材厂

nt053

    53、电动自行车快速充电器及蓄电池

项目内容：该项目要求提高电动自行车充电器及蓄电池的质量性能，缩短充电时间，

          一次充电时间在0.5—1小时之间。

合作方式：可投资金200万元

联系方式：启东豪丽电子有限公司

nt127

 127、提高铸铁轧辊耐磨性课题

项目内容：为适应铸铁轧辊市场竞争，提高铸铁轧辊产品的耐磨性，提高轧辊的单槽过钢量和单

           支轧辊轧制产量，使轧辊产品的内在质量得到进一步提高。
合作方式：提供技术服务指导
联系方式：启东现代轧辊有限公司

xz021

	单位名称
	
徐州恒通体育用品有限公司

	单位地址
	徐州市贾汪区      
	邮政编码
	221132

	电话号码
	（0516）6720168
	传真号码
	6720418

	联 系 人
	李大安 
	E－mail
	htsports202@sina.com

	难题名称
	中频炉熔炼节能增产技术

	内容说明

（300字内）


	我公司现有中频炉，采用传统工艺熔炼铸铁，耗能高，

产量低（一吨炉：产量0.8吨/小时，电耗800度/吨）

	主要技术参数要求


	要求产量增至1.3—1.4吨/小时，电耗550度/吨。

据相关资料介绍，已有厂家达到或超过上述参数。

	前景预测


	

	拟投资金
	合作经营或高薪购买技术


	企业基本信息
	企业名称
	徐州恒通体育用品有限公司

	
	注册地址
	     徐州市贾汪区

	
	法定代表人
	李大安

	
	联 系 人
	辛才启
	电话
	6720168

	
	传    真
	6720418
	E－mail
	Htsports202@sina.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  √□化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	60天

	
	
	投资回收期
	150天

	
	
	投资年回报率
	200%

	拟投资计划
	投资地域
	 本公司院内闲置厂房

	
	投资总额
	 RMB：50万元

	
	投资方式
	  √□一次性买断    √□股份合作    √□其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本公司现有闲置厂房250 M²，厂地6000M²，经考察论证拟投资扩建电镀厂（原电镀厂镀饰铬，现扩建硬铬工艺）现已拥有环保许可证等证件。活源充足，效益可观（利润率约在80%以上）本公司交通便利，水电等设施齐全，预计新增投资人民币50万元，六十天即可投产见效。欢迎有意者来司

考察论证。


sz014
	单位名称
	江苏宏宝集团锻造有限公司

	单位地址
	张家港市
	邮政编码
	215636

	电话号码
	0512-58760527
	传真号码
	

	联 系 人
	袁海平
	E-mail
	hongbao@publicl.js.cn

	难题名称
	热锻模具堆焊技术需求

	内容说明
	企业原使用的锻造用模具采用3Crmo8V模具钢在磨擦压力机上锻压，寿命短，成本高



	主要技术

参数要求
	每班生产2000支连杆后模具必须翻新，




sz015

	单位名称
	高新张铜股份有限公司

	单位地址
	市   县   张家港
	邮政编码
	215600

	电话号码
	0512-58685619
	传真号码
	0512-58676357

	联 系 人
	赵 祥 伟
	E-mail
	zhaoboshi@mail.china.com

	难题名称
	铜合金盘管短流程工艺

	内容说明
	铜合金常用管材主要包括黄铜管和白铜管，目前生产工艺大体为：熔炼—铸造—挤压—轧制—拉拔—精整 且均为直条生产，为提高生产效率，节能降耗，获取更大的经济效益，特征求“铜合金盘管短流程工艺”设计（包括装备及整个生产线性能评估）

	主要技术

参数要求
	具体待定

	前景预测
	倘由直条管材转为盘条生产，经济效益极其明显，按我公司年度估计，可创产值3000万元以上

	拟投资金
	30万元以上


sz016
	单位名称
	江苏宏宝集团锻造有限公司

	单位地址
	张家港市
	邮政编码
	215636

	电话号码
	0512-58760236
	传真号码
	

	联 系 人
	黄永祥
	E-mail
	uuhbtool@pub.sz.jsinfo.net

	难题名称
	五金工具刃口激光热处理


	内容说明
	五金工具刃口局部热处理，采用激光进行淬火。



	主要技术

参数要求
	1、 热处理后硬度为HRC58-60；

2、 淬硬层深度1-2mm；

3、 无开裂；

无硬度过渡区。


sz038
	单位名称
	江 苏 仓 环 铜 业 股 份 有 限 公 司

	单位地址
	太 仓  市
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53102912
	传真号码
	0512-53102276

	联 系 人
	韩 坦
	E-mail
	hantan@canghuancopper.com

	难题名称
	消除水平连铸紫铜空心锭气孔

	内容说明
	我公司φ90×23.5(外径×壁厚)水平连铸空心铜锭易产生气孔，分布于铜锭上部，一般气孔深3-7mm不等，孔径为7mm左右，有时沿拉伸方向周期性出现，严重影响产品质量。 

	主要技术参数要求
	材料：紫铜（Tp2）  规格φ90×23.5

铸造速度：300-600mm/min.


sz039

	单位名称
	江 苏 仓 环 铜 业 股 份 有 限 公 司

	单位地址
	太 仓 市
	邮政编码
	215400

	电话号码
	0512-53102912
	传真号码
	0512-53102276

	联 系 人
	韩 坦
	E-mail
	hantan@canghuancopper.com

	难题名称
	消除铜管内外表面氧化

	内容说明
	我公司生产的空调器用内螺纹铜盘管和光盘管采用辊底式连续退火炉、钟罩式电炉和井式燃炉进行退火，包装后，放置一段时间就会出现层绕内层(就是绝大部分)铜管变色，发生在去掉外面两三层的部分，而最里面两三层通常也会是好的，总的来说问题是：

(1)如何克服铜管发生变色；(2)如何防止铜管保存期内出现变色。


sz133

	单位名称
	苏州技术产权交易所

	单位地址
	苏州市    县       
	邮政编码
	215000

	电话号码
	0512-68221861
	传真号码
	0512-68221604

	联 系 人
	薛元生
	E－mail
	

	难题名称
	企业资产重组与国有资产转让

	内容说明

（300字内）


	本所是市政府批准设立的技术产权交易、企事业单位产权交易的合法场所，主要职能是为各类经济组织之间的技术、资本、人才的交流提供信息发布、交易鉴证和交割服务，以及股份托管、登记等业务。希望与“两院两校”国有资产经营管理机构合作，促进企业资产重组、并购、转让等合作。

	主要技术参数要求


	苏州国有、集体企业深化改革，300余家企业国有资产在本所挂牌转让，涉及资产上百亿元。欢迎院所高校及产业，通过本所平台参与资产认购、重组交易。可接受高校、院所产业的国有资产挂牌在苏州地区转让。

	前景预测


	

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



附件二：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

企业需求信息表
sz134

	企业基本信息
	企业名称
	苏州技术产权交易所（苏州产权交易所）

	
	注册地址
	      苏州市      县

	
	法定代表人
	李 义

	
	联 系 人
	薛元生
	电话
	0512-68221861

	
	传    真
	0512-68221604
	E－mail
	XYS@SZCJS.com

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    本所是市政府批准设立的技术产权交易、企事业单位产权交易的合法场所，主要职能是为各类经济组织之间的技术、资本、人才的交流提供信息发布、交易鉴证和交割服务，以及股份托管、登记等业务。希望与“两院两校”国有资产经营管理机构合作，促进企业资产重组、并购、转让等合作。


	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
sz135

	单位名称
	苏州市生产力促进中心（APEC技术转移中心）

	单位地址
	苏州市    县       
	邮政编码
	215002

	电话号码
	0512-65113382
	传真号码
	0512-65113382

	联 系 人
	吴良清
	E－mail
	

	难题名称
	中科院技术转移中介合作

	内容说明

（300字内）


	本中心是苏州市科技局领导下的重点科技中介服务单位，是科技部国际合作司批准的APEC技术转移中心承担单位。中心希望与中科院国家技术转移中心合作，共同开展境内外技术转移中介服务业务。

	主要技术参数要求


	愿与中科院国家技术转移中心承担部门在苏合作共建分中心或工作机构，或开展中介业务代理。

	前景预测


	

	拟投资金
	双方共同投资启动经费，本中心协助提供办公场地。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
sz136

	单位名称
	苏州市生产力促进中心（APEC技术转移中心）

	单位地址
	苏州市    县       
	邮政编码
	215002

	电话号码
	0512-65113382
	传真号码
	0512-65113382

	联 系 人
	吴良清
	E－mail
	

	难题名称
	技术转移中介合作（清华大学）

	内容说明

（300字内）


	本中心是苏州市科技局领导下的重点科技中介服务单位，是科技部国际合作司批准的APEC技术转移中心承担单位。中心希望与清华大学国家技术转移中心合作，共同开展境内外技术转移中介服务业务。

	主要技术参数要求


	愿与清华大学国家技术转移中心在苏合作共建分中心或工作机构，或开展中介业务代理。

	前景预测


	

	拟投资金
	双方共同投资启动经费，本中心协助提供办公场地。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



附件一：

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表
sz137

	单位名称
	苏州市生产力促进中心（APEC技术转移中心）

	单位地址
	苏州市    县       
	邮政编码
	215002

	电话号码
	0512-65113382
	传真号码
	0512-65113382

	联 系 人
	吴良清
	E－mail
	

	难题名称
	技术转移中介合作（北京大学）

	内容说明

（300字内）


	本中心是苏州市科技局领导下的重点科技中介服务单位，是科技部国际合作司批准的APEC技术转移中心承担单位。中心希望与北京大学技术转移服务机构合作，共同开展境内外技术转移中介服务业务。

	主要技术参数要求


	愿与北京大学技术转移服务机构在苏合作共建分中心或工作机构，或开展中介业务代理。


sz163

	 企  

 业

 基      

 本

 信

 息
	企业名称
	苏州远东砂轮有限公司

	
	注册地址
	苏州 市          县

	
	法定代表人
	吴志坚

	
	联系人
	陈保恒
	  电话
	0512-68286390

	
	传真
	0512-68289962
	网址
	Sanquanabrasives.com

	 投

 资

 项

 目

 要

 求
	投资领域
	□机械□农业□电子□化学□医药■金属与非金属□建工建材□航空航天□环保□节能□仪器仪表□轻工□其他

	
	
	

	
	项目技术水平
	□国际领先□国际先进■国内领先□国内先进

	
	    项目

    投资

    回报
	何时产生效益
	第1年

	
	
	投资回收期
	4年

	
	
	投资年回报率
	25%

	拟投资

计划
	投资地域
	苏州市

	
	投资总额
	100

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其他方式  ■委托开发


	企业需求简介（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司是生产陶瓷砂轮和树脂砂轮、金刚石滚轮的专业企业，设备齐全。现需求与高校合作开等压成型技术。要求开发的技术具有以下特点：改造附加工装及设备；便于现有产品的工艺操作；提高产品质量水平（特别是组织均匀性方面）

技术指标：烧结体组织均匀（D350Xf200Xh127）mm；音频硬度（不同部位）≤2；
          不平衡值ma≤√M




sz176
	企业基本信息
	企业名称
	苏州科技人员创业社区（暂）

	
	注册地址
	苏州市沧浪区

	
	法定代表人
	顾建平

	
	联系人
	陈晓苏
	电话
	0512-65224177

	
	传真
	0512-65224177
	E-mail
	cysq@jscanglang.gov.cn

	投资项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 √电子 □化学 √医药 □金属与非金属 □建工建材 □航空航天 √环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 √国内领先 □国内先进

	
	项目

投资

回报
	何时产生效益
	5年

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	苏州市沧浪区

	
	投资总额
	约50亿元

	
	投资方式
	□一次性买断 √股份合作 √其它方式

	企业需求简述

	苏州科技人员创业社区项目是苏州市重点建设项目之一，也是提升苏州科技辐射了的重要载体。创业社区位于苏州西南角，占地4.9平方公里，与苏州高新区、国际教育园区、石湖风景区相邻，人文资源丰富，创业环境幽雅，交通快捷畅通。

创业社区项目建设分为研发、中试、居住、服务四大功能区，具有科技创新、企业孵化器功能和国际人才聚集功能，扶持具有自主知识产权的技术和产品。该项目预计经过5年的建设，拟建成国内一流的国家级科技创业社区。

今年上半年，创业社区项目斥资250万元用于规划设计方案的国际招标。目前规划设计方案已经截标，待论证、优化后，预计年内实施项目的开发建设。欢迎“两院两校”加盟本创业社区领衔创办重点实验室、技术中心、科创中心和大学科技园。


技术难题发布信息表

	单位名称
	高邮市稀有金属材料厂

	单位地址
	扬州市高邮县
	邮政编码
	225600

	电话号码
	0514－4037003、13040200919
	传真号码
	

	联 系 人
	翁荣成
	E－mail
	

	难题名称
	提高金属锶回收率，降低能耗

	内容说明

（300字内
	帮助解决提高金属锶回收率，降低能耗。


2-js-nt-cz040

难题名称: 三维技术

难题内容: 1、对数控设备进行编程，操作人员

2、产品开发技术人员

拟投资金：200万元

常州市汽轮机叶片厂     刘炳生    0519-2681788
yz001
	企业基本信息
	企业名称
	宝应县科技局 宝应县生产力促进中心

	
	注册地址
	扬州市宝应县工农路76号

	
	法定代表人
	

	
	联 系 人
	王荣华
	电话
	0514-8223559

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  ■其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	两年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟投资计划
	投资地域
	扬州市宝应县

	
	投资总额
	30万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	宝应县有荷藕面积近2000亩，现寻求有技术开发能力的“两院两校”，并与其合作开发以荷藕为原料的高科技产品，主要有：
              1、荷藕茎叶黄酮素系列医药制品

2、荷叶素系列减肥制品

3、藕节系列止血制品

4、藕渣系列酱醋制品等等




   ha031

	企业基本信息
	企业名称
	江苏省涟水县阀门厂

	
	注册地址
	     淮安 市 涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	唐桂生
	电话
	0517—2340018

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	涟水县阀门厂为股份合作制企业，总资产460万元，职工总数118人。现有技术人员28人，其中：高级工程师2名，助师以上的12名，技术员14名。企业主产品为：各类阀门、管件、紧固件、特别件等。年生产能力：各类阀门，年产量达12000台套，产值1800万元，年创利税168万元，为资信AAA级信用企业。产品注册商标《五岛》牌。本企业具有多年的阀门生产和技术改造经验，已成功研制了A4钢系列各类阀门。企业生产设施齐全，检测设备配齐配套，并配有完善的理化分析装置。企业与中科院金属所有8年长期技术合作。存在问题：技术人员，特别是化工机械制造专业及铸造专业人才严重缺乏。当前急待解决问题：A4钢、316LN（MOD）的氧化处理及硬度提高方法，技术指标达HB260~280。




ha035

	企业基本信息
	企业名称
	江苏淮源矿业公司               

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	夏建文  
	电话
	13605234968

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏省淮源矿业有限公司是由淮安市电力公司独资的国有企业，投资总额1000万元人民币，其中固定资产600万元，位于盱眙县粘土工业区，占地100亩，年设计生产能力5万吨，建成后将成为中国最大的凹凸棒石粘土生产商。
    公司2002年拟开发以下新产品：1、高粘度凹凸棒土产品；2、快速沉降脱色剂；3、水基涂料用增稠剂；4、油基涂料用增稠剂；5、市场需求量大，技术附加值高的相关产品，本公司将与南京大学、南京、上海化工大学合作，组建高水平的企业研究所，为公司产品研发和科技创新提供强大动力。合作形式：共同研究开发。 


    ha043

	企业基本信息
	企业名称
	江苏长城消防有限公司                                        

	
	注册地址
	      淮安  市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	丁伯涵
	电话
	 0517—3762169

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏长城消防有限公司注册资本1000万元，从业人员146人，主导产品防火门、防火卷帘系列及其它消防器材，年生产能力5000万元，改制后，目前处在体制转型期，目前产值已超过800万元，税金80万元，赢利300万元。未来市场潜力巨大，迫切需要市场开发及新产品开发人才。公司目前是全国防火门生产资质最齐的企业。企业发展目标：1、淮安市场占有率95%以上（防火门），普通楼宇对讲占有率60%以上。2、连云港市场防火门占有率90%以上，宿迁70%以上，徐州30%以上，南京20%以上。3、实现全年产值已超过3000万元，开发适销新品数个。4、十五期间争取成为全国最有影响力的防火门生产企业。技术要点：消防类产品符合相关国家标准或企业标准。




ha044

	企业基本信息
	企业名称
	洪泽县友谊玻璃制品有限公司                                

	
	注册地址
	     淮安 市洪泽    县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	楚自峰
	电话
	 0517—7234548

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有日产3吨玻璃球生产炉一座，日使用杂色玻璃2.5吨。由于杂色玻璃色差大，故影响产品质量，意欲解决杂色玻璃的洗白技术。




ha048

	企业基本信息
	企业名称
	涟水精制粉有限公司

	
	注册地址
	       淮安  市涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	盛盟伟
	电话
	0517-2385014

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	按有关行业标准，进行面粉在线自动化控制，提高面粉生产能力及产品质量。



   ha049

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市美味食品调料有限公司

	
	注册地址
	        淮安  市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	陈光俊   
	电话
	  0517-2752177  

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	寻求百合、首乌深加工技术，引进食品和农副产品加工专业人才，大中专毕业生均可，男女不限。



ha052

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市淮阴区水产加工厂                      

	
	注册地址
	    淮安  市淮阴  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	隽志伦
	电话
	  0517—4920601

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	引进蟹黄油、龙虾酱科技成果生产技术，瓶装“蟹黄油”内含蟹肉40%，脱酯色拉油60%，瓶装“龙虾酱”龙虾肉、龙虾黄和蟹黄10—15%。

合作形式：产品开发、引进人才。




ha063

	企业基本信息
	企业名称
	淮安市经作站          

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	单宏业      
	电话
	  0517-3676448     

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	寻求提供良种、高产优质栽培技术及干草加工。




zj017

	单位名称
	丹阳市江南食用菌有限公司


	单位地址
	镇江市  丹阳市  


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511—6612111

	传真号码
	

	联系人
	姜建新

	E-mail
	

	难题名称
	草菇保鲜


	内容说明（300字内）
	草菇产品保持原有品质十五天以上。


zj020

	单位名称
	江苏省丹阳酒厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-6523211

	传真号码
	0511-6521918

	联系人
	赵和云

	E-mail
	

	难题名称
	设计年产万吨黄酒工厂



	内容说明（300字内）
	1、 年产黄酒量万吨。（其中干黄酒8000t、甜黄酒2000t）
2、 库存方式    ①库存能力达15万吨

②库存方式（节约、高效）

3、 瓶装酒分类：①瓶装酒7000——10000t

②袋装酒3000t

4、要求：投入少，项目上马快。


zj025

	单位名称
	丹阳市里庄镇黄巷村



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	13615276429

	传真号码
	

	联系人
	王玉定

	E-mail
	

	难题名称
	无公害优质芹菜生产和深加工



	内容说明（300字内）
	1、 提供无公害芹菜生产技术，能实现无公害芹菜创品牌上市。

2、 提供新鲜芹菜加工包装上市的生产工艺技术。


zj031

	单位名称
	丹阳市延陵造纸厂



	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	6862578

	传真号码
	

	联系人
	徐吉良

	E-mail
	

	难题名称
	用麦秸制取纸浆



	内容说明（300字内）
	用麦秸杆制造纸纸浆技术和工艺，需符合环保要求。


zj035

	单位名称
	镇江钛白粉股份有限公司



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-5273715


	传真号码
	0511-5273715

	联系人
	邱建亭
	E-mail
	Qiut@global—tioz.com

	难题名称
	二氧化钛光化学活性研究



	内容说明（300字内）
	二氧化钛光化学活性机理功能研究、光化学活性二氧化钛的具体制备工艺以及在建筑外墙涂料、厨房用具的消毒剂、化纤、汽车漆等方面的应用方法和途径。



zj038

	单位名称
	镇江立达纤维工业有限公司



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	0511-8827465


	传真号码
	8823392

	联系人
	唐德林

	E-mail
	lidan@pub.zj.jsinfo.net

	难题名称
	环保型泛色树脂


	内容说明（300字内）
	

	主要技术参数要求
	固化速度 60—70 s
无游离甲醛、酚

过筛分析 200目

125° 流动mm28—42

高温压制后泛绿色（200℃）左右



zj040

	单位名称
	镇江金河纸业有限公司



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	3361375

	传真号码
	3361362

	联系人
	戴罗根
	E-mail
	

	难题名称
	高白度苇木混合浆生产工艺



	内容说明（300字内）
	目前，镇江金河纸业有限公司生产的苇木混合浆采用硫酸盐法蒸煮。CEPH漂白的工艺生产，漂后浆白度78—82%（ISO）。随着时间的推移，已不太能满足用户需求了，现需求生产漂后浆度84—88%的漂白硫酸盐苇木混合浆的生产工艺。


zj041

	单位名称
	镇江大东纸业有限公司



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	8820202-8620


	传真号码
	8820201

	联系人
	谭云华
	E-mail
	

	难题名称
	

	内容说明（300字内）
	1、 单网抄造的高克重纸（180—250g/m）z向集合强度的提高（内部结合力）

2、低克重纸杯原纸（170—210g/㎡）延度指标的提高。


zj057

	单位名称
	镇江市路灯管理处



	单位地址
	镇江市    


	邮政编码
	

	电话号码
	5032269
	传真号码
	5016972

	联系人
	任军军
	E-mail
	rjj@sian.com

	难题名称
	灯杆油漆



	内容说明（300字内）
	路灯灯杆油漆起皮、剥落是一个长期困扰各路灯管理处的难题，为了城市的美化现有的解决方法就是经常刷漆，耗费了大量的人力物力。我处希望有一种油漆能解决在户外与金属灯杆附着的难题，使得市区一些老道路的灯杆刷漆能一次性解决。


zj058

	单位名称
	镇江市特种合金材料厂



	单位地址
	镇江市   


	邮政编码
	

	电话号码
	13906101369


	传真号码
	0511-3369690

	联系人
	潘建跃
	E-mail
	

	难题名称
	钽钛复合工艺研究



	内容说明（300字内）
	钽比钛具有更好的腐蚀性能,在许多工作条件下钛仍然不能达到使用要求，所以要在钛基上复合一层钽，达到提高防腐蚀性能，延长使用寿命的效果。由于钛和钽的化学物力性能，使复合变得较困难。

	主要技术参数要求
	钽钛复合后达到要求为：

1、 层厚度为4—8um
2、界面结合力大于2000N／dm

3、钽层氧化钽含量小于1%



	1 
	姜堰市扬子江工贸有限责任公司
	银杏果叶深加工产品
	寻求以银杏果、叶为主要原料的医药、保健、生物等产品加工生产。
	


	2 
	江苏省兴化市周奋企管站
	百合系列产品
	我乡年产百合2000多吨，生产百合粉、百合罐头、速冻百合等产品。拟办一小厂，寻求生产工艺配方、设备选型，提供可行性论证报告
	


	3 
	江苏省兴化市周奋企管站
	生姜深加工项目
	我乡年产优质生姜2000吨，可生产姜汁、生姜保健饮料、生姜罐头，拟办一小厂，寻求生产工艺配方、设备选型，提供可行性论证报告
	


	4 
	江苏省兴化市中堡镇人民政府
	“中庄醉蟹”以及特种水产品的深加工
	1、提高“中庄醉蟹”的保质期

2、水特产品的深加工和保鲜技术
	


	5 
	江苏泰州市奥华体育健身器材有限公司
	电子遥控声控语音一体化
	本公司主要生产儿童玩具、体育器材、健身器材、教学办公用品系列产品，拟在产品上配有电子遥控、声控、语音
	


	1 
	江苏金陵泵业有限公司
	新型矿灯
	200
	300
	新型环保矿灯，年产量10万台。
	生产场地、技术、生产人员、部分资金。
	


	2 
	江苏振华泵业制造有限公司
	合作生产各类船用泵
	500
	1000
	船用泵生产的投资、投技、投股。
	土地40000平方米，厂房15000平方米。
	


	3 
	姜堰市潜水泵厂
	机电产品制造
	30
	70
	年产销量1000万元
	厂房、设备
	


	4 
	泰兴市黄桥面粉公司
	开发面粉复制品、方便绿色食品
	500
	800
	利用现有闲置仓库、土地、装饰城等进行招商，利用现有技术能力，前伸后延开发面粉复制品、方便绿色食品
	提供最优惠的政策和帮助办理有关入场、动工、生产、经营等相关证照手续。
	


	5 
	泰兴市面粉公司
	开发面粉复制品、方便绿色食品
	500
	800-1500
	厂区闲置土地28000平方米、利用现有技术能力，前伸后延开发面粉复制品、方便绿色食品
	提供最优惠的政策和帮助办理有关入场、动工、生产、经营等相关证照手续。
	


	6 
	泰兴市南新面粉厂
	开发面粉复制品、方便绿色食品
	300
	500
	利用闲置挂面、金工车间等进行招商、利用现有技术能力，前伸后延开发面粉复制品、方便绿色食品
	提供最优惠的政策和帮助办理有关入场、动工、生产、经营等相关证照手续。
	


	7 
	泰兴市恒源化学厂
	开发化工（精细）产品
	30
	100
	年500－1800万产值无污化工产品。
	厂房及水、电、汽。
	


	8 
	泰兴市金欣食品有限责任公司
	联合生产加工速冻系列食品
	100
	100
	共同开发速冻系列食品，在现有年销售800万基础上，上升至2000万元以上。
	现有近千平方米的厂房，电力设施齐备，操作人员足够，且有几年的实际操作经验，有相当一部分食品加工机械。
	


	1 
	江苏振华泵业制造有限公司
	提高镍铝青铜铸造质量
	铸造缺陷（气孔、缩孔）
	正品率达85%以上
	


	2 
	姜堰市潜水泵厂
	摆线润滑油泵偏心套金加工
	偏心距难以保证，生产效率较低。
	保证零件加工后外圆对内孔间偏心距分别为1.875±0.03；2.2±0.03；2.8±0.03。
	


	3 
	泰州市宇马铝业有限公司
	提高铝材表面光洁度
	表面出现黑点，氧化焊线明显。
	使铝材表面光洁度提高。
	


	4 
	姜堰市华杰网丝厂
	开发耐磨磨具
	在生产过程中，磨具耐磨程度不高，易损。
	要求开发新型磨具，耐磨。
	


	5 
	泰兴市无氧铜材厂　
	异型铜排加工中的变形
	目前加工异型铜热电厂是拉伸加工，所产生的弯曲弧度较大，每根均需校正调直。
	其弯曲度指标≤10mm/m。
	


	6 
	江苏皓月汽车锁股份有限公司
	锌合金压喷塑问题
	锌合金压喷塑后，经200度高温固化后往往出现断裂及表面起泡现象
	要求无断裂无起泡
	


	7 
	兴化市星火不锈钢制品厂
	不锈钢弹簧丝
	本厂在生产不锈钢弹簧丝时容易拉毛表面，抗拉强度不易控制、或达不到强度，另外丝拉好后，形状不稳定，膨弹厉害
	要求解决这些问题
	


Yc014

项目名称：管理信息化系统工程
简要说明：以实施企业资源计划（ERP）作为推进企业管理现代化的一种手段，引进营销管理、库存管理、计划管理、采购管理、存贷核算管理、财务成本管理等模块，达到信息集成、共享、快捷、实时、有效和使用的目的，从而最大限度地挖掘和配置内外部资源，提高工作效率，增强科技决策能力，促进企业提高管理水平，逐步和国际管理模式接轨。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：杨定勇
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025     13961961966

E-mail：ssjt@public.yc.js.cn <mailto:ssjt@public.yc.js.cn>

