轻工、纺织

2-js-nt- nt013- -qg/fz001

难题名称: 环保型衬布（硬型）、双点衬生产
难题内容：环保型衬布（硬型）目前由于原材料（环保型）制约，尚达不到国家规定的产品游离甲醛≤75ppm指标要求；双点衬浆料系统和粉仍影响着双点衬的稳定性、适应性和其它指标。1、环保型硬型衬布：寻找国内外环保型硬挺剂；2、双点衬由于比较复杂，影响因素多，望提供全面技术支持。合作方式：提供信息来源、技术；服务方式灵活

联系方式：江苏欣捷衬布有限公司

2-js-nt- nt014- -qg/fz002
难题名称:  印染水脱色，悬浮物分离

难题内容:  印染水脱色能基本达到，但对悬浮物的分离存在一定的问题。解决上述问题。  合作方式：面议

联系方式：启东市久新印染厂

2-js-nt- nt017- -qg/fz003
难题名称: 米酒夏季保质

难题内容: 米酒到了夏季，由于温度变高，容易变酸变质，不易生产保存。在高温下，延长米酒保持期限。合作方式：提供保质技术

联系方式：南通金地米酱制品有限公司

2-js-nt- nt019- -qg/fz004
难题名称: 食品机械和保鲜技术
难题内容: 对食品机械和保鲜技术只有一般的了解，还需掌握更深层次的技术和特殊情况所采取的紧急措施。保鲜技术及机械技术。合作方需提供保鲜技术和机械方面的技术，实现有偿服务。

合作方式：提供技术，合作开发。

联系方式：南通正园食品有限公司

  2-js-nt-nt025

难题名称:  提高平版胶印机印刷速度及印品质量

难题内容: 由于历史原因国产胶印机水平与国外高档机相差较大，最要表现在速度和印品质量，国内机一般印速只有5000-9000张/小时，主要成因，机器结构，材料，新技术的应用欠缺。成本较高。提高胶印机运行质量，印刷速度突破10000张/小时，采用新材料，新技术，机、电、油、墨气传感技术的应用。合作方式：技术服务

联系方式：江苏昌升机械股份有限公司

2-js-nt-nt033

难题名称: 怎样提高粗蛋白的吸收功能

难题内容:  双佳动物蛋白粉厂建于99年，本产品由安微合肥科大研制而成，采用先进工艺蒸炼，干燥、粉碎而成，以牛皮下角料为原料，目前动物吸收率约50%左右，通过技术攻关，希望能达到90%以上。

该产品粗蛋白含量70%以上，含动物所需的各种营养成份，赖氨酸达到2.5%以上，水份〈7.5%，是面粉的最佳替代品，年生产成品600吨，销售市场比较广泛。合作方式：合作开发

联系方式：如东县双佳蛋白粉厂

nt060

    60、印花、染色、纺织新工艺

项目内容：印染行业管理技术人才、纺织行业的设备投资及生产管理，印染机械专 用设备投资。

合作方式：可投资金3000万元    联系方式：南通三杰印染有限公司

nt061

    61、肉制品技术的开发

项目内容：新产品、新配方。

合作方式：

联系方式：启东市吉云肉制品有限公司

nt062

    62、新型妇女用超薄型卫生巾

项目内容：新型的卫生巾原料供应渠道。

合作方式：

联系方式：江苏致力洁业有限公司

nt078

78、发展对开多色平版胶印机

项目内容：本项目以开发对开平版多色胶印机为主线，同时发展包装机械，缩小与

国外先进机种间差距，替代国外高档印机的进口，满足国内市场需求，

本项目寻求最佳的技术合作，开发高档胶印和包装产品。

合作方式：面议

联系方式：江苏昌升机械股份有限公司

nt086

86、高支精梳针织用纺生产

项目内容：生产高支精梳、纯棉、混纺无结纺线差别化纤维以及绿色纤维加工的高

支无结纱线，质量要求达到国内同行先进水平及UST公报5%以上的水平。

合作方式：面议

联系方式：海安县纺织一厂

nt087

    87、引进喷气织机采用新工艺生产高纺真面料

项目内容：通过引进先进的喷气织机，生产达到国际先进水平的高质量、高档次、

高附加值、防缩抗皱真丝高档面料。

合作方式：面议

联系方式：海安县恒源丝绸有限责任公司

nt117

    117、电动自行车用蓄电池生产技术
项目内容：电动自行车用蓄电池配方及相关技术
合作方式：股份合作
联系方式：海门市蓄电池厂

nt118

    118、同时能梳理化纤、棉花的梳毛机生产技术
项目内容：想生产一种梳毛机，能同时梳理化纤及棉花。
合作方式：股份合作   联系方式：麒麟镇纺机二厂

nt133

133、工业生产过程现场总线控制系统，计算机辅助设计。
项目内容：已起草了项目可行性研究报告，将生产车间自动化控制系统，改为现场总线控制系统。请高校进行项目可行性研究报告论证、现场总线控制系统方案设计鉴定。合作方式：咨询服务
联系方式：如皋市恒昌烟草设备有限公司

sq001

	单位名称
	宿迁市彩塑包装有限公司

	单位地址
	宿迁市宿城区井头街1号
	邮政编码
	223808

	电话号码
	4253088
	传真号码
	4253042

	联系人
	吴培服
	E-mail
	sqcsbz@pub.sq.jsinfo.net

	难题名称
	胶印印前的设计及质量控制

	内容说明

（300字内）
	本公司于2002年引进全套海德堡胶印生产线（包括印前系统），经过近一年的生产运行，发现印刷过程中主要出现如下技术难题：

1、 印前设计难题（尤其是针对有过渡网点的设计）：设计时总是出现网点过渡不逼真，与原稿有一定的差距或设计后需反复上机试印几次，这样浪费了大量的人力、物力与财力。

2、 印刷过程中，出现产品质量不稳定现象。

	主要技术参数要求
	1、要求能解决印前设计难题（尤其是针对有过渡网点的设计），力求能一次设计，一次印刷，一次成功。

2、要求能提供一套能有效控制产品质量的方法。

	前景预测
	如能解决以上技术难题，可真正使胶印生产线年产各类电池挂5亿只，实现销售收入4500万元。

	拟投资金
	20万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq004
	单位名称
	江苏箭鹿毛纺股份有限公司

	单位地址
	宿迁市运河北路78号
	邮政编码
	223800

	电话号码
	0527-4249430
	传真号码
	0527-4218749

	联系人
	陈国勇
	E-mail
	chenguoying_h@yahoo.com.cn

	难题名称
	提高染色色光准确率

	内容说明（300以内）
	目前企业拥有世界一流的纺、织、后整理设备，配以顶尖的电脑自动测配色仪、织物设计软件以及乌斯特条干仪等试验检测仪器，但在色光的准确率上一直存在问题，尤其是一些外贸产品的试样，在色光上总是与客户样存在色差，有时还存在同色异谱现象，影响许多外贸订单，目前急需解决。

	主要技术参数要求
	色光准确率达95%以上，色差及匹差达4-5级。

	前景预测
	该项目投产后将产生一定的经济效益和社会效益。

	拟投资金
	200万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


sq015

	单位名称
	江苏沭阳县盛江纺织有限公司

	单位地址
	宿迁市沭阳县
	邮政编码
	223600

	电话号码
	0527-3552587
	传真号码
	0527-3552587

	联 系 人
	李锦玉
	E-mail
	

	难题名称
	①单沙强力不同；②00片段粗细节；③A272F有在机械波。

	内容说明

（300字内）


	1 单沙强力不同，要求提高单沙强力，减少最低强力；

2 短片段粗细节，要求提高熟条不匀00及条00水平；

3 A272F机械波，要求降低机械波，提高成沙质量。

	主要技术参数要求


	

	前景预测


	    

	拟投资金
	60万元

	         备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq016

	企业基本信息
	企业名称
	江苏沭阳县盛江纺织有限公司

	
	注册地址
	宿迁市沭阳县

	
	法定代表人
	张胜才

	
	联 系 人
	李锦玉
	电话
	0527-3552587

	
	传    真
	0527-3552587
	E-mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属□  □建工建材  □航空航天  □环保□节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	0.8年内

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	60%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏省沭阳县

	
	投资总额
	150

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	 企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    现有厂房5000平方米，有纺织机器5000台。

	       备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq022

	单位名称
	江苏双沟酒业股份有限公司

	单位地址
	江苏省宿迁市泗洪县
	邮政编码
	223911

	电话号码
	0527-6717775
	传真号码
	0527-6713867

	联系人
	钟雨
	E-mail
	Liqingxjd@yeah.net

	难题名称
	色谱技术研究双沟大曲微量成份和风格的关系

	内容说明

（300字内）


	研究主要内容：

1、运用气相色谱技术对较有特色的双沟大曲产品的风味成份尤其是微量成份作全面分析。

2、通过研究分析，定性和定量描述双沟大曲风格和微量成份的关系。

3、改革传统工艺，有针对性地生产出有特殊风格的基础酒和调味酒。

4、研究发展勾兑技术使产品在保留双沟主体风格的基础上向多风格、多口味的方向发展。

	主要技术参数要求
	通过气相色谱分析技术的运用，能定量、定性地描述双沟大曲酒中所含微量成份与风味形成的关系（如酸类、醇类、酯类、酮类、含硫化合物、酚类化合物、含氮化合物等）。指导基础酒与特殊调味酒的生产及多风格、多口味的白酒勾兑。

	前景预测
	

	拟投资金
	50万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


sq024

	单位名称
	泗阳县生物工程有限责任公司

	单位地址
	宿迁市泗阳县
	邮政编码
	223721

	电话号码
	0527-5701578
	传真号码
	

	联系人
	张旭东
	E-mail
	

	难题名称
	MS培养基稳定剂

	内容说明

（300字内）
	植物组培用MS培养基在培养室温度达到或超过30℃时，影响组培养分的稳定，更影响组培植物对养分的吸收，从而影响其正常生长。



	主要技术参数要求
	35℃左右时能保证MS培养基稳定。



	前景预测
	能有效降低生产成本，提高组培技术在生产上应用范围。



	拟投资金
	10万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq025

	单位名称
	泗阳县强立食品有限公司

	单位地址
	宿迁市泗阳县新袁镇
	邮政编码
	223731

	电话号码
	0527-5701578
	传真号码
	5621037

	联系人
	胡立山
	E-mail
	

	难题名称
	小包装羊肉保鲜技术

	内容说明

（300字内）
	“新袁羊肉甲天下”，但到目前为止，新袁镇羊肉产业未形成优势，其主要制约因素是羊肉保鲜技术不过关，所生产的羊肉易失去新鲜羊肉所特有的风味，因此，采取一定的配方、包装、贮藏等保鲜技术是羊肉加工的关键。



	主要技术参数要求
	

	前景预测
	小包装羊肉的发展，市场潜力大，随着人们生活质量的不断提高，需求量将越来越大。



	拟投资金
	300万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


sq029

	单位名称
	宿迁市装饰板厂

	单位地址
	宿迁市宿豫县耿车镇
	邮政编码
	223800

	电话号码
	05274571138
	传真号码
	

	联系人
	          高行楼
	E—mail
	

	难题名称
	纳米技术在装饰板上的应用
	
	

	内容说明

（300字内）
	采用纳米技术可使装饰板强度、防火性能、清洁性等有显著提高。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	市场前景良好



	拟投资金
	                         1000万



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq030

	单位名称
	宿迁市装饰板厂

	单位地址
	宿迁市宿豫县耿车镇
	邮政编码
	223800

	电话号码
	05274571138
	传真号码
	

	联系人
	          高行楼
	E—mail
	

	难题名称
	高耐火装饰板研制开发与推广应用
	
	

	内容说明

（300字内）
	在其它指标得以保证的情况下，将装饰板耐火等级提高到B1级。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	市场前景广阔



	拟投资金
	                         1000万



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交




sq036
	企业基本信息
	企业名称
	宿迁市彩塑包装有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿城区井头街1号

	
	法定代表人
	吴培服

	
	联系人
	吴培服
	电话
	4253088

	
	传真
	4253042
	E-mail
	Sqcsbz@pub.sq.jsinfo.net

	投资项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属    □建工建材 □航空航天 □环保 □节能 □轻工 □仪器仪表 □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	4.28年

	
	
	投资年回报率
	10%

	拟投资计划
	投资地域
	宿迁市

	
	投资总额
	20万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	本公司占地面积9.6万平方米，拥有固定资产9680万元，现有职工450人，其中专业技术人员150人，占全厂职工人数的30%。本公司于2002年引进全套海德堡胶印生产线（包括印前系统）平张纸进料式胶印生产线一条，经过近一年的生产运行，现需解决以下技术问题：

1、要求能解决印前设计难题（尤其是针对有过渡网点的设计），力求能一次设计，一次印刷，一次成功。

2、要求能提供一套能有效控制产品质量的方法。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交


       sq037

	企业基本信息
	企业名称
	宿迁市高墟米业有限公司

	
	注册地址
	      宿迁市沭阳县高墟

	
	法定代表人
	赵增明

	
	联 系 人
	韩济华
	电话
	0527-4363288

	
	传    真
	0527-4363258
	E－mail
	HJHSQ@163.COM

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  ■农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	当年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  江苏省宿迁

	
	投资总额
	  500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现占地10亩，拥有厂房1000平方米，拥有高档精洁米生产线两条。想新上米糠油加工生产线一条，对生产关键技术需求，能采取低温处理，不含化学制剂。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


sq039

	企业 基本信息
	企业名称
	江苏箭鹿毛纺股份有限公司

	
	注册地址
	宿迁市宿城区

	
	法定代表人
	刘庆年

	
	联系人
	陈国勇
	电话
	0527-4249430

	
	传真
	0527-4218749
	E-mail
	chenguoying_h@yahoo.com.cn

	投资 项目要求
	投资

领域
	  机械   农业  电子  化学  医药  金属与非金属  建工建材   航空航天   环保   节能   轻工

  仪器仪表  其它

	
	项目技术水平
	   国际领先   国际先进   国内领先   国内先进

	
	项  目

投  资

回  报
	何时产生效益
	2003年6至2005年6月

	
	
	投资回收期
	两年

	
	
	投资年报率
	60%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏箭鹿毛纺股份有限公司

	
	投资总额
	200万元

	
	投资方式
	  一次性买断   股份合作   其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	江苏箭鹿毛纺股份公司现有员工2500名，其中工程技术人员625人。总资产3亿元，占地12万平方米，拥有20000枚精纺锭，112台剑杆织机，具有一整套的纺、织、染进口设备，有自动络筒机、倍捻机、KD罐蒸机、高速洗呢机、预缩机等，同时配备乌斯特条干仪、电脑测色配色仪和4D-box设计软件。2000年通过ISO9002质量体系认证。


sq050

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	宿迁市耿车装饰板厂

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	高行楼

	
	联系人
	高行楼
	电话
	05274571138

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	    宿豫县耿车镇

	
	投资总额
	     1000万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	   采用纳米技术可使装饰板强度、防火性能、清洁等性能有显著提高。工厂现有固定资产2600万元，净值1836万元，占地2.5万平方米，建筑面积近1万㎡。




sq051

	企

业

基

本

信

息
	企业名称
	宿迁市装饰板厂

	
	注册地址
	宿迁市宿豫县

	
	法定代表人
	高行楼

	
	联系人
	高行楼
	电话
	05274571138

	
	传真
	
	E——mail
	

	投资

项目要求
	投资领域
	□机械 □农业 □电子 □化学 □医药 □金属与非金属 □建工建材   □航空航天  □环保  □节能 □轻工 □仪器仪表   □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	一年

	
	
	投资年回报率
	100%

	拟投资计划
	投资地域
	    宿豫县耿车镇

	
	投资总额
	      1000万

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	    在其它指标得以保证的情况下，将装饰板耐火等级提高到B1级，工厂出有固定资产2600万元，净值1836万元，占地2.5万平方米，建筑面积近1万㎡。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。




xz004

	单位名称
	江苏沛公酒业有限责任公司

	单位地址
	徐州市沛县
	邮政编码
	221600

	电话号码
	0516-4622869
	传真号码
	0516-4623539

	联 系 人
	刘基存
	E－mail
	

	难题名称
	果蔬酒的研制开发

	内容说明

（300字内）


	以水果（苹果、桃、葡萄等）、蔬菜（牛蒡、芦笋、山药等）为原料，采用传统酿酒技术与现代生物发酵技术生产果蔬酒，产品既具有普通白酒的作用，又具有较好的营养保健效果，营养成份科学合理，果蔬在加工过程中出汁率高，澄清度高，残渣废水对环境没有较大影响。

	主要技术参数要求


	总酯（以乙酸乙酯计），g/l         ≤1.50

总酸（以乙酸计），g/l          0.35-2.00

铅（mg/l，以pb计）                ≤1

甲醇（g/l）                     ≤0.40

杂醇油（g/l）                   ≤2.00

	前景预测


	随首社会经济的发展，人们的饮酒习惯在不断变化，低度、营养、保健型酒，正在被越来越多的人所接受，传统白酒随着社会的发展销量逐步萎缩，沛公酒业公司在传统白酒的基础上开发营养保健酒，不但符合市场的要求，同时也是企业发展的要求，开发果蔬酒前景广阔。

	拟投资金
	800万元


xz005

	企业基本信息
	企业名称
	江苏沛公酒业有限责任公司

	
	注册地址
	徐州市沛县

	
	法定代表人
	孙彬

	
	联 系 人
	刘基存
	电话
	0516-4622869

	
	传    真
	0516-4623539
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2005

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	29%

	拟投资计划
	投资地域
	沛县

	
	投资总额
	800万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	沛公酒业有限公司具有50多年白酒生产历史，公司在充分调研的基础上，开发果蔬酒，不但符合市场发展的需求，更是壮大企业的必然选择，该项目可利用现有的1.5万平方米的闲置厂房，同时也可利用过剩的过滤机、气相色谱仪、天平、恒温箱等仪器设施，土建只需对原厂房加以改造既可使用，原辅材料资源丰富，该产品采用现代生物技术，对牛蒡、山药等含淀粉较多的原料经蒸煮糖化后为一次发酵，再将有关水果、蔬菜加工成果蔬汁，混合发酵而成。

	


xz008

	单位名称
	江苏润东毛纺股份有限公司

	单位地址
	徐州市沛县北环路12-1号
	邮政编码
	221600

	电话号码
	0516-4686092
	传真号码
	0516-4686060

	联 系 人
	朱文
	E－mail
	

	难题名称
	再生羊毛技术

	内容说明

（300字内）


	将羊毛下脚料或短羊毛、粗羊毛等极低档次的羊毛通过物理、化学的方法将羊毛动物蛋白溶解并产生重排，再生成细羊毛或超细羊毛，提高纺织原料的档次，通过羊毛再生，可以将我国羊毛品质差，使用范围窄的状况加以改观。

	主要技术参数要求


	通过羊毛再生产生的再生羊毛细度达到18-25um，长度在60-90mm.

	前景预测


	如能将这一技术产业化，将对毛纺原料产生极大影响

	拟投资金
	1500万元


xz009

	企业基本信息
	企业名称
	江苏润东毛纺股份有限公司

	
	注册地址
	徐州市沛县北环路12-1号

	
	法定代表人
	祝杰

	
	联 系 人
	朱文
	电话
	0516-4686092

	
	传    真
	0516-4686060
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  √轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年12月

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	50%

	拟投资计划
	投资地域
	沛县

	
	投资总额
	1500万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司现有厂房10000平方米，其中6000平方米闲置，现有设备1万锭毛精纺生产线，年产各种毛纺纱1500吨，二条精梳毛条生产线，年产700吨毛条，600吨/日处理能力的污水处理系统一套。

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。



xz010

	单位名称
	徐州远大包装有限公司

	单位地址
	徐州市沛县东风西路12号
	邮政编码
	221600

	电话号码
	0516-4993896
	传真号码
	0516-4648933

	联 系 人
	周进
	E－mail
	

	难题名称
	超细旦丙纶与涤纶复合纤维的生产

	内容说明

（300字内）


	我公司已研究生产丙纶超细旦短纤维，该产品具有独特的“蕊吸效应”，可用于高档服装的生产，如果给涤纶切片复合生产出超细丙纶涤纶复合纤维，可广泛用于服装业。

	主要技术参数要求


	断裂强度≥4.0CN/dtex

断裂伸长率≤40%

断裂强度变异系数≤CV8%

	前景预测


	当今纺织行业大部分原料是细涤纶，超细旦丙纶与涤纶复合纤维的生产是纺织业梦昧以求的产品，市场前景广阔，需求量特别大。

	拟投资金
	1600万元，研究开发已投资金60余万元


zx014

	单位名称
	徐州东泰针织有限公司

	单位地址
	徐州市铜山县
	邮政编码
	221116

	电话号码
	0516-3503385
	传真号码
	0516-3408988

	联系人
	赵忠见
	E-mail
	zhaochjun@sina.com

	难题名称
	天然彩色棉针织物色彩暗淡及色牢度低

	内容说明

(300字内)
	天然彩色棉是一种新型纺织材料，现有棕、绿、驼三色，采用彩棉纱为原料织出的成品，色彩单调暗淡，给人刻板、陈旧的感觉。同时，织物皂洗和汗渍变色严重，色牢度较低。要求不改变织物的绿色环保性能的同时提高织物的色牢度。

	主要技术参数要求
	成品符合Q/320301wp01-1997一等品要求。皂洗和汗渍牢度达到3级以上。

	前景预测
	每吨成品节省染色费用5000-7000元人民币。据预测：到下个世纪全世界60-70%的人会使用天然彩色棉产品。

	拟投资金
	180万


zx015

	企业基本信息
	企业名称
	徐州东泰针织有限公司



	
	注册地址
	徐州市铜山县



	
	法定代表人
	曹广冉



	
	联系人
	赵忠见


	电话


	0516-3503385



	
	传  真
	0516-3408988


	E-mail


	Zhaochjun@sina.com



	投资项目要求
	投资

领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  √轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 √国际先进 □国内领先 □国内先进

	
	项目

投资

回报


	何时产生效益
	2004年3月



	
	
	投资回收期
	1年



	
	
	投资年回报率
	26%



	拟投资计划
	投资地域


	江苏徐州



	
	投资总额


	280万元



	
	投资方式


	□一次性买断  √股份合作  □其它方式



	企业需求简述{要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字}

	公司现有厂房8000平方米,拥有先进的天鹅绒生产设备48台/套,其中关键设备分别从英国肯伯、德国祖克米勒、香港立信、台湾亚矶等公司引进，为了更好的促进项目的顺利实施，需要科研单位以资金和技术入股的形式，投资100万元，双方共投资280万元。




xz037

	单位名称
	江苏新大纸业集团公司

	单位地址
	徐州市新沂市      
	邮政编码
	221400

	电话号码
	0516-8984499
	传真号码
	0516-8924247

	联 系 人
	徐腾
	E－mail
	

	难题名称
	生物酶漂白（草浆）技术

	内容说明

（300字内）


	应用生物酶和无氯漂剂，漂白麦草浆，可采用多段漂白，减少环境污染。

	主要技术参数要求


	1．漂白温度50℃以下；2.常压漂白；3.麦草浆漂前白度为32%左右；4。漂后白度78-80%；5.漂白叩解度<32SK；

6.漂白纤维湿重>1.6g；7.漂损<10%。

	前景预测


	由于社会的发展，环境保护需求愈来愈高，麦草浆生物漂白是今后的发展趋势，市场前景广阔。

	拟投资金
	500万元


xz038

	企业基本信息
	企业名称
	江苏新大纸业集团公司

	
	注册地址
	 徐州  市 新沂市

	
	法定代表人
	牛庆民

	
	联 系 人
	徐腾
	电话
	0516-8984499

	
	传    真
	0516-8924247
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  √轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  √国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2005年

	
	
	投资回收期
	3年

	
	
	投资年回报率
	20%

	拟投资计划
	投资地域
	  江苏新大纸业集团公司（老厂区）

	
	投资总额
	1500万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	1．草浆黑液改性加工应用于农业或工业生产；2.废纸脱黑生产高档文化用纸。




xz039

	单位名称
	新沂市张氏磨具发展有限公司

	单位地址
	徐州市新沂市       
	邮政编码
	221400

	电话号码
	0516-8956888
	传真号码
	0516-8958666

	联 系 人
	严茂昌
	E－mail
	jszhangshimoju@263.net

	难题名称
	全树脂砂布生产中产生活页边

	内容说明

（300字内）


	活页边产生的原因，究竟是基布，还是布处理原因，目前说不清楚。目前生产中有时基本没有，有时能发生，不能杜绝发生。

	主要技术参数要求


	产生活页边以后，使砂布拉力不均匀，降低使用寿命。




xz040

	企业基本信息
	企业名称
	新沂市张氏磨具发展有限公司

	
	注册地址
	 徐州  市 新沂市经济技术开发区

	
	法定代表人
	张刚

	
	联 系 人
	严茂昌
	电话
	0516-8956888

	
	传    真
	0516-8958666
	E－mail
	jszhangshimoju@263.net

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	2004年

	
	
	投资回收期
	2年

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	新沂市经济技术开发区  

	
	投资总额
	1200万元人民币  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作   √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业目前拥有意大利IMT公司制造的全树脂砂布生产线及全套转换设备，年产量可达500万m2，并有较大的深加工能力。晶固牌全树脂砂布，经省级鉴定 ，并被认定为省级高新技术产品。公司占地23亩，建筑面积7000万m2，目前正在和有关部门共同开发纳米SiO2/酚醛树脂复合材料粘洁剂，利用该新型粘洁剂制造的全树脂砂布，填补国内空白。


sz022

	企业基本信息
	企业名称
	常熟市江河天绒丝纤维有限责任公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	丁鸿昌

	
	联系人
	苏言
	电话
	0512-52331690

	
	传真
	0512-52331699
	E-MAIL
	Hr@handsometex.com

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	15 万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	大豆蛋白纤维针织和织纱成纱工艺
1、形成大豆纤维纯纺工艺，达到棉纺常规产品的机台工效；2、形成大豆/其他纤维混纺工艺，摸索出不同混纺组分及比例的纱线产品捻度、条干、毛羽、可纺性及生产工艺，达到常规机台工效；3、形成纱线（纯纺、混纺）的络筒工艺；4、开发出针织、机织用系列纱线，通过纺物检验；5、时间要求在3个月内完成课题攻关，每有单项在两个不同类型企业试验达标。
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	企业基本信息
	企业名称
	常熟市江河天绒丝纤维有限责任公司

	
	注册地址
	苏州市常熟市（县）

	
	法定代表人
	丁鸿昌

	
	联系人
	苏言
	电话
	0512-52331690

	
	传真
	0512-52331699
	E-MAIL
	Hr@handsometex.com

	投资项目要求
	投资领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属  □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先 □国际先进√国内领先  □国内先进

	
	项目投资回报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	本企业

	
	投资总额
	15 万元

	
	投资方式
	□一次性买断  □股份合作  √其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有厂房、设备等情况，限300字）

	大豆蛋白纤维针织和织纱成纱工艺
1、形成大豆纤维纯纺工艺，达到棉纺常规产品的机台工效；2、形成大豆/其他纤维混纺工艺，摸索出不同混纺组分及比例的纱线产品捻度、条干、毛羽、可纺性及生产工艺，达到常规机台工效；3、形成纱线（纯纺、混纺）的络筒工艺；4、开发出针织、机织用系列纱线，通过纺物检验；5、时间要求在3个月内完成课题攻关，每有单项在两个不同类型企业试验达标。

	单位名称
	吴江新民纺织有限公司

	单位地址
	苏州市  吴江市盛泽镇     
	邮政编码
	215228

	电话号码
	0512－63550252
	传真号码
	

	联 系 人
	张振雄
	E－mail
	Xinmin@publicl.sz.js.cn

	难题名称
	永久性阻燃涤沦丝

	内容说明

（300字内）
	开发阻燃涤沦纤维，用于喷气织机织造。主要开发阻燃剂，并能适用于纺织、织造、印染、树脂整理。经阻燃剂纺丝所产化纤原料价格不能高于同类未阻燃处理产品的20%。

	主要技术参数要求
	厌氧指数：30以上，面料具有永久阻燃性能

	前景预测


	

	拟投资金
	商议
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	单位名称
	吴江新民纺织有限公司

	单位地址
	苏州市  吴江市盛泽镇     
	邮政编码
	215228

	电话号码
	0512－63550252
	传真号码
	

	联 系 人
	张振雄
	E－mail
	Xinmin@publicl.sz.js.cn

	难题名称
	开发环保型纺织涂层胶体

	内容说明

（300字内）
	

	主要技术参数要求
	纺织涂层胶体不含甲苯

应用效果至少等同于深济型

适用于现有设备
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	单位名称
	吴江新民纺织有限公司

	单位地址
	苏州市  吴江市盛泽镇     
	邮政编码
	215228

	电话号码
	0512－63550252
	传真号码
	

	联 系 人
	张振雄
	E－mail
	Xinmin@publicl.sz.js.cn

	难题名称
	Tencel/silk交织系列精品织物

	内容说明

（300字内）
	织造难关。优化织造工艺及后整理技术，使tencel/silk交织系列产品能达到较理想的效果，真正成为纯天然的“绿色”产品。
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州市菀坪零件机械有限公司

	
	注册地址
	   苏州市   吴江市菀坪镇

	
	法定代表人
	周平

	
	联 系 人
	秦小林
	电话
	0512－63393845

	
	传    真
	0512－63394439
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	√机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □√国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	当年投产当年见效

	
	
	投资回收期
	18个月

	
	
	投资年回报率
	54%

	拟投资计划
	投资地域
	江苏吴江  

	
	投资总额
	3000万元  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □√其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司是一家专业从事工业缝纫机零部件生产的企业，是中国缝纫机协会常务理事和零部件专业委员会主任单位，获国家外贸部颁发的自营进出证书，现拥有固定资产6000万元，占地85000平方米，有完整的管理制度和先进的质量检测仪器。为使企业继续发展壮大，现需开发研制国际先进的纺织机械（喷气织机）电控部分。



	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。
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	单位名称
	江苏江南高纤股份有限公司

	单位地址
	苏州市相城区黄埭镇
	邮政编码
	215143

	电话号码
	0512-65712562
	传真号码
	0512-65481181

	联 系 人
	石胜岷、陆正中
	E-mail
	jsmgx@163.net

	难题名称
	毛涤织物抗毛、抗起球

	内容说明

（300字内）
	本公司是专业生产涤纶毛条的中型企业，2002年实现产值5亿元，有自营进出口板，富莱克尔、粗旦、细旦涤沦毛条，均通过省级科技成果鉴定，并被分别列为2002、2003年国家级、省级火炬计划项目，本公司具有一定的研发能力和先进的技术人才装备。

	主要技术

参数要求
	解决涤纶毛条抗静电，涤纶纤维因摩擦而聚集静电荷，出现如裙子缠身，脱衣时产生放电火花、毛涤织物起毛、球等。

	前景预测
	毛涤织物为人们日常生活必需品，解决上述问题，使人们的衣着更为美观和挺立，市场前景将更为广阔。
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	单位名称
	苏州利德纺织机件有限公司

	单位地址
	苏州市相城区北桥镇
	邮政编码
	215144

	电话号码
	0512-65417789
	传真号码
	0512-65410870

	联 系 人
	陈国寿
	E-mail
	

	难题名称
	剑杆织机剑轮耐磨问题

	内容说明

（300字内）
	剑杆织机使用的剑轮由铝合金加工而成，表面镀层Ni-p现已基本达到国外同类产品的质量要求。

	主要技术

参数要求
	表面镀层中加入某种耐磨化学之素，使其耐磨性达到镀Ni-p一倍以上。

	前景预测
	达到上述目标，提高剑轮的使用寿命，必将深受用户的欢迎，从而进一步拓展国内外市场。


      sz091

	单位名称
	苏州纺织机械有限公司

	单位地址
	苏州市人民南路54号
	邮政编码
	215007

	电话号码
	0512－65252256
	传真号码
	0512－65255542

	联 系 人
	郑建农
	E-mail
	Webmaster @ sufangji.com

	难题名称
	    喷气织机电气控制系统

	内容说明


	    喷气织机的关键技术主要体现在电气控制方面，由于速度高，控制环节多，因此对控制系统本身和电气执行元器件均提出了较高的要求，目前还主要依赖进口，希望能合作开发控制系统和主要电气执行元件。



	主要技术参数要求
	    控制系统适应的主机参数为：

1、 车速：800rpm。

2、 能配置电子多襞，电子送经，电子卷取。

3、 能自动检测、诊断，具有远程控制功能。

4、 电气执行元件包括：电磁阀、探纬头、储伟器等。



	前景预测
	    目前国内每年进口喷气织机超过1 万台，国内生产约2千台左右，市场前景较好。



	拟投资金
	    100  万元
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	单位名称
	昆山台佳机电实业有限公司

	单位地址
	城北萧林路投资区
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57797991
	传真号码
	57797995

	联 系 人
	杨卫平
	E－mail
	

	难题名称
	抗菌杀毒的中央空调

	内容说明

（300字内）


	本企业是专业生产制造中央空调设备的私营企业。占地3万平方米，有一个国家级的检测中心，2%的研发投入，达200万元以上。

目前研制的以紫外线、臭氧抗SARS的中央空调需找一家权威检测单位；
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	单位名称
	昆山凯宫机械有限公司

	单位地址
	城北萧林路民营科技工业园（广福村）
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57796775
	传真号码
	57793681

	联 系 人
	苏善珍
	E－mail
	

	难题名称
	纺织机械

	内容说明

（300字内）


	主要生产纺织机械及其纺织配件，生产基本形成规模，今年销售争取1个亿，主要产品JAFS286精梭机、JSFA360条并卷联合机、液压马达等产品，目前正在研发两个项目：

光洁纺纱设备；

喷气织机有一技术难题：异形尼龙网格圈。




sz117

	单位名称
	苏州丝绸科学研究所有限责任公司

	单位地址
	苏州市东环路456号
	邮政编码
	215006

	电话号码
	0512-67605426
	传真号码
	67603816

	联系人
	杭志伟
	E-mail
	

	难题名称
	真丝绸冷轧堆精炼酶

	内容说明
	冷轧堆技术已较为广泛地在棉印染中得到应用，冷轧堆的节水节能作用十分明显，如果将这一技术应用到丝绸脱胶精炼中，，可以节约大量的水和热能，而且还可大大
减少传统精炼设备对丝绸造成的灰伤、吊攀印、皱印等病疵，提高产品质量 。 


	主要技术参数要求
	1、 对薄型织物10-15小时完成精练，厚型织物24小时内完成精练。

2、 精练后的织物白度良好，精练完全，不伤丝素

3、   应用方便，价格适中

	前景预测
	前景良好

	拟投资金
	100万元
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	单位名称
	苏州丝绸科学研究所有限责任公司

	单位地址
	苏州市东环路456号
	邮政编码
	215006

	电话号码
	0512-67605426
	传真号码
	67603816

	联系人
	杭志伟
	E-mail
	

	难题名称
	等离子气氛研究和筛选

	内容说明
	等离子体技术在纺织品上的应用效果已被广泛地研究和认可，在发达国家有的已被应用，然而等离子体功能性织物还未能进入实质性的应用，其中研究和选择功能性气氛是一个十分重要的环节。

	主要技术参数要求
	1、织物经等离子体处理后，具有耐久的功能，如防水，防皱、防缩、亲水、抗静电等。

2、 处理后的织物色差小，不伤强力等到其他性能

3、   应用方便，价格适中

	前景预测
	前景良好

	拟投资金
	100万元
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	单位名称
	江苏省苏州市苏州太湖企业有限公司

	单位地址
	苏州 市 吴中区 
	邮政编码
	215128

	电话号码
	0512-65654120
	传真号码
	0512-65272512

	联 系 人
	徐黎虹
	E－mail
	

	难题名称
	（打草机）自动放线机构

	内容说明
300字内


	一种尼龙线割草机构，尼龙线盘在高速运转时，利用离心力间隙放线到指定的工作长度，当尼龙线线长达到规定长度时，尼龙线停止放线，否则尼龙线自动放线，直至长度达到规定要求，不能触及国内外专利。

	主要技术参数要求


	尼龙线盘工作转速：  1、7000rpm ；2、9000rpm ；

工作长度：200mm — 400mm

	前景预测
	市场前景较好
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	企业基本信息
	企业名称
	苏州丰民水产食品有限公司

	
	注册地址
	苏州市吴中区光福镇太湖南街

	
	法定代表人
	王伯明

	
	联 系 人
	王伯明
	电话
	0512-66933228

	
	传    真
	0512-66936811
	E－mail
	www.rungaomarket.com

	投资项目要求
	投资
领域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  √其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  √国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	一年

	
	
	投资回收期
	三年

	
	
	投资年回报率
	33%

	拟投资计划
	投资地域
	苏州市吴中区光福镇

	
	投资总额
	150万元

	
	投资方式
	□一次性买断    √股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司设立在苏州市吴中区光福镇辖区的太湖半岛，距苏州古城区三十余公里，太湖鱼类资源丰富，深入国内外市场青睐。是国内淡水鱼类的主要加工出口基地之一。公司拥有固定资产250万元，占地面积6000平方米，员工68人，年生产量600吨，冷藏库位300吨，日生产能力10吨。目前公司主要生产太湖冻银鱼，太湖冻虾等冷冻水产品，产品主要销往日本、香港、台湾等海内外市场。公司已与江苏省淡水研究所签订了研制开发太湖低值鱼类深加工项目。依托科研单位开发生产高附加值，具有太湖特色的产品是本公司今后发展的方面。希望能得到“两院两校”的支持和帮助，原我们合作成功。
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	单位名称
	昆山台佳机电实业有限公司

	单位地址
	城北萧林路投资区
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57797991
	传真号码
	57797995

	联 系 人
	杨卫平
	E－mail
	

	难题名称
	抗菌杀毒的中央空调

	内容说明

（300字内）


	本企业是专业生产制造中央空调设备的私营企业。占地3万平方米，有一个国家级的检测中心，2%的研发投入，达200万元以上。

目前研制的以紫外线、臭氧抗SARS的中央空调需找一家权威检测单位；
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	单位名称
	昆山台佳机电实业有限公司

	单位地址
	城北萧林路投资区
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57797991
	传真号码
	57797995

	联 系 人
	杨卫平
	E－mail
	

	难题名称
	急需研发满液式中央空调的人才

	内容说明

（300字内）


	本企业是专业生产制造中央空调设备的私营企业。占地3万平方米，有一个国家级的检测中心，2%的研发投入，达200万元以上。

正在研发的满液式中央空调节能效果明显，急需2类人才：机械设备及制冷空调人才；
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	单位名称
	昆山凯宫机械有限公司

	单位地址
	城北萧林路民营科技工业园（广福村）
	邮政编码
	215300

	电话号码
	0520-57796775
	传真号码
	57793681

	联 系 人
	苏善珍
	E－mail
	

	难题名称
	纺织机械

	内容说明

（300字内）


	主要生产纺织机械及其纺织配件，生产基本形成规模，今年销售争取1个亿，主要产品JAFS286精梭机、JSFA360条并卷联合机、液压马达等产品，目前正在研发两个项目：

光洁纺纱设备；

喷气织机有一技术难题：异形尼龙网格圈。




2-js-nt-cz020

难题名称: 天然彩棉绿棉织物日晒牢度的改进

难题内容: 天然彩棉织物是利用我司在新疆种植的天然彩色棉为原料，经过特殊的纺纱工艺（专利号ZL02138513。0）纺成的纱线。纱线织造后面料经过整理，做成各种服饰和纺织品。彩棉制品从棉花到纺纱、织造、整理全过程无污染，不使用任何化学染料，不含偶氮、甲醛等有害化学物质，是真正的绿色产品，外贸出口量逐渐增大。但绿色彩棉织物的日晒牢度差。严重影响了织物的服用性能和使用性能。提高和改善绿色彩棉织物的日晒牢度是关键问题。

主要技术参数要求：在48小时正常日光照射下，日晒牢度要求降半级以内。

拟投资金：220万

I常州市顶呱呱彩棉服饰有限公司     邵楠        0519-6573200 

Handsome534@sohu.com
2-js-nt-cz050
难题名称: 电热式针刺微孔工艺或激光穿孔工艺

难题内容: 针织涂塑软管，壁厚1-2mm，针织带为维纶纱，在管体上解决针刺微孔，孔径0.6-1.5mm，要求针尖保持高温，且不易折断烧损，所刺微孔内壁光滑，针尖保持不结碳，同一针所刺孔径大小一致，并且不能闭合。激光穿孔微孔要求同上，但要求管体不烧焦，不燃烧。主要技术参数要求：加工微孔的工艺方法

孔径0.6-1.5mm，微孔孔壁光滑

软管耐压0.3-0.45Mpa,微喷散水幅度达16米

拟投资金：100万元

金坛市旺达喷灌机有限公司   2581369   庄金良
wx207  QF001

项目名称：空调系统自诊断及优化自动调节系统技术开发和研制

需求单位：无锡市一星空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214063

法人代表（或联系人）：卢迅         电话：0510-5800215

要达到的主要技术指标：要求：（1）优化；（2）自诊断；（3）节能。

拟投入资金：45万元       合作方式：股份合作

wx208  QF002

项目名称：较大件物体真空干燥过程中的补热问题技术攻关

需求单位：无锡市一星空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇     邮编：214063

法人代表（或联系人）：卢迅        电话：0510-5800215

要达到的主要技术指标：要求：（1）补热；（2）较低温真空干燥；（3）能耗控制在1KW/KG。

拟投入资金：20万元       合作方式：委托开发、股份合作

wx209  QF003

项目名称：SJ55/27型吹膜机旋转模头技术攻关

需求单位：无锡奔达机械有限公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214061

法人代表（或联系人）：赵玉良       电话：0510-5807315

要达到的主要技术指标：解决薄膜的厚薄均匀。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

wx210  QF004

项目名称：引进锂电池铝壳成型技术成果

需求单位：无锡市诚辉电气有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园徐巷596号   邮编：214064

法人代表（或联系人）：邱善鑫            电话：0510-5507119

要达到的主要技术指标：要求：成型工艺简单，能冷拉延伸成型，表面质量达标。

拟投入资金：50万元     合作方式：委托开发、成果转让

wx211QF005

项目名称：寻求陶瓷反光镜表面处理新技术

需求单位：无锡市湖景电光仪器厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214064

法人代表（或联系人）：孙根余       电话：0510-5502133

要达到的主要技术指标：陶瓷表面粗糙度达0.5（弧形反光镜镜面）在国内领先。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

wx212   QF006

项目名称：消除家用及中央空调散热器铝箔包差技术难题攻关

需求单位：无锡银邦铝业有限公司

单位地址：无锡市锡山区后宅镇南         邮编：214145

法人代表（或联系人）：沈健生、李振芳    电话：0510-8998588

要达到的主要技术指标：消除色差，提高产品档次。

拟投入资金：500万元     合作方式：其他

wx213  QF007

项目名称：铝箔色差，轧制油中杂质油分析等技术难题攻关

需求单位：无锡银邦铝业有限公司

单位地址：无锡市锡山区后宅镇南        邮编：214145

法人代表（或联系人）：沈健生、李振芳   电话：0510-899588

要达到的主要技术指标：引进新技术消除铝箔表面出现的暗道，亮斑等色差缺陷；检测轧制油中机油含量，预防油斑缺陷。

拟投入资金：500万元       合作方式：其他

wx214  QF008

项目名称：无汞金属液玻璃体温计

需求单位：无锡市医用仪器厂

单位地址：无锡市锡山区张泾镇东街86号    邮编：214194

法人代表（或联系人）：李重九、刘为瑾      电话：0510-3791818

要达以的主要技术指标：引进解决无汞金属感温液的配比、制备、灌装等的新工艺。

拟投入资金：750万元      合作方式：其他

wx215  QF009

项目名称：引进可可食品脱臭白脱新工艺

需求单位：无锡华东可可食品有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇锡港路46号   邮编：214191

法人代表（或联系人）：施钰平、吴惠康         电话：0510-3779805

要达到的主要技术指标：提高可可食品质量，提高市场竞争力。

拟投入资金：面议         合作方式：委托开发

wx216  QF010

项目名称：引进新功能磁性材料制品

需求单位：无锡金威永磁有限公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇          邮编：214192

法人代表（或联系人）：林建生、张洪金   电话：0510-3782767

要达到的主要技术指标：微波炉用高磁、永磁制品

拟投入资金：35万元      合作方式：其他

wx217  QF011

项目名称：引进针布淬火硬度随线检测新技术

需求单位：无锡市中兴分梳元件有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘锦阳村      邮编：214191

法人代表（或联系人）：章国兴、镇全方     电话：0510-3771388

要达到的主要技术指标：冲淬卷生产线切削速度7-8M/mnn，随线检测齿尖淬火硬度HY1、HY2。

拟投入资金：5万元         合作方式：其他

wx218  QF012
项目名称：引进铝型材加工新工艺

需求单位：无锡市振声铝型材有限公司

单位地址：无锡市锡山区鸿声镇           邮编：214115

法人代表（或联系人）：吴振生            电话：0510-8580350

要达到的主要技术指标：进一步降低生产成本，提高产品质量，使产品更具竞争力。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

wx219  QF013
项目名称：开发全棉织物转移印花工艺

需求单位：无锡龙达集佳纺织品有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇            邮编：214187

法人代表（或联系人）：吴强、陈伟         电话：0510-3313770

要达到的主要技术指标：采用AATCC标准要求，日晒牢度：3-4级 60小时；水洗牢度：3-4级。

拟投入资金：150万元         合作方式：股份合作

wx220  QF014
项目名称：引进全毛染色新技术

需求单位：无锡市飞亚图纺织有限公司

单位地址：无锡市清扬路8号桥            邮编：214023

法人代表（或联系人）：朱刚               电话：0510-5751224

要达到的主要技术指标：对100%全澳毛、羊仔毛、丝光羊毛染色，色牢度3-4级，缸差3-4级，日晒牢度2、3级。

拟投入资金：面议         合作方式：股份合作

wx221  QF015
项目名称：寻求鹿茸酒、鹿血酒生产新技术

需求单位：宜兴市万基酒业有限公司

单位地址：宜兴市万石镇黄土寺村            邮编：214217

法人代表（或联系人）：周益峰               电话：0510-7851600

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进、产品达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

wx222  酸板材生产技术

需求单位：无锡市锡山区八士科达化纤厂

单位地址：无锡市锡山区八士镇         邮编：214192

法人代表（或联系人）：戴学清 朱祖福   电话：0510-3781028

要达到的主要技术指标：技术先进、工艺成熟，板材可作为眼镜主要材料，达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wx223  QF017
项目名称：引进一次性餐具生产技术

需求单位：无锡新飞机械制造公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇             邮编：214192

法人代表（或联系人）：蒋士新 黄秦华       电话：0510-3781174

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且可降解，价格低廉。

拟投入资金：面议         合作方式：成果转让，其他

wx224  QF018
项目名称：寻求异型黄铜弯管成型技术

需求单位：无锡市锡山区江南金属制品厂

单位地址：无锡市锡山区后宅镇              邮编：214145

法人代表（或联系人）：左锡生        电话：0510-8990784

要达到的主要技术指标：工艺先进，成型迅速且符合国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wx225  QF019
项目名称：开发PET工程塑料新产品

需求单位：无锡晶磊电子有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇              邮编：214199

法人代表（或联系人）：蒯家新        电话：0510-8763588-3391

要达到的主要技术指标：技术领先，产品性能达国家标准且应用范围较广。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wx226  QF020
项目名称：开发废PS泡塑回收利用新技术

需求单位：查桥兴华五金塑料厂

单位地址：无锡市锡山区查桥镇              邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱建华        电话：0510-8713228

要达到的主要技术指标：工艺领先，解决废PS泡塑回收利用，变废为宝，利于环境保护。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

wx227  QF021
项目名称：寻求镭射包装材料新技术

需求单位：无锡华虹电化铝厂

单位地址：无锡市锡山区荡口镇        邮编：214116

法人代表（或联系人）：阚根元        电话：0510-8741088

要达到的主要技术指标：技术领先，工艺先进，产品达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他
wx228  QF022

项目名称：毛纱单沙上浆设备技术开发
需求单位：江阴市第四纺织机械有限公司
单位地址：江阴市周庄镇                                邮编：214423

法人代表（或联系人）：韦孝申      电话：0510-6361210   传真：0510-6361211

要达到的主要技术指标：适用于精毛纺行业批量生产，保证产品质量，提高生产效率。
拟投入资金：面议                   合作方式：合作开发
wx229  QF023

项目名称：高档薄型精纺面料永久抗皱性技术开发
需求单位：江苏阳光集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                                邮编：214426

法人代表（或联系人）：曹秀明     电话：0510-6121888    传真：0510-6121188

要达到的主要技术指标：确保面料弹性回复角（急+缓）330度及以上，面料手感滑插，活络，，有身骨，悬挂性好。
拟投入资金： 面议                  合作方式：合作开发
wx230  QF024

项目名称：寻求新型纺织原料染色工艺
需求单位：江苏阳光集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                              邮编：214426

法人代表（或联系人）：曹秀明     电话：0510-6121888  传真：0510-6121188

要达到的主要技术指标：
    针对广泛出现的纺织新原料，如大豆纤维条染色，绢细条染色等，建立成熟染色工艺，保证色谱齐全，颜色鲜艳度高，染色牢度达到4级以上。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让、合作开发
wx231  QF025

项目名称：引进超宽幅印花导带骨架聚脂纤维帆布的定型整理及性能改进新技术
需求单位：江阴纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                              邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君     电话：0510-6184270  传真：0510-6181859

要达到的主要技术指标：宽度超过2.15米，要求达到低伸长率，与橡胶粘合性能好。
拟投入资金： 面议                   合作方式：成果转让，合作开发
wx232  QF026

项目名称：寻求稀土染色及整理新技术
需求单位：中国三毛集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                        邮编：214426

法人代表（或联系人）：张新龙                   电话：0510-6121388

要达到的主要技术指标：
    运用稀土助剂，对面料处理达到功能化要求，功能指标，抗菌、防雷达到国家标准。
拟投入资金： 面议                    合作方式：成果转让，合作开发
wx233  QF027

项目名称：寻求毛纺用抗静电纤维新技术成果
需求单位：中国三毛集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                         邮编：214426

法人代表（或联系人）：张新龙                    电话：0510-6121388

要达到的主要技术指标：
    一定量的抗静电纤维与羊毛混纺产出的毛精纺面料，既具备羊毛织物的风格特征，又具有抗静电性能，表现为衣物吸灰，干热状态下裤子不吸腿。同时，抗静电纤维还应具有良好的易染性和染色牢固度。
拟投入资金： 面议                     合作方式：成果转让，合作开发
wx234  QF028

项目名称：寻求完全降解膜新技术成果
需求单位：江苏申达集团公司
单位地址：江阴市申港镇                     邮编：214443

法人代表（或联系人）：薛峰                  电话：0510-6621666

要达到的主要技术指标：达到国家标准且可完全降解。
拟投入资金：面议                      合作方式：成果转让，合作开发
wx235  QF029

项目名称：聚酰胺片基的改性技术攻关
需求单位：江阴市纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                           　　邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君      电话：0510-6184270　传真：0510－6181859

要达到的主要技术指标：解决伸长率大，易变形，翘曲，存放后受热汽（水份）影响大，平整度差，直线度差等质量问题。
拟投入资金：面议                   合作方式：合作开发，技术服务
wx236  QF030

项目名称：丁睛投梭洁立仁性能改进的技术攻关
需求单位：江阴市纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                              邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君    电话：0510-6184270   传真：0510-6181859

要达到的主要技术指标：
    采用新材料，降低生产成本，且使用寿命由28天延长为56天，噪音低于有关标准。
拟投入资金： 面议                  合作方式：委托开发，技术服务
wx237  QF031

项目名称：寻求制条，纺纱用非离子和毛油新技术成果
需求单位：云蝠集团公司
单位地址：江阴市顾山镇人民路3号             邮编：214413

法人代表（或联系人）：郭健、奚新法            电话：0510-6321900-853    

要达到的主要技术指标：以羊毛油脂为主要原料，含油量在65%以上的配方。
拟投入资金： 面议                   合作方式：成果转让，委托开发
wx238  QF032

项目名称：寻求PVC人造革及其制品、塑料制品新技术成果
需求单位名称：江阴海达特种人革有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园环南路
联系人：吴明海 谢继祖    联系电话：0510-6201882

传真：0510-6201882         E-mail：www.jshaida.com

拟投入资金：50万元        投资方式：合伙开发
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
Wx239  QF033

项目名称：引进XPS挤塑板新技术成果
需求单位名称：江阴永泰塑胶有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园
联系人：孟宪华 陶玉萍     联系电话：0510-6214627

传真：0510-6207218  

拟投入资金：2000万元        投资方式：合伙开发
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
Wx240  QF034

项目名称：寻求用于建材的铝型材新技术成果
需求单位名称：江阴市百丰铝业有限公司
注册地址：江阴市陆桥镇
联系人：陆建丰        联系电话：0510-6971318

传真：0510-6971318 

拟投入资金：1000万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
Wx241  QF035

项目名称：引进镜石革生产新工艺
需求单位名称：江阴市华东塑胶制品有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园
联系人：赵建坤 朱广和   联系电话：0510-6200828-2213

传真：0510-6207333           E-mail：huadong@hdsj.nef

拟投入资金：500万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家镜面革标准。
Wx242  QF036

项目名称：引进棉纺新技术成果
需求单位名称：江阴美纶纱业有限公司
注册地址：江阴市华士镇陆桥陆西大街
联系人：费庆和   联系电话：0510-6371980  传真：0510-6379033 

拟投入资金：150万元                   投资方式：一次性买断  

现有生产条件或需求：厂房和2.5万棉纺锭的设备能满足生产需要。
Wx243  QF037

项目名称：引进轻工或其创新技术、新产品
需求单位名称：江阴市天和印染有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇电厂路1号
联系人：胡征、马海波   联系电话：0510-6566666

传真：0510-6566333              E-mail:JYTH@wx88.net 

拟投入资金：300万元            投资方式：一次性买断  

现有生产条件或需求：现有厂房5000平方米，段染机、素染开门立缸等10多台套设备。
Wx244QF038

项目名称：引进热扎无纺布及相关复合产品新技术成果
需求单位名称：江阴开源非织造制品有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：陈洪贤                                联系电话：0510-6379033

传真：0510-6379033 

拟投入资金：180万元                           投资方式：股份合作  

现有生产条件或需求：厂房和引进的国外先进设备能满足专业生产需要。
Wx245  QF039

项目名称：寻求塑制品新技术成果或其他新产品
需求单位名称：江阴市文林新华织造塑料厂
注册地址：江阴市文林富阳村
联系人：包新伟                   联系电话：0510-6341323、13706194961

传真：0510-6341323 

拟投入资金：300万元                   投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：现有厂房面积4000平方米，有织机等100多台设备。
Wx246  QF040

项目名称：引进包装新技术成果
需求单位名称：江阴市中明包装有限公司
注册地址：江阴市陆桥陆富路6号
联系人：曹忠明                               联系电话：0510-6371867

传真：0510-6379938 

拟投入资金：商洽                              投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：厂房、设备可满足项目生产的需要。
Wx247  QF041

项目名称：寻求塑料型材新技术成果
需求单位名称：江阴市峭岐塑料型材厂
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：徐国强                                联系电话：0510-6561370

传真：0510-6561370 

拟投入资金：商洽                            

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
Wx248  QF042

项目名称：寻求橡塑制品新成果
需求单位名称：江阴市延利塑料制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇定西路8号
联系人：庄鸣                                     联系电话：0510-6222906

传真：0510-6225986 

拟投入资金：150万元                              投资方式：股份合作 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积5000平方米，并有挤出流水线、CPU浇柱型橡胶流水线等6条流水线和设备。
Wx249  QF043

项目名称：寻求灯模新产品
需求单位名称：江阴市精华灯模厂
注册地址：江阴市璜士镇石庄芦墩村南工业园区
联系人：时怀林        联系电话：0510-6666150     传真：0510-6666233 

拟投入资金：150万元                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积1500平方米，主要设备有数控铣床、数控线切割机床、生产设备能满足生产需要。
Wx250  QF044

项目名称：寻求彩印包装新产品
需求单位名称：江阴市同庆商印刷有限公司
注册地址：江阴市通江南路146号
联系人：李荣庆、刘玉芳                           联系电话：0510-6111888

传真：0510-6111888                           E-mail:tqqy@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：400万元                              投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

现有占地面积30000平方米，并拥有全套进口印刷设备，已通过ISO9001、2000国际质量体系论证。

Wx251  QF045

项目名称：引进机车密闭电池技术（NM-500AH）
需求单位名称：江阴市远东特种蓄电池厂
注册地址：江阴市璜士镇璜石路87号
联系人：周乙民                                   联系电话：0510-6652889

传真：0510-6651128 

拟投入资金：50万元                               投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，具有生产特种蓄电池的全套生产设备。
Wx252  QF046

项目名称：寻求纸箱新技术、新产品
需求单位名称：江阴市飞达纸箱厂
注册地址：江阴市陆桥镇陆富路6号
联系人：费凤章、费建                              联系电话：0510-6371325

传真：0510-6371241 

拟投入资金：500万元                               投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

    现有厂房面积25000平方米，拥有五层纸板生产流水线3条及其他生产设备。
Wx253  QF047

项目名称：寻求装璜材料新技术成果
需求单位名称：江阴市成达装璜材料厂
注册地址：江阴市华士镇私营经济开发区
联系人：邵仲达                                联系电话：0510-6213888

传真：0510-6201694

拟投入资金：商洽 

现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，设备能满足生产需要。
Wx254  QF048

项目名称：引进塑料制品新技术、新产品
需求单位名称：江阴市跨世纪塑料制品有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇孔寺村
联系人：谭冬华                                联系电话：0510-6531452

传真：0510-6531985                            E-mail:jnfo@jiangte.com

拟投入资金：500万元                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积8000平方米，主要设备有PP-R管材生产线10条、注塑机13台。
Wx255  QF049

难题名称：解决生产流水线上因纸板引起的质量问题
需求单位名称：江阴市飞达纸品厂


注册地址：江阴市陆桥镇陆富路6号
联系人：费凤章、费建忠  联系电话：0510-6371325-221  传真：0510-6371241

拟投入资金：500万元                         投资方式：股份合作
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    使用薄型面纸张时易起皱，要提高平整度。纸板因温度不同引起纸板硬度不稳定等技术问题。
Wx256  QF050

难题名称：解决钢琴配件专用生产设备及工艺
需求单位名称：江阴市鸿雁琴业有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：黄雁军                           联系电话：13506162116

传真：0510-6571728

拟投入资金：10-15万元                    投资方式：商洽
wx257  QF051

难题名称：解决羊毛丝光防缩手感问题，引进丝光棉生产新技术
需求单位名称：江阴市天和印染有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇电厂路1号
联系人：胡征、马海波                     联系电话：0510-6566666

传真：0510-6566333                        E-mail:JYTH@nx88.net

拟投入资金：300万元                       投资方式：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    使羊毛丝光手感滑糯，引进双丝光棉丝光处理新工艺，提高双丝光棉段染深色的牢度。
Wx258  QF052

项目名称：开发大豆蛋白纤维专用金属针布新技术
需求单位：无锡市中兴分梳元件有限公司
单位地址：无锡市锡山区东北塘镇锦阳村         邮编：214191
法人代表（或联系人）：章国兴  镇全方         电话：0510-3771388

传真：0510-3771094

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
wx259  QF053

项目名称：寻求热缩电缆附件、CPUC管材新技术

需求单位：无锡龙舜实业有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱荣路309号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：王南兴 吴泉兴     电话：0510-3201061

传真：0510-3203094

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进，产品达国家标准且具领先水平。

拟投入资金：100万元          合作方式：委托开发，成果转让

wx260  QF054

项目名称：引进锦纶6工业丝一步纺产品新技术

需求单位：无锡市锡湖化纤有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇晓星村       邮编：214151

法人代表（或联系人）：陆天宝  顾德贤      电话：0510-3231463

传真：0510-3231463      E-mail:www.whhx.com

要达到的主要技术指标：用聚合装置（加压前聚，减压后聚）效率高，产品稳定，主要技术指标达国内同行先进水平。

拟投入资金：100万元           合作方式：委托开发

yz006

	单位名称
	仪征市海润纺织机械有限公司

	单位地址
	扬州市仪征渡江路92号
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3451741
	传真号码
	3451741

	联 系 人
	周亦江
	E－mail
	hrdex@vip.163.com

	难题名称
	
提高针刺机的针刺频率

	内容说明

（300字内）


	
针刺机的针刺运动是由曲轴、连杆决定的一种上下往复运动，瞬间针刺力可达15000N以上。现有机型针刺频率最大可达1200次/分。提高针刺频率对于提高针刺非织造的生产效率、降低生产成本具有重要作用。研究如何大幅度提高针刺机的针刺频率，以及动平衡、推杆密封等。

	主要技术参数要求


	
将针刺频率从现在的1200次/分，提高到2500次/分

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


yz022

	单位名称
	仪征市毛纺织有限公司

	单位地址
	扬州市仪征长江路
	邮政编码
	211400

	电话号码
	3460503
	传真号码
	3460503

	联 系 人
	郭  强
	E－mail
	

	难题名称
	
阳离子染料改性条件下的羊毛等纤维染色新技术

	内容说明

（300字内）


	
羊毛阳离子染色工艺


	主要技术参数要求


	
操作简便,色泽鲜艳、色光稳定、色牢度好，降低染料成本，减少污染

	前景预测


	

	拟投资金
	面议协商


yz028

	企业基本信息
	企业名称
	仪征市毛纺织有限公司

	
	注册地址
	扬州市仪征市

	
	法定代表人
	刘军

	
	联 系 人
	宋圣吉
	电话
	13705252398

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  ■化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  ■国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	扬州市仪征市

	
	投资总额
	150万元

	
	投资方式
	  □一次性买断    ■股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司与广州化学所合作开发“有机硅改性丙烯酸乳液”系列产品，双方已签技术合同，在仪征市成立“中科院广州化学所仪征化工有限公司”注册资金100万元，公司与化学所各占80％和20％的股份，化学所以技术入股，公司组建手续正在办理。届时恳请省科技厅王厅长、中科院领导到仪征市与仪征市陈扬市长为新公司揭牌。



yz029       
	单位名称
	扬州华源有限公司

	单位地址
	   扬州市渡江南路55号
	邮政编码
	  225001

	电话号码
	  0514-7821849
	传真号码
	  0514-7823776

	联系人
	  赵继东
	E—mail
	Yz.hy@public.yz.js.cn

	难题名称
	  提高超细纤维织物染色牢度的技术攻关

	内容说明
(300字内)
	目前，海岛型、桔瓣型等超细纤维的染色牢度尤其是黑、大红等深色泽的皂洗牢度偏低是困扰化纤纺织行业的普遍存在的技术难题，也是困扰超细纤维织物向深度发展的主要问题之一。我国加入WTO后，美国、德国等国外很多客户纷纷以此为借口，对我国超细纤维织物进行设限，作为技术壁垒，直接影响了我国超细纤维纺织品的出口。如何提高超细纤维黑、大红等深色泽皂洗牢度已成为国内化纤纺织行业攻关的技术难题之一。

	主要技术
参数要求
	按国家技术监督局于1998年3月18日发布的GB/T17253-98《合成纤维丝织物》标准要求优等品变色4级，沾色3-4级。黑、大红等超细纤维织物锦纶沾色3级，涤纶沾色3-4级以上。


	前景预测
	欧美市场对超细纤维织物的需求量很大，但是由于受染色牢度的影响，该产品的使用受到了较大的限制，如果能够解决该难题，未来市场的潜力巨大，有广阔的发展前景。

	拟投资金
	    


  ha036

	企业基本信息
	企业名称
	淮安红旗包装公司                       

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	朱延东    
	电话
	  0517-3961562

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司属股份制企业，总资产1500万元，现有职工280人技术人员50人，主产品为各类生产企业订做配套纸箱。2001年企业实现销售收入1500万元，实现利润12万元，资信良好。2002年企业力争进行彩色纸板印刷机的购置安装和投产。协作内容：投资引进设备，以投资方为主进行安装调试、保证投入正常生产。以我方为主，培训专业技术彩印员工，并使之熟练操作和维护业务，共同开发、共同受益；性能指标：达到彩印行业国家规定的性能标准指标；进度要求或已合作的进度情况：今年上半年引进设备到位；项目投资：投资金额500万元。引进招聘人才：1、机电一体化人才1-2名，本科学历35周岁以下，男性，有工作经验者优先；2、企业可提供集体宿舍居住条件，根据具体情况聘岗待遇从优。




  ha036

	企业基本信息
	企业名称
	淮安红旗包装公司                       

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	朱延东    
	电话
	  0517-3961562

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司属股份制企业，总资产1500万元，现有职工280人技术人员50人，主产品为各类生产企业订做配套纸箱。2001年企业实现销售收入1500万元，实现利润12万元，资信良好。2002年企业力争进行彩色纸板印刷机的购置安装和投产。协作内容：投资引进设备，以投资方为主进行安装调试、保证投入正常生产。以我方为主，培训专业技术彩印员工，并使之熟练操作和维护业务，共同开发、共同受益；性能指标：达到彩印行业国家规定的性能标准指标；进度要求或已合作的进度情况：今年上半年引进设备到位；项目投资：投资金额500万元。引进招聘人才：1、机电一体化人才1-2名，本科学历35周岁以下，男性，有工作经验者优先；2、企业可提供集体宿舍居住条件，根据具体情况聘岗待遇从优。




ha037

	企业基本信息
	企业名称
	淮阴快鹿牛奶有限公司                             

	
	注册地址
	      淮安市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	顾萌民    
	电话
	  0517-3666382

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司是集现代化奶牛饲养、乳品加工、冷饮生产与销售为一体的综合性企业，资产总额6000万元，年销售收入4000万元，利税800万元，资信等级AAA级。公司所属牧场全部使用瑞典阿法拉伐挤奶设备，拥有国内一流的标准生产厂房和当今国际先进的乳品生产、包装、检测设备。企校挂靠扬州大学、南京农业大学、中科院、省农科所等单位。当前迫切需要解决的问题：自主研发人员匮乏、高科技研发水平较低；自主知识产权的产品少，技术发展方向高压杀菌技术已完成该技术工艺的可行性论证；技术要点：1000公斤超高压；协作内容：解决工艺问题；项目投资：500万元；合作形式：双方投资；报酬与支付方式：现有技术入股。企业引进招聘市场营销，食品工艺专业人才，学历为研究生。




   ha038

	企业基本信息
	企业名称
	涟水县联发色织有限公司                                      

	
	注册地址
	      淮安  市涟水  县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	程建国     
	电话
	  0517-2388855

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	公司集漂染、色织为一体纺织企业，工程技术人员150人，固定资产6134万元。公司与无锡轻大建立了人才培训的合作与交流，具备生产高、中、低档各类色织布的能力，可年产色织布500万米，2001年开发细支高密色织府绸，色织弹力布两大类，销售收入2900万元，创汇97万元，上交税收200万元。着重开发“细支高密色织府绸“和”棉胺纶弹力布。产品主要销往欧美等西方国家，目前正进行棉胺纶弹力布生产难点攻关，并引进机电一体化本科，30周以下2人；纺织工程本科，30周岁以下2人；待遇为80m２住房，中层以上管理岗位。


  ha040

	企业基本信息
	企业名称
	淮安瑞祥福达制衣有限公司                                           

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	周理柏   
	电话
	 0517—4923337

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	环保型面料，天然作物中提取，竹纤维、大豆纤维等。

合作形式：委托开发




ha040

	企业基本信息
	企业名称
	淮安金林针织品有限公司                                             

	
	注册地址
	     淮安 市      县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	王金平

   
	电话
	 0517—5934700

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	阻燃织物不同于普通化纤及棉纱用线，其染色处理的配方、温度、压力，对织物的上色有着一定的难度。征求解决染色过程中易发生上色不均匀，呈花斑现象的技术合作。




ha041

	企业基本信息
	企业名称
	江苏大明宫酒业                                                       

	
	注册地址
	      淮安 市      县

	
	法定代表人
	 


	
	联 系 人
	王守民
	电话
	 0517—8267219

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	企业现有职工350人，主要生产高中低档白酒，年生产能力1万吨。存在技术难题：产品口感不够柔和，饮后口干、上头。




ha046

	企业基本信息
	企业名称
	涟水县联发色织有限公司

	
	注册地址
	    淮安  市涟水 县

	
	法定代表人
	 

	
	联 系 人
	程建国
	电话
	0517-2388855

	
	传    真
	
	E－mail
	

	投资项目要求
	投 资

领 域
	□机械  □农业  □电子  □化学  □医药  □金属与非金属 □建工建材  □航空航天  □环保  □节能  □轻工  □仪器仪表  □其它

	
	项目技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进

	
	项 目

投 资

回 报
	何时产生效益
	

	
	
	投资回收期
	

	
	
	投资年回报率
	

	拟投资计划
	投资地域
	  

	
	投资总额
	  

	
	投资方式
	  □一次性买断    □股份合作    □其它方式

	企业需求简述（要注明企业现有的厂房、设备等情况，限300字）

	涟水县联发色织有限公司是集染色、织造为一体的小型纺织企业，固定资产6340万元，占地70亩，建筑面积1.6万平方米，职工832人，其中技术人员85人。企业主要产品为纯棉、涤棉、麻棉、中长、弹力织物六大类，年产色织布500万米，2002年产值3400万元，利润87万元，税收214万元，资信等级为AAA级。近年来，企业先后开发了麻类、氨纶弹力、纯棉细支高密色织布等高难度品种，其中80S/2×80S/2、136×132全棉色织华夫呢、120S/2×120S/2  150×180纯棉色织飘逸绸为省级新产品，为东西亚地区及日本的首家生产单位。公司与江南大学有着长期良好的技术合作关系。目前公司主要在棉氨纶弹力布生产过程中消耗较高，欲寻求新的生产工艺。路线：棉花染色后包覆氨纶丝进行织造，以节约原料。技术难点：保弹增强，特别是棉花染色过程中的纤维保护。解决花染后的纱线能力达标满足织造。



zj001

	单位名称
	镇江凯奇科技开发有限公司


	单位地址
	镇江市    县


	邮政编码
	212001

	电话号码
	5010631-810

	传真号码
	5033635

	联系人
	王秀莉

	E-mail
	Kai qi@kaiqi.net

	难题名称
	高性能负离子纤维的开发生产


	内容说明（300字内）
	①．利用天然活性矿石，通超微粉碎技术制成超细粉体；经活化和导入其它添加物质，制成具有功能性的粉体，并以纺织用的塑料切片为载体，制成“功能纤维”，该纤维具有以下功能：

1.持续释放负离子;  2.发射与人体相匹配的远红外线;  3,持续产生微弱电流,用此纤维制成的纺织品对防电磁、辐射,促进血液循环、新陈代谢有较好的效果。

②.主要技术：1,功能粉的加工；2,配制添加物质；3,功能母粉的制造；4,功能纤维的制造。

	主要技术参数要求
	

	前景预测
	

	拟投资金
	


zj015

	单位名称
	丹阳合成纤维厂


	单位地址
	镇江市  丹阳县


	邮政编码
	212300

	电话号码
	0511-6522480

	传真号码
	0511-6525382

	联系人
	卞大保

	E-mail
	Phoeniu@public.zj.js.cn

	难题名称
	干、湿法造纸纤维


	内容说明（300字内）
	PP树脂的化学改性：①原料比重由0.91改性为1左右，使纤维在水中呈半浮状态；②在干法成网过程中无静电现象出现，便于与其他材料混合成网；③吸湿率明显提高，染色试验其染色率≥85%左右。


zj024

	单位名称
	江苏丹祈绢丝纺织有限公司



	单位地址
	市    县


	邮政编码
	

	电话号码
	6536998


	传真号码
	0511-6528032

	联系人
	王胜波

	E-mail
	cndanqi@texindex.com

	难题名称
	一次性植物纤维餐具一次性成型技术



	内容说明（300字内）
	目前，我公司的一次性植物纤维餐具项目经过三年来的运作已日趋稳定，产品外观及生产工艺也较为成熟，在市场上破受欢迎，但该项目的技术仍需改进，现有的技术是餐具经过横腔热发泡成型后，还需防水胶作表面防水处理（淋涂）。希望实现无需淋涂一次成型后即可完成防水防油的技术和工艺。

	主要技术参数要求
	寻找一种材料涤加到配种，一次成型的可防水防油。

                 60℃

成型温度：200℃      ,成型时间：30s—50s   
20℃
配方主体材料：淀粉；要求：无毒、环保。


	1 
	泰州嘉诚精密合金厂
	纺织钢箱边条
	用于新一代纺织机，要求生产过程中工序规范正确，生产产品平直、不弯曲。
	


	1 
	姜堰市东风染料厂
	活性B型染料生产
	200
	300
	年产B型染料500吨，投产后协商进行流动资产追加投资，并协商进行利润分成。
	土地、厂房、污水处理设施、技术人员和销售网络。
	


	2 
	姜堰市宝源实业有限公司
	电子产品或纺织品
	100
	200
	投资入股，按双方投资额的大小进行分红，产品由双方共同商定。
	厂房、土地、变压器等生产设施。
	


	3 
	姜堰市申港制衣有限公司
	服装生产线扩产
	150
	80
	合资，公司有稳定的外贸订单，现不能满足需求，请求资金合作可独资，可合资合作。
	
	


	1 
	泰州嘉田纺织印染有限公司
	鸡皮绒的生产
	染色及手感效果不佳
	色差达国标，手感等符合客户要求
	


Yc012

项目名称：高档绒毛面料染整技改项目
简要说明：该项目投资2675万元人民币，购置大圆机、烫剪机、染色机、蒸化机等设备，生产销售高档绒毛面料系列产品，年销售收入8000万元，利税2000万元；该项目于2002年初投产以来，运行良好，产品质量稳定，市场行情看好，具有广阔的发展前景。目前，为了进一步开拓市场，计划开发机织毛绒面料。计划引进机织毛绒面料的具体生产设备、工艺路线、后整理工艺等技术性文件。
单    位：江苏振阳集团






邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号


联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
Yc013

项目名称：超细纤细人造麂皮技改项目
简要说明：超细纤细人造麂皮技改项目经国家经贸委国经贸投资
[2002]548号文批准列入2002年国家第八批重点技术改造国债专项资金贴息项目计划之中。项目计划总投资14800万元，其中固定资产总投资10800万元，流动资金4000万元。主要技改内容：引进目前国际上最先进的超细纤维纺丝生产设备，经编绒织机、烫剪机、磨毛机等先进设备，配套部分先进的国产设备，开发生产具有国际先进水平的海岛型超细旦纤维和麂皮绒服饰面料。项目建成达产后，可生产4000吨超细纤维和400万米高档麂皮绒服饰面料，年增销售收入20000万元，利税8000万元，出口创汇800万美元。该项目于2003年3月28日开工建设。计划引进超细纤维纺丝技术、工艺路线等技术。
单    位：江苏振阳集团






邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县城黄海北路8号


联系人：殷翔芝
法人代表：张元明
电    话：0515-2359988-8009

E-mail：jszyjt@public.yc.js.cn
Yc015

项目名称：高强度纤维手套
简要说明：公安民警、武装警察在执行任务时，如发生与歹徒面对面搏斗时，他们所佩带的手套能紧握歹徒的匕首而不伤及自身，现寻求该特种纤维。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：徐少锋
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025

yc016

项目名称：浆纱机改造浆染联合机
简要说明：随着纺织业发展速度的加快，过去单功能的浆纱机增加染色功能已成研究方向，如何改、怎样改，既要保证改造设备的先进性，又要不破坏原有的功能。在国内有这方面的研究，但成功的例子很少。
单    位：江苏双山集团股份有限公司


邮  编：224300

地    址：江苏省射阳县合德镇人民路12号

联系人：徐少锋
法人代表：朱克荣
电    话：0515-2323025

yc017

项目名称：分散染料微胶囊染色技术
简要说明：这是一种全新的染色技术，其特点是染色时无需使用分散剂、匀染剂及助剂，染色废水静置2-3小时就可澄清，无色度污染，是一种无废水染色工艺。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003
   


  
电  话：0515-8594188-8003

yc018

项目名称：无甲醛涂层剂
简要说明：该产品既要求不含甲醛类化合物，也不含环氧氯丙烷等有毒物质。用于各种毛绒织物涂层，使之手感特柔软。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003


 

电  话：0515-8594188-8003

yc019

项目名称：超细纤维纺麂皮革生产线
简要说明：超细纤维非织造合成革的性能与用途，国内外生产现状与趋势。主要工艺流程和主要设备选择。
单    位：江苏宏大集团


地  址：盐城市仓头路8号
法人代表：徐守清




联系人：朱健明
邮    编：224003




电  话：0515-8594188-8003

yc020

项目名称：制造经纬双向弹力布
简要说明：制造弹力布单向弹较为织制，经纬双向弹力布制作困难。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc021

项目名称：提高涤棉纱线的条干水平
简要说明：本企在纺制纯棉纱时条干水平较好，纺制涤绵时条干水平不好。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc022

项目名称：解决棉纤维染色中的强力损失
简要说明：棉纤维在染色过程中强力损失大，在纺纱过程中断头多，影响产品质量。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc023

项目名称：解决棉布在染色时的白点问题
简要说明：棉布在染深颜色时，白点较多，严重影响染色效果。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc024

项目名称：色纺纱纺制过程中的色差问题
简要说明：色纺纱在纺制过程中容易产生色差，往往在布面上才能发现。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc025

项目名称：浆纱过程中浆涤棉时易起棉球
简要说明：浆纱过程中在浆棍两端压力不均匀，浆涤棉时易起棉球。
单    位：江苏金兰集团公司

地  址：江苏响水小尖镇
法人代表：李德华




联系人：郑广亮
邮    编：224600




电  话：0515-6611970

yc029

项目名称：信息监控技术分拣皮棉中异性纤维
简要说明：皮棉中的异性纤维包括：毛发、麻丝、塑料纤维丝等，严重影响纺纱支数及织布印染品质。现轧花企业采用人工在轧花前籽棉中分拣，劳动强度高、效果差。本项目拟采用信息产品、多项信息、监控技术、分拣装置，对轧花后皮棉实施监控、识别并分离出有害纤维，从而保证皮棉的品级，有利于纺纱、织布。
单    位：江苏省大丰市供销机械厂
地    址：大丰市新丰镇富强街95号
法人代表：陈  林




联系人：单怀松
邮    编：224171




电  话：0515-3212818

附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	江苏正昌集团有限公司

	单位地址
	溧阳市昆仓开发区正昌路28号
	邮政编码
	213300

	电话号码
	0519-7309863
	传真号码
	7309881

	联 系 人
	许志刚
	E－mail
	webmaster@zhengchang.com

	难题名称
	垃圾焚烧产生的收集及安全处置技术

	内容说明

（300字内）
	垃圾焚烧过程中会产生的飞灰富集重金属、二恶英等有害物质，属于危险固体废弃物类，如处理不当，会对环境和人类健康带来严重影响，因此必须采用合适的安全处理处置技术。

	主要技术

参数要求
	1、处理量：与日处理300吨城市生活垃圾焚烧系统相匹配

2、处理处置过程及最终产物不产生二次污染

	前景预测
	目前垃圾焚烧逐渐成为城市生活垃圾处理的主流技术和今后的发展方向，而焚烧必然会产生飞灰，以往飞灰都是采取回炉焚烧和直接填埋的方式，没有从根本上解决问题，因此研究一种安全、无二次污染的飞灰处理技术是今后垃圾自理技术研究的重点，具有广阔的前景。

	拟投资金
	1000万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	溧阳市金马磁材有限公司

	单位地址
	    溧阳市东升路171号
	邮政编码
	213300

	电话号码
	0519-7321708
	传真号码
	7321418

	联 系 人
	张云洲
	E－mail
	

	难题名称
	钕铁硼生产工艺及性能提高

	内容说明

（300字内）


	本公司生产钕铁硼稀土永磁材料

1、 生产工艺现已较落后

2、 磁能积及耐温性还待提高

	主要技术

参数要求


	

	前景预测


	好

	拟投资金
	

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	武进区太湖镀膜玻璃厂

	单位地址
	   常州市武进区
	邮政编码
	213179

	电话号码
	0519-6543165
	传真号码
	6541176

	联 系 人
	沈琪
	E－mail
	taihuO@163.com

	难题名称
	低幅射玻璃

	内容说明

（300字内）


	  低幅射玻璃具有采光好、隔热效果好、节省空调运行成本，阻档紫外线对室内有机色质的损害，为建筑外墙用理想的玻璃，有着目前采用的热反射玻璃及中空玻璃无法达到的优点，在国外已大量使用，先进国家达到70%以上，目前国内尚属起步阶段，仅有引进产品及极少数引进生产线能生产。

	主要技术

参数要求


	产品主要技术参数要求：

可见光透过率≥70%

红外反射率≥90%



	前景预测


	预测产品在国内的销售年增长率 > 30% ,  今后将逐步取代热反射玻璃及普遍中空玻璃。

	拟投资金
	约250万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


附件一

江苏省“两院两校”科技合作洽谈会

技术难题发布信息表

	单位名称
	常州四药制药有限公司

	单位地址
	    常州市南郊梅龙坝   
	邮政编码
	213004

	电话号码
	0519-8811211
	传真号码
	0519-8825678

	联 系 人
	葛纪龙
	E－mail
	

	难题名称
	高剂量蜂王浆速溶片的制备

	内容说明

（300字内）


	蜂王浆是帮助人体代谢的营养物质，目前市售的各种蜂王浆成品有口服液、冻干粉和含片。虽然冻干粉能速溶，但不能很好分散，口感较差。如果能制备在数秒钟内在口腔中崩解且口感好，包装方便，不需水即可服用的蜂王浆片剂，那么将很受欢迎。

	主要技术

参数要求
	1. 剂量在0.5g~1.0g;

2. 在口腔中10秒以下即能完全崩解，口感好；

片剂强度适中，包装携带时不会破碎。

	前景预测


	本产品的开发具有良好的经济和社会效益，预计年销售额可达1亿元，利润可达100万元，上缴税收200万元。

	拟投资金
	300万元

	备注：请用WORD文本方式，以软盘形式提交。


DX005

项目名称：寻求纺织空调设计编程技术

需求单位：无锡市河埒空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒口               邮编：214063

法人代表（或联系人）：蔡纪平、徐顺源        电话：0510-5801934

要达到以的主要技术指标：根据国内不同地区气象参数，纺织厂的不同规模和工艺要求，只需进行选择即可完成冷热负荷计算和喷水室热工计算。计算结果可人工干预修正。要求计算内容清晰完整，计算结果可直接用于通风机、水泵及纺织空调构件的选型、费用的预算。要求利用计算结果可绘制空调室排列图，车间通风系统图，真空吸尘系统平面图和给排水、汽系统图。

拟投入资金：面议             合作方式：其他
JD055

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林装璜门窗厂
注册地址：江阴市文林镇西街
联系人：黄国度         联系电话：0510-6341231、13003379487

拟投入资金：100万元                      投资方式：商洽
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米及车床、冲床等设备。

项目名称：引进机械、轻工新技术、新产品
需求单位名称：江阴市文林人造金刚石制品厂
注册地址：江阴市文林镇
联系人：包玉申                           联系电话：0510-6341380

传真：0510-6347390                        E-mail:BHUshi@Bhushi.com

拟投入资金：150万元             投资方式：一次性买断或股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，精密机床数十台。
JD058

项目名称：寻找机械新技术成果
需求单位名称：江阴市液压油管有限公司
注册地址：江阴市利港镇西奚墅
联系人：谢耀坤、谢文庆   联系电话：0510-6631142  传真：0510-6635083 

拟投入资金：商洽  

现有生产条件或需求：现有厂房面积7000平方米，板金及钢管加工设备多台。
JD062

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市金利达轻工机械有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇云欣路104号
联系人：张雪堂       联系电话：0510-6381096   传真：0510-6381096                          

拟投入资金：商洽                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：现有厂房面积600平方米，各种设备12台。
JD064

项目名称：寻求轻工机械新技术成果
需求单位名称：江阴市大创机械制造有限公司
注册地址：江阴市祝塘镇
联系人：王玉平                               联系电话：0510-6389777

传真：0510-6387755                

拟投入资金：商洽                             投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房和设备能满足生产需要。
JD069

项目名称：引进超硬工具新技术、新工艺、新产品
需求单位名称：江阴市超硬工具厂
注册地址：江阴市璜塘镇
联系人：庄玉才、庄政伟          联系电话：0510-6531530、6532213

传真：0510-6538180              E-mail:funlin@pul.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：100万元                           投资方式：一次性买断
现有生产条件或需求：厂房及设备能满足生产需要。
JD070

项目名称：寻求冶金、轻工新技术成果
需求单位名称：江阴市天宇镍网有限公司
注册地址：江阴市
联系人：朱金法、俞平、刘险峰          联系电话：0510-6361890、13906161840

传真：0510-6366716                     E-mail:Ytyco@pub.wx.jsinfo.net 

拟投入资金：商洽    

现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，及生产线等设备。
四、轻工、纺织

QF001

项目名称：空调系统自诊断及优化自动调节系统技术开发和研制

需求单位：无锡市一星空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214063

法人代表（或联系人）：卢迅         电话：0510-5800215

要达到的主要技术指标：要求：（1）优化；（2）自诊断；（3）节能。

拟投入资金：45万元       合作方式：股份合作

QF002

项目名称：较大件物体真空干燥过程中的补热问题技术攻关

需求单位：无锡市一星空调设备厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇     邮编：214063

法人代表（或联系人）：卢迅        电话：0510-5800215

要达到的主要技术指标：要求：（1）补热；（2）较低温真空干燥；（3）能耗控制在1KW/KG。

拟投入资金：20万元       合作方式：委托开发、股份合作

QF003

项目名称：SJ55/27型吹膜机旋转模头技术攻关

需求单位：无锡奔达机械有限公司

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214061

法人代表（或联系人）：赵玉良       电话：0510-5807315

要达到的主要技术指标：解决薄膜的厚薄均匀。

拟投入资金：面议        合作方式：其他

QF004

项目名称：引进锂电池铝壳成型技术成果

需求单位：无锡市诚辉电气有限公司

单位地址：无锡市滨湖区梅园徐巷596号   邮编：214064

法人代表（或联系人）：邱善鑫            电话：0510-5507119

要达到的主要技术指标：要求：成型工艺简单，能冷拉延伸成型，表面质量达标。

拟投入资金：50万元     合作方式：委托开发、成果转让

QF005

项目名称：寻求陶瓷反光镜表面处理新技术

需求单位：无锡市湖景电光仪器厂

单位地址：无锡市滨湖区河埒镇      邮编：214064

法人代表（或联系人）：孙根余       电话：0510-5502133

要达到的主要技术指标：陶瓷表面粗糙度达0.5（弧形反光镜镜面）在国内领先。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

QF006

项目名称：消除家用及中央空调散热器铝箔包差技术难题攻关

需求单位：无锡银邦铝业有限公司

单位地址：无锡市锡山区后宅镇南         邮编：214145

法人代表（或联系人）：沈健生、李振芳    电话：0510-8998588

要达到的主要技术指标：消除色差，提高产品档次。

拟投入资金：500万元     合作方式：其他

QF007

项目名称：铝箔色差，轧制油中杂质油分析等技术难题攻关

需求单位：无锡银邦铝业有限公司

单位地址：无锡市锡山区后宅镇南        邮编：214145

法人代表（或联系人）：沈健生、李振芳   电话：0510-899588

要达到的主要技术指标：引进新技术消除铝箔表面出现的暗道，亮斑等色差缺陷；检测轧制油中机油含量，预防油斑缺陷。

拟投入资金：500万元       合作方式：其他

QF008

项目名称：无汞金属液玻璃体温计

需求单位：无锡市医用仪器厂

单位地址：无锡市锡山区张泾镇东街86号    邮编：214194

法人代表（或联系人）：李重九、刘为瑾      电话：0510-3791818

要达以的主要技术指标：引进解决无汞金属感温液的配比、制备、灌装等的新工艺。

拟投入资金：750万元      合作方式：其他

QF009

项目名称：引进可可食品脱臭白脱新工艺

需求单位：无锡华东可可食品有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘镇锡港路46号   邮编：214191

法人代表（或联系人）：施钰平、吴惠康         电话：0510-3779805

要达到的主要技术指标：提高可可食品质量，提高市场竞争力。

拟投入资金：面议         合作方式：委托开发

QF010

项目名称：引进新功能磁性材料制品

需求单位：无锡金威永磁有限公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇          邮编：214192

法人代表（或联系人）：林建生、张洪金   电话：0510-3782767

要达到的主要技术指标：微波炉用高磁、永磁制品

拟投入资金：35万元      合作方式：其他

QF011

项目名称：引进针布淬火硬度随线检测新技术

需求单位：无锡市中兴分梳元件有限公司

单位地址：无锡市锡山区东北塘锦阳村      邮编：214191

法人代表（或联系人）：章国兴、镇全方     电话：0510-3771388

要达到的主要技术指标：冲淬卷生产线切削速度7-8M/mnn，随线检测齿尖淬火硬度HY1、HY2。

拟投入资金：5万元         合作方式：其他

QF012
项目名称：引进铝型材加工新工艺

需求单位：无锡市振声铝型材有限公司

单位地址：无锡市锡山区鸿声镇           邮编：214115

法人代表（或联系人）：吴振生            电话：0510-8580350

要达到的主要技术指标：进一步降低生产成本，提高产品质量，使产品更具竞争力。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

QF013
项目名称：开发全棉织物转移印花工艺

需求单位：无锡龙达集佳纺织品有限公司

单位地址：无锡市惠山区洛社镇            邮编：214187

法人代表（或联系人）：吴强、陈伟         电话：0510-3313770

要达到的主要技术指标：采用AATCC标准要求，日晒牢度：3-4级 60小时；水洗牢度：3-4级。

拟投入资金：150万元         合作方式：股份合作

QF014
项目名称：引进全毛染色新技术

需求单位：无锡市飞亚图纺织有限公司

单位地址：无锡市清扬路8号桥            邮编：214023

法人代表（或联系人）：朱刚               电话：0510-5751224

要达到的主要技术指标：对100%全澳毛、羊仔毛、丝光羊毛染色，色牢度3-4级，缸差3-4级，日晒牢度2、3级。

拟投入资金：面议         合作方式：股份合作

QF015
项目名称：寻求鹿茸酒、鹿血酒生产新技术

需求单位：宜兴市万基酒业有限公司

单位地址：宜兴市万石镇黄土寺村            邮编：214217

法人代表（或联系人）：周益峰               电话：0510-7851600

要达到的主要技术指标：技术成熟、工艺先进、产品达国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他

QF016
项目名称：开发醋酸板材生产技术

需求单位：无锡市锡山区八士科达化纤厂

单位地址：无锡市锡山区八士镇         邮编：214192

法人代表（或联系人）：戴学清 朱祖福   电话：0510-3781028

要达到的主要技术指标：技术先进、工艺成熟，板材可作为眼镜主要材料，达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

QF017
项目名称：引进一次性餐具生产技术

需求单位：无锡新飞机械制造公司

单位地址：无锡市锡山区八士镇             邮编：214192

法人代表（或联系人）：蒋士新 黄秦华       电话：0510-3781174

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准且可降解，价格低廉。

拟投入资金：面议         合作方式：成果转让，其他

QF018
项目名称：寻求异型黄铜弯管成型技术

需求单位：无锡市锡山区江南金属制品厂

单位地址：无锡市锡山区后宅镇              邮编：214145

法人代表（或联系人）：左锡生        电话：0510-8990784

要达到的主要技术指标：工艺先进，成型迅速且符合国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

QF019
项目名称：开发PET工程塑料新产品

需求单位：无锡晶磊电子有限公司

单位地址：无锡市锡山区港下镇              邮编：214199

法人代表（或联系人）：蒯家新        电话：0510-8763588-3391

要达到的主要技术指标：技术领先，产品性能达国家标准且应用范围较广。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

QF020
项目名称：开发废PS泡塑回收利用新技术

需求单位：查桥兴华五金塑料厂

单位地址：无锡市锡山区查桥镇              邮编：214104

法人代表（或联系人）：朱建华        电话：0510-8713228

要达到的主要技术指标：工艺领先，解决废PS泡塑回收利用，变废为宝，利于环境保护。

拟投入资金：面议         合作方式：合作开发

QF021
项目名称：寻求镭射包装材料新技术

需求单位：无锡华虹电化铝厂

单位地址：无锡市锡山区荡口镇        邮编：214116

法人代表（或联系人）：阚根元        电话：0510-8741088

要达到的主要技术指标：技术领先，工艺先进，产品达到国家标准。

拟投入资金：面议         合作方式：其他
QF022

项目名称：毛纱单沙上浆设备技术开发
需求单位：江阴市第四纺织机械有限公司
单位地址：江阴市周庄镇                                邮编：214423

法人代表（或联系人）：韦孝申      电话：0510-6361210   传真：0510-6361211

要达到的主要技术指标：适用于精毛纺行业批量生产，保证产品质量，提高生产效率。
拟投入资金：面议                   合作方式：合作开发
QF023

项目名称：高档薄型精纺面料永久抗皱性技术开发
需求单位：江苏阳光集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                                邮编：214426

法人代表（或联系人）：曹秀明     电话：0510-6121888    传真：0510-6121188

要达到的主要技术指标：确保面料弹性回复角（急+缓）330度及以上，面料手感滑插，活络，，有身骨，悬挂性好。
拟投入资金： 面议                  合作方式：合作开发
QF024

项目名称：寻求新型纺织原料染色工艺
需求单位：江苏阳光集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                              邮编：214426

法人代表（或联系人）：曹秀明     电话：0510-6121888  传真：0510-6121188

要达到的主要技术指标：
    针对广泛出现的纺织新原料，如大豆纤维条染色，绢细条染色等，建立成熟染色工艺，保证色谱齐全，颜色鲜艳度高，染色牢度达到4级以上。
拟投入资金：面议                     合作方式：成果转让、合作开发
QF025

项目名称：引进超宽幅印花导带骨架聚脂纤维帆布的定型整理及性能改进新技术
需求单位：江阴纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                              邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君     电话：0510-6184270  传真：0510-6181859

要达到的主要技术指标：宽度超过2.15米，要求达到低伸长率，与橡胶粘合性能好。
拟投入资金： 面议                   合作方式：成果转让，合作开发
QF026

项目名称：寻求稀土染色及整理新技术
需求单位：中国三毛集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                        邮编：214426

法人代表（或联系人）：张新龙                   电话：0510-6121388

要达到的主要技术指标：
    运用稀土助剂，对面料处理达到功能化要求，功能指标，抗菌、防雷达到国家标准。
拟投入资金： 面议                    合作方式：成果转让，合作开发
QF027

项目名称：寻求毛纺用抗静电纤维新技术成果
需求单位：中国三毛集团公司
单位地址：江阴市新桥镇                         邮编：214426

法人代表（或联系人）：张新龙                    电话：0510-6121388

要达到的主要技术指标：
    一定量的抗静电纤维与羊毛混纺产出的毛精纺面料，既具备羊毛织物的风格特征，又具有抗静电性能，表现为衣物吸灰，干热状态下裤子不吸腿。同时，抗静电纤维还应具有良好的易染性和染色牢固度。
拟投入资金： 面议                     合作方式：成果转让，合作开发
QF028

项目名称：寻求完全降解膜新技术成果
需求单位：江苏申达集团公司
单位地址：江阴市申港镇                     邮编：214443

法人代表（或联系人）：薛峰                  电话：0510-6621666

要达到的主要技术指标：达到国家标准且可完全降解。
拟投入资金：面议                      合作方式：成果转让，合作开发
QF029

项目名称：聚酰胺片基的改性技术攻关
需求单位：江阴市纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                           　　邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君      电话：0510-6184270　传真：0510－6181859

要达到的主要技术指标：解决伸长率大，易变形，翘曲，存放后受热汽（水份）影响大，平整度差，直线度差等质量问题。
拟投入资金：面议                   合作方式：合作开发，技术服务
QF030

项目名称：丁睛投梭洁立仁性能改进的技术攻关
需求单位：江阴市纺织尼龙胶带厂
单位地址：江阴市南闸镇                              邮编：214405

法人代表（或联系人）：丁全君    电话：0510-6184270   传真：0510-6181859

要达到的主要技术指标：
    采用新材料，降低生产成本，且使用寿命由28天延长为56天，噪音低于有关标准。
拟投入资金： 面议                  合作方式：委托开发，技术服务
QF031

项目名称：寻求制条，纺纱用非离子和毛油新技术成果
需求单位：云蝠集团公司
单位地址：江阴市顾山镇人民路3号             邮编：214413

法人代表（或联系人）：郭健、奚新法            电话：0510-6321900-853    

要达到的主要技术指标：以羊毛油脂为主要原料，含油量在65%以上的配方。
拟投入资金： 面议                   合作方式：成果转让，委托开发
QF032

项目名称：寻求PVC人造革及其制品、塑料制品新技术成果
需求单位名称：江阴海达特种人革有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园环南路
联系人：吴明海 谢继祖    联系电话：0510-6201882

传真：0510-6201882         E-mail：www.jshaida.com

拟投入资金：50万元        投资方式：合伙开发
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
QF033

项目名称：引进XPS挤塑板新技术成果
需求单位名称：江阴永泰塑胶有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园
联系人：孟宪华 陶玉萍     联系电话：0510-6214627

传真：0510-6207218  

拟投入资金：2000万元        投资方式：合伙开发
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
QF034

项目名称：寻求用于建材的铝型材新技术成果
需求单位名称：江阴市百丰铝业有限公司
注册地址：江阴市陆桥镇
联系人：陆建丰        联系电话：0510-6971318

传真：0510-6971318 

拟投入资金：1000万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家标准，技术水平在国内领先。
QF035

项目名称：引进镜石革生产新工艺
需求单位名称：江阴市华东塑胶制品有限公司
注册地址：江阴市华士镇工业园
联系人：赵建坤 朱广和   联系电话：0510-6200828-2213

传真：0510-6207333           E-mail：huadong@hdsj.nef

拟投入资金：500万元        投资方式：股份合作
要达到的主要技术制标：达到国家镜面革标准。
QF036

项目名称：引进棉纺新技术成果
需求单位名称：江阴美纶纱业有限公司
注册地址：江阴市华士镇陆桥陆西大街
联系人：费庆和   联系电话：0510-6371980  传真：0510-6379033 

拟投入资金：150万元                   投资方式：一次性买断  

现有生产条件或需求：厂房和2.5万棉纺锭的设备能满足生产需要。
QF037

项目名称：引进轻工或其创新技术、新产品
需求单位名称：江阴市天和印染有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇电厂路1号
联系人：胡征、马海波   联系电话：0510-6566666

传真：0510-6566333              E-mail:JYTH@wx88.net 

拟投入资金：300万元            投资方式：一次性买断  

现有生产条件或需求：现有厂房5000平方米，段染机、素染开门立缸等10多台套设备。
QF038

项目名称：引进热扎无纺布及相关复合产品新技术成果
需求单位名称：江阴开源非织造制品有限公司
注册地址：江阴市华士镇
联系人：陈洪贤                                联系电话：0510-6379033

传真：0510-6379033 

拟投入资金：180万元                           投资方式：股份合作  

现有生产条件或需求：厂房和引进的国外先进设备能满足专业生产需要。
QF039

项目名称：寻求塑制品新技术成果或其他新产品
需求单位名称：江阴市文林新华织造塑料厂
注册地址：江阴市文林富阳村
联系人：包新伟                   联系电话：0510-6341323、13706194961

传真：0510-6341323 

拟投入资金：300万元                   投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：现有厂房面积4000平方米，有织机等100多台设备。
QF040

项目名称：引进包装新技术成果
需求单位名称：江阴市中明包装有限公司
注册地址：江阴市陆桥陆富路6号
联系人：曹忠明                               联系电话：0510-6371867

传真：0510-6379938 

拟投入资金：商洽                              投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：厂房、设备可满足项目生产的需要。
QF041

项目名称：寻求塑料型材新技术成果
需求单位名称：江阴市峭岐塑料型材厂
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：徐国强                                联系电话：0510-6561370

传真：0510-6561370 

拟投入资金：商洽                            

现有生产条件或需求：厂房、设备能满足生产需要。
QF042

项目名称：寻求橡塑制品新成果
需求单位名称：江阴市延利塑料制品有限公司
注册地址：江阴市周庄镇定西路8号
联系人：庄鸣                                     联系电话：0510-6222906

传真：0510-6225986 

拟投入资金：150万元                              投资方式：股份合作 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积5000平方米，并有挤出流水线、CPU浇柱型橡胶流水线等6条流水线和设备。
QF043

项目名称：寻求灯模新产品
需求单位名称：江阴市精华灯模厂
注册地址：江阴市璜士镇石庄芦墩村南工业园区
联系人：时怀林        联系电话：0510-6666150     传真：0510-6666233 

拟投入资金：150万元                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积1500平方米，主要设备有数控铣床、数控线切割机床、生产设备能满足生产需要。
QF044

项目名称：寻求彩印包装新产品
需求单位名称：江阴市同庆商印刷有限公司
注册地址：江阴市通江南路146号
联系人：李荣庆、刘玉芳                           联系电话：0510-6111888

传真：0510-6111888                           E-mail:tqqy@pub.wx.jsinfo.net

拟投入资金：400万元                              投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

现有占地面积30000平方米，并拥有全套进口印刷设备，已通过ISO9001、2000国际质量体系论证。

QF045

项目名称：引进机车密闭电池技术（NM-500AH）
需求单位名称：江阴市远东特种蓄电池厂
注册地址：江阴市璜士镇璜石路87号
联系人：周乙民                                   联系电话：0510-6652889

传真：0510-6651128 

拟投入资金：50万元                               投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：现有厂房面积3000平方米，具有生产特种蓄电池的全套生产设备。
QF046

项目名称：寻求纸箱新技术、新产品
需求单位名称：江阴市飞达纸箱厂
注册地址：江阴市陆桥镇陆富路6号
联系人：费凤章、费建                              联系电话：0510-6371325

传真：0510-6371241 

拟投入资金：500万元                               投资方式：股份合作
现有生产条件或需求：

    现有厂房面积25000平方米，拥有五层纸板生产流水线3条及其他生产设备。
QF047

项目名称：寻求装璜材料新技术成果
需求单位名称：江阴市成达装璜材料厂
注册地址：江阴市华士镇私营经济开发区
联系人：邵仲达                                联系电话：0510-6213888

传真：0510-6201694

拟投入资金：商洽 

现有生产条件或需求：现有厂房面积2000平方米，设备能满足生产需要。
QF048

项目名称：引进塑料制品新技术、新产品
需求单位名称：江阴市跨世纪塑料制品有限公司
注册地址：江阴市璜塘镇孔寺村
联系人：谭冬华                                联系电话：0510-6531452

传真：0510-6531985                            E-mail:jnfo@jiangte.com

拟投入资金：500万元                           投资方式：一次性买断 

现有生产条件或需求：

    现有厂房面积8000平方米，主要设备有PP-R管材生产线10条、注塑机13台。
QF049

难题名称：解决生产流水线上因纸板引起的质量问题
需求单位名称：江阴市飞达纸品厂


注册地址：江阴市陆桥镇陆富路6号
联系人：费凤章、费建忠  联系电话：0510-6371325-221  传真：0510-6371241

拟投入资金：500万元                         投资方式：股份合作
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    使用薄型面纸张时易起皱，要提高平整度。纸板因温度不同引起纸板硬度不稳定等技术问题。
QF050

难题名称：解决钢琴配件专用生产设备及工艺
需求单位名称：江阴市鸿雁琴业有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇
联系人：黄雁军                           联系电话：13506162116

传真：0510-6571728

拟投入资金：10-15万元                    投资方式：商洽
QF051

难题名称：解决羊毛丝光防缩手感问题，引进丝光棉生产新技术
需求单位名称：江阴市天和印染有限公司
注册地址：江阴市峭岐镇电厂路1号
联系人：胡征、马海波                     联系电话：0510-6566666

传真：0510-6566333                        E-mail:JYTH@nx88.net

拟投入资金：300万元                       投资方式：商洽
需解决的关键技术和要达到的技术指标：

    使羊毛丝光手感滑糯，引进双丝光棉丝光处理新工艺，提高双丝光棉段染深色的牢度。
QF052

项目名称：开发大豆蛋白纤维专用金属针布新技术
需求单位：无锡市中兴分梳元件有限公司
单位地址：无锡市锡山区东北塘镇锦阳村         邮编：214191
法人代表（或联系人）：章国兴  镇全方         电话：0510-3771388

传真：0510-3771094

要达到的主要技术指标：技术领先、工艺先进，产品达国家标准。
拟投入资金：面议                  合作方式：其他
QF053

项目名称：寻求热缩电缆附件、CPUC管材新技术

需求单位：无锡龙舜实业有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱荣路309号     邮编：214151

法人代表（或联系人）：王南兴 吴泉兴     电话：0510-3201061

传真：0510-3203094

要达到的主要技术指标：技术新颖、工艺先进，产品达国家标准且具领先水平。

拟投入资金：100万元          合作方式：委托开发，成果转让

QF054

项目名称：引进锦纶6工业丝一步纺产品新技术

需求单位：无锡市锡湖化纤有限公司

单位地址：无锡市惠山区钱桥镇晓星村       邮编：214151

法人代表（或联系人）：陆天宝  顾德贤      电话：0510-3231463

传真：0510-3231463      E-mail:www.whhx.com

要达到的主要技术指标：用聚合装置（加压前聚，减压后聚）效率高，产品稳定，主要技术指标达国内同行先进水平。

拟投入资金：100万元           合作方式：委托开发

轻工

	42
	南京大贺户外传媒股份有限公司
	南京市白下区王府井大街139号
	210004
	025-4202212
	4205059
	李蔚
	Dahelase@publicl.ptt.js.cn
	声、光、电灯多技术合成户外媒体设计、制作
	声、光、电等多技术合成户外媒体是根据不同产品客户要求，将广告工程、喷绘、霓虹、亚克力、激光、自动控制、LED、雕塑、三维设计、平面设计、化学反应、音响设计等多种技术综合运用的新型的户外媒体样式。多技术合成的户外媒体将改变以往户外媒体单一平面视觉的功能，而同时以视觉、听觉、嗅觉将产品信息传递给受众，从而获得更好的传播效果。
	　
	多技术合成的户外媒体在经济发达的国家以较成熟，特别是美国，这种媒体在繁华的商业区已被广泛采用，并获得良好的经济效益和社会效益。我国目前户外媒体仍以平面的单一的媒体样式。随着竞争的加剧，广告主将选择更新颖、更有效的户外媒体。因此，多技术合成的户外媒体有着很高的投资价值。
	　


	50
	南京锗厂有限责任公司
	南京市中华门外新丰
	211165
	025--2752514
	025--2752524
	黄和明
	hhm@nange.com
	太阳能电池衬底材料用锗单晶片的抛光及清洗
	利用低缺陷锗单晶片作为衬底的砷化镓太阳能电池代替了用硅单晶作为太阳能电池材料，不但重量轻，可以降低航天器的发射成本，而且其光电转换率高。我厂工程技术人员通过攻关，已成功地拉制出低缺陷锗单晶，但是，锗单晶切片以后的抛光和清洗技术仍然达不到太阳能电池的要求。
	直径100㎜×0.18—0.24㎜；        EPD≤3000/㎡；                               电阻率0.08；免清洗；
	在中小型卫星上，已普遍应用以锗衬底材料的砷化镓太阳能电池，美国Motolcra公司的铱星计划中的66颗卫星将全部使用这种电池，我国即将发射的东方红4号和5号卫星所需用锗片约10万片，准备全部采用国产化，因此，前景相当光明。
	3000万元


	54
	南京先声制药有限公司
	南京市栖霞区
	210049
	1.39E+10
	025—5471729
	吴海峰
	Whf0908@sina.com
	椰纤维床垫研究开发
	该产品为以椰壳纤维制成的床垫
	30年不变形
	投产后每年可新增销售收入2亿元，新增利税6000元；
	3000万元


	13
	南京兰埔成实业有限公司
	南京市栖霞区
	徐成呈
	徐海英
	025—2334015
	025—2335110
	njshuangsheng@jsmail.com.cn
	轻工
	院士
	企业顾问
	目前双向拉伸聚酯薄膜生产线基本上依赖进口，为了加快其国产化道路，我司继成功开发了两条万吨级以下生产线后，正在建设一条年产一万吨的生产线，并打算于明年底开发年产1.5万吨的生产线，因为这种生产线是由多种设备组合而成，涉及的领域较多，如挤出机、拉幅机、分切机、双螺杆挤出机等，所以企业需要一位对挤出理论、机械加工等研究较深的专业人士来指导。


