吉林市龙潭区部分化工企业

项目技术需求

联 系 人：龙潭区科学技术局  张女士

联系电话：0432-3039138

0432-3041684

传真：0432—3041685

Email:ltkjj@126.com

吉化集团公司重点研究领域及课题

1、 α—烯烃深加工：C4=、 C8=、C16=及以上烯烃深加工。

2、 炳烯腈、氰氢酸下游产品开发：己二腈、PAM新产品技术开发。

3、 农药、染料及中间体：包括除草剂、杀虫剂等农药、染料、医药中间体合成。

4、 石油化工助剂：

1) 无卤阻燃剂系列产品；

2) 吗啉系列产品；

3) 润滑剂系列产品；

4) 抗静电剂系列产品；

5) 催化剂系列产品，如MIBK、苯胺、吗啉、醋酸乙酯等所用催化剂；

6) 成核剂系列产品；

7) 表面活性剂系列产品；

8) 油田化学产品；

9) MIBK/DIBK下游产品开发；

10) 双三羟产品应用开发。

5、 橡塑专用料开发：ABS、PP、PC改性系列特种专用料。

6、 高分子合成系列产品：MABS、汽车仪表板表皮专用ABS树脂、ACR系列产品、ASA等。

7、 环境化学品及污水处理技术开发：重点围绕水处理药剂；并烯腈、MMA装置废水；甲基香兰素及中部萘系含盐废水处理技术开发。

8、 高附加值的特种机械、仪表产品。

二、吉化集团吉林市锦江油化厂技术需求

（一）碳九溶剂油脱色（酸洗法）

原为黄绿色、脱色后为无色透明（色号不小于+25 ）

（二）高纯异丁烷（99.6%）

产品指标：

原料：90%

外观：无色透明

异丁烷：≥99.6%

硫：≤5.0mg/g

残留物：≤0.01ml/100ml

酸植：≤0.0001g/g

（以HCI）

联系人：郭厂长　　３９０２９５９

　　　　林处长　　３９８１４５１——８４４４

　　　　　　　　　１３３２１５０９３３５

三、吉林市群鸣耐火材料有限公司技术需求

吉林市群鸣耐火材料有限公司在吉林市龙潭区大口钦镇，是我国优质球粘土的主产区，地质储量近亿吨。

公司以开采、加工球粘土为主，以一、二级原矿土和80--400目粘土粉为主打产品，年生产能力2万吨，年产销量1.2万余吨。并于2000年开始，相继开发了主铁沟烧注料、捣打料、无水及有水炮泥，供应150-2580M3各种高炉耐火材料，以及中间包用永久层浇料、干式捣打料、水口座砖、冲击板、引流剂等，转炉用大面料、喷补料、快速补炉料等。产品常年销往鞍钢、本钢、建龙钢铁集团等多家国有民营大中型钢铁企业。年产值2千余万元，年利税200多万元。

公司占地面积5万余平方米，建筑面积8300平方米，在建面积3000余平方米，其中办公面积1000余平方米。公司拥有员工118人，其中管理人员16人，技术人员2人，下设5个科室，4个车间，并于2003年通过ISO9001质量管理体系认证，拥有独立的进口经营权。

多年来，公司相继赢得市委、市政府，区委、区政府授予的重点保护企业、重点服务企业、民营企业纳税大户、重合同守信誉单位、精神文明先进单位等荣誉称号。

公司主打产品球粘土粉广泛应用于冶金、陶瓷、建材、医药、农业、金属焊材、磨具等多领域的各种产品中，拥有极大的发展空间与深加工潜力。我公司愿与大学研究部门建立联系，寻求冶金材料、建筑材料、耐火材料方向的新项目或专利，以及白粘土开发利用新技术。

联系人：丁经理

联系电话：13331620599
四、吉林省东风化工有限责任公司技术需求

吉林省东风化工有限责任公司位于吉林市龙潭区，是生产经营汽车SMC 件、汽车金属冲压大型覆盖件、汽车三元催化器、汽车塑料油箱、民用爆破器材等多种产品的综合性企业。汽车SMC件、汽车三元催化器民用爆破器材通过了ISO9001、VDA6.1和QS9000质量体系认证。工程设计采用CAD\CAM软件，是“一汽”集团认定的具有同步开发设计能力的供应商之一。是目前国内最大的汽车SMC零部件开发商和供应商。

为此，我公司目前迫切希望与各科研院校合作，特别是在拓宽SMC材料领域的应用及超前技术含量高的树脂类生产、涂料类制造、塑料中空成型制品制造等方面的项目，是我公司的急需。
联系人：朱部长

联系电话：13089463418

五、吉林市凇泰化工有限责任公司技术需求

吉林市凇泰化工有限责任公司的主要产品为工业丁烯醛、有机硅原料单体—甲基氯硅烷。其中工业丁烯醛产量为2.0万吨/年，产品销往山东、江浙地区，主要用于制作食品添加剂—山梨酸及其钾盐，目前国内丁烯醛的产量过剩，产品价格竞争比较激烈，导致本公司的产品滞销，影响了企业的经济效益。因此我们寻求开辟丁烯醛的新用途，即利用此产品生产其它品种，主要有以下几方面的产品：医药中间体、香料、农药等。如果有哪一院校进行过这方面的研究，我们可以与其合作进行市场推广，并实现产业化。
联系人：陈部长

联系电话：13944685386

六、吉林市松达化工有限公司技术需求

松达化工厂房两座，建筑面积3000m2，生产装置两套，生产色酚AS，2羟基3荼甲酸（2:3酸）。年产色酚AS1200吨；2:3酸1000吨。

产品用途：色酚是冰染染料的偶合组分，广泛用作棉纤维、粘胶纤维的染料和印花的打底剂，也可用于制备快色素染料和有机染料、颜料的中间体。

产品质量：

	指标名称
	2:3酸
	色酚AS

	
	
	优级品
	一级品
	合格品

	外观
	黄色结晶体
	白色至米色或微红色均匀粉末

	含量%≥
	98
	98.2
	97.9
	97.5

	2:3酸含量%≤
	——
	0.1
	0.4
	0.5

	碱不溶物含量%≤
	0.5
	0.1
	0.2
	0.4

	干品初熔点℃
	217
	247.2
	246.5
	246

	执行标准
	HG-304-80
	GB1652-94


产品销售：70%国内销售；30%销售日本、欧洲。

虽然公司的产品还处于盈利阶段，但公司仍有危机感，产品品种单一，没有高新科技含量，迟早会被淘汰，鉴于这种想法，公司有意向寻求技术合作。我公司地处吉化股份公司内，有完整而配套的公用工程以及污水处理系统。

公司合作要求：充分利用现有厂房设备，投入不要太大的项目。同时公司寻求富马酸废液回收技术。

联系人：杨经理

联系电话：13904416846

