轻工、纺织

2-ntbc -002
项目名称：玻纤织物立式拉幅定形技术开发
内容说明：目前的玻纤织物表面涂层工艺，存在织物变形，张力不均的现象，严重影响了产量。立式拉幅定形技术开发包括：
    1、立式拉幅装置(包括布边夹持、脱开、防粘、纬向力自动调节)。
    2、拉幅机构与经向牵引机构的同步技术。
    3、经、纬向张力均衡调整，布面网眼平直。
    4、烘箱内温度场的均匀，热能利用率的提高。
    该技术工艺成功开发应用，将可以解决行业共性难题，对网状织物的表面涂层技术的发展具有推动作用，同时可以使企业效益得到明显提高。
拟投资资金（万元）：30

联系企业：江苏九鼎集团股份有限公司  姜  鹄  丁道远  7539040  7529792

2-ntbc -004
项目名称：1、糖果、饼干类包装机：商标图案；光电跟踪、自动控制系统及其速度的提高。
2、使用微波技术烘烤各类食品（如饼干、威化饼干等）
内容说明：1、两种型式：
    ㈠包装机的输纸胶辊由小型步进电机直接驱动与包装机的横封切割刀自动跟踪同步；
    ㈡包装机的输纸辊与横封切割刀之间的传动设计为齿轮差速器跟踪小电机，由微电脑控制，实现自动。
    2、用微波在隧道式烤炉中使饼坯瞬时脱水、上色、烘烤，以达到饼干的工艺要求。
    1、㈠包装速度800—1000粒/分；
    ㈡包装纸跟踪的色标点误差0.5—1mm；
    ㈢跟踪同步在1—5单张内。
    2、㈠使用上温度280°—310°；
       ㈡各点食品表面色泽均匀（温度一致）。
    1、解决上述几个问题后，可实现年销售800~1000台。
      2、获得成功后，可节约能源，保护环境
拟投资资金（万元）：300

联系企业：如皋市食品机械厂  吴  健 0513- 7513268   0513- 7513030
2-ntbc -006

项目名称：卷筒纸可变距双面印胶印机开发
内容说明：纸张印刷面积根据事先认定，可以进行调整，即纸张走纸的速度可调节。
    要求接触资深卷筒纸胶印机结构设计的专家。
对开卷筒纸胶印机，印刷色组为双面，印刷后直接裁切成单张纸，速度：1.5万张/时
    取代单张纸双面印
拟投资资金（万元）：300

联系企业：如皋市中罗印刷机械有限公司  沈祖军   0513-7277577
2-ntbc –011
项目名称：节流阀体（压铸件）主要加工平面无肉眼可见的气孔
内容说明：该压铸件材料为380ASTM B85—84（美国），对应的国内合金代号为YL102，由专业压铸厂批量生产，使用设备为日本东洋250吨卧式冷压室压铸机，该压铸件主要加工平面气孔较多合格率很率。

1、表面平整，光滑，无夹渣等缺陷；2、螺纹孔中气孔不得出现在第一级螺纹上；在全螺纹深度上，不得有两处螺纹上出现气孔；3、主要加工平面无肉眼可见的气孔。

该压铸件为电喷式微型汽车用节流阀体，为合资单位配套，一部分产品供出口，一部分供应国内市场。中国汽车产业正处在高速增长期，因而前景非常广阔。
拟投资资金（万元）：1

联系企业：南通市化油器厂  徐欣华  0513-5545775-8012

2-ntbc –012
项目名称：钻床钻盒的制造与装配的制造与装配
内容说明：1、钻盒中龄轮加工：要求齿轮耐高温、耐冲击、高速运转。

2、钻轴与钻体的加工：要求精度高。

精度高、质量稳定、热处理质量稳定。
拟投资资金（万元）：50-80
联系企业：南通国全木工机械制造有限公司  陈节群   0513-5575672

2-ntbc –018
项目名称：开发超微细南瓜粉：

内容说明：企业占地11000平方米，建筑面积4900平方米，1.5T/小蝗动态冻结生产线一条，1500吨保鲜库，500T冷藏库。拟投开发超微细南瓜粉项目，各种论证研究业已就绪，寻求合作伙伴。
拟投资资金（万元）：140万美元，股份合作
联系企业：南通兴盛食品有限公司  季兴泉  0513-4263688

2-ntbc –021
项目名称：酶法生产米淀粉
内容说明：酶法生产米淀粉技术我公司已撑握了基本生产技术，并批量投入生产，但产品成本较高，缺乏竞争力。米淀粉目前出口到日本等国，同时米果行业崛起，市场前景广阔。
拟投资资金（万元）：150

联系企业：江苏宝宝集团公司  陈连庆  0513-4388888
2-ntbc –026

项目名称：壳聚糖生产技术
内容说明：需壳聚糖生产方法。
拟投资资金（万元）：100

联系企业：南通市得力净化器材厂  严安亮  0513-3568260
