难题招标·技术需求 

一、电子信息、软件

1、PLC载波技术、 Homeplny、基于多载波通信智能小区控制系统

单位名称：湖州求是信息电子制造有限公司

通讯地址：湖州市陵阳路1188号

邮编：313000

联系人：查媛媛

联系电话：0572-2123133

传真：0572-2123133

网址：www.qiushi.net

E-mail：qiushi@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

湖州求是信息电子制造有限公司座落于长江金三角、太湖之滨——湖州高新开发区内，是浙

江大学高新产品的孵化基地，汇集浙大、中科院、归国留学专家等各路科技精英。

多年来，公司坚持求是、求真、开拓、创新、进取、敬业精神，依靠浙江大学信息与通信工

程国家重点学科暨实验室强有力的科技研发力量和学科优势，开发出极具时代色彩的创新产

品，成功地推出国内首创且具有世界先进水平的“一点神”智能家居系列产品。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

PLC载波技术、 Homeplny、基于多载波通信智能小区控制系统

提供资金情况：面议

有效时间：2年

2、玻璃基集成光波导器件的封装

单位名称：浙江南方通信集团股份有限公司

通讯地址：湖州市南浔镇人瑞路1199号邮编：313009

联系人：周海权

联系电话：0572-3031188

传真：0572-3031280

网址：www.sthcomgrp.com

E-mail：zhq2838@163.com

单位简介：

浙江南方通信集团股份有限公司坐落于文化底蕴深厚、人文景色秀丽的杭嘉湖平原中心，江

南名镇——南浔,是一家集通信光缆、光电器件、通信电缆、数据电缆等制造销售为一体的

企业集团。

公司自1993年创建以来，在全体员工的共同努力下，各方面取得了令人瞩目的成就。特别是近几年来，公司致力于建立现代企业制度，通过大力引进人才，努力提高管理和技术创新能力，不断增强企业综合竞争力。目前公司已成为国家级火炬计划重点高新技术企业、浙江省和湖州市重点骨干企业、浙江省文明单位和浙江省诚信示范企业。

公司总资产4亿多元，占地10万平方米。凭着雄厚的科技实力，现代化的管理手段，优越的CIS形象平台，先进的生产设备，良好的员工素质，年产各种型号通信光缆120万芯公里，各种规格通信电缆400万对公里，光电器件40万件，数据电缆20万箱。

公司已通过2000版的ISO9001质量体系认证，产品业已取得国家信息产业部、广电总局、铁道部、国防、电力、石油等部门颁发的进网许可证。其中“南信”牌光缆产品，已荣获“浙

江省名牌产品”称号和国家免检产品证书，产品畅销全国约30个省、市、自治区，深得用户信赖。

目前公司重点生产光通信器件，包括全光纤型分支器件、光纤连接器、光纤CWDM器件等。

所需解决的技术难题、需求技术项目：玻璃基集成光波导器件的封装

该公司已经开发出了以光学玻璃为衬底，利用离子交换工艺制作的1×8、1×16、1×32平面光波导功分器的芯片，将在经过中试后，实现其产业化生产，为此寻求光波导器件的封装技术。

1、解决V形槽工艺和光纤阵列制作工艺，保证光纤阵列和波导芯件之间充分匹配，降低附加损耗。

2、提高耦合率、波导芯片对准之后各通道损耗10分钟之内变化＜0.05dB。

3、用胶工艺同消光技术的开发，保证器件的可靠性，降低器件应力和杂散光。



3、无线车载免提系统

单位名称：湖州科中电子有限公司

通讯地址；湖州市凤凰经济开发区国威路68号

邮编：313000

联系人：丁伟勇

联系电话：0572-2120113

传真：0572-2120114

网址：www.cnkeison.com

E-mail：Kec@cnkeison.com

单位简介：

湖州科中电子有限公司是一家生产、销售光电器件、家用电脑控制器的高新技术企业，公司

成立于1993年，1999年和日方合资。公司拥有适应大规模和高精度生产所需要的波峰焊机、

自动流水线及SMT设备和线路板在线电脑测试仪，年生产能力达到200万套，在同行业中有较强的竞争力。公司开发生产的空调电脑控制器先后荣获国家科委的星火计划实施成果博览会“优秀项目奖”，“99浙江市场优质电子产品”，是湖州市重点科技企业。现公司主要为国内各大家用电器厂生产各类空调电脑控 破鳌⑽拦ㄓ霉旧⒅苯映隹诿拦谋诔鞯?、人体健康称及目前正在刚研发生产的车载免提系统。

公司引进先进的“OEC”管理模式和日清化管理法，并于1999年通过了ISO9002质量体系认证。公司坚持以人为本的经营理念，立足科技创新，创一流技术、一流产品、一流服务为目标，视质量为生命，严守商业信誉。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

无线车载免提系统

现我公司需无线车载免提系统在研发过程的技术难题：

1、可适用于所有类型的移动电话（GSM/CDMA/TDMA）

2、发射功率小，降低手机辐射对人体的伤害

3、采用无线加密技术，实现无线耳机接听方式

4、利用汽车音响接听方式

5、双频选择、抑制噪音、抗干扰性强，保证高品质信号传输，及要求性价比高

提供资金：面议

有效时间：一年

4、氧化锆陶瓷套管的研制

单位名称：西比（湖州）通信技术科技有限公司

通讯地址：湖州市织里工业园区

邮编：313008

联系人：张晓青联系电话：0572-3185626-83

传真：0572-3185627

网址：

E-mail：yfq@cntailun.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：氧化锆陶瓷套管的研制

Zr02陶瓷套管的研制，如何提高Zr02陶瓷基体的韧性和强度；同时降低生产成本，合理控

制Zr02弥散粒子的尺寸和化学性质，减小Zr02颗粒子的分布宽度，从而更好地增加Zr02陶瓷基体的韧性。

提供资金：面议

有效时间：1年

二、机械制造、冶金
1、转炉炉口防粘钢渣喷涂料

单位名称：浙江湖州红鹰企业集团有限公司

通讯地址：湖州市杭长桥北路118号

邮编：313000

联系人：李立群

联系电话：0572-2105851

传真：0572-2105850

E-mail：info@chinahongying.com

单位简介：

浙江湖州红鹰企业集团有限公司位于湖州经济技术开发区内，被认定为省“五个一批”重点

骨干企业、省高新技术企业、省科技术先导型企业、省技术进步优秀企业、省星火示范企业

、省产品质量信得过企业、省管理示范企业，还荣获浙江省名牌产品、省星火一等奖、国家

专利和国家级火炬项目承担者等荣誉称号，98年整个集团通过了ISO9002质量体系认证。

公司主要是以生产定形、不定形耐火材料为主，以相关产业为辅的企业。其中定形产品有：

复合型绝热板、轻质绝热板、镁质绝热板等，不定形产品有：高炉、转炉、电炉、钢包、中

间包喷涂料、捣打料等，另外还有绿色环保树脂、纳米结合剂等化工产品，这些产品不少填

补国内空白，处国内领先水平，产品还得到冶金部的肯定，在全国熔炉会议上推荐应用。故

产品不仅畅销宝钢、上钢五厂、杭钢、韶钢、马钢、南钢、首钢、广钢等国内几十家大中型

钢厂，还远销东南亚、欧洲、北美等十多个国家和地区。

所需解决的技术难题、需求技术项目：转炉炉口防粘钢渣喷涂料

主要研究内容如下：

降低转炉炉口粘钢渣厚度，不与炉口耐火材料及水冷炉圈烧结，容易清理，不用撞击；很好

地保持炉口形状，保证炉口设备安全，减少热停炉时间，降低劳动强度，提高转炉有效作业

率。

该公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、选择高纯电熔镁砂为主原料效果如何、确定适宜的粒度配比。

2、确定超微粉结合剂配比和合理的百分比含量。

3、研制无机复合粘结剂，能否满足环保要求。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日

2、V3112CNC高效精密数控滚齿机研制

单位名称：浙江佳雪微特电机集团有限责任公司

通讯地址：湖州市织里南路87号

邮编：313008

联系人：姚志学

联系电话：0572-3185576

传真：0572-3188140

E-mail：info@chinajiaxue.com

单位简介：

浙江佳雪微电机集团有限公司位于长江三角洲中心太湖之滨的湖州市织里经济开放区。公司现为国家“重点高新技术企业”、“浙江省高新技术企业”、中国“守合同，重信用”企业、浙江省“诚信示范企业”、浙江省“信用AAA级企业”。现有员工200人，其中工程技术人员占职工总数的40%。2003年全员劳动生产力80万元，人均创利税15万元，综合经济效益名列国内同行前茅。

佳雪电机是浙江省的“著名商标”和“名牌产品”。佳雪电机已分别通过了ISO9001-2000认证，CE认证和CCC强制认证。

2003年公司出巨资组建了浙江佳雪数控机床有限公司，经过半年多的研制，Y3112CNC型数控滚齿机已试制成功并投入小批量生产，并可投放市场，接受用户的定货，该项目是公司十五期间新的经济增长点。

所需解决的技术难题、需求技术项目：Y3112CNC高效精密数控滚齿机研制

该公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、机床结构研究。

2、控制系统研究。

3、如何对程序软件进行编制。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日



3、白铜长笛主体管研制

单位名称：湖州盛义铜管工业有限公司

通讯地址：浙江省湖州市八里店镇义山

邮编：313000

联系人：何荣林

联系电话：0572-2560388

传真：0572-2560730

E-mail：Info@sycopper.com

单位简介：

湖州盛义铜管工业有限公司，其前身是湖州市铜管厂，创建于1991年。现总资产超壹仟余万元，现有员工150余名。其中工程师3名；专职技术人员10名。主要的产品有：黄铜系列、青铜系列、白铜系列、镍合金系列等。年生产能力在5000吨以上，产品畅销全国各地。并出口国外，受到用户的一致好评，在市场上有着良好声誉和信誉。

所需解决的技术难题、需求技术项目：白铜长笛主体管研制研究内容：

采用一次性完成冷拔音孔的液压成形工艺技术来制造长笛主体管。

主要技术指标

1、通过内压力的整形作用，部分地消除管坯制造中的偏差，成品的壁厚分布均匀，尺寸精

度高。铜管在成形过程中发生了加工硬化，提高了强度，铜管整体质量得到改善，从而得到

乐器音质水平的提高。

2、采用液压成形工艺技术，所有音孔都可以在液压胀形过程中一次性完成。

提供资金：面议

有效时间：1年



4、40吨立式数控带轮旋压机床研制

单位名称：湖州埭溪振华工贸有限公司

通讯地址：湖州市埭溪镇104国道旁

邮编：313023

联系人：陈新华

联系电话：13906721997

传真：0572-3981419

E-mail：info@zhenghuag.com

单位简介：

湖州埭溪振华工贸有限公司是以生产各种休闲摩托车、各种系列的家用发电机及摩托车燃油

箱、车架、汽车配件、园林工具等产品为主的规模企业。是美国通用电气、美国美瑞公司（

MURRAY）、美国爱德华公司（Atwood Modile Products）、日本三洋电机株式会社（SANYO

），南京金城集团及南山国际股份有限公司等国内外知名公司的配套企业。

各类专用设备400余台套，技术力量雄厚，检测手段完善。各种休闲摩托车年生产能力10万辆，各种家用发电机年生产能力5万台，各种汽车座椅调节器350万套，各种汽车水泵带轮、转向泵带轮、风扇带轮及空调机带轮、割草机带轮等带轮年生产能力为600万只，各种摩托车燃油箱、摩托车车架年生产能力为50万套。产品出口欧美及东南亚等二十多个国家。

公司于2003年10月再次通过ISO9001：2000国际质量体系认证，多年来一直以高品质的产品与一流的服务，取信于用户、承诺于消费者，走共同发展的道路。

所需解决的技术难题、需求技术项目：40吨立式数控带轮旋压机床研制 

研究的主要内容：

采用先进的单螺杆挤出机、篮式模头、真空定型装置与冷却系统及牵引、切割装置，配备德

国技术专为挤出生产线设计的全自动微电脑控制系统，使生产线的控制更加完善，使生产出

的聚乙烯PE燃气管材管件具有优异的物理性能（耐热、耐老化、机械强度高、耐环境应力开裂性、抗蠕变性好，抗腐蚀、无毒不结垢、管壁平滑、输送流量快；使用寿命长、成本低、

材质量轻、方便施工；不需防腐处理，焊接工艺简单；废料可回收再利用）。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、如何解决大负荷下的长期快速旋转。

2、如何解决三个12吨径向工作的钢性强度。

3、如何确保三工位运作时的工作精度。

4、如何解决超深分切轮的反向不同步磨擦问题。

5、如何解决一机多用，能生产各种状态的带轮。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日



5、程控反冲洗型中空超滤装置

单位名称：湖州四通环境科技有限公司

通讯地址：湖州市环渚

邮编：313000

联系人：黄连根

联系电话：0572-2390460

传真：0572-2390463

E-mail：info@chenwater.cn

单位简介：

浙江四通环境工程有限公司（SEE）是一家集二十年水处理技术开发、设备制造及工程承

经验的高新技术企业，现为中国膜工业协会理事单位，拥有总资产约叁仟万元，2003年销售额逾陆仟万元。

“四通”控股有外资企业欧美制水设备有限公司，依靠合资外方欧美科技集团国外先进技术

和信息贸易优势，将世界最先进的膜分离技术和环保概领通过SEE服务于中国市场；公司现已同国外著名反渗透膜制造商美国HYDRANAUTICS（海德能）、DOW（陶氏）化学FILMTEC公司及多级泵专业制造公司美国ITT工业集团、丹麦GRUNDFOS（格兰富），著名仪表及气动控制商丹麦丹佛斯DANFOSS德国宝德BURKERT及瑞士GF等公司建立了良好的长期合作关系，并与国内许多大学、科研机构及行业顾问进行着广泛的合作和交流，确保了公司在技术应用领域始终处于前沿。主要产品已通过省级新产品鉴定并已获得国家创新基金，累计已获得六项高价值应用专利技术；至2003年底，膜法处理用户累计已逾壹仟家，业务范围涉及电力、化工、医药、饮料、电子、钢铁、冶炼等行业。产品除遍及全国各省市外，已分别出口东南亚、中东、非洲等地区国家。

为进一步实现企业战略发展的目标，公司已投资数千万元并落户湖州市经济技术开发区，建

设国内一流的膜法水处理设备制造基地，以满足所需生产制造能力及科研的需要。

所需解决的技术难题、需求技术项目：程控反冲洗型中空超滤装置

研究的主要内容：

应有先进的中空超滤技术取代传统的预处理工艺（含机械过滤器、活性炭过滤器、软化器等

），从而改进整个系统的性能和可靠性，节约成本，提高系统的稳定性。主要依据是HYDRAc

apTM具有独特的均一中空膜和无缺陷的内表面设计，使组件可靠性得到保证，使其对热原物质的去除率超过5log，延长反渗透膜的使用寿命，减少膜的污染，延长膜的清洗周期。项目研究超滤装置在各种水源情况下，最佳操作参数的确定和程控程序的确定。

本公司在试验过程中遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、根据不同产水量，采用立体叠加方式，组装成双侧膜组件可以互相反冲的装置的研究。

2、根据进、出水压差或产水流量变化设置给定值，通过PLC可编程序控制，能否自动地按低压、通量、频度、时间进行反冲洗和加药反冲洗。

提供资金：面议

有效时期：2005年12月30日



6、不烫手不锈钢火盆

单位名称：湖州盛基金属制品有限公司

通讯地址：浙江省湖州市吴兴区八里店工业园

邮编：313000

联系人：张妍

联系电话：0572-2022951

传真：0572-2022951

E-mail：if@lifangedu.com

单位简介：

“湖州立方教育用品有限公司”与“盛基工业（美国）公司”于2003年4月11日共同投资的湖州盛基金属制品有限公司，位于湖州八里店工业园区，经营范围以生产和销售各类金属制品为主。

在各级领导关心和支持下工程进行的相当顺利。2003年7月奠基动工，10月底完成所有的基础设施的建设，11月份开始正式投入试生产，创造了四个月基本投产的高速度。现公司新招员工已达360多人（本地招工达200人以上），其中技术开发、外贸等高级技术人员达40多人。

所需解决的技术难题、需求技术项目：不烫手不锈钢火盆

1、如何在高温下，使火盆表面油漆不易剥落，网罩不易变形，保持其密封性。

2、如何使得表面抗氧化性介质腐蚀，高温下抗渗碳性良好，最大程度的减少热量损失，热

效率达85%及以上。

3、底座与外框之间由空气隔绝热量，产生大气回注，使盆内温度高达650℃时，外壁温度只有30℃，不烫手，安全可靠。

4、采用网罩的防护作用，减少对环境污染。

提供资金：面议

有效时间：1年



7、铝合金轮毂电镀的技术难题

单位名称：湖州泰金实业有限公司

通讯地址：湖州市环渚乡万安

邮编：313000

联系人：朱玉妹

联系电话：0572-3381222

传真：0572-3381188

网址：www.taijinplating.com

E-mail：info@taijingplating.com

单位简介：

该公司始建于1988年10月，经过十几年的发展，现已成为浙江地区规模最大、品种最全、质量最佳的专业工厂，企业占地面积30万平方米，建筑面积18万平方米。拥有镀种：铜、镍、铬、锌、铝合金电镀、锌合金电镀、不锈钢电镀、红古铜、青古铜、仿金、仿银、仿不锈钢电镀以及离子镀等。

该公司是上海市电镀协会会员、浙江电镀协会理事单位，2002年通过湖州市环保审查发证，

2001年通过ISO9001质量体系认证。历年来多次被评为技术创新企业，最近公司的装饰性铬镀钛金和大柱电镀硬铬被评为省级新产品，经有关专家论证鉴定填补省内空白，并列入省级火炬产品。

所需解决的技术难题、需求技术项目：铝合金轮毂电镀的技术难题

铝合金轮毂经电镀等表面处理后，可使铝工件性能得以改善，从而赋予铝制品更大的应用范

围。目前我企业进行铝合金汽车轮毂表面处理，通过三元合金中间层的建立，产品质量得到

提同，但在产品实际生产过程中质量还存在不稳定因素，直接影响了产品质量和企业经济效

益，主要存在的技术问题是：

1、在电镀过程中产品存在局部气泡，有时有气泡轮毂比例高达10%左右。

2、在镀铜、镀镍过程中漏铜、漏镍现象，漏铜率最高达到10%，漏镍率最高达3-5%。

因此企业迫切需对上述技术问题给予解决，希望能得到科研院所和大专院校技术支持。

完成后达到的技术质量指标：

局部气泡率低于3%；漏铜率低于3%；漏镍率低于1%；其他指标符合企业标准要求。

提供资金：10万元

有效时间：一年

 

8、汽车交流发电机磁路优化设计

单位名称：浙江大东吴汽车电机有限公司

通讯地址：浙江省湖州市三里桥路685号

邮编：313000

联系人：谢群英

联系电话：0572-2569608

传真：0572-2569066

网址：http://dj.dadongwu.com

E-mail：dj@dadongwu.com

单位简介：

大东吴汽车电机有限公司是浙江大东吴集团的子公司，公司主要生产汽车发电机及起动机，

是一家拥有自营进出口权的外向科技型企业，产品除配套国内主要汽车生产厂家外，大部分

出口东南亚、澳洲及北美地区。

公司拥有一流的技术和管理人才，其中拥有国内五十铃发电机国产化开发的项目负责人、高

级工程师多名，多年从事汽车电机开发、设计、检测、生产的工程师数十名，公司依托浙江

大东吴研发中心以及和浙江大学、同济大学等科研院校的紧密合作，具有很强的研发能力。

公司拥有一流的生产线，选用高可靠性的电子元器件及零部件，加上完善的OS-9000质量体系的动作，产品质量受到国内外用户的肯定，尤其是自行研制开发的五十铃等带泵发电机的质量水平在国内处于领先。

所需解决的技术难题、需求技术项目：汽车交流发电机磁路优化设计

汽车用交流发电机的磁场由转子上的爪形磁极提供，磁场空间分布较复杂，目前国内尚无厂

家或科研院所对此做过详细的精确的分析和优化设计。希望能通过对国外最先进样机的分析

，找出最佳磁路设计方案，使发电机的小型轻量化指标达到国际先进水平。

提供资金：50万元

有效时间：2005年4月30日



9、电喷式燃油箱研制

单位名称：湖州佳士汽车配件有限公司

通讯地址：湖州市织里镇富民路南路口

邮编：313008

联系人：钱建林

联系电话：0572-3187988

传真：0572-3187988

E-mail：info@chinahongying.com

单位简介：

湖州佳士汽车配件有限公司位于浙江省湖州市织里工业园区318国道旁，总占地面积25000

平方米，总投资达3000万元，公司专业生产各种规格的车用燃油箱，现年生产能力为15万只，主要为东风汽车，跃进汽车，依维柯汽车，金龙客车等配套，生产从40升到300升近40个规格品种的各种燃油箱，其中部分产品被列为军用专供，公司全部产品经国家级安全性能检测合格。

所需解决的技术难题、需求技术项目：电喷式燃油箱研制

主要研究内容如下：

主要研究改变油箱的供油方式，改过去自吸式为计算机模糊性化控制的供油式，保持与发动

机的用油一致性，从而提高节油性和经济性；变原有吸入式或单点电喷为多点电喷式供油，

从而保证发动机燃烧更完全，大大降低排放污染物，实现排放达到欧Ⅱ标准要求，同时结构

复杂程度提高，燃油箱的工艺要求更高。

公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、对油箱结构的改造。对油箱的结构进行改造，以适应各种不同结构、不同车型、不同容

量的配套需要。

2、如何应用新材料。将新材料应用在油箱上，取代传统用镀铅钢板生产油箱，从而避免在

加工过程中由于焊接造成对人体、环境伤害。

3、对现有产品结构进行技术改造，对油箱内有害气体的排放进行有效的控制和收集，从而

实现零排放。

提供资金：面议

有效时间：2004年12月30日



10、大功率、低电压无刷电机的设计研制及其控制电子调速系统

单位名称：湖州太平微特电机有限公司

通讯地址：浙江省湖州市练市经济开发区

邮编：313013

联系人：徐富忠

联系电话：0572-3576643

传真：0572-3576822

网址：www.tp-wt.com

E-mail：tp-wt@tp-wt.com

单位简介：

该公司是专业生产各种微特电机的专业企业，设计、引进了当前先进的生产工艺及技术，欢

迎各界朋友参与共同研制。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

1、大功率、低电压无刷电机的设计研制及其控制电子调速系统。

2、同步电动机技术。

3、低电压、大电流、电机工艺流程改进、控制。

提供资金：面议

有效时间：长期

11、改进不锈钢无缝钢管冷加工牛油石灰润滑工艺

单位名称：浙江久立集团股份有限公司

通讯地址：浙江省湖州市镇西

邮编：313012

联系人：钱念慈

联系电话：0572-7362058

传真：0572-7362399

网址：WWW.JIULI.COM

E-mail:zili@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：改进不锈钢无缝钢管冷加工牛油石灰润滑工艺

主要内容：

主要研制新型环保的不锈钢冷拔润滑剂来代替现有的牛油石灰。改变由于牛油石灰擦除带来

的钢管表面不均匀，人工涂刷不均匀以及涂刷后烘烤造成结硬块，在冷拔时产生压坑拉毛等

缺陷，进一步降低生产成本。

提供资金：面议

有效时间：2004年12月31日



12、不锈钢管冷加工时钢管表面润滑剂（牛油石灰）去除机械

单位名称：浙江久立集团股份有限公司

通讯地址：浙江省湖州市镇西

邮编：313012

联系人：钱念慈

联系电话：0572-7362058

传真：0572-7362399

网址：WWW.JIULI.COM

E-mail：zili@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：不锈钢管冷加工时钢管表面润滑剂（牛油石灰）去除机械

主要是研制一种钢管表面润滑剂—牛油石灰自去除的机械或机器人

提供资金：面议

有效时间：2004年12月31日



13、炼钢熔炉新型耐用型修补材料及相配套的施工机械和设备

单位名称：浙江湖州红鹰企业集团有限公司

通讯地址：浙江湖州西门杭长桥北路118号

邮编：313000

联系人：陈小姐

联系电话：0572-2105851（总机）

传真：0572-2105850

网址：

E-mail:info@chinahongying.com

单位简介

浙江湖州红鹰企业集团有限公司是一个以研发、生产、销售定形、不定形保温、耐火材料为

主，以相关产业为辅的外向型高新技术企业。

集团公司创建于1994年，年生产耐火材料、保温材料8万吨，产值超过2亿元。建有省级企业技术中心。经常有国内外专家来公司考察、技术交流、技术合作和进行工作。企业坚持以科技为先不断创新，以提供优质产品和上乘服务为宗旨。销售网络遍布全国以及东南亚、欧洲、美洲的十多个国家和地区。集团公司属省“五个一批”重点骨干企业、省高新技术企业、省产品质量信得过企业、省技术进步优秀企业、省科技先导型企业、省星火示范企业、省管理示范企业、省三优企业、省文明企业、省首批诚信企业、省农行AAA级资信企业。于1998通过ISO9002质量体系认证，并在2001年通过了ISO9001质量体系（2000版）的换版工作。

所需解决的技术难题、需求技术项目：炼钢熔炉新型耐用型修补材料及相配套的施工机械和设备

使用寿命比目前国际最好水平提高50%-100%。

提供资金：面议

有效时间：一年



14、手动换档轴研制

单位名称：湖州星光机械制造有限公司

通讯地址：湖州市毗山西路8号

邮编：313000

联系人：陈启贤

联系电话：0572-2066219

传真；0572-2810929

网址：

E-mail:Tyx1125@sina.com

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：手动换档轴研制

主要研究内容如下：

别克轿车4T65E用的是自动变速箱，该变速箱的国产化首创了国内生产自动变速箱的先例，

我公司生产的手动换档轴是自动变速箱内的一个零件，独家为SGM公司配套，主要消化美国进口件，替代进口，按照美国牌号SAE1141选择钢厂冶炼，编制工艺，使符合进口件的技术要求。

公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、原材料的选购。

2、工艺方案的设计。

3、样品的试制。

4、样品氮化-氧化-氮化处理。

5、新防腐技术。

提供资金：面议

有效时间：1年



15、JCT齿轮跳动仪

单位名称：湖州欣天精密光学仪器制造有限公司

通讯地址：湖州市田盛街179号

邮编：313000

联系人：徐伟

联系电话：0572-2377755

传真：0572-2377755

网址：

E-mail:Xintian@mail.huptt.zj.cj

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：JCT齿轮跳动仪

研究的主要内容：

运用测量理论和计量学结合实际测量要求和工作环境进行设计；

1、测量要求和工作环境的考察；

2、结构设计；

3、工艺设计；

4、样机的试制。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希望与其它单位共同解决：

1、测量要求和工作环境的考察；结构设计、拿出全套图纸。

2、如何进行结构设计。

3、如何进行工艺设计。

4、样机的试制，及解决在试制过程中遇到的问题。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日



16、汽车尾气净化器及消声器

单位名称：湖州新兴金属热浸有限公司

通讯地址：湖州经济技术开发区双拥路2号

邮编：313000

联系人：黄勇

联系电话：0572-2207228  13857295250

传真：0572-2207580

E-mail:master@xxgm.com

单位简介：

湖州新兴金属热浸有限公司位于南太湖之滨的湖州经济技术开发区内，环境优美，交通便利

。公司现有固定资产3000多万元，占地面积20万平方米，厂房面积1.8万平方米，员工106人，其中工程技术人员30人。

公司是全国最大的热浸镀铝企业之一，也是到目前止全国唯一获得上海大众和上海通用认可

的镀铝产品供应商。近年来公司还引进了10条氩弧焊制管生产线，年生产能力可达φ8-φ101.6各种规格的不锈钢及碳钢镀铝管5000吨，并添置了各种液压机、冲床、数控弯管机，管端成型机等设备，具备了汽车消声器用各种多孔管、弯管、变径管的深加工能力及其它汽车冲压管部件的加工制造能力。

所需解决的技术难题、需求技术项目：汽车尾气净化器及消声器

净化器要求达到欧Ⅲ标准

消声器通过噪声不大于74dB

提供资金：300万元

有效时间：一年



17、适用于高速电机的转子动平衡

单位名称：湖州德宏汽车电器系统有限公司

通讯地址：湖州市经济开发区机电路79号

邮编：313000

联系人：张婷婷

联系电话：0572-2105906

传真：0572-2105906

网址：www.dehong.com.cn

E-mail:qgb@dehong.com.cn

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：适用于高速电机的转子动平衡

传统的动平衡方法效率较低。

高效动平衡：适用于高速电机的转子动平衡，要求达到1g·cm

提供资金：150万元

有效时间：半年



18、研究配置新型冷却剂

单位名称：湖州金利孚刀具有限公司

通讯地址：浙江省湖州市和孚镇

邮编：313017

联系人：李鸣笙

联系电话：0572-3961131

传真：0572-3961103

网址：www.jinlifu.cn

E-mail：info@jinlifu.cn

单位简介：

湖州金利孚刀具有限公司是由和孚刀具有限公司控股与港商的合资企业，地处长江三角洲。

专业生产皮革、园林、橡塑等机械刀片和民用刀具，产品统一注册“双戟”商标。公司已通

过ISO9001：2000认证。

企业曾于八十年代由国务院企业管理指导委员会命名为国家二级企业；九十年代被评为全国

轻工最佳企业；新世纪初由人事部和国家轻工业局共同评为全国轻工系统先进集体。产品曾

荣获省、部优质产品称号。皮革机械刀片由国家专业机构评为A级产品；民用菜刀被列入中国刀剪十大知名品牌。产品销售覆盖全国三十个省、市、自治区，并出口东南亚国家和地区。

所需解决的技术难题、需求技术项目：研究配置新型冷却剂

以替代普通硝盐冷却剂。实现碳素工具钢热处理分级淬火之目的。

技术要求：

1、工件淬火后达到马氏体组织转变，变形小，并能在空冷期间达到夹具整形要求。

2、使用温度160～170℃。

3、不易老化，性能稳定，使用寿命长等特点。

提供资金：3万元

有效时间：1年



19、高速电梯的振源振动及空气流体分析

单位名称：浙江巨人电梯有限公司

通讯地址：湖州市南浔华侨开发区织浔大道88号

邮编：313009

联系人：朱昱

联系电话：0572-3787976

传真：0572-3787939

网址：www.giang-elevator.com

E-mail：giant@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

作为“浙江省高新技术企业”巨人电梯有限公司是一家具有26年专业制造电梯与自动扶梯的知名企业，迄今，已通过法国BVQI认证机构ISO9001、ISO14001第三方国际认证并在同行业中率先获得欧盟CE安全认证。

公司本着“尽心尽职，提供顾客和我们自己都满意的产品与服务”这一经营理念，致力于提

高现代人的居住环境和生活品味。产品结构涵盖自动扶梯、自动人行道、乘客电梯、病床电

梯液压电梯、载货电梯、汽车电梯、观光电梯、住宅电梯、无机房电梯、永磁同步曳引电梯

等十一大系列产品，拥有美国WIEDMANN转塔式多工位冲床、比利时LVD液压剪板机、比利时LVD数控折弯机、日本数控激光切割机和无痕点焊机等高新关键设备。

公司自九十年代起引进德国技术，产品质量稳步提升，销售业绩持续增长，售后服务体系日

趋完善。近几年来，发展了一批如酒泉卫星发射中心、广东大亚湾核电站、北京中南海、上

海外滩奥斯汀大酒店、墨西哥首都机场、北京大学、上海南京路美特斯邦威、上海国亭花苑

等优质客户，产品还批量出口到意大利、以色列以及东南亚、拉丁美洲等国家及地区，“巨

人”被省工商局认定为浙江省著名商标和知名商号，被省政府命名为“浙江省工商企业信用

AAA级守合同重信用单位”。

所需解决的技术难题、需求技术项目：高速电梯的振源振动及空气流体分析

该公司自行开发的4.0m/s高速电梯项目中，对电梯运行效果起到直接影响的两面三刀大因素分析；

1、对高速电梯运行效果有影响的振动及振源分析；

2、电梯轿厢在井道内高速运行过程中的空气流体分析。

提供资金：20万元

有效时间：2004年底



20、电梯设计

单位名称：浙江巨人电梯有限公司

通讯地址：浙江省湖州市南浔区织浔大道

邮编：313009

联系人：杨波

联系电话：0572-3787981

传真：0572-3787939

网址：

E-mail:hr@giantelevator.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：电梯设计

提供资金：视项目情况而定

有效时间：一年



21、高档别墅电梯的装修设计

单位名称：浙江巨人电梯有限公司

通讯地址：湖州市南浔华侨开发区织浔大道88号

邮编：313009

联系人：朱昱

联系电话：0572-3787976

传真：0572-387939

网址：www.giant-elevator.com

E-mail：giant@mail.huptt.zj.cn

所需解决的难题、需求技术项目：

高档别墅电梯的装修设计

    随着国民经济的迅猛增长，人民群众的物质生活需求也随之增高。该公司顺应市场需求

，自行开发别墅乘客电梯项目。为了开发出符合市场需求的别墅电梯，迎合用户的真正需求

，在该项目中需配合开发电梯及厅外的装修设计及相关要求。

提供资金：3万元

有效时间：2004年度



22、机电化一体化项目

单位名称：浙江先登电工器材股份有限公司

通讯地址：湖州市双林镇阳道工业区

邮编：313012

联系人：韩拥军

联系电话：0572-3485578 13957285819

传真：0572-3485600

网址：www.xianden.com

E-mail：xdty@163.net 

所需解决的技术难题、需求技术项目：机电化一体化项目

提供资金：面议

有效时间：一年

23、混凝土输送泵换向零冲击

单位名称：湖州万士乐建筑工程机械有限公司

通讯地址：湖州市南浔镇横街太平桥路1号

邮编：313009

联系人：张国斌

联系电话：0572-3050681

传真：0572-3050246

网址：www.cnWSL.com

E-mail：WSL@cnWSL.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：混凝土输送泵换向零冲击

该公司专业生产混凝土输送泵，产品质量处于国内领先水平，但有用户反映，混凝土泵存在

冲击大、噪音响等缺点。在液压系统换向过程中，系统冲击对液压油泵，附件有着很大的影

响。如何实现换向零冲击，是我公司现阶段所需解决的一个技术难点。

提供资金：20万元

有效时间：6个月



24、解决锡件裂纹等

单位名称：湖州中核苏阀一新铸造有限公司

通讯地址：湖州市善琏镇北兴路189号

邮编：313014

联系人：陆新宏

联系电话：0572-3931206

所需解决的技术难题、需求技术项目：解决锡件裂纹等

1、锡件裂纹

2、阀门铸件通过X射线探伤三级评估要求

提供资金：5万元

有效时间：半年

三、新材料、新能源

1、聚乙烯PE燃气管材管件

单位名称：湖州福莱福建筑装饰材料有限公司

通讯地址：湖州市环渚工业园区

邮编：313000

联系人：顾跃进

联系电话：0572-2383262

传真：0572-2102450

E-mail：forever@for-ever.com.cn

单位简介：

湖州福莱福建筑装饰材料有限公司创办于2000年3月，固定资产3000万元，占地面积50亩，现有职工150人，高、中、初职称技术管理人员45人。公司长期与浙江大学等高等院校建立良好的合作关系，引进国内外先进设备和技术生产的“福莱福”牌无规共聚聚丙烯PP-R给水管材、管件和高密度聚乙烯燃气输送管材、管件全部采用进口管道专用原料生产。努力推行零缺陷和无污染技术工艺。

公司于2001年通过ISO-9001：2000质量管理体系认证，被浙江省工商行政管理局认定为2002年度浙江省工商企业信和AA级“守合同重信用”单位。“福莱福”牌产品，在全国各地销售得到了良好的品牌形象，几年来产品畅销市场，产销业绩突出。现已成为浙北地区塑料管材生产基地。

所需解决的技术难题、需求技术项目：聚乙烯PE燃气管材管件

研究的主要内容：

采用先进的单螺杆挤出机、篮式模头、真空定型装置与冷却系统及牵引、切割装置，配备德

国技术专为挤出生产线设计的全自动微电脑控制系统，使生产线的控制更加完善，使生产出

的聚乙烯PE燃气管材管件具有优异的物理性能（耐热、耐老化、机械强度高、耐环境应力开裂性、抗蠕变性好、抗腐蚀、无毒不结垢、管壁平滑、输送流量快；使用寿命长、成本低、

材质量轻、方便施工；不需防腐处理，焊接工艺简单；废料可回收再利用）。

公司在试验过程中遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、关于原料的塑化性能参数指标的稳定性的研究。

2、聚乙烯管材、管件的长期强度研究。

3、关于管材和管件的连接方法、方式、施工环境等相关问题的探讨。

项目需达到的技术质量指标如下：

1、PE燃气管材在20℃，9.0MPa,100h环境下，不发生韧性破坏；在80℃，4.6MPa,165h时，

不发生脆性破坏；在80℃，4.0MPa,1000h时，不破裂、不渗漏；氧化诱导时间200℃＞20min

；耐应力开裂（80℃，4.0MPa）≥1000h；压缩复原（80℃，4.0MPa）＞170h。

2、PE燃气管件热稳定性200℃＞20min；在短期静液压强度下，管件无破坏焊口无渗漏。提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日



 2、低压无功集中补偿器

单位名称：湖州泰仑电力设备有限公司

通讯地址：湖州市八里店镇王家田村

邮编：313000

联系人：丁建平

联系电话：0572-2569378

传真：0572-2569378

E-mail：yfq@cntailun.com

单位简介：

浙江湖州泰仑电力设备有限公司是按现代企业制度于1995年组建的新型股份制企业，是原国家机械工业部、电力工业部定点生产低压成套开关设备的厂家之一。

公司占地面积60亩，一期建筑面积5910平方米，固定资产2000万元，拥有国际最先进的剪、冲、折、母排成形等数控机床。公司主要产品：变电站综合自动化装置；各类高级型低压配电柜及各种配电箱；PK控制、保护屏；户外交流高压跌落式熔断器，跌落式避雷器；配电变压器绝缘安全护罩；矿用防爆电器；各类电器绝缘件等。

公司重视人才引进，现有各类专业、工程技术人员占全体员工总数的31.3%。

热诚欢迎国内外各界人士与我们携手发展、共展鸿图。

所需解决的技术难题、需求技术项目：低压无功集中补偿器

该产品与国内外同类产品技术性能上更具有短消息模块，能将保护动作等异常情况通过短信

息发送到运行维护人员。采用一体化不锈钢箱体结构，集电网监测，控制与无功补偿，电容

器保护于一体，并通过GPRS短信模块送到地调微机处理中心的数据处理系统，支持地调系统完成实现SCADA功能，实现对整个低压配电线路的监测控制/统计分析，报表输出等综合管理，为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。

提供资金：面议

有效时间：1年

 

3、LED发光材料

单位名称：浙江晶能荧光材料有限公司

通讯地址：湖州市太湖路469号

邮编：313000

联系人：朱宝荣

联系电话：0572-2170934

传真：0572-2171003

网址：www.chinaphosphor.com

E-mail：info@chinaphosphor.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：LED发光材料

1、研发适合蓝光LED（460nm）紫外LED（370nm）激发光源的两类新型发光材料。

2、提供技术总结报告（包括总体方案，技术路线，工艺过程和参数，设备要求，经济分析

）和工艺条件。

提供资金：50万

有效时间：一年



4、新颖无机发光材料技术开发

单位名称：浙江晶能荧光材料有限公司

通讯地址：浙江省湖州市太湖路469号

邮编：313000

联系人：朱宝荣

联系电话：0572-2170934

传真：0572-2171003

单位简介：

该公司自一九七二年建厂专业制造灯用系列荧光粉中国照明协会理事单位，浙江省高新企业

，先后与科研所合作先后成功开发八个国家级新品；完成一个国家级火炬项目。现址湖州开

发区，占20000M2土地，5000 M2厂房，公司员工80人，工程技术员占25%，连年获得较好的经济效益，社会效益。

所需解决的技术难题、需求技术项目：新颖无机发光材料技术开发

新颖无机发光材料包括LED、PDP材料技术开发，产品各项技术指标须达到日本同类产品质量水平。

其他要求：

项目应有可行性报告和相关分析评介数据，最好有样品和法定单位分析报告。

提供资金：50万元

有效时间：一年



5、研发新型PDP发光材料

单位名称：浙江晶能荧光材料有限公司

通讯地址：湖州市太湖路469号

邮编：313000

联系人：朱宝荣

联系电话：0572-2170934

传真：0572-2171003

网址：www.chinaphosphor.com

E-mail：info@chinaphosphor.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：研发新型PDP发光材料

一、PDP发光材料

1、研发以下两类新型PDP发光材料

A、（Sr,Sc）2Al5O12:Ce：吸收470nm蓝光，发射580nm的黄色光；

B、（Sr,Sc）2Al5O12:Cr：吸收470nm蓝光，发射700nm的红色光；

2、提供技术总结报告（包括总体方案，技术路线，工艺过程和参数，设备要求，经济分析）和工艺条件。

提供资金：50万

有效时间：一年



6、红色微晶玻璃灶面板生产

单位名称：湖州岱兴电器制品有限公司

通讯地址：浙江省湖州市经济技术开发区西区里村路55号

邮编：313000

联系人：沈建民

联系电话：0572-2122893

传真：0572-2109134   2122893

网址：http://www.daising.com

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：红色微晶玻璃灶面板生产

岱兴公司通过和科研所的联合合作，于1989年研制开发出平板微晶玻璃灶面板。目前，白色的电磁灶微品面板生产技术已经成熟，并且已形成连续化和大规模产量化生产。

现公司有意发展微品玻璃系列产品。特别是“红色微晶玻璃灶面板生产”项目，需寻求技术技持。所需解决技术难题：一方面，主要是着色（红色）玻璃进行规模化生产时的稳定性；另一方面对红色灶面板如何进行连续性生产。

提供资金：面议

有效时间：2年



7、异型微晶玻璃灶面板生产

单位名称：湖州贷兴电器制品有限公司

通讯地址：浙江省湖州市经济技术开发区西区里村路55号

邮编：313000

联系人：沈建民

联系电话：0572-2122893

传真：0572-2109134  2122893

网址：www.daixing.com

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：异型微晶玻璃灶面板生产

现公司有意发展“异型微晶玻璃灶面板”项目。比如生产浅盘型等不同于平板的异型灶面板

，寻求技术支持，如何保证能对异型权的连续性生产。

提供资金：面议

有效时间：2年



8、稳定汽油挥发

单位名称：湖州梦园汽车摩擦材料有限公司

通讯地址：湖州市织里镇

邮编：313008

联系人：唐丽君

联系电话：0572-322222〓7331893

传真：0572-3222222

网址：www.jin-mengyuan.com

E-mail：miaomiaojun@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：

稳定汽油挥发

1、汽油挥发不稳定，影响产品质量且加大成本，对生产环境有不安全因素。

2、玻璃纤维对人体皮肤有过敏现象，会出现红色刺激发痒现象。

提供资金：面谈

有效时间：二年



9、燃料电池

单位名称：浙江恒基电源有限公司

通讯地址：浙江湖州市练市工业园区

邮编：313013

联系人：施泉兵

联系电话：0572-3952888

传真：3953883

网址：www.chinahj-battery.com

E-mail：hjbattery@sina.com

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：燃料电池

1、燃料电池在电动助力车的应用

a．甲烷代替氢与氧的高效反应。

b．燃料电池的附助供料系统的优化。

2、电动助力车用锂电池的技术完善、提高。

提供资金：面议

有效时间：一年



四、轻工、食品、纺织

1、聚乳酸纤维纱开发

单位名称：浙江中新毛纺织有限公司

通讯地址：湖 菔兄?18国道北侧

邮编：313008

联系人：柏伟斌

联系电话：0572-3186000

传真：0572-3186666

E-mail：Biyoua@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

浙江中新毛纺织有限公司是一家集洗毛、制条、毛条防缩丝光、染色、纺纱、针织为一体的

大型民营企业，隶属浙江珍贝有限公司。

占地面积20万平方米，厂房10万平方米。现有员工1000多人，其中中、高级技术人员56人。

公司引进全套意大利毛条制造设备及CMT/Kroy48头毛条防缩丝光连续生产线；公司现有纺绽2万绽，前纺由日本OKK、意大利圣安得烈、法国N.S.C设备组成，后纺引进意大利SAVIO自动络筒机、倍捻机、瑞士苏拉并线机、捻线机构成，纱线制造能力强，针织引进德国STOLL全自动电脑横机，以及整理设备，成衣品质得到保证。

所需解决的技术难题、需求技术项目：聚乳酸纤维纱开发

主要研究内容如下：

1、原料组成与配比研究；

2、染色工艺研究；

3、纺纱工艺的研究和工艺参数的确定。

该公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、原料的组成和配比情况；染色工艺设计。

2、纺纱工艺设计，确定工艺参数。

3、纺纱试验，产品检测。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日



2、直线型交叉带式高速分拣系统

单位名称：湖州德马物流系统工程有限公司

通讯地址：湖州埭溪上强工业园

邮编：313023

联系人：史红

联系电话：0572-2686008

传真：0572-2686032

E-mail：master@demon.com.cn

单位简介：

中美合资德马物流系统工程有限公司是国内较早涉足物流领域的集咨询、规划设计、系统集

成、设备研发制造、工程安装调试、培训服务科工贸一体的专业化公司，是浙江省高科技

企业。

公司制造基地位于湖州市南郊上强工业园，占地20万平方米，厂房面积3万平方米，拥有各种加工设备169台、套，包括数控半削加工中心、精密钣金加工设备、数据激光切割机、全自动涂装线、冷弯型钢轧机组、全自动重型辊子压弯机、高精度计量检测设备。

公司建有省级物流工程技术中心一个，专业技术人员50多名（其中博士生1名、研究生3名、高级工程师10名）。基地设有产品试验展示中心、推块高速分拣机、塔式分拣机、 揭贫?货架、重力式货架、高速自动立体库、电子标签拣货系统等。

公司与美国、德国、日本等国及国内浙江大学、国家邮政局、上海研究所等专业公司合作开

发了一系列具有世界水平的物流仓储设备和相关技术，掌握了物流领域前沿技术，并在物流

系统工程的设计、设备生产制造、安装调试培训积累了大量的经验。在业内有较高的知名度

和业绩。与时俱进，德马公司建立了高度的信息系统，研究顾客的需求，密切关注最新的技

术动向和市场信息。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

直线型交叉带式高速发拣系统

主要内容：

1、系统的分拣主机。

2、分拣主机上的交叉带小车及动态托挂机构。

3、系统的电控及通讯方式。

提供资金：面议

有效时间：1年



3、先进印染技术

单位名称：浙江美欣达印染集团股份有限公司

通讯地址：浙江省湖州市凤凰路888号

邮编：313000

联系人：周铭梨

联系电话：0572-2118183

传真：0572-2106183

网址：www.mizuda.com

E-mail：zml@mizuda.net

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：先进印染技术

1、生物酶退浆技术；

2、减少纯棉弹力织物的前处理弹力损伤的办法和措施；

3、浅色纯棉织物的冷堆染色技术；

4、纯棉织物染色的均匀轧车压力、预烘及汽蒸对边中色差的影响，如何改进；

5、印花染料的选用、蒸化机对印花固色及稳定性的影响，如何提高其染料的利用率；

6、特软涂料印花技术的研究和开发；

7、印染行业的程序化管理及如何进行一单一结式的生产模式；

8、印染厂的最佳污水处理工艺及如何进行 鬯倩赜谩＊?

提供资金：面议

有效时间：1年





4、纳米高强双壁波纹管的研究

单位名称：浙江振兴阿祥集团有限公司

通讯地址：湖州市织里镇轧村

邮编：313002

联系人：何国强

联系电话：0572-3169885

传真：0572-3169068

E-mail：info@axiang.com

单位简介：

浙江振兴阿祥集团有限公司位于风景旖旎的太湖南岸，辖五家工业企业、二家房地产公司、

一家省级企业技术中心、一家海外公司以及效益农业园区为一体的现代化企业。总资产5亿元，税利超3000万元。公司奉行“追求卓越管理，创造完美形象”的宗旨，严格按照ISO900

2和ISO14001标准实行现代化管理，以先进技术不断开发一流产品。

主要产品有通信电缆、高档铝合金选型、绿色包装材料、工程塑料制品、功能性亚麻纺织品

、建筑应力管桩等。连续二届荣获省级著名商标和名牌产品。列入中国企业联合会和中国企

业家协会会员单位，全国百强民营企业，浙江省“五个一批”重点骨干企业省级文明单位和

省首届诚信示范企业。

所需解决的技术难题、需求技术项目：纳米同强双壁纹管的研究

项目研究主要内容：

工艺配方与成本控制、生产工艺的研究。

该项目拟解决关键问题是通过加入纳米材料，提高双壁小纹管的抗拉强度、抗冲击强度、环

刚度，创新点是纳米技术应用于双壁波纹管生产，使其环刚度达到45KN/以上，比普通双壁

波纹管提高7倍，拉伸强度达12MPa以上，比普通双壁波纹管提高50%。

提供资金：面议

有效时间：1年

 

5、丝羊绒、丝羊毛衫抗皱、防缩技术

单位名称：湖州翔顺工贸有限公司

邮编：313000

联系人：李金祥

联系电话：0572-2361163

传真：0572-2361173

网址：www.chinaxiangshun.com

E-mail：ljx@chinaxiangshun.com

单位简介：

湖州翔顺工贸有限公司是近几年新兴勃起的集丝绸产品研究、开发、生产、经营的企业实体

，坐落在湖州经济技术开区龙溪北路1188号，拥有一支高素质的员工队伍和实力雄厚的技术研发力量。公司的技术合作单位，浙江丝绸科学研究院是全国最大，实力最强的丝绸科研单位。公司现有职工200多人，生产场地5000多平方米。有棱织、针织、横机三条生产流水线，年产高档丝绸服装、服饰20万件/套。产品被浙江省消费者协会评为推荐产品，中国第三届丝绸博览会金奖，中国西湖博览会两项金奖，浙江省省级新产品，浙江省高新技术产品，浙江省优秀科技产品，浙江省“四新”产品等。并被选为APEC行长会议和2001年亚太地区总检察长会议礼品。企业连续6年被湖州市人民政府授予重合同守信用单位，湖州市100家重点私营企业，湖州市科技优胜单位、技术创新企业，浙江省丝绸协会委员单位，浙江省私营企业文明经营单位，浙江省高新技术企业，中国丝绸协会理事单位，全国拟定首批悬挂《高档丝绸》标志企业。

所需解决的技术难题、需求技术项目：丝羊绒、丝羊毛衫抗皱、防缩技术

提供资金：面议

有效时间：2004年12月30日





5、研发中心和合作

单位名称：誉华印染有限公司

通讯地址：浙江省湖州市八里店工业园区

邮编：313028

联系人：朱水根

联系电话：0572-2652808

传真：0572-2652800

网址：http://www.yuhuafz.com.cn

E-mail：hiz@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：建立研发中心和合作

与印染类专业院校建立合作伙伴关系；  建立研发中心或者实验基地；  开发新的印染产品。

提供资金：面议

有效时间：一年



6、抛光辅助剂、聚醋材料改进项目

单位名称：湖州抛光磨料磨具总厂

通讯地址：浙江湖州镇西

邮编： 313012

联系人：周巍

联系电话：0572-3620565〓13567286188

传真：0572-3620026

网址：www.chinahumo.com

E-mail：hmzc@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：抛光辅助剂、聚醋材料等改进项目

提供资金：面议

有效时间：一年





6、双向拉伸聚四氟乙烯薄膜

单位名称：湖州京荣特种纤维染整有限公司

通讯地址：浙江省湖州市双林镇镇西

邮编： 313012

联系人：沈雪萍

联系电话：0572-7362797

传真：0572-3620666

网址：www.stylygroup.com

E-mail：shenxueping@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：双向拉伸聚四氟乙烯薄膜

聚四氟乙烯防水透湿层压织物采用高性能的聚四氟乙烯双向拉伸微孔薄膜，与一般纺织面料

通过专用粘合剂复合层压制而成，其中薄膜具有极强的疏水性，同时又布满孔径小于水滴、

大于水蒸气分子的微孔，因而具有高超的防水性又兼备极佳的透湿性及防风性能，使这种面

料的服装具备“全天候”的性能。

需要解决的关键技术：

1、研制孔径均匀、开孔率高的双向拉伸聚四氟乙烯薄膜。

2、研制适合于各种面料及工艺的专用粘合剂。

3、复合工艺的研究以及制膜、复合专用设备的设计。

提供资金：75万元

有效时间：2004年10月20日



7、解决轨道片造成的勾纱疵点问题

单位名称：湖州通益纺织有限公司

通讯地址：湖州织里珍贝路268号

邮编：313008

联系人：成建新

联系电话：0572-3177898

传真：0572-3177998

单位简介：

   公司前身为创建于1998年的湖州通益经贸有限公司，从商贸起家，经过数年来的努力，

公司已发展成为拥有厂房60000平方米，总资产超1亿，员工1000多人的规模企业，目前拥有

剑杆织机1000多台，开毛机40台，年产各类灯芯绒弹力灯芯绒，弹力府绸，弹力纱卡，小提

花布等2000多万米。年销售收入1亿多。产品远销美国意大利、英国、以色列、非洲等二十

多个国家和地区。

所需解决的技术难题、需求技术项目：解决轨道片造成的勾纱疵点问题

公司现有GA74系列剑杆织机1000多台在织造过程中勾纱疵点时有发生，查其原因属织机上轨道片造成，本厂急需解决轨道片造成的勾纱疵点，或在轨道方面的技术改造。

提供资金：面议

有效时间：年内



8、皮革中六价铬超标问题

单位名称：浙江家业皮革有限公司

通讯地址：湖州市织里经济开放区

邮编：313001

联系人：沈和平

联系电话：0572-3188139

传真：3188999

网址：www.jiayeleather.com

单位简介：

浙江家业皮革有限公司占地200亩，建筑面积50000平方米，固定资产6000万元。主要产品有

猪绒耐水洗绒面服装革、猪绒水先三防服装革、防水绒面服装革、猪绒二层、三层绒面服装

革、纳帕革等一系列优质皮革，丝绸感强，防水、防污。在2001年秋季香港“亚太皮革博览

会”得到了国家皮革协会和意大利专家的好评。产品远销美国，日本、欧洲等国家和地区。

企业已通过ISO9001质量管理体系认证，曾多次荣获省星火技术奖，并被市多家银行评为AAA

级信用企业。

所需解决的技术难题、需求技术项目：皮革中六价铭超标问题

所需难题解决，残留在皮革中的六价铬CL（VI）含量超标（3PPm）内，及六价铬存在于皮革中的原因。

提供资金：面议

有效时间：一年



9、童装产品设计

单位名称：湖州蓝天纺织有限公司

通讯地址：湖州市织里棉布城2幢16号

邮编：313008

联系人：陈明青

联系电话：0572-3198130〓13905728963

传真：0572-3198150

网址：www.LttexTile.com

E-mail：Lantian@texindex.com

单位简介：

湖州蓝天纺织有限公司位于太湖南岸的中国织里棉布城，是集生产、销售、运输和自营进出

口权四位一体的民营企业。公司创建于1995年， 2003年产值8000万元。公司全体员工在总经理陈明青先生的领导下，为实现在2004年年产值1.2亿元、2006年产值2亿元的目标而努力迈进。

湖州蓝天纺织有限公司专业生产“蓝翔牌”各种规格的服装及劳保服装面料，具体分为：防

静电面料、纯棉面料和涤棉面料等三大系列30多个品种。公司以防静电产品作为特色产品。

2003年被浙江省企业协会、省企业联合会单位确认为浙江省首家信用承诺品牌和浙江省优质纺织品，“蓝翔牌”系列面料在2003年被评为中国服装行业优质产品。

2004年，公司继续积极实施品牌战略。公司将依托织里的童装品牌资源和优势，组建湖州哈贝少儿服饰有限公司，在上海、杭州等大城市陆续推出“哈贝”系列少儿服饰。另外为配合“哈贝”系列童装的推出，充分发挥湖州吴兴丰富的人文资源优势，提升湖州蓝天纺织公司的品位，公司和湖州吴兴区委宣传部、区教育局、区文联合作，于5月16日成立了吴兴区哈贝少儿艺术团。

所需解决的技术难题、需求技术项目：童装产品设计

解决童装产品设计问题，愿与有关专业童装设计单位合作。

提供资金：5-10万元

有效时间：一年



10、快速去蛹油，不伤纤维

单位名称：湖州繁华绢纺有限公司

通讯地址：湖州市善琏镇含山

邮编：313014

联系人：庄慈恩

联系电话：0572-3672388

传真：0572-3670156

E-mail：zhce74@mail.hz.zj

所需解决的技术难题、需求技术项目：快速去蛹油，不伤纤维

研制一种化工助剂，具有快速去油作用，在精练高含油的绢纺原料时具有快速去油功效。现

在精练时一般采用纯碱加工业肥皂或工业清洗剂来去油脱胶，但对于含油高的绢纺原料去油

效果不够理想，实际生产中采用腐化法去油，这种工艺的周期长，生产效率低，并且会对环

境有一定影响，因此希望研制一种化工助剂能快速去蛹油，且保证对纤维不产生损伤。

提供资金：50万元

有效时间：一年



11、开发具有抗静电作用的绢纺用柔软剂

单位名称：湖州繁华绢纺有限公司

通讯地址：湖州市善琏镇含山

邮编：313014

联系人：庄慈恩

联系电话：0572-3672388

传真：0572-3670156

E-mail：zhce74@mail.hz.zj

所需解决的技术难题、需求技术项目：开发具有抗静电作用的绢纺用柔软剂

现在市场上出售的柔软剂虽对绢纺原料的圆梳梳折有较大提高，但存在静电问题，对后纺的

加工产生严重影响，虽可通过后期的给湿加以一定弥补，但效果不够理想。如果能开发一种既能明显提高圆梳梳折，同时克服静电问题的柔软剂，将大大提高绢丝产品的质量，同时为企业带来可观的利润。

提供资金：50万元

有效时间：一年

五、化工、生物化工

1、悬浮液沉降法生产低成本超细硅微粉

单位名称：湖州万能硅微粉厂

通讯地址：湖州市西门外九九桥

邮编： 313000

联系人：潘安方

联系电话：0572-2108884

传真：0572-2102450

E-mail：inno@mail.hzwanneng.com

单位简介： 

湖州万能硅微粉厂是一个集研究、开发、生产于一体的综合性企业。

该厂是“全国环氧树脂应用技术学会”团体会员，并于2001年10月荣获中国技术监督局颁发的“全国粉体材料质量过硬放心品牌企业”的证书。现本厂生产300目——2500目各种高、中、低档硅微粉及硅橡胶专用硅微粉，广泛适用于电子、机电、塑料、涂料、橡胶、陶瓷等行业。年销售逐年增长，质量得到全国客户的一致认可，在同行业中具有很强的竞争力。所需解决的技术难题、需求技术项目：悬浮液沉降法生产低成本超细硅微粉

本项目将提供一种工艺简单，生产成本低，环境污染少的物理方法来生产1.0-0.1μm（中位

粒径0.5μm）的超细微粉。

1、二氧化硅铁杂质处理工艺的研究，确定酸浸的浓度、浸渍时间等参数，以使成品硅微粉

中铁含量达标准要求（以Fe2O3计≤0.01%）。

2、沉淀剂的优化选择和沉淀剂添加量确定、沉淀时间等工艺参数的确定。

3、项目整体工艺步骤的合理确定，各阶段精磨时间的确定。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、二氧化硅铁杂质处理工艺的研究，确定酸浸的浓度、浸渍时间等参数。

2、沉淀剂的优化选择和沉淀剂添加量确定、沉淀时间等工艺参数的确定等工作。

3、项目整体工艺步骤的合理确定，各阶段精磨时间的确定等工作。

提供资金：面议

有效时间： 2004年12月30日



2、新型环保型融雪（冰）剂产品开发

单位名称：湖州市华曼化工有限公司

通讯地址：湖州市塘甸永安

邮编： 313001

联系人：陈立中

联系电话：0572-2090018

传真：0572-3380018

E-mail：Heyizon@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：新型环保型融雪（冰）剂产品开发

研究的主要内容：

选择以廉价原料，即以天然矿源轻烧白云石和三废副产醋酸为起始原料。通过对原料的化学

反应及简易精制提纯，研制出符合国际市场产品的技术指标和应用性能的醋酸钙镁（CMA）

产品，来赢得较好的经济效益。

公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、以廉价原料轻烧白云石和三废副产醋酸研究开发CMA融雪剂的探索性试验。

2、直接用三废副产醋酸合成CMA及精制提纯的最佳工艺条件和技术参数的摸索研究。

3、CMA的扩大试验，完善工艺技术条件和技术参数。

提供资金：面议

有效时间： 2005年12月30日



3、除甲醛气味产品

单位名称：湖州华通化轻有限公司

通讯地址：湖州市轻纺路969号

邮编： 313000

联系人：盛新龙

联系电话：0572-2117819

传真：0572-2110048

网址：www.huatongchem.com

E-mail：sales@huatongchem.com

单位名称：

    湖州华通化轻有限公司位于浙江省湖州市高新技术凤凰经济开发区，公司成立于2000年6月，历经多年开拓、创新已发展成为湖州地区规模最大的化工贸易公司，集销售、生产力一体，生产工艺先进，成立的湖州华新建筑装潢材料厂生产的“龙鹰”牌聚醋酸乙烯乳液（龙鹰白乳胶）产品畅销、浙、沪等地区，享有良好的用户信誉。公司的销售产品主要为聚乙烯醇，历年来先后成为上海石化、江维高科、皖维高新、云维集团、兰维集团、福建化纤集团各厂的浙北地区最大销售商，并且为江西化纤化工有限责任公司特命“聚乙烯醇特约经销部”。多年来在全国范围内建立了良好的业务网络，年销售产值达6000万之多，并且以每年30%的速度稳步提升，销售网络辐射至华东三省一市、安徽、河北及全国范围，连续被评为浙江省工商企业信用“AA级守合同重信用单位”，“浙江市场质量无投诉上榜企业”

所需解决的技术难题、需求技术项目： 除甲醛气味产品（三夹板用产品）

提供资金：面洽

有效期间：一年



4、二羟甲基丁酸技术

单位名称：湖州长盛化工有限公司

通讯地址：湖州和孚镇长超沙浦田

邮编： 313017

联系人：朱国平

联系电话：0572-3731476

传真：0572-3731421

网址：www.changshengchem.com

E-mail：info@changshengchem.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：二羟甲基丁酸（DMBA）技术

提供资金：面议

有效时间： 2004年8月前



5、不锈钢酸洗，酸液分离回收技术

单位名称：湖州久立特钢有限公司金整分公司

通讯地址：和孚镇长超沙浦田

邮编： 313017

联系人：朱建荣

联系电话：13905726549

所需解决的技术难题、需求技术项目：不锈钢酸洗，酸液分离回收技术

提供资金：资金有保障提供

有效时间：尽快



6、从植物中提取茄泥醇项目

单位名称：湖州荣凯植物提取有限公司

通讯地址：和孚镇张村村

邮编：313017

联系人：高水荣

联系电话：0572-3509966

传真：0572-3508699

网址：www.hzrk-tea.com

E-mail：SLGL@mailhuptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：从植物中提取茄泥醇项目

从植物中提取茄呢醇项目生产工艺（包括设备选型）检测方法

提供资金：200万元

有效时间：2004.10

备注：公司现有供电、供汽、污水处理等基础设施

7、解决酸洗对作业环境的影响，改无害酸洗

单位名称：浙江久立集团股份有限公司

通讯地址：浙江省湖州市镇西

邮编：313000

联系人：钱念慈

联系电话：0572-7362058

传真：0572-7362399

网址：WWW.JIULI.COM

E-mail:zili@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

所需解决的技术难题、需求技术项目：解决酸洗对作业环境的影响，改无害酸洗

主要内容：

能够研制一种新型的酸洗工艺，来代替企业现有的浓硝酸加氢氟酸工艺，来进一步改善环境

，降低生产成本。

提供资金：面谈

有效时间：2004年12月31日



六、生物、医药〖FK〗〗

1、抗肿瘤药物项目开发

单位名称：浙江大东吴集团红延药业有限公司

通讯地址：浙江省湖州市三里桥路685号

邮编：313000

联系人：吴淑英

联系电话：0572-2569988

传真：0572-256999

网址：yaoye.dadongwu.com 

E-mail：yaoye@dadongwu.com

单位简介：

浙江大东吴集团红延药业有限公司前身为湖州市红延制药厂（隶属73011部队），成立于196

9年，有着30多年的药品制造技术和丰富经验，2003年进行了异地改造和重组，现有职工80

余人，各类专业技术人员30人，在湖东高新技术产业工业园有符合GMP要求的生产厂房1万多

平方米，专门用于药品的生产加工、科研开发、贸易经营。首期投资3000多万元，建有片剂

、胶囊剂、口服溶液剂、外用药溶液剂四条全自动先进生产线。制药机械均选用国内一流的

生产设备，如高速压片机、全自动胶囊充填机、湿法混合制粒机、沸腾干燥机、高效包衣机

、口服液灌封机、开塞露灌装机、平板铝塑包装机、热风收缩包装机等。有高效液相色谱仪

，紫外分光光度计等先进的检验仪器和完善的检测手段。2004年1月经省药品认证中心的严

格验收，顺利通过GMP认证，取得GMP证书。

红延药业现有国家食品药品监督管理局批准生产的药品28个，有年产片剂8亿片，胶囊6亿粒

，口服溶液3000万支，外用药溶液剂1000万支的生产规模和外贸出口加工的生产能力。

所需解决的技术难题、需求技术项目：抗肿瘤药物项目开发

湖州铁线莲，又名金剪刀。含有多种皂甙类成份，其中有19种三萜类，很多三萜皂甙已证明

为药理活性成份，也有葡糖脂，黄酮类化合物生理活性成份等，这些湖州铁线莲的生物液的

化学物质能杀伤癌细胞依赖生存的多种酶，时显地可以抑制癌细胞的生长。有较高地开发高

效、低毒、抗肿瘤药物的价值。

需求技术：

评估湖州铁线莲治疗脑瘤的确切疗效；

在疗效明确的基础上开发湖州铁线莲，获得有效部位，成为符合国家标准的现代化中药新药

。

提供资金：800万元

有效时间：一年





2、对乙酰氨苷酚缓释DC颗粒的研制开发及工业化生产

单位名称：湖州康全药业有限公司

通讯地址：浙江省湖州市旧馆镇北港

邮编：313002

联系人：王建荣

联系电话：0572-3518785

传真：0572-3518785

网址：www.hzkonch.com

E-mail:hspf@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

湖州康全药业有限公司（原湖州市合成药厂）成立于1993年，具有5000吨/年对乙酰氨基酚

、2000吨/年对乙酰氨基酚DC颗粒、150吨/年吲哚美辛、120吨/年氢氯噻嗪和28吨/年酮溶芬

的生产规模，产品90%以上销往国外，2003年实现销售收入1亿多元，创汇1100多万美元，产

品生产规模和技术水平均居国内同行业前列。

公司热忱欢迎国内外同仁光临惠顾，洽谈业务，欢迎以新产品、新技术及资金进行各种形式

的合作，公司将一如既往，遵循“质量第一、信誉至上、真诚服务”的经营宗旨，发挥整体

优势，携手与您共谋发展！

所需解决的技术难题、需求技术项目：对乙酰氨苷酚缓释DC颗粒的研制开发及工业化生产

提供资金：600万元

有效时间：二年



七、农林牧渔

1、淡水鱼调味火锅料的研制

单位名称：湖州中味酿造有限公司

通讯地址：湖州市吴兴区食品工业园区

邮编：313000

联系人：陈卫忠

联系电话：0572-2568977

传真：0572-2568852

网址：http://Zjzhongwei.com

单位简介：

湖州中味酿造有限公司创建于1987年，是一家以生产调味品为主的专业厂家。被评为“国家

农业综合开发多种经营项目单位”、“浙江调味品协会常务理事”、“湖州市重点农业龙头

企业”。企业连续六年被评为浙江省工商企业“重合同、守信用”单位，连续五年被湖州市

商业银行评为信用“AA级”单位。

公司拥有无公害基地3500亩，年产各类调味品1万多吨。2002年公司生产的辣椒酱系列产品

被评为“浙江省无公害绿色农产品”，浙江省农博会优质产品奖，连续三年被评为湖州优质

产品。产品畅销江、浙、沪、皖等全国各大超市、大卖场、便利店及批发市场，远销澳大利

亚、新西兰等国家。

所需解决的技术难题、需求技术项目：淡水鱼调味火锅料的研制

主要研究内容如下：

1、淡水鱼脱腥技术的研究；2、淡水鱼发醇菌种的选择和发酵工艺的研究；食本项目在

将鱼蛋白尽可能转化成氨基酸的同时，要提高鲜度，因此需用不同菌种在不同工艺条件下进

行正交试验，确定菌种和工艺条件。3、淡水鱼调料火锅料各适口配方的研制。4、杀菌

、保鲜新技术的适用性研究和应用。5、淡水鱼调料火锅料最终工艺流程和确定和相关设

备的配套：在其他技术确定的基础上，项目将进行各项技术的整合，以确定火锅调料的最终

工艺流程和相关设备的配置。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、淡水鱼脱腥技术的研究，确定保鲜剂和添加比例。

2、淡水鱼发醇菌种的选择和发酵工艺的研究，淡水鱼调料火锅料各种 士谂浞降难兄啤＊?

3、杀菌、保鲜新技术的适用性研究。

提供资金：面议

有效时间：2005年12月30日

 

2、甲鱼病害无公害防治技术试验

单位名称：东林镇龟鳖养殖协会

通讯地址：湖州市东林镇

邮编：313021

联系人：杨伟良 

联系电话：0572-3330504

传真：0572-3330504

E-mail：Dlnbym15303@sina.com.cn

单位简介：

东林镇的龟鳖养殖业起步于20世纪90年代初期，在1996年全镇的温室养鳖业形成了一定的规

模，到2003年龟鳖养殖业已发展成为东林镇的一项主导产业，并涌现出了东明、东方、东南

、东华四个养殖数量超二百万的专业村。目前，全镇的龟鳖养殖户已发展到了1283户，总温

室面积为54.4万平方米，龟鳖养殖总数为1909万只（其中龟类363万只、中华鳖1546万只）

，预计2003年底至2004年上半年可产商品龟鳖6400吨，产值将近3亿元。

为使东林镇的龟鳖养殖业得到持续、稳定、健康的发展，在原东林养鳖协会（成立于1997年

6月）的基础上，于2000年7月经湖州市农业局、民政局批准成立了——湖州市东林镇龟鳖养

殖协会。目前会员数已发展到了360多名、范围从本镇发展到了周边乡镇和县（区）。

所需解决的技术难题、需求技术项目：甲鱼病害无公害防治技术试验

研究的主要内容：

进行甲鱼病害防治技术试验，能够减少疾病损失、提高甲鱼品质、提高养殖户经济效益。通

过调查摸清甲鱼疾病流行和危害情况，进行综合防病试验，筛选甲鱼疾病无公害治疗药物，

总结出一套甲鱼疾病无公害防治技术。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、对甲鱼疾病流行和危害的研究。

2、如何进行综合防病试验。

3、筛选甲鱼疾病无公害治疗药物。

4、总结甲鱼疾病无公害防治技术。

提供资金：面议

有效时间：2004年12月30日



 3、湖羊饲养管理

单位名称：练市镇农业技术推广服务中心

通讯地址：练市镇能源路北段东侧

邮编：313013

联系人：施明荣

联系电话：0572-3957921

所需解决的技术难题、需求技术项目：湖羊饲养管理

1、建立纯种湖羊繁育场一个，建立档案拉开血缘增大体型。

2、加强饲养管理，提纯复壮。多点推广一母带双羔，提高出栏率。

3、改善饲养条件，推广湖羊高地平养技术，减少疾病发生，节约饲养成本。

提供资金：65万元

有效时间：一年



4、成型农村生活污水净化装置

单位名称：湖州市农村能源办公室

通讯地址：湖州市吉山中路50号

邮编：313000

联系人：沈国强

联系电话：0572-2074637

传真：0572-2074438

E-mail：hz  @eastday.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：成型农村生活污水净化装置

技术要求：

1、无动力型

2、降解能力强，出水后CODor,BoDs指标达到国家排放标准。

3、运行不需耗用添加原料

4、设计合理、结构紧凑，占地面积小。

5、材料选用质轻，抗压强度大，抗老化能力强，使用寿命长（≥50yeor）

6、检修和定期抽排污泥方便。

7、管积范围Vmin2m3——Vmax10m3

提供资金：10万元

有效时间：1年

 

 

5、对已建成的秸秆气化机组在运行中降低焦油含量

单位名称：湖州市农村能源办公室

通讯地址：浙江省湖州市吉山中路50号

邮编：313000

联系人：沈国强

联系电话：0572-2071637

传真：0572-2074448

E-mail：hzsnn@eastday.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：对已建成的秸秆气化机组在运行中降低焦油含量

本地主要消耗的农作物原料为木屑、稻草、谷壳、桑枝。

要求达到指标：焦油含量＜20mg/m3

提供资金：面议

有效时间：1年





6、提取獐宝新技术

单位名称：湖州玫瑰园生态农庄

通讯地址：湖州市妙西镇薄坞村

邮编：313025

联系人：章伟强

联系电话：13905722054

传真：0572-2100192

E-mail：meiguiyuan@hotmail.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：提取獐宝新技术

主要研究内容如下：

传统的提取“獐宝”的方法是采用将幼獐杀死，剖胃取奶块的办法，给獐资源造成很大破坏

。为探索找到一个既能积极保护獐资源，又能使珍贵资源得到合理开发利用的途径，我们拟

将进行幼獐活体手术取“獐宝”的攻关研究，目的就是试验难幼獐活体施以人工剖胃外科手

术，从幼獐胃口获取“獐宝”后进行缝合、护理，使其继续成活，并能正常生长发育，繁衍

后代，达到积极保护和合理开发利用之完美统一。

本公司在试验过程遇到如下技术难题，希望与其它单位共同解决：

（1）獐的胃结构，胃部血管的分布和走向以及所处腹腔内的部位研究。

（2）选择麻醉药品、给药途径、用药剂量。

（3）幼獐胃中获取“獐宝”后的临床观察。

提供资金：面议

有效时间：2004年12月30日





7、淡水鱼酿制营养酱油

单位名称：湖州市老恒和酿造厂

通讯地址：湖州市环渚开发区

邮编：313000

联系人：唐侠清

联系电话：0572-2388881

传真：0572-2388881

所需解决的技术难题、需求技术项目：淡水鱼酿制营养酱油

1、分析生产中危害鱼酿酱油质量的关键点，研究确定预防措施。

2、淡水鱼原料处理与贮藏保鲜技术研究。

3、产业化规模的复合酶水解工艺、多菌种发酵淡水鱼酿酱油工艺、技术参数如何建立。

4、净化空气循环、工人进出卫生消毒（手、脚、工作服）及外部环境合理布局如何设计。



提供资金：面议

有效时间：1年



8、多酶蛋白粉替代鱼粉的龟鳖膨化饲料研制

单位名称：湖州润丰饲料有限公司

通讯地址：东林镇东溪桥

邮编：313021

联系人：王永华

联系电话：0572-3330881

传真：0572-2021887

E-mail:yfq@cntailun.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：多酶蛋白粉替代鱼粉的龟鳖膨化饲料研制

主要研究内容：

1、泔脚前处理设备的研究，特别是泔脚脱水工艺设备的研究。

2、杀菌工艺技术的研究和相关设备的选用。

3、泔水利用进行益生菌产品的研究。

4、菌种的选择和发酵工艺条件的确定。

5、多酶蛋白粉脱水工艺条件确定。

6、多酶蛋白粉替代进口白鱼粉龟鳖饲料配方的确定。

提供资金：面议

有效时间：1年



8、赤眼鳟的资源开发利用研究

单位名称：湖州市锦山鱼种场

通讯地址：吴兴区东林镇

邮编：313021

联系人：沈土山

联系电话：0572-3321127

传真：0572-2041505

E-mail:zjmgq@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：赤眼鳟的资源开发利用研究

1、亲鱼培育技术的研究；

2、人工催产、孵化技术的研究；

3、夏花鱼种培育技术的研究；

4、人工放流增殖的探索。

提供资金：面议

有效时间：1年



9、中华鳖深加工技术

单位名称：湖州市水产协会

通讯地址：湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：劳顺健

联系电话：0572-2066921

传真：0572-2066921

E-mail:LAOSH@ZJ.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：中华鳖深加工技术

湖州市是全国中华鳖养殖高产区，年产6000万只，由于产量高，经济效益下降，急需深加工

技术。

提供资金：5万元

有效时间：一年



10、巴西龟的加工技术

单位名称：湖州市水产协会

通讯地址：湖州市劳苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：劳顺健

联系电话：0572-2066921

传真：0572-2066921

E-mail:LAOSH@zj.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：巴西龟的加工技术

湖州市是巴西龟的重点养殖地区，年生产量达到500万只，目前大量鲜活上市，养殖户经济

效益不高。所以急需加工技术，提高产品的附加值。

提供资金：面议

有效时间：一年



11、油菜新品种的引种

单位名称：湖州市农作物技术推广站

通讯地址：湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：王仪春

联系电话：0572-2074376

传真：0572-2569019

所需解决的技术难题、需求技术项目：油菜新品种的引种

1、达到“双低”的高产油菜新品种（品系）。

2、高含油率（45%以上）油菜新品种（品系）。

3、优质高产油菜杂交新组合。

4、适宜直播机吸的油菜新品种。

提供资金：共同开发

有效时间：2004.10



12、连栋温室黄瓜基质栽培技术

单位名称：农作物技术推广站

通讯地址：湖州市苕溪东路174号农业大厦

邮编：313000

联系人：金永祥

联系电话：0572-2074385

所需解决的技术难题、需求技术项目：连栋温室黄瓜基质栽培技术

连栋温室黄瓜基质栽培技术，要求每公顷年产量达到22.5万公斤，年利润达到15万元。

提供资金：1万元

有效时间：2005年6月底



13、竹笋保鲜剂和成熟的保鲜工艺

单位名称：湖州市林业技术推广站

通讯地址：湖州市环城西路509号

邮编：313000

联系人：朱自建

联系电话：0572-2024805

传真：0572-2024182

E-mail：huzhoufz@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：竹笋保鲜剂和成熟的保鲜工艺

为解决早园笋集中产笋期价格，不易长期保存的问题，需进行保鲜技术研究。

竹笋保鲜剂和成熟的保鲜工艺。

提供资金：5万元

有效时间：2004～2005年



14、对全市有害生物进行调查和物种鉴定

单位名称：湖州市森林植物检疫站

通讯地址：湖州市环城西路509号

邮编：313000

联系人：朱自建

联系电话：0572-2024805

传真：0572-2024182

E-mail：huzhoufz@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：对全市有害生物进行调查和物种鉴定

提供资金：18万元

有效时间：2004年



15、毛竹笋森林食品基地建设方案

单位名称：湖州市林业技术推广站

通讯地址：湖州市环城西路509号

邮编：313000

联系人：朱自建

联系电话：0572-2024805

传真：0572-2024182

E-mail：huzhousfz@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：毛竹笋森林食品基地建设方案

为建设好吴兴区2万亩毛竹笋森林食品基地，要求提供一整套符合森林食品基地建设的技术

方案，并进行指导和技术培训。

提供资金：300万元

有效时间：2004～2006年



16、符合城市绿化需求的彩色树种的引进与栽培技术

单位名称：湖州市林业技术推广站

通讯地址：湖州市环城西路509号

邮编：313000

联系人：朱自建

联系电话：0572-2024805

传真：2024182

E-mail：huzhousfz@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：符合城市绿化需求的彩色树种的引进与栽培技术

提供资金情况：10万元

有效时间：2004～2006年



17、无公害鱼药的开发和生产工艺

单位名称：湖州市太湖鱼药厂

通讯地址：湖州市南浔区菱湖镇河西墩2号

邮编：313018

联系人：吴建荣

联系电话：0572-3945111

E-mail：wwwjjjRRR1967@263.net

单位简介：

湖州市太湖鱼药厂是市水产技术推广站下属的一家企业，位于菱湖镇，占地面积20亩，工人

4名，科技人员3名，已有10年历史，年产值100万元，现有产品：鱼类杀虫剂，水体杀菌剂

，内吸抗菌药物，产品销外江、浙、沪，已形成稳定的销售网络。

所需解决的技术难题、需求技术项目：无公害鱼药的开发和生产工艺

为了造应无公害水产品养殖需要，开发新一代的鱼类杀虫剂、杀菌剂及水质改良剂，应用于

养殖生产。

提供资金：面议

有效时间：一年



18、蔬菜主要病虫害的测报技术

单位名称：湖州市农作物病虫测报站

通讯地址：湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：朱明章、吴其章

联系电话：0572-2074384

传真：0572-2074384

网址：www.hzag.gov.cn

E-mail：hncbz@zjagri.gov.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：蔬菜主要病虫害的测报技术

提供资金：面议

有效时间：一年



19、桑叶的综合开发与利用

单位名称：湖州市经济作物技术推广站

通讯地址：湖州市湖东路30号

邮编：313000

联系人：楼黎静

联系电话：0572-2063883

传真：0572-2068003

单位简介：

湖州市经济作物技术推广站（湖州市蚕业技术推广站），属全民事业单位，具体负责全民桑

、茶、果等经济作物应用技术的指导、培训，新技术、新品种的引进、试验、示范和推广等

。

    该站技术力量雄厚，在职22人中，有研究员1名，高级农艺师4名，农艺师9名。科技成

果累累，已获市级以上科技成果60多项。参与完成的《新一代桑树配套品种农桑系列的育成

与推广》01年获省科技进步奖一等奖，02年荣获国家科技进步奖二等奖。所创的“宝宝”牌

蚕种为建国以来我国首家注册商标蚕种，被评为浙江省著名商标，获“浙江名牌”“中国国

际农博会金奖”等荣誉。

所需解决的技术难题、需求技术项目：桑叶的综合开发与利用

提供资金：面议

有效时间：1年



20、桑园安全农药的筛选

单位名称：湖州市经济作物技术推广站

通讯地址：湖州市湖东路30号

邮编：313000

联系人：楼黎静

联系电话：0572-2063883

传真：0572-2068003

所需解决的技术难题、需求技术项目：桑园安全农药的筛选

提供资金：面议

有效时间：1年



21、育苗人工配制海水的循环重复使用技术

单位名称：湖州市水产苗种协会

通讯地址：湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：沈明峰

联系电话：0572-2066921

传真：2066921

E-mail：snkeheadfish@hotmail

单位简介：

湖州市水产苗种协会成立于2003年6月，现有会员30个，包括南太湖淡水水产种业有限公司

，源泉水产有限公司等，全年生产苗种100亿尾，产值1亿元。

所需解决的技术难题、需求技术项目：育苗人工配制海水的循环重复使用技术

湖州市为内陆地区，罗氏沼虾育苗需要人工配制海水，目前全部为一次性使用，育苗用盐量

居高不下，育苗成本较高，市场竞争力下降，另一方面也造成一定的环境污染。

需求技术：育苗人工配制海水的循环重复使用技术。

提供资金：20万元

有效时间：一年



22、宝石鲈的引进试养，人工苗种繁育技术

单位名称：湖州市水产苗种协会

通讯地址：湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：吴月芳

联系电话：0572-2066921

传真：0572-2066921

E-mail：snakeheadfish@hotmail.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：宝石鲈的引进试养，人工苗种繁育技术

新品种的引进试验

计划近期引进澳大利亚宝石鲈，该鱼已在广东、山东等到地试验养殖，取得良好的效果，目前我市还无引进。

需求技术：

宝石鲈的引进试养，人工苗种繁育技术。

提供资金：5万元

有效时间：一年



23、利用分子标记辅助选育优质抗病毒蚕品种的研究

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：湖州市东门外毗山市农业科学研究院

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

单位简介：

湖州市农科院在原浙江省湖州蚕桑科学研究所和湖州市农业科学研究所的基础上于2004年6

月正式成立。现有在职职工五十余人，高级职称的研究人员6人，还有相当数量中级职称以

上的技术人员。下设办公室、蚕桑科学研究所、农业科学研究所、科研计财科、科技开发科

、良繁中心（附属蚕种场）。全院现有一万多平方米的办公及实验楼，有18公顷优良品种桑

园和试验田地。附属蚕种场拥有6000多平方米的标准蚕室及配套设施，年产新品种蚕种5万

多张供生产推广。

湖州市农科院主要以应用、开发研究为主，承担省、市及有关单位委托的研究及开发任务。

主要从事桑蚕新品种选育，新品种的引进、示范，载桑养蚕新技术，蚕桑生物技术应用等实

用技术的研究；水稻育种、作物栽培技术、新品种的引进筛选及配套栽培技术研究、新农药

引进试验、植保技术等研究。为全市农业生产技术、优良新品种和农产品加工等技术的研究

与应用推广及发展效益农业提供科技支撑，在开展农业科技的对外交流合作，在综合科研中

发挥龙头作用。

所需求解决的技术难题、需求技术项目：利用分子标记辅助选育优质抗病毒蚕品种的研究

    近年来，由于蚕桑生产效益下降，蚕农种桑养蚕的积极性受阻，消毒防病工作马虎，导致我市蚕区血液型脓病时有发生，并且每隔3—4年大面积暴发一次，蚕农损失严重。1998年我市大面积暴发血液型脓病，发病率达到了97.15%，发病损失率达到了15%；2002年至2003年间各蚕区每期都有一部分农户不同程度地发生该病，造成养蚕农户经济损失。因此迫切需要对血液型脓病具有较强抵抗性的实用蚕品种投入到生产中去。需要选育研究的抗病蚕品种的主要经济技术指标：

    1、构建一套寻找家蚕抗性基因分子标记的实用方法；

    2、构建一套利用标记基因，导入家蚕抗病基因的基因导入法；

    3、育成3—5个抗毒病毒的家蚕基础品种

    4、主要经济性状指标符合浙江省家蚕新品种审定标准，并且适合我市秋蚕饲养。对家蚕血液型脓病的抵抗力显著高于现行主要当家蚕品种：以一定量的血液型脓病多角体添食，发病率比秋丰×白玉正反交平均下降20—30%。

提供资金： 30万元

有效时间： 2004年12月

24、家蚕基因工程大规模生产生物活性物质技术体系的研究与应用

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：湖州市东门外毗山市农业科学研究院

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：家蚕基因工程大规模生产生物活性物质技术体系的研究与应用

为了进一步拓展蚕桑资源的综合利用，提高蚕业的经济效益和蚕业的竞争力，应用现代生物

技术，开展以家蚕作为生物反应器，大规模生产转基因生物活性物质这一工程已被广泛应用

。把家蚕杆状病毒表达载体系统发展成生产重组蛋白与生物制药的高新技术产业，其产品质

量、生产成本、投资效益以及安全性等方面已显示其极显著的竞争优势。该院自前年开始进

行该项工作，已取得了一定的成果，但还遇到一些问题，需要解决以下几个技术难题和技术

项目合作。

1、提供具有市场开发应用前景的转基因病毒株供合作研究，以生产多种高科技产品。

2、通过不同的病毒接种量、接种时间、培养温湿度、家蚕营养条件的比较以建立最佳的生

物反应条件。

3、通过目的基础产品的开发，建立一套完整的用家蚕表达基因工程产品的生产技术体系。



提供资金：30万元

有效时间：2004年12月



25、家蚕品种种质资源库的建立与研究开发

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：湖州市东门外毗山市农业科学研究院

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：家蚕品种种质资源库的建立与研究开发

1、提供高抗、优质、高产的家蚕品种、品系的亲本、作为新品种选育研究的基础资源；

2、合作进行家蚕抗血液型脓病品种的选育与研究，以适应本地现行蚕品种的更新换代；

3、协作攻关或共同研发适合热带地区饲养的二化性家蚕新品种。

提供资金：30万元

有效时间：2004年12月



26、特种纤度蚕丝生产技术的研究与开发应用

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：湖州市东门外毗山市农业科学研究院

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：特种纤度蚕丝生产技术的研究与开发应用

蚕丝作为“纤维皇后”已成为人们的一种绿色消费，而特种纤度的蚕丝更是满足了不同层面

的各种需求，如超细纤度蚕丝袜子，粗纤度蚕丝西服等等，同时随着开发潜力的不断挖掘，

特种纤度蚕丝已逐渐为医药、航天、军事等各个领域所广泛利用，为此研究特种纤度蚕丝生

产技术和开发应用特种纤度蚕丝这项工作，意义重大。

所需解决的技术难题和需求技术项目：

1、提供或合作研发能适合农村大规模推广的诱发超细纤度蚕丝的生产技术及蚕品种，并解

决相配套的收、烘、煮、缫等蚕茧加加工工艺和技术。在提高单产的同时着力提高蚕茧的解

舒率和清洁净度，以达到优质高效。

2、提供或合作研发粗纤度蚕丝的蚕品种及生产、加工技术，合作双方以市场化的操作形式

实施粗纤度蚕丝开发应用的产业化。

提供资金：20万元

有效时间：2004年12月



27、蚕业资源新产品的研究与综合开发

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：〖JP2〗湖州市东门外毗山市农业科学研究院〖JP〗

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：

蚕业资源新产品的研究与综合开发

    1、丝胶茧蚕品种的育成和研究开发，利用丝胶蚕茧开发营养食品，保健品和美味菜肴；

    2、将桑叶、桑枝、蚕沙等蚕业资源开发成绿色保健品及药用品和造纸业、木副业等原料； 

    3、以蚕、蛹、蛾为材料，通过加工、深加工，开发应用为科技含量高的食品及医疗保健新产品；

    4、以废茧、废丝等下脚料提炼丝胶、丝素蛋白、制取以提高人体免疫功能的丝肽，推进蚕丝蛋白的二次开发利用。

提供资金：30万元

有效时间：2004年12月



28、太空菜深度加工技术

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：〖JP2〗湖州市东门外毗山市农业科学研究院〖JP〗

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：太空菜深度加工技术

要求解决的技术难题：

寻求太空菜（黄瓜、番茄、甜椒）深度加工技术，通过太空菜的深度开发，以期达到：

1、充分挖掘太空菜的医学美容价值，提炼医学及美容制品原料和添加剂；

2、开发出一种既能保持太空菜原有风味和营养成份，又能被广大居民广泛接受的绿色食品

；

3、加工形成原汁原味的绿色保健太空饮料。

提供资金：5万元

有效时间：2004年12月



29、稻田小龙虾（学名克氏螯虾）防治技术

单位名称：湖州市农业科学研究所

通讯地址：湖州市东门外毗山市农业科学研究院

邮编：313000

联系人：丁农

联系电话：0572-2821603

传真：0572-2821618

电子邮箱：hzsi@mail.huptt.zj.cn

所需解决的技术难题、需求技术项目：稻田小龙虾（学名克氏螯虾）防治技术

小龙虾系外来物种，因适应性强，食性杂，繁殖速度快，近几年在我市水稻种植区大面积发

生。其生活习性喜好挖洞穴居，对稻田田埂及沟渠破坏严重，如不及时予以防治，易泛滥成

灾。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

1、明确其基本生活史及生活习性，为科学防治提供依据。

2、因其发生范围广、分布复杂，不宜进行药剂防治，应探索物理、生物等防治技术。

提供资金：5万元

有效时间：2004年12月





30、养殖场面源污染处理新技术

单位名称：湖州市畜牧兽医站

通讯地址：浙江省湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：徐家林

联系电话：0572-2074418

传真：0572-2071796

单位简介：

湖州市畜牧兽医站是专门从事畜牧业生产技术指导、防疫、检疫、监督管理的事业单位。

所需解决的技术难题、需求技术项目：养殖场面源污染处理新技术

湖州是畜牧业较发达的江南水乡地带，随着畜牧业的发展和环境保护意识的日益增强，处理

收回面源污染成为迫切需求的新技术，要求技术适应于畜牧业养殖场的低成本处理污染。

提供资金：面议

有效时间：一年



31、提高獭兔皮一级品新技术

单位名称：湖州市畜牧兽医站

通讯地址：浙江省湖州市苕溪东路174号

邮编：313000

联系人：徐家林

联系电话：0572-2074418

传真：0572-2071796

所需解决的技术难题、需求技术项目：提高獭兔皮一级品新技术

湖州是畜牧业较发达的地区之一，已经形成较为明显的区域比较优势，如何进一步提高獭兔

皮一级品的比例，对饲养场(户)经济效益影响比较大，除常规的品种、饲料、饲养外，更需

新的提高獭兔皮一级品的新技术。

提供资金：面议

有效时间：一年





32、油菜先进品种与栽种农艺

单位名称：湖州市农机管理站

通讯地址：湖州市环城西路7号

邮编：313000

联系人：杨建平

联系电话：0572-2023139

传真：0572-2033286

E-mail:zjhznj@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：油菜先进品种与栽种农艺

湖州市是长江流域双低油菜主产区之一，油菜生产特别是收获劳动强度大，加之此时正值水稻播种、蚕桑生产大忙季节，劳动力紧张矛盾突出，传统油菜栽种机械收获难度大，急需研究先进品种与栽种农艺的配套。课题通过对品种选育、优化栽培方式、机械化收获等方面进行研究，培育出适合机械化直播、机械收获的、生育期较短、结果集中、成熟一致的低矮双低高产油菜新品种，配合机收，解决油菜生产机械收获难题。

提供资金：10万元

有效时间：2005年6月30日



33、水稻直播栽培机械

单位名称：湖州市农机管理站

通讯地址：湖州市环城西路7号

邮编：313000

联系人：杨建平

联系电话：0572-2023139

传真：0572-2033286

E-mail:zjhznj@163.com

所需解决的技术难题、需求技术项目：水稻直播栽培机构

    水稻直播栽培是水稻生产省工节本、增产增效的有效措施，经多年推广应用，我市直播稻面积大增，但直播栽培手工操作，费工费时，且不利于收获。课题需引进开发价格适中，效率高，直播不伤根、芽，不露籽，播种均匀度高、不缺籽粒、带化肥深施功能的机械。

提供资金：5万元

有效时间：2005年6月30日



八、其它

1、集成膜技术深度处理电镀废水的研究

单位名称：湖州飞英高纯水设备有限公司

通讯地址：湖州市东门二里桥路22号

邮编：313000

联系人：刘寅

联系电话：0572-2090300

传真：0572-2090322

网址：http://www.feiyinmakewater.com

E-mail：info@feiyinmakewater.com

单位简介：

湖州飞英高纯水设备有限公司是生产制造各种水处理设备的专业厂家，58年建厂以来一直是

浙北地区机械设备加工的领头企业。

公司96年1月被吸收为中国膜工业协会会员。97年7月通过浙江省企业标准化，99年1月改制

后成为股份制企业。99年已通过国际互联网及中国对外经贸部网站向国外介绍本公司产品并

出口到中东、南亚、非洲、南美洲等，受到外商的亲睐和好评。在“中国杭州2000西湖博览

会”宣传活动中，被列入“浙江省优秀企业成就奖”，并通过ISO9001：2000质量体系标准

。于2001年成功兼并了我国水处理设备行业中的龙头企业湖州玉泉水处理设备有限公司。20

03年公司被浙江省评为“浙江省重质量、守诚信”示范单位及省“高新技术产业”企业。

所需解决的技术难题、需求技术项目：

集成膜技术深度处理电镀废水的研究

完成集成膜技术深度处理电镀废液工艺的设计、化学药剂的选用及控制、淡水回用的控制、

操作压力的控制点、膜堵塞问题等五项关键技术。

本公司在二级反渗透基础上，与某电镀厂家试验了集成膜技术深度处理电镀废水的研究，试

验过程遇到如下技术难题，希能与其它单位共同解决：

1、集成膜技术深度处理电镀废液的工艺流程。

2、化学药剂的选用及控制。

3、淡水回用的控制。

4、操作压力的控制点。

5、膜堵塞问题。

提供资金：面议

有效时间：1年

〖FL〗〗


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