与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	制造明胶过程中废水的处理

	项目单位名称
	包头东宝乐凯彩感明胶股份公司

	项

目

简

介
	   明胶制造过程中，从提油、浸酸、浸灰，中和水洗煮胶出渣产生大量含油、酸、石灰、蛋白有机物，都流入公司污水处理厂。目前通过环保治理，对部分酸、碱进行了挥手，生产饲料级磷酸氢钙，大大减轻了污水处理厂的负担。但油、有机物的存在使污水的COD、BOD、SS等项目难以达到排放标准。

	需解决的技术、工艺难题
	除去水中的油、有机物，尽量做到回收，使排放的水达到排放标准。

	合作方式
	

	备注
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	提油工序油的回收

	项目单位名称
	包头东宝乐凯彩感明胶股份公司

	项

目

简

介
	    提油工序是明胶制造重要工序，将骨粒中的骨油提取出来，出于食品安全考虑，提油工序由苯改成热水，油的得率从15吨骨粒得1吨骨油下降到120吨骨粒得1吨骨油，使骨油大量残留在骨粒和水中，经济效益和原料质量受到很大影响。

	需解决的技术、工艺难题
	1、用水做提油溶剂已成为本行业的通行做法，但油与水的相容性比有机溶剂与油的相容性差得多，造成骨粒中残油含量较高。

2、提油用水溶解排放的油难以挥手，排放到污水处理厂，造成排放难以达标。

3.采用新工艺，在用水做提油溶剂的前提下，降低骨粒中残油的含量

	合作方式
	

	备注
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	骨粒新鲜程度的检测方法

	项目单位名称
	包头东宝乐凯彩感明胶股份公司

	项

目

简

介
	    骨料是生产明胶（骨质明胶）的主要原料，其质量的好坏（新鲜程度）直接决定明胶的质量和产量。长期以来没有一种科学、简便的检测方法，难以判定其优劣程度。

	需解决的技术、工艺难题
	提供一种科学、简便的检测方法，能够判定骨料的新鲜程度。

	合作方式
	

	备注
	


与清华大学合作项目表

	合作项目名称
	糖蜜酒精生产废水的综合治理

	项目单位名称
	包头华资实业股份有限公司

	项

目

简

介
	 我公司酒精废醪液治理，曾与2000年开始实施，同年12月土建竣工，本项目采用生化处理治理废水，但未达到废水排放标准，并且，在治理过程中，由废气产生。原废水浓度COD高达8—9万

、mg/kg，且色度较深。

	需解决的技术、工艺难题
	1、在生化处理过程中，不产生臭气（主要是SO2、H2S、NO化合物）。

2、使废水达标排放，COD≤200 mg/kg的色度达标。
3、充分利用活性污泥，不外排产生二次污染。


	合作方式
	技术依托；技术合作或其他方式

	备注
	


