2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编                           

                                                               化工

液体稳定剂钡镉锌、钡锌生产技术
企业名称：桐乡市化工有限公司
主要内容和技术经济指标： 液体稳定剂钡镉锌、钡锌生产技术。
1、稳定性不够，
2、辊面析出，
3、存放时间短，要沉淀                                                                                  

拟提供资金：  50    万元                                         

企业简介：桐乡市化工有限公司始建于六十年代，目前已改组为桐乡市化工有限责任公司。一直从事塑料助剂的研究与生产。历史悠久，经验丰富，技术先进，质量可靠，服务周到。 
　　本公司地理位置优越，地处杭嘉湖平原，紧邻上海、杭州、苏州等大中型城市。320国道穿城而过，与沪杭甬高速公路紧密相连，交通极为方便。 
　　本公司拥有先进的生产设备与测试仪器，对原材料和生产过程及成品进行严格的检测与控制，不断完善质量保证体系，保证"梧桐牌"系列产品的稳定、可靠。在同行业中处于领先水平。
　　本公司广泛吸收经验丰富的科技、管理人才，具有完整的实验设备，根据市场需要，积极开发高品质的塑料助剂，努力为用户做技术服务。至今已开发出环氧类、耐寒类、耐热类、热稳定剂类四大系列十二个品种的塑料助剂。覆盖全国市场，在华东地区占主导地位。　　                                      

通讯地址：桐乡市经济开发区                                       

邮编：  314302       

联系人：黄成伟          

联系电话：  0573-8113951        

传真：0573-8113951             

E-mail： thg@hi2000.com          

水性家具装饰涂料
企业名称：浙江天女集团制漆有限公司
主要内容和技术经济指标： 开发生产不含挥发性有机溶剂的环保型水性家具装饰涂料，解决漆膜光泽低，丰满度和柔韧性差等技术难题，并降低产品生产成本。产品主要技术经济指标：不挥发物≥40%，表干≤4h，实干≤24h，烘干（120±2）℃≤1h，光泽≥95%，划格试验1级，硬度H，耐水性48h无变化，耐醇性4h漆膜无异常变化
拟提供资金： 面谈   万元                                         

企业简介：浙江天女集团制漆公司是全国500家最大化工企业、全国50家重点骨干油漆生产企业、全国十大油漆厂和浙江省最大的油漆生产企业之一，以及浙江省“五个一批”重点骨干企业中的名牌产品生产企业。
　　公司具有二十多年的油漆、涂料生产经验，拥有国内外先进的生产设备和完善的检测手段，采用先进的工艺技术和优质原料，生产聚氨酯漆、聚酯漆、 丙烯酸漆、环保型内外墙乳胶漆、 油性外墙涂料、 汽车漆、自干锤纹漆、氨基漆、 环氧酯漆、 醇酸漆、 酚醛漆、油脂漆和辅助材料等11 个大类 600多个花色品种的天女牌油漆 , 品种繁多, 规格齐全 , 品质保证, 价格合理。目前, 产品已销往华东地区和全国其它十多个省市。
　　公司以“企业上规模, 管理上水平 ,产品上档次”为发展目标,不断进行技术创新,开发生产名、优、特、新产品， 历年来， 已有 12 项新产品通过国家级和省级鉴定，其中水性丙烯酸内外墙乳胶漆被中国环境标志认证委员会授予“绿色环保产品”称号。公司建立完善质量保证体系，稳定和提高产品实物质量，已通过ISO 9OO2质量体系认证。
　　天女牌油漆曾有7项产品获得省优、部优称号，并被省政府命名为浙江名牌产品。1994年以来,天女牌商标连续三次被认定为浙江省著名商标                                                   

通讯地址：凤鸣街道永兴路1号                                      

邮编: 314303   

联系人：王炳华         

联系电话：0573-8361737         

传真:0573-8361737         

E-mail：tn77@mail.jxptt.zj.cn    

耐高温中心胶
企业名称：嘉善斯贝克电子有限公司
主要内容和技术经济指标：耐高温中心胶，用于扬声器制造上。主要技术指标：1、经该中心胶胶粘后的扬声器能随350度以上的温度并连续工作100小时。2、能抗冲击，耐高频次震动。3、黏度达到25000mpa.s以上。4、在常温20度状态下，固化时间不超过30分钟。5、PH值大于7。6、最好单组份。7、适用于纸与纸、纸与棉布的黏结。8、环保型或低毒。9、成本价低于现在的AB中心胶                                                                                                  

拟提供资金：  200     万元                                         

企业简介：斯贝克电子有限公司的产品是以高档为主汽车音箱、家庭音箱、扬声器及其配件。产品的设计都是针对目前国际的流行趋势及客户的设计期望而定，故而开发出的产品均出现供不应求的情况，并在市场上占有较大的份额。2001年公司开发的US-510A（5+1）家庭影院系列获省级优秀项目奖，另有扬声器多节高等数项公司发明技术更是获得了国家专利。今后，企业奖继续保持针对国际流行趋势的设计思路，加大开发产品的力度，准备开发出：低音炮（带功放）、家庭影院系列等产品。2002年，该公司被评为市级高科技术企业。                                                                                                    

通讯地址：浙江省嘉善县惠民经济开发区                                       

邮编：314102       

联系人：张健松     

联系电话：0573-4645866       

传真：0573-4645866      

E-mail：human-resourle@speaker.fait.lory 
联合开发金属板自粘保护膜
企业名称：海宁市中大塑业有限公司

主要内容和技术经济指标：1、保护膜不需涂胶
2、用于金属表面不出现胶转移现象
3、有较好的印刷性能
4、生产成本不高于现在涂胶保护膜
5、保护膜与金属表面剥离强度与现在普遍涂胶保护膜相当
6、产品填补国内空白

拟提供资金：   面谈    万元                                         

企业简介：海宁市中大塑业有限公司是塑料专用薄膜专业生产厂家，主要产品为高分子粘结膜、电缆膜。企业现有职工为25人，2001年实现销售收入2184万元，利税334万元，人均创产值87万元。2002年已被浙江省科技厅认定为省高新技术企业。                                                                                                 

通讯地址：谈桥工业园区                                      

邮编：314417  

联系人：顾建中        

联系电话：0573-7812888        

传真：0573-781116      

E-mail：zdsy@mail.jxptt.zj.cn
叶绿素下脚料的开发应用
企业名称：海宁凤鸣叶绿素有限公司

主要内容和技术经济指标：我公司从植物绿叶中提取天然叶绿素经过熟知工艺提取叶绿素后，植物叶绿素中富含其他的生物有效成分未能加以充分利用，而作为叶绿素下脚料废弃。其中富含天然类胡萝卜素、植物醇及天然生长激素。现需对其进行深度开发利用，以提高综合效益。                                                                                                    

拟提供资金：    面谈   万元                                         

企业简介：本公司创办于1976年，是集科研、生产、贸易于一体的高新技术企业。公司拥有现代化的生产设备和检测仪器，技术力量雄厚，拥有自营出口权。公司专业生产各种天然色素、食品添加剂及医药化工产品。主要产品为叶绿素和叶黄素系列产品、栀子黄色素、天然植物醇、氯化血红素等。该类产品可广泛应用于食品、饮料、日用化工和医药行业。                                                                                        

通讯地址：浙江省海宁市周王庙镇油车西路198号                                      

邮编：314407      

联系人：陈宏宇        

联系电话：0573-7533318          

传真：0573-7533948             

E-mail：sfm@mail.jxptt.zj.cn    

铖烯加氢技术难题
企业名称：嘉兴香料厂
主要内容和技术经济指标：开发新产品二氢月桂烯时遇到催化剂制取的技术难题。提高催化剂的稳定性、选择性、使用寿命碰到了技术难关，如何加强催化效果降低生产成本，是我们急需解决的技术难题。                                                                                                    

拟提供资金：    10   万元                                         

企业简介：嘉兴香料厂注册资金530万元人民币,厂址位于新丰镇工业园区,是股份合作制企业.厂区面积占地面积45亩,拥有总资产2429万元,职工58人.主要生产天然樟脑粉、黄樟油、桉叶油、芳樟醇、山苍子油、二氢月桂烯等产品，产品80%以上出口国外，远销香港、日本、美国等国，是市级出口创汇先进企业和市级民营科技企业。                                                  

通讯地址：嘉兴市新丰镇环镇北路                                      

邮编：314005  

联系人：胡金环        

联系电话：0573-3022316        

传真：0573-3025822          

E-mail：Taxifcxp@yahoo.com.cn
扬声器用粘合剂 
企业名称：嘉善中嘉化工有限公司
主要内容和技术经济指标：1、研制的新型粘合剂，其粘结强度与白乳胶相当。2、通过催化和（或）加热的方法使用这种粘合剂比使用白乳胶时的干燥时间短（由过去放置一夜缩短到小于半小时），3、其生产成本为3000-5000元/吨，4、新型的扬声器用粘合剂是以水性介质为主的粘合剂。                                                 

拟提供资金：面议       万元                                         

企业简介：嘉善中嘉化工有限公司开发的木业用环保脲醛胶具有成本低，使用方便，甲醛释放量低的优点，经多家木业企业近半年的使用，取得了较好的经济和环保效益。公司准备逐步扩大市场占有率，达到5万吨/年的规模，同时开发生产多用途毓环保型脲醛胶。2002年被认定为嘉兴市民营科技企业.                                                                                                  

通讯地址：浙江省嘉善县惠民镇                                     

邮编: 314112  

联系人：周四龙         

联系电话：0573-4644342       

传真：0573-4644342       

E-mail：mei@jiashan.com
需解决石油树脂车间和丁内酯车间的生产设备闲置问题 
企业名称：海盐乳胶涂料厂 
主要内容和技术经济指标：我厂石油树脂车间和丁内酯车间，由于市场因素，现均停产。车间内拥有年处理原油5000吨生产装置一套；年生产r-丁内酯500吨，200吨装置各一套，竭诚欢迎利用现有设备，开发产品。                                                                                                    

拟提供资金：  40     万元                                         

企业简介：海盐六里涂料厂位于浙江省省级风景区南北湖旁，地理位置优越，交通方便，距离南北湖4公里、杭州80公里、上海165公里，于一九九四年九月建成投产，是一家专业生产白胶的企业，年生产量达3000吨。发展至今，依托品牌和上海的技术优势，以及上海石化的优质原料，生产优质春风牌系列白胶。包括聚醋酸乙烯乳液（白乳胶），万能白胶和防水快干白胶。在白乳胶行业中领先一步                                                                                                   

通讯地址：浙江省海盐县澉浦镇六里集镇                                         

邮编：314301        

联系人：钟斌良          

联系电话：0573-6561726          

传真：0573-6561726              

E-mail：chunsun@mail.jxptt.zj.cn      

脂肪酸加氢催化剂开发
企业名称：盐精细化工有限公司
主要内容和技术经济指标：脂肪酸加氢催化剂开发技术 用废弃的动、植物油脂经水解，蒸馏可生产出混合脂肪酸通过加氢使不饱和脂肪酸变成饱和脂肪酸，然后制成商品硬脂酸。全国每年耗用硬脂酸约20万吨。国产硬脂酸因用工业油脂（主要进口工业棕榈油）为原料，成本高，无法与进口硬脂酸竞争。因此，国内市场上基本上都是印尼、马来西亚的货，而用废油脂生产硬脂酸是有着十分诱人的前景。生产工艺已成熟，关键是因催化剂价格偏高，使加氢费用超过1200元/吨脂肪酸。导致硬脂酸成本高，无法与进口货竞争，制约了该行业发展。目前，脂肪酸加氢催化剂都从荷兰进口，每吨价格在85000元以上，每吨脂肪酸加氢催化剂的耗用量在0.5—0.9%。为了解决该难题，本公司计划投资200万元立项研究，生产廉价，高效催化剂，有关经济技术指标如下：催化剂成本价<3万元/吨，催化剂用量<0.7%，加氢后脂肪酸碘价<=6。                                                                                 

拟提供资金：100       万元                                         

企业简介：脂肪酸加氢催化剂开发技术 用废弃的动、植物油脂经水解，蒸馏可生产出混合脂肪酸通过加氢使不饱和脂肪酸变成饱和脂肪酸，然后制成商品硬脂酸。全国每年耗用硬脂酸约20万吨。国产硬脂酸因用工业油脂（主要进口工业棕榈油）为原料，成本高，无法与进口硬脂酸竞争。因此，国内市场上基本上都是印尼、马来西亚的货，而用废油脂生产硬脂酸是有着十分诱人的前景。生产工艺已成熟，关键是因催化剂价格偏高，使加氢费用超过1200元/吨脂肪酸。导致硬脂酸成本高，无法与进口货竞争，制约了该行业发展。目前，脂肪酸加氢催化剂都从荷兰进口，每吨价格在85000元以上，每吨脂肪酸加氢催化剂的耗用量在0.5—0.9%。为了解决该难题，本公司计划投资200万元立项研究，生产廉价，高效催化剂，有关经济技术指标如下：催化剂成本价<3万元/吨，催化剂用量<0.7%，加氢后脂肪酸碘价<=6。                                      

通讯地址：浙江省海盐县通元镇岳庙东路                                        

邮编：314306         

联系人：方海明          

联系电话：0573-6611193           

传真：0573-6611193            

E-mail：mailto:jxhg@mail.jxptt.zj.cn    
10%精恶唑禾草灵和苄磺隆制剂配方研究  
企业名称：浙江平湖农药厂
主要内容和技术经济指标：1、精恶唑禾草灵和苄磺降化学稳定剂的和筛选。
2、精恶唑禾草灵和苄磺隆配方最佳配比及拟开发剂型。
3、精恶唑禾草灵和苄磺隆制剂对水稻安全性。
4、精恶唑禾草灵和苄磺隆制剂生产工艺。                                                                                                     

拟提供资金：  面议     万元                                         

企业简介： 浙江平湖农药厂是一家由国有企业转制的股份制企业。主要从事农药的开发、生产、出口加工等。近年来，企业在产品研发上十分重视与科研院所及农业技术部门的合作。先后研制开发了除草、杀虫、杀菌生产调节等四大系列二十多只农药新产品。企业现为平湖市和嘉兴市高新技术企业。企业真诚希望与有关科研单位进一步加强合作，开发高效、绿色新农药，满足农业生产需求。                                                   

通讯地址：平湖经济开发 区                                        

邮编：314200          

联系人：陆雪荣            

联系电话：0573-5110104           

传真：0573-5110104              

E-mail：mailto:acicpn@mail.jxptt.zj.cn
 6-硝基苯甲酸硝化段反应 
企业名称：海盐天源科技贸易有限公司
主要内容和技术经济指标： 6-硝基苯甲酸硝化段反应转化率一直在90%左右，达不到95%以上，使产品成本居高不下。 

拟提供资金：   50    万元                                         

企业简介：
海盐天源科技贸易有限公司前身是嘉兴市天源化工厂，于2000年1月转制而立，属嘉兴市科技型民营企业。公司注册资金150万元，注册类型为有限责任公司。
    公司总占地面积70000余平方米，建筑面积5000平方米，拥有生产车间三个，各类辅助设施齐全。公司现有员工120人，平均年龄30岁，其中中层以上管理人员12人，大专以上学历人员15人。公司总经理朱雪标，中国人民大学研究生毕业，在他的主持下，公司与中国药科大学建立了长期的合作关系，中国药科大学医药化工中试基地亦已成功地组建在本公司。
    公司成立以来，依托中国药科大学的科研力量，已先后成功开发出了在国际精细化工市场较具代表性的含氟芳香烃类的医药农药中间体，如：2，3，4，5，-四氟苯甲酸、 2，4，5-三氟苯甲酸、 2，6-二氟苯甲酰胺等；以及氟喹喏酮类抗生素，如：司帕沙星、加替沙星，为企业走可持续发展之路奠定了基础。目前，公司已导入ISO9001质量管理体系。
    根据企业现状及市场发展的需求，企业以含氟系列产品为主，不断加强科技投入，引进各类科技人才，加大新产品的开发力度，逐步扩大新产品的市场份额。为了适应中国加入WTO的形式，企业将尽快通过ISO9002体系认证。到2005年，公司争取产值超亿元，利税超过2500万元。                                               
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