2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编                           

                                                            机械五金

新型轴承技术
企业名称：海宁金润集团有限公司

主要内容和技术经济指标：
1、汽车空调离合器双列角接触球轴承

汽车空调压缩机一般安装在汽车发动机旁边，大多靠电磁离合器皮带轮与发动机相连，电磁离合器轴承的环境温度在-30℃～130℃范围内，对轴承的精度要求较高。

　　1、在-30℃～130℃温度范围内无漏脂

　　2、极限转速：1000rpm

　　3、与汽车空调器同寿命

如何实现汽车空调电磁离合器双列角接触轴承上述参数，和怎样提高此轴承的合格率，是企业需要解决的难点。

2、不锈钢轴承毛坯的锻造

随着免维护技术的广泛普及应用，不锈钢轴承在食品机械、日用机械及各种耐腐蚀领域获得了越来越广泛的应用。

　　不锈钢轴承毛坯的锻造技术要求：

　　1、不允许产生裂纹

　　2、不允许产生网状碳化物和粗大的网状碳化物组织

　　3、不允许产生孪晶组织

4、要有正常的锻造组织，应为细晶粒的马氏体、奥氏体和一、二次碳化物组成，要实现锻造毛坯合格率98%以上。

3、膨胀补偿深沟球轴承

为防止轴承外圈在高温和高转速的工况条件下打滑、膨胀补偿圈起着至关重要的作用。因此要对膨胀补偿圈的材料及膨胀系数进行分析研究，确定合理的材料配方。保证当轴承在承受60N/CM气体压力，转速13000rpm及高温条件下外圈与壳体不打滑                                                 

拟提供资金：70    万元
企业简介：公司拥有从套圈锻造到轴承成品堪称国内一流的专业生产、检测设备，从原材料选用、锻造、切削加工、热处理到轴承成品的整个工艺流程均以ISO9002组织生产。集高性能、低成本于一体的JR轴承已广泛应用于国内外汽车、摩托车、家用电器、精密电机及工农业机械等产品中。 

通讯地址：海宁金润集团有限公司                                        

邮编： 314409        

联系人：刘宇            

联系电话：0573-7566226         

传真：0573-7566791             
E-mail：zjjr@mail.jxptt.zj.cn  

优质高精度冷轧带钢生产设备
企业名称：平湖飞钟冷轧带钢有限公司
主要内容和技术经济指标：
目前企业在生产过程中需购可逆式多辊冷轧机，同时寻求带刚轧制精度技术。                                                                              

拟提供资金：120万元
企业简介：                                                  

      本公司座落在上海经济区境内，地理位置十分优越。公司创建于一九八五年，专业生产优质高碳钢，是浙江省唯一生产织针钢厂家。目前已拥有资产700万元，其中生产用的专门设备有：一条龙酸洗、90型冷轧机4台、制针料精轧机6台、国内先进的强对流退火炉3座以及与之相配套的金工设备。年生产优质冷轧带钢3000吨，其中织针专用带钢1500吨，创年工业产值1600万元。公司始终以科技争先，质量求胜为宗旨。织针专用带钢选择宝钢、上钢五厂生产的优质高碳钢为原料，产品质量逐年稳定提高，品种规格不断翻新，产品能广泛适用于纺织器材、医疗器械。轻工、文教等行业。产品远销江浙沪及全国各地。"飞钟"商标冷轧带钢名声远扬。　　                                            

通讯地址：浙江平湖市钟埭镇新丰村                              

邮编：314213
联系人：李木琦
联系电话：0573-5980065
传真：0573-5980065
E-mail：feizhong@f7168.com

专用真空TiN溅射炉的制造
企业名称：海盐永固工模具有限公司
主要内容和技术经济指标：寻求专用真空TiN溅射炉的制造技术。                                                                               

拟提供资金：10 万元
企业简介：海盐永固工具有限责任公司（海盐猛士集团）专业生产各类标准生产用工模具及螺纹工具和高速自动搓丝机、铣尾机等标准专用机械。 本公司占地20000平方米，拥有各种专用及通用设备185台。其中数控设备35台，真空及可控气氛热处理设备7套，并配备有金相及长度，热工等检测设备28台，从而形成了集研制，开发与工厂化的综合性体制。公司现年产各类精冲120万枚,自攻及机钉搓丝机和滚丝模具等螺纹工具5.5万套以及大量的各类冷镦用硬质合金模和冷镦机用辅助用具(顶杆、初卫、剪嘴、剪刀)。因而成为全国颇具规模的标准件工模具生产厂商之一。 历年来本公司除了大搞技术改造科技投入外，在全面提升产品品质的同时，注重提升服务质量，急用户所急，想用户所想，使产品的交货周期缩短了7-15天，赢得用户的赞许和首肯，使我们的产品涵盖了初台湾、西藏外的全国各个省区，用户数量超过2000余家。本公司将一如既往地与各界同仁同谋发展，共图大业，竭尽全力为社会，为用户作出我们的贡献。                                                                                                    

通讯地址：浙江省海盐县武原镇城北西路141号                                        

邮编： 314300        

联系人：顾跃红            

联系电话：0573-6302007           

传真：0573-6121318              

E-mail： habcdef@mail.jxptt.zj.cn        
硬质合金焊接技术  
企业名称：海盐欣兴金属制业有限公司

主要内容和技术经济指标：金属切削工具，主要产品为多刃钢板钻，要解决难题是在环状钻削刃上通过熔化焊接硬质合金，用以改变银钎焊钻削温度低，钻削时遇到高温，焊接处容易脱落的缺点。                                                                      

拟提供资金： 面议                                   

企业简介：海盐欣兴金属制业有限公司是金属切削工具的专业生产企业，有着十多年的刀具制造经验，主要产品有以下几类：
1、以德国标准生产的各类精立铣刀，主要配用于数控加工中心机床；
2、与磁座钻机配套，广泛用于对大型钢件进行孔加工的高效钻孔刀具--钢板空心钻；
3、各类机用铰刀、手用铰刀、复合铰刀及锪钻、薄板钻等金属及非金属切削刀具。
    公司通过多年的经营经验，深知：只有过硬的质量才能有市场竞争力，因此我公司对所产产品均选用超硬高速工具钢（M2AL、M42，硬度可达HRC66～69）及超细晶粒硬质合金制造，并注重产品的外观质量，做到耐用、美观。                                                                                                    

通讯地址：浙江省海盐县澉浦镇                                       

邮编： 314302        

联系人：朱虎林           

联系电话：0573-6561768           

传真：0573-6561768              

E-mail：xxzy@163.com  

冷挤压生产工艺改进
企业名称：海盐三维冷挤压成型有限公司 

主要内容和技术经济指标：本厂需改进冷挤压生产工艺（包括模具），特别是高强度材料（如45号钢）冷挤压技术的开发，形状复杂和形状特殊零件(如直齿锥齿轮)、变形量大（如底部带有薄盘类）的零件的冷挤压工艺设计。冷作模具新材料的选用及模具热处理工艺与技                                                

拟提供资金：   5 万元                                         

企业简介：海盐三维冷挤压成型有限公司（海盐冷挤压厂）隶属于浙江省机械工业厅、海盐县机械工业总公司。是专业采用先进的冷挤压工艺生产加工各种金属零件，主要产品有卡套式、扩口式、焊接式液压管接头总成及坯件，钢丝编织胶管接头总成及扣压外套坯件。广泛用于汽车、机床、工程机械、船舶、造纸等行业。另外还生产油泵油嘴用挺柱体、并帽、紧帽、手动泵体，万向节外圈（轴承碗）等零件及冷挤压坯件。 企业技术力量较强，有高、中级科技人员10人，积二十多年的生产实践经验，产品 从毛坯冷挤压到机械加工到各种表面热处理，工艺完善、设施齐全，年生产能力在8000 万件以上。 冷挤压产品具有原材料利用率高、少切削加工、机械性能好、生产效率高、表面 精度高等优点，产品价格低廉，性能及质量优良。生产的GB标准卡套式管接头获浙江 省86年度及90年度优质产品和机械部“不漏产品”称号。 本厂交通便利，1.5小时内可抵杭州，2小时内可抵上海，热忱欢迎广大用户选用本厂产品，我们还可以向您提供其他各种冷挤压坯件，也可来图加工。                        

通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇工业园区                                       

邮编： 314311       

联系人：刘生良           

联系电话：0573-6722232         

传真：0573-6722232             

E-mail：hylj@mail.jxptt.zj.cn   

液压缸及液压缸总成的产品开发
企业名称：海盐县铭新机械有限公司

主要内容和技术经济指标：本公司意向开发液压缸及液压缸总成等液压系统产品。原与有关大专院校、科研院所合作。                                                                          

拟提供资金：   面议                                      

企业简介：海盐铭新机械有限公司是一家专业生产铝塑复合管接头的厂家，集科研、设计、生产于一体。产品质量通过省卫生局技术鉴定。年生产能力达2000吨。产品销往全国各大城市，并分设总代理。企业技术力量雄厚，检测设备齐全精确，产品质量稳定安全，售后服务周到。 
   本公司自建厂以来致力于产品质量的技术改造，使产品具有高强度、耐腐蚀、密封性好、适用范围广、使用寿命长、安装方便等优点，广泛用于自来水、煤气、食品、环保、太阳能等行业的设备安装上。本公司优质的产品和周到的服务赢得国内各界客户的高度赞誉。
   本公司愿竭诚为新老客户服务，欢迎选用本公司产品                                                                                                    

通讯地址：浙江省海盐县齐家集镇                                        

邮编：314311        

联系人：陈新章            

联系电话：0573-6766470          

传真：0573-6766470             

E-mail： mx@xin-wei.com
液压缸套焊接加工技术
企业名称：海盐县铭新机械有限公司 

主要内容和技术经济指标：高精度薄壁缸套管件焊接后，需解决缸套内径变形问题。                                                                                

拟提供资金：  2 万元                                         

企业简介：海盐铭新机械有限公司是一家专业生产铝塑复合管接头的厂家，集科研、设计、生产于一体。产品质量通过省卫生局技术鉴定。年生产能力达2000吨。产品销往全国各大城市，并分设总代理。企业技术力量雄厚，检测设备齐全精确，产品质量稳定安全，售后服务周到。 
   本公司自建厂以来致力于产品质量的技术改造，使产品具有高强度、耐腐蚀、密封性好、适用范围广、使用寿命长、安装方便等优点，广泛用于自来水、煤气、食品、环保、太阳能等行业的设备安装上。本公司优质的产品和周到的服务赢得国内各界客户的高度赞誉。                                                                                                

通讯地址：浙江省海盐县齐家集镇                                        

邮编： 314311        

联系人：陈新章            

联系电话：0573-6766470          

传真：0573-6766470             

E-mail： mx@xin-wei.com      

产品除毛刺 
企业名称：海盐县铭新机械有限公司 

主要内容和技术经济指标：1、产品螺纹上需铣槽，螺纹与槽之间有毛刺。 2、两孔垂直相交，孔内有毛刺。 3、铣六角后，六角部位有毛刺。要求 1、除毛刺后不能影响螺纹的尺寸精度。 2、孔内除毛刺，不能影响到孔壁的表面粗糙度。                                                                         

拟提供资金： 2  万元                                         

企业简介：海盐铭新机械有限公司是一家专业生产铝塑复合管接头的厂家，集科研、设计、生产于一体。产品质量通过省卫生局技术鉴定。年生产能力达2000吨。产品销往全国各大城市，并分设总代理。企业技术力量雄厚，检测设备齐全精确，产品质量稳定安全，售后服务周到。 
   本公司自建厂以来致力于产品质量的技术改造，使产品具有高强度、耐腐蚀、密封性好、适用范围广、使用寿命长、安装方便等优点，广泛用于自来水、煤气、食品、环保、太阳能等行业的设备安装上。本公司优质的产品和周到的服务赢得国内各界客户的高度赞誉。
   本公司愿竭诚为新老客户服务，欢迎选用本公司产品  
通讯地址：浙江省海盐县齐家集镇                                        

邮编：314311         

联系人：陈新章            

联系电话：0573-6766470          

传真：0573-6766470             

E-mail：mx@xin-wei.com  

深孔加工技术  
企业名称：海盐县铭新机械有限公司

主要内容和技术经济指标：寻求深孔加工技术，孔长度200mm—380mm,尺寸精度±0.02mm，孔壁粗糙度1.6，材料45号钢，调质HRC24—32。                                                                          

拟提供资金：  2    万元                                         

企业简介：海盐铭新机械有限公司是一家专业生产铝塑复合管接头的厂家，集科研、设计、生产于一体。产品质量通过省卫生局技术鉴定。年生产能力达2000吨。产品销往全国各大城市，并分设总代理。企业技术力量雄厚，检测设备齐全精确，产品质量稳定安全，售后服务周到。 
   本公司自建厂以来致力于产品质量的技术改造，使产品具有高强度、耐腐蚀、密封性好、适用范围广、使用寿命长、安装方便等优点，广泛用于自来水、煤气、食品、环保、太阳能等行业的设备安装上。本公司优质的产品和周到的服务赢得国内各界客户的高度赞誉。
   本公司愿竭诚为新老客户服务，欢迎选用本公司产品
通讯地址：浙江省海盐县齐家集镇                                       

邮编：314311          

联系人：陈新章            

联系电话：0573-6766470          

传真：0573-6766470            

E-mail：mx@xin-wei.com 

轮毂轴承产品的研制开发
企业名称：海盐翔龙轴承有限公司

主要内容和技术经济指标：本企业研制开发“轮毂轴承”产品，主要用于轿车等机械传动上。该产品的结构与一般轴承不同，双列角接触向心推力轴承是将两个单列向心推力球轴承的外圈背面相吻合，内圈、外圈均各为一体的结构。这种结构的轴承具有二个方向的推力负荷能力。为此，稳定性好，安装方便，使用寿命长。
   开发该产品的主要技术指标：
   1、采用GCR15为材料。  2、硬度HRC60度－65度
   3、额定负荷（静止）4500N
               （运转）3400N
   4、极限转速（油脂润滑）5600转/分
               （油润滑）7100转/分
   5、精度等级    PO级 
   所需解决的技术难题：
  1、对该产品的研制、开发、生产缺乏各种技术数据、生产工艺要求；
  2、缺乏对该产品需用先进的测试设备及手段来检测；
  3、本项目技术水平需要达到国内领先水平.        

拟提供资金：  100    万元                                         

企业简介：公司始建于1993年，是中国机械商品出口基地，已获得ISO9002证书，下属轴承厂严格按照ISO9000标准组织生产，包括选材、锻造、车加工、热处理到成品，所有的设备是国内最先进的数控机床，低噪音精密轴承的年产量为1500万套。 主导产品是低噪音精密深沟球轴承，英制轴承，以及接用户圆纸或样品要求的特殊（用途）轴承，广泛适用于汽车、摩托车、精密电机、农用机械、机械设备、以及家电产品。 公司拥有一支精力充沛，经验丰富的设计、生产、管理以及售后服务的人才队伍，我公司非常重视结交新朋友，并与老朋友保持十分友好的伙伴关系。             

通讯地址：浙江省海盐县西塘镇                                        

邮编：314304        

联系人：李工            

联系电话：0573-6855109          

传真： 0573-6859309             

E-mail：zjhelen@mail.jxptt.zj.cn   
螺母打字（标记）
企业名称：海盐管件制造有限公司
主要内容和技术经济指标：我们公司卡套式、扩口式、焊接式管接头螺母年销售600万件左右，为了能区分生产企业还是配套企业，客户要求我们能在螺母上打上标记（规格、商标）。因手工打字和目前市场上气动打字、机械打字的方法要么成本太高，要么效率太低，所以我们要求提供技术，以解决这个矛盾（成品后的打字）                                                  

拟提供资金：面议                           

企业简介：我公司前身是国营浙江省海盐县管件厂，为GB/T3733.1˜3765-83卡套式管接头国家标准制定单位中唯一的生产企业（荣获了国家标准科技成果四等奖），并参加了GB5625.1˜5653-85扩口式管接头国家标准和GJB858-90、GJB859.1˜37-90卡套式管接头国家军用标准的起草和审定工作，是国家三级标准计量单位。2003年10月在福建省武夷山市全国标准委员会会议上，以我们公司为主要起草单位起草修改的卡套式管接头国家标准GB/T3733˜3765-2003和扩口式管接头国家标准GB/T5625˜5653-2003最新标准已获国家管路标准委员会审定通过，将于2004年发布实施。
公司专业全系列生产卡套式、扩口式、焊接式、钢丝编织胶管总成管接头。产品注册商标为“海环”牌。年生产能力2800万件。产品曾多次荣获浙江省优质产品、机械部不漏产品、市优秀新产品等荣誉称号。钢丝编织液压胶管总成接头通过天津工程机械研究所可考性指标考核合格。
公司生产的各类管件均选用优质碳素钢，直通接头体为冷拉型钢生产，直角、三通、四通均采用模锻毛坯加工而成，压紧螺母均采用了冷挤压成型工艺。
卡套热处理采用了碳氮共渗（氰化）处理工艺，表面坚硬芯部柔软，保证了卡套切入深度，弹性变形容易又不开裂的特殊性能要求。该工艺荣获卡套超薄层快速气体氰化工艺国家发明三等奖                               

通讯地址：浙江省海盐县秦山路179—2号                                        

邮编：314300        

联系人：陈正明           

联系电话：0573-6081605        

传真：0573-6081041             

E-mail：hypip@mail.jxptt.zj.cn    
卡套滚字（标记）
企业名称：海盐管件制造有限公司 
主要内容和技术经济指标：们公司年销卡套600万件，为了能区分生产企业还是配套企业，客户要求我们在卡套的圆周上打上标记（规格、商标），由于该零件壁溥，只有1.5—2.5mm，滚字后很容易变形，所以我们要求效率高，成本低的滚字技术（成品热处理前滚字）。                                        

拟提供资金：面议                                  

企业简介：我公司前身是国营浙江省海盐县管件厂，为GB/T3733.1˜3765-83卡套式管接头国家标准制定单位中唯一的生产企业（荣获了国家标准科技成果四等奖），并参加了GB5625.1˜5653-85扩口式管接头国家标准和GJB858-90、GJB859.1˜37-90卡套式管接头国家军用标准的起草和审定工作，是国家三级标准计量单位。2003年10月在福建省武夷山市全国标准委员会会议上，以我们公司为主要起草单位起草修改的卡套式管接头国家标准GB/T3733˜3765-2003和扩口式管接头国家标准GB/T5625˜5653-2003最新标准已获国家管路标准委员会审定通过，将于2004年发布实施。
公司专业全系列生产卡套式、扩口式、焊接式、钢丝编织胶管总成管接头。产品注册商标为“海环”牌。年生产能力2800万件。产品曾多次荣获浙江省优质产品、机械部不漏产品、市优秀新产品等荣誉称号。钢丝编织液压胶管总成接头通过天津工程机械研究所可考性指标考核合格。
公司生产的各类管件均选用优质碳素钢，直通接头体为冷拉型钢生产，直角、三通、四通均采用模锻毛坯加工而成，压紧螺母均采用了冷挤压成型工艺。
卡套热处理采用了碳氮共渗（氰化）处理工艺，表面坚硬芯部柔软，保证了卡套切入深度，弹性变形容易又不开裂的特殊性能要求。该工艺荣获卡套超薄层快速气体氰化工艺国家发明三等奖 。                                                           

通讯地址：浙江省海盐县秦山路179—2号                                       

邮编：314300         

联系人：陈正明            

联系电话：0573-6081605          

传真：0573-6081041             

E-mail：hypip@mail.jxptt.zj.cn     
纳米表面强化技术在刃具制造中的应用 
企业名称：海盐欣兴金属制业有限公司 

主要内容和技术经济指标：本公司主要生产各种金属切削工具，主导产品为“多刃钢板钻”，为进一步提高其性能，增强市场的竞争能力，提出如下技术经济指标： 1、用纳米表面强化技术实现刀具刃口的高耐磨性，其耐磨性提高2—3倍。 2、纳米强化覆层硬度达到HV1000以上，与基体冶金结合。 3、纳米强化覆层深度≧0.08mm。                                                                            

拟提供资金：   5   万元                                         

企业简介：海盐欣兴金属制业有限公司是金属切削工具的专业生产企业，有着十多年的刀具制造经验，主要产品有以下几类：
1、以德国标准生产的各类精立铣刀，主要配用于数控加工中心机床；
2、与磁座钻机配套，广泛用于对大型钢件进行孔加工的高效钻孔刀具--钢板空心钻；
3、各类机用铰刀、手用铰刀、复合铰刀及锪钻、薄板钻等金属及非金属切削刀具。
    公司通过多年的经营经验，深知：只有过硬的质量才能有市场竞争力，因此我公司对所产产品均选用超硬高速工具钢（M2AL、M42，硬度可达HRC66～69）及超细晶粒硬质合金制造，并注重产品的外观质量，做到耐用、美观。                                                                                                     

通讯地址：浙江省海盐县澉浦镇                                        

邮编：314302       

联系人：朱虎林          

联系电话：0573-6561768           

传真：0573-6561768             

E-mail：xxzy@163.com   

金属套钻强韧化专用设备 
企业名称：海盐欣兴金属制业有限公司
主要内容和技术经济指标：为了增强产品市场竞争力，提高产品技术含量，延长金属套钻的使用寿命，开发金属套钻强韧化专用设备，以满足采用激光强韧化加工工艺生产厂家的需求。  
拟提供资金：   面议                                 

企业简介：海盐欣兴金属制业有限公司是金属切削工具的专业生产企业，有着十多年的刀具制造经验，主要产品有以下几类：
1、以德国标准生产的各类精立铣刀，主要配用于数控加工中心机床；
2、与磁座钻机配套，广泛用于对大型钢件进行孔加工的高效钻孔刀具--钢板空心钻；
3、各类机用铰刀、手用铰刀、复合铰刀及锪钻、薄板钻等金属及非金属切削刀具。
    公司通过多年的经营经验，深知：只有过硬的质量才能有市场竞争力，因此我公司对所产产品均选用超硬高速工具钢（M2AL、M42，硬度可达HRC66～69）及超细晶粒硬质合金制造，并注重产品的外观质量，做到耐用、美观。 
通讯地址：浙江省海盐县澉浦镇                                        

邮编：314302        

联系人：朱虎林          

联系电话：0573-6561768        

传真：0573-6561768           

E-mail：xxzy@163.com   

金属套钻强韧化技术  
企业名称：海盐欣兴金属制业有限公司

主要内容和技术经济指标：为了增强产品市场竞争力，提高产品技术含量，延长金属套钻的使用寿命，寻求开发金属套钻强韧化技术，改进现有工艺。提高使用寿命20%以上。 
拟提供资金：   面议                                       

企业简介：海盐欣兴金属制业有限公司是金属切削工具的专业生产企业，有着十多年的刀具制造经验，主要产品有以下几类：
1、以德国标准生产的各类精立铣刀，主要配用于数控加工中心机床；
2、与磁座钻机配套，广泛用于对大型钢件进行孔加工的高效钻孔刀具--钢板空心钻；
3、各类机用铰刀、手用铰刀、复合铰刀及锪钻、薄板钻等金属及非金属切削刀具。
    公司通过多年的经营经验，深知：只有过硬的质量才能有市场竞争力，因此我公司对所产产品均选用超硬高速工具钢（M2AL、M42，硬度可达HRC66～69）及超细晶粒硬质合金制造，并注重产品的外观质量，做到耐用、美观。
通讯地址：浙江省海盐县澉浦镇                                        

邮编：314302       

联系人：朱虎林           

联系电话：0573-6561768           

传真：0573-6561768              

E-mail：xxzy@163.com    

高速工具钢表面超硬层的涂层技术
企业名称：海盐永固工模具有限公司 

主要内容和技术经济指标：寻求高速工具钢表面超硬层的涂层技术。
拟提供资金：   10   万元                                         

企业简介：海盐永固工具有限责任公司（海盐猛士集团）专业生产各类标准生产用工模具及螺纹工具和高速自动搓丝机、铣尾机等标准专用机械。 本公司占地20000平方米，拥有各种专用及通用设备185台。其中数控设备35台，真空及可控气氛热处理设备7套，并配备有金相及长度，热工等检测设备28台，从而形成了集研制，开发与工厂化的综合性体制。公司现年产各类精冲120万枚,自攻及机钉搓丝机和滚丝模具等螺纹工具5.5万套以及大量的各类冷镦用硬质合金模和冷镦机用辅助用具(顶杆、初卫、剪嘴、剪刀)。因而成为全国颇具规模的标准件工模具生产厂商之一。 历年来本公司除了大搞技术改造科技投入外，在全面提升产品品质的同时，注重提升服务质量，急用户所急，想用户所想，使产品的交货周期缩短了7-15天，赢得用户的赞许和首肯，使我们的产品涵盖了初台湾、西藏外的全国各个省区，用户数量超过2000余家。本公司将一如既往地与各界同仁同谋发展，共图大业，竭尽全力为社会，为用户作出我们的贡献。

通讯地址：浙江省海盐县武原镇城北西路141号                                     

邮编：314300      

联系人：顾跃红         

联系电话：0573-6302007          

传真：0573-6121318             

E-mail：habcdef@mail.jxptt.zj.cn   

提高针织用针耐磨性难题
企业名称：平湖金力织针有限公司
主要内容和技术经济指标：国产的织针质量与国外先进国家生产的织针有着很大差距，尤其在耐磨性方面。一般说来国产织针使用一周后的磨损程度和进口织针使用一月后的磨损程度相当，如果能解决这个问题，将可大大提高国产织针在国内的市场占有率，提高产品的竞争力。  
拟提供资金：面谈                                  

企业简介：本公司是通过ISO9001：2000生产“金力”牌织针的专业企业，集二十多年的专业生产经验，技术力量雄厚，有较强的专业织针设计队伍。产品种类齐全，质量可靠，各类织针均能替代进口织机织针，畅销全国各地并远销东南亚，深受国内外用户的好评和信赖。金力公司对开发新产品精益求精，新产品不断增加；现有9条主针（其中3条为进口线）、1条辅针流水线，能承接各种特殊规格的织针。金力公司多次被市工商局评为“重合同、守信用”单位， 2000年6月被平湖市技术监督局、平湖市质量管理协会评为“质量信得过企业”，并于2000年9月被列为嘉兴市2000年（首批）民营科技企业；2002年，我公司注册使用的“金力”商标被评为“嘉兴市著名商标”。2003年，我公司被平湖市人民政府授予“平湖市科技型企业”称号。同年又被浙江省科技厅授于“浙江省科技型中小企业”。“金力”牌织针也多次被评为市、省优质产品，为浙江省纺织机械产品质量检测中心站推荐产品。   
通讯地址：平湖钟埭镇新塘村                                         

邮编：314213         

联系人：沈 涌           

联系电话：0573-5980559           

传真：0573-5980559              

E-mail：phjlzz@mail.jxptt.zj.cn 

电动千斤顶  
企业名称：海盐金腾工具有限公司
主要内容和技术经济指标：
1、 起重吨位：5吨以下。
2、 体积小，携带方便。
3、 起升高度：250mm（200mm）。 4、电源采用12V（24V）电瓶。
拟提供资金：  面议                                   

企业简介：海盐金腾机械工具有限公司是一家专业研究、开发、制造和销售各类千斤顶及配件，主要产品有：立式液压千斤顶，卧式液压千斤顶，剪式（机械式）千斤顶，分离式千斤顶，千斤顶支架，吊机等，能满足客户来图来样制造定牌产品的特殊需要。
   产品已获“GS，CE，TUV，ISO9002”等质量认证。
“勇于开拓，不断创新，质量第一，客户至上”是我司的经营理念。
通讯地址：浙江省海盐县西塘桥镇中乐路6号                                        

邮编：314305         

联系人：钟照宝           

联系电话：0573-6811167           

传真：0573-6811002            

E-mail：hyjt@jxjttools.com
寻求螺纹环规、塞规的修复技术 
企业名称：海盐金腾工具有限公司

主要内容和技术经济指标：螺纹环规、塞规的有效公差带较小，使用寿命短，检测成本高。作为检测量具，必须保证测量精度，一旦磨损，零件质量难以控制，造成巨大损失。
 现寻求螺纹环规、塞规经过修复，达到原来精度的技术，以节省产品成本。
拟提供资金：  面议                                  

企业简介：海盐金腾机械工具有限公司是一家专业研究、开发、制造和销售各类千斤顶及配件，主要产品有：立式液压千斤顶，卧式液压千斤顶，剪式（机械式）千斤顶，分离式千斤顶，千斤顶支架，吊机等，能满足客户来图来样制造定牌产品的特殊需要。
   产品已获“GS，CE，TUV，ISO9002”等质量认证。
“勇于开拓，不断创新，质量第一，客户至上”是我司的经营理念
通讯地址：浙江省海盐县西塘桥镇中乐路6号                                         

邮编：314305          

联系人：钟照宝            

联系电话：0573-6811167           

传真：0573-6811002             

E-mail：hyjt@jxjttools.com      

冷挤压产品开发意向 
企业名称：海盐三维冷挤压成型有限公司 

主要内容和技术经济指标：本公司拟开发以下产品：<BR> 1、齿轮类零件。<BR> 2、双套形零件。<BR> 3、油泵油嘴零件。<BR> 4、柱塞泵用零件。<BR> 注：以上零件均需产用冷挤压工艺生产。
拟提供资金：面议                                   

企业简介：海盐三维冷挤压成型有限公司（海盐冷挤压厂）隶属于浙江省机械工业厅、海盐县机械工业总公司。是专业采用先进的冷挤压工艺生产加工各种金属零件，主要产品有卡套式、扩口式、焊接式液压管接头总成及坯件，钢丝编织胶管接头总成及扣压外套坯件。广泛用于汽车、机床、工程机械、船舶、造纸等行业。另外还生产油泵油嘴用挺柱体、并帽、紧帽、手动泵体，万向节外圈（轴承碗）等零件及冷挤压坯件。 企业技术力量较强，有高、中级科技人员10人，积二十多年的生产实践经验，产品 从毛坯冷挤压到机械加工到各种表面热处理，工艺完善、设施齐全，年生产能力在8000 万件以上。 冷挤压产品具有原材料利用率高、少切削加工、机械性能好、生产效率高、表面 精度高等优点，产品价格低廉，性能及质量优良。生产的GB标准卡套式管接头获浙江 省86年度及90年度优质产品和机械部“不漏产品”称号。 本厂交通便利，1.5小时内可抵杭州，2小时内可抵上海，热忱欢迎广大用户选用本厂产品，我们还可以向您提供其他各种冷挤压坯件，也可来图加工。

通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇工业园区                                        

邮编： 314311        

联系人：刘生良            

联系电话：0573-6722232          

传真： 0573-6722232            

E-mail： hylj@mail.jxptt.zj.cn   
寻求能连续生产的磷、皂化技术及设备 
企业名称：海盐三维冷挤压成型有限公司

主要内容和技术经济指标：挤压过程中工序间需磷、皂化，以润滑，降低工件与模具间的磨擦。本厂冷挤压零件产量大，需连续生产，现寻求冷挤压零件的磷、皂化连续生产技术及设备，欢迎对口大专院校、科研院所提供技术支

拟提供资金： 4  万元  
企业简介：盐三维冷挤压成型有限公司（海盐冷挤压厂）隶属于浙江省机械工业厅、海盐县机械工业总公司。是专业采用先进的冷挤压工艺生产加工各种金属零件，主要产品有卡套式、扩口式、焊接式液压管接头总成及坯件，钢丝编织胶管接头总成及扣压外套坯件。广泛用于汽车、机床、工程机械、船舶、造纸等行业。另外还生产油泵油嘴用挺柱体、并帽、紧帽、手动泵体，万向节外圈（轴承碗）等零件及冷挤压坯件。 企业技术力量较强，有高、中级科技人员10人，积二十多年的生产实践经验，产品 从毛坯冷挤压到机械加工到各种表面热处理，工艺完善、设施齐全，年生产能力在8000 万件以上。 冷挤压产品具有原材料利用率高、少切削加工、机械性能好、生产效率高、表面 精度高等优点，产品价格低廉，性能及质量优良。生产的GB标准卡套式管接头获浙江 省86年度及90年度优质产品和机械部“不漏产品”称号。 本厂交通便利，1.5小时内可抵杭州，2小时内可抵上海，热忱欢迎广大用户选用本厂产品，我们还可以向您提供其他各种冷挤压坯件，也可来图加工。

通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇工业园区                                        

邮编：314311       

联系人：刘生良           

联系电话：0573-6722232          

传真：0573-6722232             

E-mail：hylj@mail.jxptt.zj.cn          
不锈钢零件的冷挤压生产技术
企业名称：海盐三维冷挤压成型有限公司

主要内容和技术经济指标：本公司需开发奥氏体不锈钢的冷挤压生产技术，包括冷挤压工艺，磷化、皂化工艺，工序间硬度的控制，降低硬度的热处理工艺，冷作模具材料的选用及模具的热处理。
 冷挤后工件表面粗糙度要求达到6.3。 

拟提供资金：  面议                                    

企业简介：海盐三维冷挤压成型有限公司（海盐冷挤压厂）隶属于浙江省机械工业厅、海盐县机械工业总公司。是专业采用先进的冷挤压工艺生产加工各种金属零件，主要产品有卡套式、扩口式、焊接式液压管接头总成及坯件，钢丝编织胶管接头总成及扣压外套坯件。广泛用于汽车、机床、工程机械、船舶、造纸等行业。另外还生产油泵油嘴用挺柱体、并帽、紧帽、手动泵体，万向节外圈（轴承碗）等零件及冷挤压坯件。 企业技术力量较强，有高、中级科技人员10人，积二十多年的生产实践经验，产品 从毛坯冷挤压到机械加工到各种表面热处理，工艺完善、设施齐全，年生产能力在8000 万件以上。 冷挤压产品具有原材料利用率高、少切削加工、机械性能好、生产效率高、表面 精度高等优点，产品价格低廉，性能及质量优良。生产的GB标准卡套式管接头获浙江 省86年度及90年度优质产品和机械部“不漏产品”称号。 本厂交通便利，1.5小时内可抵杭州，2小时内可抵上海，热忱欢迎广大用户选用本厂产品，我们还可以向您提供其他各种冷挤压坯件，也可来图加工。 
通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇工业园区                                         

邮编：314311         

联系人：刘生良           

联系电话：0573-6722232          

传真：0573-6722232             

E-mail：hylj@mail.jxptt.zj.cn   

自动线技术改造
企业名称：嘉善华鑫包装有限公司

主要内容和技术经济指标：公司主要生产瓦楞纸箱，目前公司为了不断发展，需进行自动线技术改造，想引进国内先进的B.C型瓦楞改造自动张，来拓宽公司的业务渠道和业务量需要引进技术，请研究单位帮助解决。
拟提供资金： 30  万元                                         

企业简介：我公司是浙江省出口商品包装定点厂，是全国工业产品生产的一类企业，拥有固定资产1000万元，员工130人，占地面积11506平方米，建筑面积8300平方米。位于水乡古镇西塘，近邻320国道，水陆交通十分便利。　　由于公司一贯注重自身形象，恪守信誉，致力于提高产品的质量，设备能力日趋增强。现主要设备拥有真空吸附WJ60－1600型瓦楞纸板自动流水线一条，真空吸咐PC控制三色印刷开槽车一台。年生产能力可达1000万平方米，年产值4000万元。公司在抓了大量的技术投入同时又抓了细致的内部管理工作，现已通过ISO9002国际标准认证，并连续十二年获得县工商局授予的“重合同守信用”荣誉证书、“指定印刷商标单位”。金融部门的“AAA”级信用单位。公司在经营上坚持“视质量为生命，创优质产品；视顾客为至高，创优质服务。”的方针，并承蒙广大客户的大力支持，使纸箱业务辐射到江、浙、沪等地区。
通讯地址：嘉善县西塘镇下甸庙集镇                                        

邮编：314104        

联系人：施益群           

联系电话：0573-4584950          

传真：0573-4584950            

E-mail：hualong-gongsi@163.com 
恒温式带模切自动热压成型技术
企业名称：嘉兴天马打印机耗材有限公司 

主要内容和技术经济指标：在一种PP塑料盒平面上，封一层薄膜，密封精度要高，要求自动模切一次完成，产品的盒体封口面积5×6CM，密封后能承2kg的气压力确保不漏气。
拟提供资金： 100  万元                                         

企业简介：嘉兴天马打印机耗材有限公司为全世界提供一系列兼容打印机耗材，如墨盒、填充墨水、色带、硒鼓、碳粉、磁盘，现已成为国内最大的耗材生产制造厂家之一。我们有很久的制造经验的历史和ISO9002的质量保证。"高质量和低价位"是我们的营销策略；高度重视售后服务，最大程度地满足客户的需求是我们的承诺。
　　公司成立于1988年，经过十多年的发展，天马已日臻成熟，目前已成为国内最大的耗材基地之一。今年新落成的天马公司，占地15000平方米，其中6000平方米的现代化厂房、2000平方米的宽敞明亮的科技办公楼，林立在惠民开发区(离上海国际机场仅40分钟车程)入口处。我们有现代化的注塑机、模具车间、各条产品生产线，这些都为天马的进一步发展奠定了坚实的基础。
　　科技以人为本。尽责、敬业、开拓、创新是天马人的共同目标。公司依靠高新技术专业人才，视开发新产品为企业发展之本，打造优质的天马产品。
　　高质量、低价位是我们的营销策略，不断完善售后服务，最大程度地满足客户的需求，以此来扩大我们的市场份额。让天马人引以为傲的是，我们的产品为广大的国内外客户所认可，在全球享有盛誉。我们热诚希望和海内外的各界朋友在更广泛的领域寻求更广泛的携手合作，不光是在耗材，还在电子等其它领域，寻求更大的发展。
通讯地址：嘉善县惠民镇工业园区                                        

邮编：314100      

联系人：孙荣华           

联系电话：0573-4646868          

传真：0573-4646969             

E-mail：mei@jiashan.com  

冷挤压工件自动上下料生产线改造 
企业名称：海盐三维冷挤压成型有限公司 

主要内容和技术经济指标：本厂生产各种冷挤压部件，为提高生产能力，减少劳动强度，将对原有的生产设备进行改造，要求对被冷挤压的工件进行自动上下料。愿与相关技术依托单位合作，具体要求面

拟提供资金：  5  万元                                         

企业简介：海盐三维冷挤压成型有限公司（海盐冷挤压厂）隶属于浙江省机械工业厅、海盐县机械工业总公司。是专业采用先进的冷挤压工艺生产加工各种金属零件，主要产品有卡套式、扩口式、焊接式液压管接头总成及坯件，钢丝编织胶管接头总成及扣压外套坯件。广泛用于汽车、机床、工程机械、船舶、造纸等行业。另外还生产油泵油嘴用挺柱体、并帽、紧帽、手动泵体，万向节外圈（轴承碗）等零件及冷挤压坯件。 企业技术力量较强，有高、中级科技人员10人，积二十多年的生产实践经验，产品 从毛坯冷挤压到机械加工到各种表面热处理，工艺完善、设施齐全，年生产能力在8000 万件以上。 冷挤压产品具有原材料利用率高、少切削加工、机械性能好、生产效率高、表面 精度高等优点，产品价格低廉，性能及质量优良。生产的GB标准卡套式管接头获浙江 省86年度及90年度优质产品和机械部“不漏产品”称号。 本厂交通便利，1.5小时内可抵杭州，2小时内可抵上海，热忱欢迎广大用户选用本厂产品，我们还可以向您提供其他各种冷挤压坯件，也可来图加工。
通讯地址：浙江省海盐县沈荡镇工业园区                                       

邮编： 314311        

联系人：刘生良          

联系电话：0573-6722232         

传真：0573-6722232            

E-mail：hylj@mail.jxptt.zj.cn 
