2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编

                                                电子通讯

表面贴袋用PTC陶瓷限流元件耐电强度
企业名称：海宁永力电子陶瓷有限公司

主要内容和技术经济指标：要求通过配方和工艺的调整，使材料具有足够的耐压以及使材料中应力降低到最低程度。                                    

拟提供资金：10万元                                        

联系人：严水良           

联系电话：0573-7681018                

电源滤波器高成品率技术
企业名称：海宁市联丰磁业有限公司

主要内容和技术经济指标：电源滤波器在有正负公差且范围较小时，如何提高成品率。                                                                                                  

拟提供资金：3 万元                                       

联系人：郭凤鸣           

联系电话：0573-7689916                

红外截止膜的生产工艺技术
企业名称：嘉兴蓝特光学有限公司
主要内容和技术经济指标：镀制红外截止膜时的工艺设置，包括各层膜膜厚监控值的确定、各膜料预熔参数及相关蒸镀参数、蒸发速率、真空度、基片温度、充氧系数等。在大批量镀制红外截止膜时，保证红外截止膜的光谱特性，防止在若干天后产生长波漂移。                                                                                                    

拟提供资金：面议                                       

联系人：杨仁贵            

联系电话：0573-3348616         

高磁导率软磁铁氧体生产技术
企业名称：海宁市联丰磁业有限公司

主要内容和技术经济指标：磁导率µi>18000
配方及工艺，包括材料配方、制粉、掺杂、烧结等。

拟提供资金：       万元                                       

联系人：郭凤鸣          

联系电话：0573-7689916                

舞台灯外观及内部设计
企业名称：嘉兴市永大电子有限公司
主要内容和技术经济指标：根据欧美市场需求，设计出外表美观、结构紧凑的舞台灯外壳、内部结构件和传动件。                                                                                                   

拟提供资金：面谈                                       

联系人：王辉           

联系电话：0573-3144878
材质差异引起性能变化
企业名称：嘉兴市中祺天线实业有限公司
主要内容和技术经济指标：由于供应商提供产品的材质差异，无法准确调节结构，导致应有性能无法稳定。                                                                                                    

拟提供资金：3万元                                       

联系人：王士权           

联系电话：0573-3144558                

高投射光源设计
企业名称：嘉兴市永大电子有限公司
主要内容和技术经济指标：通过微电脑控制技术和必要的软件程序设计，将极高亮度的红、綠、兰光LED以阵列驱动方式驱动，使裝置成为可投射多达16种色彩多色阶的光源。                                                                                                    

拟提供资金：面谈

联系人：王辉           

联系电话：0573-3144878                 

舞台灯的电子线路
企业名称：嘉兴市永大电子有限公司
主要内容和技术经济指标：根据项目产品的技术要求，设计出舞台灯的电子线路。                                                                                                    

拟提供资金：面谈

联系人：王辉          

联系电话：0573-3144878
自动感应式鸣号系统
企业名称：嘉善精仪模具厂
主要内容和技术经济指标：要求提供自动感应式鸣号系统技术                                                                                                      

拟提供资金：10       万元                                       

联系人：徐宝玉            

联系电话：0573-4669555                

无公害产品生产中的监测技术及设备
企业名称：浙江省嘉善县六塔鳖业有限责任公司
主要内容和技术经济指标：建立无公害产品生产监测中心，要求与技术含量较高的科研单位技术合作，并提供 无公害产品生产中的监测技术及设备 。                                                                                                     

拟提供资金：面议                                     

联系人：陆瑞渔
联系电话：0573-4811103                 

手机受话器精密金属弹簧片的模具开发及加工
企业名称：嘉善星龙电讯有限公司
主要内容和技术经济指标：手机受话器精密金属弹簧片的模具开发及加工                                                                                                      

拟提供资金：面议                                      

联系人：周四龙           

联系电话：0573-4564851                 

研制EPSON墨盒专用芯片 
企业名称：嘉兴天马打印机耗材有限公司 
主要内容和技术经济指标：研制EPSON墨盒专用芯片                                                                                                      

拟提供资金：面议                                

联系人：孙荣华           

联系电话：0573-4646868                

具有用电线路漏电电流的剩余电流动作保护器 
企业名称：海盐电器厂
主要内容和技术经济指标：要求能自动检测用电线路漏电电流，并能显示漏电电流数值和警示功能的剩余电流动作保护器。                                                                                                     

拟提供资金：面议                                

联系人：高翔凌            

联系电话：0573-6722255                 

单三相电能表校验装置的开发 
企业名称：海盐涵普电测仪器有限公司 
主要内容和技术经济指标：
1、精度等级：0.1级
2、输出电压：57.7/100V/220V/380V可调
3、输出电流：3×（0-200A）可调
4、可调范围：0-120% 
拟提供资金：面议                            

联系人：周建平             

联系电话： 0573-6122939               

高精度三相电能表校验装置的开发
企业名称：海盐涵普电测仪器有限公司 
主要内容和技术经济指标： 

1、精度等级：0.02级
2、输出电压：3×57.7V/100V/220V/380V连续可调
3、输出电流：3×（0-100A）可调
4、输出频率：45.00-65.00Hz可调
5、输出电压、电流、功率稳定度0.01% 
拟提供资金：面议                                  

联系人：周建平           

联系电话： 0573-6122939         

交流采样与变送器校验装置的开发 
企业名称：海盐涵普电测仪器有限公司  
主要内容和技术经济指标： 

1、精度等级：0.05级
2、输出交流电压：3×100V/220V/380V
3、输出电流：3×1A/5A
4、可调范围：0-120%
拟提供资金：面议                                

联系人： 周建平          

联系电话：0573-6122939                

变频器输出稳定性及谐波大难题
企业名称：浙江海利电子科技发展股份有限公司  
主要内容和技术经济指标：  1、变频器低频输出时转矩稳定性
 2、解决变频输出谐波大的问题 
拟提供资金：面议                                

联系人：梁光耀           

联系电话： 0573-6112107                

汽车前大灯35W金属卤化物灯整流器的开发
企业名称：海盐光泰照明有限公司   
主要内容和技术经济指标：本公司正在开发汽车前大灯35W金属卤化物灯，该灯具有输出光通大、光色好、耐震性强、寿命长、节能效果明显等特点，是新型的汽车光源，为开发与此配套的电子整流器，愿与相关科研单位共同开发。                                                                                                  

拟提供资金：面议                                 

联系人：朱忠明           

联系电话：0573-6720588                

逆变器技术
企业名称：海盐武原全孚电气设备厂
主要内容和技术经济指标：要求提供逆变器技术方案。                                       

拟提供资金：面议                                           

联系人： 沈军          

联系电话： 0573-6123628               

高精度电能表及燃气表校验设备产品的开发
企业名称：海盐电力仪表厂 
主要内容和技术经济指标：
1、0.02级高精度标准电能表。
2、高效、高精度、脉宽调制功率放大器（输出稳定度优于0.05％，失真度优于0.5％）。
3、高速喷嘴燃气表校验装置在小流量上的校验稳定性。 

拟提供资金：面议                                    

联系人：王工           

联系电话：0573-6022349                

电子式电能表全电子程控在线调校台开发
企业名称：海盐经济开发区加星电力仪表厂
主要内容和技术经济指标：该产品主要用于电子式电能表生产过程中的在线测试及调校，要求操作简便、调校速度快。具体要求如下：
1、工作电压：交流220V±5V
2、输出电流：0.25～50A
3、精度：0.1%
4、调校I位：4I倍
5、输出电压：0～250V自动可调
6、操作方式：手动/自动
7、显示位数：3 1/2                                                                                                  

拟提供资金： 面议                                       

联系人：陈晋良           

联系电话：0573-6322828                

大气压及明火传感器 
企业名称：海盐普信电子科技有限公司  

主要内容和技术经济指标：本公司正开发测量大气压及明火的监控器，有关传感器的选择，愿与相关企业合作
拟提供资金：面议                                        

联系人：高其能           

联系电话：0573-6115459                

电缆头温度遥测（精度 1%）
企业名称：海盐通用电气有限公司 
主要内容和技术经济指标：将温度探头埋设在电缆头附近，将温度量直接变换成模拟量，可以是电压信号，也可以是电流信号，是根据用户要求可任意改变的，信息传输距离不受限制。
探头－>变送器－>RTU或计算机                                                                                                       

拟提供资金：面议                                      

联系人：董建伦           

联系电话：0573-6021221                

开关电源开发制造  
企业名称：平湖市四通电源厂  
主要内容和技术经济指标：本厂想开发制造开关电源、愿与相关技术依托单位合作
拟提供资金：面议                                      

联系人：张金叶           

联系电话：0573-5116455                

R型铁心生产设备现寻求
企业名称：平湖市声佳电子有限公司 

主要内容和技术经济指标： R型铁心生产设备。从开料——卷浇一体化设备的开发设备。                                                                                                    

拟提供资金：30万元                              

联系人：陈文广           

联系电话：0573-5017109                

500KV超高压交联电力电缆生产技术
企业名称：浙江晨光电缆有限公司
主要内容和技术经济指标： 500KV超高压交联电力电缆，目前国内尚还不能生产，因此开发研制500电力电缆迫在眉睫，需要对生产工艺、设备环境条件（清洁程度）及材料进行全面的研究。                                                                                                    

拟提供资金：面谈                                

联系人：彭光钿           

联系电话：  0573-5800456               

双金属拉丝模具技术
企业名称：浙江晨光电缆有限公司 
主要内容和技术经济指标：双金属拉丝模具，在拉丝过程中要使铝钢或铜钢在模具中同时变形，而且要求能达到铝或铜在钢表面达到我们要求的厚度                                                  

拟提供资金：面谈                                       

联系人：彭光钿           

联系电话： 0573-5800456                

双金属拉丝润滑技术
企业名称：浙江晨光电缆有限公司 
主要内容和技术经济指标：双金属拉丝润滑技术，润滑有固体粉末，要求改为油性或水深性的，减少粉尘污染。                                                  

拟提供资金：面谈                                       

联系人：彭光钿           

联系电话： 0573-5800456

电脑电声测试仪带音频扫频
企业名称：桐乡金伟电子有限公司
主要内容和技术经济指标：在测试发声器、喇叭的曲线、频率范围等指标的同时，能带音频扫频检测纯音，要求灵敏度高，能达到音扫频仪一样的效果。 

拟提供资金： 5万元                                       

联系人：杨胜洪         

联系电话：0573-8063329                

征集浴霸面板设计、款式创新
企业名称：浙江来斯奥电气有限公司
主要内容和技术经济指标：征集浴霸面板设计、款式创新。我公司专业生产各类浴室取暖器，有专业模具设计人员，为开拓创新，提高市场竟争力，现征集浴霸面板设计及款式创意，可以长期合作。
拟提供资金：面议                                 

联系人：王永麟           

联系电话：0573-325288                

征集小家电产品
· 企业名称：浙江来斯奥电气有限公司
主要内容和技术经济指标：我公司为拓展市场，发展企业规模，现征集各类小家电产品以供我公司研发、生产和实现销售。可以按如下方式合作：提供大众化，简法实用的样品或创意，从国外采购的小家电更好！有自己的专利、提供专利产品。
· 拟提供资金：面议                                 

· 联系人：王永麟           

· 联系电话：0573-325288       

