2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编                           

机械五金         


机加工刀具硬质合金
企业名称：嘉兴市标准件模具厂

主要内容和技术经济指标：硬质合金加工，一般以电加工或磨加工为主，现寻求新材料刀具能加工硬质合金内孔或在表面开槽。                                                                       

拟提供资金： 3 万元                                         

联系人： 王良善           

联系电话：0573-3022851          

0.8-5毫米内孔(深孔)精确测量
企业名称：嘉兴市标准件模具厂

主要内容和技术经济指标：嘉兴市标准件模具厂
拟提供资金：   3   万元                                         

联系人： 王良善          

联系电话：0573-3022851          

提高精密铸件直径度
企业名称：嘉善鑫海精密铸件有限公司
主要内容和技术经济指标：提高精密铸件直径度，直径：长度比超过1：6
拟提供资金： 面议                                    

联系人：吴金海            

联系电话：0573-4896858          

提高精密铸件盲孔深度
企业名称：嘉善鑫海精密铸件有限公司

主要内容和技术经济指标： 提高精密铸件盲孔深度，深度达到300MM以上
拟提供资金：面议                                           

联系人：吴金海            

联系电话：0573-4896858          

大尺寸铸件的蜡模铸造工艺 
企业名称：嘉善鑫海精密铸件有限公司

主要内容和技术经济指标： 寻求超过40kg高压注射蜡模铸造铸件
拟提供资金：面议                                         

联系人：吴金海            

联系电话：0573-4896858          

提高精密铸件的精密度
企业名称：嘉善鑫海精密铸件有限公司
主要内容和技术经济指标：提高精密铸件的精密度，非加工面达到0.05毫米以内
拟提供资金：面议                                       

联系人：吴金海           

联系电话：0573-4896858          

提高精密铸件光洁度 
企业名称：嘉善鑫海精密铸件有限公司
主要内容和技术经济指标： 提高精密铸件光洁度 
拟提供资金： 面议                                   

联系人：吴金海            

联系电话：0573-4896858          

不锈钢热处理工艺技术 
企业名称：嘉善星宇轴承有限公司

主要内容和技术经济指标：不锈钢热处理工艺技术                   
拟提供资金： 100 万元   
联系人： 高黎明            

联系电话：0573-4811583          

凸形滚针的加工工艺技术
企业名称：嘉善星宇轴承有限公司

主要内容和技术经济指标： 凸形滚针的加工工艺技术
拟提供资金：面议      
联系人：高黎明            

联系电话：0573-4811583          
螺丝表面镀层及表面处理
企业名称：嘉兴市鹏翔五金工业有限公司 
主要内容和技术经济指标：打造螺丝表面镀层或表面处理困难
拟提供资金： 面议                                          

联系人：周金华           

联系电话：0573-4913311          

螺纹中径标准打造的困难
企业名称：嘉兴市鹏翔五金工业有限公司 
主要内容和技术经济指标：打造螺纹分杆约等于螺纹中径标准的困难
拟提供资金：面议                                          

联系人：周金华            

联系电话：0573-4913311         

螺丝头型打造质量提高
企业名称：嘉兴市鹏翔五金工业有限公司
主要内容和技术经济指标：模具质量与一冲的主模，打造螺丝头型的困难
拟提供资金： 面议                                      

联系人：周金华             

联系电话：0573-4913311          

塑料挤出设备的挤出速度与热复合设备牵引床同步
企业名称：嘉善佳丽装饰材料有限公司
主要内容和技术经济指标：塑料挤出机挤出的PE速度时快时慢，造成热复合机牵引不能与其同步，影响产品质量。热复合设备线过长，在负载过大的情况下挤出的PE易变型，现设备只有一组牵引，是否可增加重组。  
拟提供资金：面议                                           

联系人： 陆浩翔           

联系电话：0573-4986588          

成品制作设备技术 
企业名称：浙江省嘉善华龙丝绸特种织品有限公司 

主要内容和技术经济指标：为了客商的方便及最终掌握和控制好客户，必须配套成品车间设备，这样就从面料研发生产到成品制作包装一条龙生产生产。
拟提供资金：  面议                                        

联系人：俞繁华           

联系电话：0573- 4072149           

后整理拉绒设备技术
企业名称：浙江省嘉善华龙丝绸特种织品有限公司 

主要内容和技术经济指标：浙江省嘉善华龙丝绸特种织品有限公司 
拟提供资金：50      万元                                         

联系人：俞繁华          

联系电话：0573- 4072149          

高速钢和中炭钢的焊接 
企业名称：海盐欣兴金属制业有限公司 

主要内容和技术经济指标：1、解决高速钢和中炭钢的焊接降低成本，提高竞争力。
2、纳米级硬质合金材料 
拟提供资金： 面议                                                 

联系人：朱虎林           

联系电话：0573-6561768           

硬质合金与高速工具钢的焊接 
企业名称：平湖市工具厂

主要内容和技术经济指标：节约硬质合金原材料，就产品的刃部采用硬质合金，且焊接必须完全结合，且高速工具钢不能有退火现象。   
拟提供资金：1.5  万元                                         

联系人：陶亚平         

联系电话：0573-5855419          

金刚石微丝拉丝模制造中的“花丝”问题
企业名称：平湖金平拉丝模有限公司 
主要内容和技术经济指标：在0.025—0.040规格的金刚石微丝拉丝模，在拉丝进程中出现“花丝”，概率在30%—50%，直接影响到微丝的质量。
拟提供资金：    5  万元                                         

联系人： 冯鹤云            

联系电话：0573-5604017          

接插件钻孔、攻丝自动加工
企业名称：嘉兴德立金属制品有限公司
主要内容和技术经济指标：公司成立于02年6月，为中外合资企业，注册资金30万美元，主要经营金属制品的冲压加工及仪表件的车加工，目前主要客户是日本河村公司、德国唛克林公司等。 

拟提供资金： 2  万元                                       

联系人: 马立君         

联系电话： 0573-3023879  
拟需求开发项目“混凝土搅拌车”
企业名称：嘉兴市天龙机械设备有限公司
主要内容和技术经济指标：混凝土搅拌车是当前改变我国城市现场搅拌混凝土的替代设备，该项目的开发资金在现有的基础上需投入设备近150万元，试制费近160万元，共需资金310万元。 

拟提供资金： 20 万元                                       

联系人：            

联系电话：13905736340

智能钻尾机的开发  
企业名称：海盐永固工模具有限公司 
主要内容和技术经济指标：开发智能型钻尾机， 需要通过电脑控制的内容： 1、电源控制  2、紧急停机  3、主机速度显示  4、主机速度无级调速  5、主机点动  6、润滑电机控制  7、润滑油压力控制  8、液位控制  9、电磁振动调速控制  10、模具入口处欠料控制  11超负责保护  12、液位显示  13、油压正常显示  14、自动计数控制等                                                                              

拟提供资金：面议                              

联系人：顾跃红           

联系电话：0573-6302007   
烟叶萃取医药中间体 
企业名称：平湖市油脂设备有限公司 
主要内容和技术经济指标：我公司是系列植物油脂炼油浸出成套设备及Ⅰ、Ⅱ类压力容器的专业制造公司，产品质量稳定、信誉良好，深受用户欢迎。91年11月系列米糖一次浸出成套设备制造成功，填补了行业空白，并通过浙江省新产品鉴定。现在我公司利用烟叶萃取医药中间体尼古丁、帖醇等，在萃取工艺中有些困难，其工艺条件为提取剂系列溶剂油（6号抽提油），沸点60℃左右，提取后需浓缩，固液比为9：1，年处理烟叶（粉碎后）6000吨。  

拟提供资金：面议                                         

联系人：阮介法           

联系电话： 0573-5022749  
废纸打包（1.5吨/包）的液压传动及自动化系统

企业名称：平湖市青云建材机械有限公司 
主要内容和技术经济指标：将国内收购的废纸分类打包成1.5吨/包左右，使用液压传动系统，并采用全自动控制PLC系统。
拟提供资金：面议                                           

联系人：周龙飞        

联系电话： 0573-5944078

水位水温传感器在热水器中使用
企业名称：浙江桐乡市益电电子技术研究所

主要内容和技术经济指标：用于太阳能热水器作水温水位显示或控制用的温度水位传感器由于使用环境恶劣，各地水质不同，结垢，长期浸泡在水中，温度变化范围大，因此，成本低，寿命长，安装使用方便的水位水温传感器在太阳能行业中是一个全国性的难题。
拟提供资金：  1   万元                                       

联系人：徐恂如        

联系电话： 0573-8113564

减震器
企业名称：桐乡市展象汽配有限公司
主要内容和技术经济指标： 该减震器具有良好的减震性及耐久性。其主要技术指标：当T＝20℃，V＝0.52m/s时，复原阻力Pf＝1000±300N，压缩阻力Py＝800±100N。且示功图丰满，无畸变、无空程。 

拟提供资金：  60  万元                                       

联系人:  屠永钰          

联系电话：0573-8666556 
电动自行车智能控制器 
企业名称：桐乡市永泰隆电子有限公司
主要内容和技术经济指标：电动自行车智能控制器，是电动自行车的核心部件，由该控制器控制自行车的启动、速度、关闭等。 

拟提供资金： 20 万元                                       

联系人：莫晓华        

联系电话：05738100423               
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