2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编                           

环保能源         


环保型免维护蓄电池开发
企业名称：海盐秦山橡胶工程有限公司 
主要内容和技术经济指标： 随着电动车产业、通讯产业的发展，对蓄电池的需求与质量的要求日益提高，特别是高比容量、环保型及免维护型动力电池是发展方向。
    本公司致力于动力电池的开发，愿与相关的大专院校、科研院所及科研人员共同合作开发。                                                  

拟提供资金： 150万元                                      

企业简介：我公司是浙江省专业生产桥梁工程用橡胶系列产品的企业。有着二十多年生产工程橡胶系列产品的历程，积累了丰富的实践经验，制造技术精湛。现有员工120人，主要生产“昇晟”系列桥梁板式橡胶支座、橡胶伸缩缝、GQF系列、QMF系列桥梁橡胶伸缩装置、MDZ模数式伸缩装置、GPZ、GPZ(Ⅱ)桥梁盆式橡胶支座、橡胶止水带等工程产品。广泛应用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥、高架桥、地铁、隧道、水利建设等各种工程。公司内下设4个生产车间，采用了国内较先进的生产设备，是具有一定生产规模和较强加工能力的正规化企业。 我公司注重产品的科技含量和质量，到目前我公司已拥有科技人员26人，其中高级职称3人，中级职称8人。并设有一个橡胶制品研究所，直接从事橡胶制品研究和推广。公司设有一个物理试验室和化学分析室，现有技术、检验人员10人。 我公司以国际质量认证体系ISO9002标准建立和实施企业内部质量管理体系，并于2000年9月由万泰认证中心（WIT）颁发体系认证证书，保证出公司产品质量100％满足标准要求。
通讯地址：浙江省海盐县秦山镇许油车                                        

邮编：314318         

联系人：袁关生           

联系电话：0573-6645876         

传真：0573-6645876          

E-mail：qsrubber@china.com       

制丝生产污水深度净化及循环使用处理技术
企业名称：浙江三环丝绸股份有限公司 

主要内容和技术经济指标：浙江三环丝绸股份有限公司为节约水资源，提高企业经济效益，注重环境保护，寻求对制丝生产污水进行深度净化及循环使用节水处理技术，达到零排放之目的，具体要求如下：
1、将制丝生产污水（制丝、煮茧、复蒸混合污水及少量脱金排放水）经处理可再回用于生产，净处理能力大于100立方米/小时，1700立方米/天。
2、净化水质要求：透明度≧100cm，COD﹤20mg/l，DBP﹤10mg/l，SS﹤1mg/l。 
拟提供资金：  150      万元                                         

企业简介： 浙江三环丝绸股份有限公司地处丝绸之府的中国嘉兴，是中国丝绸生产基地中主要的一员。按现代企业制度建立起来的股份公司是海盐县支柱产业中丝绸生产的龙头企业和重点骨干企业。以蚕丝产品出口为龙头的农、工、贸为一体的外向型经济实体，公司生产的产品的80%以上出口。企业拥有固定资产8000余万元，员工2500余人，年生产优质生丝500吨，绢丝400吨，丝织品250万米，服装200万件（套），出口交货值2.5亿人民币。
   公司实力雄厚，产品质量上乘。公司拥有两个制丝分厂，一个绢纺厂，一个丝织厂和两家中外合资服装生产企业，且制丝分厂和绢纺分厂已通过ISO9000认证。公司已形成制丝、丝织、丝针织、绢纺、印染、服装一条龙生产配套的格局。Z21梅花牌蚕丝和圣环牌绢丝在欧美和日本等市场倍受青睐。
通讯地址：浙江省海盐县秦山路101号                                        

邮编：314300    

联系人：陈荣华       

联系电话： 0573-6022061     

传真： 0573-6021678    

E-mail：sanhuan@mail.jxptt.zj.cn  

.净化回收塔开发 
企业名称：嘉兴中达集团有限责任公司
主要内容和技术经济指标：主要用于人造革及相关行业中对DMF有机溶剂的回收，技术性能要求如下： 1、DMF回收率≥90%  2、装置压降△P≤1000Pa  3、操作弹性直径≥2.2M  4、排放标准：符合GB16297-1996二级标准 
拟提供资金：    5  万元                                         

企业简介：浙江嘉兴中达集团有限责任公司是取得自营进出口权的企业集团，在浙江海盐百步经济开发区拥有3.4万平方米标准厂房，占地面积6.95公顷，总资产1.04亿元，年销售额2.85亿元。
    公司拥有国内先进的生产装备、技术工艺和检测设备，专业生产不锈钢材料及其制品，产品覆盖冷轧不锈钢带、无缝不锈钢管、不锈钢制品、化工填料及塔内件、白厂丝等系列的520多个规格品种。实物质量严格按照GB、JIS和ASTM标准控制。
    公司已通过中国方圆委ISO9002质量体系认证，管、带产品通过中国方圆委产品质量合格认证，并取得全国工业产品生产许可证。公司分别是中国石油天然气集团公司、中国石化物资装备公司、中国化工装备总公司的网络成品单位或定点生产企业，列入为中国核工业二三公司、五公司合格供应商。
    公司座落于风景秀丽的江南杭嘉湖平原之杭州湾畔，距杭州90km，上海140km，苏州市120km，交通便捷。 
通讯地址：浙江省海盐县百步镇湖盐路88号                                        

邮编：314312        

联系人：徐见平           

联系电话：0573-6776773           

传真：0573-6776740           

E-mail：zhongdas@mail.jxptt.zj.cn         

金属电子工程材料表面加工难题
企业名称：嘉兴中达集团有限责任公司 
主要内容和技术经济指标：一、Ni36、4J42、1J50等金属电子工程材料本公司已研制成功，但实施批量生产有2个难题尚待解决： 1、材料表面加工的工艺难题，要求表面达到无麻点、凹坑等缺陷。 2、钢带平整度尚未达到标准，要求平整度达到或接近国外同类产品要求。二、不锈钢特硬材料在冶轧装态下能否达到HV大于520，如达不到此要求时需采用何种工艺解决，选用何种材料以及冶炼方法。
拟提供资金：  20     万元                                         

企业简介：浙江嘉兴中达集团有限责任公司是取得自营进出口权的企业集团，在浙江海盐百步经济开发区拥有3.4万平方米标准厂房，占地面积6.95公顷，总资产1.04亿元，年销售额2.85亿元。
    公司拥有国内先进的生产装备、技术工艺和检测设备，专业生产不锈钢材料及其制品，产品覆盖冷轧不锈钢带、无缝不锈钢管、不锈钢制品、化工填料及塔内件、白厂丝等系列的520多个规格品种。实物质量严格按照GB、JIS和ASTM标准控制。
    公司已通过中国方圆委ISO9002质量体系认证，管、带产品通过中国方圆委产品质量合格认证，并取得全国工业产品生产许可证。公司分别是中国石油天然气集团公司、中国石化物资装备公司、中国化工装备总公司的网络成品单位或定点生产企业，列入为中国核工业二三公司、五公司合格供应商。
    公司座落于风景秀丽的江南杭嘉湖平原之杭州湾畔，距杭州90km，上海140km，苏州市120km，交通便捷。
通讯地址：浙江省海盐县百步镇湖盐路88号                                         

邮编：314312        

联系人：徐见平      

联系电话：0573-6776773       

传真：0573-6776740          

E-mail：zhongdas@mail.jxptt.zj.cn        

绸丝生产循环用水系统开发
企业名称：浙江三环丝绸股份有限公司 
主要内容和技术经济指标：绸丝生产产生大量的污水，经过处理达标排放已为众多丝厂采用，随着水价的不断上涨，加上自厂丝生产企业相互竞争的日趋激烈，如何使生产用水循环使用又引起科研单位和工厂的重视。本公司的绸丝厂建在市中心，设想在厂区建一座日处理2000吨的循环用水系统，要求系统循环用水率在95%以上，这行成本与目前污水达标排放处理费相当，处理后的水附合绸丝生产的要求，建设费用在200万元以内，建设期不影响企业正常生产，且充分考虑到今后循环用水系统的搬迁。  
拟提供资金： 100        万元                                         

企业简介：浙江三环丝绸股份有限公司地处丝绸之府的中国嘉兴，是中国丝绸生产基地中主要的一员。按现代企业制度建立起来的股份公司是海盐县支柱产业中丝绸生产的龙头企业和重点骨干企业。以蚕丝产品出口为龙头的农、工、贸为一体的外向型经济实体，公司生产的产品的80%以上出口。企业拥有固定资产8000余万元，员工2500余人，年生产优质生丝500吨，绢丝400吨，丝织品250万米，服装200万件（套），出口交货值2.5亿人民币。
   公司实力雄厚，产品质量上乘。公司拥有两个制丝分厂，一个绢纺厂，一个丝织厂和两家中外合资服装生产企业，且制丝分厂和绢纺分厂已通过ISO9000认证。公司已形成制丝、丝织、丝针织、绢纺、印染、服装一条龙生产配套的格局。Z21梅花牌蚕丝和圣环牌绢丝在欧美和日本等市场倍受青睐。
通讯地址：浙江省海盐县秦山路101号                                       

邮编：314300     

联系人：陈荣华       

联系电话：0573-6022061       

传真：0573-6021678       

E-mail：sanhuan@mail.jxptt.zj.cn    

解决有机物对反渗透膜的污染
企业名称：海宁市整流器厂

主要内容和技术经济指标：电镀废水中含有各种光亮剂、去油剂等成分复杂的有机杂质，其分子量大多在200左右，会对反渗透膜造成污堵，在废水中的含量CODMn为10—200ppm。

拟提供资金：面议                                          

联系人：钱克邦       

联系电话：0573-7783100                    

PES（聚醚砜）微孔滤膜的开发及其生产技术的研究
企业名称：海宁市金正滤材科技有限公司

主要内容和技术经济指标： PES（聚醚砜）微孔滤膜目前均需进口，然后再加工成膜滤芯，本企业重点开发膜技术以替代进口，实现全部国产化。                                                  

拟提供资金：面议                                     

联系人：徐岚          

联系电话：0573-7681111               

粘稠液体过滤技术
企业名称：海宁金力制药有限公司

主要内容和技术经济指标：在制药行业中，传流药液过滤一般为滤棒脱炭加微孔过滤，利用虹吸原理，得到澄清液体。可是，随着长效制剂技术的发展，往往遇到粘稠液体过滤难的问题，影响生产顺利进行，并影响澄明度。为此，需寻求解决粘稠液体过滤难的技术。

拟提供资金：面议                                       

联系人：王有坤       

联系电话：0573-7700148             

大型脉冲除尘器清灰技术和气流分布技术
企业名称：海宁洁华集团有限公司

主要内容和技术经济指标：大型脉冲袋式除尘器已在钢铁、化工、建材、水泥等行业广泛应用，一直困扰企业技术难题是脉冲喷吹技术的优化设计和气流的分布。许多的设计只能参照国外和多年积累的经验，缺乏完整的理论依据。希望与有关科研单位院校达成长期合作关系。

拟提供资金： 20 万元                                       

联系人：倪成德      

联系电话：0573-7858186            

电站锅炉大型脉冲袋式除尘器研制
企业名称：海宁洁华集团有限公司

主要内容和技术经济指标：电站锅炉目前普遍采用了电收尘器，随着国家对二氧化硫、氮氧化物及粉尘排放要求的提高，由于煤种和粉尘比电阻等因素影响，电除尘器已不能满足要求。我公司已成功开发了大型长袋脉冲技术用于钢铁、有色、化工等行业，希望与国内有关科研单位院校达成长期合作关系，共同开发电站锅炉袋式除尘器。 

拟提供资金：面谈                                             

联系人：倪成德         

联系电话： 0573-7856888               

新一代高效节能煤无烟燃烧炉灶
企业名称：海宁市丁桥镇新能灶具厂

主要内容和技术经济指标： 1、分段送风
  炉灶的进风设计，调节风门的均匀配风。
2、分级燃烧
  炉灶内燃烧面积的合理安排
  煤在炉灶内燃烧方工
3、气流式消烟除尘
  在炉灶内不同高度，不高长度区域内气流式消烟除尘器的设置

拟提供资金： 5  万元                                       

联系人：刘一峰          

联系电话：0573-7666213        

烟气循环流化床脱硫技术
企业名称：海宁洁华集团有限公司

主要内容和技术经济指标：面对我国二氧化硫污染的逐渐加剧，迫切需要一种适合我国国情的价格性能比较优的干法/半干法烟气脱硫技术与装备。公司通过对脱硫技术和市场的调研，循环流化床脱硫工艺是一种工艺流程简单、投资和运费用较低的技术。要求脱硫效率≥90%，Ca/S≤1.25，技术已基本成熟的。

拟提供资金：200万元                                       

联系人：倪成德         

联系电话：0573-7858186              

新一代高效油烟净化装置研发
企业名称：浙江速八科技有限公司 
主要内容和技术经济指标：高压静电除油烟装置在实际使用中，由于油烟颗粒具有较强的附着力，无论在荷电部分还是集尘部分都容易形成一层阻挡膜，如不经常清洗，将造成处理效率下降，虽然本公司拥有圈子东热水清洗系统，但由于其价格因素尚无法为所有客户接受，故寻求新一代高效油烟净化装置 （价值合理）。                                              

拟提供资金：50万元                                       

联系人：李胜光        

联系电话：0573-4778188              
电镀废水排放量的控制技术
企业名称：嘉善县杨庙电镀厂
主要内容和技术经济指标：提供电镀电镀废水排放量的控制在20吨/天之内的技术                                             

拟提供资金：5万元                                       

联系人：  秦海华          

联系电话： 0573-4981912               

电镀的环保技术
企业名称：嘉善县杨庙电镀厂
主要内容和技术经济指标：电镀的环保问题、解决生产过程及其有毒废水达标排放技术。

拟提供资金：10万元                                       

联系人：秦海华         

联系电话：0573-4981912              

垃圾焚烧供热发电
企业名称：浙江新都热电有限公司
主要内容和技术经济指标：  低热值垃圾的燃烧和有害气体产生的控制 
拟提供资金：面谈                                             

联系人：陈伟强        

联系电话：0573-8456228               

关于混凝污泥作为陶粒材料添加剂的技术研究

企业名称：嘉兴市洪合环境工程有限公司

主要内容和技术经济指标：污水的主要成份为：含水60%，含氧化铁为10%，氧化钙为25%废水处理过程中产生大量的物化混凝污泥，该污泥的资源化利用是企业考虑的主要问题，现寻求该污泥在陶粒以相关工艺等技术研究
拟提供资金：面议                                              

联系人：           

联系电话： 0573-2791366               

关于混凝污泥作为制砖材料的技术研究
企业名称：嘉兴市洪合环境工程有限公司

主要内容和技术经济指标：污水的主要成份为：含水60%，含氧化铁为10%，氧化钙为25%废水处理过程中产生大量的物化混凝污泥，该污泥的资源化利用是企业考虑的主要问题，现寻求该污泥在制砖工艺方面的技术研究
拟提供资金：面议                                             

联系人：           

联系电话： 0573-2791366               

关于污水混凝污泥作为有关工业工艺材料的技术研究
企业名称：嘉兴市洪合环境工程有限公司

主要内容和技术经济指标：污水的主要成份为：含水60%，含氧化铁为10%，氧化钙为25%废水处理过程中产生大量的物化混凝污泥，该污泥的资源化利用是企业考虑的主要问题，目前考虑到该材料在陶粒、压砖、水泥添加剂上作为添加材料的技术研究外，现寻求该污泥在其他适合的工业方面的技术研究，以对产生的大量的污泥“变废为宝”，并对其进行及时、大量的处理，使之在工业或其他行业中能得到利用。
拟提供资金：面议                                            

联系人：           

联系电话：0573-2791366                
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