2004嘉兴技术难题（项目）需求汇编
                                                             轻工食品

牛皮鞋面革坯革“裂面”现象的解决
企业名称：海宁上元皮革有限公司
主要内容和技术经济指标：牛皮鞋面革在做到坯革时，存在“裂面”现象，用手指顶皮面或折起来，就发现皮革表面裂开。“裂面”现象不是每张都有，我们采取各种措施改进，目前情况有所好转，但不能完全消除这一问题。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：沈虹           

联系电话：0573-7022675     

牛皮鞋面革成品粒面不够平细的问题

企业名称：海宁上元皮革有限公司
主要内容和技术经济指标：牛皮鞋面革是我们公司的主导产品，产品质量一直较稳定，但是成品革粒面的平细度一直是我们关注的问题。一些皮面较差的牛皮，它的成品粒面不够平细，不够丰满，那么皮革的整体感觉就大打折扣了，虽然我们做了大量工艺改进，但收效甚微。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：沈虹           

联系电话：0573-7022675              

竹纤维等新型天然纤维织物的染整技术

企业名称：海宁市龙州印染有限公司
主要内容和技术经济指标：1. 竹纤维染整2. 木纤维染整
3. 海岛纤维染整      

拟提供资金： 面议                                  

联系人：陈志康           

联系电话：0573-7566606                

出口狗咬胶开发及生产

企业名称：浙江卡森实业股份有限公司
主要内容和技术经济指标：要求利用本公司皮革生产所得边角料等副产品为原料，开发达到出口产品标准，可供宠物狗使用的狗咬胶。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：朱小轩           

联系电话：0573-7781151                

短纤维经编织物研制

企业名称：海宁万方经编有限公司
主要内容和技术经济指标： 1. 适合高速KS经编机编织的短纤维经编专用纱纺纱技术合作
2. 短纤维经编专用纱的丝光、烧毛、染色等技术合作
3. 短纤维经编织物的编织工艺技术研究、试验
4. 短纤维经编织物后整理技术研究试验
5. 短纤维经编织物应用开发合作     

拟提供资金：面议                                  

联系人：张治平           

联系电话：0573-7022748                

锦纶6切片（PA6）聚合工艺

企业名称：海宁广源化纤有限公司
主要内容和技术经济指标：锦纶6切片（PA6）聚合工艺的研制方法      

拟提供资金：面议                                   

联系人：董徐宁           

联系电话：0573-7033388                

PVC膜平整度较差问题

企业名称：浙江海利得新材料股份有限公司
主要内容和技术经济指标：PVC膜因机器幅面较宽，生产时产品厚度差异较大，对成品的平整度有较大影响      

拟提供资金：面议                                   

联系人：顾建平           

联系电话：0573-77989885                

模拟白天光线环境的开发

企业名称：浙江富邦裘革有限公司
主要内容和技术经济指标：我们在生产过程中需解决看皮革颜色的环境问题。目前，染色革在晚上用目测确认后，第二天在白天光线下发现会出现误差。因此想开发一个能在晚上模拟白天光线的环境，以解决夜班操作的困难。     

拟提供资金：面议                                   

联系人：周永根           

联系电话：0573-7533501                

企业名称：
主要内容和技术经济指标：      

拟提供资金：                                   

联系人：           

联系电话：                

灯泡玻璃与灯头焊泥粉应力

企业名称：海宁星球灯泡科技有限公司
主要内容和技术经济指标：电珠毛泡装头后，玻璃与焊泥粉接触处有一定的应力，使玻璃炸裂而漏气。      

拟提供资金：面议                                   

联系人： 张忠明          

联系电话：0573-7092666               

灯珠与导丝封接处慢性漏气

企业名称：海宁星球灯泡科技有限公司
主要内容和技术经济指标：硬质玻璃与纯阻丝熔封后，灯泡排气放一段时间后，有5%左右的慢性漏气现象，可能是硬质玻璃与纯阻丝热膨胀系数不一致，是否有其它材料代替。      

拟提供资金：面议                                   

联系人： 张忠明          

联系电话：0573-7092666               

锦、氨交织平纹布边上弧斜的克服

企业名称：浙江宏达经编股份有限公司
主要内容和技术经济指标：
1.主要内容

产生原因分析； 预防措施； 改进方案

2.技术经济指标

弧斜不超过3% ；距边不超过3CM      

拟提供资金：25万元                                   

联系人：曾勇           

联系电话：0573-7551556                

锦、氨交织平纹布边上弧斜的克服

企业名称：浙江宏达经编股份有限公司
主要内容和技术经济指标：
一、主要内容

  1.影响因素的分析

  2.改进措施

  3.预防措施

二、技术经济指标

彻底消除成品布上的直条、白条    

拟提供资金：25万元                                   

联系人：曾勇           
联系电话：0573-7551556         
开发PVC与各类金属复合粘结膜

企业名称：海宁市中大塑业有限公司
主要内容和技术经济指标：1、具稳定良好的粘结性能2、粘结工作温度150－180度3、粘结压力时间：30-60秒4、剥离强度≥7N/mm5、技术处国内领先水平   

拟提供资金：面议                                    

联系人：顾建中           

联系电话：0573-7812888               

开发无粘合剂高透明度贴体包装膜

企业名称：海宁市中大塑业有限公司
主要内容和技术经济指标：1、高透明度2、无粘合剂，不会出现胶转移3、用于出口五金件的贴体包装4、技术处于国内领先水平   

拟提供资金：面议                                    

联系人：顾建中           

联系电话：0573-7812888        

全消光锦纶和氨纶交织物染色白点问题
企业名称：海宁市超达经编有限公司
主要内容和技术经济指标：经编泳衣布全消光锦纶（400/寸）和氨纶交织物，染色过程中经常出现白点，是国内的一大难点，严重影响出口，望能解决。      

拟提供资金：100万元                                   

联系人：章宝阳           

联系电话：0573-7767697  

多层挤出膜技术
企业名称：嘉兴丰菱塑料制品有限公司
主要内容和技术经济指标：多层挤出膜主要主要用于高速灌装机上，在加入了纳米级的材料后使破损率下降50%以上。现寻求此项技术。     

拟提供资金：面谈                                   

联系人：缪嘉明           

联系电话：0573-3021528                

纯天然竹纤维素无纺布在产业应用的开发
企业名称：嘉兴市富瑞森水刺无纺布有限公司
主要内容和技术经济指标：如何解决天然竹纤维的可降解问题，以保护环境，苗木移栽的成活率问题     

拟提供资金： 7万元                                  

联系人：赵雪明           

联系电话：0573-3122048                

功能性产业用无纺布的应用，吸油、渗水
企业名称：嘉兴市富瑞森水刺无纺布有限公司
主要内容和技术经济指标：如何解决功能性无纺布在产业上应用，如油井发生喷油、渗油后，无纺布如何能吸收、渗水，而保护土地环境不受污染      

拟提供资金：7万元                                   

联系人：赵雪明           

联系电话：0573-3122048                

开发超细纤维仿皮革基布
企业名称：嘉兴市富瑞森水刺无纺布有限公司
主要内容和技术经济指标：如何解决超细纤维生产过程中的抗静电、疏理、性能、成网及手感问题      

拟提供资金：7万元                                   

联系人：赵雪明           

联系电话：0573-3122048                

合作研究开发多功能装饰织物
企业名称：嘉兴市裕龙纺织工贸有限公司
主要内容和技术经济指标：      

拟提供资金：300万元                                   

联系人：马力裕           

联系电话：0573-3800353         

开发生态型抗菌防霉装饰织物
企业名称：嘉兴市裕龙纺织工贸有限公司
主要内容和技术经济指标：化纤、羊毛等纤维经过纤维染色，使装饰织物的抗菌防霉和色泽达到最佳优化。      

拟提供资金：200万元                                   

联系人：马力裕           

联系电话：0573-3800353                

育果袋纸黑色褪色 
企业名称：嘉善奕帆纸业公司 
主要内容和技术经济指标：该公司生产的育果袋纸专门为草果等果实无公害生产提供包装纸，市场销路大，但育果袋纸是黑色的，但容易褪色。      

拟提供资金：20万                                   

联系人：陆建新          

联系电话：13758396833                

育果袋纸密度遮光度问题
企业名称：嘉善奕帆纸业公司
主要内容和技术经济指标：该公司的育果袋纸有市场销路，但育果袋纸密度较粗，遮光不好，达不到遮光效果。      

拟提供资金：30万                                   

联系人：陆建新           

联系电话：13758396833                 

育果袋纸表面光洁问题
企业名称：嘉善奕帆纸业公司
主要内容和技术经济指标：该公司的育果袋纸有市场销售，但育果袋纸表面光洁不好。     

拟提供资金：30万                                   

联系人：陆建新           

联系电话：13758396833                

胶合板装饰贴面板防火、防潮及自然色彩的研发
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：胶合板装饰贴面板防火、防潮及自然色彩的研发       

拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782                

单板、薄板中化学矿物质的物理消除
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：单板、薄板中化学矿物质的物理消除      

拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782                 

单板、中板含水量的控制问题
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：单板、中板含水量的控制问题      

拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信          

联系电话：0573-4185782                 

装饰贴面胶合板浸剥离的强度问题
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：装饰贴面胶合板浸剥离的强度问题      

拟提供资金： 面议                                  

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782         

胶合板残片、废片、边角料的利用
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：胶合板残片、废片、边角料的利用      

拟提供资金： 面议                                  

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782               

胶合板薄片蒸煮色差
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：胶合板薄片蒸煮色差    

拟提供资金： 面议                                  

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782         

胶合板芯板、中板的板面缺陷
企业名称：浙江裕华木业有限公司
主要内容和技术经济指标：胶合板芯板、中板的板面缺     

拟提供资金： 面议                                  

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4185782        

降低空气中的绒毛浓度至安全线以下
企业名称：嘉兴市鹏翔植绒有限公司
主要内容和技术经济指标：怎样将空气中的绒毛浓度降低至安全线以下       

拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4913311    

植绒布进行再印花技术
企业名称：嘉兴市鹏翔植绒有限公司
主要内容和技术经济指标：植绒布要进行再印花，其中绒毛、粘合剂和绒毛染色的选择 
拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4913311   

解决纤维制品的功能对生产方面产生影响
企业名称：嘉兴市鹏翔植绒有限公司
主要内容和技术经济指标：纤维制品的功能，对生产方面产生一定的影响
拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4913311
绒毛质量不佳和布面不完整造成生产方面的困难
企业名称：嘉兴市鹏翔植绒有限公司
主要内容和技术经济指标：绒毛质量不佳，布面不完整，从而造成生产方面的困难
拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4913311     

绒毛静电问题
企业名称：嘉兴市鹏翔植绒有限公司
主要内容和技术经济指标：绒毛静电处理不当，怎样利用静电，消除静电
拟提供资金：面议                                   

联系人：潘文信           

联系电话：0573-4913311         

提高植绒材料的稳定性
企业名称：嘉善天翔植绒材料有限公司
主要内容和技术经济指标：提高植绒材料的稳定性，主要表现在植绒材料的含水量方面      

拟提供资金：面议                                   

联系人：陆浩翔          

联系电话：0573-4915111  

开发超长超细植绒毛
企业名称：嘉善天翔植绒材料有限公司
主要内容和技术经济指标：开发超长超细植绒毛，长度达到1.2CM,细度达到1.5D  

拟提供资金：面议                                   

联系人：陆浩翔          

联系电话：0573-4915111               

关于针织服饰工艺打版的技术研究

企业名称：嘉兴市三十秋服饰有限公司称：

主要内容和技术经济指标：现需对毛织服饰进行工艺打版，望有次经验的客户、个人与我方就此项目进行交流、对洽。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：高小华           

联系电话：0573-3343699                

开发全消光绒毛
企业名称：嘉善天翔植绒材料有限公司 
主要内容和技术经济指标：开发全消光绒毛      

拟提供资金：面议                                   

联系人：陆浩翔           

联系电话：0573-4915111                

棉仁饼除去毒素技术
企业名称：海盐县金利达饲料有限公司 
主要内容和技术经济指标：为棉仁饼去毒后，以棉仁饼原料制作的配合饲料可进一步增加档次，可向生产绿色、环保型配合饲料迈进。故寻求一种除去棉仁毒素的技术，以提高产品档次。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：何金林           

联系电话：0573-6766021                

“蚕蛹”除去残余毒素技术
企业名称：海盐县金利达饲料有限公司 
主要内容和技术经济指标：为蚕蛹除去残余毒素后，蚕蛹可变废为宝，蚕蛹属高蛋白质物品，除毒后不但可用作配合饲料的高档原料，而且可转化为民用食品。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：何金林           

联系电话：0573-6766021                 

关于针织服饰产品的开发技术

企业名称：嘉兴市三十秋服饰有限公司
主要内容和技术经济指标： 现需对毛织服饰进行新式产品开发、及包装设计技术，诚招合作伙伴，共同创业。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：高小华           

联系电话：0573-3343699                

高档经编劳工布开发
企业名称：海盐海润塑胶有限公司
主要内容和技术经济指标：1、经向、纬向撕裂强度大2、经向、纬向拉伸强度大3、自然光照射下放置一星期颜色无明显差异4、耐寒性能强       

拟提供资金：面议                                   

联系人：童金卫           

联系电话：0573-6645913                

高档茶生产技术 
企业名称：海盐绿里香名茶合作社
主要内容和技术经济指标：夏、秋高档茶生产技术。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：钟雪斌：           

联系电话：0573-6511349                

无公害食品检测技术引进
企业名称：海盐肉类食品实业有限公司 
主要内容和技术经济指标：无公害食品检测技术和设备的引进，要求提供肉松生产设备、生产工艺的改进。      

拟提供资金：面议                                   

联系人：祝林军           

联系电话：0573-6858348            

肉制品的生产工艺问题
企业名称：嘉兴市青莲食品有限公司
主要内容和技术经济指标：1、预冷肉的生产工艺； 2、腌腊肉制品的生产工艺； 3、休闲肉制品的生产工艺。      

拟提供资金：面议：                                   

联系人：金爱明          

联系电话：0573-6888688                

纳米聚酯材料的研制开发
企业名称：浙江超同化纤有限公司
主要内容和技术经济指标：研制开发纳米聚酯材料在工程塑料中的应用，及干爽纤维工业化生产项目，提供生产工艺。       

拟提供资金：30  万元                                   

联系人：吴李明            

联系电话： 0573-6776802               

高强度类网贴合布 
企业名称：海盐海润塑胶有限公司
主要内容和技术经济指标：1、拉伸强度、剥离强度、破裂强度接近进口材料2、－15℃环境中放置24小时无开裂3、自然光照下放置一星期颜色无明显差异       

拟提供资金：面议                                   

联系人：童金卫            

联系电话：0573-6645913                

水晶玻璃原材料切割弃废边角料，软化压抷再利用
企业名称：平湖市天一水晶工艺礼品厂
主要内容和技术经济指标：在生产过程中，当水晶原材料裁割成产品抷后，余下的边角料传统做法都是弃废物，如何再利用？      

拟提供资金：面议                                   

联系人：俞华弟           

联系电话：0573-5788009                

绢纺织物破洞、灰伤

企业名称：桐乡市肖庄丝织炼整有限责任公司
主要内容和技术经济指标：绢纺织物在精炼漂白过程中出现绸面纤维损伤，丝线断裂，绸面灰伤等病疵。      

拟提供资金：面谈                                   

联系人：沈海峰           

联系电话：0573-8677055                

完善现有绢纺精炼漂白生产工艺
企业名称：桐乡市肖庄丝织炼整有限责任公司
主要内容和技术经济指标：解决绢纺高姆未织物漂白过程中产生灰伤以及完善现有绢纺精炼漂白生产工艺，开发真丝漂染。      

拟提供资金：面谈                                   

联系人：沈海峰           

联系电话：0573-8677055                

烧毛绢丝黄白不匀
企业名称：桐乡市思源纺织有限公司
主要内容和技术经济指标：面谈      

拟提供资金：双股绢丝在烧毛过捻中，由于断头经常要摆动张力架和烧毛火口，致使有时张力不匀，煤气火口跑偏和烧丝的距离高低不一，造成烧毛绢丝黄白不匀，染色织物后，造成色差。                                    

联系人：张志宏           

联系电话：0573-8077048                

细纱条干不匀
企业名称：浙江丰林纺织有限公司
主要内容和技术经济指标：细纱机下来的产品为细纱，它的条干均匀度直接影响成品质量，造成强力下降，目前国内生产产品与国外相比，主要差距在于条干CV值，怎样减少CV，成为每家企业的一大难题。      

拟提供资金：面谈                                   

联系人：陆其红           

联系电话：0573-8671040                

解决利用棉纺设备纺制绢丝
企业名称：桐乡市城南丝纺有限公司
主要内容和技术经济指标：1、利用落棉纺制成绢丝，经过棉精梳，并条时绕罗拉及皮辊。2、解决利用布角料开绵纺制绢丝，在开并条时条子无抱和力，无拉力，导致条架易断，条卷机成卷困难（成形差）      

拟提供资金：8万元                                   

联系人：钱建新           

联系电话：0573-8021556                

蓝印花布色牢度问题
企业名称：桐乡蓝印花布厂有限公司
主要内容和技术经济指标：采用植物－蓝草色素进行染色，其色牢度只能达到2级，希望能够解决日晒和湿摩牢度。      

拟提供资金：13万元                                   

联系人：周清明           

联系电话：0573-8411259                 

产品防腐、防褪色
企业名称：桐乡市晏城蔬菜食品厂
主要内容和技术经济指标：由于使用苯甲酸钠容易超标，且保存时间不长，质量不稳定，寻求无毒的防腐剂替代苯甲酸钠；在包装蔬菜时透明塑料袋使蔬菜的色泽时间保不长，故需求这方面的技术      

拟提供资金： 面谈                                  

联系人：于芳清           

联系电话：05738911227                

