高比能锂电池电解液设计及机理研究
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报告摘要/Abstract：

目前的商用的EC基电解液在4.3 V以上极易在正极表面被氧化，无法形成稳定的正极电解质膜（CEI），严重阻碍了高电压、高能量密度锂电池的发展。另外，在所有的可能的负极材料中，Li金属、石墨、Si各具特色，但与电解液界面反应的机理各不相同，故影响了全电池的电化学性能。本报告拟从电解液的成分、组成、微观结构以及界面反应等角度出发，试图解析这一系列反应的内在机理。
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研究方向为高能量密度锂（钠）离子电池，包括电解液及其相关界面，固态电解质等。在Nature、Nature Nanotech、Nature Energy、Chem、Joule、Science Adv.、Nature Commun.、EES、JACS、AM、Angew等国际顶级/知名期刊发表SCI论文100余篇。论文总引用次数> 29000，H-index = 86。连续多年入选“科睿唯安”全球高被引学者，获2020中国新锐科技人物卓越影响奖。成果先后被C&EN、Science Daily、Engineering 360、R&Dmag、TechXplore、人民网、新华社、文汇报等国际、国内知名媒体报道。
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